
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2080   Day: 2   MJD: 58806                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3071     30     523     650   1273   1273      0   5992   5992      0    0.00
 cod |   288     0  28680     27       2    -203      9      9      9    101    139     76   25.55
 emr |   288     0  23439    373   -1069    1050     16     17     16     79     70     84   12.42
 esa |   288     0  32021    302    -652    -196     10     11     10     77     83     75   22.03
 gfz |   288     0  37384    551    -423    -828     12     12     12     93    116     85   18.24
 iga |    96     0   3071     61     -23     -66     31     31      0     74     74      0    0.00
 igc |   288     0   8627      3     -59    -580     98     98      0    439    439      0    0.00
 igu |    96     0   2975     40     -84     -72    829    829      0   1862   1862      0    0.00
 jpl |   288     0  25661    285  141137     224     11     10     11     88     96     83   21.76
 ngs |    96     0   2975     35    -347     557   1222   1222      0   3002   3002      0    0.00
 usn |   288     0  34516    861    -797     221     44     65     34    115    109    118    0.00
 whu |   288     0  29887    446    -519    1937     25     34     19    152    254     74    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 | -2003   137    27  -140   -59   -43   284  1664    15  -735   165  -302 |
    2 | -3254  -158     5    41    56    14   323    -7    94 -2098   -84   471 |
    3 | -1162    45   102   -38  -210   -55  -623 -1329   105    47   -55  -324 |
    4 | 27939    83   -99   -46     -    24     -     -     -     -     X     - |
    5 | -2134  -191    49    24   141    40   155   405    53 -1257   107  -230 |
    6 | -2607   116  -126  -116  -168  -153  -793   527   193 -1432  -108  -392 |
    7 | -3492   -86   101     3    29    69   480 -2333    16 -2221    39  -104 |
    8 | -4344     5    11    10  -196    23  -763 -5934   142 -4405   -72  -151 |
    9 | -1653    75    28   -68  -137   -70  -573  -218    79  -647  -139  -166 |
   10 |  -150   171   -45   -90   -54  -105   512    65   -39   556   -39  -130 |
   11 |  2835   111   -58   -47    50   -39   348  -423   -91  3281    -5   147 |
   12 | -2425   105   -97   -51   112     4    86   561  -110 -1546    79  -202 |
   13 |  3972    44   -86    -5   153   -76   104  2353  -107  4581  -131  -169 |
   14 |  3482   -34    36     5    63    44   -66  1545   -39  4067    36   304 |
   15 | -3051  -229    90    24   169    10   329  -193    51 -1813    83  -162 |
   16 |  1811   -97    86    31    21   102  -150  -354    16  2638    38    83 |
   17 | -1156   103    10  -163   149   -18   393   647   -87  -726    41  -143 |
   18 | -6826    44    37     X   -85    -5     - -3727     - -4715   466  -284 |
   19 | -2279  -145    88   -24   181    41   234  1917    -8 -1471    72   585 |
   20 |  -907   -75   121   -23    22    44   114  -332    24   438     9   411 |
   21 |  -229  -145    56    27    70    38   -38  -874    53   787   -28   282 |
   22 | -3564  -171    64   116   -20   119  -153  1060    65 -2517    41   380 |
   23 | -2608    84    11   -75    42    27    26   273   -65 -1387    52   118 |
   24 |  8112   153    25   -87    92   -64  -209   655  -182  8370    55   -37 |
   25 |  -343   283    53   -91    -3    92  -408  1081  -268   754    72   212 |
   26 | -1060   183   -25  -116   -78   -57   -20   369   -18  -110    49   -15 |
   27 |  -646    82   -10   -38   -80    32    52   813    16    72    62  -147 |
   28 |  6513  -145    27    69    30   114    26  3798    60  6613   -19   -16 |
   29 | -2961   -27   -64  -115   160   -39   748    28    50 -1729   181   -95 |
   30 | -1179   175    10  -103   -70    28  -343  -456   -49  -263    20   -71 |
   31 | -2995   232   -10  -178   -45   -72    41  -692   -48 -1541    92  -164 |
   32 |  -962   159    52   -71   -92   -57  -123  -823   -68  -167   -92  -248 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -    25     -   -29     -     -     -     -     -     -     -    26 |
 ALBH |     -    14   -28     -     -     -     -     -     -     -  -150     - |
 ALGO |     -     8   -16     -     -     -     -     -     -     -    -1    -9 |
 ALIC |     -     -     -   -18    22     -     -     -     -     -  -113    46 |
 AREG |     -    13   -52    15     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -    13   -62     -    52     -     -     -   -24     -   -99    48 |
 ARTU |     -     -     -    61   -74     -     -     -     -     -   -10     - |
 BADG |     -     -    -5    16     -     -     -     -   -14     -  -122     - |
 BAKE |     -     -     -    41   -49     -     -     -     0     -   -33   -25 |
 BJFS |     -     -   -65     -    44     -     -     -     -     -     -   109 |
 BOGT |     -     2     -    -9   -55     -     -     -    53     -    90    13 |
 BOR1 |     -     9   -19     -     -     -     -     -     -     -    -4     - |
 BRFT |     -     -     -   -43    39     -     -     -    11     -   115    31 |
 BRMU |     -     -     -    33   -33     -     -     -    -6     -    55    80 |
 BRUX |     -    11   -24     -     1     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -   -11     -     -     -     -    11     -     5     - |
 CAS1 |     -   -50     -    66   -10     -     -     -     -     -    63    -6 |
 CCJ2 |     -     -     -   197    37     -     -     -  -222     -     -    85 |
 CEBR |     -     -  -122    69     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -    -2    57   -12     -     -     -   -46     -   -27    57 |
 CHAN |     -     -     -     -   -41     -     -     -    34     -     -    22 |
 CHPG |     -   -74     -    86     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -     -   -25     -     -     -    21     -   -45     - |
 CHUR |     -     -    15     -   -10     -     -     -     -     -    -7    32 |
 CPVG |     -   -71     -    82     -     -     -     -     0     -     -     - |
 CRO1 |     -    -6     9     -     8     -     -     -    -5     -   143     - |
 CUSV |     -     -     -    35   -36     -     -     -    -5     -  -157     7 |
 DARW |     -    37     -   -52    12     -     -     -     -     -   -42    -4 |
 DAV1 |     -   -58     -     -    81     -     -     -     -     -     -    57 |
 DGAR |     -   -82     -    63     X     -     -     -    34     -    66  -172 |
 DJIG |     -     -     -    75     -     -     -     -   -76     -     -     - |
 DRAO |     -    49     2     -   -69     -     -     -     -     -   -46   -76 |
 DUBO |     -    21     -     -   -33     -     -     -     3     -    10     - |
 FAA1 |     -   -88     -    41    77     -     -     -     -     -  -258    42 |
 FAIR |     -     -     -     -   -39     -     -     -    33     -   -51   -92 |
 FALK |     -     -     -    16     -     -     -     -   -16     -   -31    54 |
 FLIN |     -     -     -    64   -77     -     -     -     -     -     -   -65 |
 FLRS |     -     -     -    19     -     -     -     -   -20     -  -136    76 |
 GAMB |     -     -     -    11     -     -     -     -   -11     -     -     - |
 GLSV |     -     -     -    17   -20     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    14    -6     -   -15     -     -     -     -     -    -1     - |
 GOL2 |     -     -    32   -18     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    56     -     -   -79     -     -     -     -     -     -    -1 |
 GOPE |     -  -133     -     -   186     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -  -111     -     -   156     -     -     -     -     -     -   127 |
 GUAT |     -     -     -   -35   -18     -     -     -    49     -   -96    -3 |
 GUUG |     -     -     -  -208   251     -     -     -     -     -   -29     - |
 HARB |     -   -87     -    73    34     -     -     -     -     -     -    83 |
 HERS |     -   -57    17     -    69     -     -     -     -     -    23     - |
 HOB2 |     -   105   127     -   -29     -     -     -  -171     -    64     - |
 HOFN |     -   -53     -     -   -21     -     -     -    80     -   -54   -63 |
 HOLB |     -     -     -   -57     -     -     -     -    58     -     -    68 |
 HRAO |     -     -     X     -   -96     -     -     -    81     -   125     - |
 IENG |     -   -34    -6     -    51     -     -     -     -     -    64     - |
 IISC |     -     -     -   110   -76     -     -     -   -43     -   -92     - |
 INEG |     -     -     -   -38    45     -     -     -     -     -     -    32 |
 IQAL |     -     -     -    28     -     -     -     -   -28     -  -143   -24 |
 IRKJ |     -     -    88     -   -60     -     -     -     -     -    38   -37 |
 JFNG |     -     -     -   320     -     -     -     -  -324     -     -     - |
 JPLM |     -     -     -     -    34     -     -     -   -29     -     -     - |
 KARR |     -   -50     -    66   -46     -     -     -    32     -  -130     - |
 KAT1 |     -     -   -92     -     -     -     -     -    52     -     X     - |
 KERG |     -     -     -     -    62     -     -     -   -52     -    86   101 |
 KIRU |     -   201     -   -69  -199     -     -     -     -     -   156     - |
 KOKB |     -     -   -12     -     8     -     -     -     -     -   -68     4 |
 KOKV |     -     -    15    18   -34     -     -     -     4     -   -68   -31 |
 KOUR |     -   -81     -  -112    19     -     -     -   193     -   -14   -61 |
 KRGG |     -  -208     -    36   245     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -     -     -   -34    14     -     -     -    23     -   -42    28 |
 MAL2 |     -     -     -   -39   -68     -     -     -    93     -   -86  -103 |
 MAS1 |     -    59     -   -68     X     -     -     -     -     -   113     X |
 MATE |     -     -    29     -   -20     -     -     -     -     -    -6     - |
 MAW1 |     -    35     -   -29   -33     -     -     -    16     -   199    44 |
 MAYG |     -  -181     -   136     -     -     -     -    75     -     -     - |
 MCM4 |     -     -     -   -72    88     -     -     -     -     -   518   136 |
 MDVJ |     -   139   -50     -  -160     -     -     -     -     -   142     - |
 MGUE |     -    -4   -50    33     -     -     -     -     -     -    31     - |
 MKEA |     -     -    97     -   -66     -     -     -     -     -     5    56 |
 NAUR |     -     -     -   -47     -     -     -     -    48     -  -220     - |
 NICO |     -   -83     -     -   116     -     -     -     -     -  -101    53 |
 NIST |     -   -16    33     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -64     -    89   -61     -     -     -    36     -     -    24 |
 NLIB |     -     -   137     -   -93     -     -     -     -     -   -47     - |
 NOVM |     -     -  -161     -   110     -     -     -     -     -     -  -174 |
 NRC1 |     -    55   -17     -   -66     -     -     -     -     -   -13   -12 |
 NRIL |     -     -     -     7   -10     -     -     -     1     -   -97    -9 |
 NTUS |     -     -     -   -31    38     -     -     -     -     -     -   -90 |
 NYA2 |     -     -     -    20   -24     -     -     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -  -374     -     -     -     -     -   213     -   -62    48 |
 OHI2 |     -   -27     -    91   -72     -     -     -     -     -    16   -27 |
 OHI3 |     -    -9    18     -     -     -     -     -     -     -   104     - |
 ONSA |     -   -20    -3     -    30     -     -     -     -     -    19    79 |
 OUS2 |     -    48     -     -   -67     -     -     -     -     -     -     - |
 OWMG |     -     -     -    17     -     -     -     -   -17     -     -     - |
 PERT |     -     -     -   -68   -15     -     -     -    81     -     -     0 |
 PETS |     -     -     -   -15    -2     -     -     -    17     -    83     - |
 PIE1 |     -     -   -17     -    12     -     -     -     -     -   -44    75 |
 PIMO |     -     -     -   -40    48     -     -     -     -     -    45     3 |
 PNGM |     -     -     -    60     -     -     -     -   -61     -  -133     - |
 POL2 |     -   -16     -     -    12     -     -     -     8     -     -     - |
 POTS |     -    40     -     -   -56     -     -     -     -     -   106     - |
 PRDS |     -    20    32     -   -49     -     -     -     -     -     -   -78 |
 QAQ1 |     -     -     -     7     -     -     -     -    -8     -    73   -24 |
 REUN |     -  -124     -    79    78     -     -     -     -     -     -   113 |
 REYK |     -   -11     -    49   -44     -     -     -     -     -  -125  -197 |
 SANT |     -   134     -     -  -134     -     -     -   -45     -    63   -68 |
 SCH2 |     -    37     -    17   -72     -     -     -     -     -    76    -8 |
 SEYG |     -     -     -   -85     -     -     -     -    86     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -   -36     -     -     -     -    37     -     -     - |
 SPT0 |     -     -  -104     -    71     -     -     -     -     -  -120     - |
 STHL |     -   -30     -    28   -30     -     -     -    33     -   109    51 |
 STJO |     -    60   -22     -   -69     -     -     -     X     -   152   -12 |
 SUTM |     -     -     -   -97   117     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   132    63     -     -     -     -  -136     -     -     - |
 SYOG |     -     -     -     9   -10     -     -     -     -     -  -221    75 |
 TID1 |     -    26   -54     -     -     -     -     -     -     -   -30     - |
 TIDB |     -     -    51   -29     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -    39   -47     -     -     -     -     -  -227     - |
 TLSE |     -   -41     -     -    58     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -60     -    48    26     -     -     -     -     -    10   -19 |
 TSK2 |     -     8   -15     -     -     -     -     -     -     -     -   160 |
 TWTF |     -    20   -50     -     6     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -   -97     -     -   135     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -    -9     -     -   -51     -     -     -    53     -    -6     - |
 VILL |     -     -     -    40   -48     -     -     -     -     -    48     - |
 WAB2 |     -   -32    -4     -    47     -     -     -     -     -    33     - |
 WARK |     -     -   -23    13     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -     -     -   -19    23     -     -     -     -     -   -71   -15 |
 WSRT |     -     -    55     -   -38     -     -     -     -     -    97    18 |
 WTZR |     -  -143    15   118    48     -     -     -     -     -   -54   -90 |
 WTZZ |     -    28   -57     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -  -108     -    83   -46     -     -     -    82     -   -87    40 |
 YEL2 |     -   -31     -    36     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -    40    13     -   -65     -     -     -     -     -    18   -64 |
 YKRO |     -    -3     -    45     -     -     -     -   -39     -   -18   -11 |
 YSSK |     -     -     -    37   -45     -     -     -     -     -   -54     - |
 ZAMB |     -    35     -   -82   -10     -     -     -    47     -   129   -91 |
 ZECK |     -     -    10     3   -30     -     -     -    17     -     -    -5 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   634     9    19     9    11    39   119   842    10   855    26    31 |  288    314
    2 |   485     9    15    12     9    34    64   463     7   414    71    60 |  288    337
    3 |   380     7    10     9     8    34   150   735    11   368    36    29 |  288    247
    4 |  1000    10    32    15     -    30     -     -     -     -     X     - |  285    120
    5 |   793     8    11     9    15    15    47   382     7   797    31    21 |  288    399
    6 |   571    10    27    12     7    14   182   541    10   572    34    32 |  288    399
    7 |   793     7    13     7     8    30   106  1412    11   874    44    29 |  288    250
    8 |  3102    10    14     8    13    22   239  1331    13  1945    60    31 |  288   1980
    9 |   453     6    14     9     7    28   107   158     8   461    24    29 |  288    228
   10 |   797    11    12    11    18    29   123   289    12   802    55    20 |  288    115
   11 |  2173    12    18    12    12    23    72   964    12  1940    44    44 |  288    349
   12 |   387    10    12    12    14    31    51   253     7   398    79    28 |  288    335
   13 |  1206     8    15     8    13    37    50  1453     9  1150    68    29 |  288    353
   14 |   911    10    21    12    11    23    75   634    15   967    81    16 |  288    213
   15 |   384     9    12    10    16    38    54   228    11   320    87    28 |  288    220
   16 |   705     7    10     9    10    34    74   405    11   622   104    36 |  288    375
   17 |  1529     7    21    18    14    34    67   294    10  1387    93    33 |  288    368
   18 |  2887    11    20     X    12    36     -  1042     -  3207    74    24 |  282   1018
   19 |   843     7    25    21    13    32    64   641     9   773    81    32 |  288    219
   20 |   557    14    15    11    20    30    74   296    11   580    86    19 |  288    244
   21 |   388     6    16     8    11    54    90   465    12   414    96    38 |  288    382
   22 |   502     7    14    10    10    34    33   515    11   354    44    22 |  288    252
   23 |   530     7    18     9    14    38    68   222     9   430    64    34 |  288    174
   24 |  2680    12    14    12    14    39    74  1900    10  2831    49    34 |  288   2194
   25 |   341     9    10     9    12    26    63   438    11   314    44    30 |  288    248
   26 |   574     9    12    11    21    29    72   311    14   560    76    38 |  288    284
   27 |   695     9    16    10    10    16    96   348    11   651    67    36 |  288    213
   28 |  3128     6    21    15    11    33    66  2537    11  3159    69    37 |  288    770
   29 |   843    10    36     8     9    30   147   459    14   638   104    36 |  288    401
   30 |   771     7    16    12    13    41   120   513    10   690    40    60 |  288    412
   31 |   788    12    13     9    11    40    67   316    12   741    46    76 |  288    254
   32 |   908    14    12    11    16    22    59   673    13   922    44    16 |  288    134
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     8     -     9     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   2402
 ALBH |     -     7    13     -     -     -     -     -     -     -    44     - |  288   1785
 ALGO |     -     4     8     -     -     -     -     -     -     -    18    19 |  288     64
 ALIC |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -    34     9 |  288   3452
 AREG |     -     7    14     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2727
 AREQ |     -     9    14     -    15     -     -     -     7     -    17    10 |  288   2571
 ARTU |     -     -     -     5     6     -     -     -     -     -    21     - |  288    >>>
 BADG |     -     -    11     6     -     -     -     -     8     -    26     - |  288     17
 BAKE |     -     -     -     7     8     -     -     -    10     -    31     8 |  288   2001
 BJFS |     -     -    12     -     8     -     -     -     -     -     -    12 |  287   2451
 BOGT |     -    12     -    12    25     -     -     -    15     -    53    18 |  288   5713
 BOR1 |     -     5    10     -     -     -     -     -     -     -    30     - |  288   3160
 BRFT |     -     -     -    13    19     -     -     -    15     -    47    30 |  288   2400
 BRMU |     -     -     -    12    13     -     -     -    13     -    31    24 |  288   5112
 BRUX |     -     6    20     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 BSHM |     -     -     -     5     -     -     -     -     5     -    66     - |  276   7022
 CAS1 |     -     9     -     7    12     -     -     -     -     -    37     8 |  288   2034
 CCJ2 |     -     -     -    12    19     -     -     -    16     -     -    22 |  288   4203
 CEBR |     -     -    17     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     17
 CEDU |     -     -    17     8    10     -     -     -     8     -    23     9 |  288    182
 CHAN |     -     -     -     -     9     -     -     -     7     -     -     7 |  288   5106
 CHPG |     -    10     -    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2841
 CHPI |     -     -     -     -    11     -     -     -     9     -    29     - |  288   2883
 CHUR |     -     -     9     -     6     -     -     -     -     -    13    10 |  288   4502
 CPVG |     -     7     -     8     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   3255
 CRO1 |     -     8    19     -    20     -     -     -    12     -    35     - |  288   5688
 CUSV |     -     -     -    10    14     -     -     -    14     -    38    21 |  288   6177
 DARW |     -    15     -    13    19     -     -     -     -     -    46    31 |  288   1970
 DAV1 |     -     7     -     -     9     -     -     -     -     -     -     9 |  288   2247
 DGAR |     -    25     -    27     X     -     -     -    20     -    29    22 |  288   2367
 DJIG |     -     -     -    10     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   8569
 DRAO |     -     6    15     -    10     -     -     -     -     -    27    15 |  288   1719
 DUBO |     -     8     -     -     8     -     -     -    10     -    39     - |  288  19543
 FAA1 |     -    18     -    15    17     -     -     -     -     -    34    16 |  288  13297
 FAIR |     -     -     -     -    11     -     -     -     9     -    18    13 |  288   3847
 FALK |     -     -     -     8     -     -     -     -     8     -    20    15 |  276   3170
 FLIN |     -     -     -     5     7     -     -     -     -     -     -     9 |  288   2611
 FLRS |     -     -     -     8     -     -     -     -     8     -    24    21 |  276   2765
 GAMB |     -     -     -    12     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   5772
 GLSV |     -     -     -     4     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2880
 GODE |     -     7    10     -     9     -     -     -     -     -    16     - |  288     45
 GOL2 |     -     -    20    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  285     78
 GOLD |     -    12     -     -    16     -     -     -     -     -     -    23 |  288     43
 GOPE |     -     5     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 GRAZ |     -     6     -     -     9     -     -     -     -     -     -    17 |  288   3112
 GUAT |     -     -     -    10    11     -     -     -     8     -    21    16 |  276   2999
 GUUG |     -     -     -    17    21     -     -     -     -     -    55     - |  288   3143
 HARB |     -    15     -    11    18     -     -     -     -     -     -    20 |  288   1230
 HERS |     -     6     7     -     8     -     -     -     -     -    47     - |  288     45
 HOB2 |     -     8    26     -    15     -     -     -    10     -    32     - |  288   1885
 HOFN |     -     6     -     -     9     -     -     -     7     -    24    11 |  288   2786
 HOLB |     -     -     -     5     -     -     -     -     5     -     -    11 |  288   1784
 HRAO |     -     -     X     -    15     -     -     -    12     -    46     - |  288     32
 IENG |     -     8     9     -     8     -     -     -     -     -    24     - |  288     25
 IISC |     -     -     -    11    19     -     -     -    16     -    28     - |  288   3311
 INEG |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -     -    15 |  288   5062
 IQAL |     -     -     -     9     -     -     -     -     9     -    20    11 |  288   2027
 IRKJ |     -     -    12     -     8     -     -     -     -     -    29    14 |  283     89
 JFNG |     -     -     -     7     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   7565
 JPLM |     -     -     -     -    15     -     -     -    12     -     -     - |  249    >>>
 KARR |     -    13     -    11    12     -     -     -    14     -    42     - |  288   2437
 KAT1 |     -     -    24     -     -     -     -     -    14     -     X     - |  287   2096
 KERG |     -     -     -     -    13     -     -     -    11     -    62    23 |  280   3019
 KIRU |     -     8     -     8    10     -     -     -     -     -    25     - |  288   2367
 KOKB |     -     -    29     -    20     -     -     -     -     -    50    24 |  239    106
 KOKV |     -     -    31    13    17     -     -     -    16     -    29    19 |  288    151
 KOUR |     -    13     -    15    22     -     -     -    15     -    25    19 |  288     42
 KRGG |     -     9     -    11    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   2743
 MAC1 |     -     -     -     7    11     -     -     -    12     -    64    11 |  288   2099
 MAL2 |     -     -     -    12    14     -     -     -    15     -    29    19 |  288  11514
 MAS1 |     -     5     -     6     X     -     -     -     -     -    19     X |  189   6120
 MATE |     -     -    14     -    10     -     -     -     -     -    30     - |  288    104
 MAW1 |     -     7     -     6    12     -     -     -    12     -    25     7 |  288   2139
 MAYG |     -    11     -    12     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   3337
 MCM4 |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -    36    13 |  288   4362
 MDVJ |     -     6     9     -     8     -     -     -     -     -    34     - |  288     19
 MGUE |     -     9    12    12     -     -     -     -     -     -    31     - |  288     24
 MKEA |     -     -    31     -    21     -     -     -     -     -    23    19 |  274     66
 NAUR |     -     -     -     8     -     -     -     -     9     -    34     - |  288   1632
 NICO |     -     5     -     -     8     -     -     -     -     -    34    11 |  288   5748
 NIST |     -    10    20     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  286     37
 NKLG |     -    15     -    15    24     -     -     -    15     -     -    27 |  288   2431
 NLIB |     -     -    18     -    12     -     -     -     -     -    27     - |  288     24
 NOVM |     -     -    20     -    13     -     -     -     -     -     -    11 |  281     79
 NRC1 |     -     6    10     -    12     -     -     -     -     -    20    16 |  288     27
 NRIL |     -     -     -     5     9     -     -     -     8     -    31     9 |  288   5237
 NTUS |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     -    93 |  287   3453
 NYA2 |     -     -     -     5     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -     -    10     -     -     -     -     -     6     -    35    13 |  288    372
 OHI2 |     -    12     -     9    15     -     -     -     -     -    23    14 |  288     74
 OHI3 |     -     6    11     -     -     -     -     -     -     -    44     - |  288     74
 ONSA |     -     9    17     -    11     -     -     -     -     -    17    18 |  288     33
 OUS2 |     -     9     -     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 OWMG |     -     -     -     9     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   5462
 PERT |     -     -     -    13    15     -     -     -    13     -     -    17 |  288   3834
 PETS |     -     -     -     8    13     -     -     -     9     -    23     - |  288   8863
 PIE1 |     -     -    14     -     9     -     -     -     -     -    20    16 |  288     19
 PIMO |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -    73    21 |  276   6246
 PNGM |     -     -     -    12     -     -     -     -    12     -    39     - |  287   2559
 POL2 |     -     6     -     -     9     -     -     -     6     -     -     - |  288   6473
 POTS |     -     7     -     -    10     -     -     -     -     -    24     - |  288    >>>
 PRDS |     -     6    10     -    11     -     -     -     -     -     -    19 |  288     45
 QAQ1 |     -     -     -     4     -     -     -     -     4     -    31    11 |  288   2760
 REUN |     -    10     -     8    11     -     -     -     -     -     -    13 |  288   2785
 REYK |     -    10     -     8    11     -     -     -     -     -    21    14 |  288   2608
 SANT |     -    12     -     -    15     -     -     -     7     -    26    10 |  288   3468
 SCH2 |     -     7     -     9    10     -     -     -     -     -    33    14 |  288   2952
 SEYG |     -     -     -    11     -     -     -     -    11     -     -     - |  133   2666
 SOLO |     -     -     -    12     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   3643
 SPT0 |     -     -    13     -     9     -     -     -     -     -    36     - |  288     27
 STHL |     -    12     -     7    17     -     -     -    10     -    42    11 |  288   4032
 STJO |     -    14    21     -    17     -     -     -     X     -    34    31 |  288    211
 SUTM |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SVTL |     -     -    17     8     -     -     -     -     8     -     -     - |  288     58
 SYOG |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -    31     8 |  228   3740
 TID1 |     -     9    19     -     -     -     -     -     -     -    30     - |  288     40
 TIDB |     -     -    26    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  273     57
 TIXI |     -     -     -     5     6     -     -     -     -     -    36     - |  288    >>>
 TLSE |     -     7     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   3884
 TOW2 |     -     9     -     9    12     -     -     -     -     -    29    13 |  288   1985
 TSK2 |     -     9    19     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |  285   4080
 TWTF |     -     7    11     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 ULAB |     -     7     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USN7 |     -     9     -     -    11     -     -     -    10     -    22     - |  288     31
 VILL |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -    59     - |  288   4064
 WAB2 |     -     7    10     -     8     -     -     -     -     -    29     - |  288     23
 WARK |     -     -    22    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   6447
 WHIT |     -     -     -     4     5     -     -     -     -     -    30    10 |  288  15094
 WSRT |     -     -     9     -     6     -     -     -     -     -    18    10 |  287   2430
 WTZR |     -     7    13     6     9     -     -     -     -     -    57    15 |  288     26
 WTZZ |     -     5    11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 XMIS |     -     8     -    12    10     -     -     -    10     -    24    10 |  288   2446
 YEL2 |     -     7     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 YELL |     -     6    15     -     9     -     -     -     -     -    40    14 |  288     22
 YKRO |     -    13     -    17     -     -     -     -    18     -    44    23 |  288   3772
 YSSK |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -    12     - |  288    >>>
 ZAMB |     -    13     -    13    15     -     -     -    12     -    35    15 |  288   4198
 ZECK |     -     -    15     8     7     -     -     -     7     -     -    12 |  288     59
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1274    10    17    11    13    32    99   830    11  1223    45    25 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   WIND  | 2080-2 15:15:00 |       -6708
gfz |   DGAR  | 2080-2  7:05:00 |        5947
jpl |   STJO  | 2080-2 14:55:00 |        -639



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 NRC1 |   288   288     0   288     3.06     4.12     4.11     4.11   | 2.05e-14  4.24e-15  2.24e-15 |
 OHI2 |   288   286     0   288     3.90     4.12     4.09     4.09   | 3.06e-14  5.85e-15  3.75e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.66     4.12     2.30     2.30   | 2.42e-14  6.58e-15  1.01e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.92     4.12     3.93     3.93   | 4.49e-14  8.37e-15  2.93e-15 |
 YELL |   288   286     0   288     3.53     4.12     4.11     4.11   | 2.93e-14  6.58e-15  1.45e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.38     4.12     3.72     3.72   | 2.05e-14  4.09e-15  1.30e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.84     4.12     4.11     4.11   | 1.89e-14  3.53e-15  3.77e-15 |
 TID1 |   288   288     0   288     3.17     4.12     1.44     1.44   | 2.76e-14  8.21e-15  5.86e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.29     4.12     2.04     2.04   | 2.34e-14  4.80e-15  7.53e-16 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.93     4.12     4.11     4.11   | 2.61e-14  8.42e-15  2.61e-15 |
 CEBR |   288   285     1   288     3.29     4.12     1.85     1.85   | 3.43e-14  5.13e-15  1.66e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.59     4.12     4.11     4.11   | 2.92e-14  4.38e-15  1.35e-15 |
 SVTL |   288   287     1   288     2.78     4.09     1.05     1.05   | 2.30e-14  9.51e-15  7.69e-15 |
 ALGO |   288   288     0   288     3.46     4.09     1.35     1.35   | 1.88e-14  5.19e-15  5.19e-15 |
 NIST |   286   286     0   286     2.59     4.06     4.08     4.08   | 3.63e-14  6.84e-15  3.34e-15 |
 HRAO |   288   284     2   288     2.49     4.03     0.49     0.49   | 5.95e-14  1.25e-14  3.53e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.42     3.93     0.49     0.49   | 3.43e-14  4.25e-15  2.15e-15 |
 MKEA |   274   274     0   274     2.55     3.86     0.47     0.47   | 1.07e-13  3.32e-14  1.41e-14 |
 WTZR |   288   287     0   288     2.26     3.43     4.11     4.11   | 8.53e-14  9.48e-15  2.00e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.13     3.03     1.15     1.15   | 4.52e-14  1.03e-14  1.13e-14 |
 GODE |   288   287     1   288     2.01     2.71     1.24     1.24   | 1.66e-14  5.13e-15  2.45e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.98     2.63     4.11     4.11   | 3.80e-14  8.47e-15  2.09e-15 |
 KOUR |   288   284     3   288     1.75     2.07     0.32     0.32   | 6.36e-14  2.21e-14  4.15e-15 |
 STJO |   288   285     1   288     1.67     1.88     0.28     0.28   | 6.00e-14  1.97e-14  1.45e-14 |
 IRKJ |   283   283     1   283     1.51     1.55     0.68     0.68   | 5.68e-14  1.05e-14  7.77e-15 |
 WTZZ |   288   288     0   288     1.49     1.49     1.49     1.49   | 2.03e-14  3.38e-15  1.46e-15 |
 GOL2 |   285   285     0   285     1.33     1.20     3.25     3.25   | 7.67e-14  1.02e-14  4.27e-15 |
 NOVM |   281   278     1   281     1.29     1.15     1.44     1.44   | 1.05e-13  1.15e-14  2.59e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     1.25     1.05     0.06     0.06   | 2.39e-14  4.81e-15  2.64e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.18     0.94     1.07     1.07   | 8.59e-14  8.53e-15  4.51e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.15     0.89     2.80     2.80   | 3.33e-14  6.14e-15  8.20e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     0.97     0.63     0.05     0.05   | 3.83e-14  7.29e-15  1.98e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     0.69     0.32     0.27     0.27   | 3.08e-14  1.02e-14  3.89e-15 |
 G06  |   288   282     2   288     1.19     0.17     2.16     2.16   | 7.57e-14  2.15e-14  3.37e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.03     0.17     4.11     4.11   | 5.39e-14  2.25e-14  2.61e-14 |
 TWTF |   288   288     0   288     0.49     0.16     0.59     0.59   | 3.57e-14  7.42e-15  2.74e-15 |
 TIDB |   273   273     0   273     0.46     0.15     0.85     0.85   | 9.42e-14  1.05e-14  7.81e-15 |
 CEDU |   288   288     0   288     0.45     0.13     0.02     0.02   | 3.17e-14  6.18e-15  1.62e-14 |
 KOKB |   239   239     0   239     0.35     0.10     0.13     0.13   | 3.01e-13  6.25e-14  4.91e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     4.04     0.10     4.11     4.11   | 6.32e-14  1.71e-14  1.11e-14 |
 G09  |   288   287     1   288     1.50     0.09     0.35     0.35   | 7.93e-14  2.44e-14  3.58e-14 |
 KOKV |   288   288     0   288     0.35     0.08     0.36     0.36   | 4.80e-14  1.18e-14  1.22e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.77     0.07     0.26     0.26   | 5.72e-14  2.14e-14  2.76e-14 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.30     0.06     1.21     1.21   | 4.57e-14  7.21e-15  2.72e-15 |
 G26  |   288   288     0   288     4.03     0.04     4.11     4.11   | 7.46e-14  2.87e-14  3.73e-15 |
 G04  |   285   285     0   285     0.30     0.03     0.12     0.12   | 5.90e-13  2.03e-13  5.96e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.21     0.03     0.05     0.05   | 2.34e-14  5.46e-15  8.43e-16 |
 G03  |   288   288     0   288     0.51     0.02     2.31     2.31   | 8.50e-14  2.21e-14  1.12e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.50     1.50   | 6.26e-13  5.30e-14  9.37e-15 |
 G02  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.14     1.14   | 5.83e-13  6.83e-14  2.44e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.30     0.30   | 6.00e-13  7.64e-14  1.39e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.24     0.01     0.93     0.93   | 7.43e-13  7.05e-14  2.58e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.64     0.64   | 5.81e-13  5.89e-14  5.59e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.34     0.34   | 6.94e-13  7.10e-14  1.87e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.39     0.39   | 7.32e-13  7.08e-14  1.21e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.85     0.85   | 6.73e-13  6.12e-14  1.23e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.91     0.91   | 7.29e-13  6.50e-14  2.24e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.01     1.79     1.79   | 7.67e-13  7.23e-14  4.20e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.11     0.11   | 7.66e-13  7.42e-14  5.22e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.25     0.00     0.08     0.08   | 9.63e-14  3.64e-14  4.53e-14 |
 G18  |   282   282     0   282     0.20     0.00     0.12     0.12   | 9.31e-13  3.58e-13  2.26e-13 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  2.00e-13  1.40e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.95e-13  5.90e-13  1.85e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  6.48e-13  3.69e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.22e-12  3.79e-13  1.94e-13 |
 DARW |   288   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-12  4.49e-13  1.62e-13 |
 DGAR |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-12  5.66e-13  1.49e-13 |
 DRAO |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.71e-13  2.04e-13  1.47e-13 |
 FLIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.46e-13  8.81e-14  4.61e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  2.78e-13  7.60e-14 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-13  3.86e-14  1.33e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.27e-13  8.54e-14  2.57e-14 |
 G13  |   288   271     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-12  2.87e-13  5.99e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.93e-13  1.10e-13  4.26e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.46e-13  9.06e-14  2.75e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.93e-13  1.13e-13  3.64e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.46e-12  4.41e-13  1.75e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.67e-13  7.60e-14  3.22e-14 |
 G30  |   100    87    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.20e-12  7.09e-13         - |
 GLSV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  7.43e-13  2.92e-13 |
 HOB2 |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.33e-13  1.96e-13  2.29e-13 |
 KARR |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-12  6.71e-13  2.84e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.66e-13  3.55e-13  2.74e-13 |
 MAC1 |   288   258     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-12  5.46e-13  2.79e-13 |
 NYAL |   288   258    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.82e-13  1.47e-13  2.38e-14 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 QAQ1 |   288   236    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.69e-12  9.42e-13  1.65e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 GPST |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-14  3.03e-15  1.15e-15 |
 BJFS |   287   270     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-12  8.03e-13  1.97e-13 |
 TOW2 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.87e-12  4.29e-13  1.55e-13 |
 TLSE |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  5.85e-13  4.98e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.56e-13  6.17e-13  9.49e-14 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 KERG |   280     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 REYK |   288   262     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.70e-12  6.95e-13  2.85e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-28  2.35e-29  3.91e-30 |
 HOLB |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-12  3.48e-13  1.34e-13 |
 BAKE |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.61e-12  8.01e-13  1.72e-13 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-14  5.52e-15  3.86e-15 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 FALK |   276   250    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-11  2.40e-12  4.97e-13 |
 CCJ2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KRGG |   288   266     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-12  1.06e-12  2.48e-13 |
 YEL2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.78e-14  6.40e-15  1.15e-15 |
 PNGM |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-12  5.97e-13  2.40e-13 |
 NAUR |   287   278     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-12  4.95e-13  9.24e-14 |
 KAT1 |   287   259     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.39e-12  6.02e-13  1.77e-13 |
 WARK |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  6.23e-13  2.88e-13 |
 SOLO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.64e-12  7.13e-13  2.37e-13 |
 OWMG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.95e-13  5.83e-13  1.81e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.76e-21  1.87e-19  2.47e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     FLIN      FLIN      WAB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
