
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2082   Day: 2   MJD: 58820                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 149634    682    -532     120      7      6      8     94     94     94   21.94
 emr |  2880     0 103865    914  144857    -791     15     15     15    101    105     76    8.51
 esa |  2880     0 126580    445    -284    -237      7      7      8     78     71     91   21.44
 gfz |  2880     0 128816   3619     -13       3      9      8     11    131    134    124   15.04
 grg |  2880     0 111432   3174     461     -66     10     10     12    139    137    148   13.31
 jpl |  2880     0 105290     46  215830    -517      7      7      9     55     50     72   19.76
 mit |  2880     0 112869   3622    3833     833     63     68     42   1817    999   3445    0.00
 igr |   288     0  45869    136    6384    -400      9     11      9     79     55     84    0.00
 ngs |    96     0   2880      7    -398       1   1294   1294      0   2166   2166      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    58    41  -124   -81    74    65  -802   -31  -742     - |
    2 |  -130   107    26     4     9    62  1206    33  -660     - |
    3 |   -40   -58     1  -122   194    30  -760    44   120     - |
    4 |    64     -   -66     -     -     - -3742    38     -     - |
    5 |   -89    42     3    21    30    41 -1177    33  -419     - |
    6 |   140  -116    11  -205   153   -65  -985    28 -1001     - |
    7 |    45   -17   -12    26   -61    -8  -473    56 -1641     - |
    8 |   -79  -104    76  -112   202    -1   130   -34 -1231     - |
    9 |    58  -139    72   -57   -84    16   103    62  -777     - |
   10 |    49  -110   -13   -52    38    22  -920   -39   564     - |
   11 |   138    54   -15    89  -263   -50   315    59  4253     - |
   12 |    11    50    22   -98     5    13  -727   -48 -1296     - |
   13 |    10  -224   117     X     X   -42  -602   -63  2315     - |
   14 |  -174    44    86    53   157   -65   400   -57  1964     - |
   15 |   -59    94    60    74  -253    74 -1105    90 -1573     - |
   16 |   -34    -8    39    63   -49   -17   920    31  2015     - |
   17 |   133    -3   -97    76   -58   -60  -542    35 -4108     - |
   19 |   -60   173   -32   172  -169    10  2100    14 -1581     - |
   20 |  -121   -15    -3   112    91    -3  1726    -3  2383     - |
   21 |  -158     0    57    51    52    42  1576   -25  2389     - |
   22 |  -128   105   121   127  -141   -36  2297    39 -1935     - |
   23 |    72    72    -7    25  -222    27   117    23  -395     - |
   24 |    32   215   -14    41  -204    -7  -731    -2   135     - |
   25 |    90    66  -118   -45   169   -79   649  -120   229     - |
   26 |    88     2   -47   -25    57   -67    21   -33  -179     - |
   27 |   -24    55   -71   -29    97    37    23   -63  -687     - |
   28 |   -98   -27    98   -49   116   -27   279   -23  2804     - |
   29 |   -18    42   -47    49  -111    90 -1212    35 -1714     - |
   30 |   122   -11   -91   -38    24   -20   411   -22   608     - |
   31 |    73   -98   -64   -34   -29    75  -486   -26   -73     - |
   32 |    31  -233    29   -37   179   -58 -1424   -18   250     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    27     -     -    56  -107     -     -    49     -     - |
 ABPO |    14     -     -   -20     -     - -5689     -     -     - |
 ALBH |    40    50     -   -87     -     - -5513   125     -     - |
 ALGO |    19    -5     -   -26     -     -     -     -     -     - |
 ALIC |   -92     -    58   -49    72    28   -27   -18     -     - |
 ANKR |   -50     -    51     -     -     -     -     -     -     - |
 AREG |   -97     -     -     -   260   -68 -4141   -57     -     - |
 AREQ |   -23   -14    61   -45     -     - -3143     9     -     - |
 ARTU |   -94     -    31     -   105     -     -   -41     -     - |
 ASCG |     X     -    51     -     -   -55     -  -132     -     - |
 ASPA |   106     -  -105    -5     -     -   212     -     -     - |
 AUCK |  -108     -    31   116     -     -     -     -     -     - |
 BAKE |  -179     -    79  -130   314     - -6725  -308     -     - |
 BARH |   -43     -    17    39     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -166     -    90   -55   190     -  -134  -111     -     - |
 BOGT |    25     -    23   -23   -79    18  -238    -4     -     - |
 BOR1 |   -31    75     -     3     -     -  -199   -20     -     - |
 BRAZ |   -52     -    53     0     -     -   113    25     -     - |
 BREW |    -1     2     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |   -23     -     7   -14     -    29    76   -14     -     - |
 BRMU |   -77     -    34     0     -    49   -26    -9     -     - |
 BRST |  -147     -     8     -   230     -     -     -     -     - |
 BRUX |   -58     -     -  -160   377   -67     -   -76     -     - |
 CAS1 |   -79     -   130  -135    88   -10     -   -41     -     - |
 CCJ2 |  -113     -   150   -29   -24     -    25   -71     -     - |
 CEBR |     -    -7     3     -     -     -     -   -24     -     - |
 CEDU |   -28    88    56   -89     -     -     -   -20     -     - |
 CHAN |     -     -     -  -144     -   109     -   -19     -     - |
 CHPG |  -106     -     -     -   174     -     -     X     -     - |
 CHPI |   -65     -     -     -     -    72     -     -     -     - |
 CHTI |  -150     -     -   108   165   -17     -    -4     -     - |
 CHUM |     -     -     -   -36     -    27  -818     -     -     - |
 CHUR |   -77    14   100   -38     -     - -6510   -37     -     - |
 CNMR |   -41     -     -   141     -   -58     -     -     -     - |
 CORD |   -17     -     -    25     -     - -1971    42     -     - |
 CPVG |  -150     -   127     -    42     -     -   -19     -     - |
 CRO1 |  -113   -13    31    85    58     -     X     4     -     - |
 CUSV |     -     -     -    19     -   -15     -    16     -     - |
 CZTG |     -     -    96     -     -  -104     -     -     -     - |
 DAEJ |  -148     X     -   -35   283     -  -142     -     -     - |
 DAKR |     -     -     -   -51     -    39  -127     -     -     - |
 DARW |   -91     -    47  -102   184     -     -   -37     -     - |
 DAV1 |    -7     -    -1    26   -16     -    73    -2     -     - |
 DGAR |   -64     -    32  -112    39    94     -   -35     -     - |
 DJIG |     -     -    59     -   -37   -39     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -    36     -     -   -39     -     -     -     - |
 DRAO |   -14    -8    10    10     -     -     -    61     -     - |
 DUBO |   -79     -     4  -123   326   -43 -5101   -17     -     - |
 FAA1 |  -131     -   103    45     -     - -5515   -23     -     - |
 FAIR |   -10    83     -   -32     -     -     -    12     -     - |
 FALK |     -     -     -   -45     -    34 -6698     -     -     - |
 FLIN |  -100     -    49   -98   196     -     -   -54     -     - |
 FLRS |     0     -     -   -47     -    36     -    12     -     - |
 GAMB |     -     -    74     -     -   -80     -     -     -     - |
 GLPS |   -13     -    13     -     -     -     -    16     -     - |
 GLSV |   -82     -    31    25    58     -  -348    -8     -     - |
 GMSD |  -113     -    -9     -   140    41     -     -     -     - |
 GODE |    18    85     -     X   -83     -     -   127     -     - |
 GODZ |    -5    13     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |   -20    52     -     -     -     -     -    85     -     - |
 GOLD |    15     -    10   -36     -     - -4549     -     -     - |
 GOPE |  -136     -     -   198     -     -     -    31     -     - |
 GRAS |    27     -    52  -113     -     -  -224     -     -     - |
 GRAZ |  -192     -   169    39     -     - -5576  -138     -     - |
 GUAT |    -6     -     -   -63     -    55     -    -8     -     - |
 GUUG |   -56     -   116   -85     -     -  -107   -73     -     - |
 HARB |  -106     9    64  -125   192     - -5641  -121     -     - |
 HERS |   -99    -1   135   -47     -     -     -  -105     -     - |
 HERT |    21     -   -21     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -29    75     -     -     -     - -5795     -     -     - |
 HNPT |   -49     -     -    71     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    22    25    90    10  -114   -64 -4596    54     -     - |
 HOFN |  -187     -   123     9   211   -75     -  -144     -     - |
 HOLB |   -53     -     -    21    64     -     -     9     -     - |
 HRAG |   -48     -     -     -    80     -     -     -     -     - |
 HRAO |    57     -     -   -83     -     - -3327    93     -     - |
 HYDE |    58     -    46   -18  -151     -     -     -     -     - |
 IENG |    63  -200     -    21     -     -     -    43     -     - |
 IISC |   -58     -     -   -14     -    75     -    -5     -     - |
 INEG |     2     -   -56    77     -     -    88    43     -     - |
 INVK |   -35     -     -   -11    69     -   -29     -     -     - |
 IQAL |  -135     -   136     -     -     2     -   -29     -     - |
 IRKJ |    13     -   -37   -22    63     -  -120    -4     -     - |
 IRKM |    28     -     -     -     -   -31     -     -     -     - |
 JFNG |   228     -     -     -     -  -253     -     -     -     - |
 JOG2 |    54     -     -     -   -89     -     -    77     -     - |
 JOZ2 |  -141     -   144     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |    17    65     -   -61     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    44     -   -25     -     - -5167     -     -     - |
 KARR |  -151     -   116  -118   106    60   -45   -14     -     - |
 KERG |   -36     7    34   -28     -    21  -214   -18     -     - |
 KIRI |   -17     -     -     -     -    19   -34     -     -     - |
 KIRU |    66   -46   -63    19     -     -     -    60     -     - |
 KOKB |   -98    48     -    30     -    65     -    40     -     - |
 KOKV |   -69     -    75    -6     -     -     -    -9     -     - |
 KOUG |   -32     -     -     -    53     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -55     -   108    53     -   -94     -   117     -     - |
 KRGG |  -222     -     -   172   172     -     -   -58     -     - |
 KZN2 |  -276     -     -     -   456     -     -     -     -     - |
 LAUT |  -155     -   159     -     -     -  -136     -     -     - |
 LHAZ |   -44     -    83    12   -75     -     -    17     -     - |
 LMMF |   -94     -     -     -     -   105     -     -     -     - |
 LPAL |   -16     -     -     -     -    18     -     -     -     - |
 LPGS |   -50     -    25     -    44     -     -     -     -     - |
 MAC1 |  -152     -   -21   -26   309     5   -45   -51     -     - |
 MAG0 |   -10     -     -   -24     -    30     -     -     -     - |
 MAJU |  -110     -    41     -   124     - -2803  -135     -     - |
 MAL2 |  -128     -   129    19     -   -11     -   -66     -     - |
 MANA |    13     -     -   -19     -     -     -     -     -     - |
 MAR6 |   -88    -1    91     -     -     - -7433     -     -     - |
 MAS1 |  -182   -13   159    48     -     - -4300   -55     -     - |
 MAW1 |   115     -    -6   -54  -119     1 -4077   -56     -     - |
 MAYG |  -220     -   225     -     -     -     -  -177     -     - |
 MBAR |     -     -    25   -56     -    16     -   -60     -     - |
 MCM4 |    -3     -    23   -28     -     -     -  -293     -     - |
 MDVJ |    97     -   -50   -70     -     -     -    77     -     - |
 MEDI |   108  -278     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METG |   -24     -     -     -    39     -     -     -     -     - |
 METS |   -26    67     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -23     -    85     -  -100     -     -    20     -     - |
 MKEA |    87     -  -133    69     -     -     -    92     -     - |
 MOBS |   -84     -    56     -    48     - -3476     -     -     - |
 MONP |  -127     -   130     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |    57     -     -   -83     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |   -59     -    60     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |    34     -   -29    -8     -     -     -     -     -     - |
 NAUR |  -173     -   177     -     -     -     -     -     -     - |
 NICO |  -102     -   129   100  -153     -  -342   -58     -     - |
 NIST |   -37     8     -    50     -     -     -    36     -     - |
 NIUM |   -24     -     -    35     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |   -74     -    97   -43   -50    44 -5074   -32     -     - |
 NLIB |    30     X     -   -44     -     - -6165    66     -     - |
 NNOR |    13  -111    51     -   -33     - -4423     -     -     - |
 NOVM |  -163     -    25     7     -   148     -   -53     -     - |
 NRC1 |     6     0     -    -9     -     -     -    45     -     - |
 NRIL |   -66     -    27   -87   160     2  -154   -19     -     - |
 NTUS |    19     -     -   -28     -     -   -14   -36     -     - |
 NYA1 |   -59     -   106   -45     -   -15  -129     -     -     - |
 NYA2 |  -101     -     -     -   166     -     -  -311     -     - |
 NYAL |   -24    60     -     0     -     -  -192   -54     -     - |
 OHI2 |  -114     -   104    18     -     - -3699   -15     -     - |
 OHI3 |  -103     -   110     -   -34     -  3664     -     -     - |
 ONS1 |  -103     -     -     -   169     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -51    19    66   -31     -     -     -   -43     -     - |
 OPMT |    74    66     -  -145     -     -  -120     -     -     - |
 OUS2 |   -13     -    28     -   -23     -     -   -41     -     - |
 PADO |   -37     -     -     -    61     - -4927     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    10   -20     6 -4636     -     -     - |
 PDEL |   -60     -    -6   -61   177     -     -     -     -     - |
 PERT |  -245    46   185    68     -     -  -152   133     -     - |
 PETS |   -49     -    40    14     -     -     -   -20     -     - |
 PIE1 |     3    32     -   -74    40    12 -3097   -22     -     - |
 PIMO |  -122     -    24  -148   193    92 -2937   -15     -     - |
 PNGM |     -     -    78     -     -   -85  -110   -55     -     - |
 POHN |   -57     -   -69     X     -   138     -     -     -     - |
 POL2 |   -12     -     -    18     -     -     -    -3     -     - |
 POLV |   -39     -     -    56     -     -  -143     -     -     - |
 POTS |   138     -  -142     -     -     -     -    44     -     - |
 POVE |  -107     -    54    80     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -10    13     -     7     -     - -1061    18     -     - |
 PTBB |   -70   100     X    46     -     - -5178     -     -     - |
 PTVL |   -84     -    54     -     -    34     -     -     -     - |
 QAQ1 |    -1   -27    73   -95     -     6     -   -21     -     - |
 QUIN |   -12     -    12     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |   -29     -    30     -     -     -     -     -     -     - |
 REDU |    -8     -     8     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |  -110     -    23   137     -     -  -193   -67     -     - |
 REYK |   -29     -     -    37     6     -     -    13     -     - |
 RGDG |   -67     -    67     -     2     -     -     -     -     - |
 RIOP |   -45     -     -    65     -     -    91     -     -     - |
 SALU |   -66     -     -    96     -     -     -     -     -     - |
 SANT |    29     -     -   -12     -   -23     -    72     -     - |
 SAVO |  -123     -   130    -5     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -73   -14   123   -61     -     -     -    -2     -     - |
 SCOR |   -50     -   -12   -42   155     -  -255     -     -     - |
 SCRZ |    99     -     -     -  -163     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -376     -   312     -   100     -     -  -367     -     - |
 SFER |   -53    35   134   -27  -121     -     -     0     -     - |
 SGOC |     0     -     -     -     0     -     -     -     -     - |
 SOFI |  -102     -   131   -29     -    -8     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -    81     -     -   -88     -   -69     -     - |
 SPT0 |   -10    39     -    -7     -     - -6503   -20     -     - |
 SSIA |   -53     -     -    77     -     -     -     -     -     - |
 STFU |    39     -     -     -   -65     -     -     -     -     - |
 STHL |   -22     -    56   -74     -    27     -   -38     -     - |
 STJO |   -27   -25     -   -10    71     -     -    -9     -     - |
 STK2 |   -26     -     -     -  -123   111     -     -     -     - |
 STR1 |     -  -115     -     -    74     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -62     -     -     6    88     -     -     -     -     - |
 SUTM |    32     -     -     -   -52     -     -   -51     -     - |
 SUWN |   -91   185     -    28     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    64     -  -102     -     -   190     -     - |
 SYOG |   -88    57    64     6     -     -     -   -19     -     - |
 THTG |  -190     -     -     -   312     -     -     -     -     - |
 THTI |    35    75  -124  -139     -   169    58     -     -     - |
 TIDB |    18    70     -   -61     -     -     -    22     -     - |
 TIXI |     X     -   -41     -    66     -     -  -105     -     - |
 TLSE |  -126   122   145    11  -116     -     -   -54     -     - |
 TONG |   -87     -     -     -   192   -33 -5289    33     -     - |
 TOW2 |   -75     -    30   -58   124    11     -   -16     -     - |
 TRO1 |  -136     -    85     6    80     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -34    87     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |   -53    22     -    -8    83     - -2650     8     -     - |
 UCAL |    19     -     -     -   -32     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -77     -    75     5     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |   226     -   -42     -  -324     -     -   111     -     - |
 UNB3 |  -103     -     -     -   170     -     -     -     -     - |
 UNSA |    42     -   -43     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |   157     -  -160     -     -     -     -    31     -     - |
 USN7 |  -117     8   103    19     -     -     -    -5     -     - |
 USUD |    12    52     -   -47     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -64    11    90   -41     -     - -3295   -26     -     - |
 VOIM |   -22     -     -     -    37     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    29     -     -   -43     -     - -5501     0     -     - |
 WARK |  -134     -     -     -   220     -     -    14     -     - |
 WHIT |   -84    14    90   -14     -     - -5798    13     -     - |
 WILL |   -68    15     -    36     -    42     -     -     -     - |
 WIND |    -9     -    20     -   -18     -     -   -22     -     - |
 WSRT |    41    57     -   -92     -     - -5230   -60     -     - |
 WTZR |   -18     -    75   -80     -     -  -233   -85     -     - |
 WUH2 |   171     -     -     -  -283     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -114     -    80  -105   -35   143   -70    18     -     - |
 YAKT |   -36     -    36     -     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     8    51     -   -41     -     -     -    18     -     - |
 YARR |    48     -     -     -   -78     -     -     -     -     - |
 YEL2 |  -111     -   114     -     -     -     -   -17     -     - |
 YELL |    42    -1     -   -29   -31    -3 -2329    49     -     - |
 YKRO |    15     -    31   -66     -     - -1580   -13     -     - |
 YSSK |   -44     -    45     -     -     -     -   -60     -     - |
 ZECK |   -48     -    41    19     -    -6     -    -4     -     - |
 ZIM2 |  -123     -   126     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -36     -     -    53     -     -  -287     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    15     8    10    11     8    41    14   796     - | 2880    226
    2 |     7    19     7     5    10     8   110    15   362     - | 2880    228
    3 |     6    16     8     6     9     7    67     9   559     - | 2880    346
    4 |     5     -     5     -     -     -   125    16     -     - | 2764     96
    5 |     7    18     7     7    11     7    66    10   534     - | 2880    423
    6 |     6    23     8     6    10     7    64     8   499     - | 2880    249
    7 |     7    11     9     6    11    10    61     8   848     - | 2880    350
    8 |     6    16     6    11     9     5    43    13  3618     - | 2880   1421
    9 |     6    12     5     6     8     6    37     9   420     - | 2880    226
   10 |     6    17     6     5     8     6    34     9   359     - | 2880    167
   11 |     6    15     7    12    11     6    30    19   787     - | 2880    341
   12 |     8    14     7     7    10     6   102    10   416     - | 2880    362
   13 |     6    15     6     X     X     5    63     8   582     - | 2880    363
   14 |     7    15     4     5     7     6    57    10   374     - | 2880    190
   15 |     6    17     6    14     9     9    47    11   709     - | 2880    264
   16 |     6    14     8    15    11     6    91     8   472     - | 2880    383
   17 |     5    20     8    10    10     7    83    11  3954     - | 2880    414
   19 |     5    15     9     9    11     6    95     9   407     - | 2880    186
   20 |     5    15     8    10     8     7    68    11   810     - | 2880    289
   21 |     7    13    10     9    22     9    91    13   563     - | 2880    413
   22 |     6    14     6     8    10     7    47    12   533     - | 2880    258
   23 |     6    13     6     8     8     6    51     8   403     - | 2880    215
   24 |     6    14     7     8    10     8    53    13  3314     - | 2880   3786
   25 |     6    17     5     8     9     6    54    14   545     - | 2880    231
   26 |     4    15     6     9    11     5    53    16   575     - | 2880    385
   27 |     7    17     7     9    10     5    49    10   354     - | 2880    331
   28 |     6    15     7    10    11     7    87    14  1935     - | 2880   1356
   29 |     8    16     7     7    11     7   113    11   753     - | 2880    376
   30 |     6    12     6     7    10     8    38    11   425     - | 2880    427
   31 |     5    12     9    11     7    11    88    11   491     - | 2880    236
   32 |     5    18     6     5     7    13    47     8   205     - | 2880    142
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    11     -     -    16    13     -     -    16     -     - |  288   2405
 ABPO |     6     -     -     9     -     -    36     -     -     - |  288   1852
 ALBH |     4    15     -     9     -     -    47     9     -     - |  288   1412
 ALGO |     4    11     -     6     -     -     -     -     -     - |  288    152
 ALIC |     5     -     7     9    12     9    48     7     -     - |  288   4362
 ANKR |    11     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  101   3967
 AREG |     7     -     -     -    12     6    39     6     -     - |  288   2176
 AREQ |     6     8     7    13     -     -    39     8     -     - |  288   2247
 ARTU |     5     -     5     -    12     -     -     7     -     - |  288    >>>
 ASCG |     X     -    10     -     -    11     -     8     -     - |  288   2583
 ASPA |     9     -     8    16     -     -    46     -     -     - |  288   6256
 AUCK |    11     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  288   5501
 BAKE |     5     -     5    13    11     -    31     5     -     - |  288   2799
 BARH |     8     -     7    10     -     -     -     -     -     - |  288   2659
 BJFS |     5     -     6     7     7     -    35     8     -     - |  288   2897
 BOGT |     9     -     7    12    11     8    42     6     -     - |  288   6025
 BOR1 |     5    13     -     9     -     -    35     7     -     - |  288   2444
 BRAZ |    10     -    10    13     -     -    42    10     -     - |  288   3424
 BREW |     6    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 BRFT |    12     -    10    13     -    10    43     8     -     - |  288   3040
 BRMU |    16     -    18    23     -    15    39     8     -     - |  288   6606
 BRST |     6     -     9     -    19     -     -     -     -     - |  288   1760
 BRUX |     4     -     -     6     6     5     -     5     -     - |  288     17
 CAS1 |     7     -     6     9     9     6     -     3     -     - |  288   2417
 CCJ2 |    16     -    10    14    20     -    37    10     -     - |  288   4811
 CEBR |     -    19     8     -     -     -     -     7     -     - |  283     25
 CEDU |     6    20     5     8     -     -     -     6     -     - |  288    101
 CHAN |     -     -     -     6     -     4     -     8     -     - |  288   4746
 CHPG |     6     -     -     -    10     -     -     X     -     - |   26   1527
 CHPI |     6     -     -     -     -     7     -     -     -     - |  287    >>>
 CHTI |     9     -     -    15    15    10     -    11     -     - |  288   5313
 CHUM |     -     -     -     9     -     7   108     -     -     - |  285   6655
 CHUR |     6    12     6    12     -     -    33    13     -     - |  288   6863
 CNMR |    12     -     -    22     -    13     -     -     -     - |  288   4488
 CORD |    12     -     -    18     -     -    47    12     -     - |  283   4252
 CPVG |     8     -    10     -    11     -     -    11     -     - |  288   2617
 CRO1 |    14    19    13    29    16     -     X     9     -     - |  247   5317
 CUSV |     -     -     -     8     -     6     -     8     -     - |  288   5140
 CZTG |     -     -    11     -     -    12     -     -     -     - |  288   4046
 DAEJ |     6     X     -     8    10     -    42     -     -     - |  288   2861
 DAKR |     -     -     -    12     -     9    38     -     -     - |  288   2853
 DARW |    18     -    16    21    26     -     -    20     -     - |  288   2094
 DAV1 |     5     -     6     8    13     -    31     7     -     - |  288   2252
 DGAR |     9     -    10    13    13     7     -     6     -     - |  288   1566
 DJIG |     -     -     7     -     9     6     -     -     -     - |  288   3433
 DRAG |     -     -     6     -     -     6     -     -     -     - |  288    >>>
 DRAO |     6    13     5     8     -     -     -     7     -     - |  288   1358
 DUBO |     5     -     6    11     9     8    33     7     -     - |  288   9104
 FAA1 |    10     -     9    12     -     -    56    10     -     - |  288  12576
 FAIR |     6    19     -    12     -     -     -     8     -     - |  288   4122
 FALK |     -     -     -    11     -     8    43     -     -     - |  288   2553
 FLIN |     5     -     4    12    10     -     -     6     -     - |  288   2789
 FLRS |     7     -     -    10     -     8     -     7     -     - |  288   2862
 GAMB |     -     -     8     -     -     9     -     -     -     - |  288   5375
 GLPS |     5     -     6     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 GLSV |     5     -     4     6     9     -    34     7     -     - |  288   2281
 GMSD |     6     -    10     -    12     6     -     -     -     - |  288   2496
 GODE |     6    10     -     X     8     -     -    12     -     - |  288    108
 GODZ |     7    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  60182
 GOL2 |     5    14     -     -     -     -     -    10     -     - |  288     44
 GOLD |     6     -     5    10     -     -    48     -     -     - |  288     32
 GOPE |     4     -     -     6     -     -     -     6     -     - |  288     22
 GRAS |     5     -     4     8     -     -    45     -     -     - |  288   2800
 GRAZ |     4     -     4     6     -     -    38     5     -     - |  288   2377
 GUAT |     8     -     -    12     -     9     -     6     -     - |  288   3133
 GUUG |    17     -    12    18     -     -    50    13     -     - |  288   4683
 HARB |    17    20    14    16    18     -    69    14     -     - |  288   1564
 HERS |     4    14     4     6     -     -     -     7     -     - |  288    107
 HERT |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   4573
 HLFX |    11    29     -     -     -     -    42     -     -     - |  266  30018
 HNPT |     4     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   2939
 HOB2 |     7    18     8    12    13    10    35     8     -     - |  288   1642
 HOFN |     8     -     7    11    14     9     -    10     -     - |  288   2131
 HOLB |     4     -     -     8    11     -     -     8     -     - |  288   1600
 HRAG |    12     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  268     83
 HRAO |    12     -     -    17     -     -    74    17     -     - |  279     54
 HYDE |    12     -    10    11    14     -     -     -     -     - |  288   4142
 IENG |     5    16     -     8     -     -     -     5     -     - |  288     40
 IISC |    10     -     -    15     -    10     -    10     -     - |  288   2399
 INEG |     5     -     4     7     -     -    33     7     -     - |  288   4189
 INVK |     9     -     -     6    13     -    32     -     -     - |  288   3557
 IQAL |     6     -     5     -     -     9     -     6     -     - |  288   2676
 IRKJ |     5     -     7     8     8     -    32     8     -     - |  288     88
 IRKM |     5     -     -     -     -     5     -     -     -     - |  288     18
 JFNG |     6     -     -     -     -     7     -     -     -     - |  288  10947
 JOG2 |     8     -     -     -    13     -     -    16     -     - |  288    >>>
 JOZ2 |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2585
 JOZE |     6    13     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   2003
 JPLM |     -    11     -     6     -     -    41     -     -     - |  288   2891
 KARR |     8     -     7    10    16    10    33     5     -     - |  288   3830
 KERG |     9    10    11    12     -     9    48     9     -     - |  288   2658
 KIRI |    26     -     -     -     -    29    57     -     -     - |  235   2504
 KIRU |     5    13     5     9     -     -     -     5     -     - |  288   1630
 KOKB |     9    12     -    10     -     8     -    10     -     - |  288    112
 KOKV |    10     -     9    11     -     -     -     7     -     - |  288    119
 KOUG |    12     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  284    778
 KOUR |    16     -    18    22     -    16     -    14     -     - |  288     49
 KRGG |     7     -     -     9    11     -     -     7     -     - |  288   2696
 KZN2 |    12     -     -     -    20     -     -     -     -     - |    9    159
 LAUT |    21     -    22     -     -     -    52     -     -     - |  225   2292
 LHAZ |     6     -     5    10     9     -     -     7     -     - |  288   7289
 LMMF |    12     -     -     -     -    13     -     -     -     - |  288   2729
 LPAL |     4     -     -     -     -     5     -     -     -     - |  288   3708
 LPGS |    13     -    13     -    21     -     -     -     -     - |  286    >>>
 MAC1 |     8     -    10    15    16     8    37     7     -     - |  288   1777
 MAG0 |     5     -     -     7     -     4     -     -     -     - |  288   6228
 MAJU |    16     -    16     -    23     -    73    23     -     - |  288   1937
 MAL2 |    10     -     9    14     -    12     -     6     -     - |  288  11774
 MANA |    11     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   4330
 MAR6 |     5    19     7     -     -     -    37     -     -     - |  288   1717
 MAS1 |     9    17    11    19     -     -    35     9     -     - |  288   2438
 MAW1 |     5     -     5     9    11     8    39     4     -     - |  288   1740
 MAYG |     9     -     9     -     -     -     -     8     -     - |  288   4050
 MBAR |     -     -     6    11     -     9     -     7     -     - |  288   3462
 MCM4 |    15     -    16    10     -     -     -     8     -     - |  288   5227
 MDVJ |     5     -     4     6     -     -     -     7     -     - |  288     20
 MEDI |     6    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 METG |     3     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   1553
 METS |     6    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |     9     -     8     -    11     -     -     8     -     - |  288     25
 MKEA |    16     -    14    17     -     -     -    13     -     - |  284     60
 MOBS |     5     -     6     -    12     -    35     -     -     - |  288   2292
 MONP |     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  211   1295
 MORP |    11     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  285   4323
 MQZG |     8     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   5878
 NANO |     5     -     6     7     -     -     -     -     -     - |  288   1470
 NAUR |    23     -    23     -     -     -     -     -     -     - |  172   1867
 NICO |     5     -     6     6    10     -    33     5     -     - |  288   4436
 NIST |     8    11     -    14     -     -     -    11     -     - |  287     34
 NIUM |     7     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   3288
 NKLG |     7     -    10    12    16     9    53     5     -     - |  288   1930
 NLIB |     7     X     -    11     -     -    32    13     -     - |  288     37
 NNOR |    10    18    11     -    10     -    44     -     -     - |  288    187
 NOVM |     8     -     9     9     -    12     -     9     -     - |  288     39
 NRC1 |     4    11     -     5     -     -     -     4     -     - |  288     26
 NRIL |     6     -     6     7     6     4    34     6     -     - |  288   6332
 NTUS |     7     -     -    11     -     -    35    13     -     - |  288   3721
 NYA1 |     5     -     6     7     -     7    37     -     -     - |  288   5492
 NYA2 |     4     -     -     -     6     -     -     8     -     - |  288    >>>
 NYAL |     4    12     -     7     -     -    33     8     -     - |  288    408
 OHI2 |     6     -     5     7     -     -    32     9     -     - |  288     53
 OHI3 |     8     -     7     -     9     -    52     -     -     - |  287     71
 ONS1 |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   1860
 ONSA |     6    12     5    10     -     -     -     7     -     - |  288     36
 OPMT |     5    11     -     8     -     -    36     -     -     - |  288     27
 OUS2 |    13     -    13     -    17     -     -    13     -     - |  285    >>>
 PADO |     3     -     -     -     6     -    32     -     -     - |  288   1950
 PALM |     -     -     -     8    13     9    33     -     -     - |  288   6942
 PDEL |    14     -    12    16    18     -     -     -     -     - |  288   2661
 PERT |     7    15     7    11     -     -    35     7     -     - |  288   3695
 PETS |     6     -     7    10     -     -     -     9     -     - |  288   7956
 PIE1 |     6    11     -     8     9     5    45     5     -     - |  288     19
 PIMO |    12     -    17    20    17    14    42    11     -     - |  288   4545
 PNGM |     -     -    10     -     -    11    49     9     -     - |  288   3148
 POHN |    18     -    17     X     -    18     -     -     -     - |  288   1920
 POL2 |     4     -     -     6     -     -     -     7     -     - |  288   5385
 POLV |     4     -     -     5     -     -    48     -     -     - |  287   3617
 POTS |     5     -     5     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 POVE |    14     -    11    16     -     -     -     -     -     - |  288   3244
 PRDS |     5    30     -    11     -     -    33     8     -     - |  288     70
 PTBB |     6    12     X     9     -     -    31     -     -     - |  288     25
 PTVL |     9     -    10     -     -    12     -     -     -     - |  288   3436
 QAQ1 |     4    12     5     7     -     5     -     4     -     - |  288   2112
 QUIN |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3467
 RAMO |     3     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REDU |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288    978
 REUN |    10     -    14    13     -     -    66    11     -     - |  288  10293
 REYK |     9     -     -    11    16     -     -     9     -     - |  288   2366
 RGDG |     6     -     7     -    15     -     -     -     -     - |  288   5675
 RIOP |     7     -     -    11     -     -    48     -     -     - |  288   3512
 SALU |     8     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  276   4858
 SANT |    11     -     -    23     -    10     -     8     -     - |  246   2681
 SAVO |    10     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  288   3553
 SCH2 |     8    11     7     8     -     -     -     5     -     - |  288   3187
 SCOR |     8     -     7     8    10     -    42     -     -     - |  288   1806
 SCRZ |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   5324
 SEYG |    11     -    12     -    16     -     -    21     -     - |  218   3200
 SFER |     5    15     6     9     6     -     -    10     -     - |  288     61
 SGOC |    14     -     -     -    24     -     -     -     -     - |  255    >>>
 SOFI |     5     -     6     9     -     8     -     -     -     - |  288   6305
 SOLO |     -     -    15     -     -    16     -     5     -     - |  288   3145
 SPT0 |     5    12     -    10     -     -    39    12     -     - |  288     28
 SSIA |     8     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   3499
 STFU |     9     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   3628
 STHL |    14     -    15    13     -     9     -     5     -     - |  284   3757
 STJO |     9    12     -    12    11     -     -     7     -     - |  288     79
 STK2 |     6     -     -     -     8     5     -     -     -     - |  288   3839
 STR1 |     -    15     -     -    10     -     -     -     -     - |  269   2602
 SUTH |    11     -     -    16    11     -     -     -     -     - |  235   1960
 SUTM |     5     -     -     -     8     -     -    14     -     - |  271    >>>
 SUWN |     6    15     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   1387
 SVTL |     -     -     6     -     9     -     -    23     -     - |  288     48
 SYOG |     4    16     6     9     -     -     -     7     -     - |  288   4040
 THTG |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   3188
 THTI |    13     9    12    13     -    13    61     -     -     - |  288   4902
 TIDB |     9    34     -    15     -     -     -    15     -     - |  288     56
 TIXI |     X     -     6     -    10     -     -    10     -     - |  261    >>>
 TLSE |     6    15     7     9     9     -     -     6     -     - |  288   2917
 TONG |    12     -     -     -    15     9    56    13     -     - |  288   3064
 TOW2 |    11     -    11    14    17    12     -     8     -     - |  288   2565
 TRO1 |     5     -     6     9    10     -     -     -     -     - |  288   9798
 TSKB |     3     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4925
 TWTF |     8    12     -    13    14     -    35     9     -     - |  288     47
 UCAL |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  280   1683
 UFPR |     8     -     9    13     -     -     -     -     -     - |  288   3639
 ULAB |     4     -     5     -     8     -     -     8     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     9     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288    875
 UNSA |    12     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     5     -     5     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 USN7 |     6    18     6     8     -     -     -     5     -     - |  288     16
 USUD |    10    22     -    11     -     -     -     -     -     - |  288     17
 VILL |     5    17     5    10     -     -    36     6     -     - |  288   3487
 VOIM |    10     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  268    >>>
 WAB2 |     4     -     -     6     -     -    34     7     -     - |  288     23
 WARK |    11     -     -     -    18     -     -    16     -     - |  278   5550
 WHIT |     4    12     5    11     -     -    32     6     -     - |  288  16760
 WILL |     5    10     -     9     -     6     -     -     -     - |  288   3517
 WIND |     5     -     9     -    12     -     -     6     -     - |  288    >>>
 WSRT |     4    10     -     7     -     -    41    12     -     - |  288   1928
 WTZR |     4     -     3     5     -     -    32     4     -     - |  288     27
 WUH2 |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     8     -     7    11     8    10    36     7     -     - |  288   3652
 YAKT |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YAR2 |     5    14     -     9     -     -     -    11     -     - |  288     91
 YARR |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1779
 YEL2 |     3     -     3     -     -     -     -     8     -     - |  288     33
 YELL |     4    10     -    12     7     6    35     8     -     - |  288     32
 YKRO |    10     -     8    10     -     -    40     9     -     - |  288   3844
 YSSK |     5     -     5     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 ZECK |     4     -     6     7     -     6     -     5     -     - |  288     44
 ZIM2 |     3     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   2670
 ZIMM |     5     -     -     7     -     -    33     -     -     - |  288   3149
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    16     8    10    11     8    64    10  1294     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2082-2  0:10:00 |  -515858943
cod |   TIXG  | 2082-2  0:15:00 |   484145610
cod |   TIXG  | 2082-2  0:20:00 |   484122112
cod |   TIXG  | 2082-2  0:25:00 |  -515858420
cod |   TIXG  | 2082-2  0:30:00 |   484110839
cod |   TIXG  | 2082-2  0:35:00 |  -515948802
esa |   SEYG  | 2082-2  5:45:00 |        1183
esa |   CPVG  | 2082-2 21:50:00 |        -706



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 USUD |   288   288     0   288     2.23     4.09     4.10     4.10   | 2.52e-14  6.58e-15  1.79e-15 |
 CEDU |   288   285     1   288     2.28     4.09     3.46     3.46   | 6.35e-14  1.07e-14  5.96e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     3.51     4.09     4.10     4.10   | 1.91e-14  4.07e-15  2.56e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.72     4.09     4.10     4.10   | 2.63e-14  4.07e-15  1.92e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.32     4.09     4.10     4.10   | 3.91e-14  5.71e-15  2.25e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     3.04     4.09     2.84     2.84   | 2.83e-14  6.91e-15  6.40e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.96     4.09     4.10     4.10   | 2.83e-14  5.15e-15  2.03e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     2.51     4.09     1.48     1.48   | 2.45e-14  5.85e-15  1.97e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.31     4.09     1.40     1.40   | 4.66e-14  4.93e-15  2.03e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.58     4.09     4.10     4.10   | 2.75e-14  7.50e-15  4.93e-15 |
 MEDI |   288   285     1   288     2.33     4.09     1.51     1.51   | 6.04e-14  6.61e-15  2.63e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.31     4.09     4.10     4.10   | 2.09e-14  1.06e-14  4.79e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.13     4.09     2.96     2.96   | 2.07e-14  5.46e-15  5.83e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.29     4.09     2.71     2.71   | 2.23e-14  4.36e-15  1.55e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.47     4.09     2.92     2.92   | 2.84e-14  6.28e-15  3.26e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     2.17     4.09     1.18     1.18   | 3.48e-14  7.95e-15  2.06e-15 |
 NIST |   287   287     0   287     2.51     4.08     4.08     4.08   | 3.70e-14  8.31e-15  1.92e-15 |
 SVTL |   288   287     1   288     2.81     4.06     2.01     2.01   | 2.24e-14  8.51e-15  4.42e-15 |
 HRAO |   279   273     2   279     2.39     3.93     0.59     0.59   | 6.29e-14  1.91e-14  3.18e-15 |
 HRAG |   268   262     2   268     1.93     3.69     0.85     0.85   | 7.62e-14  2.24e-14  2.87e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     1.84     3.17     1.19     1.19   | 4.51e-14  6.04e-15  1.56e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     1.65     2.55     1.46     1.46   | 2.61e-14  1.27e-14  5.41e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     1.57     2.30     2.36     2.36   | 5.40e-14  1.63e-14  7.78e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.42     1.89     1.39     1.39   | 6.52e-14  1.11e-14  5.18e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.42     1.88     0.43     0.43   | 8.40e-14  9.43e-15  2.27e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     1.36     1.72     0.56     0.56   | 1.88e-14  5.76e-15  1.53e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.97     0.87     0.99     0.99   | 2.03e-14  5.42e-15  2.74e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.88     0.72     0.67     0.67   | 7.33e-14  1.66e-14  3.17e-15 |
 MKEA |   284   284     0   284     0.72     0.49     0.38     0.38   | 9.51e-14  2.83e-14  7.22e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     0.58     0.32     0.30     0.30   | 9.95e-14  1.16e-14  6.75e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     0.58     0.31     0.63     0.63   | 2.94e-14  6.76e-15  3.13e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     1.47     0.30     3.62     3.62   | 5.38e-14  1.74e-14  6.54e-15 |
 STJO |   288   288     1   288     0.53     0.26     0.20     0.20   | 4.27e-14  1.24e-14  4.27e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     0.51     0.25     0.14     0.14   | 4.08e-14  6.05e-15  2.68e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     0.51     0.25     0.26     0.26   | 3.84e-14  7.73e-15  1.47e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.07     0.23     4.10     4.10   | 5.96e-14  2.59e-14  2.26e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     4.07     0.22     4.10     4.10   | 5.42e-14  2.16e-14  2.80e-14 |
 KOKV |   288   288     0   288     0.46     0.20     0.52     0.52   | 3.09e-14  1.14e-14  2.38e-15 |
 IRKM |   288   288     0   288     0.43     0.17     0.07     0.07   | 2.64e-14  4.69e-15  3.96e-15 |
 CEBR |   283   283     0   283     0.37     0.13     1.34     1.34   | 3.38e-14  8.21e-15  2.33e-15 |
 G09  |   288   286     1   288     1.54     0.12     0.37     0.37   | 6.67e-14  2.57e-14  3.43e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.23     0.05     0.21     0.21   | 2.63e-14  5.54e-15  2.44e-15 |
 G26  |   288   286     1   288     4.07     0.04     2.70     2.70   | 7.44e-14  3.15e-14  2.01e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.07     0.04     2.48     2.48   | 5.86e-14  2.45e-14  6.84e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.70     1.70   | 5.52e-13  6.50e-14  2.45e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.07     0.02     0.97     0.97   | 6.20e-14  2.21e-14  5.49e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.32     1.32   | 5.18e-13  6.47e-14  2.59e-14 |
 G06  |   288   285     1   288     2.76     0.02     0.74     0.74   | 8.51e-14  4.05e-14  2.71e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.34     0.34   | 6.44e-13  8.28e-14  2.67e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.33     0.02     1.04     1.04   | 1.01e-13  3.01e-14  1.53e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.74     0.74   | 6.17e-13  6.60e-14  5.87e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.39     0.39   | 6.50e-13  7.12e-14  3.89e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.45     0.45   | 6.70e-13  6.65e-14  1.69e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.70     0.70   | 6.61e-13  6.02e-14  3.62e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.17     0.02     1.02     1.02   | 6.90e-13  5.88e-14  1.59e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.02     1.05     1.05   | 6.45e-13  6.45e-14  2.85e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.02     1.67     1.67   | 6.80e-13  6.70e-14  5.10e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.13     0.13   | 7.33e-13  7.26e-14  5.14e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.32     0.32   | 6.74e-13  6.91e-14  7.35e-14 |
 G04  |   278   278     0   278     0.31     0.01     0.17     0.17   | 1.54e-12  4.44e-13  2.16e-13 |
 G01  |   288   288     0   288     0.26     0.01     0.11     0.11   | 8.78e-14  3.37e-14  2.40e-14 |
 ABPO |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-12  7.33e-13  1.15e-13 |
 ALGO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.34e-14  5.98e-15  9.80e-15 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.42e-13  6.29e-13  1.97e-13 |
 AUCK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  4.90e-13  2.95e-13 |
 BRFT |   288   251    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.48e-12  9.65e-13  2.79e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  4.71e-13  2.31e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAV1 |   288   251     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.72e-12  5.99e-13  1.90e-13 |
 DGAR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.37e-12  5.63e-13  1.20e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.48e-13  2.13e-13  1.31e-13 |
 FLIN |   288   280     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.96e-12  8.40e-13  2.01e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-13  8.30e-14  5.48e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.92e-13  1.59e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.35e-13  7.06e-14  2.26e-14 |
 G13  |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.37e-13  1.70e-13  4.25e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.30e-13  8.27e-14  5.39e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.01e-13  1.02e-13  2.49e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.55e-13  1.24e-13  5.12e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  3.38e-13  1.95e-13 |
 GLSV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.23e-12  5.14e-13  2.27e-13 |
 GMSD |   286   262    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.76e-12  8.13e-13  1.33e-13 |
 GODE |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-14  1.06e-14  3.34e-15 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-14  5.60e-15  2.49e-15 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 GUAT |   156    69    49     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.71e-11  5.02e-12         - |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.56e-13  4.76e-13  1.48e-13 |
 HOB2 |   288   284     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.10e-13  1.98e-13  1.94e-13 |
 HOFN |   288   268     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-12  7.63e-13  2.56e-13 |
 JOZ2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  4.72e-13  3.34e-13 |
 JOZE |   288   263     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.93e-12  6.71e-13  1.63e-13 |
 KARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  6.44e-13  3.63e-13 |
 KERG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.95e-13  2.21e-13  2.22e-13 |
 MAC1 |   288   254     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-12  5.90e-13  2.45e-13 |
 MAR6 |   288   266     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.37e-12  5.28e-13  1.80e-13 |
 MAW1 |   288   263     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.01e-12  5.18e-13  1.53e-13 |
 MOBS |   288   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-12  3.99e-13  2.19e-13 |
 NANO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  3.88e-13  1.18e-13 |
 NIUM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 NNOR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  8.89e-14  1.66e-14 |
 NRC1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-14  3.64e-15  2.04e-15 |
 NYAL |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.07e-13  2.13e-13  1.95e-14 |
 OHI2 |   288   282     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.82e-09  2.58e-10  8.03e-11 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 PIE1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.32e-14  5.16e-15  3.15e-15 |
 QAQ1 |   288   226    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.54e-12  8.39e-13  1.43e-13 |
 REUN |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 REYK |   288   269     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-12  7.04e-13  1.96e-13 |
 SANT |   246   239     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.98e-12  6.95e-13  1.59e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 SUTH |   235     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SUWN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.98e-12  5.59e-13  6.84e-14 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  5.62e-13  3.27e-13 |
 TOW2 |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.78e-12  3.70e-13  3.19e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.47e-13  2.46e-13  9.42e-14 |
 XMIS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-12  5.07e-13  2.92e-13 |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.96e-14  4.38e-15  1.88e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  1.76e-13  1.26e-13 |
 BARH |   288   263     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-12  6.88e-13  2.60e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NKLG |   288   228    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.93e-12  5.54e-13  2.01e-13 |
 KOKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.95e-14  1.22e-14  1.75e-15 |
 HOLB |   288   258     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-12  3.37e-13  1.28e-13 |
 BRAZ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  4.81e-13  1.89e-13 |
 OHI3 |   285   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.86e-14  1.98e-14  4.69e-15 |
 PALM |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MONP |   211   211     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  3.37e-13         - |
 SCOR |   288   257     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-12  7.12e-13  1.83e-13 |
 UFPR |   288   251    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.08e-12  1.63e-12  3.90e-13 |
 IQAL |   288   263    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-12  8.25e-13  2.34e-13 |
 LMMF |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 ABMF |   288   257     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  5.07e-13  2.52e-13 |
 YARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-12  3.21e-13  2.07e-13 |
 ZIM2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  5.28e-13  3.22e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 UNB3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.55e-13  2.40e-13  7.58e-14 |
 NAUR |   172   159     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-12  5.49e-13         - |
 KRGG |   288   255    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-12  8.79e-13  2.09e-13 |
 POHN |   286   210    44     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.28e-11  2.97e-12  5.96e-13 |
 SEYG |   218     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 KOUG |   283   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.48e-13  2.65e-13  8.07e-14 |
 METG |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  4.35e-13  1.48e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.84e-13  2.33e-13  9.37e-14 |
 MAJU |   288   276     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-12  5.76e-13  1.63e-13 |
 PNGM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  5.50e-13  4.17e-13 |
 YEL2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.67e-14  6.90e-15  4.63e-15 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.44e-13  6.29e-13  1.98e-13 |
 CHPG |    26     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00         -         - |
 KZN2 |     9     9     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.75e-13         -         - |
 MAYG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  6.27e-13  3.86e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  4.35e-13  1.73e-13 |
 STFU |   288   283     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.40e-13  5.96e-13  1.92e-13 |
 UCAL |   280   274     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.52e-12  5.13e-13  2.23e-13 |
 ASCG |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-12  7.09e-13  2.58e-13 |
 WARK |   278   278     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  6.81e-13  2.91e-13 |
 LAUT |   225     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SOLO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.58e-12  5.07e-13  3.81e-13 |
 CZTG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 8.36e-22  5.20e-20  1.45e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     AUCK      AUCK      WAB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
