
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2083   Day: 2   MJD: 58827                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 150047    533    -568     178      7      5      9     98     99     96   22.15
 emr |  2880     0 103669    311  143060      52     14     14     13     97    101     73   10.77
 esa |  2880     0 126580    644    -119   -1610      8      7     10     84     77     98   20.07
 gfz |  2880     0 128376   4736    -767     169     11     10     12    122    129    104   13.89
 grg |  2880     0 113839   1208     178    -251     10      8     14    112    101    140   14.72
 jpl |  2880     0 104510    299  213846     -80      8      7     10     70     73     58   18.40
 mit |  2880     0 113492   1899    5366     375    106    114     70   1448    735   2800    0.00
 igr |   288     0  44779    347    5358      44     10     11      9     61     41     65    0.00
 ngs |    96     0   2880     13    -540     213   1070   1070      0   2475   2475      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   118   125  -126  -115    -4    12  -407    42  -158     - |
    2 |   -57    93    65    64   -82   -39   544    19 -1922     - |
    3 |   -28   -10   -43  -198    80   173   -47    -1  -514     - |
    4 |    46     -   -50     -     -     - -2928    55     -     - |
    5 |   -45     5    70   116   -79   -50  -732    18 -1687     - |
    6 |   112   -80   -42  -254   274   -73  -701   -26 -1513     - |
    7 |    36   -84   -58    21   147   -66  -360    18 -2542     - |
    8 |    34   -78    27   -84    28    17   145    -9  1963     - |
    9 |    -9  -126    21   -93    67    80   165   -48  -970     - |
   10 |    50   -93     4   -99   -23    82  -659   -28  1312     - |
   11 |   199   -16   -97   -32   -73   -42   294    60  3122     - |
   12 |   -30   136    79    -3   -30  -104  -420   -31 -1738     - |
   13 |    37  -208   102   -32    56   -54  -432   -21  1621     - |
   14 |  -138   -38    44    18    60    78   301   -35  1599     - |
   15 |   -93    28    53    60   -37    22  -767    40 -1382     - |
   16 |   -24   -31    57     X  -129    88   640    53  1979     - |
   17 |   184    23   -79   118  -153  -115  -287    53 -1590     - |
   19 |   -11   180   -18   203  -214   -54  1134    35 -1943     - |
   20 |  -128  -115    26   136    -3    92   774     6  1581     - |
   21 |  -251   -68    63   137   120    75   794   -49  1759     - |
   22 |  -215    30    65   123    61    28  1822   -33 -2736     - |
   23 |    45    13   -22   -23     8   -27   146    10 -1378     - |
   24 |     9   164   -60   -76    38   -14  -289    -5  5464     - |
   25 |    57   136   -56   -42    73  -113   633   -74  -450     - |
   26 |    56     9     1   -33   -48   -11   158   -16  -625     - |
   27 |    -5    80   -68    55    10   -15   116    -2  -825     - |
   28 |   -64   -35    74    55    26   -45   151     0  6536     - |
   29 |   -56    47    53   119  -162    22  -949    17 -2272     - |
   30 |    83    39   -82     0    60   -74   371   -11   739     - |
   31 |    64    58   -32    -4  -132    33   126    11 -2403     - |
   32 |    25  -185    31  -139    69    94  -884   -29  -218     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    33     -     -     7   -57     -     -    34     -     - |
 ABPO |    29     -     -   -47     -     - -5709     -     -     - |
 ADIS |   233     -     -     -  -350     -     -     -     -     - |
 ALBH |    13    27     -   -42     -     -     -    42     -     - |
 ALGO |   -14   -23     -    40     -     -     -    64     -     - |
 ALIC |  -110     -    83   -28    27    41   221     4     -     - |
 ANKR |  -315     -     X   502     -     -     -     -     -     - |
 AREG |   -82     -     -     -   197   -59     -   -37     -     - |
 AREQ |   -56    -3    57    10     -     - -3033    -3     -     - |
 ARTU |   -82     -    88     -     3     -     -     1     -     - |
 ASCG |   -53     -    58     -     -     -     -    13     -     - |
 ASPA |   112     -  -150    38     -     -   480     -     -     - |
 AUCK |  -160     -    87   129     -     -     -     -     -     - |
 BADG |   -36     -     -     -     -    43     -    46     -     - |
 BAKE |   -91     -    86   -34    52     - -6286    11     -     - |
 BAKO |     0     -     -     1     -     -     -     -     -     - |
 BARH |   -63     -    34    56     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -194     -   157    -8    84     -   -44   -95     -     - |
 BOGT |   -18     -    47    -3   -21   -11     -    -2     -     - |
 BOR1 |   -56    71     -    33     -     -     -   -61     -     - |
 BRAZ |  -166     -   110   109     -     -    -3     -     -     - |
 BREW |    -2     8     -     -     -    -3     -   -23     -     - |
 BRFT |   -38     -    44    -4     -     -     -    39     -     - |
 BRMU |   -18     -     6   -30     -    37    28   -13     -     - |
 BRST |  -175     -    79     -    60    77     -     -     -     - |
 BRUX |    20     -     -   -63    29     - -2856    -1     -     - |
 CAS1 |  -125     -   140  -104    76    15     -   -56     -     - |
 CCJ2 |   -79     -    89    -2     X     -    44     -     -     - |
 CEBR |     -   -62    33     -     -     -     -  -106     -     - |
 CEDU |   -26    34    73   -90     -     -     -   -25     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -52     -    39     -   -10     -     - |
 CHPG |   -79     -     -     -   119     -     -    53     -     - |
 CHTI |    -2     -     -   146  -135     -     -     -     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -191     -   144     -     -     -     - |
 CHUR |     0    66     X   -51     -     -     X    21     -     - |
 CKIS |  -258     -    99     -   268     -     -   -89     -     - |
 CNMR |  -118     -     -   222     -   -19   220   108     -     - |
 CORD |     1     -     -    -1     -     - -1768    66     -     - |
 CPVG |  -218     -    73     -   229     -     -  -132     -     - |
 CRO1 |   -62     -   119    11   -82     - -1695    -3     -     - |
 CUSV |     -     -     -     0     -     0     -    11     -     - |
 CZTG |     -     -     1     -     -    -1     -     -     -     - |
 DAEJ |  -123    58     -   -18   160     -   -34     -     -     - |
 DAKR |     -     -     -   -28     -    21   -14     -     -     - |
 DARW |   -49     -    84  -113    68     -     -    -6     -     - |
 DAV1 |   -12     -    74    16   -98     -     3    13     -     - |
 DGAR |   -77     -    52  -120    84    60     -   -37     -     - |
 DJIG |     -     -   116     -   -65   -75     -   -18     -     - |
 DRAG |     -     -    77     -     -   -84     -     -     -     - |
 DRAO |    30    48   -35   -33     -     -     -    45     -     - |
 DUBO |    -2     -   -40  -146   195     - -5211   -11     -     - |
 FAA1 |  -111     -    18    23   116     -     -    11     -     - |
 FALK |     -     -    30   -11     -   -24     -     -     -     - |
 FLIN |   -87     -    60   -75    91    22 -6881     8     -     - |
 FLRS |   -10     -     -     X     -    12     -     -     -     - |
 GAMB |     -     -   106     -     -  -115     -   -83     -     - |
 GLPS |   -40     -    51     -    -9     -     -     6     -     - |
 GLSV |   -53     -   -17   -19   120     -  -160     -     -     - |
 GMSD |  -105     -    45     -     5    73     -     -     -     - |
 GODE |   -86   -71     -     X   182     -     -  -149     -     - |
 GODZ |    -7    14     -     -     -     -  -102     -     -     - |
 GOL2 |   -17    35     -     -     -     -     -    14     -     - |
 GOLD |    60     -   -28   -54     -     - -4573    65     -     - |
 GOPE |  -148     -     -   236     -     -     -     9     -     - |
 GRAS |    -4     -    71   -96     -     -  -199     -     -     - |
 GRAZ |  -131     X   146    -2     -     - -5454  -109     -     - |
 GUAT |   -55     -     -    27     -    46   -37   108     -     - |
 GUUG |   -71     -   125   -71     -     -    35     -     -     - |
 HARB |  -130   -47    59  -154   301     - -5915  -120     -     - |
 HERS |   -98    41   137   -73     -     -     -  -102     -     - |
 HERT |    11     -   -13     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -26    54     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -46     -     -    73     -     -    81     -     -     - |
 HOB2 |    36   -14    23   -79    -1     - -4454   -22     -     - |
 HOFN |  -128     -   141     X     X     -     -  -128     -     - |
 HOLB |     8     -     -    73   -81     -     -     -     -     - |
 HRAG |    -1     -     -     -     1     -     -     -     -     - |
 HRAO |    28     -     -   -45     -     - -3327   -38     -     - |
 HYDE |    -6     -   -22   -37    73     -    96     -     -     - |
 IENG |    52  -140     -    27     -     -   -81    38     -     - |
 IISC |   -60     -     -    91     -     4     -    24     -     - |
 INEG |     9     -   -46    79     -     -     -    49     -     - |
 INVK |   -39     -     -    80    35   -40   109     -     -     - |
 IQAL |  -133     -   139     -     -     9     -     -     -     - |
 IRKJ |   -52     -   -66   -57   221     -     1   -55     -     - |
 JFNG |  -178     -    52     -     -   158     -  -101     -     - |
 JOZ2 |  -100     -   111     -     -     -  -166     -     -     - |
 JOZE |     0    57     -   -44     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -203     -   179   -78   206   -57    89   -55     -     - |
 KERG |   -51    -1    20   -23     -    58     -    -3     -     - |
 KIRI |   -62     -     -     -     -    74     -     -     -     - |
 KIRU |    46    39   -70     3    -5     -     -    19     -     - |
 KIT3 |    -3     -   -80     -   111     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -85    38     -    24     -    62     -   -13     -     - |
 KOKV |    26     -    -5   -35     -     -     -   -37     -     - |
 KOUG |  -138     -     -     -   208     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -79     -    71    23     -     -     -    19     -     - |
 KRGG |  -317     -     -   150   335     -     -  -111     -     - |
 KZN2 |  -278     -     -     -   418     -     -     -     -     - |
 LAUT |  -113     -   125     -     -     -    24     -     -     - |
 LHAZ |  -131     -   137    -2    12     -   -55     -     -     - |
 LPAL |   -14     -     -     -     -    16     -     -     -     - |
 LPGS |    69     -     -     -  -104     -     -     -     -     - |
 MAC1 |   -35     -    47    30   -95    44   232    18     -     - |
 MAG0 |   -13     -     -    20     -     -   146     -     -     - |
 MAJU |    -4     -    29     -   -34     - -2456     -     -     - |
 MAL2 |  -125     -   102    26     -    20 -5611   -46     -     - |
 MANA |   -28     -     -    45     -     -     -     -     -     - |
 MAR6 |  -105    39    95     -     -     - -7361     -     -     - |
 MAS1 |  -174    45    92   -60   160     - -4208   -99     -     - |
 MATE |    26   -58    -9    17     -     -     -     2     -     - |
 MAUI |     6     -     -     -    -9     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    41     -   -47   -36    65   -23 -4630   -87     -     - |
 MAYG |  -209     -   230     -     -     -     -   -75     -     - |
 MBAR |     -     -    75   -16     -   -70     -   -51     -     - |
 MCM4 |   117     -   -38   -12  -113     -   103  -106     -     - |
 MDVJ |   151     -   -71  -176     -    29  -110    75     -     - |
 MEDI |   127  -261     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METG |   -87     -     -     -   131     -     -     -     -     - |
 METS |   -21    43     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -92     -     9     -   127     -     -   -82     -     - |
 MKEA |   164     -  -137   -64     -     - -2180    43     -     - |
 MOBS |   -91     -    -2     -   139     - -3283     -     -     - |
 MONP |  -134     -   148     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |    36     -     -   -57     -     -   394     -     -     - |
 MQZG |    12     -   -13     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -199     -   220     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |    37     -   -70    42     -     -     -     -     -     - |
 NAUR |  -147     -   162     -     -     -     -    69     -     - |
 NICO |  -131     -   140    57   -48     -  -173  -116     -     - |
 NIST |   -32    62     -     3     -     -     -     -     -     - |
 NIUM |  -145     -     -   119     -    91   244     -     -     - |
 NKLG |  -108     -    61   -83   153     5 -4934   -87     -     - |
 NLIB |    19   -86     -    36     -     - -5998    80     -     - |
 NNOR |   -18  -175     3     -   151     - -4273     -     -     - |
 NOVM |  -115     -    74    76     -     -     -   -82     -     - |
 NRC1 |   -48    27     -    55     -     -     -    10     -     - |
 NRIL |  -119     -   126     9    69   -56   -83     8     -     - |
 NTUS |     9     -     -   -15     -     -    38   -41     -     - |
 NYA1 |   -63     -    88   -27     -     X   -53     -     -     - |
 NYA2 |   -34     -     -     -    52     -     -  -156     -     - |
 NYAL |   -20    69     -   -23     -     -  -428     -     -     - |
 OHI2 |   -93     -   100     5     -     -     -     3     -     - |
 OHI3 |   -69     -   116     -   -54     -   202     -     -     - |
 ONS1 |   -92     -     -     -   139     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -68    12    66   -14     -    13     -   -85     -     - |
 OPMT |   -10    44     -   -17     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |    14     -    60     -  -103     -     -    -2     -     - |
 OWMG |     -     -   -22     -     -    24     -   -12     -     - |
 PADO |   -79     -     -     -   118     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -93    88     - -2271     -     -     - |
 PDEL |   -54     -    56   -54    56     -    -5     -     -     - |
 PERT |  -178    61   163     1     -     -    21    32     -     - |
 PETS |    14     -    40   -84     -     3     -   -22     -     - |
 PIE1 |   -42    43     -   -16     -    38     -   -24     -     - |
 PIMO |   -35     -     -   -55   104     - -2825     -     -     - |
 PNGM |     -     -   106     -     -  -116     -   -78     -     - |
 POHN |  -140     -   103     X    59    15     -    29     -     - |
 POL2 |   -56     -     -    90     -     -     -   -38     -     - |
 POLV |   -61     -     -    97     -     -     -     -     -     - |
 POTS |   121     -  -134     -     -     -     -    -8     -     - |
 POVE |   -38     -    23    28     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |    16     2     -   -26     -     -  -787    20     -     - |
 PTBB |  -105    85     X   102     -     - -5044     -     -     - |
 PTVL |  -133     -   104     -     -    27     -     -     -     - |
 QAQ1 |    -7    31    55   -98     -     5   -27    -1     -     - |
 QUIN |    13     -   -14     -     -     -  1128     -     -     - |
 RAMO |   -45     -    50     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |    14     -     -   -22     -     -     -     -     -     - |
 REDU |    -4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |  -133     -    81    94     -     -   -48    46     -     - |
 REYK |    13     -     -    29   -47     -  -221    75     -     - |
 RGDG |  -164     -     -     -   247     -     -     -     -     - |
 ROTH |   -17     -     -     -     -    20   105     -     -     - |
 SALU |   -60     -     -     6     -    68     -     -     -     - |
 SANT |    72     -     -   -69     -   -35 -2486    66     -     - |
 SAVO |   -93     -    41    18     -    53     -     -     -     - |
 SCH2 |   -46    33    72   -64     -     6 -2627   -13     -     - |
 SCOR |     X     -    14     X   -61    30     -    51     -     - |
 SCRZ |  -107     -     -     -   161     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -171     -    92     -   132     -     -   -83     -     - |
 SFER |  -100   -30    57   -96   186     -     -   -37     -     - |
 SGOC |     8     -     -     -   -12     -     -     -     -     - |
 SOFI |    -6     -     -     9     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -17    58     -   -18     -     -     -    -7     -     - |
 SSIA |   -54     -     -    86     -     -     -     -     -     - |
 STFU |   -70     -     -     -   106     -     -     -     -     - |
 STHL |   -46     -    40    -7     -    17     -   -47     -     - |
 STJO |   -18     3     -     6    18     -     -   -46     -     - |
 STK2 |   -69     -     -     -   -18    97     -     -     -     - |
 STR1 |     -   -34     -     -    25     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -58     -     -    16    72     -     -     -     -     - |
 SUTM |    -2     -     -     -     4     -     -   -34     -     - |
 SUWN |   -95   114     -    63     -     -    15     -     -     - |
 SVTL |     -     -    80     -  -109     -     -   104     -     - |
 SYOG |   -93    73    40    16     -    14    33     -     -     - |
 THTI |    75   105   -52  -126     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |   -35    -5     -    59     -     -    79    40     -     - |
 TIXI |     X     -   -68     -    93     -     -  -137     -     - |
 TLSE |  -151    59    56   -66   170     -  -200  -123     -     - |
 TONG |  -195     -     -     -   294     - -5282   -45     -     - |
 TOW2 |  -124     -    73   -94   111    60 -3879   -37     -     - |
 TRO1 |  -101     -    76   -88   114    15     -     -     -     - |
 TSKB |   -31    76     -   -11     -     -   178     -     -     - |
 TWTF |   -21    51     -    -6     -     - -2476    24     -     - |
 UCAL |   116     -     -     -  -175     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -60     -     -   139     -   -33     -     -     -     - |
 ULAB |   165     -   -95     -  -119     -     -    60     -     - |
 UNB3 |  -156     -     -     -   234     -     -     -     -     - |
 UNSA |    11     -   -12     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |   116     -  -128     -     -     -     -    24     -     - |
 USN7 |  -105    25   103     -     -     -     -   -79     -     - |
 USUD |    -1    73     -   -55     -     -     -    70     -     - |
 VILL |   -79    13    60  -130   150     -     -   -67     -     - |
 VOIM |   -80     -    52     -    49     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    26     -     -   -41     -     - -5436   -11     -     - |
 WARK |  -143     -     -     -   215     -     -     3     -     - |
 WHIT |   -33    14    28     1     -     -     -    15     -     - |
 WILL |   -42    40     -    36     -     -     -     -     -     - |
 WIND |    26     -   -35     -     9     -     -   -50     -     - |
 WSRT |     0    49     -   -39     -     -     -   -49     -     - |
 WTZR |   -31     -    91   -70     -    -9  -143   -74     -     - |
 WUH2 |    70     -     -     -  -105     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -235     -   100   -94   200    84    32   -35     -     - |
 YAKT |   -38     -    42     -     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |    -9    19     -     X     -     -     -     -     -     - |
 YARR |     5     -     -     -    -7     -     -     -     -     - |
 YEL2 |   -54     -    60     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |    57    35     -   -80   -36     - -2081     4     -     - |
 YSSK |   -10     -    11     -     -     -     -   -77     -     - |
 ZECK |   -95     -    94    82     -   -50     -   -19     -     - |
 ZIM2 |  -126     -   139     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -25     -     -    41     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    16     8     9     7     8    86    11   420     - | 2880    313
    2 |     5    14     8     8     7     7   110    26   349     - | 2880    205
    3 |     6    10     8     8     5     8   106     9   427     - | 2880    340
    4 |     8     -     9     -     -     -   295    18     -     - | 2846    143
    5 |     6    11     8     6     7     6   128    15   509     - | 2880    367
    6 |     7    13     9    13     6     8   192    12   668     - | 2880    334
    7 |     6    15     8    12     7    10   109     9   963     - | 2880    267
    8 |     6    14     8    14     8     6    82     7  1105     - | 2880    944
    9 |     6    11     6    10     7     6    53     7   461     - | 2880    146
   10 |     5    10     5     6     7     5    74     8   473     - | 2880    177
   11 |     5    13     7     9     7     8    61    11  1280     - | 2880    458
   12 |     6    17     8     8     9     6    69    13   520     - | 2880    373
   13 |     5    15     6     8     9     7    67     7  1321     - | 2880    314
   14 |     4    10     6    12     7     6    92    10   658     - | 2880    286
   15 |     5    14     6    10     6     6    57     7   316     - | 2880    232
   16 |     8    16     8     X     7     7    98    13   467     - | 2880    409
   17 |     6    16     9     7     6     9    87    11   966     - | 2880    367
   19 |     6    13     9    10     6     8   107    13   761     - | 2880    201
   20 |     4    11     7     7     7     6    68    10   433     - | 2880    234
   21 |     6    16     8     8     8     8    53     8   800     - | 2880    436
   22 |     5    11     8     8     6     7   352     9   381     - | 2880    225
   23 |     6    11     7    11     7     6    64     8   631     - | 2880    186
   24 |     5    19     9    22     8    10    99     9  4032     - | 2880   1826
   25 |     4    19     6    11     9     7    50     8   577     - | 2880    321
   26 |     6    20     8    11     7     7    78    13   460     - | 2880    265
   27 |     6    16     8    13     7     8    67     9   368     - | 2880    255
   28 |     5    13     7     8     9     7   136    19  2723     - | 2880    715
   29 |     6    16    11     8     9    10    74    10   574     - | 2880    281
   30 |     8    12     5     7    28    13    74    16   494     - | 2880    280
   31 |     4    15     8    16     8    11    76    15   586     - | 2880    278
   32 |     4    13     8     6     6     6    51     8   328     - | 2880     78
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    13     -     -    22    14     -     -    16     -     - |  288   2400
 ABPO |     7     -     -    11     -     -    79     -     -     - |  288   2005
 ADIS |     9     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |     8    11     -    13     -     -     -    12     -     - |  288    933
 ALGO |     6     9     -     7     -     -     -    11     -     - |  288     94
 ALIC |     9     -    10    13    10     9    54    11     -     - |  288   3958
 ANKR |     6     -     X     9     -     -     -     -     -     - |   24   2361
 AREG |     5     -     -     -    11     8     -     5     -     - |  288   2472
 AREQ |     6     9     8    11     -     -    83     6     -     - |  288   2388
 ARTU |     9     -     7     -    10     -     -     9     -     - |  288    >>>
 ASCG |    30     -    33     -     -     -     -    31     -     - |  260   3449
 ASPA |    17     -    17    19     -     -    85     -     -     - |  288   5911
 AUCK |     6     -     6    10     -     -     -     -     -     - |  288   5865
 BADG |     5     -     -     -     -     5     -     7     -     - |  288     28
 BAKE |     5     -     6    10    11     -    57     7     -     - |  288   2447
 BAKO |    10     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  280   4403
 BARH |    12     -    14    13     -     -     -     -     -     - |  278   1567
 BJFS |     5     -     5     8     7     -    59     7     -     - |  288   2833
 BOGT |    10     -    10    15    18    10     -     7     -     - |  288   6227
 BOR1 |     5    12     -     9     -     -     -     8     -     - |  288   2280
 BRAZ |    12     -     9    21     -     -    64     -     -     - |  288   2430
 BREW |     4    13     -     -     -     7     -    10     -     - |  288     35
 BRFT |    10     -     9    14     -     -     -    10     -     - |  288   2503
 BRMU |     8     -     8    10     -     7    57     5     -     - |  288   5295
 BRST |     9     -    13     -    17    12     -     -     -     - |  288   1805
 BRUX |     7     -     -    10    11     -    78     8     -     - |  288     32
 CAS1 |     6     -     7    11    10     9     -    10     -     - |  288   2004
 CCJ2 |    10     -     8     9     X     -    54     -     -     - |  288   4095
 CEBR |     -    16     9     -     -     -     -     9     -     - |  288     16
 CEDU |    10    15     8     9     -     -     -     5     -     - |  288     55
 CHAN |     -     -     -     5     -     4     -     5     -     - |  288   4728
 CHPG |     9     -     -     -    13     -     -    13     -     - |  288   3156
 CHTI |     6     -     -     9    11     -     -     -     -     - |  288   5065
 CHUM |     -     -     -    10     -     7     -     -     -     - |  288   3788
 CHUR |     3    11     X     8     -     -     X    14     -     - |  288   8688
 CKIS |    14     -    17     -    27     -     -    24     -     - |  275   4071
 CNMR |    12     -     -    16     -    15    85    10     -     - |  288   4497
 CORD |    11     -     -    18     -     -    58    15     -     - |  213   3226
 CPVG |     7     -     6     -    11     -     -     8     -     - |  288   3269
 CRO1 |    22     -    17    22    19     -    61    25     -     - |  288   4661
 CUSV |     -     -     -     9     -     7     -     6     -     - |  288   5045
 CZTG |     -     -     6     -     -     7     -     -     -     - |  288   2667
 DAEJ |     9    16     -     8     9     -    88     -     -     - |  288   3036
 DAKR |     -     -     -    14     -    11    58     -     -     - |  288   4301
 DARW |    18     -    16    23    25     -     -    18     -     - |  288   2527
 DAV1 |     5     -     5    10    12     -    62     9     -     - |  288   2049
 DGAR |    11     -    11    13    20     8     -     8     -     - |  288   1380
 DJIG |     -     -     9     -    12     9     -     5     -     - |  288   3890
 DRAG |     -     -     7     -     -     8     -     -     -     - |  288    >>>
 DRAO |     3     8     6     8     -     -     -     7     -     - |  288    870
 DUBO |     4     -     5     8     8     -    54     6     -     - |  288   5896
 FAA1 |    11     -    10    14    18     -     -    11     -     - |  288  13056
 FALK |     -     -     7    11     -    10     -     -     -     - |  288   2539
 FLIN |     5     -     6     9     8     6    59     7     -     - |  288   2601
 FLRS |    22     -     -     X     -    27     -     -     -     - |  276   2520
 GAMB |     -     -    10     -     -    11     -     8     -     - |  288   4399
 GLPS |     6     -     6     -    14     -     -    10     -     - |  288    >>>
 GLSV |     4     -     4     8     9     -    63     -     -     - |  288   2838
 GMSD |     8     -    11     -    14    11     -     -     -     - |  288   2343
 GODE |     9     8     -     X    12     -     -    12     -     - |  288     77
 GODZ |     7    15     -     -     -     -    60     -     -     - |  288   5155
 GOL2 |     5    10     -     -     -     -     -    11     -     - |  288     58
 GOLD |     9     -    10    20     -     -    64     8     -     - |  288     37
 GOPE |     4     -     -     6     -     -     -     7     -     - |  288     34
 GRAS |     5     -     4     7     -     -    60     -     -     - |  288   3828
 GRAZ |     4     X     4     7     -     -    78     5     -     - |  288   3971
 GUAT |     7     -     -    13     -     8    60     6     -     - |  288   3419
 GUUG |    17     -    15    19     -     -    59     -     -     - |  288   3581
 HARB |    11    13     8    14    18     -    74     7     -     - |  288   2181
 HERS |     7    19     8    12     -     -     -     7     -     - |  288     19
 HERT |     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3612
 HLFX |     5    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  26591
 HNPT |     9     -     -    14     -     -    61     -     -     - |  288   3107
 HOB2 |     4    11     8     9    12     -    60     4     -     - |  288   1666
 HOFN |    18     -    20     X     X     -     -    16     -     - |  276   2429
 HOLB |    11     -     -    13    17     -     -     -     -     - |  288   1238
 HRAG |    25     -     -     -    38     -     -     -     -     - |  231     24
 HRAO |     9     -     -    14     -     -    88    13     -     - |  287     28
 HYDE |     9     -     8    10    13     -    62     -     -     - |  288   4427
 IENG |     5    17     -     9     -     -    56     7     -     - |  288     17
 IISC |     7     -     -     9     -     8     -     6     -     - |  288   2377
 INEG |     8     -    12    18     -     -     -     9     -     - |  288   4155
 INVK |     5     -     -    10     6     8    60     -     -     - |  288   3255
 IQAL |     8     -    11     -     -    21     -     -     -     - |  288   1871
 IRKJ |     5     -     5     8     7     -    57    21     -     - |  288    103
 JFNG |     6     -     6     -     -     8     -     5     -     - |  288   7893
 JOZ2 |     4     -     4     -     -     -    50     -     -     - |  288   2317
 JOZE |     5     8     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   1905
 KARR |    11     -    12    17    19     8    65     6     -     - |  288   5325
 KERG |    10    11     7    14     -     9     -     7     -     - |  288   1657
 KIRI |    23     -     -     -     -    28     -     -     -     - |   91   1813
 KIRU |     4     9     5     8     7     -     -     4     -     - |  288   2402
 KIT3 |    10     -     8     -    13     -     -     -     -     - |  263    >>>
 KOKB |     9     9     -    20     -     8     -    12     -     - |  288    144
 KOKV |    10     -     8    20     -     -     -     8     -     - |  288    168
 KOUG |    10     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  284   1103
 KOUR |    12     -    12    19     -     -     -     9     -     - |  288     27
 KRGG |     7     -     -    10    10     -     -     8     -     - |  288   1710
 KZN2 |    14     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  277   3513
 LAUT |    23     -    26     -     -     -    56     -     -     - |  134   3285
 LHAZ |     6     -     8    10    10     -    53     -     -     - |  288   6618
 LPAL |     4     -     -     -     -     5     -     -     -     - |  287   3609
 LPGS |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  168    >>>
 MAC1 |     5     -     8     9    13     7    54     6     -     - |  288   1676
 MAG0 |     3     -     -     5     -     -    57     -     -     - |  288   6238
 MAJU |    12     -    12     -    24     -    63     -     -     - |  288   1968
 MAL2 |    12     -    11    14     -    10    90     4     -     - |  288  12367
 MANA |    14     -     -    23     -     -     -     -     -     - |  276   5397
 MAR6 |     4    13     7     -     -     -    59     -     -     - |  288   1780
 MAS1 |     7    16     7    13    13     -    50     6     -     - |  288   2724
 MATE |     6    11     7    10     -     -     -    11     -     - |  288     70
 MAUI |    10     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     5     -     7    12    13     9    61     5     -     - |  288   2233
 MAYG |     6     -     6     -     -     -     -     6     -     - |  288   3857
 MBAR |     -     -     6    11     -     8     -     4     -     - |  288   4314
 MCM4 |    11     -     7    10    18     -    99    12     -     - |  288   5249
 MDVJ |     5     -     5     8     -     8    57     8     -     - |  288     20
 MEDI |     5    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 METG |     3     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  288   1467
 METS |     3     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |     6     -     8     -    14     -     -     7     -     - |  288     16
 MKEA |     9     -    10    20     -     -    87    16     -     - |  288     69
 MOBS |     6     -     7     -     8     -    55     -     -     - |  288   2379
 MONP |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   1281
 MORP |    12     -     -    19     -     -    71     -     -     - |  288   3298
 MQZG |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4271
 MTKA |    14     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  152   3229
 NANO |    12     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  288   1309
 NAUR |    27     -    30     -     -     -     -    31     -     - |  111   1490
 NICO |     5     -     5    10    10     -    60     5     -     - |  288   3636
 NIST |     5     7     -     9     -     -     -     -     -     - |  288     20
 NIUM |    11     -     -    19     -    13    87     -     -     - |  288   3812
 NKLG |     8     -     9    14    14     9    82     6     -     - |  288   2339
 NLIB |     9    27     -    10     -     -    53    13     -     - |  288     21
 NNOR |     7    16    11     -    11     -    64     -     -     - |  288    193
 NOVM |     6     -     7     9     -     -     -    24     -     - |  288     45
 NRC1 |     7     9     -    10     -     -     -     9     -     - |  288     20
 NRIL |     5     -     6     8     5     5    53     5     -     - |  288   5361
 NTUS |     8     -     -    12     -     -    66    10     -     - |  288   3933
 NYA1 |    30     -    21    21     -     X    77     -     -     - |  287   5727
 NYA2 |     4     -     -     -     6     -     -     8     -     - |  288    >>>
 NYAL |    34    30     -    32     -     -   273     -     -     - |  287    290
 OHI2 |     5     -     6     8     -     -     -     6     -     - |  288     45
 OHI3 |     7     -     8     -    16     -    61     -     -     - |  288     45
 ONS1 |     5     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1571
 ONSA |     6    11     7    10     -     7     -     7     -     - |  288     23
 OPMT |     7    13     -    13     -     -     -     -     -     - |  288     27
 OUS2 |     8     -     9     -    16     -     -    12     -     - |  288    >>>
 OWMG |     -     -     9     -     -     9     -    11     -     - |  241   3000
 PADO |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   2055
 PALM |     -     -     -    14    13     -    52     -     -     - |  288   7006
 PDEL |    13     -    10    19    17     -    94     -     -     - |  288   2515
 PERT |     9    11     8    14     -     -    60     7     -     - |  288   3790
 PETS |     7     -     7    11     -     9     -     5     -     - |  288   7925
 PIE1 |     5     9     -    13     -     7     -     6     -     - |  288     15
 PIMO |     6     -     -    11    10     -    80     -     -     - |  288   5777
 PNGM |     -     -    11     -     -    12     -     6     -     - |  288   2433
 POHN |    13     -    21     X    22    16     -    10     -     - |  288   1903
 POL2 |     4     -     -     7     -     -     -     8     -     - |  288   5004
 POLV |     4     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   2878
 POTS |     5     -     5     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 POVE |    12     -    10    15     -     -     -     -     -     - |  288   4441
 PRDS |    11    29     -     8     -     -    76     9     -     - |  288     20
 PTBB |     5    11     X     9     -     -    57     -     -     - |  288     15
 PTVL |    12     -    15     -     -    13     -     -     -     - |  288   4755
 QAQ1 |     5     7     5     7     -     6    76     4     -     - |  288   1757
 QUIN |     6     -     6     -     -     -    55     -     -     - |  288   3824
 RAMO |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     5     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   4719
 REDU |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   1668
 REUN |     7     -     6    10     -     -    74    11     -     - |  288   6697
 REYK |    11     -     -    14    22     -    49    10     -     - |  288   2168
 RGDG |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   5628
 ROTH |     6     -     -     -     -     8    65     -     -     - |  288   5868
 SALU |    12     -     -    19     -    13     -     -     -     - |  288   3056
 SANT |     7     -     -    12     -     8    55     6     -     - |  288   2188
 SAVO |    10     -    13    17     -    11     -     -     -     - |  288   3048
 SCH2 |     5     8     5     7     -     5    86     3     -     - |  288   2830
 SCOR |     X     -    22     X    22    39     -    13     -     - |  235   2035
 SCRZ |     9     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  286   4836
 SEYG |    14     -    16     -    20     -     -    13     -     - |  288   3430
 SFER |     4    14     5    11     8     -     -    12     -     - |  288     45
 SGOC |    15     -     -     -    23     -     -     -     -     - |  211    >>>
 SOFI |    10     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  207   5658
 SPT0 |     6    12     -    10     -     -     -    10     -     - |  288     16
 SSIA |     8     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   5241
 STFU |    19     -     -     -    28     -     -     -     -     - |  277   3644
 STHL |    10     -     9    16     -    11     -     5     -     - |  288   4501
 STJO |     7     9     -    14    14     -     -     8     -     - |  288    135
 STK2 |     6     -     -     -     7     7     -     -     -     - |  288   3689
 STR1 |     -    13     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   2886
 SUTH |    12     -     -    13    17     -     -     -     -     - |  288   2536
 SUTM |    12     -     -     -    18     -     -    14     -     - |  288    >>>
 SUWN |     9    20     -    10     -     -   109     -     -     - |  288   1698
 SVTL |     -     -     7     -     9     -     -    18     -     - |  288     52
 SYOG |     5     9     6    10     -    11    58     -     -     - |  288   3707
 THTI |    14    18    13    14     -     -     -     -     -     - |  288   4817
 TIDB |     9    19     -    11     -     -    56    10     -     - |  288     31
 TIXI |     X     -     6     -     8     -     -     8     -     - |  240    >>>
 TLSE |     6    13     8    12    11     -    55     6     -     - |  288   2626
 TONG |    12     -     -     -    18     -    54    10     -     - |  288   3771
 TOW2 |    11     -    12    14    14     9    89    12     -     - |  288   2421
 TRO1 |     5     -     6     7     8     6     -     -     -     - |  288   2839
 TSKB |    10    21     -    14     -     -    78     -     -     - |  288   5702
 TWTF |     6     8     -    10     -     -    62     9     -     - |  288     30
 UCAL |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  226   1941
 UFPR |     7     -     -    13     -     8     -     -     -     - |  288   2775
 ULAB |     4     -     5     -     6     -     -     6     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288    707
 UNSA |    13     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     5     -     5     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 USN7 |     7    13     9     -     -     -     -     7     -     - |  288     16
 USUD |     6     8     -    11     -     -     -    17     -     - |  288     22
 VILL |     6    15     9    13     7     -     -     9     -     - |  288   3257
 VOIM |    15     -    16     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     4     -     -     6     -     -    53     6     -     - |  288     19
 WARK |     5     -     -     -     8     -     -    11     -     - |  288   6060
 WHIT |     6     8     6    10     -     -     -     5     -     - |  288  12690
 WILL |     4     7     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   3886
 WIND |     7     -     8     -    13     -     -     6     -     - |  288    >>>
 WSRT |     7    15     -    13     -     -     -     9     -     - |  288   1978
 WTZR |     6     -     7     9     -     8    62     5     -     - |  288     19
 WUH2 |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     8     -    12    13    12    11    68     6     -     - |  288   5102
 YAKT |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YAR2 |     3     7     -     X     -     -     -     -     -     - |  283    >>>
 YARR |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   1791
 YEL2 |     3     -     3     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 YELL |     5     7     -     7     6     -    78     7     -     - |  288     21
 YSSK |     5     -     5     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 ZECK |     4     -     5     8     -     5     -     4     -     - |  288     53
 ZIM2 |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2415
 ZIMM |     6     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   2520
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    14     8    11    10     8   107    10  1071     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2083-2  0:10:00 |   484832686
cod |   TIXG  | 2083-2  0:15:00 |   484839255
cod |   TIXG  | 2083-2  0:20:00 |  -515159322
cod |   TIXG  | 2083-2  0:25:00 |   484846033
cod |   TIXG  | 2083-2  0:30:00 |  -515172576
cod |   TIXG  | 2083-2  0:35:00 |   484790094
esa |   CHUR  | 2083-2  5:25:00 |        2493
esa |   ANKR  | 2083-2 10:00:00 |       -3215
esa |   ANKR  | 2083-2 10:05:00 |         576
esa |   ANKR  | 2083-2 10:10:00 |       -1485
esa |   ANKR  | 2083-2 10:20:00 |        1591
gfz |   YAR2  | 2083-2  4:10:00 |       13563



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.10     3.79     2.27     2.27   | 2.32e-14  8.46e-15  3.75e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     3.24     3.79     3.78     3.78   | 2.40e-14  4.12e-15  2.43e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.51     3.79     3.78     3.78   | 2.86e-14  5.45e-15  9.32e-16 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.96     3.79     3.78     3.78   | 2.69e-14  5.87e-15  1.75e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     2.93     3.79     3.78     3.78   | 2.07e-14  4.72e-15  1.71e-15 |
 PRDS |   288   286     0   288     2.78     3.79     2.51     2.51   | 3.15e-14  7.02e-15  1.89e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.25     3.79     3.78     3.78   | 2.52e-14  5.59e-15  1.57e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.04     3.79     3.78     3.78   | 2.40e-14  4.91e-15  9.05e-16 |
 HERS |   288   285     1   288     2.83     3.79     2.59     2.59   | 4.10e-14  7.36e-15  1.32e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     2.62     3.79     1.83     1.83   | 2.65e-14  1.22e-14  5.84e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.95     3.79     2.34     2.34   | 2.65e-14  5.00e-15  1.12e-15 |
 MGUE |   288   287     0   288     3.17     3.79     2.57     2.57   | 2.63e-14  6.65e-15  1.99e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     3.72     3.79     3.73     3.73   | 2.40e-14  6.23e-15  2.03e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.41     3.79     3.78     3.78   | 3.80e-14  4.96e-15  2.54e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     2.36     3.72     1.35     1.35   | 2.49e-14  5.02e-15  1.41e-15 |
 NIST |   288   288     1   288     2.29     3.68     3.78     3.78   | 3.64e-14  5.29e-15  1.17e-15 |
 HRAO |   287   287     0   287     2.25     3.55     0.55     0.55   | 3.69e-14  9.28e-15  3.69e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.21     3.42     1.27     1.27   | 4.03e-14  1.13e-14  1.08e-14 |
 MEDI |   288   288     0   288     2.12     3.16     1.34     1.34   | 4.28e-14  7.43e-15  1.14e-15 |
 CEDU |   288   285     1   288     2.11     3.13     3.12     3.12   | 5.34e-14  1.01e-14  3.40e-15 |
 WTZR |   288   287     0   288     2.11     3.12     1.25     1.25   | 6.49e-14  7.42e-15  1.59e-15 |
 OPMT |   288   287     0   288     2.10     3.10     3.78     3.78   | 4.20e-14  7.07e-15  1.88e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     2.08     3.02     3.78     3.78   | 2.95e-14  7.14e-15  1.97e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     2.01     2.81     1.06     1.06   | 4.14e-14  7.79e-15  1.56e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     1.73     2.08     1.09     1.09   | 3.78e-14  4.30e-15  2.29e-15 |
 HRAG |   231   230     1   231     1.53     2.06     0.66     0.66   | 1.60e-13  4.79e-14  4.40e-14 |
 YAR2 |   283   280     1   283     1.49     1.59     1.30     1.30   | 5.06e-08  1.55e-08  4.02e-09 |
 IRKJ |   288   288     0   288     1.44     1.45     2.11     2.11   | 4.90e-14  1.62e-14  1.15e-14 |
 NOVM |   288   285     1   288     1.31     1.19     1.24     1.24   | 8.93e-14  8.70e-15  3.48e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     1.30     1.18     0.53     0.53   | 2.34e-14  1.03e-14  3.47e-15 |
 GOL2 |   288   287     0   288     1.29     1.17     0.38     0.38   | 7.79e-14  1.13e-14  3.31e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.93     0.60     0.93     0.93   | 2.16e-14  7.25e-15  1.36e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.83     0.48     0.62     0.62   | 5.64e-14  1.47e-14  1.88e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.70     0.34     0.36     0.36   | 3.35e-14  7.36e-15  4.43e-15 |
 GODE |   288   287     1   288     0.61     0.26     0.24     0.24   | 2.49e-14  9.26e-15  4.96e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     0.55     0.22     0.28     0.28   | 1.04e-13  1.08e-14  3.56e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     0.55     0.21     0.59     0.59   | 3.88e-14  6.98e-15  2.24e-15 |
 G32  |   288   281     2   288     1.34     0.19     3.21     3.21   | 6.50e-14  1.68e-14  7.15e-15 |
 STJO |   288   287     1   288     0.50     0.18     0.19     0.19   | 4.88e-14  1.31e-14  5.23e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     0.50     0.17     0.13     0.13   | 3.10e-14  3.90e-15  5.10e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     0.49     0.17     0.27     0.27   | 4.04e-14  7.03e-15  2.86e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     3.71     0.14     3.78     3.78   | 5.71e-14  2.62e-14  3.70e-14 |
 KOKV |   288   288     0   288     0.44     0.14     0.49     0.49   | 3.22e-14  8.13e-15  2.77e-15 |
 CEBR |   288   285     1   288     0.35     0.08     1.22     1.22   | 5.21e-14  5.77e-15  9.99e-16 |
 G09  |   288   286     1   288     1.40     0.07     0.33     0.33   | 7.47e-14  2.63e-14  2.13e-14 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.23     0.04     0.06     0.06   | 2.69e-14  9.90e-15  6.24e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.22     0.03     0.19     0.19   | 2.88e-14  4.89e-15  1.43e-15 |
 G26  |   288   285     1   288     3.71     0.02     2.40     2.40   | 8.13e-14  3.99e-14  3.26e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     3.71     0.02     1.21     1.21   | 6.12e-14  2.14e-14  3.81e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.19     0.01     1.51     1.51   | 5.98e-13  5.48e-14  1.84e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.18     0.01     1.17     1.17   | 5.30e-13  7.14e-14  1.60e-14 |
 G06  |   288   285     2   288     2.97     0.01     0.67     0.67   | 9.43e-14  3.79e-14  2.78e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.30     0.30   | 6.01e-13  6.16e-14  2.85e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.33     0.01     0.94     0.94   | 9.87e-14  3.12e-14  1.19e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.66     0.66   | 6.33e-13  6.64e-14  5.89e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.35     0.35   | 7.84e-13  7.35e-14  1.87e-14 |
 G19  |   288   287     0   288     0.15     0.01     0.40     0.40   | 6.87e-13  6.82e-14  1.40e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.23     0.01     0.62     0.62   | 6.85e-13  6.57e-14  2.62e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.90     0.90   | 6.70e-13  7.07e-14  3.02e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.94     0.94   | 6.79e-13  6.29e-14  2.72e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.15     0.01     1.46     1.46   | 7.04e-13  7.23e-14  4.95e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.12     0.12   | 7.64e-13  6.83e-14  3.58e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.28     0.28   | 7.52e-13  7.26e-14  2.44e-14 |
 G04  |   283   283     0   283     0.30     0.01     0.16     0.16   | 9.68e-13  3.32e-13  1.42e-13 |
 G01  |   288   288     0   288     0.26     0.00     0.10     0.10   | 8.65e-14  4.24e-14  3.65e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.16     0.00     0.05     0.05   | 5.87e-13  5.55e-14  9.22e-15 |
 ABPO |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.56e-12  7.02e-13  1.56e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.75e-13  5.34e-13  2.49e-13 |
 AUCK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  5.32e-13  3.25e-13 |
 BRFT |   288   241    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.87e-11  1.71e-12  3.05e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  4.49e-13  1.93e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   273     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.58e-12  3.44e-13  1.98e-13 |
 DAV1 |   288   236    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.96e-12  5.96e-13  1.41e-13 |
 DGAR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  4.46e-13  9.43e-14 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.09e-13  1.70e-13  4.75e-14 |
 FLIN |   288   275     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.01e-12  8.86e-13  1.89e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.05e-14  1.92e-14  3.34e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.86e-13  8.63e-14  5.02e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.60e-13  2.38e-13  9.01e-14 |
 G11  |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.46e-13  7.29e-14  5.30e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.30e-13  8.23e-14  4.95e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  1.05e-13  2.40e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.97e-13  1.27e-13  3.68e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  4.12e-13  1.14e-13 |
 G27  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.96e-14  2.31e-14  8.80e-15 |
 GLSV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  5.64e-13  3.43e-13 |
 GMSD |   288   278     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.62e-12  7.13e-13  1.25e-13 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-14  5.85e-15  3.06e-15 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-13  5.72e-13  2.02e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.35e-13  1.73e-13  1.99e-13 |
 HOFN |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 JOZ2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-12  5.71e-13  3.32e-13 |
 JOZE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-12  6.25e-13  6.29e-13 |
 KERG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.07e-13  2.82e-13  1.75e-13 |
 MAC1 |   288   228    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.10e-12  8.14e-13  2.30e-13 |
 MAR6 |   288   264     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.89e-12  5.27e-13  2.35e-13 |
 MAW1 |   288   261    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.10e-12  7.95e-13  1.80e-13 |
 MOBS |   288   284     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-12  3.87e-13  2.42e-13 |
 NANO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.26e-12  3.26e-13  7.77e-14 |
 NIUM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  9.77e-14  1.77e-14 |
 NYAL |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.85e-13  1.42e-13  2.22e-14 |
 OHI2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-14  4.68e-15  2.68e-15 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 PTBB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.87e-14  5.40e-15  1.00e-15 |
 QAQ1 |   286   212    42     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.77e-11  3.33e-12  2.88e-13 |
 REUN |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 REYK |   288   261     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.22e-12  7.29e-13  2.05e-13 |
 SANT |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-12  6.40e-13  1.92e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 STR1 |   288   266     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.81e-12  6.82e-13  2.42e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SUWN |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.41e-12  6.80e-13  9.78e-14 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-12  4.42e-13  3.74e-13 |
 TOW2 |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.77e-12  3.37e-13  1.43e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.23e-13  2.37e-13  1.41e-13 |
 WSRT |   288   265     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-12  5.43e-13  2.79e-13 |
 XMIS |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.09e-12  5.05e-13  7.17e-13 |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-14  3.72e-15  1.47e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  1.38e-13  4.51e-14 |
 BARH |   278   260     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.01e-12  6.69e-13  1.23e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NKLG |   251   196    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.59e-12  7.16e-13  2.98e-13 |
 HOLB |   251   195    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.88e-12  3.66e-13  6.56e-14 |
 BRAZ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  4.53e-13  2.24e-13 |
 OHI3 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.10e-14  6.22e-15  3.51e-15 |
 HLFX |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.18e-13  3.36e-13  3.84e-13 |
 PALM |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 BAKE |   288   274     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-12  8.44e-13  1.40e-13 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.92e-13  3.32e-13  8.44e-14 |
 SCOR |   235   212     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.17e-12  8.38e-13  2.08e-13 |
 UFPR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-12  7.76e-13  2.61e-13 |
 IQAL |   288   276     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.38e-12  6.87e-13  1.20e-13 |
 ABMF |   288   238     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-12  6.77e-13  3.04e-13 |
 YARR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.60e-12  4.08e-13  1.49e-13 |
 ZIM2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  5.03e-13  3.34e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 UNB3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.78e-13  2.57e-13  6.79e-14 |
 NAUR |   111    98     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.59e-12  6.26e-13         - |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 POHN |   288   258    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-12  5.47e-13  1.60e-13 |
 SEYG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 KOUG |   284   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.71e-13  2.73e-13  1.31e-13 |
 METG |   288   278     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-12  3.84e-13  1.94e-13 |
 REDU |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.59e-13  3.24e-13  6.33e-14 |
 MAJU |   288   279     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.79e-12  5.16e-13  1.75e-13 |
 PNGM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  4.41e-13  3.23e-13 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.76e-13  5.34e-13  2.48e-13 |
 CHPG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KZN2 |   277   273     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  6.14e-13  5.11e-13 |
 MAYG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  4.83e-13  2.86e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  3.84e-13  2.09e-13 |
 STFU |   277   258    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-10  3.85e-11  2.33e-11 |
 UCAL |   226   223     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.49e-12  5.20e-13  6.75e-14 |
 ASCG |   260   260     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  6.59e-13  1.54e-13 |
 LAUT |   134     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 CZTG |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.28e-12  6.05e-13  3.13e-13 |
 OWMG |   241     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.00e-21  7.12e-19  2.55e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     AUCK      AUCK      WAB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
