
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2084   Day: 5   MJD: 58837                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3049      0      55     -92   1241   1241      0   2097   2097      0    0.00
 cod |   288     0  28991     51    -389    -421      9      8     10    111    164     74   31.42
 emr |   288     0  22777    349   -1042    -206     20     24     17     95    104     90   12.46
 esa |   288     0  31440     56   -3560    1347     11     13     10     89    109     79   24.27
 gfz |   288     0  36645    646     180    -521     19     19     19    210    215    208   10.55
 iga |    96     0   2953     17      16      -5     36     36      0    118    118      0    0.00
 igc |   287     0   8233      2     227    -906     94     94      0    584    584      0    0.00
 igu |    96     0   2857     48     139     339    928    928      0   1631   1631      0    0.00
 jpl |   288     0  25846      1  214093   -1552     12      9     13    108    116    104   21.31
 ngs |    96     0   2857      0     141    -100   1170   1170      0   2037   2037      0    0.00
 usn |   288     0  27446    710    -780    -466     55     71     46    128    125    129    0.00
 whu |   288     0  27765    143     746    -831     26     35     21    182    297     94    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -745   205   -59  -136   -37  -168   273  -193   -95  -586    67  -286 |
    2 | -2751  -141    47    65   101   148  -147     5    56 -2582   -14   687 |
    3 |  -157    15    48   -92  -245  -167  -460 -1518   176   -88   276  -340 |
    4 |  -814   164  -189  -116     X  -125     -     -     -     -     X     - |
    5 | -1337  -197    95    95   172   118   125   378    44 -1522    33  -212 |
    6 |  -891   114  -168  -101  -182  -136  -257   760   135  -827    32  -279 |
    7 |  -388   -76    94    43    -2    97   221   900     9  -539    78  -130 |
    8 |  2060    40   -88    50  -128    27  -742   969    -2  2235    83   -40 |
    9 |  -725    92   -42   -55  -238   -46  -499   301    69  -876   112  -111 |
   10 |  1522   126    20  -119   -31  -145   514   288   -48  1361   -55  -181 |
   11 |  3033    81     -   -91   -31     -     -     -     -     -     -     - |
   12 | -2355   121   -22     4   101   -29   -15  -406  -220 -1961  -191  -260 |
   13 |   278    42   -85    -4    31   -62   150  -692   -23  1043   -69  -169 |
   14 |  1626  -125   133    37    86   101   151  1131    22  1907   132   265 |
   15 | -2446  -157   133    18   151    77   288  -715    58 -2503    52  -198 |
   16 |  2518   -50    44    18    45   136  -222  -766     5  2584    56   107 |
   17 |   731    85    60   -89   179    36   407  -522  -147   102   -15  -122 |
   18 | -2530    13     X    23  -105     5     - -1362     - -2435  -153    23 |
   19 | -1427  -177   164    61   234   116    92 -1066   -20 -1691   105   729 |
   20 |  2755  -190   185    54    18    93   -50  -363   102  2437    28   369 |
   21 |  2497  -219   166    81    50   109  -126   270   108  2323   -51   366 |
   22 | -2383  -168   106    85    68    68  -223   783    55 -2283     3   529 |
   23 |  -843   125   -49  -120    38     9    56  -295   -38  -892   144    68 |
   24 | -1091   117    66  -101    48   -99    23 -5103  -120   -58    99  -246 |
   25 |   321   367   -61  -168   -49   111  -315   235  -290   407   -19    84 |
   26 |  -171   332   -53  -173  -125  -123   221    95  -202     9   -51  -127 |
   27 |  -252   123   -19   -27   -24    21  -101   477  -127  -249   -18  -171 |
   28 |  3009  -140   -26   125    27   158    -7  4302    66  3777    19    43 |
   29 |   428   -48    50   -31   194    24  1015  2169   -19   327    47  -164 |
   30 |   887   178   -47  -149   -18     4  -222  -567   -56   870    91   -52 |
   31 | -1495   292    68  -275    45  -165   -55 -1206  -180 -1369   -67  -265 |
   32 |   515   134   -37  -127   -83  -190  -252 -1217     8   471   -19  -334 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    30   -77     -     -     -     -     -     -     -   -60     - |
 ALGO |     -    11   -28     -     -     -     -     -     -     -  -295    11 |
 AREG |     -    20   -19   -15     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -    27   -12     -    31     -     -     -   -49     -   -58    24 |
 ARTU |     -     -     -     8   -18     -     -     -     -     -   -81     - |
 ASCG |     -     -     -    64     -     -     -     -   -73     -     -     - |
 BADG |     -     -    32    64     -     -     -     -   -91     -  -228     - |
 BAKE |     -     -     -    39   -89     -     -     -     -     -   -55   -47 |
 BJFS |     -     -   -95     -   113     -     -     -     -     -  -702    95 |
 BOGT |     -     -     -   -27    16     -     -     -    23     -     -     5 |
 BOR1 |     -    13   -33     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BREW |     -     -   -51     -     -     -     -     -    30     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -   -32    20     -     -     -    27     -   -13    44 |
 BRMU |     -     -     -   -19   -29     -     -     -    35     -    59    28 |
 BRST |     -   -55     -     -     -     -     -     -    80     -     -   121 |
 BRUX |     -    -6    36     -   -25     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -    35     -     -     -     -   -40     -     -     - |
 CAS1 |     -  -146     -   116    76     -     -     -    46     -    67    81 |
 CCJ2 |     -     -     -    92    44     -     -     -  -122     -     -   -89 |
 CEBR |     -     -    -7     4     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -    21    15   -57     -     -     -     -     -   -28   -22 |
 CHPI |     -     -     -     -    16     -     -     -    -8     -    -4     - |
 CHUR |     -     -    95     -   -45     -     -     -   -33     -    53    33 |
 CKIS |     -  -103     -    59     -     -     -     -    85     -   -44     - |
 CPVG |     -  -104     -   134     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -   -35   -14    47    11     -     -     -     0     -     -     - |
 CUSV |     -     -     -    46   -14     -     -     -   -45     -    36     4 |
 DARW |     -    -2     -    -6    22     -     -     -     -     -    31     5 |
 DAV1 |     -    20     -     -   -60     -     -     -     -     -   362   -26 |
 DRAO |     -    47   -77     -   -50     -     -     -     -     -    -6   -35 |
 DUBO |     -    44     -     -  -132     -     -     -     -     -    12     - |
 FAA1 |     -   -71     -    62    69     -     -     -     -     -  -101    37 |
 FALK |     -     -     -    -7     -     -     -     -     8     -    19     3 |
 FLIN |     -     -     -    69  -159     -     -     -     -     -     -  -131 |
 FLRS |     -     -     -   -18     -     -     -     -    20     -     -   -10 |
 GAMG |     -     -     -    10     -     -     -     -   -11     -     -     - |
 GLPS |     -    26     -    -3   -70     -     -     -     -     -   -82     - |
 GLSV |     -     -     -   -31    72     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    98    -1     -  -289     -     -     -     -     -   -49     - |
 GOL2 |     -     -    -1     0     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    85     -     -  -253     -     -     -     -     -   -83  -118 |
 GOPE |     -    -3     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -   -46     -     -   136     -     -     -     -     -     -   117 |
 GUUG |     -     -     -  -138   316     -     -     -     -     -    24     - |
 HARB |     -   -83     -   113   -13     -     -     -     -     -     -    69 |
 HERS |     -   -43    24     -    99     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    55    37     -   -18     -     -     -   -94     -    91     - |
 HOFN |     -   -48     -     -   -48     -     -     -    95     -     -   -73 |
 HRAO |     -     -  -131     -  -141     -     -     -   144     -    92     - |
 IENG |     -   -10    41     -   -19     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -    60     -     -     -     -   -68     -  -189     - |
 INEG |     -     -     -   -11    26     -     -     -     -     -     -    39 |
 IRKJ |     -     -     3     -    -3     -     -     -     -     -    98    85 |
 JFNG |     -   -16     -    57     -     -     -     -   -41     -     -     - |
 KARR |     -   -65     -   -22    12     -     -     -   114     -   -71     - |
 KERG |     -     -     -     -    31     -     -     -   -15     -     -   108 |
 KIRU |     -   165     -    28  -302     -     -     -  -126     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -   -83   190     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -    60   -80     -   -87     -     -     -     -     -  -144   -76 |
 KOKV |     -     -    72   -29   -52     -     -     -    17     -    20   -66 |
 KOUR |     -  -129     -   -31    52     -     -     -   199     -     8    26 |
 KRGG |     -  -113     -    67   184     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -     -     -   -10    37     -     -     -    -7     -    41    28 |
 MAL2 |     -  -152     -   130    55     -     -     -    51     -   -69    48 |
 MAS1 |     -  -106     -    71    25     -     -     -    63     -     -    -9 |
 MATE |     -     -    26     -    12     -     -     -   -21     -     -     - |
 MAW1 |     -     -     -     0    -1     -     -     -     -     -   136    96 |
 MAYG |     -  -175     -   175     -     -     -     -    67     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    36   -62     -     -     -    -9     -    85   -19 |
 MCM4 |     -     -     -  -345  -298     -     -     -   540     -  -287  -284 |
 MDVJ |     -   105   -34     -  -217     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -   -44   -18    66     -     -     -     -     -     -     4     - |
 NICO |     -   -51     -     -   152     -     -     -     -     -     -    96 |
 NKLG |     -   -86     -   114   -15     -     -     -     4     -     -    37 |
 NLIB |     -     -   157     -  -247     -     -     -    31     -    30     - |
 NOVM |     -     -  -170     -   201     -     -     -     -     -     -   149 |
 NRC1 |     -    52   -17     -  -136     -     -     -     -     -     5   -44 |
 NRIL |     -     -     -    27    46     -     -     -   -53     -     -    34 |
 NTUS |     -     -     -   -20    47     -     -     -     -     -     -   -64 |
 NYA2 |     -     -     -    15   -35     -     -     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -  -353     -     -     -     -     -   206     -     -   167 |
 OHI2 |     -   -35     -    59   -30     -     -     -     -     -     8   -59 |
 OHI3 |     -   -28    70     -     -     -     -     -     -     -   202     - |
 ONSA |     -     1    26     -   -36     -     -     -     -     -     -    31 |
 OWMG |     -     -     -    76     -     -     -     -   -86     -     -     - |
 PERT |     -     -     -   -61    10     -     -     -    65     -   -31    -9 |
 PETS |     -     -     -    15   -91     -     -     -    28     -    13     - |
 PIE1 |     -     -    50     -   -21     -     -     -   -19     -    34    49 |
 PIMO |     -     -     -   -12    29     -     -     -     -     -  -106   -48 |
 PNGM |     -     -     -   -27     -     -     -     -    31     -   -78     - |
 POHN |     -   -43     -   -33     -     -     -     -   100     -     -     - |
 POL2 |     -     1     -     -    36     -     -     -   -19     -     -     - |
 POTS |     -   123     -     -     X     -     -     -  -181     -     -     - |
 PRDS |     -    12   -58     -    32     -     -     -     -     -     -    24 |
 QAQ1 |     -     -     -     8     -     -     -     -    -9     -   129   -48 |
 REUN |     -   -55     -     -   165     -     -     -     -     -     -   113 |
 REYK |     -   -53     -    90   -48     -     -     -     -     -     -  -193 |
 RIO2 |     -   -24     -     -    72     -     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -    69     -     -    27     -     -     -  -115     -    -8   -17 |
 SCH2 |     -     1     -    92  -188     -     -     -   -14     -    24   -55 |
 SEYG |     -     -     -    54     -     -     -     -   -61     -     -     - |
 SFER |     -     -  -113     -   133     -     -     -     -     -     -    60 |
 SOLO |     -     -     -   -12     -     -     -     -    14     -     -     - |
 SPT0 |     -     -    33     -   -39     -     -     -     -     -     -     - |
 STHL |     -   -77     -    78    19     -     -     -    20     -     0   124 |
 STJO |     -    10   -21     -  -108     -     -     -    50     -    99   -75 |
 SUTM |     -     -     -   -69   158     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -    44     -     -     -     -     -     -   -65     -    97    32 |
 TID1 |     -     8   -20     -     -     -     -     -     -     -    31     - |
 TIDB |     -     -    69   -35     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -    18   -42     -     -     -     -     -   -94     - |
 TLSE |     -   -27     -     -    81     -     -     -     -     -     -     - |
 TONG |     -   -51     -    49     -     -     -     -    18     -     -     - |
 TOW2 |     -     -     -    12   -16     -     -     -    -6     -     6   -57 |
 TSK2 |     -    36   -92     -     -     -     -     -     -     -     -    95 |
 TWTF |     -     9    19     -   -49     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -   -22     -     -    66     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -  -103   237     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -    15     -     -   -46     -     -     -     -     -   -33     - |
 VACS |     -     -     -   -14     -     -     -     -    15     -   -92     - |
 VILL |     -   -78     -    89    36     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -28    99     -   -34     -     -     -     -     -     -     - |
 WARK |     -     -    15    -8     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -     -     -   -55    57     -     -     -    34     -   -85    13 |
 WIND |     -    36     -   -77    74     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -    31     -   -37     -     -     -     -     -     -    41 |
 WTZR |     -  -123    60   101    61     -     -     -     -     -     -   -94 |
 WTZZ |     -    41  -104     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -   -53     -    53    38     -     -     -     -     -    90    94 |
 YAR2 |     -     -   -26     -    31     -     -     -     -     -   -66     - |
 YELL |     -    44    31     -   -37     -     -     -   -65     -     9   -85 |
 YKRO |     -   -29     -    37     -     -     -     -     -     -   -98   -19 |
 YSSK |     -     -     -     6   -13     -     -     -     -     -  -147     - |
 ZECK |     -     -     5    -2    -2     -     -     -     -     -     -    54 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   566     7    15    12    24    35   110   470     9   531    58    63 |  288    388
    2 |   582     7    16    17    24    28   106   299     8   586    82    32 |  288    341
    3 |   555     6    19    10    18    35   145  1015     7   675    67    26 |  288    406
    4 |   505     8    22    11     X    31     -     -     -     -     X     - |  288    103
    5 |   453    10    31    17    18    22    57   354     9   490    93    35 |  288    370
    6 |   436     8    18    17    19    36   113   692     9   476    69    34 |  288    385
    7 |   979     8    15    12    16    37    73   900     9   610    89    38 |  288    449
    8 |  1395     7    19     9    22    22   229   893    12  1244    67    31 |  288    836
    9 |   417     6    24    15    19    26   105   208     8   514    45    19 |  288    107
   10 |   935     7    21     9    17    31   117   210    11   957    52    23 |  288    257
   11 |  1484     5     -    11    21     -     -     -     -     -     -     - |  288    360
   12 |   946    10    15    13    23    46    54   814     8   696    99    26 |  288    393
   13 |  1290    12    27    11    16    27    49   311     9  1448    21    33 |  288    424
   14 |   359     8    29    13    19    22    55   416     8   399    31    32 |  288    178
   15 |   412    12    34    12    22    25    53   595    10   535    34    17 |  288    167
   16 |   410     8    25    14    16    57    51   482    11   406    95    49 |  288    327
   17 |  1526     7    26    16    21    35    54   855     9  1507    96    26 |  288    348
   18 |  1263    10     X    16    36    89     -   881     -  1384    98    61 |  223   1116
   19 |   682     8    27    17    21    35    60   788    10   722    88    28 |  288    218
   20 |   738     8    14     9    18    42    62   476    10   756    94    13 |  288    298
   21 |   651     9    35     8    19    34    66   656    16   585    92    27 |  288    507
   22 |   514     7    20     9    18    41    62   481    10   499    73    25 |  288    416
   23 |   301     6     8    12    19    25    80   267     7   356    30    29 |  288    229
   24 |  2395    12    38    12    14    46    78  2326     8  2611    43    40 |  288   1338
   25 |   385     8    29    18    21    19   110   275     7   459    35    48 |  288    299
   26 |   696     8    34    13    16    33   105   489    10   784    59    45 |  288    269
   27 |   375     7    14    10    23    32    83   346    11   323    78    45 |  288    233
   28 |  4390     9    15    15    16    35    78  2677     9  3799   107    17 |  288    444
   29 |  2694    10    21    13    22    39   151  2473    11  2277    87    35 |  288   1324
   30 |   283    11    26    10    14    46    65   238    10   299    26    46 |  288    290
   31 |   447     7    25    15    22    33    70   713     9   543    72    42 |  288    186
   32 |   198    10    39    14    19    25    60   700     8   251    51    33 |  288     93
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     -     5    12     -     -     -     -     -     -     -    22     - |  288    782
 ALGO |     -     4    11     -     -     -     -     -     -     -    26    14 |  288    267
 AREG |     -     7    12     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2536
 AREQ |     -     8    13     -    26     -     -     -    11     -    28    14 |  288   2498
 ARTU |     -     -     -     6    13     -     -     -     -     -    16     - |  288    >>>
 ASCG |     -     -     -     6     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   3782
 BADG |     -     -    32    10     -     -     -     -    12     -    21     - |  288     33
 BAKE |     -     -     -     4     9     -     -     -     -     -    15    10 |  288   2220
 BJFS |     -     -     9     -    11     -     -     -     -     -    94    13 |  281   2425
 BOGT |     -     -     -     6    17     -     -     -    11     -     -    18 |  288   3768
 BOR1 |     -     6    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1532
 BREW |     -     -    14     -     -     -     -     -     8     -     -     - |  288     45
 BRFT |     -     -     -    11    25     -     -     -    11     -    43    28 |  288   2627
 BRMU |     -     -     -     6    19     -     -     -    11     -    20    17 |  288   5544
 BRST |     -     7     -     -     -     -     -     -    11     -     -    18 |  288   2213
 BRUX |     -     7    18     -    19     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 BSHM |     -     -     -     5     -     -     -     -     5     -     -     - |  276   3726
 CAS1 |     -     9     -     8    19     -     -     -     9     -    17    12 |  288   1783
 CCJ2 |     -     -     -     8    18     -     -     -    12     -     -    14 |  288   1909
 CEBR |     -     -    16     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     34
 CEDU |     -     -    16     9    19     -     -     -     -     -    27    22 |  288     68
 CHPI |     -     -     -     -    19     -     -     -     9     -    27     - |  288   2316
 CHUR |     -     -    10     -    14     -     -     -    10     -    26    12 |  288  11376
 CKIS |     -    12     -    16     -     -     -     -    11     -    33     - |  288   2530
 CPVG |     -     8     -    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3894
 CRO1 |     -    18    36    23    28     -     -     -    20     -     -     - |  288   3064
 CUSV |     -     -     -     7    23     -     -     -    13     -    28    18 |  288   3825
 DARW |     -    13     -    14    26     -     -     -     -     -    24    26 |  288   2248
 DAV1 |     -     6     -     -    18     -     -     -     -     -    55    14 |  288   2021
 DRAO |     -     4     7     -    10     -     -     -     -     -    33     9 |  288    727
 DUBO |     -     5     -     -    13     -     -     -     -     -    59     - |  288  16287
 FAA1 |     -    17     -    17    23     -     -     -     -     -    71    21 |  288  14605
 FALK |     -     -     -     9     -     -     -     -    11     -    54    20 |  276   2624
 FLIN |     -     -     -     5    11     -     -     -     -     -     -    11 |  288   2243
 FLRS |     -     -     -    16     -     -     -     -    19     -     -    30 |  272   5346
 GAMG |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   2110
 GLPS |     -     9     -     8    20     -     -     -     -     -   183     - |  288    >>>
 GLSV |     -     -     -     6    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   2590
 GODE |     -    12    28     -    12     -     -     -     -     -    38     - |  288    176
 GOL2 |     -     -    16     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     54
 GOLD |     -     4     -     -    13     -     -     -     -     -    23    12 |  288     47
 GOPE |     -     6     -     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  288     65
 GRAZ |     -     6     -     -    16     -     -     -     -     -     -    14 |  288   2036
 GUUG |     -     -     -    12    27     -     -     -     -     -    62     - |  280   2750
 HARB |     -    14     -    14    23     -     -     -     -     -     -    29 |  288   2299
 HERS |     -     8    17     -    19     -     -     -     -     -     -     - |  288     36
 HOB2 |     -    12    26     -    28     -     -     -    15     -    44     - |  288    729
 HOFN |     -     6     -     -    22     -     -     -    10     -     -    14 |  288   1822
 HRAO |     -     -    26     -    25     -     -     -    16     -    43     - |  288     42
 IENG |     -     9    21     -    22     -     -     -     -     -     -     - |  288     39
 IISC |     -     -     -     6     -     -     -     -     7     -    16     - |  288   2169
 INEG |     -     -     -     6    14     -     -     -     -     -     -    12 |  288   3750
 IRKJ |     -     -     9     -    11     -     -     -     -     -    32     9 |  284     53
 JFNG |     -     9     -    11     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   5741
 KARR |     -    15     -    24    31     -     -     -    21     -    42     - |  288   4201
 KERG |     -     -     -     -    24     -     -     -    12     -     -    31 |  288   2187
 KIRU |     -     7     -     6    19     -     -     -     9     -     -     - |  288   1000
 KIT3 |     -     -     -     7    16     -     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 KOKB |     -     9    19     -    26     -     -     -     -     -    38    31 |  288     81
 KOKV |     -     -    27    18    25     -     -     -    16     -    27    33 |  288    101
 KOUR |     -    12     -    12    19     -     -     -    13     -    24    18 |  288     40
 KRGG |     -    14     -    14    25     -     -     -     -     -     -     - |  288   2283
 MAC1 |     -     -     -     9    19     -     -     -    11     -    58    22 |  288   1494
 MAL2 |     -    16     -    16    28     -     -     -    16     -    21    22 |  288   9815
 MAS1 |     -     6     -     6    17     -     -     -     9     -     -    13 |  288   2750
 MATE |     -     -    13     -    21     -     -     -     6     -     -     - |  288     82
 MAW1 |     -     -     -     6    13     -     -     -     -     -    30    13 |  288   2042
 MAYG |     -    13     -    17     -     -     -     -    15     -     -     - |  288   2958
 MBAR |     -     -     -     9    19     -     -     -     8     -    40    17 |  288   3616
 MCM4 |     -     -     -    11    21     -     -     -     8     -    19    71 |  284   5325
 MDVJ |     -    14    31     -    33     -     -     -     -     -     -     - |  219     35
 MGUE |     -     8    18     9     -     -     -     -     -     -    91     - |  288     45
 NICO |     -     5     -     -    16     -     -     -     -     -     -    13 |  288   2416
 NKLG |     -    13     -    13    24     -     -     -    11     -     -    22 |  288   1908
 NLIB |     -     -    18     -    18     -     -     -    11     -    43     - |  288     35
 NOVM |     -     -    19     -    22     -     -     -     -     -     -    58 |  286     87
 NRC1 |     -     8    15     -    14     -     -     -     -     -    22    11 |  288     39
 NRIL |     -     -     -     5    15     -     -     -     7     -     -    11 |  288   5518
 NTUS |     -     -     -     7    17     -     -     -     -     -     -    14 |  288   3443
 NYA2 |     -     -     -     6    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   4814
 NYAL |     -     -    13     -     -     -     -     -     8     -     -    14 |  288    342
 OHI2 |     -     7     -     8    17     -     -     -     -     -    20     9 |  288     49
 OHI3 |     -     5    11     -     -     -     -     -     -     -    30     - |  288     47
 ONSA |     -     6     8     -    18     -     -     -     -     -     -    15 |  288     46
 OWMG |     -     -     -     9     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   3357
 PERT |     -     -     -     7    20     -     -     -    10     -    24    13 |  288   3015
 PETS |     -     -     -     6    14     -     -     -     8     -    63     - |  288   7451
 PIE1 |     -     -    13     -    17     -     -     -    13     -    81     9 |  288     37
 PIMO |     -     -     -     8    19     -     -     -     -     -    76    33 |  276   4350
 PNGM |     -     -     -     9     -     -     -     -    10     -    16     - |  288   2734
 POHN |     -    10     -    14     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   1816
 POL2 |     -     8     -     -    20     -     -     -     9     -     -     - |  288   4028
 POTS |     -    41     -     -     X     -     -     -    60     -     -     - |  260    >>>
 PRDS |     -     7    12     -    13     -     -     -     -     -     -    14 |  288     97
 QAQ1 |     -     -     -     6     -     -     -     -     7     -    63    14 |  288   2852
 REUN |     -    10     -     -    30     -     -     -     -     -     -    30 |  279   3980
 REYK |     -     8     -     8    17     -     -     -     -     -     -    12 |  288   1807
 RIO2 |     -     8     -     -    25     -     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 SANT |     -    11     -     -    27     -     -     -     9     -    76    18 |  288   2288
 SCH2 |     -     6     -     8    15     -     -     -    10     -    39    12 |  288   3012
 SEYG |     -     -     -    15     -     -     -     -    17     -     -     - |  288   8130
 SFER |     -     -    13     -    16     -     -     -     -     -     -    18 |  288     47
 SOLO |     -     -     -     9     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   3411
 SPT0 |     -     -    11     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     41
 STHL |     -    12     -    10    26     -     -     -    10     -    69    18 |  288   4856
 STJO |     -     6    20     -    19     -     -     -    11     -    33    17 |  288     75
 SUTM |     -     -     -    10    23     -     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 SYDN |     -     6     -     -     -     -     -     -     9     -    21    18 |  288    934
 TID1 |     -     5    13     -     -     -     -     -     -     -    16     - |  288     46
 TIDB |     -     -    19    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     45
 TIXI |     -     -     -     5    12     -     -     -     -     -    21     - |  285    >>>
 TLSE |     -     5     -     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   2059
 TONG |     -    12     -    16     -     -     -     -    15     -     -     - |  288   2405
 TOW2 |     -     -     -    10    21     -     -     -    13     -    35    22 |  288   1827
 TSK2 |     -     5    12     -     -     -     -     -     -     -     -    13 |  287   2485
 TWTF |     -     7    16     -    22     -     -     -     -     -     -     - |  288     51
 ULAB |     -     2     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |   77   4188
 URUM |     -     -     -     7    17     -     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 USN7 |     -     3     -     -     8     -     -     -     -     -    28     - |  288     41
 VACS |     -     -     -    16     -     -     -     -    18     -    48     - |  286   2998
 VILL |     -     8     -     8    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   3296
 WAB2 |     -     8    14     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  288     45
 WARK |     -     -    26    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  282   3771
 WHIT |     -     -     -     5    16     -     -     -    11     -    51    11 |  288  50744
 WIND |     -    12     -    10    29     -     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 WSRT |     -     -    12     -    15     -     -     -     -     -     -    18 |  286   1563
 WTZR |     -     9    12     7    18     -     -     -     -     -     -    16 |  288     33
 WTZZ |     -     7    17     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     31
 XMIS |     -    12     -    14    23     -     -     -     -     -    31    19 |  288   5260
 YAR2 |     -     -    16     -    19     -     -     -     -     -    24     - |  215    105
 YELL |     -     7    15     -    16     -     -     -     8     -    27    12 |  288     31
 YKRO |     -    10     -    13     -     -     -     -     -     -    32    22 |  288   4710
 YSSK |     -     -     -     4    10     -     -     -     -     -    32     - |  288    >>>
 ZECK |     -     -    12     5    15     -     -     -     -     -     -    12 |  288     82
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1242    10    20    11    20    36    94   929    13  1170    56    26 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
jpl |   MCM4  | 2084-5  5:20:00 |        -835



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     4.02     4.07     1.68     1.68   | 2.33e-14  4.53e-15  2.69e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     2.65     4.07     0.52     0.52   | 5.90e-14  1.64e-14  2.90e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     3.89     4.07     4.07     4.07   | 4.97e-14  5.29e-15  2.38e-15 |
 PIE1 |   288   286     1   288     4.02     4.07     2.67     2.67   | 2.59e-14  4.93e-15  1.80e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     3.49     4.07     4.07     4.07   | 2.79e-14  8.21e-15  3.65e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.64     4.07     4.07     4.07   | 4.11e-14  6.39e-15  1.50e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.96     4.07     4.07     4.07   | 5.08e-14  5.13e-15  2.93e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     4.03     4.07     4.07     4.07   | 2.49e-14  9.44e-15  2.22e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.29     4.07     4.07     4.07   | 2.69e-14  7.81e-15  2.24e-15 |
 TID1 |   288   288     0   288     3.64     4.07     1.65     1.65   | 2.64e-14  1.14e-14  2.03e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.83     4.07     2.33     2.33   | 2.76e-14  7.85e-15  3.13e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.39     4.07     4.07     4.07   | 2.62e-14  8.64e-15  1.69e-15 |
 USN7 |   288   288     1   288     2.31     4.07     4.07     4.07   | 3.36e-14  4.83e-15  1.55e-15 |
 CEBR |   288   286     1   288     3.82     4.07     2.19     2.19   | 4.20e-14  1.09e-14  2.43e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.80     4.07     0.57     0.57   | 3.72e-14  5.61e-15  1.58e-15 |
 WTZZ |   288   285     1   288     2.06     3.96     2.01     2.01   | 3.66e-14  7.80e-15  2.12e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.99     3.72     0.37     0.37   | 3.60e-14  1.31e-14  3.37e-15 |
 STJO |   288   285     1   288     1.94     3.54     0.32     0.32   | 4.64e-14  1.11e-14  6.14e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     1.91     3.44     0.08     0.08   | 2.11e-14  6.19e-15  1.54e-15 |
 IRKJ |   284   284     0   284     1.80     3.11     0.82     0.82   | 5.07e-14  9.41e-15  7.20e-15 |
 MDVJ |   219   219     0   219     2.34     3.04     3.07     3.07   | 2.98e-13  9.05e-14  3.00e-14 |
 BREW |   288   288     0   288     1.69     2.71     4.07     4.07   | 2.89e-14  6.29e-15  1.11e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.55     2.26     3.76     3.76   | 3.51e-14  7.20e-15  4.05e-15 |
 NOVM |   286   286     0   286     1.53     2.23     1.63     1.63   | 6.58e-14  9.53e-15  2.37e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.52     2.19     3.67     3.67   | 8.26e-14  9.45e-15  3.82e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     1.43     1.92     0.07     0.07   | 2.90e-14  4.98e-15  1.93e-15 |
 YAR2 |   215   215     0   215     0.98     1.23     2.92     2.92   | 1.57e-12  3.42e-13         - |
 GOLD |   288   288     0   288     0.92     0.79     0.34     0.34   | 3.00e-14  6.80e-15  2.96e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.72     0.49     1.19     1.19   | 9.87e-14  1.03e-14  2.90e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     0.71     0.48     1.20     1.20   | 2.46e-14  5.21e-15  2.58e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     0.69     0.45     0.83     0.83   | 3.51e-14  9.46e-15  1.57e-15 |
 CEDU |   288   288     1   288     0.66     0.40     0.03     0.03   | 4.42e-14  8.33e-15  3.17e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     0.64     0.39     0.31     0.31   | 5.53e-14  1.19e-14  2.16e-15 |
 TIDB |   276   276     0   276     0.61     0.37     0.99     0.99   | 1.01e-13  1.40e-14  2.50e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     4.01     0.31     4.07     4.07   | 6.75e-14  2.12e-14  4.16e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.57     0.31     0.20     0.20   | 5.14e-14  1.49e-14  8.21e-15 |
 G25  |   288   287     0   288     4.01     0.30     4.07     4.07   | 6.49e-14  3.74e-14  9.54e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     0.50     0.24     0.50     0.50   | 5.93e-14  1.47e-14  9.42e-15 |
 G09  |   288   283     2   288     1.75     0.17     0.39     0.39   | 8.01e-14  1.85e-14  1.22e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     2.06     0.13     0.29     0.29   | 4.62e-14  2.29e-14  1.13e-14 |
 G26  |   288   286     1   288     4.01     0.13     4.07     4.07   | 7.71e-14  3.79e-14  2.96e-14 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.34     0.11     1.52     1.52   | 4.44e-14  5.13e-15  2.54e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.30     0.08     0.07     0.07   | 2.59e-14  6.39e-15  1.62e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     0.42     0.08     0.16     0.16   | 8.60e-14  2.62e-14  1.27e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.85     0.04     2.76     2.76   | 6.25e-14  1.87e-14  3.62e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.24     0.03     1.63     1.63   | 5.79e-13  6.22e-14  1.30e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.23     0.03     1.26     1.26   | 5.30e-13  6.39e-14  1.93e-14 |
 G22  |   288   287     0   288     0.28     0.03     1.02     1.02   | 7.14e-13  7.24e-14  4.44e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.21     0.03     0.33     0.33   | 5.62e-13  6.24e-14  1.46e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.71     0.71   | 5.85e-13  6.90e-14  4.12e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.43     0.43   | 6.80e-13  6.95e-14  2.75e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.37     0.37   | 7.30e-13  6.94e-14  2.76e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.95     0.95   | 6.89e-13  6.57e-14  1.45e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.19     0.02     1.02     1.02   | 6.56e-13  5.78e-14  1.99e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.18     0.02     1.52     1.52   | 7.61e-13  7.91e-14  5.60e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.12     0.12   | 7.35e-13  7.61e-14  1.11e-13 |
 G28  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.30     0.30   | 7.47e-13  6.37e-14  4.26e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.38     0.01     0.11     0.11   | 7.32e-14  4.48e-14  3.70e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.22     0.01     0.08     0.08   | 5.52e-13  6.13e-14  2.67e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.25     0.01     0.06     0.06   | 6.48e-14  1.94e-14  4.63e-14 |
 G18  |   223   223     0   223     0.17     0.01     0.12     0.12   | 2.44e-12  9.13e-13  1.03e-12 |
 G10  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.06     0.06   | 1.19e-13  2.92e-14  2.54e-14 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  1.81e-13  8.07e-14 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.07e-13  7.40e-13  3.14e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  5.10e-13  2.04e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  4.55e-13  1.76e-13 |
 CHPI |   286   219    32     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.56e-11  2.33e-12  2.56e-13 |
 DARW |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  3.94e-13  1.10e-13 |
 DRAO |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.87e-13  1.57e-13  8.15e-14 |
 FLIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.82e-13  8.53e-14  4.63e-14 |
 G06  |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.97e-14  4.43e-14  3.82e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  2.68e-13  6.90e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.54e-13  8.02e-14  2.80e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.48e-13  9.39e-14  4.18e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.24e-13  1.07e-13  3.49e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  1.31e-13  4.19e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  4.20e-13  7.87e-14 |
 GLSV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  5.60e-13  2.96e-13 |
 GODE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-14  6.47e-15  2.59e-14 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.57e-13  1.42e-13  6.18e-14 |
 HOFN |   288   226    29     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.60e-12  9.99e-13  2.10e-13 |
 KARR |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-12  8.31e-13  2.42e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.65e-13  4.28e-13  7.57e-14 |
 MATE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-14  7.94e-15  5.70e-15 |
 NYAL |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.46e-13  1.42e-13  2.03e-14 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 QAQ1 |   286   181    69     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.18e-11  4.79e-12  7.17e-13 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.91e-12  4.97e-13  2.79e-13 |
 VILL |   288   255    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-12  1.33e-12  3.44e-13 |
 WSRT |   286   234    26     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.41e-12  1.24e-12  2.48e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.97e-14  6.59e-15  5.39e-15 |
 BJFS |   281   260     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-12  8.34e-13  2.66e-13 |
 TOW2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NKLG |   288   250     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.53e-12  6.49e-13  1.11e-13 |
 TLSE |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  6.05e-13  2.85e-13 |
 HARB |   288   287     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.16e-13  5.72e-13  2.97e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 KERG |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.32e-12  7.17e-13  2.63e-13 |
 MAW1 |   288   219    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-12  5.25e-13  2.03e-13 |
 DAV1 |   288   253     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-12  5.98e-13  1.59e-13 |
 REYK |   288   265     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.31e-12  7.53e-13  1.47e-13 |
 SCH2 |   288   248    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.59e-12  1.23e-12  3.16e-13 |
 BRST |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.62e-12  6.32e-13  2.12e-13 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-14  8.23e-15  3.99e-15 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.77e-13  2.03e-13  8.06e-14 |
 VACS |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FALK |   276   275     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-12  1.06e-12  2.04e-13 |
 CCJ2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KRGG |   288   262    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-12  6.75e-13  2.47e-13 |
 TONG |   288   266     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.79e-12  5.03e-13  1.71e-13 |
 POHN |   288   254     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.02e-12  5.97e-13  1.15e-13 |
 PNGM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  4.83e-13  1.16e-13 |
 SOLO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CKIS |   286   282     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.23e-12  9.75e-13  1.83e-13 |
 OWMG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 ASCG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.07e-13  7.41e-13  3.14e-13 |
 GAMG |   285   182    59     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-11  2.55e-12  6.05e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.34e-21  3.57e-19  6.16e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     TOW2      TOW2      PERT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
