
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2085   Day: 5   MJD: 58844                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 154930    747    -432    -351      7      6      8    104    109     94   22.85
 emr |  2880     0 106564   2989  142228     415     18     19     14    130    135    102    8.94
 esa |  2880     0 129542   3860     129   -2042      9      9      9     74     66     91   20.19
 gfz |  2880     0 137688   4819    -233    -158     12     12     13    104    113     81   13.47
 grg |  2880     0 116959   5896     249    -254     11     10     13    141    135    158   15.03
 jpl |  2880     0 107891   3125  212731     317      9      8     10     88     93     64   19.53
 mit |  2880     0 118221   2431    -284     315     55     60     31   1646    958   2997    0.00
 igr |   288     0  39278    177    7186     496     14     21     11     73     86     69    0.00
 ngs |    96     0   2968      0    -417    -377   1000   1000      0   2394   2394      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   168   124   -73   -64  -228    42  -838   -42  -569     - |
    2 |  -153   128   -10    56   145   -18  1205    49 -2337     - |
    3 |   -78  -179   -32  -234   148   255  -576   -46  -417     - |
    4 |    80     -   -91     X     -     -  -550     -     -     - |
    5 |   -77   119    69   109   -74   -46 -1044   129 -1441     - |
    6 |   -42  -148   -44  -276   323   104  -989  -180 -1089     - |
    7 |    64    23    21    35  -132   -30  -415    63 -2760     - |
    8 |   -82  -133   114  -107   137     7   304   -56  -315     - |
    9 |    41  -259     2  -113    91    76   248   -74  -987     - |
   10 |    46  -179    39   -68   -22    51  -887   -43   299     - |
   11 |    94     7   -74    60  -119    14   359   -11  3043     - |
   12 |    91   154    52    13   -52  -200  -880    13 -1556     - |
   13 |   -26  -200    58   -53   142   -11  -462   -40  4899     - |
   14 |  -147    55    89   110  -237   160   488    57  2628     - |
   15 |  -116    37    48    83   -29    34 -1056   153 -1654     - |
   16 |   -63   -48    40    55   -49    54  1023    68  2126     - |
   17 |   155    87  -121   134  -138   -82  -546     5   869     - |
   18 |    33     X    37  -120     X     X  -401    37 -5306     - |
   19 |  -128   218   -62   190    49   -55  1841    43 -1393     - |
   20 |  -170   -42    80   129   -11    54  1661   113  2064     - |
   21 |  -148   104     X   134     X    34  1617   136  1277     - |
   22 |  -120   156    22    41    97   -56  2099    30 -1969     - |
   23 |   114    96   -46   -26  -272    96   256   -40 -1075     - |
   24 |   -10   141   -73     9    42   -15  -905   -41  3782     - |
   25 |   119    52   -37    28   -36  -116   536  -130   -67     - |
   26 |   143  -166   -35  -113   119   -68   -52   -94   148     - |
   27 |    24    54   -26    21    -8   -34   -53   -29  -335     - |
   28 |  -121    30   112    26    98   -82   540   -12  4236     - |
   29 |   -57   -20   -18    82   141   -71 -1175    88 -2473     - |
   30 |   120    30   -53   -32     2   -79   439   -69   101     - |
   31 |   221    55   -58   -15  -156   -93  -587    -9  -286     - |
   32 |    30  -293    75  -115    32    76 -1493   -37   111     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   -15     -     -    19     6     - -4987     -     -     - |
 ABPO |    36     -     -   -59     -    -2     -     -     -     - |
 ADIS |   153     -     -     -     X  -179     -     -     -     - |
 ALBH |     6    82     -   -65     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |    10    19     -   -30     -     - -3339     -     -     - |
 ALIC |   -81     -   125    15   -59     -     -    72     -     - |
 AREG |  -108     -     -     -   165     - -4193  -165     -     - |
 AREQ |    14    24    40   -56     -   -29 -3183    -8     -     - |
 ARTU |   -17     -    83     -   -86     -     -    30     -     - |
 ASCG |   -80     -    75     -     -    16     -    22     -     - |
 ASPA |  -120     -    48   136     -     -    61     -     -     - |
 AUCK |   -60     -    15    80     -     -     -     -     -     - |
 BADG |   -38     -     -     -     -    44     -    35     -     - |
 BAKE |   -87     -    70   -99   126     - -6129   -49     -     - |
 BARH |   -35     -     X    60     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -185     -    79   -71   240     -   -39  -115     -     - |
 BJNM |   -18    45     -     X     -     -   -66     -     -     - |
 BOR1 |   -55   147     -    -5     -     -     -     -     -     - |
 BRAZ |   -78     -   -16   157     -     -    28     -     -     - |
 BREW |   -19    48     -     -     -     - -5777     -     -     - |
 BRFT |   -25     -    50   -32     -     -     -    19     -     - |
 BRMU |   -11     -    39   -40     -     -     -   -11     -     - |
 BRST |  -118     -    68     -    90     -     -     -     -     - |
 BRUX |   -35     -     -  -161   198     -     -  -120     -     - |
 BSHM |     6     -     -     -     -    -8     -   -26     -     - |
 CAS1 |  -208     -   157   -27   225   -73     -    50     -     - |
 CCJ2 |  -161     -   192  -128   101     -    35     0     -     - |
 CEBR |     -   -22    10     -     -     -     -   -94     -     - |
 CEDU |    -7     9    91    -8     -   -85  2419    11     -     - |
 CHPG |  -102     -     -     -   155     -  -140     -     -     - |
 CHPI |    -4     -     -   -11     -    12     -    49     -     - |
 CHTI |  -136     -     -    27   183     -     -     -     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -123     -    85     -     -     -     - |
 CHUR |    17    38    61   -84     -   -42 -6330   -58     -     - |
 CKIS |  -338     -   161     -   353   -43  -159     -     -     - |
 CNMR |   -81     -     -    37     -    70     -     -     -     - |
 CORD |    23     -     -   -40     -     - -2127     -     -     - |
 CPVG |  -109     -   160     -   -50     -     -     -     -     - |
 CRO1 |    27    31     -     4   -66     - -1605     1     -     - |
 CUSV |     -     -     -   -31     -    22     -    43     -     - |
 CZTG |     -     -    27     -     -   -28   162     -     -     - |
 DAEJ |   -24   189     -   -43   -37     X     -     -     -     - |
 DAKR |     -     -     -   -73     -    50     -     -     -     - |
 DARW |    12     -    33   -65    -5     -     -    -3     -     - |
 DAV1 |   -53     -    68    26   -34     -   -83     -     -     - |
 DGAR |  -128     -    23  -101   258     2 -6296   -24     -     - |
 DJIG |     -     -    13     -   -18     - -6495     -     -     - |
 DRAO |   -15   100     3   -45     -     - -6680   -11     -     - |
 DUBO |   -26     -    -7  -115   152     - -4878     -     -     - |
 DYNG |   -80     -     -     -   122     -     -     -     -     - |
 FAA1 |  -246     -   192    14    94     - -5519   146     -     - |
 FAIR |  -103   201     -    -2    42     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -    24   -51     -    10 -6817   -48     -     - |
 FLIN |   -56     -    47   -50    66     -     -   -31     -     - |
 FLRS |   -18     -     -   -28     -    40     -    15     -     - |
 GAMB |     -     -   108     -     -  -112     -   -84     -     - |
 GLPS |   -11     -    55     -   -57     -     -   -31     -     - |
 GLSV |   -93     -   -14   -52   206     -  -236     -     -     - |
 GMSD |   -86     -    61     -    49     -     -     -     -     - |
 GODE |    55    78     -     X  -130     - -5094  -116     -     - |
 GODZ |    -6    14     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |     0    -1     -     -     -     -     -    -8     -     - |
 GOLD |    30     -    39  -114     -     - -3983     -     -     - |
 GOPE |   -68     -     -   116     -     -  -182     -     -     - |
 GRAS |   -44     -    55    -8     -     -   -55     -     -     - |
 GRAZ |  -147     -   138    42     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |   -48     -     -    17     -    44     -    69     -     - |
 GUUG |   -45     -   119  -102     -     -    60    35     -     - |
 HARB |  -115   -11    34  -122   246     -     -   -80     -     - |
 HERS |   -95    62   113   -50     -     -     -   -87     -     - |
 HERT |     2     -    -2     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -42   107     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -29     -     -    49     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    56   -43    64     5   -59   -71 -4348    36     -     - |
 HOFN |  -141     -   136    68   -62    25  -117     -     -     - |
 HOLB |   -29     -     -    43     5     -     -     -     -     - |
 HRAG |  -128     -     -     -   195     -     -     -     -     - |
 HRAO |    33     -     -  -128     -    50     -   -78     -     - |
 HYDE |   -81     -     -    -3   120     -     -     -     -     - |
 IENG |    33  -114     -    19     -     -  -148    27     -     - |
 IISC |   -84     -   130   -38     -   -10     -   -24     -     - |
 INEG |     X     -   -54    81     -     -     -    83     -     - |
 INVK |   -68     -     -    94    19     -   175     -     -     - |
 IQAL |  -101     -   114     -     -     -     -   -88     -     - |
 IRKJ |   -65     -   -28   -65   195     -     -   -97     -     - |
 JFNG |  -125     -   142     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |    37     -     -    87  -129     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -35     -    39     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -65   148     -    13     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    91     -   -60     -     -     -     -     -     - |
 KERG |   -11    10    55   -96     -    17     -   -31     -     - |
 KIRI |    -6     -     -     -     -     7     -     -     -     - |
 KIRU |   142   127  -156   -60   -29     -     -   -78     -     - |
 KIT3 |   -62     -   -18   127     5     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -51    90     -    27     -     - -4918    32     -     - |
 KOKV |   -29     -    44   -70     -    35     -   -18     -     - |
 KOUG |  -107     -     -     -   163     -     -     -     -     - |
 KOUR |     9     -    69    41     -  -110 -4300   112     -     - |
 KRGG |  -212     -     -   116   218     -   -88   135     -     - |
 KZN2 |  -176     -     -     -   268     -     -     -     -     - |
 LAUT |  -158     -   179     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     X     -   -39     X    52     -     -     1     -     - |
 LMMF |   -63     -    72     -     -     -     -     -     -     - |
 LPAL |   -53     -     -     -     -    62    44     -     -     - |
 LPGS |   -60     -   -23    99    33     -     -    43     -     - |
 MAC1 |   -99     -    17   -19   153    -8   -34   -25     -     - |
 MAG0 |     3     -     -   -16     -     7   217     -     -     - |
 MAJU |    32     -    69     -  -142     -     -   -25     -     - |
 MAL2 |   -89     -   112   -17     -     -     -    32     -     - |
 MANA |  -149     -     -   -76   294     -     9     -     -     - |
 MAR6 |   -66    73    43     -     -     - -7295     -     -     - |
 MAS1 |  -211    43   150   -10   103     -     -    44     -     - |
 MATE |     6    36   -37    15     -     3  -107   -18     -     - |
 MAUI |    -5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    61     -   -56   -78    66   -10 -4338   -76     -     - |
 MAYG |  -260     -   294     -     -     -     -   -58     -     - |
 MBAR |     -     -    38   -25     -   -22 -2042   -42     -     - |
 MCM4 |     4  -163    50    25     -     -    85    56     -     - |
 MDVJ |    93     -   -83   -33     -     -  -125   -37     -     - |
 MEDI |   103  -263     -     -     -     -   -22     -     -     - |
 METG |   -58     -     -     -    89     -     -     -     -     - |
 METS |   -29    75     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |  -101     -    31     -   112     -     -   -96     -     - |
 MIZU |    28     -     -   -47     -     -     -     -     -     - |
 MOBS |   -68     -    31     -    61     - -3469     -     -     - |
 MONP |  -138     -   156     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |   -37     -     -    63     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |    22     -   -24     -     -     -   123     -     -     - |
 MTKA |  -192     -   217     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |    46     -   -33   -28     -     -     -     -     -     - |
 NAUR |  -141     -   160     -     -     -     -     -     -     - |
 NICO |  -188     -    79    15   167     -     -     -     -     - |
 NIST |   -41    54     -    34     -     -   118     -     -     - |
 NIUM |   -40     -     -    68     -     -   278     -     -     - |
 NKLG |  -112     -    14   -93   197    28 -5060   -57     -     - |
 NLIB |    54  -138     -     -     -     -     X   104     -     - |
 NNOR |    64  -128    42     -   -82     - -3991     -     -     - |
 NOVM |   -66     -    11    95     -     X     -    48     -     - |
 NRC1 |    -3    50     -   -28     -     -     -   -15     -     - |
 NRIL |   -59     -    74     7   -85    54   -22    16     -     - |
 NTUS |    -1     -     -     1     -     -    16    19     -     - |
 NYA1 |   -79     -    96   -10     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |    72     -     -   -66   -50     -     -   -45     -     - |
 NYAL |   -48   149     -   -81     -    44   -98  -111     -     - |
 OHI2 |   -81     -    79    19     -     - -3807    29     -     - |
 OHI3 |   -70     -   110     -   -41     -     -     -     -     - |
 ONS1 |   -95     -     -     -   145     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -88    95    50   -34     -    31 -5018   -76     -     - |
 OPMT |   -44   125     -    -5     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |   -60     -    -1  -100   183     -     -     -     -     - |
 OWMG |     -     -    35     -     -   -37  -144   -38     -     - |
 PADO |     7     -     -     -   -10     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -86    77     - -3982     -     -     - |
 PDEL |   -68     -    45   -77   112     -    -9     -     -     - |
 PERT |  -172    -7   173   -13     -    35  -184    65     -     - |
 PETS |    89     -     -  -151     -     -   195   -33     -     - |
 PIE1 |     6    82     -  -102   -67    78 -3094   -27     -     - |
 PIMO |   -40     -    34  -115   118     - -2753   -54     -     - |
 PNGM |     -     -    89     -     -   -92   -31   -26     -     - |
 POHN |  -157     -    17     X   185    26     -    -3     -     - |
 POL2 |   -12     -     -    20     -     - -1493   -17     -     - |
 POLV |  -166     -     -   -31     -   268     -     -     -     - |
 POTS |   118     -  -106   -41     -     -     -     -     -     - |
 POVE |   -38     -    20    38     -    -3     -     -     -     - |
 PRDS |    31    50     -   -83     -     -  -864    -4     -     - |
 PTBB |   -76   111     X    56     -     - -5065     -     -     - |
 PTVL |  -118     -    95     -     -    40     -     -     -     - |
 QAQ1 |   -48    43    90   -90     -     5     -     -     -     - |
 QUIN |     0     -     0     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |    -9     -    10     -     -     -     -     -     -     - |
 REDU |   -23     -    26     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     2     -    46   -74     -     -     -    10     -     - |
 REYK |    -4     -     -   137  -117     -   -47   132     -     - |
 RGDG |  -293     -     -     -   446     -     -     -     -     - |
 RIO2 |   -16     -     -    28     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |    32     -     9    60     -   -88     -     -     -     - |
 ROTH |   -40     -     -     -     -    47   -96     -     -     - |
 SALU |   -36     -     -    39     -    15     -     -     -     - |
 SANT |    89     -     -   -88     -   -44     -   -56     -     - |
 SAVO |  -143     -   136   103     -   -44    33     -     -     - |
 SCH2 |   -17   118    25   -85     -    -3     -   -38     -     - |
 SCOR |   -66     -   -26   -70   198     -   -79     -     -     - |
 SCRZ |  -178     -     -     -   271     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -276     -    91     -   251    36     -   -27     -     - |
 SFER |   -38     X     X     X    58     -     X     -     -     - |
 SGOC |    60     -     -  -101     -     -     -     -     -     - |
 SOFI |   -71     -   116   -54     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -   -24     -     -    25     -   -44     -     - |
 SPT0 |   -64    91     -    49     -     -     -     3     -     - |
 STFU |    76     -     -     -  -116     -     -     -     -     - |
 STHL |   -36     -    44   -35     -    20 -2075   -53     -     - |
 STJO |   -22    31     -  -105    92    14     -   -59     -     - |
 STK2 |  -116     -     -     -   176     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -  -172     -     -   102     -     -     -     -     - |
 SUTH |  -106     -     -  -132   280     -     -     -     -     - |
 SUTM |    24     -     -     7   -42     -     -   -32     -     - |
 SUWN |   -58   148     -     -     -     -    51     -     -     - |
 SVTL |     -     -    37     -   -50     -     -   124     -     - |
 SYOG |  -122    60   120   -13     -     -     -     -     -     - |
 TEHN |     2     -     -    -3     -     -  -147     -     -     - |
 THTI |    -1     -    51   -93     -     -   257     -     -     - |
 TIDB |    -3     -     -     6     -     -   -23    61     -     - |
 TIXI |     X     -   -24     -    33     -     -  -108     -     - |
 TLSE |  -194   113   137   -24    65     -  -265     -     -     - |
 TONG |  -129     -     -     -   242   -35     -     -     -     - |
 TOW2 |  -128     -    55  -141   228    12     -   -20     -     - |
 TRO1 |   -60     -    65  -137   126     -   -95     -     -     - |
 TSKB |   -52   132     -     -     -     -   172     -     -     - |
 TWTF |    -1    34     -   -20     -     - -2570     4     -     - |
 UCAL |    45     -     -     -   -69     -     -     -     -     - |
 UFPR |  -131     -    81   100     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |   122     -   -75   132  -203     -     -     -     -     - |
 UNB3 |  -254     -     -     -   387     -     -     -     -     - |
 UNSA |    82     -   -49   -69     -     -     -     -     -     - |
 URUM |   139     -  -226   101     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |   -39    83    12    -7     -     -     -     -     -     - |
 USUD |   -53   102     -    22     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -53    76    26   -55    50     - -3260   -51     -     - |
 VOIM |    27     -     -    57   -92     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    21     -     -   -36     -     -     -   -20     -     - |
 WARK |  -104     -     -     -   158     -   120     5     -     - |
 WHIT |   -49    88    65   -71     -     -     -    20     -     - |
 WILL |   -25    81     -   -44     -    22     -     -     -     - |
 WIND |    -5     -  -152   -56   268     -     -  -141     -     - |
 WSRT |     3    72     -   -53     -     - -5087   -64     -     - |
 WTZR |   -68     -   114   -57     -     -  -198   -23     -     - |
 WUH2 |    31     -     -    65  -105     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -235     -   144  -122   201    62  -129    51     -     - |
 YAKT |   -34     -    39     -     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |    29     -     -   -50     -     -     -    24     -     - |
 YARR |  -115     -     -     -   175     -     -     -     -     - |
 YEBE |     -   139     -     -     -   -63     -     -     -     - |
 YEL2 |   -69     -    78     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |    49    82     -   -14  -110     - -2189    41     -     - |
 YKRO |    67     -    35  -103     -   -44     -   -34     -     - |
 YSSK |   -15     -    42     -     -   -26     -   -49     -     - |
 ZECK |   -27     -    54   -35     -     -     -   -12     -     - |
 ZIM2 |   -87     -    99     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |    -1     -     -     1     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     7    18     9    11    11     9    29    30   500     - | 2880    268
    2 |     7    25    11    15    11     8    44    22   822     - | 2880    287
    3 |     6    19    10     7    11     9    33    17   535     - | 2880    382
    4 |     4     -     5     X     -     -    38     -     -     - | 2880    157
    5 |     6    21     9    21    11    10    59    14   535     - | 2880    462
    6 |     5    22     7    11    12    10    68    14   437     - | 2880    238
    7 |     6    15     6    10    10    10    54    13   752     - | 2880    411
    8 |     7    20     7     7    10     9    34    14  2083     - | 2880   1686
    9 |     5    16     8     7    11     6    45     9   412     - | 2880    202
   10 |     7    24    12    11    10     9    39    17   432     - | 2880    198
   11 |     6    15     7    13    10     9    58    26   562     - | 2880    314
   12 |     8    20     6    15    11     9    34    14   539     - | 2880    344
   13 |     5    19     8    16     9     9    29    16  1352     - | 2880    242
   14 |     4    15     7     9     8     5    49    14   742     - | 2880    220
   15 |     5    16     8    16     9    11    38    21   254     - | 2880    253
   16 |     8    23     9    21    10     8    56    30   687     - | 2880    482
   17 |     5    23     7    12    10     9    41    18  1620     - | 2880    293
   18 |    21     X    23    19     X     X   165    43  2997     - | 2591   1222
   19 |     5    21     8     8     9     8    52    13   494     - | 2880    204
   20 |     6    23    10    10     9    10   149    18   281     - | 2880    296
   21 |     6    20     X    11     X     9    96    25   513     - | 2880    425
   22 |     6    23     8    11    11    10    29    19   471     - | 2880    373
   23 |     6    15     7     8    10     7    44    16   424     - | 2880    154
   24 |     6    17     5     8    10    11    47    20  2090     - | 2880   1405
   25 |     5    22     9    10    10     9    47    27   433     - | 2880    319
   26 |     7    17     9    13    10     7    64    50   530     - | 2880    342
   27 |     6    17     9     9    11     9    32    20   298     - | 2880    251
   28 |     7    16     8    12    12    10    34    21  1639     - | 2880    390
   29 |     5    18    11    15    11     8    60    14   514     - | 2880    275
   30 |     6    15     7     8    10    10    72    20   553     - | 2880    358
   31 |     4    15     9     7     8    10    36    26   863     - | 2880    302
   32 |     5    21     8     6     8     6   120    15   226     - | 2880    123
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     7     -     -    12    10     -    23     -     -     - |  288   1571
 ABPO |    11     -     -    17     -    11     -     -     -     - |  288   2301
 ADIS |     4     -     -     -     X     5     -     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |     5    12     -    11     -     -     -     -     -     - |  288    738
 ALGO |     4    10     -     7     -     -    20     -     -     - |  288     50
 ALIC |     9     -     9    13     7     -     -    10     -     - |  288   2501
 AREG |     4     -     -     -     6     -    19     9     -     - |  288   4533
 AREQ |     7     9     9    10     -     7    21     6     -     - |  288   4510
 ARTU |     6     -     7     -    11     -     -     8     -     - |  288    >>>
 ASCG |     9     -    10     -     -     8     -     9     -     - |  288   3880
 ASPA |    15     -    15    21     -     -    42     -     -     - |  288   5303
 AUCK |    12     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  288   2542
 BADG |     5     -     -     -     -     6     -     6     -     - |  288     34
 BAKE |     5     -     5     6     8     -    23     7     -     - |  288   1981
 BARH |     7     -     X    12     -     -     -     -     -     - |  274   2021
 BJFS |     8     -     6     9     7     -    18    11     -     - |  288   2418
 BJNM |    10    25     -     X     -     -    27     -     -     - |  182    101
 BOR1 |     5    14     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   1886
 BRAZ |    11     -    10    15     -     -    26     -     -     - |  288   3978
 BREW |     6    16     -     -     -     -    20     -     -     - |  288     46
 BRFT |    11     -     9    18     -     -     -    11     -     - |  288   2578
 BRMU |    10     -     8    12     -     -     -    10     -     - |  276   6585
 BRST |     9     -    14     -    30     -     -     -     -     - |  288   1636
 BRUX |     5     -     -     8     9     -     -    13     -     - |  288     14
 BSHM |     8     -     -     -     -     9     -    11     -     - |  288   3469
 CAS1 |     4     -     7    12     9    11     -    10     -     - |  288   1635
 CCJ2 |    22     -    15    22    16     -    41    12     -     - |  288   4883
 CEBR |     -    12     6     -     -     -     -    11     -     - |  288     17
 CEDU |    10    17     8    14     -     8    20     9     -     - |  288    220
 CHPG |    10     -     -     -    16     -    24     -     -     - |  288   5001
 CHPI |    11     -     -    18     -    10     -    10     -     - |  288   2802
 CHTI |    11     -     -    14    17     -     -     -     -     - |  288   2855
 CHUM |     -     -     -    10     -     7     -     -     -     - |  288   4973
 CHUR |     5     7     6     9     -     5    32    17     -     - |  288   4529
 CKIS |    16     -     9     -    13    14    27     -     -     - |  288   3086
 CNMR |    10     -     -    23     -    10     -     -     -     - |  288   4891
 CORD |     7     -     -    12     -     -    21     -     -     - |  288   4146
 CPVG |     5     -     6     -     8     -     -     -     -     - |  288   2907
 CRO1 |    10    17     -    17    11     -    26     9     -     - |  288   4035
 CUSV |     -     -     -    17     -    12     -    13     -     - |  288   4185
 CZTG |     -     -     5     -     -     6    25     -     -     - |  288   2293
 DAEJ |    11    23     -     9     9     X     -     -     -     - |  288   2080
 DAKR |     -     -     -     8     -     6     -     -     -     - |  288   3542
 DARW |    16     -    13    23    33     -     -    16     -     - |  288   1397
 DAV1 |     4     -     6    13    10     -    22     -     -     - |  288   1913
 DGAR |    19     -    19    23    20    17    38    14     -     - |  288   1896
 DJIG |     -     -     7     -     9     -    23     -     -     - |  288   2783
 DRAO |     4    10     4     9     -     -    17    16     -     - |  288    742
 DUBO |     6     -     5     6     8     -    22     -     -     - |  288  35537
 DYNG |     5     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1827
 FAA1 |    23     -    21    25    25     -    73    29     -     - |  288  13385
 FAIR |     9    30     -    14     8     -     -     -     -     - |  281   3612
 FALK |     -     -     8    12     -    11    26     8     -     - |  288   2340
 FLIN |     6     -     6     6     9     -     -     7     -     - |  288   2656
 FLRS |    10     -     -    18     -    12     -    10     -     - |  288   5376
 GAMB |     -     -     4     -     -     4     -    11     -     - |   41   3791
 GLPS |     6     -     6     -     8     -     -    10     -     - |  288    >>>
 GLSV |     4     -     5     6     8     -    16     -     -     - |  288   2655
 GMSD |     9     -     8     -    12     -     -     -     -     - |  288   2426
 GODE |     6     9     -     X    10     -    21    10     -     - |  288     40
 GODZ |     5    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  14794
 GOL2 |     9    22     -     -     -     -     -     9     -     - |  288     28
 GOLD |    11     -    10    30     -     -    18     -     -     - |  288     26
 GOPE |     4     -     -     6     -     -    17     -     -     - |  288     24
 GRAS |     6     -     5     8     -     -    17     -     -     - |  288   3111
 GRAZ |     4     -     5     6     -     -     -     -     -     - |  288   2200
 GUAT |     6     -     -     9     -     7     -     7     -     - |  288   3176
 GUUG |    18     -    13    20     -     -    37    14     -     - |  288   4690
 HARB |    12    12    10    15    13     -     -    12     -     - |  288   2640
 HERS |     6    13     6    10     -     -     -    12     -     - |  288     28
 HERT |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3627
 HLFX |     4     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2777
 HNPT |     5     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   3510
 HOB2 |    10    10    12    13    13     9    29    13     -     - |  288   1203
 HOFN |     9     -     9    12    16     9    28     -     -     - |  288   2120
 HOLB |     8     -     -    10    14     -     -     -     -     - |  288    995
 HRAG |    10     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288     64
 HRAO |    11     -     -    19     -    13     -     9     -     - |  288     63
 HYDE |    18     -     -    24    15     -     -     -     -     - |  207   4547
 IENG |     6    20     -    10     -     -    13    10     -     - |  288     13
 IISC |     9     -     8    13     -     9     -     6     -     - |  288   2470
 INEG |     X     -     4     6     -     -     -    11     -     - |  288   3942
 INVK |     4     -     -     7     6     -    15     -     -     - |  288   3393
 IQAL |     4     -     5     -     -     -     -    11     -     - |  288   1809
 IRKJ |     7     -     6     8     8     -     -    21     -     - |  288     34
 JFNG |     7     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288  11343
 JOG2 |    13     -     -    20    19     -     -     -     -     - |  288   3864
 JOZ2 |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   1756
 JOZE |     3     8     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   1618
 JPLM |     -    17     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   4601
 KERG |     7     9     7    17     -     9     -     8     -     - |  288   2034
 KIRI |    13     -     -     -     -    15     -     -     -     - |  288   3565
 KIRU |     5     9     5     5     7     -     -     5     -     - |  288   1275
 KIT3 |    10     -     7    10    14     -     -     -     -     - |  288   4968
 KOKB |    11    17     -    19     -     -    27    15     -     - |  288    113
 KOKV |    14     -    14    21     -    15     -    10     -     - |  288    150
 KOUG |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   1034
 KOUR |    16     -    14    19     -    13    33    11     -     - |  288     30
 KRGG |     5     -     -    13    11     -    16    10     -     - |  288   2024
 KZN2 |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  284   3250
 LAUT |    11     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   1821
 LHAZ |     X     -    16     X    21     -     -    13     -     - |  267   3962
 LMMF |     9     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   4048
 LPAL |     5     -     -     -     -     6    18     -     -     - |  288   3813
 LPGS |    15     -    14    19    18     -     -    14     -     - |  288   5266
 MAC1 |     5     -     7     9     9     8    22     6     -     - |  288   1881
 MAG0 |     7     -     -     9     -     6    20     -     -     - |  288   5920
 MAJU |    18     -    17     -    23     -     -    13     -     - |  288   2575
 MAL2 |     8     -     7     9     -     -     -     8     -     - |  288  10296
 MANA |     9     -     -    10    15     -    21     -     -     - |  288   5155
 MAR6 |     4    13     4     -     -     -    28     -     -     - |  288   1658
 MAS1 |     7    18     7    11    11     -     -    10     -     - |  288   2314
 MATE |     6     8     7     9     -     6    15    10     -     - |  288    126
 MAUI |     9     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  276    >>>
 MAW1 |     4     -     9    14    11     9    20     5     -     - |  288   2116
 MAYG |     9     -    10     -     -     -     -    12     -     - |  288   2788
 MBAR |     -     -     8    11     -     9    23     7     -     - |  288   4028
 MCM4 |     7    18     8    11     -     -    31     7     -     - |  288   4107
 MDVJ |     4     -     5     7     -     -    29     7     -     - |  288     29
 MEDI |     3     8     -     -     -     -    20     -     -     - |  288     19
 METG |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   1401
 METS |     6    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |     8     -     8     -    16     -     -    18     -     - |  288     29
 MIZU |     5     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   1544
 MOBS |     6     -     7     -     9     -    34     -     -     - |  288   1522
 MONP |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   1041
 MORP |    10     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  285   3143
 MQZG |    11     -    12     -     -     -    34     -     -     - |  286   3369
 MTKA |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |   81   2325
 NANO |     4     -     6    11     -     -     -     -     -     - |  288   1112
 NAUR |    10     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   2267
 NICO |     6     -     7     9     8     -     -     -     -     - |  288   1782
 NIST |     4     9     -     8     -     -    23     -     -     - |  288     21
 NIUM |    10     -     -    17     -     -    31     -     -     - |  286   2985
 NKLG |    12     -    16    26    19    13    32    12     -     - |  288   2407
 NLIB |    10    25     -     -     -     -     X    19     -     - |  259     22
 NNOR |    12    22    10     -    18     -    33     -     -     - |  287    187
 NOVM |     8     -    11     9     -     X     -    30     -     - |  288     59
 NRC1 |     6    13     -    11     -     -     -    12     -     - |  288     19
 NRIL |     6     -     6     6     6     5    14     6     -     - |  288   5378
 NTUS |     8     -     -    13     -     -    25    11     -     - |  288   2565
 NYA1 |     5     -     6     7     -     -     -     -     -     - |  288   5134
 NYA2 |     5     -     -     8     8     -     -     9     -     - |  288   3906
 NYAL |     5     7     -     7     -     5   163     9     -     - |  288    448
 OHI2 |     7     -     6    10     -     -    29     8     -     - |  288     24
 OHI3 |     8     -     6     -    14     -     -     -     -     - |  288     28
 ONS1 |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   1411
 ONSA |     4     8     4     6     -     5    17    10     -     - |  288     16
 OPMT |     7    15     -    11     -     -     -     -     -     - |  288     16
 OUS2 |     8     -    12    14    21     -     -     -     -     - |  288   1634
 OWMG |     -     -     9     -     -     9    39    10     -     - |  288   2782
 PADO |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   1336
 PALM |     -     -     -     7     7     -    31     -     -     - |  288   4763
 PDEL |    10     -     9    18    14     -    24     -     -     - |  288   3377
 PERT |     7    12     9    13     -     8    23     8     -     - |  288   3082
 PETS |     7     -     -    12     -     -    22    10     -     - |  288   7496
 PIE1 |     9    12     -    14    10     7    19    14     -     - |  288     19
 PIMO |    12     -     9    18    16     -    31    12     -     - |  288   4359
 PNGM |     -     -     8     -     -     8    31     9     -     - |  288   3017
 POHN |    14     -    17     X    21    22     -    13     -     - |  288   2309
 POL2 |     3     -     -     6     -     -    20     7     -     - |  288   4084
 POLV |     8     -     -     9     -    16     -     -     -     - |  288   2025
 POTS |     4     -     5     6     -     -     -     -     -     - |  288   3653
 POVE |    12     -    13    16     -    12     -     -     -     - |  288   3463
 PRDS |    10    36     -     8     -     -    24    18     -     - |  288     44
 PTBB |     4     9     X     7     -     -    18     -     -     - |  288     16
 PTVL |     8     -    10     -     -    11     -     -     -     - |  288   3264
 QAQ1 |     4     7     6     7     -     5     -     -     -     - |  288   1792
 QUIN |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3783
 RAMO |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REDU |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   1187
 REUN |    16     -    16    24     -     -     -    16     -     - |  288   3417
 REYK |    11     -     -    13    24     -    29    12     -     - |  288   1869
 RGDG |    14     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  288   4191
 RIO2 |    10     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  288   5055
 RIOP |    12     -     8    13     -    10     -     -     -     - |  288   5271
 ROTH |    10     -     -     -     -    11    23     -     -     - |  288   3557
 SALU |    11     -     -    17     -    12     -     -     -     - |  288   2999
 SANT |     5     -     -    10     -     8     -     7     -     - |  288   2722
 SAVO |    12     -    12    17     -    13    28     -     -     - |  288   3955
 SCH2 |     4     7     5     7     -     6     -     8     -     - |  288   2339
 SCOR |     4     -     5    10     7     -    16     -     -     - |  288   1706
 SCRZ |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   4680
 SEYG |    14     -    11     -    15    11     -    11     -     - |  288   7889
 SFER |    25     X     X     X    37     -     X     -     -     - |  287     56
 SGOC |    14     -     -    23     -     -     -     -     -     - |  121   4918
 SOFI |     6     -     6     9     -     -     -     -     -     - |  280   6301
 SOLO |     -     -    12     -     -    13     -    10     -     - |  288   3580
 SPT0 |     9    10     -    19     -     -     -    16     -     - |  288     15
 STFU |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 STHL |    10     -     8    14     -     8    20     8     -     - |  288   4600
 STJO |     4     8     -     7     6     5     -    20     -     - |  288    415
 STK2 |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   4291
 STR1 |     -    16     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   1787
 SUTH |     6     -     -    11     9     -     -     -     -     - |  288   2035
 SUTM |     6     -     -    13    10     -     -    11     -     - |  288   4364
 SUWN |     8    20     -     -     -     -    21     -     -     - |  288   1681
 SVTL |     -     -     6     -     8     -     -    10     -     - |  288     85
 SYOG |     6    10     7    12     -     -     -     -     -     - |  288   3651
 TEHN |     4     -     -     7     -     -    21     -     -     - |  288   5008
 THTI |    24     -    20    31     -     -    55     -     -     - |  288   3538
 TIDB |     9     -     -    16     -     -    42    17     -     - |  285     45
 TIXI |     X     -     5     -     7     -     -     9     -     - |  178    >>>
 TLSE |     7    14     8    13    16     -    17     -     -     - |  288   1882
 TONG |    17     -     -     -    15    21     -     -     -     - |  288   1925
 TOW2 |     9     -    11    20    16    10     -    14     -     - |  288   1234
 TRO1 |     5     -     6     6     9     -    18     -     -     - |  288   5385
 TSKB |     6    15     -     -     -     -    32     -     -     - |  288   5871
 TWTF |     8     9     -    14     -     -    22    13     -     - |  288     19
 UCAL |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1283
 UFPR |     7     -     6    12     -     -     -     -     -     - |  288   4602
 ULAB |     6     -     6     9     8     -     -     -     -     - |  288   3372
 UNB3 |    11     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  287    949
 UNSA |    19     -    20    22     -     -     -     -     -     - |  288   7981
 URUM |     9     -    10    11     -     -     -     -     -     - |  288   4625
 USN7 |     5    15     6     8     -     -     -     -     -     - |  288     27
 USUD |     9    13     -    15     -     -     -     -     -     - |  288     23
 VILL |     5    11     6    12     9     -    19     9     -     - |  288   1911
 VOIM |    11     -     -    15    17     -     -     -     -     - |  288   5000
 WAB2 |     5     -     -     8     -     -     -    10     -     - |  288    156
 WARK |     8     -     -     -    12     -    27    15     -     - |  288   2568
 WHIT |     4     9     6    13     -     -     -     6     -     - |  288  36487
 WILL |     5     9     -    10     -     5     -     -     -     - |  288   4240
 WIND |     9     -     8    11    11     -     -    10     -     - |  288   3906
 WSRT |     3     9     -     6     -     -    14    13     -     - |  288   1524
 WTZR |     4     -     5     8     -     -    23     8     -     - |  288     18
 WUH2 |    10     -     -    15    15     -     -     -     -     - |  288   5362
 XMIS |    14     -    16    18    19    13    31    11     -     - |  288   3275
 YAKT |     7     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YAR2 |     8     -     -    14     -     -     -    12     -     - |  288    129
 YARR |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   1107
 YEBE |     -     5     -     -     -     2     -     -     -     - |  288   3531
 YEL2 |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 YELL |     5    14     -     8     7     -    29    18     -     - |  288     16
 YKRO |     8     -    10    12     -    12     -     8     -     - |  288   3858
 YSSK |     6     -     6     -     -     6     -     6     -     - |  288    >>>
 ZECK |     4     -     6     7     -     -     -     5     -     - |  288     29
 ZIM2 |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2219
 ZIMM |     5     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   2405
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     8    19     9    13    11     9    55    15  1001     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2085-5  0:10:00 |  -514932511
cod |   TIXG  | 2085-5  0:15:00 |   485112710
cod |   TIXG  | 2085-5  0:20:00 |   485060890
cod |   TIXG  | 2085-5  0:25:00 |  -514970276
cod |   TIXG  | 2085-5  0:30:00 |  -515010955
cod |   TIXG  | 2085-5  0:35:00 |  -514998127
gfz |   BJNM  | 2085-5 12:40:00 |       -6384
jpl |   POLV  | 2085-5 13:20:00 |        -825



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.07     3.72     2.20     2.20   | 1.98e-14  4.61e-15  3.31e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     3.19     3.72     3.69     3.69   | 1.62e-14  5.32e-15  2.40e-15 |
 MDVJ |   288   286     1   288     2.45     3.72     3.69     3.69   | 3.58e-14  5.83e-15  2.86e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.98     3.72     3.67     3.67   | 2.24e-14  7.38e-15  1.26e-15 |
 PIE1 |   288   287     0   288     2.87     3.72     3.69     3.69   | 3.02e-14  5.39e-15  2.30e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.69     3.72     2.39     2.39   | 4.22e-14  5.67e-15  3.39e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.61     3.72     3.69     3.69   | 2.07e-14  3.15e-15  1.16e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     2.45     3.72     1.37     1.37   | 1.82e-14  3.69e-15  1.92e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.05     3.72     3.67     3.67   | 2.66e-14  7.04e-15  1.84e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.88     3.72     3.69     3.69   | 2.28e-14  5.37e-15  1.04e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.62     3.72     2.36     2.36   | 1.78e-14  6.87e-15  2.88e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     2.60     3.72     1.78     1.78   | 2.06e-14  8.34e-15  8.36e-15 |
 BRUX |   288   287     0   288     2.82     3.72     2.20     2.20   | 2.61e-14  4.48e-15  1.02e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.90     3.72     2.32     2.32   | 2.96e-14  9.47e-15  2.17e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     3.68     3.72     3.29     3.29   | 2.61e-14  7.19e-15  1.89e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.29     3.72     3.69     3.69   | 3.71e-14  5.93e-15  4.42e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     2.21     3.72     3.69     3.69   | 3.70e-14  4.44e-15  1.19e-15 |
 USUD |   288   286     1   288     2.07     3.55     3.69     3.69   | 4.15e-14  6.16e-15  1.88e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     2.03     3.43     0.49     0.49   | 3.84e-14  1.19e-14  2.73e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.01     3.37     1.17     1.17   | 4.00e-14  5.19e-15  1.55e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     1.98     3.26     1.23     1.23   | 4.22e-14  6.70e-15  1.98e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     1.97     3.23     3.69     3.69   | 3.38e-14  6.60e-15  1.57e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.91     3.04     0.99     0.99   | 3.99e-14  5.86e-15  1.35e-15 |
 HRAG |   288   288     0   288     1.86     2.88     0.77     0.77   | 3.44e-14  1.90e-14  3.05e-15 |
 NLIB |   259   259     0   259     1.57     2.27     0.97     0.97   | 6.31e-13  1.96e-13  5.49e-14 |
 BJNM |   182   176     1   182     1.20     1.88     2.32     2.32   | 9.42e-14  2.91e-14         - |
 YAR2 |   288   287     1   288     1.48     1.82     1.24     1.24   | 4.25e-14  1.53e-14  1.70e-14 |
 GOLD |   288   287     1   288     1.32     1.44     0.52     0.52   | 2.34e-14  5.07e-15  2.30e-15 |
 NOVM |   288   288     1   288     1.26     1.31     1.17     1.17   | 7.44e-14  9.95e-15  4.11e-15 |
 GOL2 |   288   287     1   288     1.21     1.22     0.35     0.35   | 7.63e-14  8.78e-15  2.42e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     0.99     0.82     0.97     0.97   | 1.64e-14  4.08e-15  1.09e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.86     0.61     0.62     0.62   | 4.91e-14  1.52e-14  2.02e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     0.65     0.35     0.26     0.26   | 2.22e-14  7.27e-15  3.60e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     0.59     0.29     0.62     0.62   | 2.74e-14  8.43e-15  2.33e-15 |
 TIDB |   285   285     0   285     0.56     0.27     0.28     0.28   | 1.09e-13  1.69e-14  4.27e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     0.54     0.24     0.14     0.14   | 2.94e-14  6.05e-15  2.55e-15 |
 SFER |   287   287     0   287     0.53     0.23     0.28     0.28   | 4.39e-14  7.73e-15  2.11e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     1.27     0.20     2.96     2.96   | 5.78e-14  1.76e-14  4.43e-15 |
 KOKV |   288   287     1   288     0.47     0.18     0.51     0.51   | 4.80e-14  1.96e-14  1.21e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     3.67     0.15     3.69     3.69   | 5.99e-14  4.19e-14  2.83e-14 |
 G03  |   288   285     1   288     3.67     0.15     3.69     3.69   | 6.35e-14  2.54e-14  4.34e-14 |
 CEBR |   288   285     1   288     0.33     0.09     1.21     1.21   | 6.88e-14  6.55e-15  1.76e-15 |
 G09  |   288   287     0   288     1.34     0.08     0.31     0.31   | 5.99e-14  2.03e-14  2.94e-14 |
 OHI2 |   288   288     0   288     0.29     0.07     0.45     0.45   | 2.65e-14  5.98e-15  2.32e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.27     0.06     0.96     0.96   | 8.51e-14  8.65e-15  3.29e-15 |
 KOKB |   288   287     1   288     0.24     0.05     0.07     0.07   | 4.64e-14  1.84e-14  5.79e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.24     0.05     0.20     0.20   | 2.36e-14  1.03e-14  9.90e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     3.67     0.03     2.61     2.61   | 6.54e-14  1.98e-14  5.30e-14 |
 G26  |   288   283     3   288     3.67     0.02     1.00     1.00   | 9.61e-14  4.95e-14  4.58e-14 |
 HOB2 |   288   288     0   288     0.14     0.02     0.01     0.01   | 5.33e-13  1.41e-13  1.80e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.18     0.01     1.37     1.37   | 5.77e-13  6.34e-14  1.29e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.17     0.01     1.06     1.06   | 6.13e-13  6.91e-14  2.25e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.37     0.01     0.90     0.90   | 7.95e-14  2.92e-14  2.34e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.28     0.28   | 6.60e-13  7.02e-14  3.14e-14 |
 G16  |   288   287     0   288     0.15     0.01     0.60     0.60   | 6.50e-13  7.37e-14  6.71e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     3.67     0.01     0.45     0.45   | 7.06e-14  3.91e-14  2.52e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.37     0.37   | 6.34e-13  7.16e-14  1.71e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.31     0.31   | 6.75e-13  6.76e-14  4.88e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.87     0.87   | 6.25e-13  6.59e-14  3.37e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.57     0.57   | 7.19e-13  7.12e-14  4.18e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.81     0.81   | 6.45e-13  7.45e-14  2.05e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.14     0.01     1.30     1.30   | 8.33e-13  8.25e-14  4.24e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.11     0.11   | 6.97e-13  7.15e-14  3.54e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.34     0.01     0.16     0.16   | 7.81e-14  2.07e-14  5.27e-15 |
 G28  |   288   288     0   169     0.08     0.01     0.22     0.22   | 7.71e-13  7.26e-14  3.40e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.29     0.00     0.10     0.10   | 1.15e-13  4.13e-14  2.35e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.15     0.00     0.04     0.04   | 5.50e-13  5.62e-14  2.45e-14 |
 G18  |   259   259     0   259     0.15     0.00     0.03     0.03   | 1.04e-12  2.65e-13  1.40e-13 |
 ABPO |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-12  7.40e-13  1.39e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.64e-13  6.89e-13  6.05e-13 |
 AUCK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 BOR1 |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  4.71e-13  2.17e-13 |
 CAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  4.52e-13  1.83e-13 |
 CEDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.84e-14  9.06e-15  2.12e-14 |
 CHPI |   288   252     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-12  1.00e-12  1.27e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-12  4.52e-13  9.59e-14 |
 DAV1 |    12    10     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.84e-12         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.78e-13  1.56e-13  5.82e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.47e-13  9.15e-14  6.68e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.29e-13  3.10e-13  2.21e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.92e-13  7.14e-14  2.48e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.89e-13  9.88e-14  2.21e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.78e-13  1.10e-13  3.37e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.75e-13  1.15e-13  4.74e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  3.87e-13  1.66e-13 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.14e-14  2.39e-14  1.05e-14 |
 GLSV |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  4.76e-13  2.49e-13 |
 GMSD |     1     1     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   |        -         -         - |
 GOPE |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-14  6.59e-15  1.31e-15 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-13  5.90e-13  3.95e-13 |
 HOFN |   288   266     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-12  6.39e-13  2.56e-13 |
 JOZ2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-12  4.99e-13  1.52e-13 |
 JOZE |   287   161    79     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.25e-11  7.35e-12  1.45e-12 |
 KERG |   288   275     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.40e-12  7.05e-13  1.04e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.55e-13  3.51e-13  1.01e-13 |
 MAR6 |   288   263     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.98e-12  5.21e-13  1.61e-13 |
 MAS1 |   288   250    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.90e-12  7.37e-13  1.49e-13 |
 MATE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.79e-14  6.79e-15  1.75e-14 |
 MAW1 |     1     1     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-12  3.30e-13  1.50e-13 |
 MOBS |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  4.19e-13  1.74e-13 |
 NANO |   288   276     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.58e-12  3.10e-13  7.99e-14 |
 NICO |   288   218    45     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.77e-11  4.62e-12  8.97e-13 |
 NIUM |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 NNOR |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  1.02e-13  1.54e-14 |
 NYAL |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.45e-13  2.08e-13  3.11e-14 |
 OUS2 |   288   251    25     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.77e-11  5.02e-12  1.01e-12 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 QAQ1 |   286   213    32     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-11  1.25e-12  1.84e-13 |
 REUN |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 REYK |   288   256     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  7.13e-13  1.75e-13 |
 SANT |   288   286     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-12  5.50e-13  2.86e-13 |
 SCH2 |   288   252    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.77e-12  1.03e-12  2.47e-13 |
 STJO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.50e-14  1.65e-14  3.96e-15 |
 STR1 |   108    46    47     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.03e-11  7.24e-12         - |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SUWN |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.17e-12  6.52e-13  1.58e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  4.86e-13  2.41e-13 |
 TOW2 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.77e-12  3.50e-13  9.05e-14 |
 TRO1 |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.89e-13  2.82e-13  1.56e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  5.16e-13  2.15e-13 |
 WSRT |   180   136    28     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.59e-11  2.75e-12         - |
 XMIS |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.96e-12  7.12e-13  2.77e-13 |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-14  2.79e-15  4.97e-16 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.28e-13  1.51e-13  5.15e-14 |
 BARH |   273   222    36     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.84e-11  2.58e-12  2.47e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 IRKJ |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.68e-14  1.18e-14  3.90e-15 |
 NKLG |   288   246     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.86e-12  6.45e-13  2.15e-13 |
 POLV |   288   259    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.27e-12  7.94e-13  1.59e-13 |
 HOLB |   288   184    78     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-11  3.30e-12  4.88e-13 |
 BRAZ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-12  5.35e-13  2.12e-13 |
 PADO |   144    58    57     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.64e-11  4.53e-12         - |
 HLFX |   100   100     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.25e-12  8.38e-13         - |
 PALM |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.66e-13  3.30e-13  1.11e-13 |
 SCOR |   287   211    52     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.45e-11  3.21e-12  4.60e-13 |
 MBAR |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.70e-12  1.22e-12  2.81e-13 |
 UFPR |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.51e-12  7.05e-13  2.14e-13 |
 IQAL |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.71e-12  8.47e-13  1.81e-13 |
 LMMF |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 ABMF |   288   248    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.90e-12  5.85e-13  1.87e-13 |
 YARR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-12  2.94e-13  7.32e-14 |
 ZIM2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  3.97e-13  2.72e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 UNB3 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.14e-13  3.35e-13  7.03e-14 |
 NAUR |   287   242    29     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-11  1.40e-12  1.56e-13 |
 KRGG |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.92e-12  6.08e-13  1.29e-13 |
 POHN |   288   248    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.57e-12  6.59e-13  9.89e-14 |
 TONG |   286   216    38     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-11  1.48e-12  2.27e-13 |
 CKIS |   288   284     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.00e-12  9.57e-13  1.73e-13 |
 SEYG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-13  2.80e-13  5.18e-14 |
 METG |   288   276     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.28e-12  5.54e-13  1.52e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.59e-13  2.63e-13  1.19e-13 |
 MAJU |   288   256     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-12  5.05e-13  1.12e-13 |
 PNGM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-12  4.76e-13  1.03e-13 |
 DYNG |   288   280     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.22e-12  5.37e-13  2.01e-13 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.66e-13  6.88e-13  6.13e-13 |
 CHPG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KZN2 |   283   276     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-11  5.72e-13  3.86e-13 |
 MAYG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-12  7.49e-13  2.26e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  4.40e-13  1.48e-13 |
 STFU |   288   247    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-07  6.06e-08  2.78e-08 |
 UCAL |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.50e-12  5.47e-13  1.24e-13 |
 ASCG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.99e-12  8.75e-13  3.51e-13 |
 LAUT |   288   259     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-12  5.39e-13  1.24e-13 |
 SOLO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.52e-12  5.44e-13  9.21e-14 |
 CZTG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.23e-12  6.46e-13  1.11e-13 |
 DJIG |    12     2     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-10         -         - |
 OWMG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 9.94e-22  9.65e-20  3.38e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     AUCK      AUCK      OHI2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
