
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2089   Day: 2   MJD: 58869                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 154525    351    -539    -346      6      5      7    103    110     92   24.97
 emr |  2880     0 106207    642  140778    -299     17     17     14    142    151     86    8.41
 esa |  2880     0 129068   3768   -1316     303      8      8      9     92     81    114   18.84
 gfz |  2880     0 138212   3088    -526    -196     12     12     12    243    246    237   12.56
 grg |  2880     0 113046   3342    -320     392      9      7     12    144    137    165   16.47
 jpl |  2880     0 110286    323  212435    -309      9      9      9     88     90     76   18.75
 mit |  2880     0 118893    598    -317    -206     98    109     40   1641   1016   2893    0.00
 igr |   288     0  45966     24    2353     663     10     14      9     71     42     76    0.00
 ngs |    96     0   2976      1    -552    -353   1107   1107      0   2276   2276      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    55   116  -105   -77  -184   193  -995    24   199     - |
    2 |  -104   104   -49    31   135     1  1417   -40 -2258     - |
    3 |   143  -184   -29  -193    19    34  -826    61  -642     - |
    4 |   191     -   -50     X     -  -204    78    37     -     - |
    5 |   -51   150    44    69   -44   -50 -1017    -5 -2086     - |
    6 |   115  -286   -38  -240   364  -146 -1241   -26 -1477     - |
    7 |     8   -42     9   -12   -26    31  -379    66 -1199     - |
    8 |    38  -191   149   -88    64  -112   229    28   524     - |
    9 |    40  -364    26  -129   202    -6   217    32 -1458     - |
   10 |     8  -108    98   -45     8   -37  -816    -9   327     - |
   11 |   -50     9    -3   116  -167   135   252    11  3500     - |
   12 |     0   216    79    32   -36  -166 -1008   -41 -1164     - |
   13 |    91  -198    90   -52  -146    41  -414    19   932     - |
   14 |  -167   125   119    86  -191   157   772     5  1609     - |
   15 |   -85   139    27    52   -26    11 -1165     5 -1539     - |
   16 |  -151   -61    -4    81    87   101  1372   -38  2143     - |
   17 |    76    14   -93   110  -113    12  -559    32 -1358     - |
   18 |    -8    38     X   -78     -    45  -399    -6  -591     - |
   19 |  -193   234   -37   142   107     2  1600   -44 -1261     - |
   20 |  -120    19    36    99     X    50  1615    16  2529     - |
   21 |  -120    66    12   111    80   -27  1314   -26   806     - |
   22 |  -174   205    98   112   -75    33  2749     1 -1645     - |
   23 |   -28    16   -43   -54    -7   117   193   -15  -772     - |
   24 |    51   112   -48    27   -85   -13 -1165   -17  4671     - |
   25 |   109    41  -119   -22    69   -89   483   -88  -184     - |
   26 |   167   -81   -54    -6   -96   -43    59     6 -1483     - |
   27 |    -5    27   -47    83    -5    -9    -6   -45  -427     - |
   28 |  -136    -1    78   -49   165   -10   676   -21  5912     - |
   29 |    -3    90   -35    82   -97    30 -1047     8 -2735     - |
   30 |   136   -20  -113   -85   -17    13   512    35   372     - |
   31 |   116    75   -66     3  -138    -3  -953    14 -1088     - |
   32 |    52  -256    70  -108   156   -90 -1211    18  -110     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    -3     -     -    29   -56    34     -     -     -     - |
 ABPO |   -43     -     -     6     -    53 -5572     -     -     - |
 ADIS |   467     -     -     -  -707     -     -     -     -     - |
 ALBH |    13    45     -   -55     -     -     -   116     -     - |
 ALGO |    -4    95     -   -55     -     -     -   222     -     - |
 ANKR |    17     -   -23     -     -     -     -     -     -     - |
 AREG |  -102     -    34     -   115     - -4108  -102     -     - |
 AREQ |    -2    31     -   -56     -    26 -3120    31     -     - |
 ARTU |   -99     -     -     -   150     -     -     0     -     - |
 ASCG |   -92     -   195     -     -   -74     -    13     -     - |
 ASPA |    -8     -    -2    19     -     -     -     -     -     - |
 AUCK |  -143     -    84   159     -     -     -     -     -     - |
 BADG |   -37     -     -     -     -    49    32    95     -     - |
 BAKE |  -144     -    95   -85   175     -     -     5     -     - |
 BAKO |    10     -     -   -19     -     -    37     -     -     - |
 BARH |   -43     -    30    39     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -200     -    92   -42   230     -   -71  -165     -     - |
 BJNM |   104     X     -  -206     -     -   189     -     -     - |
 BOGT |   -38     -    10   -59    91     -  -138   -26     -     - |
 BOR1 |   -15   124     -   -54     -     -     -   -16     -     - |
 BRAZ |  -106     -    69   108     -     -    67     -     -     - |
 BREW |   -43     4     -     -     -    56 -5816     -     -     - |
 BRFT |   -55     -    79    -9     -     -    14     5     -     - |
 BRMU |   -21     -    36   -11     -     -     1  -110     -     - |
 BRST |  -159     -    27     -   211     -     -     -     -     - |
 BRUX |    69     -     -   -63   -56     -     -    63     -     - |
 BSHM |    21     -     -     -     -   -28     -    -9     -     - |
 CAS1 |   -67     -    86   -95   -43   104    21    77     -     - |
 CCJ2 |    70     -   272    55  -205  -224   177    31     -     - |
 CEBR |     -     4    -2     -     -     -     -   -71     -     - |
 CEDU |     0    35    46   -53     -   -27     -    -9     -     - |
 CHPG |   -85     -     -     -   129     -   114    20     -     - |
 CHPI |   -46     -     -    21     -    48 -4769    61     -     - |
 CHTI |   -98     -     -    35   122     -   159     -     -     - |
 CHUM |     -     -     -   -42     -    28  -121     -     -     - |
 CHUR |   -60     3    97   -28     -     -     -   -27     -     - |
 CKIS |  -178     -   183     -    65     -   157   -34     -     - |
 CNMR |   -78     -     -   115     -    27     -    12     -     - |
 CORD |    35     -     -   -70     -     - -2138    22     -     - |
 CPVG |  -175     -   124     -   123     -     -   -44     -     - |
 CRO1 |   -11    47    19   -15   -18     -     -   -14     -     - |
 CUSV |     -     -     -    16     -   -11 -1120    77     -     - |
 CZTG |     -     -   -17     -     -    17     -     -     -     - |
 DAEJ |  -126   -25     -   -53   275   -27   -58     -     -     - |
 DAKR |     -     -     -   -41     -    28   -70     -     -     - |
 DARW |    25     -   -27  -161   114     -     -     -     -     - |
 DAV1 |   -46     -    76   -27     4     -     -     -     -     - |
 DGAR |   -85     -    -6  -115   202    19 -6166   -26     -     - |
 DJIG |     -     -    36     -    22   -55     -   -19     -     - |
 DRAO |     9    37     0   -43     -     - -6688    79     -     - |
 DUBO |   -76     -   -14  -115   218     - -4996    31     -     - |
 DYNG |   -17     -     -     -    25     -     -   -23     -     - |
 FAA1 |  -187     -   101   -43   201     - -5334   -66     -     - |
 FAIR |   -98    60     -  -155   123    99     -    78     -     - |
 FALK |     -     -    40   -67     -     5 -6786     -     -     - |
 FLIN |   -19     -    42    16    35   -59     -    27     -     - |
 FLRS |     7     -     -   -63     -    33     -     7     -     - |
 FUNC |   -74     -     -     -     -    98     -     -     -     - |
 GAMB |     -     -    28     -     -   -28     -     -     -     - |
 GLPS |   -16     -    -6     -    31     -     -    -4     -     - |
 GLSV |   -67     -   -42    19   136     -   -90     -     -     - |
 GMSD |   -63     -   -51     -   154     -     -     -     -     - |
 GODE |   -71   -13     -  -212   276     - -5304    -9     -     - |
 GODZ |    -5    16     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |   -21    62     -     -     -     -     -    78     -     - |
 GOLD |    19     -    26   -76     -     -     -   101     -     - |
 GOPE |   -82     -     -   164     -     -     -    49     -     - |
 GRAS |   -37     -    66   -25     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -149     -   144    82     -     -     -  -132     -     - |
 GUAM |     3     -     -    -5     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |    16     -     -   -32     -     -   167    60     -     - |
 GUUG |     2     -     7   -15     -     -     -     -     -     - |
 HARB |  -175   -27    59   -43   255     - -6219  -122     -     - |
 HERS |   -92    48   135   -51     -     -     -   -88     -     - |
 HERT |    24     -   -31     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -30    45     -     -     -    20 -5722     -     -     - |
 HNPT |   -16     -     -    32     -     -   -37     -     -     - |
 HOB2 |   -55   -87   -11   -58   229   -39 -4336   -68     -     - |
 HOFN |  -124     -   102    18    58     -  -155    -4     -     - |
 HOLB |  -106     -     -     0   160     -     -     -     -     - |
 HRAG |  -134     -     -     -   203     -     -     -     -     - |
 HRAO |   -37     -     -   -56     -    85 -3272   -16     -     - |
 HYDE |    48     -    42    -7  -114     -     -     -     -     - |
 IENG |    55  -181     -    11     -     -   -58    39     -     - |
 IISC |   -36     -     -    61     -     6     -    43     -     - |
 INEG |   -21     -   -34    93     -     -     -    54     -     - |
 INVK |  -177     -     -    54   226     -     -     -     -     - |
 IQAL |  -129     -   153     -     -    18     -     -     -     - |
 IRKJ |   -92     -   -75   -73   281     -     -  -114     -     - |
 JFNG |   -89     -   141     -     -   -23     -    -1     -     - |
 JOZ2 |   -57     -    75     -     -     -  -117     -     -     - |
 JOZE |   -56    84     -    56     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -202     -   165    35    96     -  -140    69     -     - |
 KERG |    26    -7    49  -118     -    -3   -30   -41     -     - |
 KIRI |   -54     -     -     -     -    72   184     -     -     - |
 KIRU |    65    -2  -132     8    48     - -5205    96     -     - |
 KIT3 |   -55     -     X   174   -68     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -60   110     -    45     -     -     -    94     -     - |
 KOKV |   -51     -   110    -3     -   -40 -2754     0     -     - |
 KOUC |   -46     -    29    48     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |  -124     -     -     -   188     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -19     -    27    -3     -     -     -     8     -     - |
 KRGG |  -196     -     -    41   266     -     -   -96     -     - |
 LAUT |   -69     -    91     -     -     -    75     -     -     - |
 LHAZ |    61     -  -506   136   415     -    13     -     -     - |
 LPGS |   197     -  -502   342     X     -     -     -     -     - |
 LROC |     -     -     -   -86     -    58     -     -     -     - |
 MAC1 |   -58     -    11    21    42    16     -   -22     -     - |
 MAG0 |    13     -     -   -26     -     -   129     -     -     - |
 MAJU |   -29     -    17     -    25     -     -     -     -     - |
 MAL2 |  -111     -    91    12     -    48     -   -28     -     - |
 MANA |   -81     -     -  -218     -   253     8     -     -     - |
 MAR6 |   -71    43    62     -     -    13     -     -     -     - |
 MAS1 |  -241    13   131     7   204     - -4108  -109     -     - |
 MATE |     7    -6   -21    21     -     -     -    30     -     - |
 MAUI |    63     -     -     -   -96     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    96     -   -43   -92   -51    23     -     -     -     - |
 MAYG |  -157     -   208     -     -     -     -    -7     -     - |
 MBAR |     -     -    34   -51     -     - -2047   -16     -     - |
 MCM4 |   -59    69     -   -14     -    57     -   -37     -     - |
 MDVJ |    18     -   -66    63     -     -     -   -27     -     - |
 MEDI |    96  -286     -     -     -     -    55     -     -     - |
 METG |   -86     -     -     -   130     -     -     -     -     - |
 METS |   -16    47     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |  -112     -    32     -   133     - -4282  -109     -     - |
 MIZU |    19     -     -   -39     -     -     -     -     -     - |
 MOBS |   -79     -     5     -   113     -     -     -     -     - |
 MONP |  -208     -   208     -     -    69     -     -     -     - |
 MQZG |   -60     -    80     -     -     -   136     -     -     - |
 MTKA |  -141     -   187     -     -     -   -64     -     -     - |
 NANO |    22     -   -30     1     -     -     -     -     -     - |
 NICO |  -170     -    63   -27   206     -  -181  -178     -     - |
 NIST |   -27    -6     -    -1     -    39    -9    17     -     - |
 NIUM |     0     -     -     0     -     -   150     -     -     - |
 NKLG |  -138     -    12   -48   199    29 -4941   -90     -     - |
 NLIB |    42     X     -   -83     -     - -6172   151     -     - |
 NNOR |   -58    35   -19     -    92     - -4008     -     -     - |
 NOVM |  -163     -    60    62     -   116     -  -137     -     - |
 NRC1 |   -35    92     -     8     -     - -2838   101     -     - |
 NRIL |  -209     -   109    43   263   -91     -   -24     -     - |
 NRMD |   -91     -     -    81    86     -     -     -     -     - |
 NTUS |    -3     -     -     7     -     -    43   -66     -     - |
 NYA1 |    -8     -    60   -73     -     0   -48     -     -     - |
 NYA2 |    47     -     -   -68   -20     -     -   -16     -     - |
 NYAL |   -38    92     -    14     -     -     -  -204     -     - |
 OHI2 |   -91     -   115     8     -     - -3762     5     -     - |
 OHI3 |  -111     -    22     -   124    17   -68  -131     -     - |
 ONS1 |  -123     -     -     -   186     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -55    83    44   -12     -     -     -   -36     -     - |
 OPMT |   -28    68     -    10     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |   -15     -   -67  -150   216     -     -   -81     -     - |
 OWMG |     -     -   -20     -     -    21  -224   -51     -     - |
 PADO |   -26     -     -     -    39     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -38    29     -     -     -     -     - |
 PDEL |   -56     -    18   -46    97     -   -62     -     -     - |
 PERT |  -104   -21    82   -97     -   130   -47    77     -     - |
 PETS |   -48     -   109   -45     -   -15   123     5     -     - |
 PIE1 |     0    -6     -     3     -     - -3163     7     -     - |
 PIMO |   -40     -    16    -9    50     - -2976   -61     -     - |
 PNGM |     -     -    35     -     -   -35   -45   -51     -     - |
 POL2 |    -4     -     -     8     -     - -1317   -35     -     - |
 POLV |   -30     -     -    60     -     X     -     -     -     - |
 POTS |   163     -  -158   -85     -     -     -   125     -     - |
 POVE |  -137     -    58   173     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |    34   -31     -   -50     -     - -1152    61     -     - |
 PTBB |  -103    98     X   138     -     - -4996     -     -     - |
 PTVL |   -94     -     -     -     -   125    67     -     -     - |
 QAQ1 |    29    24    30  -119     -     -   -75   -36     -     - |
 QUIN |    -9     -    11     -     -     -  1050     -     -     - |
 RAMO |    25     -   -33     -     -     -     -     -     -     - |
 REDU |    27     -   -36     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -90     -   119     -     -     -     -   -82     -     - |
 REYK |     4     -     -    53   -46     -    24     7     -     - |
 RGDG |  -124     -     -     -   189     -     -   121     -     - |
 RIO2 |   -67     -     -   133     -     -     -   -23     -     - |
 RIOP |   -29     -     -    82     -   -17   223     -     -     - |
 SAMO |   -74     -     -     -   112     -     -     -     -     - |
 SANT |    43     -     -   -86     -     - -2479    28     -     - |
 SAVO |   -39     -    56    53     -   -40     -     -     -     - |
 SCH2 |   -12   103    12   -62     -     -     -    76     -     - |
 SCOR |   -69     -    24   -38    73    29     -   -89     -     - |
 SCRZ |    21     -     -     -   -31     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -156     -   190     -    20    -1   -77   -52     -     - |
 SFER |   -51    93   176    18  -185     -     -   -11     -     - |
 SGOC |   101     -    28     2  -191     -     -    94     -     - |
 SOFI |  -124     -   169    -7     -     -  -170     -     -     - |
 SOLO |     -     -   -11     -     -    11     -   -20     -     - |
 SPT0 |    10    81     -   -74     -     -     -    15     -     - |
 SSIA |    -9     -     -    18     -     -    13     -     -     - |
 STFU |   143     -     -     -  -216     -     -     -     -     - |
 STHL |    -8     -    50   -87     -    19     -   -42     -     - |
 STK2 |  -101     -     -     -   154     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -   -77     -     -    39     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -47     -     -   -15    82     -     -     -     -     - |
 SUTM |   -67     -     -    79    42     -     -   -95     -     - |
 SUWN |   -59   116     -    41     -     -     -     -     -     - |
 TASH |    21     -     -   -42     -     -     -     -     -     - |
 TEHN |   -19     -     -    37     -     -     -     -     -     - |
 THTI |    -4     -   -45  -159     -   156   165     -     -     - |
 TIDB |   -15    31     -    10     -     -   -77    68     -     - |
 TIXI |     X     -   -97     -   111     -     -  -145     -     - |
 TLSE |   -98   255     X   -24    40     -     -     -     -     - |
 TONG |  -176     -     -     -   286   -16     -  -112     -     - |
 TOW2 |   -42     -    75   -60    83   -51     -     4     -     - |
 TRO1 |  -148     -    53   -44   198     -  -130     -     -     - |
 TSKB |   -28    54     -    20     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |    18   -18     -   -25     -     -     -    74     -     - |
 UCAL |   -42     -     -     -    64     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -95     -    88    63     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |   143     -   -72   116  -223     -     -   -22     -     - |
 UNB3 |  -143     -     -     -   216     -     -     -     -     - |
 URUM |    55     -  -120    69     -     -     -   -46     -     - |
 USN7 |  -116    77   100    28     -     -     -    50     -     - |
 USUD |    -6    50     -   -21     -     -     -     -     -     - |
 VALD |   -79     -   104     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |  -127   -59    97   -12   121     - -5657   -61     -     - |
 VOIM |  -126     -    52    30   107     -     -  -125     -     - |
 WAB2 |    21     -     -   -41     -     - -5413    -3     -     - |
 WARK |   -86     -     -     -   131     -   212   133     -     - |
 WHIT |   -63     5    82     -     -     -     -   -40     -     - |
 WILL |   -23    13     -    37     -     -     -     -     -     - |
 WIND |   -13     -   -75    44    71     -     -   -71     -     - |
 WSRT |    22    44     -   -74     -     - -5003   -43     -     - |
 WTZR |   -36     -    71   -35     -     -   -43   -56     -     - |
 WUH2 |    75     -     -   -12  -105     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -137     -   -73  -145   259   126     -    -6     -     - |
 YAKT |   -99     -   131     -     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |   -21    60     -     2     -     -     -     -     -     - |
 YARR |   -33     -     -     -    51     - -5506     -     -     - |
 YEL2 |   -95     -   126     -     -     -     -    28     -     - |
 YELL |   -37   -21     -   -94   139     -     -    12     -     - |
 YSSK |   -39     -    51     -     -     -     -   -66     -     - |
 ZECK |   -30     -    33    10     -     -     -    28     -     - |
 ZIM2 |   -54     -    72     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |    17     -     -   -34     -     -    -2     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    18     8    20     8     8    89     9   325     - | 2880    212
    2 |     5    17     6    12     7     9   317    15   602     - | 2880    294
    3 |     6    17    14     8     8     7   234    12   481     - | 2880    414
    4 |     5     -     6     X     -     6   136    16     -     - | 2880    107
    5 |     6    20     8    12     8    10    95    20   718     - | 2880    514
    6 |     6    17     6     5     7     8    38    12   553     - | 2880    214
    7 |     6    19     6     6     6     8    38    14   548     - | 2880    247
    8 |     4    17    10    14     7     9    39    16  1712     - | 2880   1314
    9 |     4    22     8     7     6     6    33     9   827     - | 2880    252
   10 |     6    16    15    13    10    11    48    15   486     - | 2880    170
   11 |     5    17     5    13     6     8    69     8  1892     - | 2880    382
   12 |     5    17     7    10     9    10    83    24   447     - | 2880    416
   13 |     4    18     7     9     8     7    36     7  1068     - | 2880    227
   14 |     7    18     6     7     6     8    87    12   267     - | 2880    295
   15 |     4    18     8     6     8     7    32     8   331     - | 2880    210
   16 |     8    18     8    28    10     9   124    21   688     - | 2880    469
   17 |     4    19     7    10     6     7    38    10   790     - | 2880    422
   18 |     9    22     X    27     -    20    48    23  3121     - | 2869    852
   19 |     4    21     9    10     7     7    42    18   285     - | 2880    268
   20 |     5    17     9     7     X     9   134    13   453     - | 2880    375
   21 |     4    18    13    10    10    11    54    13   526     - | 2880    436
   22 |     4    16     8    13     7     8   190    16   454     - | 2880    390
   23 |     5    17     8     6     6     7    79    13   367     - | 2880    130
   24 |     6    15     5     5     7     8    48    12  3413     - | 2880   2277
   25 |     7    18     7    10     7    10    70    26   352     - | 2880    288
   26 |     9    18     8    23     7     8    37    15   493     - | 2880    279
   27 |     6    20     5     9     8     9    37     8   327     - | 2880    222
   28 |     5    19     8    13     4    10   247    18  1643     - | 2880    285
   29 |     4    18    10    10     8    10    34    17   496     - | 2880    251
   30 |     6    16     7     9     6     8    40    17   371     - | 2880    246
   31 |     6    15     6     6     8     8    34     9   892     - | 2880    295
   32 |     7    14     6     6     6     8    35     8   203     - | 2880    141
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    14     -     -    21    20     9     -     -     -     - |  288   1991
 ABPO |     5     -     -    14     -     9    49     -     -     - |  288   2154
 ADIS |    19     -     -     -    28     -     -     -     -     - |   35    >>>
 ALBH |     6    10     -    13     -     -     -     9     -     - |  288   1088
 ALGO |     4     6     -     7     -     -     -     8     -     - |  288    160
 ANKR |    12     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  197   4582
 AREG |     6     -     8     -     7     -    38     6     -     - |  288   3867
 AREQ |     6     7     -    13     -     6    41     9     -     - |  288   3810
 ARTU |     4     -     -     -     7     -     -     7     -     - |  288    >>>
 ASCG |     8     -     7     -     -    10     -     6     -     - |  288   5430
 ASPA |    11     -    12    18     -     -     -     -     -     - |  288   4113
 AUCK |     8     -     9     8     -     -     -     -     -     - |  288   4447
 BADG |     4     -     -     -     -     5    30    10     -     - |  288     45
 BAKE |     4     -     7     7     9     -     -     7     -     - |  288   2184
 BAKO |    11     -     -    22     -     -    53     -     -     - |  272   4014
 BARH |     5     -     4     8     -     -     -     -     -     - |  288   1892
 BJFS |     5     -     4    10     8     -    46    21     -     - |  288   2045
 BJNM |    14     X     -    27     -     -    31     -     -     - |   97     26
 BOGT |     9     -     9    12    13     -    42     7     -     - |  288   4110
 BOR1 |     4    13     -     8     -     -     -     8     -     - |  288   2189
 BRAZ |     9     -    10    15     -     -    53     -     -     - |  288   5202
 BREW |     5    16     -     -     -     6    44     -     -     - |  288     51
 BRFT |    12     -    11    15     -     -    46    10     -     - |  288   2865
 BRMU |     8     -     7    14     -     -    41    19     -     - |  288   5504
 BRST |     9     -    13     -    23     -     -     -     -     - |  288   2560
 BRUX |     4     -     -     6     6     -     -     5     -     - |  288     28
 BSHM |     6     -     -     -     -     8     -     9     -     - |  288   4089
 CAS1 |     4     -    10    10    10     8    45     5     -     - |  288   1589
 CCJ2 |    11     -    13    18    17    13    33     7     -     - |  288   4046
 CEBR |     -    13     6     -     -     -     -     8     -     - |  288     32
 CEDU |    11    24    13    15     -     7     -     6     -     - |  288   2085
 CHPG |     6     -     -     -     9     -    46     8     -     - |  288   5709
 CHPI |     8     -     -    14     -     9    37    11     -     - |  288   2337
 CHTI |     4     -     -     9     8     -    43     -     -     - |  288   3892
 CHUM |     -     -     -    11     -     7    45     -     -     - |  288   5320
 CHUR |     4     9     6     6     -     -     -     9     -     - |  288  11308
 CKIS |    14     -    17     -    18     -    55    10     -     - |  288   3624
 CNMR |     7     -     -    14     -     7     -     7     -     - |  288   5298
 CORD |     9     -     -    17     -     -    46    13     -     - |  281   6144
 CPVG |     7     -    10     -    10     -     -    10     -     - |  288   2906
 CRO1 |     8    10    11    19    12     -     -     6     -     - |  288   3608
 CUSV |     -     -     -    17     -    11    29    17     -     - |  288   4690
 CZTG |     -     -     7     -     -     7     -     -     -     - |  288   2590
 DAEJ |     7    18     -    11     7     8    27     -     -     - |  288   3129
 DAKR |     -     -     -     7     -     5    36     -     -     - |  288   3402
 DARW |    18     -    20    28    23     -     -     -     -     - |  287   2285
 DAV1 |     4     -     9    10    14     -     -     -     -     - |  288   1981
 DGAR |     8     -     9    15    14    11    45     8     -     - |  288   2007
 DJIG |     -     -     8     -    10     7     -     5     -     - |  288   2004
 DRAO |     3     8     5     6     -     -    39     6     -     - |  288   1048
 DUBO |     4     -     5     6     7     -    29    10     -     - |  288  66799
 DYNG |     3     -     -     -     5     -     -     9     -     - |  288   3580
 FAA1 |    13     -    15    19    15     -    43     8     -     - |  288  12862
 FAIR |     8    17     -    13     8     6     -     6     -     - |  288   3063
 FALK |     -     -     9    12     -    12    43     -     -     - |  288   2395
 FLIN |     6     -     6     8     9     6     -     7     -     - |  288   2325
 FLRS |     5     -     -     9     -     6     -     9     -     - |  288   4435
 FUNC |     5     -     -     -     -     7     -     -     -     - |  288   6996
 GAMB |     -     -    14     -     -    14     -     -     -     - |  117   3487
 GLPS |     7     -     9     -    18     -     -    10     -     - |  288    >>>
 GLSV |     8     -     9    13    15     -    31     -     -     - |  288   2658
 GMSD |     7     -     9     -    10     -     -     -     -     - |  288   2049
 GODE |     4     6     -     9     4     -    36    11     -     - |  288    225
 GODZ |     7    21     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  34790
 GOL2 |     6    17     -     -     -     -     -    12     -     - |  288     34
 GOLD |     8     -     8    15     -     -     -    12     -     - |  288     35
 GOPE |     3     -     -     5     -     -     -     8     -     - |  288     35
 GRAS |     5     -     5     7     -     -     -     -     -     - |  288   3216
 GRAZ |     4     -     4     5     -     -     -     9     -     - |  288   2663
 GUAM |    11     -     -    22     -     -     -     -     -     - |  274   4612
 GUAT |     4     -     -     8     -     -    41    10     -     - |  288   2776
 GUUG |    15     -    15    21     -     -     -     -     -     - |  287   3310
 HARB |    14    25    15    19    20     -    43    11     -     - |  288   2087
 HERS |     5    16     6    10     -     -     -     9     -     - |  288     93
 HERT |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   4077
 HLFX |     4     5     -     -     -     4    45     -     -     - |  288   6658
 HNPT |     4     -     -     8     -     -    36     -     -     - |  288   3137
 HOB2 |     8    12     9    12    12     6    38     8     -     - |  288   1659
 HOFN |     8     -     9    11    10     -    29     6     -     - |  288   1681
 HOLB |     7     -     -    10    13     -     -     -     -     - |  283   1171
 HRAG |    19     -     -     -    29     -     -     -     -     - |  213     64
 HRAO |    13     -     -    25     -    17    47    24     -     - |  288     40
 HYDE |    10     -     8    12    11     -     -     -     -     - |  288   4121
 IENG |     7    21     -     6     -     -    30    17     -     - |  288     68
 IISC |     7     -     -    17     -     9     -    10     -     - |  288   2659
 INEG |     4     -     5     7     -     -     -     7     -     - |  288   4175
 INVK |     4     -     -    10     8     -     -     -     -     - |  288   3867
 IQAL |     6     -     7     -     -    12     -     -     -     - |  288   2515
 IRKJ |     5     -     6    10     7     -     -    14     -     - |  288     96
 JFNG |     4     -     7     -     -     7     -     7     -     - |  288   4791
 JOZ2 |     4     -     5     -     -     -    29     -     -     - |  288   2002
 JOZE |     5    11     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   2102
 KARR |    10     -    13    14    13     -    41    11     -     - |  288   4448
 KERG |     7     8     9    14     -     7    35     7     -     - |  288   1752
 KIRI |     7     -     -     -     -    10    43     -     -     - |  288   2871
 KIRU |     5     8     6     9     9     -    46     6     -     - |  288    929
 KIT3 |    10     -     X    21    14     -     -     -     -     - |  271   4632
 KOKB |     5    10     -    11     -     -     -    11     -     - |  288    178
 KOKV |     6     -     7    12     -     9    47     4     -     - |  288    139
 KOUC |     8     -     8    12     -     -     -     -     -     - |  288   4488
 KOUG |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   1121
 KOUR |    13     -    12    16     -     -     -     8     -     - |  288     39
 KRGG |     7     -     -    11    10     -     -     7     -     - |  288   1778
 LAUT |     6     -     8     -     -     -    48     -     -     - |  288   2398
 LHAZ |    11     -    10    20    14     -    26     -     -     - |  268   7233
 LPGS |    16     -    18    22     X     -     -     -     -     - |  285   6843
 LROC |     -     -     -    10     -     7     -     -     -     - |  288   2244
 MAC1 |     6     -    11    11    17     8     -     6     -     - |  288   1627
 MAG0 |     7     -     -    13     -     -    39     -     -     - |  288   6804
 MAJU |    11     -    17     -    19     -     -     -     -     - |  288   1588
 MAL2 |     6     -     8    13     -    10     -     5     -     - |  288  10943
 MANA |     7     -     -    14     -     9    44     -     -     - |  288   5011
 MAR6 |     8    21    11     -     -     8     -     -     -     - |  288   1559
 MAS1 |     7    11     9    10     9     -    50     6     -     - |  288   2541
 MATE |     4     6     5     7     -     -     -     6     -     - |  288    169
 MAUI |     6     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     5     -     9    12    12    10     -     -     -     - |  288   2135
 MAYG |     8     -    11     -     -     -     -     7     -     - |  288   3100
 MBAR |     -     -     7    10     -     -    35     9     -     - |  288   2880
 MCM4 |     7    13     -    10     -    10     -    12     -     - |  288   4458
 MDVJ |     6     -     8     9     -     -     -    11     -     - |  288     55
 MEDI |     3     9     -     -     -     -    30     -     -     - |  288     45
 METG |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  286   1651
 METS |     6    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |    12     -    15     -    13     -    58     9     -     - |  288     49
 MIZU |     5     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   1209
 MOBS |     8     -    10     -    12     -     -     -     -     - |  288   1828
 MONP |     5     -     7     -     -     6     -     -     -     - |  288   1362
 MQZG |     7     -     9     -     -     -    49     -     -     - |  288   3311
 MTKA |     5     -     6     -     -     -    31     -     -     - |  288   3268
 NANO |    10     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  288   1430
 NICO |     6     -     8     8     8     -    47     8     -     - |  288   3372
 NIST |     5     7     -     9     -     4    38     7     -     - |  288     38
 NIUM |     7     -     -    14     -     -    45     -     -     - |  288   3357
 NKLG |    10     -    13    15    14     9    47     8     -     - |  288   2418
 NLIB |     4     X     -     8     -     -    40    10     -     - |  288     16
 NNOR |     9    22    13     -    15     -    49     -     -     - |  288    190
 NOVM |     7     -     7    10     -    12     -    14     -     - |  288     68
 NRC1 |     4     7     -     8     -     -    31    10     -     - |  288     32
 NRIL |     5     -     5    16     6     6     -     5     -     - |  288   5630
 NRMD |    10     -     -    14    22     -     -     -     -     - |  288   4479
 NTUS |     8     -     -    15     -     -    40    11     -     - |  278   3848
 NYA1 |     5     -     5     8     -     5    32     -     -     - |  288   5801
 NYA2 |     4     -     -     6     6     -     -     9     -     - |  288   4792
 NYAL |     4     8     -     6     -     -     -     6     -     - |  288    327
 OHI2 |     6     -     7     6     -     -    38     8     -     - |  288     78
 OHI3 |    10     -     7     -    13    10    32    10     -     - |  288     78
 ONS1 |     9     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   1332
 ONSA |    13    14    12    14     -     -     -    13     -     - |  288     55
 OPMT |     5    17     -    11     -     -     -     -     -     - |  288     35
 OUS2 |    11     -    13    15    20     -     -    15     -     - |  288   1428
 OWMG |     -     -    10     -     -    10    34    16     -     - |  210   3254
 PADO |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   2335
 PALM |     -     -     -     9     7     -     -     -     -     - |  288   4718
 PDEL |     9     -    11    28    11     -    39     -     -     - |  288   3447
 PERT |    11    13    16    16     -    12    38     8     -     - |  288   4433
 PETS |     7     -     8    12     -     6    45     4     -     - |  288   8252
 PIE1 |     6    10     -    13     -     -    36     8     -     - |  288     32
 PIMO |    12     -    13    16    16     -    35    13     -     - |  288   5036
 PNGM |     -     -    15     -     -    15    70     5     -     - |  285   2684
 POL2 |     4     -     -     8     -     -    25     9     -     - |  288   4673
 POLV |     5     -     -    10     -     X     -     -     -     - |  288   2478
 POTS |     6     -     6     9     -     -     -    11     -     - |  288   3210
 POVE |    10     -    10    21     -     -     -     -     -     - |  276   4665
 PRDS |     7    35     -     9     -     -    33     9     -     - |  288     61
 PTBB |     5    13     X     7     -     -    29     -     -     - |  288     40
 PTVL |     8     -     -     -     -    11    39     -     -     - |  288   4507
 QAQ1 |     5     7     5     6     -     -    27     4     -     - |  288   2134
 QUIN |     3     -     5     -     -     -    45     -     -     - |  288   2929
 RAMO |    17     -    23     -     -     -     -     -     -     - |  198    >>>
 REDU |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   1763
 REUN |     7     -     9     -     -     -     -    10     -     - |  288   2058
 REYK |     7     -     -    12    16     -    42    14     -     - |  288   1785
 RGDG |    10     -     -     -    15     -     -    15     -     - |  288   4167
 RIO2 |     5     -     -     9     -     -     -    11     -     - |  288   5843
 RIOP |     7     -     -    12     -     8    45     -     -     - |  288   4214
 SAMO |    10     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  284   3246
 SANT |     4     -     -     9     -     -    48    11     -     - |  288   3409
 SAVO |     8     -    10    18     -    10     -     -     -     - |  288   4725
 SCH2 |     5     6     5     6     -     -     -     4     -     - |  288   2650
 SCOR |     6     -     5     6     6     6     -     6     -     - |  288   1775
 SCRZ |    11     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   6483
 SEYG |     8     -     9     -    11     9    39     5     -     - |  288   2799
 SFER |     5     9     8     5    12     -     -    10     -     - |  288     40
 SGOC |    14     -    16    18    22     -     -    14     -     - |  288   4878
 SOFI |     5     -     6     8     -     -    48     -     -     - |  288   5421
 SOLO |     -     -     7     -     -     7     -     6     -     - |  288   4480
 SPT0 |     8    13     -    15     -     -     -    10     -     - |  288     48
 SSIA |     5     -     -    10     -     -    39     -     -     - |  288   4983
 STFU |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  168   3021
 STHL |     5     -     9    15     -     7     -     5     -     - |  288   5520
 STK2 |     4     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  273   2667
 STR1 |     -    17     -     -     9     -     -     -     -     - |  142   1624
 SUTH |     9     -     -    21    15     -     -     -     -     - |  288   2105
 SUTM |    10     -     -    25    14     -     -     9     -     - |  288   4516
 SUWN |     8    16     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   1638
 TASH |     4     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   4736
 TEHN |     5     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   4457
 THTI |    14     -    16    18     -    16    41     -     -     - |  288   4186
 TIDB |     7    19     -    14     -     -    42    15     -     - |  288     38
 TIXI |     X     -     6     -     7     -     -     7     -     - |  260    >>>
 TLSE |    12    33     X    11    18     -     -     -     -     - |  288   2867
 TONG |    14     -     -     -    18    14     -    10     -     - |  288   2240
 TOW2 |    12     -    12    18    18    11     -    10     -     - |  288   1611
 TRO1 |     7     -     8    11    11     -    31     -     -     - |  288   1851
 TSKB |     5    13     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   5915
 TWTF |     5    11     -    13     -     -     -     7     -     - |  288     76
 UCAL |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  287   1898
 UFPR |     9     -     9    16     -     -     -     -     -     - |  288   5837
 ULAB |     4     -     5    11     8     -     -    10     -     - |  288   3016
 UNB3 |     3     -     -     -     4     -     -     -     -     - |  288    963
 URUM |     6     -     8     8     -     -     -     9     -     - |  288   4251
 USN7 |     3    17     6     7     -     -     -     4     -     - |  288     24
 USUD |     4     9     -    10     -     -     -     -     -     - |  288     34
 VALD |     3     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2457
 VILL |     5    13    10    11    11     -    31     8     -     - |  288   1481
 VOIM |     6     -    10    17    12     -     -    12     -     - |  288   3925
 WAB2 |     3     -     -     5     -     -    26     7     -     - |  288     28
 WARK |     5     -     -     -     8     -    36     9     -     - |  288   4445
 WHIT |     7    24     5     -     -     -     -    20     -     - |  284    >>>
 WILL |     4     9     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   4403
 WIND |     8     -     8    17    10     -     -     5     -     - |  288   4137
 WSRT |     5     9     -     9     -     -    32     9     -     - |  288   1895
 WTZR |     4     -     5     5     -     -    46     6     -     - |  288     40
 WUH2 |     9     -     -    15    14     -     -     -     -     - |  288   6188
 XMIS |    10     -    17    18    15     9     -     9     -     - |  288   3825
 YAKT |     6     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YAR2 |     9    23     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   2448
 YARR |     8     -     -     -    13     -    47     -     -     - |  288   2123
 YEL2 |     3     -     4     -     -     -     -     3     -     - |  288     46
 YELL |     4    10     -     6     6     -     -     7     -     - |  288     45
 YSSK |     5     -     6     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 ZECK |     4     -     5     7     -     -     -    10     -     - |  288     69
 ZIM2 |     3     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   2604
 ZIMM |     3     -     -     6     -     -    31     -     -     - |  288   2513
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    18     9    13     9     9    98    11  1108     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2089-2  0:10:00 |   485185094
cod |   TIXG  | 2089-2  0:15:00 |  -514779510
cod |   TIXG  | 2089-2  0:20:00 |   485234875
cod |   TIXG  | 2089-2  0:25:00 |  -514707436
cod |   TIXG  | 2089-2  0:30:00 |   485344566
cod |   TIXG  | 2089-2  0:35:00 |   485314002
esa |   LHAZ  | 2089-2  0:30:00 |       -3198
esa |   LHAZ  | 2089-2  0:35:00 |        3768
esa |   LPGS  | 2089-2 10:45:00 |        1347
grg |   CCJ2  | 2089-2 10:20:00 |         546
jpl |   CCJ2  | 2089-2 10:15:00 |         595
jpl |   POLV  | 2089-2 15:25:00 |        -624



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   288     1   288     4.27     4.29     3.23     3.23   | 2.51e-14  6.25e-15  6.13e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     4.23     4.29     4.27     4.27   | 2.44e-14  7.16e-15  2.29e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     2.62     4.29     0.66     0.66   | 4.66e-14  1.99e-14  2.70e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     3.05     4.29     4.27     4.27   | 3.59e-14  6.10e-15  2.20e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     4.23     4.29     4.27     4.27   | 2.20e-14  3.93e-15  1.40e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.74     4.29     4.27     4.27   | 3.42e-14  4.92e-15  2.42e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     3.69     4.29     3.35     3.35   | 3.33e-14  8.91e-15  4.11e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.63     4.29     4.27     4.27   | 2.28e-14  5.69e-15  2.31e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.49     4.29     2.03     2.03   | 3.14e-14  9.37e-15  1.99e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     3.00     4.29     4.27     4.27   | 2.44e-14  4.83e-15  2.86e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.80     4.29     1.65     1.65   | 4.10e-14  5.31e-15  2.29e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.08     4.29     4.27     4.27   | 4.43e-14  7.16e-15  2.30e-15 |
 MEDI |   288   285     1   288     2.72     4.29     1.71     1.71   | 5.06e-14  6.67e-15  3.34e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.78     4.29     3.47     3.47   | 1.97e-14  7.12e-15  2.67e-15 |
 BRUX |   288   286     1   288     3.99     4.29     3.16     3.16   | 2.31e-14  4.63e-15  3.24e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     2.55     4.29     1.60     1.60   | 3.35e-14  4.15e-15  1.52e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.44     4.27     4.27     4.27   | 2.95e-14  7.22e-15  3.90e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     2.02     3.65     0.79     0.79   | 2.28e-14  1.04e-14  2.85e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     1.96     3.42     2.82     2.82   | 4.14e-14  8.44e-15  6.53e-15 |
 HRAG |   213   205     3   213     1.79     3.07     0.76     0.76   | 9.18e-14  2.91e-14         - |
 NOVM |   288   285     1   288     1.74     2.70     1.62     1.62   | 7.93e-14  9.74e-15  3.00e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.64     2.40     0.47     0.47   | 7.50e-14  1.09e-14  2.50e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     1.60     2.30     1.57     1.57   | 2.90e-14  9.86e-15  2.78e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.33     1.57     0.96     0.96   | 4.82e-14  1.16e-14  3.54e-15 |
 BJNM |    97    97     0    97     0.82     1.34     1.42     1.42   | 4.87e-14  1.34e-14         - |
 GODE |   288   288     0   288     1.06     1.00     0.42     0.42   | 2.00e-14  1.67e-14  1.87e-14 |
 TWTF |   288   288     0   288     0.96     0.82     1.00     1.00   | 3.80e-14  8.67e-15  6.01e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     0.89     0.71     0.22     0.22   | 3.25e-14  5.46e-15  4.62e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     0.87     0.68     0.45     0.45   | 4.10e-14  7.09e-15  1.98e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     0.86     0.66     0.42     0.42   | 1.10e-13  1.31e-14  3.20e-15 |
 KOKV |   288   287     1   288     0.75     0.50     0.81     0.81   | 3.42e-14  7.60e-15  2.59e-15 |
 G32  |   288   287     1   288     1.71     0.38     4.02     4.02   | 5.28e-14  2.01e-14  1.24e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.23     0.29     4.27     4.27   | 4.85e-14  3.71e-14  2.36e-14 |
 OHI2 |   288   288     0   288     0.47     0.20     0.73     0.73   | 2.43e-14  5.64e-15  7.59e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.44     0.18     1.52     1.52   | 6.23e-14  7.19e-15  7.55e-15 |
 CEBR |   288   285     1   288     0.44     0.17     1.91     1.91   | 5.64e-14  7.76e-15  2.31e-15 |
 G09  |   288   287     1   288     1.83     0.15     0.42     0.42   | 6.62e-14  2.04e-14  3.18e-14 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.39     0.14     0.10     0.10   | 3.41e-14  8.95e-15  4.63e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.39     0.13     0.33     0.33   | 2.71e-14  4.41e-15  1.95e-15 |
 IENG |   288   288     0   284     0.37     0.12     0.34     0.34   | 2.22e-14  4.28e-15  4.58e-15 |
 G30  |   288   286     1   288     4.23     0.05     3.90     3.90   | 6.69e-14  2.01e-14  3.69e-14 |
 G06  |   288   279     3   288     4.23     0.04     1.72     1.72   | 1.03e-13  2.75e-14  2.35e-14 |
 HOB2 |   288   288     0   288     0.19     0.03     0.01     0.01   | 5.11e-13  1.87e-13  2.49e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.24     0.03     1.86     1.86   | 5.37e-13  5.92e-14  1.20e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.23     0.03     1.44     1.44   | 5.64e-13  7.02e-14  2.23e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.64     0.03     1.26     1.26   | 1.10e-13  3.34e-14  9.83e-15 |
 G31  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.37     0.37   | 6.35e-13  6.56e-14  4.07e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.42     0.42   | 7.03e-13  6.25e-14  3.05e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.49     0.49   | 7.15e-13  6.81e-14  2.66e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.78     0.78   | 7.88e-13  6.61e-14  6.08e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.19     0.02     1.09     1.09   | 6.55e-13  6.41e-14  2.61e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.19     0.02     1.17     1.17   | 6.98e-13  6.71e-14  2.70e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.76     0.76   | 7.30e-13  8.17e-14  4.05e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.18     0.02     1.70     1.70   | 7.24e-13  7.58e-14  5.83e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.14     0.14   | 8.32e-13  7.87e-14  2.81e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.60     0.01     0.24     0.24   | 6.76e-14  1.70e-14  1.60e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.51     0.01     0.16     0.16   | 1.06e-13  3.09e-14  1.62e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.22     0.01     0.06     0.06   | 6.57e-13  9.77e-14  2.60e-14 |
 G18  |   287   287     0   287     0.23     0.01     0.05     0.05   | 5.03e-13  1.23e-13  9.89e-14 |
 ABPO |   288   276     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  1.05e-12  2.56e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.15e-13  9.30e-13  5.03e-13 |
 AUCK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BJFS |   288   260     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-12  8.61e-13  2.15e-13 |
 BOR1 |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-12  6.55e-13  2.80e-13 |
 CAS1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  5.18e-13  1.11e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CHUM |   288   248    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.28e-12  1.83e-12  4.94e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DGAR |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.04e-29  5.86e-30  9.77e-31 |
 DRAO |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.29e-13  1.61e-13  4.99e-14 |
 FLIN |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-12  9.01e-13  1.58e-13 |
 G03  |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.74e-14  4.18e-14  1.13e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.21e-13  9.23e-14  5.56e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.79e-13  3.23e-13  1.55e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.00e-13  7.29e-14  4.07e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.63e-13  9.41e-14  4.95e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.90e-13  9.26e-14  2.26e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.66e-13  1.23e-13  5.90e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  4.15e-13  3.13e-13 |
 G26  |   101   101     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.32e-14  2.65e-14         - |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.58e-14  2.81e-14  2.02e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.35e-13  7.42e-14  1.62e-14 |
 GLSV |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  5.72e-13  2.03e-13 |
 GMSD |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.49e-12  7.02e-13  1.86e-13 |
 GOPE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.95e-14  6.01e-15  1.18e-15 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-13  5.97e-13  2.05e-13 |
 HOFN |   288   256    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-12  6.71e-13  1.25e-13 |
 JOZ2 |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-12  5.40e-13  2.85e-13 |
 JOZE |   193   135    41     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.02e-11  6.42e-12         - |
 KARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  5.78e-13  6.28e-13 |
 KERG |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.30e-12  6.48e-13  1.17e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.81e-13  3.66e-13  9.24e-14 |
 MAS1 |   287   241    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.51e-12  1.04e-12  2.73e-13 |
 MATE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-14  9.95e-15  1.88e-14 |
 MAW1 |   287   154    90     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.81e-11  7.98e-12  1.43e-12 |
 MIZU |   288   278     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.38e-12  3.98e-13  1.14e-13 |
 MOBS |   288   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-12  3.95e-13  2.52e-13 |
 NANO |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  3.32e-13  7.50e-14 |
 NICO |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  4.66e-13  4.54e-13 |
 NIUM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  9.41e-14  1.42e-14 |
 NRMD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  6.26e-13  4.80e-13 |
 NTUS |   278   268     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-12  6.84e-13  5.23e-13 |
 NYAL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.49e-13  1.93e-13  2.54e-14 |
 OUS2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-12  4.45e-13  1.49e-13 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 PIE1 |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-14  1.08e-14  3.04e-15 |
 QAQ1 |   288   238     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-12  7.49e-13  1.63e-13 |
 REUN |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.22e-12  7.58e-13  2.59e-13 |
 REYK |   288   254    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-12  7.19e-13  1.46e-13 |
 SANT |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.74e-12  5.70e-13  3.85e-13 |
 SCH2 |   288   269     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-12  7.22e-13  2.50e-13 |
 STR1 |   142   131     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-08  1.83e-09         - |
 SUTH |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  7.39e-13  1.15e-13 |
 SUWN |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.32e-12  7.46e-13  1.03e-13 |
 TLSE |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-12  5.96e-13  1.71e-13 |
 TOW2 |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.65e-12  3.21e-13  2.03e-13 |
 TRO1 |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.82e-13  3.01e-13  1.57e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  4.70e-13  1.79e-13 |
 WSRT |   288   257     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-12  5.61e-13  2.01e-13 |
 XMIS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-12  5.38e-13  5.75e-13 |
 YAR2 |   288   260     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-12  5.53e-13  3.24e-13 |
 ZIMM |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.28e-12  1.01e-12  3.05e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-14  3.68e-15  1.05e-15 |
 ALBH |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.95e-13  1.48e-13  4.88e-14 |
 BARH |   288   261     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.17e-12  8.77e-13  1.64e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HOLB |   281   227    29     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-11  9.44e-13  9.88e-14 |
 BRAZ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 BRST |   288   262     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.47e-12  1.23e-12  2.31e-13 |
 PALM |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 BAKE |   288   274     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-12  7.65e-13  1.86e-13 |
 MONP |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  3.37e-13  6.92e-14 |
 SCOR |   288   238    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.90e-12  7.90e-13  1.68e-13 |
 MBAR |   288   279     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-12  1.07e-12  2.72e-13 |
 UFPR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 IQAL |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.62e-12  7.94e-13  2.44e-13 |
 VALD |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 YARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-12  3.36e-13  2.99e-13 |
 STK2 |   273   270     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.39e-12  8.56e-13  2.55e-13 |
 ZIM2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-12  6.65e-13  3.46e-13 |
 CCJ2 |   288   274     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.27e-12  8.44e-13  2.56e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 UNB3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.67e-13  3.11e-13  9.35e-14 |
 MGUE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.27e-14  1.78e-14  2.39e-15 |
 KRGG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.10e-12  6.58e-13  1.11e-13 |
 KIRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  7.04e-13  3.59e-13 |
 TONG |   286   175    68     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.59e-11  4.46e-12  4.68e-13 |
 SEYG |   287   275    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-12  8.12e-13  2.09e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-13  2.05e-13  1.73e-13 |
 METG |   286   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  5.91e-13  2.26e-13 |
 REDU |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.55e-13  3.06e-13  1.24e-13 |
 MAJU |   288   278     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.94e-12  4.59e-13  1.56e-13 |
 PNGM |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  4.03e-13  2.57e-13 |
 USN7 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-14  5.41e-15  8.94e-16 |
 DYNG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  5.88e-13  4.85e-13 |
 YEL2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-14  6.91e-15  1.69e-15 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.12e-13  9.32e-13  5.10e-13 |
 CHPG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MAYG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  3.26e-13  1.80e-13 |
 UCAL |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.64e-12  4.68e-13  1.44e-13 |
 ASCG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BADG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-14  5.25e-15  2.85e-15 |
 LAUT |   288   280     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.92e-12  6.25e-13  1.98e-13 |
 SOLO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.87e-12  6.22e-13  4.76e-13 |
 CZTG |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-12  9.32e-13  3.07e-13 |
 DJIG |   288   215    34     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-11  2.21e-12  4.05e-13 |
 OWMG |   210     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 8.78e-22  6.66e-20  2.34e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     AUCK      AUCK      WAB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
