
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2103   Day: 3   MJD: 58968                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3072     60    -211     251    662    662      0   1834   1834      0    0.00
 cod |   288     0  31074     60    -599      34      9      8     10    108    159     77   24.69
 emr |   288     0  22728     75   -1601     317     18     20     17    105     95    111   10.81
 esa |   288     0  29959     25   -3135    -496     10      9     10     79     81     78   23.98
 gfz |   288     0  39292    650    -194      57     15     14     15    117    149    106   14.58
 iga |    96     0   3072      0     122     -70     46     46      0     92     92      0    0.00
 igc |   288     0   8623      2      94    -161    117    117      0    449    449      0    0.00
 igu |    96     0   2976      8     231    -162    895    895      0   2009   2009      0    0.00
 jpl |   288     0  26838    309  212325    -380      9      8      9     76     88     69   25.93
 ngs |    96     0   3072     44    -137     242    659    659      0   1747   1747      0    0.00
 usn |   288     0  35275    590   -1259    -635     54     76     44    122    121    122    0.00
 whu |   288     0  26637     20    -454     242     26     37     18    224    360    100    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   958   151    54   -68    -8    69  -225  4562   -99   829   142  -642 |
    2 | -1298  -145    26   -24    90   -34  -295  -684    99 -1585     3   614 |
    3 | -1331   105    35   -14   -80   -38 -1072 -1806   -57  -935    57  -353 |
    4 | -1314   139   -33   -73     X    -5   -70     -   -51 -1466   -69     - |
    5 | -2278   -63    44  -108   204     0    27   -58    27 -2231   203    51 |
    6 |  -625   121  -180     3  -120   -58 -1091   353    24  -599   104  -543 |
    7 | -3099    61    85   -43   -71    31   262 -1145   -14 -2825    58  -116 |
    8 |  1637    80   -62    12  -288   -85  -865  2418   101  1681   -53  -168 |
    9 |  -252    16    42    65  -199   -50  -301  -298    19  -220  -129   -54 |
   10 |  1810   180  -138  -101    -4   -89   554  -290   -17  1578    36   293 |
   11 |  2527    95   -73    27   -16   -24    77   139   -76  2490   -30    64 |
   12 | -1083    87   -61    31    75    49   461  -962  -129 -1045    59  -148 |
   13 |    80    94   -80    15    75   -86   173 -1690  -111   465   -66  -161 |
   14 |  1879  -181   172     7   138    41   328 -1824    28  1859    78   235 |
   15 |  -714  -128    80  -103   221   -88   412  -901    59  -747   164   -77 |
   16 |  1904   -81   133   -41    37  -103    85   -95    38  1807   -36   179 |
   17 |  -935    97   -18  -171   145    90   390  -236    -8  -893   115  -123 |
   18 |  -681   288    10   -56     X    65  -430 -2812  -181  -691     -  -888 |
   19 | -1666  -187   126   -23   208    67    97   604    30 -1410    67   663 |
   20 |  2207  -217   189   -67   242     3  -171   104    54  2281    -9   568 |
   21 |  2007  -158   116    17   229    46  -151 -1103   -42  1934     2   489 |
   22 | -2071  -257    88    26    91    39  -368   616   134 -2108    23   495 |
   23 |  -359    43     2    69  -188   164     -  -548     -  -473   -40   -49 |
   24 |  1556   232    -9  -177   -25  -114    36  6940   -40  1472    82  -456 |
   25 |  1212   178    58  -149    24   -34   -85   436   -70  1121    16  -222 |
   26 |   -15   229    -5   -84  -161  -159   229  -993   -47   -25   -59   -38 |
   27 |  -231   201   119   -11  -120    53   -51   525  -164  -330    93  -104 |
   28 |  4763  -201   -21    92    51   112   110   449    86  4207    -3    71 |
   29 | -1266    -8    93   -71   158   119   449   486   -54 -1280   246   -91 |
   30 |  -819   212   -52   -31  -134    98   -14   283   -76  -860  -110   125 |
   31 | -2052   233   169  -110    10    23   352  -727  -196 -1740    66  -340 |
   32 |   519    89    22   -74   -73  -100   682 -1270    15   425     5   127 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -   -20     -    20     -     -     -     -     -     -     -    82 |
 AGGO |     -     -     -    52     -     -     -     -   -48     -     -     - |
 ALBH |     -    28   -65     -     -     -     -     -     -     -     5     - |
 ALGO |     -    22   -50     -     -     -     -     -     -     -   -51   -28 |
 AREG |     -    35   -52   -12     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     -   -26     -   -21     -     -     -    22     -   -50   -22 |
 ARTU |     -     -     -    14   -23     -     -     -     -     -   -20     - |
 ASCG |     -     -     -    94     -     -     -     -   -87     -   -16     - |
 BADG |     -     -     0     -     -     -     -     -     0     -   -78     - |
 BAKE |     -     -     -    63  -104     -     -     -     -     -   -15    27 |
 BJFS |     -     -  -100     -    74     -     -     -     -     -     -   206 |
 BOGT |     -    42     -   -84    64     -     -     -     2     -    12   -71 |
 BOR1 |     -     0     0     -     -     -     -     -     -     -   -16     - |
 BRFT |     -     -     -   -12   -11     -     -     -    17     -   -13    33 |
 BRMU |     -     -     -   -54    67     -     -     -    12     -  -101   -17 |
 BRUX |     -    23     -     -   -38     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -    -9     -     -     -     -     8     -   -11     - |
 CCJ2 |     -   -54     -   -22  -146     -     -     -   154     -     -    44 |
 CEBR |     -     -    52   -23     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -  -308    57   131     -     -     -     X     -    57   -99 |
 CHAN |     -     -     -     -     3     -     -     -    -1     -     -    43 |
 CHPI |     -     -     -     -   -41     -     -     -    23     -   -42     - |
 CHUR |     -     -   112     -   -14     -     -     -   -39     -   102    62 |
 CKIS |     -  -120     -   -39     -     -     -     -   151     -   -54     - |
 CNMR |     -     -     -  -131     -     -     -     -   121     -   220  -123 |
 CORD |     -    27     -     -   -46     -     -     -     -     -  -114     - |
 CPVG |     -   -53     -    55     -     -     -     -     -     -   -55     - |
 CRO1 |     -    12   -39     -     8     -     -     -     -     -   -14     - |
 DARW |     -    15     -     -   -26     -     -     -     -     -    68   -43 |
 DAV1 |     -     -     -   130  -214     -     -     -     -     -  -112  -311 |
 DGAR |     -   -85     -    10  -147     -     -     -   161     -    97     - |
 DJIG |     -     -     -    22     -     -     -     -   -20     -     4     - |
 DRAO |     -   117   -36     -  -171     -     -     -     -     -   -50    -6 |
 DUBO |     -    62     -     -  -105     -     -     -     -     -   118     - |
 DUND |     -     -     -    25     -     -     -     -   -23     -     -     - |
 FAA1 |     -    13     -    41   -89     -     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -   -16     -     -   -42     -     -     -    39     -    -3   -44 |
 FALK |     -     -     -    38     -     -     -     -   -35     -  -108   -12 |
 FLIN |     -     -     -     8   -13     -     -     -     -     -     -   -18 |
 GAMB |     -     -     -   -18     -     -     -     -    17     -  -156     - |
 GLPS |     -     -     -    35    65     -     -     -   -69     -   -67   -27 |
 GODE |     -    64   -14     -   -98     -     -     -     -     -    62     - |
 GOL2 |     -     -   139   -63     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    42     -     -   -71     -     -     -     -     -  -106  -124 |
 GOPE |     -     1     -     -    -2     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -     -     -     -    75     -     -     -   -42     -   -76     - |
 GRAZ |     -   -28     -     -    47     -     -     -     -     -    21    32 |
 GUAM |     -     1     -     -    -1     -     -     -     -     -    94     - |
 GUAT |     -     -     -     -   204     -     -     -  -115     -   -87     3 |
 HARB |     -   -53     -    84   -48     -     -     -     -     -     -    93 |
 HERS |     -    -8    -8     -    20     -     -     -     -     -    30     - |
 HOB2 |     -  -102    11     -   -94     -     -     -   146     -    20     - |
 HOFN |     -    32     -     -    57     -     -     -   -62     -   -71  -121 |
 HRAO |     -     -  -301     -   223     -     -     -     -     -  -596     - |
 IENG |     -   -24    -3     -    43     -     -     -     -     -   -15     - |
 IISC |     -     -     -     -   -75     -     -     -    42     -    14    63 |
 IRKJ |     -     -    71     -   -53     -     -     -     -     -    25    45 |
 IRKM |     -     -   119   -54     -     -     -     -     -     -   122     - |
 KARR |     -  -142     -   184   -33     -     -     -     -     -  -138     - |
 KAT1 |     -     -   -69    46     -     -     -     -   -12     -    13     - |
 KERG |     -     -     -     -   -10     -     -     -     5     -   272   220 |
 KIRU |     -    38     -    75  -187     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -   142     4     -  -244     -     -     -     -     -   -92    71 |
 KOKV |     -     -    71    26  -207     -     -     -    64     -     2   -40 |
 KOUG |     -   -39     -     -     -     -     -     -    37     -     -     - |
 KOUR |     -   -47     -    43     9     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -  -222     -   168    99     -     -     -     -     -    29     - |
 LMMF |     -   -23     -     -     -     -     -     -    22     -     -     - |
 MAC1 |     -     -     -   -41     4     -     -     -    34     -     4     9 |
 MAJU |     -     -     -    14     -     -     -     -   -13     -     -     - |
 MAL2 |     -   -86     -    77    24     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -  -106     -    80    49     -     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -   -73     -    54     -     -     -     -     -   -95     - |
 MAW1 |     -     -     -     -   -53     -     -     -    30     -   245    31 |
 MAYG |     -  -154     -   199     -     -     -     -   -37     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    22   -42     -     -     -     4     -    14   -17 |
 MCM4 |     -   -28     -   -28    46     -     -     -    26     -    28     5 |
 MDO1 |     -    77     -   -82     6     -     -     -     -     -  -697     - |
 MDVJ |     -    94   112     -  -247     -     -     -     -     -   114     - |
 MGUE |     -    -6   -81    42     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    52    18     -  -101     -     -     -     -     -   -92    23 |
 NICO |     -   -91     -     -   155     -     -     -     -     -  -104     9 |
 NKLG |     -    -6     -   -10   -61     -     -     -    46     -   110     - |
 NLIB |     -     -    15     -  -114     -     -     -    58     -   -20     - |
 NOVM |     -     -  -191     -   142     -     -     -     -     -     -   186 |
 NRC1 |     -    37   -31     -   -40     -     -     -     -     -   -99   -47 |
 NTUS |     -     -     -   -40    66     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |     -     -     -   -52    86     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     -   -27    45     -     -     -     -     -  -248  -162 |
 ONSA |     -   -18   -15     -    41     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -    30     -     -   -51     -     -     -     -     -     -     - |
 OWMG |     -     -     -   -23     -     -     -     -    21     -     -     - |
 PDEL |     -     -     -     -    59     -     -     -   -33     -    16     3 |
 PERT |     -     -     -    79    42     -     -     -   -96     -  -151    17 |
 PETS |     -     -     -     -   -58     -     -     -    33     -    -3     - |
 PIE1 |     -     -     -     -  -130     -     -     -    73     -    -5    76 |
 PNGM |     -     -     -    23     -     -     -     -   -21     -   -99     - |
 POL2 |     -    13     -     -    12     -     -     -   -19     -     -     - |
 POTS |     -   -18     -     -    30     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    21   -12     -   -27     -     -     -     -     -     -   -67 |
 PTGG |     -     -     -     1     -     -     -     -    -1     -     -     - |
 QAQ1 |     -     -     -    22     -     -     -     -   -21     -   112    62 |
 REUN |     -   -18     -     -   -22     -     -     -    29     -     X    41 |
 REYK |     -   -92     -    52    73     -     -     -     -     -   -20  -155 |
 RIO2 |     -    32     -     -   -54     -     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |     -   -18     -     -     -     -     -     -    17     -     -     - |
 SANT |     -   120     -     -    16     -     -     -  -123     -   -48  -160 |
 SCH2 |     -     8     -    60  -150     -     -     -    21     -   -56    86 |
 SCUB |     -     -     -  -111   182     -     -     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -  -120     -    89     -     -     -     -    32     -     -     - |
 SFER |     -     -  -164     -   121     -     -     -     -     -  -131   -77 |
 SGOC |     -     -     -  -102   168     -     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -    60     -     -     -     -   -55     -     -     - |
 SPT0 |     -     -    47     -   -35     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     6     8     -   115     -     -     -   -74     -   127    48 |
 SUTH |     -   -49     -    61     -     -     -     -    -7     -    41    32 |
 SVTL |     -     -   151   -68     -     -     -     -     -     -     -    62 |
 SYOG |     -  -314     -   254   133     -     -     -     -     -   402   230 |
 TID1 |     -   -21    47     -     -     -     -     -     -     -     1     - |
 TIDB |     -     -    99   -45     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -    21   -34     -     -     -     -     -    15     - |
 TLSE |     -   -39     -     -    67     -     -     -     -     -   -30     - |
 TOW2 |     -   -48     -    65   -26     -     -     -     -     -   104     9 |
 TRO1 |     -     -  -412     -     -     -     -     -   172     -  -248   277 |
 TSK2 |     -    10   -23     -     -     -     -     -     -     -     -   139 |
 TSKB |     -    -1     -     -     1     -     -     -     -     -  -120     - |
 TWTF |     -    13    15     -   -33     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -   -11     -     -    19     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -     9   -15     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -  -187   307     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -    66     -     -  -113     -     -     -     -     -    58     - |
 VILL |     -     -     -   -24    40     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -34    39     -    29     -     -     -     -     -    32     - |
 WARK |     -     -   -53    39     -     -     -     -   -14     -     -     - |
 WHIT |     -     -     -    -6     9     -     -     -     -     -   -93     2 |
 WIND |     -     7     -   -71   104     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -    29     -   -21     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -  -114   -93    91   119     -     -     -     -     -   -31   -71 |
 WTZZ |     -     8   -18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -  -127     -     -   -16     -     -     -   130     -   -51    87 |
 YAKT |     -     -     -    58   -96     -     -     -     -     -    -3    46 |
 YAR2 |     -     -    40     -   -30     -     -     -     -     -    85     - |
 YEL2 |     -   -35     -    15     -     -     -     -    19     -     -     - |
 YELL |     -     -   -82     -    60     -     -     -     -     -  -179  -107 |
 YSSK |     -     -     -    31   -51     -     -     -     -     -     8     - |
 ZAMB |     -   -25     -   -71    16     -     -     -    81     -    59   -17 |
 ZECK |     -     -   161     -     5     -     -     -   -65     -     -    81 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   602     9    15    14    11    39    68  2754    10   537    51    32 |  288    444
    2 |   751     7    14     9    15    42    64   322     8   755    77    26 |  288    208
    3 |   610     8    17     8     9    58    59  1095     9   474    52    16 |  288    215
    4 |   262     9    11     7     X    64   160     -     8   228    76     - |  288    175
    5 |   374     7    19    10    14    31    67   285     8   384    77    31 |  288    305
    6 |   372     9    15    11    12    25   146   445     9   355    74    24 |  288    264
    7 |   396    10    20    12    17    59   139   548     9   456    96    52 |  288    314
    8 |  1034     9    11    11    14    56   332  1371    13  1147    42    60 |  288    692
    9 |   266     7    16    11    13    42   110   185     8   218    45    19 |  288    128
   10 |  1132     6    17     8    18    32    71   389     9  1063    58    15 |  288    260
   11 |   955     8    12    13     9    62    50   638    11  1054    76    53 |  288    356
   12 |   440     8    19     7    10    51    93   527     8   470    41    20 |  288    296
   13 |   973     6    30    11     9    45   128   791     7   831   118    46 |  288    387
   14 |   736     9    37    11    16    40    79  1050     8   675   107    34 |  288    293
   15 |   358     8    19    10    12    47    57   286     6   318   129    28 |  288    262
   16 |   541     5    14     8    14    53    63   374     8   472    99    24 |  288    410
   17 |   602     9    24     9    25    25   112   403     8   683    53    54 |  288    321
   18 |   462    17    26    14     X    72   174  1678    11   358     -    46 |  288    297
   19 |   932     8    17     8    24    38    83   528     7   977    62    62 |  288    251
   20 |   802     7    26     9    11    38    57   377     8   511    70    23 |  288    241
   21 |   420     9    30     8    14    38    60   413     8   403    80    45 |  288    332
   22 |   368     9    13     8    11    33    51   422     9   338    63    22 |  288    318
   23 |   611    11    11     9    18    33     -   512     -   647   127    52 |  288    160
   24 |  1435     8    29    10    13    52    77  2292     9  1225    32    43 |  288   2065
   25 |   419     8    22     9     8    45   126   616     8   415    70    28 |  288    176
   26 |   255     7    14     6    17    47    83   492     9   269    53    25 |  288    156
   27 |   336     6    16     7    11    51    64   452    10   335    47    27 |  288    245
   28 |  1033    12    13     6    23    48    71   604    10  1350    31    22 |  288    407
   29 |   451     8    19    10     9    89   297   541     7   466   108    23 |  288    366
   30 |   272    10    18     8    17    39    86   199     9   344    66    32 |  288    183
   31 |   918     8    23     8    15    28    94   386     7   748    84    54 |  288    262
   32 |   789     8    31    11    13    16   111   726     8   748    74    26 |  288    129
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -    11     -    11     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   2656
 AGGO |     -     -     -     8     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   1024
 ALBH |     -     6    14     -     -     -     -     -     -     -    52     - |  288   2321
 ALGO |     -     6    13     -     -     -     -     -     -     -    14    14 |  288     51
 AREG |     -     8    19     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3331
 AREQ |     -     -    19     -    10     -     -     -    10     -    23     8 |  288   3198
 ARTU |     -     -     -     6    10     -     -     -     -     -    25     - |  288    >>>
 ASCG |     -     -     -     9     -     -     -     -     8     -    35     - |  288   4258
 BADG |     -     -    18     -     -     -     -     -     7     -    26     - |  288     44
 BAKE |     -     -     -     8    13     -     -     -     -     -    18    16 |  288   3140
 BJFS |     -     -    12     -     9     -     -     -     -     -     -    13 |  288   2254
 BOGT |     -    10     -    12    15     -     -     -    10     -    22    14 |  288   3690
 BOR1 |     -     4     9     -     -     -     -     -     -     -    26     - |  287   4005
 BRFT |     -     -     -    16    22     -     -     -    16     -    61    28 |  288   3118
 BRMU |     -     -     -    11    15     -     -     -     8     -    42    17 |  288   5746
 BRUX |     -     5     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 BSHM |     -     -     -     7     -     -     -     -     7     -    65     - |  276   4809
 CCJ2 |     -    12     -    12    14     -     -     -     9     -     -    21 |  288   3503
 CEBR |     -     -     8     4     -     -     -     -     -     -     -     - |   81     22
 CEDU |     -     -    30    16    15     -     -     -     X     -    46    20 |  288   1693
 CHAN |     -     -     -     -    12     -     -     -     7     -     -    20 |  288   4582
 CHPI |     -     -     -     -    11     -     -     -     6     -    63     - |  288   2469
 CHUR |     -     -    10     -    13     -     -     -     7     -    15    17 |  288  26130
 CKIS |     -    11     -    15     -     -     -     -    11     -    43     - |  288   4133
 CNMR |     -     -     -    12     -     -     -     -    11     -    30    22 |  288   4663
 CORD |     -    14     -     -    24     -     -     -     -     -    74     - |  283   3805
 CPVG |     -     5     -     6     -     -     -     -     -     -    46     - |  288  11669
 CRO1 |     -    10    18     -    18     -     -     -     -     -    38     - |  288   4110
 DARW |     -    11     -     -    19     -     -     -     -     -    27    24 |  288   2180
 DAV1 |     -     -     -    11    18     -     -     -     -     -    22    14 |  204   1675
 DGAR |     -    22     -    18    24     -     -     -    19     -    41     - |  287   1819
 DJIG |     -     -     -    11     -     -     -     -    10     -    31     - |  288   2369
 DRAO |     -     9    11     -    19     -     -     -     -     -    26    16 |  288   2137
 DUBO |     -     8     -     -    14     -     -     -     -     -    45     - |  288 126639
 DUND |     -     -     -     6     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   1900
 FAA1 |     -    19     -    17    18     -     -     -     -     -     -     - |  288  12432
 FAIR |     -     8     -     -    13     -     -     -     6     -    15    10 |  288   3097
 FALK |     -     -     -     8     -     -     -     -     7     -    40    10 |  276   2655
 FLIN |     -     -     -     9    14     -     -     -     -     -     -    15 |  288   1804
 GAMB |     -     -     -    19     -     -     -     -    18     -    94     - |  288   4628
 GLPS |     -     -     -    11    13     -     -     -    10     -    30    14 |  288   4989
 GODE |     -     6    16     -    11     -     -     -     -     -    15     - |  288     49
 GOL2 |     -     -    10     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     91
 GOLD |     -    13     -     -    22     -     -     -     -     -    38    20 |  288     87
 GOPE |     -     5     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 GRAS |     -     -     -     -    11     -     -     -     6     -    42     - |  288   6226
 GRAZ |     -     5     -     -     8     -     -     -     -     -    22    10 |  288   3177
 GUAM |     -     8     -     -    14     -     -     -     -     -    43     - |  288   6142
 GUAT |     -     -     -     -    19     -     -     -    11     -    38    21 |  274   2700
 HARB |     -    10     -     9    14     -     -     -     -     -     -    14 |  288   1911
 HERS |     -     7    15     -    14     -     -     -     -     -    22     - |  288     46
 HOB2 |     -    14    17     -    21     -     -     -     9     -    36     - |  288    706
 HOFN |     -     7     -     -     9     -     -     -     9     -    22    11 |  288   2751
 HRAO |     -     -    19     -    14     -     -     -     -     -    83     - |  192     24
 IENG |     -     5    10     -    10     -     -     -     -     -    29     - |  288     44
 IISC |     -     -     -     -    14     -     -     -     8     -    50    25 |  288   2538
 IRKJ |     -     -    18     -    13     -     -     -     -     -    20    13 |  285    142
 IRKM |     -     -    12     5     -     -     -     -     -     -    26     - |  288    200
 KARR |     -    14     -    15    15     -     -     -     -     -    28     - |  288   2549
 KAT1 |     -     -    24    11     -     -     -     -    10     -    95     - |  288   2416
 KERG |     -     -     -     -    21     -     -     -    12     -    24    21 |  287   3751
 KIRU |     -     7     -     6     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   1265
 KOKB |     -     8    15     -    15     -     -     -     -     -    60    15 |  288     43
 KOKV |     -     -    15    11    13     -     -     -    12     -    58    15 |  288     43
 KOUG |     -     7     -     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288    768
 KOUR |     -    10     -    11    16     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 KRGG |     -    12     -    11    20     -     -     -     -     -    26     - |  288   3584
 LMMF |     -     8     -     -     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   4316
 MAC1 |     -     -     -     8    18     -     -     -    10     -   110    16 |  288   1426
 MAJU |     -     -     -    12     -     -     -     -    11     -     -     - |  287 225552
 MAL2 |     -    12     -    12    19     -     -     -     -     -     -     - |  288   8558
 MAS1 |     -     6     -     8    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   3012
 MATE |     -     -    13     -    10     -     -     -     -     -    20     - |  288     79
 MAW1 |     -     -     -     -    14     -     -     -     8     -   103    15 |  288   1670
 MAYG |     -    15     -    17     -     -     -     -    14     -     -     - |  288   3198
 MBAR |     -     -     -    11    15     -     -     -    10     -    43    18 |  288   3339
 MCM4 |     -     9     -    11    14     -     -     -     8     -    19    13 |  288   4138
 MDO1 |     -     8     -    12    24     -     -     -     -     -    27     - |  288   3201
 MDVJ |     -    33    31     -    37     -     -     -     -     -   127     - |  288     67
 MGUE |     -     9    17     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 MKEA |     -     6    14     -    11     -     -     -     -     -    48    11 |  288   2361
 NICO |     -     6     -     -    11     -     -     -     -     -    32    18 |  288   4175
 NKLG |     -    15     -    19    22     -     -     -    12     -    39     - |  287   3613
 NLIB |     -     -    21     -    17     -     -     -    14     -    26     - |  288     28
 NOVM |     -     -    23     -    17     -     -     -     -     -     -    29 |  205     60
 NRC1 |     -     5     5     -     9     -     -     -     -     -    45    19 |  288     16
 NTUS |     -     -     -     9    14     -     -     -     -     -     -     - |  285   2568
 NYA2 |     -     -     -     5     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4096
 OHI2 |     -     -     -     5     9     -     -     -     -     -    20    11 |  276    >>>
 ONSA |     -     6    14     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 OUS2 |     -     8     -     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   6297
 OWMG |     -     -     -     8     -     -     -     -     7     -     -     - |  153   2018
 PDEL |     -     -     -     -    15     -     -     -     9     -    37    20 |  288   3434
 PERT |     -     -     -     8    14     -     -     -     7     -    29    13 |  288   2402
 PETS |     -     -     -     -    11     -     -     -     6     -    30     - |  288   8129
 PIE1 |     -     -     -     -    32     -     -     -    18     -    22    44 |  284    >>>
 PNGM |     -     -     -    14     -     -     -     -    13     -    22     - |  288   3661
 POL2 |     -     8     -     -    15     -     -     -     9     -     -     - |  288   7596
 POTS |     -     6     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   4349
 PRDS |     -    11    20     -     9     -     -     -     -     -     -    25 |  288    138
 PTGG |     -     -     -    10     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   3065
 QAQ1 |     -     -     -     5     -     -     -     -     5     -    20    10 |  288   2315
 REUN |     -    12     -     -    16     -     -     -     8     -     X    14 |  288   2216
 REYK |     -     6     -     8    11     -     -     -     -     -    38    12 |  288   2583
 RIO2 |     -     8     -     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   2734
 SAMO |     -    12     -     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   3615
 SANT |     -     8     -     -    11     -     -     -     9     -    45     9 |  288   1940
 SCH2 |     -     6     -     9    18     -     -     -     7     -    38    11 |  288   2909
 SCUB |     -     -     -    11    18     -     -     -     -     -     -     - |  287   5301
 SEYG |     -    11     -    14     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   3784
 SFER |     -     -    12     -     9     -     -     -     -     -    21    22 |  288     42
 SGOC |     -     -     -    11    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   6284
 SOLO |     -     -     -    12     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   3663
 SPT0 |     -     -    11     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 STJO |     -    15    33     -    14     -     -     -    10     -    36    14 |  288    483
 SUTH |     -     8     -     9     -     -     -     -     8     -    52    14 |  288   2492
 SVTL |     -     -    14     6     -     -     -     -     -     -     -    17 |  169     83
 SYOG |     -     8     -     8    15     -     -     -     -     -    24    13 |  288   2051
 TID1 |     -     5    11     -     -     -     -     -     -     -   110     - |  283     27
 TIDB |     -     -    14     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     35
 TIXI |     -     -     -     7    11     -     -     -     -     -    31     - |  288    >>>
 TLSE |     -     5     -     -     8     -     -     -     -     -    28     - |  288   4602
 TOW2 |     -    12     -    11    14     -     -     -     -     -    43    15 |  288   1528
 TRO1 |     -     -     9     -     -     -     -     -     4     -    18    15 |  288  23694
 TSK2 |     -     7    16     -     -     -     -     -     -     -     -    13 |  283   4139
 TSKB |     -     7     -     -    12     -     -     -     -     -    23     - |  288   5501
 TWTF |     -     9    20     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     38
 ULAB |     -     7     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   6521
 UNSA |     -     -     -     7    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   5429
 URUM |     -     -     -    12    19     -     -     -     -     -     -     - |  211  12393
 USN7 |     -     7     -     -    11     -     -     -     -     -    19     - |  288     22
 VILL |     -     -     -     6    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   1794
 WAB2 |     -     7    17     -     9     -     -     -     -     -    30     - |  288     13
 WARK |     -     -    16     8     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   2711
 WHIT |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     -    35    10 |  276  16511
 WIND |     -    10     -     9    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   4185
 WSRT |     -     -    12     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2461
 WTZR |     -     7    13     7    10     -     -     -     -     -    64    13 |  288     23
 WTZZ |     -     6    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 XMIS |     -    16     -     -    21     -     -     -    10     -    32    19 |  288   3388
 YAKT |     -     -     -     6    10     -     -     -     -     -    23    16 |  288    >>>
 YAR2 |     -     -    16     -    12     -     -     -     -     -    19     - |  287   2173
 YEL2 |     -     6     -     7     -     -     -     -     6     -     -     - |  288     28
 YELL |     -     -    10     -     8     -     -     -     -     -    12    26 |  288     31
 YSSK |     -     -     -     5     8     -     -     -     -     -    48     - |  288    >>>
 ZAMB |     -    10     -    11    15     -     -     -     9     -    16    15 |  288   2753
 ZECK |     -     -    41     -    38     -     -     -    11     -     -    50 |  235     93
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   663    10    18    10    15    47   118   896     9   659    55    26 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   285     1   288     4.02     4.08     2.42     2.42   | 6.09e-14  7.18e-15  2.79e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     2.92     4.08     2.14     2.14   | 4.17e-14  7.36e-15  1.95e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     4.04     4.08     4.08     4.08   | 1.76e-14  5.71e-15  2.16e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.95     4.08     0.23     0.23   | 1.56e-14  5.72e-15  1.88e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.94     4.08     4.08     4.08   | 4.71e-14  7.08e-15  1.18e-14 |
 SPT0 |   288   288     0   288     2.74     4.08     0.13     0.13   | 2.37e-14  4.56e-15  2.68e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.04     4.08     4.08     4.08   | 2.78e-14  7.82e-15  2.93e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.59     4.08     4.08     4.08   | 2.69e-14  9.98e-15  4.21e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     2.83     4.08     4.08     4.08   | 3.97e-14  1.21e-14  4.97e-15 |
 WTZZ |   288   288     0   288     2.67     4.08     3.22     3.22   | 2.44e-14  7.35e-15  2.05e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.17     4.08     4.08     4.08   | 2.98e-14  1.00e-14  5.89e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.72     4.08     2.96     2.96   | 2.05e-14  6.23e-15  1.37e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.69     4.08     4.08     4.08   | 2.40e-14  5.80e-15  2.28e-15 |
 BADG |   288   285     1   288     2.43     4.08     0.68     0.68   | 4.94e-14  6.88e-15  1.14e-15 |
 PIE1 |   284   281     1   284     3.42     4.01     2.83     2.83   | 6.20e-08  1.90e-08  9.72e-09 |
 TID1 |   283   282     1   283     2.60     4.00     1.56     1.56   | 6.44e-14  1.73e-14  5.16e-15 |
 WTZR |   288   288     1   288     2.19     4.00     4.08     4.08   | 4.19e-14  7.09e-15  1.79e-15 |
 MATE |   288   284     1   288     2.02     3.48     1.28     1.28   | 7.71e-14  1.28e-14  3.77e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.96     3.26     4.08     4.08   | 3.92e-14  7.18e-15  1.51e-15 |
 ZECK |   235   207     9   235     1.61     2.71     3.32     3.32   | 5.26e-13  1.45e-13  8.81e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.77     2.68     0.47     0.47   | 3.77e-14  1.29e-14  3.30e-15 |
 IRKJ |   285   282     1   285     1.71     2.52     0.92     0.92   | 2.97e-13  1.90e-14  1.75e-14 |
 HRAO |   192   192     0   192     1.39     2.42     0.38     0.38   | 3.70e-14  6.62e-15         - |
 IRKM |   288   285     1   288     1.51     1.94     0.38     0.38   | 6.93e-14  1.35e-14  1.33e-14 |
 GOLD |   288   288     0   288     1.39     1.64     0.61     0.61   | 2.54e-14  1.07e-14  5.99e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.21     1.25     3.75     3.75   | 7.58e-14  1.16e-14  6.88e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     1.13     1.09     0.66     0.66   | 4.34e-14  8.22e-15  4.18e-15 |
 CEBR |    81    81     0    81     0.90     1.09     0.72     0.72   | 1.06e-12  1.55e-13         - |
 KOKB |   288   288     0   288     1.10     1.03     0.45     0.45   | 4.62e-14  1.07e-14  2.24e-15 |
 SVTL |   169   166     3    73     0.81     1.01     0.37     0.37   | 3.19e-08  1.88e-09         - |
 TWTF |   288   285     1   288     1.06     0.96     1.54     1.54   | 8.70e-14  1.19e-14  1.65e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     0.95     0.77     1.16     1.16   | 4.80e-14  9.54e-15  2.37e-15 |
 NOVM |   205   202     1   205     0.76     0.70     1.35     1.35   | 1.45e-13  2.01e-14         - |
 TIDB |   276   276     0   276     0.72     0.46     1.34     1.34   | 1.16e-13  1.52e-14  2.45e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.68     0.40     0.19     0.19   | 2.64e-14  5.87e-15  9.94e-16 |
 G06  |   288   285     1   288     1.15     0.19     2.48     2.48   | 6.05e-14  2.52e-14  3.56e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.01     0.19     4.08     4.08   | 4.93e-14  2.02e-14  1.31e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.01     0.16     4.08     4.08   | 6.36e-14  2.20e-14  8.54e-15 |
 G03  |   288   286     1   288     4.01     0.16     4.08     4.08   | 7.04e-14  2.44e-14  1.38e-14 |
 G09  |   288   283     3   288     1.40     0.10     0.37     0.37   | 7.56e-14  2.16e-14  1.67e-14 |
 G04  |   288   287     0   288     0.87     0.09     0.33     0.33   | 7.41e-14  2.35e-14  1.76e-14 |
 YEL2 |   288   288     0   288     0.31     0.08     0.06     0.06   | 3.01e-14  6.86e-15  2.29e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     1.63     0.07     0.28     0.28   | 6.08e-14  1.88e-14  3.31e-14 |
 OHI2 |   276   269     6    97     0.16     0.07     0.17     0.17   | 1.12e-10  4.35e-11  1.24e-10 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.26     0.06     1.79     1.79   | 4.64e-14  5.82e-15  2.49e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.25     0.05     0.02     0.02   | 3.04e-14  8.38e-15  2.73e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     0.18     0.02     1.56     1.56   | 6.38e-13  5.81e-14  1.48e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.18     0.02     1.18     1.18   | 5.72e-13  6.09e-14  2.03e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.31     0.31   | 6.70e-13  7.93e-14  2.16e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.22     0.01     0.97     0.97   | 8.06e-13  7.92e-14  4.46e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.94     0.94   | 5.99e-13  7.85e-14  1.10e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.42     0.42   | 6.95e-13  6.85e-14  2.89e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.35     0.35   | 7.17e-13  6.89e-14  3.56e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.96     0.96   | 6.67e-13  5.86e-14  2.89e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.61     0.61   | 7.22e-13  7.60e-14  5.83e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.15     0.01     1.42     1.42   | 7.19e-13  6.79e-14  2.78e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.31     0.01     0.60     0.60   | 6.47e-14  1.83e-14  1.83e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.12     0.12   | 7.93e-13  7.44e-14  4.71e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.29     0.29   | 7.74e-13  8.00e-14  2.48e-14 |
 G01  |   288   285     1   288     1.90     0.01     0.23     0.23   | 7.55e-14  2.63e-14  4.66e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     1.13     0.01     0.12     0.12   | 6.32e-14  3.47e-14  1.04e-14 |
 G10  |   288   286     1   288     0.61     0.01     0.13     0.13   | 1.20e-13  3.56e-14  2.34e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.22     0.00     0.14     0.14   | 6.24e-14  2.07e-14  3.02e-14 |
 G13  |   288   281     3   288     0.15     0.00     0.11     0.11   | 7.99e-13  1.72e-13  4.12e-14 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  1.63e-13  2.21e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.96e-13  4.85e-13  4.52e-13 |
 BOR1 |   287   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  6.40e-13  5.52e-13 |
 CEDU |   286   232    27     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.98e-11  2.72e-12  3.50e-13 |
 DARW |   288   256     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.57e-12  4.62e-13  2.47e-13 |
 DGAR |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.90e-13  1.83e-13  2.26e-13 |
 FAIR |   287   241    31     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-11  1.46e-12  1.95e-13 |
 FLIN |   287   262    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-11  3.00e-12  2.72e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.72e-13  9.11e-14  4.23e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.43e-13  2.76e-13  6.12e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.23e-13  9.09e-14  3.83e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.81e-13  1.02e-13  2.18e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.53e-13  9.11e-14  2.22e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.07e-13  1.29e-13  2.48e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  3.90e-13  1.25e-13 |
 HOB2 |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.72e-13  1.87e-13  3.74e-14 |
 KARR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-13  2.24e-13  1.23e-13 |
 MAC1 |    48    15    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.48e-11  2.87e-12         - |
 PERT |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.35e-12  7.89e-13  2.20e-13 |
 QAQ1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-23  1.54e-24  2.56e-25 |
 SANT |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.92e-12  4.74e-13  2.43e-13 |
 STJO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.25e-14  2.26e-14  3.72e-14 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.46e-12  3.85e-13  1.36e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-14  3.88e-15  1.02e-15 |
 YAR2 |   287   254     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-12  4.74e-13  2.43e-13 |
 BJFS |   288   246    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.89e-12  1.03e-12  1.43e-13 |
 TSK2 |   283     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 XMIS |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  6.94e-13  2.83e-13 |
 TOW2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-12  4.25e-13  1.37e-13 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  6.63e-13  2.50e-13 |
 TLSE |   288   274     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-12  7.48e-13  2.92e-13 |
 HARB |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  6.82e-13  1.26e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 KERG |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MAW1 |   288   238    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.24e-12  7.47e-13  1.87e-13 |
 REYK |   288   234    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.91e-12  9.84e-13  1.72e-13 |
 BAKE |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 LMMF |   288   247    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-12  1.18e-12  3.68e-13 |
 TRO1 |   288   282     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-12  5.09e-13  5.64e-13 |
 FALK |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 DUND |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  5.57e-13  1.86e-13 |
 KRGG |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.12e-12  6.16e-13  4.99e-13 |
 PNGM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.74e-12  5.96e-13  3.14e-13 |
 KAT1 |   288   253     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-12  6.66e-13  2.59e-13 |
 WARK |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-12  6.29e-13  1.97e-13 |
 SOLO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 OWMG |   153   153     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.93e-12  4.03e-13         - |
 ASCG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.97e-13  4.92e-13  4.62e-13 |
 DJIG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-13  2.96e-13  8.92e-14 |
 AGGO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.79e-13  1.06e-13 |
 PTGG |   288   226    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.68e-12  7.89e-13  3.50e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.72e-21  5.98e-20  1.22e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DGAR      DGAR      GOPE |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
