
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2104   Day: 0   MJD: 58972                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 154215    821    -838     163      6      5      8    101    114     77   26.04
 emr |  2880     0 110558     62  202669    -131     13     12     16     96     97     92   11.03
 esa |  2880     0 128362    387    -565   -1035      9      8     10    115    112    124   18.27
 gfz |  2880     0 139133   9508     127    -445     11     10     12    131    135    125   14.73
 grg |  2880     0 115096    860      48    -156     14     13     16    139    135    153   10.48
 jpl |  2880     0 109595    579  211136    -132      9      9      9     83     85     68   19.44
 mit |  2880     0 119392   1403    1735     -53     35     37     30   3296    841   6846    0.00
 igr |   288     0  47033    102    1993    -170     10     14      9     74     66     76    0.00
 ngs |    96     0   3072      0    -840     159    749    749      0   2277   2277      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    80   -59    -8    36  -231    32 -1382    84  -181     - |
    2 |  -141   173   -42   -32   122    88   990   -23 -1617     - |
    3 |    16  -162    59    16     6     1  -481     3  1145     - |
    4 |    51  -154    31     X     -   -10    20    45 -2160     - |
    5 |   -33    52   -75    58    78    -1 -1042   -11 -1995     - |
    6 |    55   -35   154  -122    13  -113  -832   -39  -267     - |
    7 |   -55    12   -22   -15   114    36  -455    69 -2698     - |
    8 |   -55   -69   170  -113   124   -28   281    10  5163     - |
    9 |   -45  -143   110  -156   245    25   285    -1  -456     - |
   10 |   170    -6    38   -20  -156  -162  -450   -27  1681     - |
   11 |   -45   -64    55    58  -147    80   434    85  1847     - |
   12 |    64    45   -16   -55    13   -62  -708   -30 -2172     - |
   13 |    80   -94    -1     X    52   -80  -501   -31  2756     - |
   14 |  -145   -32    36   126     8    80   120    25  2129     - |
   15 |   -50    66  -129    70   -14   105 -1070    42  -369     - |
   16 |  -134    -3    18    68    34    94   785    29  1078     - |
   17 |    74    82  -122    26  -194    55  -618     9 -3583     - |
   18 |   152   -40  -146     X   135  -117  -277  -265 -1075     - |
   19 |  -157   204     6    68  -161   124  1378    21 -1999     - |
   20 |  -126    48   -42   124    31    70  1222    -6  1735     - |
   21 |  -119   182    -6   123    13   -65  1252   -21  1358     - |
   22 |  -214    57    93   144  -190   160  2013    56 -2890     - |
   23 |   -43   -24   -17  -120   268    33  1173     1  -185     - |
   24 |   204    -2  -171   -63   -46   -41  -951   -14  1227     - |
   25 |    83    33   -93   -38   -10    -8   407   -93   789     - |
   26 |   112   -23    89   -43  -187   -87   -18    18  -175     - |
   27 |    77   -20    71    65  -182  -109   -36    24  -641     - |
   28 |  -179    22   143   -39    22   111   365     1  5808     - |
   29 |   -19   139   -89    48    57   -36 -1048   -27 -2319     - |
   30 |   185    12   -70  -143  -117   -17   633    57   175     - |
   31 |   115  -123  -155     1   155   -22  -783    16 -1844     - |
   32 |    20   -75   128   -46   148  -150  -622    -7  -267     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   -34     -     -    88   -39     -  5203    22     -     - |
 ABPO |    15     -     -   -26     -     -  6522     -     -     - |
 ALBH |    14    12     -   -33     -     --12375   129     -     - |
 ALGO |   -23    63     -    -6     -     -     -    20     -     - |
 AREG |   -91     -    96     -    59     -     -     9     -     - |
 AREQ |    -2    41     -     6     -   -25  5485    39     -     - |
 ARTU |    -4     -     -    -1   -74    46     -    26     -     - |
 ASCG |   -59     -   123     -     -   -37  -177   -39     -     - |
 ASPA |   -28     -   -27    83     -     -     -   -61     -     - |
 AUCK |  -186     -   135   157     -     -     -     -     -     - |
 BADG |   -63     -     -     -     -    84     -    32     -     - |
 BAKE |    -4     -   105    26  -211     -     -    42     -     - |
 BAKO |    28     -     -   -50     -     -     -     -     -     - |
 BARH |   -82     -    79    47     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -187     -   246    39   -20     -   395  -108     -     - |
 BOGT |   -38     -   118    37  -116   -25 15542    23     -     - |
 BOR1 |   -18    66     -   -18     -     -     -   120     -     - |
 BRAZ |  -110     -    81    93     -     -  6338     -     -     - |
 BREW |   -33    36     -     -     -    24-11724     -     -     - |
 BRFT |    25     -    13   -60     -     -  8118    22     -     - |
 BRMU |   -32     -    51   -30     -    18  4709    43     -     - |
 BRST |  -139     -    66     -   233     --10797    25     -     - |
 BRUX |   -40     -     -   -48   135    17 -3470   -25     -     - |
 CCJ2 |     3     -   186   -60   -77   -93 -1205    -6     -     - |
 CEBR |     -   -55    33     -     -     -     -   -63     -     - |
 CEDU |   -11    72    48   -95     -     - -4793    23     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -61     -    47     -    50     -     - |
 CHPG |   -72     -     -     -   180     -  4061    96     -     - |
 CHPI |   -31     -     -   -24     -    60 -2830    32     -     - |
 CHTI |   -48     -     -   116   -44     -     -   -34     -     - |
 CHUR |   -49    31    62   -13     -     -     -   -56     -     - |
 CKIS |  -242     -   298     -    92     -     -    99     -     - |
 CNMR |  -101     -     -   179     -     - -3210   128     -     - |
 CORD |    24     -     -   -42     -     - -2084    82     -     - |
 CPVG |   -89     -   150     -   -37    -1  -517    11     -     - |
 CRO1 |     1     -    66   -83     -     -     -     1     -     - |
 CUSV |     -     -     -  -107     -    81-13656    41     -     - |
 CZTG |     -     -    98     -     -   -92     X     -     -     - |
 DAEJ |   -65    29     -   -56   209     -   240     -     -     - |
 DARW |   -12    -1    14  -164   243     --14963   -54     -     - |
 DAV1 |   -34     -   137    -6  -146     -     -    15     -     - |
 DGAR |  -107     -    55   -52   197    25  1061   -61     -     - |
 DJIG |     -     -    -6     -    21    -5     -    -6     -     - |
 DRAO |     9    42    -5   -41     -     -     -    87     -     - |
 DUBO |    29     -    41   -19  -117     - -9015     -     -     - |
 FAA1 |   -66     -    55   -70   177     -     -   -24     -     - |
 FAIR |   -90    93     -    44    64     - -6051    17     -     - |
 FALK |     -     -    62   -51     -   -19     -    -3     -     - |
 FLIN |   -46     -    99     8  -109    22     -    36     -     - |
 FLRS |   -40     -     -   -33     -    79  -470    50     -     - |
 GAMB |     -     -    47     -     -   -44 -3100   -11     -     - |
 GLPS |   -72     -    82   -19   186   -66  1323    -8     -     - |
 GLSV |   -43     -    88    50  -116     -     -     -     -     - |
 GMSD |   -54     -    54     -    42     -     -     -     -     - |
 GODE |  -149   -76     -   302    27     --10481  -135     -     - |
 GODZ |    -9    21     -     -     -     - -6742     -     -     - |
 GOL2 |   -29    69     -     -     -     -     -   133     -     - |
 GOLD |   -57     -    68    17     -     --12946    86     -     - |
 GOPE |   -69     -     -   123     -     -     -   220     -     - |
 GRAS |   -49     -   101   -38     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -101     -   129    19     -     -     X   -74     -     - |
 GUAM |     5     -     -    -9     -     - -2962    91     -     - |
 GUAT |   -62     -   145   -72     -     - -1804    -2     -     - |
 GUUG |    36     -   -68    21     -     -     -     -     -     - |
 HARB |  -106   -13    95   -37   165     -     -   -78     -     - |
 HERS |  -130   -21   168    36     -     -     -   -81     -     - |
 HERT |    -2     -     3     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -22    53     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNPT |   -26     -     -    46     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    -6    65     5     3   -67     - -7516    -6     -     - |
 HOFN |  -112     -    49     2    79    59     -    67     -     - |
 HOLB |   -35     -     -    38    35     -     -     -     -     - |
 HRAG |   -55     -     -     -   138     -     -     -     -     - |
 HRAO |    31     -     -   -97     -    32  9091    28     -     - |
 IENG |    42  -170     -    53     -     - -7368    93     -     - |
 IISC |   -89     -   115   -69     -    64     -    14     -     - |
 INVK |  -100     -     -    22   219     - -1340     -     -     - |
 IQAL |  -106     -   100     -     -    48     -     -     -     - |
 IRKJ |   111     -    61     X  -382     -     -     -     -     - |
 JFNG |  -156     -   223     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |  -129     -   183     -     -     - -3863     -     -     - |
 JOZE |   -44    59     -    33     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -103     -   129   -45    95     -     -   113     -     - |
 KERG |    64   -78    74  -146     -     -     -  -127     -     - |
 KIRU |    41   -69     -  -100   112     -     -   -86     -     - |
 KIT3 |    59     -   -23   129  -286     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -27    88     -   -19     -     -     -   -84     -     - |
 KOKV |    10     -    33   -44     -   -10     -   -25     -     - |
 KOUG |   -81     -     -     -   202     -     -   -58     -     - |
 KOUR |   -54     -    76    -1     -     -     -   -11     -     - |
 KRGG |  -118     -     -    43    85    79  2676    35     -     - |
 LAUT |  -125     -   165     -     -    12   485     -     -     - |
 LHAZ |  -111     -   155   -38    61     -     -    91     -     - |
 LMMF |   -21     -     -     -     -    28 10071   200     -     - |
 LPAL |   -42     -     -     -     -    56 -5963     -     -     - |
 LPGS |     6    16    -6    45   -86     -     -     -     -     - |
 MAC1 |   -93     -    22    36   143     - -1779    27     -     - |
 MAG0 |    -1     -     -     2     -     - -1123     -     -     - |
 MAJU |   -18     -    36     -     0   -10     -     1     -     - |
 MAL2 |   -60     -   117   -38     -     -     -   -37     -     - |
 MANA |   -13     -     -    24     -     -     -     -     -     - |
 MAR6 |   -66     -    94     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -111   -22    83     9   145     -     -   -38     -     - |
 MATE |   -54    47   -29    -7     -    79     -   101     -     - |
 MAUI |    39     -     -     -   -96     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -46     -    37   -63   140     --10791     -     -     - |
 MAYG |  -103     -   147     -     -     -     -    41     -     - |
 MBAR |     -     -    11   -59     -    35 11229    20     -     - |
 MCM4 |   -60    35     -   -64   -92   159 -5926   -38     -     - |
 MDO1 |     7   -17     -     -     -     -     -    94     -     - |
 MDVJ |    36     -     7   -49     -   -18  2808   -32     -     - |
 MEDI |   124  -292     -     -     -     - -6088     -     -     - |
 METG |   -53     -     -     -   132     -     -     -     -     - |
 METS |   -24    58     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -55     -   164     -  -146     -     -    27     -     - |
 MIZU |    77  -274     -    68     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |   -63     -    73    21     -     -     -    31     -     - |
 MOBS |   -37     -    58     -   -10     - -5910     -     -     - |
 MONP |   -86     -   123     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |   -59     -     -   104     -     -   777     -     -     - |
 MQZG |   -60     -    86     -     -     -  2610     -     -     - |
 MTKA |   -73     -   104     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -13     -     2    20     -     -     -     -     -     - |
 NICO |  -132     -    60   -28   133    70   544    43     -     - |
 NIST |    -3     8     -     0     -     -     -     -     -     - |
 NIUM |  -126     -     -    28     -   147  6047     -     -     - |
 NKLG |   -19     -     6   -76   127     9     -   -36     -     - |
 NLIB |   -50  -139     -    24     -   128     X    95     -     - |
 NNOR |   -61    10   -18     -   174     -     -     -     -     - |
 NOVM |  -131     -    36    28     -   120 -4631   -30     -     - |
 NRC1 |     8    66     -   -63     -     -     -    70     -     - |
 NRIL |  -137     -    44    49   326   -71   439     2     -     - |
 NTUS |     8     -     -   -13     -     -     -    67     -     - |
 NYA1 |   -29     -    98   -71     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |    28     -     -  -164   160     -     -   -88     -     - |
 NYAL |   -48    72     -    -8     -    30     -     -     -     - |
 OHI2 |  -153     -   151    83     -     - -5729     -     -     - |
 OHI3 |   -52     -   139     -   -81   -17     -     -     -     - |
 ONS1 |   -53     -     -     -   131     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -80    55    82    -2     -     -     -   -58     -     - |
 OPMT |   -23    48     -     4     -     - -8058     -     -     - |
 OUS2 |    10     -    25    85  -188     -     -     5     -     - |
 OWMG |     -     -    87     -     -   -81  4375     -     -     - |
 PADO |   -41     -     -     -   103     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    78  -110     - -4054     -     -     - |
 PARC |  -158     -   107    69   109     - -4005     -     -     - |
 PDEL |   -91     -    73   -18   126     -  -736     -     -     - |
 PERT |   -14   152    54  -134     -   -17     -    -4     -     - |
 PETS |   -16     -     -  -104     -   100 -2654    21     -     - |
 PIE1 |   -36    51     -    43     -   -13     -   -39     -     - |
 PIMO |   -56     -     -    15   120     -     -     -     -     - |
 POL2 |   -18     -     -  -130     -   123  1885   -42     -     - |
 POLV |   -19     -     -    34     -     -     -     -     -     - |
 POTS |   124     -  -172    -6     -     -     -   105     -     - |
 POVE |   -92     -    83    60     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |    16    22     -   -45     -     --16617    33     -     - |
 PTAG |   -67     -     -     -     -    90-15815     -     -     - |
 PTBB |   -62    95     X    38     -     --12099     -     -     - |
 PTVL |   -96     -   137     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |    51  -105    18   -34     -     - -3046   -52     -     - |
 QUIN |    -2     -     2     -     -     --10021     -     -     - |
 RAMO |   -39     -    56     -     -     -     -     -     -     - |
 REDU |    22     -   -31     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -26     -    -1     X     -    36 -1019   -21     -     - |
 REYK |   -39     -     -   -53   172     -     -   133     -     - |
 RGDG |  -192     -     -     -   477     -     -     -     -     - |
 RIO2 |    -1     -     -     1     -     -     -    55     -     - |
 SALU |   -39     -     -    68     -     -     -     -     -     - |
 SANT |    65     -     -    -2     -   -85  1447    56     -     - |
 SAVO |   -93     -   129     4     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |  -119    56    76    74     -     - -1055    -8     -     - |
 SCOR |   -17     -   -64   -65   242     - -6596     -     -     - |
 SCRZ |     5     -     -     -   -14     -  8447     -     -     - |
 SCUB |    35     -   -52     8     -     -     -   -44     -     - |
 SEYG |  -123     -   107     -   124     -  6260    -5     -     - |
 SFER |   -26   -66   125   -75    22     -     -    38     -     - |
 SGOC |    42     -     -   -30   -65     -     -     -     -     - |
 SOFI |   -71     -   128   -32     -     -  -494     -     -     - |
 SOLO |     -     -    78     -     -   -73  2608     7     -     - |
 SPT0 |   -44    28     -    57     -     -     -    32     -     - |
 SSIA |   -50     -     -    88     -     -     -     -     -     - |
 STFU |   -45     -     -     -   113     -     -     -     -     - |
 STHL |   -26     -    79   -88     -    28     -   -11     -     - |
 STJO |   -40    37     -    40    24   -10 -3218    28     -     - |
 STK2 |  -104     -     -     -   240    10    75     -     -     - |
 STR1 |     -    83     -     -   -88     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -41     -     -   -22   132     -     -     -     -     - |
 SUTM |   -43   -40     -    39    94     -     -  -148     -     - |
 SUWN |   -83   179     -    13     -     - -5676     -     -     - |
 SVTL |     -     -     0     -     1     -     -   -19     -     - |
 SYDN |   -37     -     -     -     -    49 -5628     -     -     - |
 SYOG |  -225   198   346    41     -  -167 -3643   101     -     - |
 TASH |    43     -     -   -75     -     -     -     -     -     - |
 TEHN |    31     -     -   -55     -     -     -     -     -     - |
 THTI |    -9     -    66   -61     -    -5  2529     -     -     - |
 TIDB |    54     -     -   -96     -     - -1893   242     -     - |
 TIXI |     X     -   -78     -   137     -     -  -121     -     - |
 TLSE |   -79    93   149   -72   -59     -     -    98     -     - |
 TOW2 |   -20     -    68   -84    30    10 -6364   -38     -     - |
 TRO1 |  -122     -   136    -6    75     - -7051     -     -     - |
 TSKB |    -4    47     -   -29     -     -     -   261     -     - |
 TWTF |   -15    22     -    10     -     -     -   -19     -     - |
 UCAL |   -59     -     -     -   148     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -81     -   125   -13     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |    63     -  -256    72   189     -     -     -     -     - |
 UNB3 |  -140     -     -     -   349     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -22     -    70   -47     -     -     -     8     -     - |
 URUM |     -     -   -98   122     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |   -40    74    23   -13     -     -     -   -36     -     - |
 USUD |    -3    62     -   -41     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -31   -96    52    16    66     -     -   -15     -     - |
 VOIM |     0     -     -    90  -125     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     7     -     -   -12     -     --15657    12     -     - |
 WARK |   -37     -     -     -    92     -     -   140     -     - |
 WHIT |   -39    36    74   -18     -   -24     -    24     -     - |
 WILL |   -18    63     -   -15     -     -     -     -     -     - |
 WIND |     7     -   -67    93   -32     -     -    -7     -     - |
 WSRT |    -1    30     -   -20     -     -     -    12     -     - |
 WTZR |   -89     -   168   -50     -     - -7832    64     -     - |
 WUH2 |    61     -     -   -26  -115     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -195     -   210   -10   179   -25 -4533     5     -     - |
 YAKT |   -54    49    48     -     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |    -4    20     -    -8     -     -     -    49     -     - |
 YARR |   -27     -     -     -    66     -     -     -     -     - |
 YEL2 |   -82     -   117     -     -     -     -    74     -     - |
 YELL |   -14    68     -    -8   -24     - -3297    83     -     - |
 YSSK |   -46     -    65     -     -     -     -    13     -     - |
 ZAMB |    -7     -    46   -45     -     -  5747   -26     -     - |
 ZECK |   -35     -    37    17     -     -     -    11     -     - |
 ZIM2 |  -109     -   155     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -24     -     -    43     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    10     7    12    13     7    30     9   312     - | 2880    528
    2 |     6    16     7    15    14     7    34    14   341     - | 2880    262
    3 |     3    10     6    15     8     9    33     7   423     - | 2880    205
    4 |     5    12     6     X     -     8    40    17   171     - | 2880    111
    5 |     4    12     7     9    13     8    29    11   520     - | 2880    303
    6 |     5    13     8     8    13     7    66    17   345     - | 2880    216
    7 |     4    15    14     8    15    11    22    13   474     - | 2880    313
    8 |     6    12     8    16    12    10    43     7  1906     - | 2880    934
    9 |     3    14    10    16    12    13    22     9   252     - | 2880    217
   10 |     5    15    11    19    14    12    33    12   719     - | 2880    175
   11 |     5    12     8    11    14     6    54    19   628     - | 2880    547
   12 |     5    13     8     7    15     7    33    16   491     - | 2880    351
   13 |     5    11     7     X    12     9    25    16   586     - | 2880    402
   14 |     5    12    10     6    13    10    34     7   678     - | 2880    149
   15 |     7    13     5    13    12    10    27    14   357     - | 2880    262
   16 |     7    14    11     6    15     6    28    11   344     - | 2880    377
   17 |     7    14     7     6    14    10    31    14  1262     - | 2880    708
   18 |     7    13     8     X    12    10    27    13   291     - | 2880    238
   19 |     7    13     7    12    14     9    34    10   663     - | 2880    242
   20 |     6    11     9     5    11    10    24     9   423     - | 2880    276
   21 |     9    11     9    10    16     9    35    18   436     - | 2879    340
   22 |     4    10     5     6    10     7    47     8   646     - | 2880    157
   23 |     5    17    15     5    12    10    21    14   344     - | 2880    267
   24 |     7    13    10    11    13     9    75    30  1452     - | 2880   1218
   25 |     6    13     8     5    15     9    33    13   190     - | 2880    195
   26 |     5     9    10     6    15     8    25    15   237     - | 2880    194
   27 |     5    10    10     8    14     9    30     8   499     - | 2880    193
   28 |     7    12     6    10    14     7    53    14  2075     - | 2880    617
   29 |     5    12     7     9    13    10    26    19   502     - | 2880    258
   30 |     4    12    12    11    14    12    51    28   604     - | 2880    184
   31 |     6    14     8     5    13     9    28    11   902     - | 2880    330
   32 |     5    10     9     9    13    11    25     6   212     - | 2880    163
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    10     -     -    17    18     -    37    11     -     - |  288   3561
 ABPO |     6     -     -    11     -     -    25     -     -     - |  288   2153
 ALBH |    11    16     -    15     -     -    35    11     -     - |  288   2322
 ALGO |     9    14     -    13     -     -     -    11     -     - |  288     30
 AREG |     5     -    10     -    16     -     -     6     -     - |  288   2298
 AREQ |     7    16     -    12     -     5    30     6     -     - |  288   2163
 ARTU |     4     -     -     7    10     5     -     5     -     - |  288    >>>
 ASCG |    10     -    14     -     -    12    34     8     -     - |  288   2731
 ASPA |     9     -    14    16     -     -     -    10     -     - |  288   6678
 AUCK |    16     -    17    21     -     -     -     -     -     - |  288   2701
 BADG |     5     -     -     -     -     7     -     8     -     - |  288    >>>
 BAKE |     6     -     5    10     9     -     -     5     -     - |  288   2819
 BAKO |     6     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   4452
 BARH |     7     -     8    11     -     -     -     -     -     - |  288   4527
 BJFS |    10     -    11    13    13     -    23    12     -     - |  288   2725
 BOGT |     9     -    13    14    19    12    25     5     -     - |  288   4236
 BOR1 |     6    11     -    11     -     -     -     9     -     - |  288   4894
 BRAZ |     8     -     9    10     -     -    31     -     -     - |  288   3312
 BREW |     9    12     -     -     -     8    33     -     -     - |  288     32
 BRFT |    16     -    17    15     -     -    44    14     -     - |  288   2752
 BRMU |     9     -     9    11     -     7    24     5     -     - |  288   4378
 BRST |    13     -    10     -    36     -    26    12     -     - |  288   4971
 BRUX |     5     -     -    10    12     6    25     6     -     - |  288     29
 CCJ2 |     7     -    10    12    19    13    28     8     -     - |  288   4147
 CEBR |     -    12     7     -     -     -     -     6     -     - |  288     22
 CEDU |     6    12     5     6     -     -    19    13     -     - |  288   1651
 CHAN |     -     -     -    10     -     8     -     7     -     - |  288   5672
 CHPG |     6     -     -     -    15     -    21     7     -     - |  288   3190
 CHPI |     8     -     -    12     -     7    25     9     -     - |  288   2512
 CHTI |    10     -     -    16    15     -     -    14     -     - |  288   2441
 CHUR |     7    17     4     7     -     -     -     7     -     - |  288  37313
 CKIS |    13     -    19     -    19     -     -    15     -     - |  288   3513
 CNMR |     7     -     -    13     -     -    42    13     -     - |  288   5737
 CORD |     6     -     -    10     -     -    29    11     -     - |  288   3389
 CPVG |     6     -     8     -    13     8    25     6     -     - |  288   8977
 CRO1 |    12     -    12    17     -     -     -    21     -     - |  288   5392
 CUSV |     -     -     -    13     -    10    35     8     -     - |  288   3985
 CZTG |     -     -    23     -     -    22     X     -     -     - |  247   3250
 DAEJ |     7    16     -     9    14     -    29     -     -     - |  288   2180
 DARW |     6    12     9    13    27     -    31     9     -     - |  288   1604
 DAV1 |     6     -     6     6    15     -     -     7     -     - |  288   2025
 DGAR |    10     -    13    14    16    10    35     7     -     - |  288   1863
 DJIG |     -     -    12     -    18     7     -     9     -     - |  288   3090
 DRAO |     6    16     6     9     -     -     -     9     -     - |  288   2014
 DUBO |     5     -     5     7    14     -    23     -     -     - |  288  67044
 FAA1 |    13     -    16    19    25     -     -    21     -     - |  288   9900
 FAIR |     5    11     -     7    13     -    24     4     -     - |  288   2395
 FALK |     -     -     7    13     -    11     -    10     -     - |  288   2981
 FLIN |     5     -     5     7    10     6     -     4     -     - |  288   1518
 FLRS |     8     -     -    15     -     9    27    12     -     - |  288   5034
 GAMB |     -     -    13     -     -    12    32     8     -     - |  227   3975
 GLPS |     7     -    10    12    17     7    24     6     -     - |  288   5027
 GLSV |     6     -     9    11    12     -     -     -     -     - |  288   3630
 GMSD |    15     -    16     -    28     -     -     -     -     - |  288   1922
 GODE |     9    17     -    13    14     -    23     8     -     - |  288    111
 GODZ |     6    15     -     -     -     -    24     -     -     - |  288  37573
 GOL2 |     6    13     -     -     -     -     -    10     -     - |  288     97
 GOLD |     9     -    11    25     -     -    21     8     -     - |  288     79
 GOPE |     4     -     -     7     -     -     -     5     -     - |  288     28
 GRAS |     9     -     9     9     -     -     -     -     -     - |  288   5039
 GRAZ |     4     -     6     7     -     -     X     8     -     - |  288   3169
 GUAM |     7     -     -    12     -     -    47     9     -     - |  288   5928
 GUAT |     9     -     9    15     -     -    26    13     -     - |  288   2844
 GUUG |    13     -    14    16     -     -     -     -     -     - |  288   5380
 HARB |     8    14     9    20    13     -     -     9     -     - |  288   1641
 HERS |     7    13     6     7     -     -     -     7     -     - |  288     42
 HERT |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4039
 HLFX |     8    20     -     -     -     -     -     -     -     - |  285   1597
 HNPT |     6     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   3141
 HOB2 |     6    27     8    12    18     -    39     9     -     - |  288   1466
 HOFN |     4     -     5     6    12     6     -     5     -     - |  288   2175
 HOLB |     9     -     -    12    26     -     -     -     -     - |  288   2486
 HRAG |     3     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288     59
 HRAO |     6     -     -    15     -     8    23     6     -     - |  288     43
 IENG |     7    20     -     9     -     -    21     5     -     - |  288     26
 IISC |    12     -    15    17     -    16     -    10     -     - |  288   2797
 INVK |     5     -     -     7     8     -    21     -     -     - |  288   3615
 IQAL |     8     -     7     -     -    13     -     -     -     - |  288   2385
 IRKJ |     6     -     6     X    12     -     -     -     -     - |  288 464126
 JFNG |     6     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2974
 JOZ2 |     4     -     6     -     -     -    21     -     -     - |  288   4966
 JOZE |     4     9     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   2761
 KARR |     7     -     8    10    20     -     -     8     -     - |  288   3460
 KERG |    14    15    14    21     -     -     -    10     -     - |  288   3621
 KIRU |     5     9     -    13    11     -     -     8     -     - |  288   1842
 KIT3 |    10     -    10    13    14     -     -     -     -     - |  288   8168
 KOKB |     9    14     -    14     -     -     -    15     -     - |  288     90
 KOKV |     9     -    11    16     -     9     -     8     -     - |  288     88
 KOUG |    10     -     -     -    24     -     -    15     -     - |  287    988
 KOUR |    20     -    21    20     -     -     -    11     -     - |  287     73
 KRGG |    11     -     -    21    17     9    39    10     -     - |  288   3588
 LAUT |     9     -    13     -     -    10    45     -     -     - |  288   1707
 LHAZ |     6     -     8    10    10     -     -    10     -     - |  288   4274
 LMMF |     6     -     -     -     -     8    33     5     -     - |  288   3888
 LPAL |     4     -     -     -     -     5    22     -     -     - |  288   3761
 LPGS |     9    31    13    18    18     -     -     -     -     - |  288   4507
 MAC1 |     5     -     6    11    19     -    21     7     -     - |  288   1836
 MAG0 |     8     -     -    14     -     -    43     -     -     - |  265   7039
 MAJU |    12     -    17     -    21    12     -    12     -     - |  288   3415
 MAL2 |    13     -    15    15     -     -     -     9     -     - |  288   8680
 MANA |     9     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   5210
 MAR6 |     3     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   1950
 MAS1 |     8    26    10    11    17     -     -     7     -     - |  288   3722
 MATE |     7    12     8    11     -    10     -     6     -     - |  288     75
 MAUI |     8     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     5     -     6     8    12     -    31     -     -     - |  288   2154
 MAYG |     6     -     9     -     -     -     -     8     -     - |  288   3518
 MBAR |     -     -     6    11     -    11    19     6     -     - |  288   3740
 MCM4 |     8    16     -     8    11    10    20     8     -     - |  288   3912
 MDO1 |     6    15     -     -     -     -     -     9     -     - |  288   2754
 MDVJ |    11     -    11    13     -     8    31    10     -     - |  288     63
 MEDI |     6    15     -     -     -     -    32     -     -     - |  288     26
 METG |     6     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  279   1228
 METS |     4     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MGUE |     9     -    13     -    19     -     -     7     -     - |  288     28
 MIZU |    11    30     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   4620
 MKEA |     6     -     9    11     -     -     -     9     -     - |  288   2293
 MOBS |     6     -     7     -    14     -    26     -     -     - |  288   1416
 MONP |    17     -    24     -     -     -     -     -     -     - |  197   2294
 MORP |     6     -     -    10     -     -    22     -     -     - |  288   4597
 MQZG |     8     -    11     -     -     -    31     -     -     - |  288   2859
 MTKA |     9     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   3971
 NANO |     7     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288   2237
 NICO |     8     -     8    10    13     8    20     7     -     - |  288   5850
 NIST |    10    12     -    17     -     -     -     -     -     - |  288     32
 NIUM |     5     -     -    12     -     9    25     -     -     - |  288   4889
 NKLG |     8     -    11    17    18    11     -     7     -     - |  288   2420
 NLIB |    11    23     -    17     -     9     X     8     -     - |  288     24
 NNOR |     8    19    11     -    14     -     -     -     -     - |  288    204
 NOVM |     9     -     9    13     -     9    39    28     -     - |  288     34
 NRC1 |     8    14     -    12     -     -     -     8     -     - |  288     35
 NRIL |     5     -     7     8     7     4    26     5     -     - |  288   7976
 NTUS |     8     -     -    14     -     -     -    16     -     - |  288   3481
 NYA1 |     4     -     6     7     -     -     -     -     -     - |  288   5108
 NYA2 |     6     -     -    12    12     -     -     7     -     - |  288   3700
 NYAL |     4    11     -     6     -     5     -     -     -     - |  288    270
 OHI2 |     5     -     7     8     -     -    27     -     -     - |  288    156
 OHI3 |     4     -     9     -    22     8     -     -     -     - |  288    149
 ONS1 |     4     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   1011
 ONSA |     5    13     6     7     -     -     -     7     -     - |  288     25
 OPMT |     8    21     -    16     -     -    22     -     -     - |  288     35
 OUS2 |     8     -    10    11    14     -     -     9     -     - |  288   3182
 OWMG |     -     -    11     -     -    10    33     -     -     - |  288   3109
 PADO |     5     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   3181
 PALM |     -     -     -    10    14     -    30     -     -     - |  288   2448
 PARC |     7     -     8     7    18     -    29     -     -     - |  288   1680
 PDEL |    10     -    11    14    22     -    23     -     -     - |  288   2964
 PERT |     8    19     9    13     -    10     -     8     -     - |  288   3286
 PETS |     8     -     -    14     -     9    27     7     -     - |  288   7663
 PIE1 |     8    11     -    13     -     7     -     6     -     - |  288     28
 PIMO |    13     -     -    18    21     -     -     -     -     - |  288  10728
 POL2 |     5     -     -    10     -     6    32     9     -     - |  288   8434
 POLV |     5     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  287   6022
 POTS |     4     -     5     8     -     -     -     5     -     - |  288   6101
 POVE |     7     -    11    15     -     -     -     -     -     - |  288   2706
 PRDS |    10    26     -     7     -     -    28     5     -     - |  288    103
 PTAG |     8     -     -     -     -    11    33     -     -     - |  288   4358
 PTBB |     4    11     X     9     -     -    18     -     -     - |  288     31
 PTVL |     7     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3214
 QAQ1 |     6    12     5     6     -     -    23     6     -     - |  288   1940
 QUIN |     4     -     5     -     -     -    37     -     -     - |  288   5828
 RAMO |    10     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  199    >>>
 REDU |     4     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   1639
 REUN |     8     -    15     X     -    11    23     9     -     - |  288   2615
 REYK |     5     -     -     9    16     -     -     7     -     - |  288   2292
 RGDG |    10     -     -     -    24     -     -     -     -     - |  288   1696
 RIO2 |     4     -     -     7     -     -     -     8     -     - |  288   2624
 SALU |    10     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  286   3058
 SANT |     6     -     -    13     -     7    31     9     -     - |  288   1359
 SAVO |     8     -     9    10     -     -     -     -     -     - |  288   3450
 SCH2 |     5    11     5     5     -     -    29     4     -     - |  288   3319
 SCOR |     5     -     6     6    10     -    20     -     -     - |  288   2071
 SCRZ |     6     -     -     -    15     -    33     -     -     - |  288   5695
 SCUB |    14     -    14    20     -     -     -    18     -     - |  287   5075
 SEYG |    11     -    15     -    28     -    24    15     -     - |  288   3877
 SFER |     8    12     7    11    18     -     -    12     -     - |  288     21
 SGOC |    12     -     -    21    24     -     -     -     -     - |  288   4932
 SOFI |     4     -     6     8     -     -    19     -     -     - |  288   5782
 SOLO |     -     -    19     -     -    18   102     9     -     - |  286   4285
 SPT0 |     7    10     -    11     -     -     -     8     -     - |  288     24
 SSIA |     8     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   4889
 STFU |     8     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  288   8802
 STHL |     9     -     9    11     -     9     -     6     -     - |  288   3564
 STJO |    10    11     -    12    14     9    27    11     -     - |  288    143
 STK2 |    10     -     -     -    21    10    27     -     -     - |  288   4562
 STR1 |     -    12     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   1349
 SUTH |     7     -     -    15    15     -     -     -     -     - |  288   2826
 SUTM |    11    25     -    15    20     -     -     8     -     - |  288   3995
 SUWN |     8    25     -    13     -     -    29     -     -     - |  288   2337
 SVTL |     -     -     5     -     8     -     -    14     -     - |   82     36
 SYDN |     6     -     -     -     -     8    24     -     -     - |  288   1046
 SYOG |     8    17     5    10     -     7    26     9     -     - |  288   2552
 TASH |    13     -     -    24     -     -     -     -     -     - |  235   8568
 TEHN |    12     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  174   7145
 THTI |    16     -    17    23     -    17    44     -     -     - |  288   5406
 TIDB |     5     -     -     8     -     -    21    16     -     - |  288     38
 TIXI |     X     -     7     -    12     -     -    11     -     - |  263    >>>
 TLSE |     6    12     8     9    11     -     -     6     -     - |  288   3630
 TOW2 |     7     -     8    13    13     9    32     7     -     - |  288   1131
 TRO1 |     4     -     4     9    12     -    22     -     -     - |  288   3835
 TSKB |     8    15     -    15     -     -     -    10     -     - |  288   4824
 TWTF |     9    14     -    15     -     -     -    12     -     - |  288     44
 UCAL |     5     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   1885
 UFPR |     6     -     7    10     -     -     -     -     -     - |  288   2847
 ULAB |     8     -     7    12    12     -     -     -     -     - |  275   6143
 UNB3 |     4     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    828
 UNSA |     7     -     9    11     -     -     -    10     -     - |  288   4792
 URUM |     -     -    12    15     -     -     -     -     -     - |  157   8731
 USN7 |    10    21    10    11     -     -     -     7     -     - |  288     17
 USUD |    10    13     -    19     -     -     -     -     -     - |  288     44
 VILL |     6    20     7     9    16     -     -     5     -     - |  288   3269
 VOIM |     6     -     -    15    18     -     -     -     -     - |  288   3740
 WAB2 |     6     -     -    10     -     -    24     5     -     - |  288     29
 WARK |     8     -     -     -    21     -     -    21     -     - |  274   2363
 WHIT |     5    13     5     6     -     6     -     7     -     - |  288  24870
 WILL |     7    15     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   4741
 WIND |     6     -     8    13    13     -     -     9     -     - |  288   4011
 WSRT |     4     9     -     8     -     -     -    10     -     - |  288   2580
 WTZR |     4     -     4     6     -     -    30     4     -     - |  288     30
 WUH2 |     7     -     -    14    10     -     -     -     -     - |  288   5793
 XMIS |    12     -    14    22    19    12    34    10     -     - |  288   3990
 YAKT |     5    11     5     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YAR2 |     5    11     -     8     -     -     -    22     -     - |  288   1779
 YARR |     6     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   1513
 YEL2 |     2     -     3     -     -     -     -     5     -     - |  288     46
 YELL |     6    12     -     6     9     -    25     7     -     - |  288     47
 YSSK |     5     -     7     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 ZAMB |     8     -     7    13     -     -    20     5     -     - |  288   3434
 ZECK |     6     -     5     8     -     -     -     8     -     - |  288     71
 ZIM2 |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   5235
 ZIMM |     5     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   5750
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    13     9    11    14     9    36    11   750     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2104-0  0:10:00 |   478158780
cod |   TIXG  | 2104-0  0:15:00 |  -521870620
cod |   TIXG  | 2104-0  0:20:00 |  -521918043
cod |   TIXG  | 2104-0  0:25:00 |   478088539
cod |   TIXG  | 2104-0  0:30:00 |   478086389
cod |   TIXG  | 2104-0  0:35:00 |   478071924
cod |   ANKR  | 2104-0  5:05:00 |       -1193
esa |   ANKR  | 2104-0 14:55:00 |       -2762
esa |   SCOR  | 2104-0 22:45:00 |        1255
gfz |   ANKR  | 2104-0 13:00:00 |       10157
grg |   IRKJ  | 2104-0  9:55:00 |         988



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.76     3.82     3.47     3.47   | 2.49e-14  7.73e-15  2.93e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     3.34     3.82     3.81     3.81   | 2.58e-14  7.49e-15  3.80e-15 |
 MDVJ |   288   284     2   288     2.73     3.82     3.81     3.81   | 4.16e-14  1.14e-14  3.34e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.07     3.82     3.81     3.81   | 2.44e-14  5.31e-15  6.86e-16 |
 PRDS |   288   288     0   288     2.75     3.82     2.73     2.73   | 2.90e-14  9.13e-15  9.91e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.82     3.82     3.81     3.81   | 2.41e-14  4.26e-15  1.09e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.23     3.82     2.41     2.41   | 2.18e-14  5.51e-15  1.07e-15 |
 USUD |   288   285     1   288     2.39     3.82     3.81     3.81   | 5.03e-14  1.56e-14  3.90e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     2.96     3.82     3.81     3.81   | 2.77e-14  7.45e-15  4.04e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.18     3.82     3.17     3.17   | 1.98e-14  7.17e-15  2.32e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.48     3.82     3.09     3.09   | 1.85e-14  8.02e-15  1.65e-15 |
 MGUE |   288   286     1   288     2.74     3.82     2.44     2.44   | 3.52e-14  1.12e-14  2.32e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     2.83     3.82     2.16     2.16   | 2.79e-14  8.97e-15  1.91e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     2.31     3.82     1.02     1.02   | 2.63e-14  8.66e-15  3.98e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     2.25     3.76     3.81     3.81   | 6.05e-14  1.05e-14  1.90e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     2.23     3.69     2.42     2.42   | 1.74e-14  4.07e-15  1.02e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     2.13     3.39     1.47     1.47   | 4.42e-14  9.08e-15  3.80e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.09     3.26     3.81     3.81   | 3.99e-14  1.12e-14  3.22e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.06     3.15     1.32     1.32   | 3.82e-14  5.63e-15  1.24e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     2.05     3.14     0.63     0.63   | 2.44e-14  4.80e-15  4.14e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     2.03     3.08     1.42     1.42   | 4.43e-14  1.05e-14  1.76e-15 |
 HRAG |   288   288     0   288     2.03     3.08     0.96     0.96   | 2.58e-14  7.53e-15  8.23e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.89     2.65     1.05     1.05   | 3.83e-14  9.35e-15  2.53e-15 |
 MATE |   288   285     1   288     1.85     2.56     1.13     1.13   | 7.61e-14  1.04e-14  5.54e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     1.61     1.94     0.67     0.67   | 2.54e-14  8.21e-15  7.25e-15 |
 IRKJ |   288   284     2   288     1.61     1.93     2.51     2.51   | 3.55e-10  1.09e-10  5.93e-11 |
 KOUR |   287   279     3   287     1.38     1.42     1.13     1.13   | 7.99e-14  3.09e-14  3.88e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.31     1.27     0.36     0.36   | 3.07e-14  8.22e-15  4.58e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.20     1.07     0.37     0.37   | 7.14e-14  1.04e-14  5.60e-15 |
 SVTL |    82    82     0    82     0.81     1.03     0.60     0.60   | 7.09e-13  2.62e-13         - |
 SFER |   288   288     0   288     1.17     1.01     0.66     0.66   | 4.25e-14  9.00e-15  3.40e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     1.12     0.94     1.27     1.27   | 7.11e-14  1.32e-14  3.70e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.04     0.80     1.06     1.06   | 6.82e-14  1.10e-14  3.67e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.04     0.80     1.22     1.22   | 3.86e-14  1.08e-14  3.37e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     0.80     0.47     0.43     0.43   | 1.12e-13  9.51e-15  2.58e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     0.75     0.42     0.29     0.29   | 6.92e-14  2.05e-14  8.70e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     0.63     0.29     0.18     0.18   | 3.89e-14  1.06e-14  3.34e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.61     0.27     0.55     0.55   | 3.04e-14  6.58e-15  1.45e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     0.54     0.22     0.53     0.53   | 2.33e-14  5.24e-15  1.85e-15 |
 G32  |   288   288     1   288     1.23     0.17     3.10     3.10   | 6.09e-14  2.03e-14  1.96e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     3.80     0.15     3.81     3.81   | 6.11e-14  2.20e-14  1.90e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     3.80     0.13     3.81     3.81   | 6.96e-14  2.05e-14  1.93e-14 |
 YEL2 |   288   288     0   288     0.38     0.11     0.34     0.34   | 2.63e-14  7.08e-15  5.02e-15 |
 G09  |   288   285     1   288     1.32     0.07     0.32     0.32   | 8.38e-14  2.61e-14  1.39e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.22     0.04     0.14     0.14   | 3.43e-14  6.93e-15  1.62e-15 |
 G10  |   288   279     3   288     2.10     0.02     1.53     1.53   | 9.69e-14  2.88e-14  2.14e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.17     0.01     1.86     1.86   | 6.47e-13  6.03e-14  2.02e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.16     0.01     1.11     1.11   | 5.90e-13  6.50e-14  2.10e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.54     0.01     2.03     2.03   | 7.55e-14  3.12e-14  1.72e-14 |
 HOB2 |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.01     0.01   | 7.30e-13  1.29e-13  1.05e-13 |
 G03  |   288   288     0   288     0.41     0.01     1.87     1.87   | 7.60e-14  2.59e-14  1.35e-14 |
 G04  |   288   287     0   288     3.80     0.01     0.68     0.68   | 6.46e-14  2.29e-14  1.24e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.29     0.29   | 6.41e-13  7.11e-14  3.20e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.87     0.87   | 6.41e-13  5.75e-14  1.14e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.39     0.39   | 7.36e-13  7.25e-14  1.96e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.60     0.60   | 7.35e-13  6.91e-14  1.54e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.33     0.33   | 6.94e-13  6.92e-14  3.73e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.91     0.91   | 6.70e-13  6.88e-14  3.21e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.13     0.01     1.40     1.40   | 7.32e-13  6.21e-14  4.91e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.58     0.58   | 6.59e-13  7.14e-14  5.72e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.11     0.11   | 8.06e-13  7.16e-14  2.54e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.27     0.27   | 6.93e-13  7.04e-14  5.51e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.77     0.01     0.23     0.23   | 5.83e-14  1.75e-14  3.30e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     0.51     0.01     0.14     0.14   | 5.29e-14  1.94e-14  2.34e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.24     0.00     0.05     0.05   | 7.06e-14  2.45e-14  2.30e-14 |
 G13  |   288   265    10   288     0.16     0.00     0.05     0.05   | 9.84e-13  1.71e-13  3.47e-14 |
 ABPO |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-12  7.93e-13  1.59e-13 |
 AREQ |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.75e-13  5.40e-13  1.42e-13 |
 AUCK |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  8.91e-13  2.10e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  5.80e-13  6.46e-13 |
 CEDU |   287   138   105     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.06e-11  4.75e-12  8.45e-13 |
 DAEJ |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.43e-12  7.19e-13  1.79e-13 |
 DARW |   288   262     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.36e-12  4.12e-13  9.09e-14 |
 DGAR |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-12  7.54e-13  1.10e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.15e-13  1.92e-13  2.00e-13 |
 FLIN |   288   282     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-12  3.72e-13  2.05e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.54e-13  7.53e-14  4.25e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.82e-13  3.04e-13  5.01e-14 |
 G11  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.06e-13  7.73e-14  5.44e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.27e-13  9.26e-14  5.96e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.22e-13  8.95e-14  3.70e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.11e-13  1.22e-13  3.58e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  4.24e-13  1.21e-13 |
 G30  |   287   287     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.07e-13  3.93e-14  1.49e-14 |
 GLSV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.23e-12  5.89e-13  1.84e-13 |
 GMSD |   288   275     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-12  5.33e-13  1.85e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  6.78e-13  2.01e-13 |
 JOZ2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.90e-12  6.66e-13  6.63e-13 |
 KARR |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-12  9.54e-13  2.20e-13 |
 KERG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.04e-12  6.49e-13  3.93e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-13  3.32e-13  2.53e-13 |
 MAC1 |    48    14    25     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.04e-11  2.08e-12         - |
 MAR6 |   288   262     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-12  5.09e-13  2.68e-13 |
 MAW1 |   288   184    53     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.98e-11  3.63e-12  3.94e-13 |
 MIZU |   288   131    51     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.19e-12  1.02e-12  3.29e-13 |
 MOBS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-12  2.78e-13  1.02e-13 |
 NANO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  3.16e-13  2.17e-13 |
 NIUM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  1.11e-13  1.66e-14 |
 NRC1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.77e-14  6.85e-15  1.37e-15 |
 NYAL |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.33e-13  1.18e-13  2.00e-14 |
 OHI2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.69e-14  9.14e-15  4.73e-15 |
 PERT |   288   274     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.18e-12  9.57e-13  2.84e-13 |
 QAQ1 |   288   257     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.93e-12  7.93e-13  1.67e-13 |
 SANT |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.90e-12  4.35e-13  1.58e-13 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.55e-13  3.13e-13  9.65e-14 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SUWN |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.62e-12  7.30e-13  1.64e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.12e-13  2.22e-13  7.37e-14 |
 SYOG |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  4.85e-13  3.23e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  6.07e-13  1.84e-13 |
 TOW2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  3.27e-13  6.16e-14 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.99e-13  3.69e-13  2.01e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  3.84e-13  1.83e-13 |
 XMIS |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.86e-12  7.26e-13  4.09e-13 |
 YAR2 |   288   259     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-12  5.00e-13  1.42e-13 |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-14  4.40e-15  2.10e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  1.69e-13  2.12e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BAKO |   288   268     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.25e-12  8.18e-13  5.11e-13 |
 HOLB |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.84e-12  3.25e-13  2.38e-13 |
 BRAZ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 OHI3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.92e-14  1.09e-14  4.83e-15 |
 HLFX |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.92e-13  1.70e-13  1.55e-13 |
 PALM |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MONP |   197   197     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  3.06e-13         - |
 SCOR |   288   240    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.35e-12  8.71e-13  1.76e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 UFPR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 PARC |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.09e-13  4.90e-13  1.42e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 LMMF |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.29e-12  9.09e-13  2.37e-13 |
 CHTI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  6.03e-13  1.45e-13 |
 YARR |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-12  3.44e-13  1.33e-13 |
 STK2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MQZG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-12  6.33e-13  1.45e-13 |
 FALK |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 UNB3 |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.06e-13  2.69e-13  5.06e-14 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KOUG |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-13  2.97e-13  7.74e-14 |
 METG |   279   275     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.02e-12  4.55e-13  9.22e-14 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.52e-13  3.20e-13  1.46e-13 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.70e-13  5.40e-13  1.50e-13 |
 CHPG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MAYG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 ONS1 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-12  4.19e-13  9.34e-14 |
 UCAL |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-12  5.07e-13  2.27e-13 |
 ASCG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 WARK |   274   272     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-12  8.52e-13  2.32e-13 |
 BADG |   288   252    25     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-09  2.49e-10  4.21e-11 |
 LAUT |   288   252    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-12  6.09e-13  1.36e-13 |
 PTAG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CZTG |   247     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 OWMG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.75e-12  8.02e-13  2.14e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 6.66e-22  9.93e-21  4.19e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUTH      SUTH      NIUM |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
