
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2114   Day: 5   MJD: 59047                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     57     135    -248    896    896      0   2023   2023      0    0.00
 cod |   288     0  29478      0    -885     203      9      8     10    105    154     73   24.61
 emr |   288     0  21720    503   -1779     498     20     22     19    102    107     98    8.68
 esa |   288     0  31995     66    -841     977      9      8      9     76     85     72   25.46
 gfz |   288     0  36878    895      69     507     11     10     11     92     94     91   20.93
 iga |    96     0   2976     19     -45      95     25     25      0    165    165      0    0.00
 igc |   286     0   6753     19    -103     238    115    115      0    336    336      0    0.00
 igu |    96     0   2880      0      30     103   1026   1026      0   2200   2200      0    0.00
 jpl |   288     0  27872    291  162237    -375     11     10     11     79     93     72   20.32
 ngs |    96     0   2976     16     -34      89    963    963      0   1914   1914      0    0.00
 whu |   288     0  24751     56    -250     270     21     29     15    300    431    188    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  1785    99    70   -44   -62  -141     - -4745   -30  1364  -727 |
    2 | -2042  -137   -10    64    37   156   192  1526    52 -1928   713 |
    3 |  1006     9    76   -81  -122  -264  -443   894   188   627  -414 |
    4 | -1125    76    -6   -81     X  -178     -     -    12 -1257   163 |
    5 |  -789   -82   -10   -41   103  -109    37   435    49  -840   -94 |
    6 |   469   148  -126   -74    22  -247    14  1757   -55   611  -406 |
    7 |   211   -71   143   -71    54   -30   193  2323    58  -175  -262 |
    8 | -4378    56    97   -32  -130    48   672 -5361    64 -4641   -52 |
    9 |  -256    52    88   -31   -57   -67   -13  1405    -3  -525   -67 |
   10 |    -9   252  -122  -148  -129   -81   266  2373    65  -162   134 |
   11 |  2126   126   -10     6   -79    66   300 -1647   -74  2006   -13 |
   12 |  -932    10  -155     7    45    10  -521  -677    -2  -625  -229 |
   13 |  3719   146  -220    68    17   -77  -154    54  -185  3264  -249 |
   14 |  2047  -238   279    70    95   360     -    45     -  2160   196 |
   15 |  -967  -168    -5   -12   130  -120   299   456    87  -690  -125 |
   16 |  1289  -136   112    26    -5   244  -123   531    91  1475   228 |
   17 | -1499   104   -15  -234   180   -88   128  -663   -12 -1635  -152 |
   18 | -1357   168   -58   -34     X  -206     - -1213  -137 -1432  -855 |
   19 | -1261  -116    31   -14   127    44   257   458    15 -1200   784 |
   20 |  2192  -129   106    19    54    80   205  -113    31  1970   671 |
   21 |   895  -174   101    99    37   257   -95  -681    28  1143   498 |
   22 | -1832  -261   118    79    45    91  -172  2590   121 -1940   696 |
   24 |  3798   180   -96  -142    36  -136  -183  -201   -36  3267  -486 |
   25 |   347   154   -89   -93   -60   287  -334  1639    30   351  -181 |
   26 |    16   305    12   -91  -188   -43   100   483   -68   202  -149 |
   27 |  -211   135   134   -54  -107   112  -344  1275   -42  -131  -138 |
   28 | -3831  -141   -35    50    86   214    76 -4730    35  -991   108 |
   29 | -2153     9   -44   -98    23   -44     -  1293   106 -1737  -213 |
   30 |  2144   155   -27    -8    25   207  -394  1011  -191  1676    36 |
   31 |  -269   201    57  -117  -130  -102    80   -43    13  -619  -499 |
   32 |   327   199    76  -100    -7  -188     -  -475  -140   253    74 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -    75     -   -73     -     -     -     -     -     -    20 |
 ABPO |     -     -     -     -  -181     -     -     -   187     -   218 |
 AGGO |     -     -     -    62     -     -     -     -   -77     -     - |
 ALBH |     -    44   -80     -     -     -     -     -   -20     -     - |
 AREG |     -    40   -80     3     -     -     -     -   -17     -     - |
 AREQ |     -     -     7     -    -3     -     -     -     -     -   183 |
 ARTU |     -     -     -   -54   -37     -     -     -   106     -     - |
 ASCG |     -     -     -    53     -     -     -     -   -66     -     - |
 BAKE |     -     -     -     6   -54     -     -     -    47     -    27 |
 BJFS |     -     -   -92     -    38     -     -     -     -     -     6 |
 BOGT |     -     -     -   -51    95     -     -     -   -34     -    94 |
 BOR1 |     -     0     1     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -     8     7     -     -     -   -17     -     - |
 BRMU |     -     -     -   -34   117     -     -     -   -77     -   -59 |
 BRUX |     -   -12    23     -     5     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    68     -     -   -80     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -   135   -88     -     -     -   -71     -   -24 |
 CEBR |     -     -   -57    20     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -    79   -48    87     -     -     -   -60     -    10 |
 CHPG |     -   -72     -    69     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -     -    -5     -     -     -     5     -     - |
 CHTI |     -     -     -     -    62     -     -     -   -64     -   135 |
 CHUR |     -     -    -2     -     1     -     -     -     -     -    37 |
 CKIS |     -   -11     -    19     -     -     -     -   -11     -     - |
 CNMR |     -     -     -   -27     -     -     -     -    34     -     - |
 COCO |     -     -     -    65  -106     -     -     -    28     -    11 |
 CORD |     -   -18     -     -    21     -     -     -     -     -     - |
 CPVG |     -   -58     -    56     -     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -     -   -26     -    42     -     -     -   -32     -     - |
 CUSV |     -     -     -   -44    65     -     -     -   -12     -   -16 |
 DARW |     -  -140     -    32    63     -     -     -    64     -    47 |
 DAV1 |     -   -14     -   -33   -14     -     -     -    69     -   -63 |
 DGAR |     -   -11     -    86  -193     -     -     -   105     -    61 |
 DRAO |     -    89    -2     -  -103     -     -     -     -     -     2 |
 DUBO |     -    93     -     -  -109     -     -     -     -     -     - |
 DYNG |     -   -76     -    74     -     -     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -    34     -    91  -151     -     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -    27     -     -     -     -   -34     -   -91 |
 FLIN |     -   -78     -    59    49     -     -     -   -30     -    43 |
 GAMB |     -     -     -   123     -     -     -     -  -155     -     - |
 GAMG |     -     -     -   -26     -     -     -     -    33     -     - |
 GLPS |     -    28     -   -17    34     -     -     -   -48     -   -10 |
 GODE |     -   113   100    54  -241     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |     -     -   149   -51     -     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |     -   -45     -     -    53     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -     -     -     -     4     -     -     -    -4     -  -145 |
 HARB |     -    24     -    45   -83     -     -     -     -     -    51 |
 HERS |     -   -31    16     -    30     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    32    64     -   -64     -     -     -     -     -     - |
 HOFN |     -  -159     -     -   187     -     -     -     -     -    31 |
 HRAO |     -     -   120     -   -50     -     -     -     -     -     - |
 HYDE |     -     -     -     -    13     -     -     -   -13     -     - |
 IENG |     -   -56    49     -    45     -     -     -     -     -     - |
 INEG |     -     -     -   -41    50     -     -     -     -     -   -72 |
 IQAL |     -     -     -     1     -     -     -     -    -1     -   -50 |
 IRKM |     -     -    20   -34     -     -     -     -    34     -     - |
 JFNG |     -     -     -   158     -     -     -     -  -197     -     - |
 KERG |     -     -     -     -    26     -     -     -   -26     -   127 |
 KIRU |     -   -17     -    16     -     -     -     -     -     -     - |
 KITG |     -     -     -   -55     -     -     -     -    69     -     - |
 KOKB |     -     -    68     -   -28     -     -     -     -     -   195 |
 KOKV |     -     -    34    63  -154     -     -     -    69     -    10 |
 KOUG |     -     7     -     -     -     -     -     -    -8     -     - |
 KOUR |     -    51     -     0   -60     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -  -157     -   103    59     -     -     -     -     -     - |
 LAUT |     -     -     -    -1     -     -     -     -     2     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    13   -16     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -     -     -   -89    38     -     -     -    73     -    86 |
 MADR |     -     -     -     4     -     -     -     -    -5     -     - |
 MAG0 |     -     -     -     -   -49     -     -     -    51     -     - |
 MAJU |     -     -     -     1     -     -     -     -    -1     -     - |
 MAL2 |     -  -138     -    59    89     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -  -133     -    99    36     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -  -210     -    87     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -    74     -     -   -72     -     -     -   -15     -   -31 |
 MDO1 |     -    39     -     -   -46     -     -     -     -     -     - |
 MDVJ |     -   118   158     -  -219     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -   -69   -71    91     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    29   -48     -   -14     -     -     -     -     -   -20 |
 NICO |     -  -157     -     -   184     -     -     -     -     -   -36 |
 NIST |     -    20   -56     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -    -4     -    -1   -27     -     -     -    35     -    45 |
 NLIB |     -     -    28     -   -13     -     -     -     1     -     - |
 NRC1 |     -    -8   -55     -    32     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -     -     -    17   -26     -     -     -     5     -     - |
 NTUS |     -     -     -   -37    45     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |     -     -     -   -66    80     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -    -3    -4     -     5     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -    62     -     -   -72     -     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -    92  -112     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -   100     4     -  -206     -     -     -    90     -    90 |
 PNGM |     -     -     -    65     -     -     -     -   -81     -     - |
 POL2 |     -   -77     -     -    91     -     -     -     -     -    32 |
 POTS |     -    10     -     -   -12     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -   -19    39     -     6     -     -     -     -     -     2 |
 PTGG |     -     -     -   -32     -     -     -     -    41     -     - |
 QAQ1 |     -     -     -    15     -     -     -     -   -19     -     9 |
 RAEG |     -     -     -   -62     -     -     -     -    77     -     - |
 REUN |     -   -41     -    39     X     -     -     -     -     -    49 |
 REYK |     -   -65     -    -8    98     -     -     -   -12     -   -81 |
 SANT |     -     -     -     -    -1     -     -     -     1     -   -78 |
 SCH2 |     -    58     -     3   -73     -     -     -     -     -    79 |
 SCUB |     -     -     -   -87   106     -     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -   -88     -   101     -     -     -     -   -20     -     - |
 SFER |     -     -   -63     -    26     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -    25     -     -     -     -   -32     -     - |
 SPT0 |     -     -    77     -   -32     -     -     -     -     -     - |
 STHL |     -   -17     -   -21    30     -     -     -    16     -   -33 |
 STJO |     -    10   -60     -    13     -     -     -     X     -   -21 |
 SUTH |     -   -65     -     -     -     -     -     -    79     -   -10 |
 SUTM |     -     -     -  -204   248     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    32   -45     -     -     -     -    41     -   -57 |
 SYOG |     -  -200     -   151    59     -     -     -     -     -   155 |
 TID1 |     -   -20    58     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -     X   133     -     -     -     -  -167     -     - |
 TIXI |     -     -     -    -4     4     -     -     -     -     -     - |
 TLSE |     -   -39     -     -    46     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -    28     -    41  -117     -     -     -    35     -   -21 |
 TRO1 |     -     -  -409     -   170     -     -     -     -     -   180 |
 TSK2 |     -    16   -46     -     -     -     -     -     -     -   236 |
 TSKB |     -    65     -     -   -77     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -    41     -     -   -48     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -    13     -     -   -15     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    -5     6     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -  -172   209     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -    57     -     -   -67     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -  -121     -    38    96     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -45    40     -    36     -     -     -     -     -     - |
 WARK |     -     -    31    64     -     -     -     -   -93     -     - |
 WHIT |     -     -     -   -36   -38     -     -     -    85     -   -30 |
 WIND |     -    -1     -   -99   122     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -    32     -   -13     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -  -129   -59   101    56     -     -     -    -4     -   -65 |
 WTZZ |     -     3   -10     -     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -   -90     -   153   -81     -     -     -     -     -   -22 |
 YAR2 |     -     -   -57     -     -     -     -     -    24     -     - |
 YEL2 |     -   -81     -    79     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -   -12   -79     -    47     -     -     -     -     -   -69 |
 YKRO |     -    74     -   -25     -     -     -     -   -59     -  -117 |
 YSSK |     -     -     -    17   -21     -     -     -     -     -     - |
 ZAMB |     -    58     -   -38   -29     -     -     -     7     -   -25 |
 ZECK |     -     -  -126     -    63     -     -     -   -11     -   -10 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   764     7    25     8    17    21     -  2780    10   612    46 |  288    342
    2 |   613     6    22     8     8    24    85   539     9   514    20 |  288    161
    3 |   573     7    26     7    13    18   243   592     9   472    24 |  288    307
    4 |   665    10    19     6     X    19     -     -     8   406    20 |  288    138
    5 |   703     7    25    11    13    32    62   574     9   597    42 |  288    427
    6 |   510     6    13     7     8    15   226   855     8   281    22 |  288    194
    7 |  1395    10    18     6     7    24    66   481    10  1429    18 |  288    343
    8 |  2259    10    22     6     9    16    67  2190    13  1864    29 |  288   1643
    9 |   311     8    17     7     8    15    72   754    10   268    16 |  288    256
   10 |   483     9    18     9    10    26   257  1088    12   382    48 |  288    184
   11 |  1463    10    14     7    18    21    97   995    14   961    33 |  288    406
   12 |   899    10    32    12    11    22    99   460     9   944    34 |  288    378
   13 |   565     8    17    10    12    21    89   342     9   513    18 |  288    204
   14 |   473    10    28     7    13    18     -   312     -   460    26 |  288    286
   15 |   822    10    22    10    12    22   107   356    11   769    23 |  288    213
   16 |   504     6    27     7     9    31    79   515    13   520    26 |  288    460
   17 |   479     6    19     9    11    26   115   525     8   531    28 |  288    486
   18 |   286    11    27    10     X    60     -  1055    11   388    53 |  288    268
   19 |   411     6    25     7     8    28    90   464     8   319    28 |  288    237
   20 |   430    11    16     9    10    32    78   337    12   466    32 |  288    359
   21 |   543     9    23    10     9    32    72   578    14   687    34 |  288    342
   22 |   415     8    25     7    10    35    94   973     8   423    45 |  288    356
   24 |  1999    10    12    11    11    16    43  2013    11  1836    21 |  288   1324
   25 |   533     8    18    10    12    23   105   840     9   647    22 |  288    224
   26 |   485     8    27     8     9    20   111   408    13   471    26 |  288    170
   27 |   383     8    27     5    11    16   129   611    13   330    36 |  288    186
   28 |  2279     6    14     7     6    18    47  2181     9  3450    28 |  288    541
   29 |  1247     8    27    11    10    28     -   683     9   777    19 |  288    312
   30 |   403     7    26     7     7    19    85   359    10   688    26 |  288    154
   31 |   680     9    21    11     9    23   104   354     8   757    17 |  288    260
   32 |   254     9    22     6     7    24     -   399     9   278    17 |  288    188
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -    14     -    14     -     -     -     -     -     -    24 |  288   1957
 ABPO |     -     -     -     -     9     -     -     -     9     -    11 |  288   2212
 AGGO |     -     -     -     9     -     -     -     -    11     -     - |  276   2438
 ALBH |     -    11    16     -     -     -     -     -    15     -     - |  288   1448
 AREG |     -    11    12     9     -     -     -     -    12     -     - |  288   2302
 AREQ |     -     -    16     -     7     -     -     -     -     -    18 |  285   2252
 ARTU |     -     -     -    11    13     -     -     -    13     -     - |  288    >>>
 ASCG |     -     -     -     7     -     -     -     -     9     -     - |  288   3371
 BAKE |     -     -     -     8    11     -     -     -    14     -    15 |  288   3000
 BJFS |     -     -    22     -     9     -     -     -     -     -    17 |  281   2733
 BOGT |     -     -     -    11    13     -     -     -    13     -    16 |  288   3846
 BOR1 |     -     4    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1926
 BRFT |     -     -     -     9    13     -     -     -    15     -     - |  288   2377
 BRMU |     -     -     -     7    12     -     -     -    11     -    12 |  288   3728
 BRUX |     -     5    15     -     7     -     -     -     -     -     - |  288     19
 CAS1 |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -    11    18     -     -     -    14     -    18 |  288   2370
 CEBR |     -     -    13     4     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 CEDU |     -     -    24     9    12     -     -     -    12     -    18 |  288   1651
 CHPG |     -     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |   74   1798
 CHPI |     -     -     -     -     9     -     -     -    10     -     - |  288   1923
 CHTI |     -     -     -     -    10     -     -     -    11     -    13 |  288   2277
 CHUR |     -     -    13     -     5     -     -     -     -     -    24 |  155  49663
 CKIS |     -    11     -     8     -     -     -     -    10     -     - |  288   3583
 CNMR |     -     -     -    13     -     -     -     -    16     -     - |  288   4660
 COCO |     -     -     -    10    12     -     -     -    11     -    14 |  288   1364
 CORD |     -    21     -     -    24     -     -     -     -     -     - |  256   4062
 CPVG |     -     9     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2671
 CRO1 |     -     -    26     -    20     -     -     -    17     -     - |  285   3849
 CUSV |     -     -     -    10    12     -     -     -    11     -    14 |  288   5404
 DARW |     -    13     -    11    11     -     -     -    11     -    11 |  288   1324
 DAV1 |     -     6     -     7    11     -     -     -    10     -     9 |  288   1709
 DGAR |     -    11     -    10    13     -     -     -    11     -    11 |  288   1888
 DRAO |     -    10    15     -    11     -     -     -     -     -    14 |  288   1547
 DUBO |     -    13     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  283  25936
 DYNG |     -     8     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   1362
 FAA1 |     -    14     -    11    19     -     -     -     -     -     - |  288   9160
 FALK |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -    14 |  276   2499
 FLIN |     -    12     -     9    10     -     -     -    12     -    12 |  288   1710
 GAMB |     -     -     -    11     -     -     -     -    14     -     - |  288   4641
 GAMG |     -     -     -     7     -     -     -     -     9     -     - |  288   2058
 GLPS |     -    10     -    11     9     -     -     -    10     -    11 |  288   2590
 GODE |     -    14    20    19    16     -     -     -     -     -     - |  288   2585
 GOL2 |     -     -    29    10     -     -     -     -     -     -     - |  265     44
 GOPE |     -     6     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288     30
 GUAT |     -     -     -     -    11     -     -     -    11     -    13 |  288   3032
 HARB |     -     6     -     7     7     -     -     -     -     -    11 |  288   1381
 HERS |     -     8    19     -     8     -     -     -     -     -     - |  288     21
 HOB2 |     -     9    12     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   1197
 HOFN |     -     5     -     -     5     -     -     -     -     -    10 |  288   2061
 HRAO |     -     -    16     -     6     -     -     -     -     -     - |  286     65
 HYDE |     -     -     -     -    11     -     -     -    11     -     - |  288   3333
 IENG |     -    11    22     -    11     -     -     -     -     -     - |  288     44
 INEG |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -    21 |  276   3669
 IQAL |     -     -     -    11     -     -     -     -    13     -    19 |  288   2635
 IRKM |     -     -    19    11     -     -     -     -    10     -     - |  288     78
 JFNG |     -     -     -    11     -     -     -     -    13     -     - |  288   2209
 KERG |     -     -     -     -    15     -     -     -    15     -    22 |  288   2569
 KIRU |     -     7     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2255
 KITG |     -     -     -     6     -     -     -     -     8     -     - |  288   2660
 KOKB |     -     -    21     -     9     -     -     -     -     -    16 |  288     95
 KOKV |     -     -    24    10    10     -     -     -    12     -    16 |  288    108
 KOUG |     -    11     -     -     -     -     -     -    13     -     - |  288   1443
 KOUR |     -    18     -    12    17     -     -     -     -     -     - |  288     26
 KRGG |     -    13     -    12    14     -     -     -     -     -     - |  288   2569
 LAUT |     -     -     -     7     -     -     -     -     9     -     - |  288   1553
 LHAZ |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     - |  172   3696
 MAC1 |     -     -     -     8    12     -     -     -    11     -    16 |  288   1798
 MADR |     -     -     -     8     -     -     -     -    10     -     - |  276     40
 MAG0 |     -     -     -     -    10     -     -     -    10     -     - |  288   8179
 MAJU |     -     -     -    10     -     -     -     -    12     -     - |  288   2999
 MAL2 |     -    11     -    11    13     -     -     -     -     -     - |  288   5894
 MAS1 |     -    12     -    10    10     -     -     -     -     -     - |  288   3054
 MATE |     -     -    20     -     8     -     -     -     -     -     - |  204     55
 MCM4 |     -     8     -     -    11     -     -     -    10     -    10 |  288   3421
 MDO1 |     -     8     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   2505
 MDVJ |     -     7    15     -     8     -     -     -     -     -     - |  245     23
 MGUE |     -    10    18     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     15
 MKEA |     -     8    29     -     9     -     -     -     -     -    14 |  288   2035
 NICO |     -    10     -     -    12     -     -     -     -     -    47 |  207   4246
 NIST |     -    11    32     -     -     -     -     -     -     -     - |  216     18
 NKLG |     -    10     -     8    11     -     -     -    10     -    13 |  288   2820
 NLIB |     -     -    26     -    19     -     -     -    19     -     - |  287     36
 NRC1 |     -    12    25     -    17     -     -     -     -     -     - |  287     59
 NRIL |     -     -     -     9    12     -     -     -     9     -     - |  288   6105
 NTUS |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  285   3324
 NYA2 |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -     - |  288   4187
 ONSA |     -     6    19     -     7     -     -     -     -     -     - |  288     19
 OUS2 |     -     9     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   4498
 PETS |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     -    10    22     -    12     -     -     -    11     -    10 |  288   1067
 PNGM |     -     -     -    16     -     -     -     -    20     -     - |  278   3868
 POL2 |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -    12 |  288   4440
 POTS |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   4109
 PRDS |     -    12    20     -    16     -     -     -     -     -    21 |  288    113
 PTGG |     -     -     -    15     -     -     -     -    19     -     - |  288   2808
 QAQ1 |     -     -     -     5     -     -     -     -     7     -     9 |  288   1819
 RAEG |     -     -     -     6     -     -     -     -     8     -     - |  288   2956
 REUN |     -    12     -    11     X     -     -     -     -     -    17 |  288   1938
 REYK |     -     9     -     9    12     -     -     -    13     -    12 |  288   2105
 SANT |     -     -     -     -    10     -     -     -    11     -    23 |  288   1115
 SCH2 |     -    13     -    11    11     -     -     -     -     -    20 |  288   4305
 SCUB |     -     -     -    14    17     -     -     -     -     -     - |  274   3842
 SEYG |     -    13     -    15     -     -     -     -    11     -     - |  288   7897
 SFER |     -     -    12     -     5     -     -     -     -     -     - |  276     36
 SOLO |     -     -     -    10     -     -     -     -    13     -     - |  288   3319
 SPT0 |     -     -    15     -     6     -     -     -     -     -     - |  288     16
 STHL |     -     7     -     6    12     -     -     -    10     -    10 |  288   3658
 STJO |     -    10    23     -     7     -     -     -     X     -    12 |  288   3669
 SUTH |     -     5     -     -     -     -     -     -     6     -     8 |  288   2313
 SUTM |     -     -     -     5     6     -     -     -     -     -     - |  288   4431
 SVTL |     -     -    35     6     -     -     -     -    12     -    16 |  288     27
 SYOG |     -     9     -     7    10     -     -     -     -     -     9 |  288   1266
 TID1 |     -     5    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  283     31
 TIDB |     -     -     X     5     -     -     -     -     6     -     - |  276     40
 TIXI |     -     -     -    11    14     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 TLSE |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   1112
 TOW2 |     -    14     -    10    10     -     -     -     9     -     8 |  288   1053
 TRO1 |     -     -    15     -     6     -     -     -     -     -    13 |  288   5270
 TSK2 |     -    10    28     -     -     -     -     -     -     -    19 |  267   1901
 TSKB |     -    12     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   2276
 TWTF |     -    11     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288     30
 ULAB |     -     9     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   5085
 UNSA |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288   6093
 URUM |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     - |  288   4870
 USN7 |     -    13     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288     35
 VILL |     -    10     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288   1693
 WAB2 |     -     7    16     -     6     -     -     -     -     -     - |  288     14
 WARK |     -     -    18     7     -     -     -     -     7     -     - |  288   2161
 WHIT |     -     -     -     8     9     -     -     -    10     -    10 |  288  38015
 WIND |     -     8     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  288   4042
 WSRT |     -     -    11     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   2002
 WTZR |     -     8    17     9     9     -     -     -     9     -     9 |  288     18
 WTZZ |     -     8    22     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 XMIS |     -    14     -    14    13     -     -     -     -     -    16 |  288   2935
 YAR2 |     -     -    13     -     -     -     -     -     6     -     - |  288   1734
 YEL2 |     -     9     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     39
 YELL |     -     8    19     -    10     -     -     -     -     -    19 |  288     26
 YKRO |     -     8     -     8     -     -     -     -    10     -    12 |  288   3735
 YSSK |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ZAMB |     -     7     -     7     9     -     -     -    10     -    10 |  288   3535
 ZECK |     -     -    18     -    13     -     -     -    11     -    15 |  288     29
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   897    10    21     9    11    25   115  1027    11   964    22 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288   288     0   288     4.64     4.88     0.28     0.28   | 1.77e-14  5.36e-15  2.63e-15 |
 PRDS |   288   283     2   288     3.30     4.88     4.79     4.79   | 6.55e-14  1.82e-14  6.08e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.28     4.88     0.16     0.16   | 3.21e-14  5.29e-15  2.07e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.57     4.88     4.88     4.88   | 2.73e-14  7.51e-15  2.40e-15 |
 IENG |   288   288     1   288     3.84     4.88     4.57     4.57   | 3.36e-14  1.14e-14  5.72e-15 |
 WTZZ |   288   288     0   288     3.70     4.88     4.04     4.04   | 2.17e-14  7.66e-15  2.23e-15 |
 HERS |   288   287     1   288     3.65     4.88     4.88     4.88   | 2.61e-14  1.03e-14  4.12e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     4.17     4.88     3.20     3.20   | 2.01e-14  7.15e-15  2.57e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.75     4.88     4.88     4.88   | 2.39e-14  5.96e-15  2.29e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     4.33     4.88     3.19     3.19   | 1.98e-14  6.61e-15  3.16e-15 |
 NRC1 |   287   265     8   287     3.66     4.86     4.86     4.86   | 8.82e-14  3.25e-14  6.56e-15 |
 HRAO |   286   286     1   286     3.26     4.84     0.89     0.89   | 2.41e-14  5.02e-15  4.97e-15 |
 TID1 |   283   282     1   283     3.67     4.79     2.25     2.25   | 5.73e-14  1.57e-14  4.78e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.75     4.46     4.88     4.88   | 4.30e-14  7.62e-15  1.96e-15 |
 MDVJ |   245   242     1   245     2.49     4.05     4.12     4.12   | 1.21e-13  1.29e-14  6.25e-15 |
 ZECK |   288   287     0   288     2.55     3.90     4.88     4.88   | 3.66e-14  8.58e-15  3.37e-15 |
 NIST |   216   216     0   216     2.20     3.55     3.62     3.62   | 3.44e-14  7.09e-15         - |
 KOUR |   288   288     0   288     2.27     3.11     0.59     0.59   | 3.82e-14  1.06e-14  3.17e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.06     2.57     0.75     0.75   | 3.71e-14  7.80e-15  2.17e-15 |
 IRKM |   288   287     1   288     1.96     2.32     0.44     0.44   | 4.26e-14  1.82e-14  4.64e-15 |
 SFER |   276   276     0   276     1.86     2.19     0.98     0.98   | 4.99e-14  9.22e-15  2.81e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.77     1.90     1.98     1.98   | 3.72e-14  8.98e-15  3.94e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.64     1.63     2.13     2.13   | 5.88e-14  1.37e-14  3.84e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     1.63     1.60     0.39     0.39   | 2.78e-14  5.54e-15  2.22e-15 |
 MATE |   204   204     0   204     1.28     1.37     0.72     0.72   | 8.47e-14  2.35e-14         - |
 GOL2 |   265   265     0   265     1.36     1.22     3.87     3.87   | 8.10e-14  1.11e-14  5.36e-15 |
 TIDB |   276   275     1   276     1.05     0.70     1.64     1.64   | 8.93e-14  1.27e-14  3.14e-15 |
 MADR |   276   276     0   276     0.87     0.48     0.79     0.79   | 3.94e-14  1.10e-14  4.56e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     0.77     0.36     0.12     0.12   | 2.75e-14  8.67e-15  2.09e-15 |
 G06  |   288   286     1   288     1.50     0.23     2.85     2.85   | 6.85e-14  1.99e-14  2.34e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.88     0.22     4.88     4.88   | 6.30e-14  2.84e-14  1.47e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.59     0.21     0.04     0.04   | 3.55e-14  7.91e-15  6.06e-15 |
 G04  |   288   285     1   288     1.56     0.12     0.49     0.49   | 7.38e-14  2.26e-14  5.84e-15 |
 G09  |   288   287     1   288     1.86     0.11     0.44     0.44   | 6.06e-14  2.24e-14  2.14e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     2.26     0.09     0.35     0.35   | 7.25e-14  2.37e-14  1.58e-14 |
 NLIB |   287   284     1   287     0.34     0.07     1.73     1.73   | 6.31e-14  1.43e-14  3.00e-15 |
 G02  |   288   288     0   288     0.23     0.02     1.36     1.36   | 5.40e-13  5.60e-14  1.73e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.36     0.36   | 5.98e-13  6.10e-14  3.40e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.28     0.02     1.12     1.12   | 7.34e-13  8.49e-14  4.57e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.26     0.02     0.84     0.84   | 6.29e-14  1.94e-14  7.05e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     4.87     0.02     0.69     0.69   | 6.48e-14  2.26e-14  1.34e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.31     0.02     3.33     3.33   | 6.86e-14  5.33e-14  2.67e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.08     1.08   | 7.03e-13  6.85e-14  1.55e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.14     1.14   | 5.92e-13  6.23e-14  2.93e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.48     0.48   | 7.12e-13  7.11e-14  1.52e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.41     0.41   | 6.64e-13  6.43e-14  4.12e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.73     0.73   | 5.99e-13  7.48e-14  5.58e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.19     0.01     2.00     2.00   | 7.56e-13  7.66e-14  4.54e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.13     0.13   | 7.23e-13  5.97e-14  2.97e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.33     0.33   | 7.21e-13  7.31e-14  2.92e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.72     0.01     0.26     0.26   | 6.47e-14  2.18e-14  2.83e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.25     0.01     0.17     0.17   | 5.75e-13  6.78e-14  2.58e-14 |
 ABPO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-12  7.84e-13  1.59e-13 |
 ALBH |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.75e-13  1.55e-13  1.32e-13 |
 AREQ |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.03e-13  5.84e-13  2.76e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  6.64e-13  1.11e-13 |
 CEDU |   288   240    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-12  4.97e-13  1.57e-13 |
 DARW |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-12  3.65e-13  1.60e-13 |
 DGAR |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-12  7.04e-13  1.28e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.36e-13  1.53e-13  1.59e-13 |
 FLIN |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-12  4.09e-13  1.89e-13 |
 G01  |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.47e-14  2.45e-14  1.90e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.68e-13  9.00e-14  5.84e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  2.54e-13  1.87e-13 |
 G10  |   288   280     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-13  5.37e-14  2.37e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.91e-13  7.31e-14  4.45e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.00e-13  9.10e-14  5.24e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.26e-13  9.86e-14  4.00e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.36e-13  1.05e-13  3.49e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  3.71e-13  1.46e-13 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.52e-14  3.38e-14  1.14e-14 |
 GODE |   288   251    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.99e-12  8.12e-13  1.96e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.98e-13  1.35e-13  1.25e-13 |
 HOFN |    60    24    26     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.94e-11  6.66e-12         - |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.70e-13  3.18e-13  2.56e-13 |
 MAC1 |   287    85   127     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.49e-11  6.55e-12  7.40e-13 |
 MKEA |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  7.07e-13  2.06e-13 |
 NTUS |   285   273     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-12  6.47e-13  4.10e-13 |
 PIE1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.77e-12  3.98e-13  7.98e-14 |
 QAQ1 |   288   238     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-12  6.53e-13  2.08e-13 |
 REUN |    99    35    47     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.72e-11  1.04e-11         - |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  4.04e-13  1.35e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TSKB |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.73e-12  6.89e-13  2.97e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  4.26e-13  1.49e-13 |
 WSRT |    47    12    25     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.48e-11  5.79e-12         - |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-14  5.10e-15  3.07e-15 |
 YAR2 |   288   252    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.72e-12  5.26e-13  2.18e-13 |
 BJFS |   281     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 COCO |   287   262    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.32e-12  3.28e-13  1.42e-13 |
 TSK2 |   267   267     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.66e-12  6.01e-13  2.63e-13 |
 TOW2 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.63e-12  3.23e-13  1.24e-13 |
 NKLG |   288   229    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-12  6.62e-13  2.50e-13 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  5.36e-13  1.31e-13 |
 TLSE |   288   274     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.93e-12  5.65e-13  9.33e-14 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.98e-13  5.05e-13  7.14e-14 |
 KERG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAV1 |   286   227    29     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-11  1.94e-12  3.78e-13 |
 REYK |   288   264     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-12  7.24e-13  1.31e-13 |
 BAKE |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 WIND |   288   236    26     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.74e-12  1.32e-12  3.10e-13 |
 IQAL |   288   272     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.87e-12  9.48e-13  1.85e-13 |
 SVTL |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-14  1.08e-14  4.03e-15 |
 CHTI |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  7.09e-13  9.97e-14 |
 ABMF |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.19e-13  2.88e-13  1.63e-13 |
 FALK |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 CCJ2 |   288   275     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-12  6.33e-13  2.86e-13 |
 KRGG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  4.94e-13  3.45e-13 |
 SEYG |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.89e-12  5.27e-13  6.74e-13 |
 PNGM |   278   278     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-12  4.73e-13  5.21e-13 |
 USN7 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.44e-14  1.70e-14  5.00e-15 |
 WARK |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.74e-12  6.52e-13  1.02e-13 |
 SOLO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 LAUT |    99    50    35     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-11  1.63e-12         - |
 CKIS |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.19e-12  9.52e-13  4.29e-13 |
 DYNG |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.17e-12  5.36e-13  1.75e-13 |
 ASCG |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-12  5.89e-13  3.08e-13 |
 CHPG |    74    74     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.87e-12  6.60e-13         - |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.86e-13  5.80e-13  2.73e-13 |
 JFNG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-13  2.74e-13  1.73e-13 |
 GAMG |   288   257     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.95e-12  5.11e-13  2.31e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.03e-21  4.95e-19  5.00e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUTH      SUTH      NLIB |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
