
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2116   Day: 4   MJD: 59060                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880     55     358    -723    623    623      0   2131   2131      0    0.00
 cod |   288     0  28850     28    -892     -11      9      7     10    105    156     72   25.87
 emr |   288     0  22461    938   -1542     -58     20     19     20    110     84    123    9.30
 esa |   288     0  30227     12    -331   -1875      9      8      9     88    110     78   24.69
 gfz |   288     0  38282   1081     475    -409     12     10     12     94     96     93   19.77
 iga |    96     0   2880     10      15      -6     40     40      0    118    118      0    0.00
 igc |   288     0   6412      0     132    -144    102    102      0    334    334      0    0.00
 igu |    96     0   2784     84     -13    -603    594    594      0   1119   1119      0    0.00
 jpl |   288     0  24942    287  162964    -685     10     10     11     84     88     81   20.37
 ngs |    96     0   2880     31     183    -296    628    628      0   2050   2050      0    0.00
 usn |   288     0  32681     49   -2040    -720     76     96     68    464    174    527    0.00
 whu |   288     0  25050    133     249    -465     25     33     20    282    428    160    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   465    74    21   -56   -43  -123     -   -47     7   338    66  -675 |
    2 | -1738  -192    29   120   116   110   112   561   -28 -1715    76   698 |
    3 |   512    30    75   -50  -213  -108     -   884   196   523    89  -321 |
    4 |  -825    95     7   -65     X  -121     -     -   -44  -995   -24   176 |
    5 | -2507  -139   -26    -5   126    52  -135 -1582    72 -2504   255  -112 |
    6 |  -769   111   -40   -62   -38   -71     -   747   -11  -818   132  -480 |
    7 | -3959   -54   142   -21   -13    72   264  -999    44 -3224   203  -194 |
    8 |  7075    35    65   -20  -163    -1     -  4059   108  6472    68   -70 |
    9 | -1099    22    -1    51   -98   -13  -391    -3    -8  -905    46   -25 |
   10 |  -169   164     X  -212  -134  -108   296  1214   175   -83   223   117 |
   11 |  3224   125   -48    -3   -66   -47   495   369   -70  3460     8    10 |
   12 |  -781    57  -140     3    40   -42    40   -83   -51  -652    91  -248 |
   13 |  2321   123  -179    73     5   -81   -95  -970  -170  2040     8  -292 |
   15 |  -867  -185    49    49    77    27   396  -199    79  -784   291  -190 |
   16 |   683  -139   170    22    47   118   -23    -3    27   656   190   289 |
   17 |     2    70   -15  -148   138     0     -  1020   -36  -269   147  -147 |
   18 | -1445   191  -108  -116     X  -181     - -1316   -54 -1466     -  -925 |
   19 | -2643  -180    82    79   133    83   195   -54   -33 -2445   127   722 |
   20 |  1640  -208   120    61   112   197    56   468    27  1554    72   705 |
   21 |  2238  -182    28    16   122    76   -14   158    81  2067    92   648 |
   22 | -2364  -265    84   121    84   168  -167   898    70 -2338   117   723 |
   24 | -1553   174   -82   -79   -17   -69  -179 -2207   -78 -1474   159  -527 |
   25 |   829   167    -1  -171   -45    95  -482   859    39   719   218  -243 |
   26 |  -279   270     1  -182   -56   -89    82 -1253   -69  -199    78   -89 |
   27 |    69   138    89  -104   -42    16   -84  -124   -50   141    65   -38 |
   28 |  3201  -200     1   173    -8   246    51  -636    51  3262    99   123 |
   29 | -2068    -5    12  -150   104   -23   180   497    81 -2164   257  -244 |
   30 |  1550   194   -63    12   -79   115  -151   974  -156  1589   123   146 |
   31 |   762   196    22  -226    -8  -112    13  1081    24   292    74  -348 |
   32 |   404   180    77  -144   -33  -183  -462 -1020   -57   354   145    77 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 AGGO |     -     -     -    52     -     -     -     -   -63     -     -     - |
 ALBH |     -    17   -47     -     -     -     -     -     -     -     4     - |
 ALIC |     -     -     -   -39    48     -     -     -     -     -    97  -128 |
 AREG |     -    36   -45   -29     -     -     -     -    10     -     -     - |
 AREQ |     -     -    25     -   -12     -     -     -     -     -   298   176 |
 ARTU |     -     -     -     6    -7     -     -     -     -     -  -142   175 |
 ASCG |     -     -     -     3     -     -     -     -    -4     -    91     - |
 BADG |     -     -   -45    17     -     -     -     -     -     -    29     - |
 BAKE |     -     -     -    71   -88     -     -     -     -     -   139    51 |
 BJFS |     -     -   -83     -    39     -     -     -     -     -     -     7 |
 BOGT |     -    23     -   -88    37     -     -     -    41     -   201    36 |
 BOR1 |     -     0     0     -     -     -     -     -     -     -   105     - |
 BRFT |     -     -     -    34    31     -     -     -   -72     -    61     - |
 BRMU |     -     -     -   -77   157     -     -     -   -59     -   -35   -59 |
 BRUX |     -    14    71     -   -51     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    14     -     8   -28     -     -     -     -     -   328     - |
 CCJ2 |     -     -     -   193     6     -     -     -  -231     -     -    -6 |
 CEBR |     -     -    -2     1     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -   126    46    27     -     -     -  -140     -   309    23 |
 CHAN |     -     -     -     -   -20     -     -     -    20     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -    17   -31     -     -     -    10     -   113    43 |
 CHTI |     -     -     -     -    40     -     -     -   -38     -    91   113 |
 CHUR |     -     -    78     -   -37     -     -     -     X     -    84    57 |
 CKIS |     -   -49     -    33     -     -     -     -    23     -   -93     - |
 COCO |     -     -     -    85  -135     -     -     -    28     - -2163     5 |
 CORD |     -    18     -     -   -23     -     -     -     -     -    36     - |
 CPVG |     -   -26     -    15     -     -     -     -    15     -   -32     - |
 CRO1 |     -    67    17   -72    46     -     -     -   -50     -   173     - |
 CUSV |     -     -     -   -56    57     -     -     -    13     -   114   -53 |
 DARW |     -   -24     -    32    -8     -     -     -     -     -   124    -4 |
 DAV1 |     -    10     -   -39    35     -     -     -     -     -   242     4 |
 DGAR |     -    63     -   132  -247     -     -     -     -     -   273   110 |
 DRAO |     -    72     0     -   -94     -     -     -     -     -   142    15 |
 DUBO |     -    50     -     -   -65     -     -     -     -     -   146     - |
 DYNG |     -    -7     -     7     -     -     -     -     -     -   107     - |
 FAA1 |     -   -91     -    99   -10     -     -     -     -     -     -     - |
 FLIN |     -   -58     -    61     X     -     -     -     -     -     -    44 |
 FTNA |     -    70     -   -73     -     -     -     -     -     -    34     - |
 GAMB |     -     -     -    46     -     -     -     -   -55     -    49     - |
 GLPS |     -    26     -    -7     8     -     -     -   -32     -   -19     - |
 GODE |     -   181  -502     -     X     -     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |     -     -    50   -19     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |     -    52     -     -   -69     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -     -     -     -   116     -     -     -  -113     -   -35  -125 |
 HARB |     -   -40     -    40   -79     -     -     -    79     -     -    42 |
 HERS |     -   -33   -33     -    59     -     -     -     -     -   149     - |
 HOB2 |     -    69     9     -  -116     -     -     -    21     -     8   -45 |
 HOFN |     -  -132     -     -   172     -     -     -     -     -   -81   -90 |
 HOLB |     -     -     -   -42     -     -     -     -    51     -     -   139 |
 HRAO |     -     -   -17     -     8     -     -     -     -     -   165     - |
 HYDE |     -     -     -     -   138     -     -     -  -134     -   123  -168 |
 IENG |     -   -88   -48     -   137     -     -     -     -     -    70     - |
 IISC |     -     -     -   180  -225     -     -     -     -     -   204     - |
 INEG |     -     -     -   115  -143     -     -     -     -     -     -  -435 |
 IRKM |     -     -    40     -     -     -     -     -   -18     -   164     - |
 JPLM |     -     -     -     -   -80     -     -     -    77     -     -     - |
 KAT1 |     -     -   -54     -     -     -     -     -    25     -   -19     - |
 KERG |     -     -     -     -    15     -     -     -   -15     -   425   142 |
 KIRU |     -     8     -    -9     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -    60     0     -  -192     -     -     -   110     -   169    73 |
 KOKV |     -     -    93    86  -142     -     -     -     -     -   139    56 |
 KOUG |     -    -4     -     -     -     -     -     -     5     -     -     - |
 KOUR |     -    24     -    51   -92     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -  -106     -    97    18     -     -     -     -     -   177     - |
 MAC1 |     -     -     -   -77   -28     -     -     -   116     -   192    37 |
 MAL2 |     -   -95     -    61    51     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -  -136     -    97    63     -     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -   -47     -   150     -     -     -  -124     -   -15     - |
 MAW1 |     -     -     -     -   -79     -     -     -    77     -   309   105 |
 MAYG |     -  -125     -   147     -     -     -     -   -11     -     -     - |
 MCM4 |     -    27     -     -   -35     -     -     -     -     -    45   -33 |
 MDO1 |     -    82     -   -59   -54     -     -     -    21     - -1566     - |
 MDVJ |     -    26    77     -   -69     -     -     -     -     -   335   165 |
 MGUE |     -    -9   -51    31     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    59     4     -   -78     -     -     -     -     -   219   -65 |
 NICO |     -  -111     -     -   146     -     -     -     -     -    49     9 |
 NIST |     -    17   -46     -     -     -     -     -     -     -   -24     - |
 NKLG |     -   -29     -    36   -66     -     -     -    57     -    35    22 |
 NLIB |     -     -    93     -   -47     -     -     -     1     -    17     - |
 NOVM |     -     -  -195     -    92     -     -     -     -     -     -   227 |
 NRC1 |     -    -3   -92     -    45     -     -     -     -     -   -37    30 |
 NRIL |     -     -     -    25    -4     -     -     -   -27     -    94     - |
 NTUS |     -     -     -   -79    98     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |     -     -     -   -97   121     -     -     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -  -493     -     -     -     -     -   225     -  -174   316 |
 OHI2 |     -     -     -    48   -61     -     -     -     -     -   -64  -283 |
 OHI3 |     -     -   350     -     -     -     -     -  -160     -   343     - |
 ONSA |     -   -52   -18     -    76     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -    41     -     -   -54     -     -     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -   109  -136     -     -     -     -     - -1704     - |
 PIE1 |     -    99    19     -  -139     -     -     -     -     - -1026   186 |
 PIMO |     -     -     -    17  -110     -     -     -    86     -    20     - |
 PNGM |     -     -     -    -3     -     -     -     -     4     -   111     - |
 POL2 |     -  -159     -     -   157     -     -     -    49     -     -    47 |
 POTS |     -   -17     -     -    22     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    26   -73     -    -3     -     -     -     -     -     -   -55 |
 QAQ1 |     -    24     -    -8     -     -     -     -   -22     -     -     - |
 RAEG |     -     -     -     8     -     -     -     -   -10     -     -     - |
 REUN |     -   -32     -   -24    46     -     -     -    22     - -2174    15 |
 REYK |     -   -91     -    12   105     -     -     -     -     -  -265  -121 |
 RIO2 |     -   174     -  -128   -68     -     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -     -   135     -     -     -  -131     - -2326     - |
 SCH2 |     -   -32     -    -3  -124     -     -     -   165     -  -131    30 |
 SCOR |     -     -     -     -   -37     -     -     -    36     -     -     - |
 SEYG |     -   -99     -   147     -     -     -     -   -52     -     -     - |
 SFER |     -     -  -135     -    64     -     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -    26     -     -     -     -   -31     -     -     - |
 SPT0 |     -     -    25     -   -12     -     -     -     -     -     -     - |
 STHL |     -   -83     -    43    97     -     -     -   -38     -    46    30 |
 STJO |     -   -28  -111     -    58     -     -     -    23     -    65    -1 |
 SUTM |     -     -     -  -176   220     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -17   -43     -     -     -     -    57     -     -   -48 |
 SYOG |     -  -245     -   173   114     -     -     -     -     -   589    56 |
 TID1 |     -   -39   108     -     -     -     -     -     -     -   -29     - |
 TIDB |     -     -   257   -97     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -    42   -52     -     -     -     -     -    92     - |
 TLSE |     -   -23     -     -    30     -     -     -     -     -    37     - |
 TOW2 |     -    17     -    67  -107     -     -     -     -     -   202    -4 |
 TRO1 |     -     -     X     -  -107     -     -     -   104     -  -350   -73 |
 TSKB |     -     5     -     -    -6     -     -     -     -     -   436     - |
 TWTF |     -    53     -     -   -70     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    44   -55     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -  -130   162     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -    11     -    26   -47     -     -     -     -     -   139     - |
 VILL |     -    -7     -    14    -7     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -17    14     -    16     -     -     -     -     -   189     - |
 WARK |     -     -   141   -47     -     -     -     -    -7     -     -     - |
 WHIT |     -     -     -    28   -35     -     -     -     -     -    19    -4 |
 WIND |     -     -     -   -91   114     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -    67     -   -32     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -85  -104    57    89     -     -     -     -     -  -212   -68 |
 WTZZ |     -     5   -14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -   -33     -     -    43     -     -     -     -     -   196    83 |
 YAR2 |     -     -    80     -     -     -     -     -   -37     -   152     - |
 YELL |     -     -  -135     -    63     -     -     -     -     -  -115   -81 |
 YSSK |     -     -     -    10   -13     -     -     -     -     -   -67     - |
 ZAMB |     -    41     -    -6    -4     -     -     -   -42     -   156     2 |
 ZECK |     -     -  -164     -    77     -     -     -     -     -     -    32 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   256    10    13     8     9    30     -   187    11   271    74    41 |  288    211
    2 |   365     6    13     6     9    20   105   474    11   389    99    24 |  288    251
    3 |   399    11    18    11     9    56     -   412    11   326   152    88 |  288    273
    4 |   337     6    24     7     X    35     -     -    10   320    56    35 |  288    132
    5 |   533     6    24     7     8    38    66   689    10   546    78    42 |  288    425
    6 |   443     9    14     7    15    22     -   479    12   497    87    16 |  288    197
    7 |  1586     5    24     6     8    19    54   932    12  1361    77    15 |  288    204
    8 |   717     6    14    11    15    24     -  1312    12  1387    82    27 |  288   1379
    9 |   588     7    25     7    19    22   157   181    10   490    63    23 |  288    200
   10 |   422     9     X    12    10    67    71   598    10   298   195    73 |  288    214
   11 |   659     8    16     8    15    39   137   285    12   511   117    33 |  288    252
   12 |   657     6    27     7     8    35   121   345    11   635   119    31 |  288    416
   13 |   911     7    28     8     9    59   119   476     8   711    79    21 |  288    262
   15 |   499     7    23    12     8    57    44   198     9   465   101    28 |  288    204
   16 |   586     8    14     7     9    32    96   372     9   721    78    20 |  288    452
   17 |   590     6    20    11    10    26     -   467    10   777   109    22 |  288    439
   18 |   331     7    29    12     X    65     -   796     7   295     -    51 |  288    157
   19 |   534     6    18    12    17    23    74   298    10   420   139    24 |  288    331
   20 |   348     8    14    10     6    72    52   375     7   487    60    26 |  288    365
   21 |   528     8    22    11     8    37   123   485     9   486    60    26 |  288    306
   22 |   627    10    12     8     8    33    67   386    10   657    73    30 |  288    326
   24 |  1449     6    29    10    12    46    65  1792    14  1370   117    17 |  288   1421
   25 |   394     8    18     7     8    33   126   292    10   520   164    30 |  288    186
   26 |   455     9    21     8     8    39   135   721     8   461    52    29 |  288    179
   27 |   247     6    12    11    12    35    65   222     9   254    44    30 |  288    213
   28 |   751     7    19     7    11    45    61   475    10   638   110    25 |  288    540
   29 |   310     6    14     9    11    42    81   388     8   355    68    33 |  288    248
   30 |   495     5    18     5     8    28    87   277    10   239    60    22 |  288    117
   31 |   616    11    16    10     7    39   112   901     9   782    68    31 |  288    339
   32 |   366     9    19     8    11    18   197   572     9   286    61    34 |  288    165
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 AGGO |     -     -     -     8     -     -     -     -     9     -     -     - |  276   3610
 ALBH |     -     5    15     -     -     -     -     -     -     -    24     - |  288   1484
 ALIC |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -    17    13 |  288   2739
 AREG |     -     8    14     7     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   3068
 AREQ |     -     -    17     -     8     -     -     -     -     -    19    13 |  288   2929
 ARTU |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -    95    18 |  288    >>>
 ASCG |     -     -     -     7     -     -     -     -     9     -    37     - |  288   3257
 BADG |     -     -    22     8     -     -     -     -     -     -    18     - |  282     34
 BAKE |     -     -     -    11    14     -     -     -     -     -    82    23 |  288   3523
 BJFS |     -     -    20     -    10     -     -     -     -     -     -    19 |  288   2244
 BOGT |     -     9     -    10    14     -     -     -    11     -   123    12 |  288   5357
 BOR1 |     -     6    17     -     -     -     -     -     -     -    25     - |  288   2846
 BRFT |     -     -     -     9    11     -     -     -    11     -    45     - |  288   2581
 BRMU |     -     -     -     8    12     -     -     -    12     -    77    17 |  288   3726
 BRUX |     -     7    11     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     16
 CAS1 |     -     9     -     7     9     -     -     -     -     -   138     - |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -    11    16     -     -     -    18     -     -    19 |  288   2863
 CEBR |     -     -    19     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     25
 CEDU |     -     -    21    11    10     -     -     -    10     -    37    11 |  288   1506
 CHAN |     -     -     -     -    15     -     -     -    15     -     -     - |  288   4974
 CHPI |     -     -     -    13    14     -     -     -    10     -    25    13 |  288   1937
 CHTI |     -     -     -     -     9     -     -     -     9     -    39    10 |  288   2117
 CHUR |     -     -    19     -     9     -     -     -     X     -    59    27 |  276  54444
 CKIS |     -    11     -    11     -     -     -     -    12     -    75     - |  288   3507
 COCO |     -     -     -    11    15     -     -     -    12     -   129    18 |  288   1405
 CORD |     -    22     -     -    29     -     -     -     -     -    87     - |  277   4170
 CPVG |     -    13     -    10     -     -     -     -    14     -    43     - |  288   4365
 CRO1 |     -    15    24    14    18     -     -     -    17     -    72     - |  288   4923
 CUSV |     -     -     -    10    13     -     -     -    11     -   233    16 |  288   4109
 DARW |     -    10     -    11    12     -     -     -     -     -    26    12 |  288   1330
 DAV1 |     -     7     -     6     8     -     -     -     -     -    37    11 |  288   1822
 DGAR |     -    11     -    11    14     -     -     -     -     -    24    16 |  288   1911
 DRAO |     -     7    14     -    10     -     -     -     -     -    47    16 |  288   1637
 DUBO |     -     7     -     -     9     -     -     -     -     -    64     - |  286  38932
 DYNG |     -     5     -     5     -     -     -     -     -     -    29     - |  288   1632
 FAA1 |     -    23     -    18    19     -     -     -     -     -     -     - |  285   7258
 FLIN |     -    10     -    10     X     -     -     -     -     -     -    21 |  286   1821
 FTNA |     -     9     -     9     -     -     -     -     -     -    29     - |  288   3797
 GAMB |     -     -     -    12     -     -     -     -    14     -    28     - |  106   2548
 GLPS |     -     8     -     9    14     -     -     -     8     -    77     - |  288   5014
 GODE |     -     4    12     -     X     -     -     -     -     -     -     - |  148   2687
 GOL2 |     -     -    21     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     86
 GOPE |     -     6     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 GUAT |     -     -     -     -    14     -     -     -    13     -    34    17 |  288   2779
 HARB |     -     8     -     8    11     -     -     -     8     -     -    10 |  288   2272
 HERS |     -    10    18     -    10     -     -     -     -     -    51     - |  288     22
 HOB2 |     -    12    12     -    11     -     -     -    11     -   177    11 |  288    925
 HOFN |     -     7     -     -     9     -     -     -     -     -    26    10 |  288   2425
 HOLB |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -     -    12 |  288   1701
 HRAO |     -     -    21     -    10     -     -     -     -     -    25     - |  286     63
 HYDE |     -     -     -     -    14     -     -     -    13     -    31    18 |  288   3593
 IENG |     -    13    23     -    11     -     -     -     -     -    28     - |  288     32
 IISC |     -     -     -     9    12     -     -     -     -     -    28     - |  276   2899
 INEG |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     -     -    36 |  233   3986
 IRKM |     -     -    21     -     -     -     -     -    10     -    26     - |  287     92
 JPLM |     -     -     -     -    12     -     -     -    11     -     -     - |  288   7313
 KAT1 |     -     -    16     -     -     -     -     -     7     -    85     - |  288   1616
 KERG |     -     -     -     -    12     -     -     -    12     -    37    19 |  288   3762
 KIRU |     -     6     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   1150
 KOKB |     -    14    28     -    24     -     -     -    11     -    54    23 |  288    119
 KOKV |     -     -    32    17    19     -     -     -     -     -    48    29 |  286    124
 KOUG |     -    10     -     -     -     -     -     -    13     -     -     - |  288   1032
 KOUR |     -    14     -    14    19     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 KRGG |     -    11     -     9    16     -     -     -     -     -   119     - |  288   3797
 MAC1 |     -     -     -    10    11     -     -     -    11     -    43    17 |  288   1655
 MAL2 |     -    16     -    14    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   7880
 MAS1 |     -    10     -    11    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   3120
 MATE |     -     -    16     -    12     -     -     -    13     -    39     - |  288    101
 MAW1 |     -     -     -     -     8     -     -     -     8     -    64    16 |  288   1787
 MAYG |     -     9     -    11     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   3281
 MCM4 |     -     8     -     -    10     -     -     -     -     -    32    10 |  288   4038
 MDO1 |     -     9     -    13    16     -     -     -    12     -    54     - |  288   2716
 MDVJ |     -    12    26     -    18     -     -     -     -     -    32    24 |  288     45
 MGUE |     -    11    24     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 MKEA |     -     8    35     -    14     -     -     -     -     -    67    17 |  288   1984
 NICO |     -     8     -     -    10     -     -     -     -     -    74    20 |  288   4037
 NIST |     -    13    36     -     -     -     -     -     -     -    85     - |  220     19
 NKLG |     -     9     -    10    13     -     -     -     9     -   102    13 |  288   2882
 NLIB |     -     -    27     -    25     -     -     -    22     -    88     - |  287     48
 NOVM |     -     -    21     -    10     -     -     -     -     -     -    79 |  269     52
 NRC1 |     -    10    21     -    13     -     -     -     -     -    42    18 |  288     24
 NRIL |     -     -     -     8    10     -     -     -    10     -    38     - |  288   6275
 NTUS |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     -     - |  285   3876
 NYA2 |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4419
 NYAL |     -     -    21     -     -     -     -     -    10     -    41    56 |  145    409
 OHI2 |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -    29    15 |  288    374
 OHI3 |     -     -    20     -     -     -     -     -     9     -    34     - |  243    333
 ONSA |     -    10    19     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 OUS2 |     -     7     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   5174
 PETS |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -   127     - |  288    >>>
 PIE1 |     -     8    19     -     9     -     -     -     -     -    54    18 |  288   1648
 PIMO |     -     -     -    12    15     -     -     -    13     -    30     - |  288  12264
 PNGM |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -    31     - |  288   4336
 POL2 |     -     7     -     -     9     -     -     -    11     -     -    13 |  288   4490
 POTS |     -     8     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   3804
 PRDS |     -    13    30     -    10     -     -     -     -     -     -    20 |  288     61
 QAQ1 |     -     6     -     8     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   2203
 RAEG |     -     -     -    13     -     -     -     -    15     -     -     - |  288   3306
 REUN |     -     8     -    12    11     -     -     -    10     -    98    12 |  288   2171
 REYK |     -     9     -     8    11     -     -     -     -     -   101    10 |  288   2248
 RIO2 |     -     6     -    10     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   7879
 SANT |     -     -     -     -     9     -     -     -     9     -   159     - |  288   1359
 SCH2 |     -     7     -     8    17     -     -     -    13     -    31    11 |  288   3405
 SCOR |     -     -     -     -    10     -     -     -    10     -     -     - |  288   2181
 SEYG |     -    11     -    13     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   2544
 SFER |     -     -    19     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  276     54
 SOLO |     -     -     -     7     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   3738
 SPT0 |     -     -    14     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 STHL |     -    13     -    10    12     -     -     -    10     -    43    14 |  288   3544
 STJO |     -    12    31     -    15     -     -     -    12     -    85    24 |  288   4342
 SUTM |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   5607
 SVTL |     -     -    34    11     -     -     -     -    13     -     -    24 |  283    124
 SYOG |     -     8     -     9     9     -     -     -     -     -    57    12 |  288   1978
 TID1 |     -     6    16     -     -     -     -     -     -     -    48     - |  288     22
 TIDB |     -     -    14     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  207     33
 TIXI |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -    23     - |  288    >>>
 TLSE |     -     8     -     -    11     -     -     -     -     -    28     - |  288   1259
 TOW2 |     -    11     -    11    10     -     -     -     -     -    42    12 |  288   1256
 TRO1 |     -     -     X     -     8     -     -     -     8     -    20     9 |  288   5033
 TSKB |     -     9     -     -    12     -     -     -     -     -    52     - |  288   2345
 TWTF |     -     9     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 UNSA |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   6760
 URUM |     -     -     -    12    15     -     -     -     -     -     -     - |  285   5043
 USN7 |     -    12     -    12    15     -     -     -     -     -    27     - |  288     27
 VILL |     -    15     -    12    17     -     -     -     -     -     -     - |  288   3112
 WAB2 |     -    10    20     -    10     -     -     -     -     -    60     - |  288     18
 WARK |     -     -    17     8     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   2124
 WHIT |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -    32    13 |  276    >>>
 WIND |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   4185
 WSRT |     -     -    13     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   1855
 WTZR |     -     9    15     7     9     -     -     -     -     -    82    14 |  288     22
 WTZZ |     -     8    22     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 XMIS |     -     9     -     -    12     -     -     -     -     -    23    17 |  288   2685
 YAR2 |     -     -    14     -     -     -     -     -     6     -    56     - |  288   1370
 YELL |     -     -    19     -     9     -     -     -     -     -    46    24 |  281     27
 YSSK |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -    21     - |  288    >>>
 ZAMB |     -    10     -     9    13     -     -     -     9     -    48    11 |  288   3957
 ZECK |     -     -    13     -     6     -     -     -     -     -     -    24 |  288     46
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   624     9    21    10    12    40   103   595    11   629    76    26 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
jpl |   SCH2  | 2116-4 18:10:00 |        -580



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 NRC1 |   288   286     1   288     3.28     4.69     4.68     4.68   | 3.49e-14  9.15e-15  1.22e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.31     4.69     0.28     0.28   | 2.30e-14  7.77e-15  1.71e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     3.02     4.69     4.63     4.63   | 3.35e-14  9.60e-15  4.53e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     2.94     4.69     0.16     0.16   | 3.45e-14  8.23e-15  2.05e-15 |
 IENG |   288   282     2   288     3.54     4.69     4.46     4.46   | 4.57e-14  1.36e-14  2.01e-15 |
 WTZZ |   288   287     0   288     3.49     4.69     4.03     4.03   | 2.42e-14  6.85e-15  2.10e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.38     4.69     4.68     4.68   | 2.08e-14  1.04e-14  1.38e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.90     4.69     3.17     3.17   | 1.70e-14  6.28e-15  2.00e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.61     4.69     4.68     4.68   | 2.33e-14  5.08e-15  1.40e-15 |
 HRAO |   286   283     1   286     3.17     4.65     0.93     0.93   | 3.65e-14  6.57e-15  4.30e-15 |
 YELL |   281   278     1   281     3.16     4.56     4.56     4.56   | 5.39e-14  1.27e-14  2.48e-15 |
 MDVJ |   288   284     2   288     2.77     4.55     4.68     4.68   | 5.09e-14  1.57e-14  3.72e-15 |
 BADG |   282   282     0   282     2.78     4.55     0.75     0.75   | 3.73e-14  7.90e-15  3.71e-15 |
 CEBR |   276   275     0   276     3.80     4.45     2.96     2.96   | 3.71e-14  1.20e-14  2.46e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.56     4.00     4.68     4.68   | 3.98e-14  6.98e-15  2.14e-15 |
 SVTL |   283   283     2   229     2.81     3.65     1.25     1.25   | 4.37e-14  2.82e-14  6.65e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.42     3.59     4.68     4.68   | 3.42e-14  9.53e-15  5.27e-15 |
 NIST |   220   220     0   220     2.11     3.41     3.54     3.54   | 3.72e-14  7.74e-15  1.31e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.17     2.91     0.60     0.60   | 3.66e-14  1.04e-14  2.87e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     1.99     2.44     0.77     0.77   | 6.08e-14  1.77e-14  7.41e-15 |
 IRKM |   287   276     4   287     1.87     2.17     0.46     0.46   | 9.00e-14  2.21e-14  9.37e-15 |
 SFER |   276   276     0   276     1.78     2.03     0.99     0.99   | 5.11e-14  9.87e-15  4.12e-15 |
 MATE |   288   287     1   288     1.72     1.82     1.06     1.06   | 8.29e-14  1.50e-14  6.14e-15 |
 KOKV |   286   286     0   286     1.70     1.79     2.05     2.05   | 6.69e-14  1.57e-14  8.63e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     1.65     1.68     0.42     0.42   | 2.48e-14  9.39e-15  1.43e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.59     1.57     2.18     2.18   | 6.23e-14  1.30e-14  2.55e-15 |
 GOL2 |   276   276     0   276     1.35     1.16     3.67     3.67   | 7.59e-14  1.72e-14  9.96e-15 |
 NOVM |   269   269     0   269     1.21     0.98     1.76     1.76   | 9.52e-14  1.62e-14  5.67e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     0.75     0.35     0.91     0.91   | 2.80e-14  5.51e-15  4.75e-15 |
 OHI3 |   243   243     0   243     0.64     0.30     0.63     0.63   | 1.02e-09  8.03e-11  3.71e-11 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.62     0.24     0.05     0.05   | 3.34e-14  8.64e-15  2.76e-15 |
 G06  |   288   287     0   288     1.45     0.21     2.88     2.88   | 5.78e-14  2.19e-14  2.41e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.67     0.21     4.68     4.68   | 5.18e-14  1.92e-14  2.44e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     1.52     0.12     0.50     0.50   | 6.98e-14  2.48e-14  1.83e-14 |
 G09  |   288   285     1   288     1.77     0.11     0.44     0.44   | 7.41e-14  2.04e-14  2.64e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     2.14     0.09     0.36     0.36   | 4.81e-14  2.35e-14  2.13e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.67     0.03     2.55     2.55   | 7.12e-14  1.65e-14  8.98e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.02     0.02   | 4.93e-14  1.27e-14  2.68e-15 |
 G02  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.39     1.39   | 5.58e-13  5.75e-14  2.42e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.58     0.02     0.92     0.92   | 6.31e-14  2.62e-14  1.61e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.36     0.36   | 5.40e-13  6.47e-14  2.60e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.26     0.02     1.12     1.12   | 7.39e-13  7.71e-14  1.74e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.33     0.02     3.59     3.59   | 9.00e-14  4.98e-14  2.66e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.19     0.01     1.16     1.16   | 6.72e-13  6.59e-14  2.06e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.40     0.40   | 6.58e-13  6.09e-14  1.75e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.47     0.47   | 7.18e-13  7.37e-14  2.81e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.74     0.74   | 6.58e-13  6.70e-14  5.85e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.30     0.01     0.99     0.99   | 1.09e-13  3.43e-14  1.87e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.18     0.01     1.90     1.90   | 7.41e-13  7.12e-14  5.97e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.13     0.13   | 6.15e-13  6.81e-14  2.40e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.33     0.33   | 7.06e-13  7.53e-14  5.37e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     2.30     0.01     0.26     0.26   | 6.75e-14  3.79e-14  2.86e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.82     0.01     0.28     0.28   | 7.52e-14  1.85e-14  1.72e-14 |
 G13  |   288   286     1   288     0.24     0.01     0.17     0.17   | 7.03e-13  9.21e-14  1.65e-14 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  1.68e-13  2.07e-13 |
 ALIC |   288   240    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.91e-12  7.03e-13  1.58e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.09e-13  5.48e-13  2.75e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  6.38e-13  2.95e-13 |
 CEDU |   241   130    63     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.20e-11  5.02e-12  3.81e-13 |
 DARW |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-12  3.54e-13  1.08e-13 |
 DGAR |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.60e-12  5.45e-13  1.58e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.69e-13  1.71e-13  2.27e-13 |
 FLIN |   286   273     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-12  4.32e-13  1.52e-13 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.96e-14  3.01e-14  1.75e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.34e-13  9.86e-14  4.72e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.09e-13  3.09e-13  1.15e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.32e-13  8.31e-14  2.52e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.96e-13  8.33e-14  4.19e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.89e-13  9.64e-14  2.99e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.49e-13  1.04e-13  3.39e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  2.81e-13  1.48e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.29e-13  1.48e-13  6.52e-14 |
 HOFN |   288   271     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-12  7.13e-13  1.52e-13 |
 KIRU |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-13  2.80e-13  1.20e-13 |
 MAC1 |   213    71    97     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.72e-11  7.38e-12         - |
 MKEA |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-12  6.93e-13  1.90e-13 |
 NYAL |   145   139     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.66e-12  1.04e-12         - |
 PIE1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  3.68e-13  1.45e-13 |
 QAQ1 |   288   250    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-12  7.96e-13  1.90e-13 |
 REUN |   288   226    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.10e-12  7.49e-13  1.54e-13 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-12  5.06e-13  1.49e-13 |
 TIDB |   207   207     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-13  2.25e-14         - |
 TSKB |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.58e-12  5.47e-13  3.21e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  4.50e-13  3.97e-13 |
 WSRT |   288   258     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-12  5.53e-13  2.19e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.70e-14  6.15e-15  1.41e-15 |
 YAR2 |   286   235    24     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-11  1.30e-12  1.55e-13 |
 BJFS |   288   257    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.56e-12  1.03e-12  1.32e-13 |
 COCO |   286   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  3.83e-13  1.40e-13 |
 TOW2 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-12  3.37e-13  7.13e-14 |
 NKLG |   287   161    69     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.24e-11  2.47e-12  5.86e-13 |
 SYOG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  3.04e-13  1.91e-13 |
 TLSE |   288   279     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.99e-12  5.28e-13  1.24e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.06e-13  4.98e-13  3.27e-13 |
 IISC |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 KERG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MAW1 |   288   235    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.63e-12  5.03e-13  1.82e-13 |
 DAV1 |   285   158    84     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.79e-11  3.04e-12  6.68e-13 |
 REYK |   288   268     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-12  7.11e-13  1.48e-13 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-12  3.20e-13  2.04e-13 |
 BAKE |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-28  2.35e-29  3.91e-30 |
 SCOR |    99    55    24     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.10e-11  1.10e-12         - |
 WIND |   253   210    29     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.29e-12  1.48e-12  1.27e-13 |
 CHTI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  5.42e-13  1.06e-13 |
 TID1 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-14  7.55e-15  2.16e-15 |
 ZAMB |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.67e-12  8.29e-13  2.36e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.78e-13  2.94e-13  3.05e-13 |
 CCJ2 |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KRGG |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.12e-12  7.63e-13  4.30e-13 |
 SEYG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-12  5.52e-13  3.74e-13 |
 NLIB |   287   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.59e-14  2.61e-14  3.71e-15 |
 PNGM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  4.60e-13  4.10e-13 |
 KAT1 |   288   263     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-12  4.80e-13  1.32e-13 |
 WARK |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-12  5.82e-13  1.21e-13 |
 SOLO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CKIS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  7.44e-13  2.92e-13 |
 DYNG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  5.07e-13  1.79e-13 |
 ASCG |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.85e-12  6.28e-13  2.43e-13 |
 MAYG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  6.60e-13  2.26e-13 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.11e-13  5.48e-13  2.83e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.87e-13  3.13e-13  9.81e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.75e-21  3.86e-19  8.15e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     KERG      KERG      IISC |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
