
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2118   Day: 1   MJD: 59071                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 142705    289    -781       4      5      4      7    116    133     81   30.17
 emr |  2880     0 105614     69  199397     -18     11     10     17    121    128     77   14.15
 esa |  2880     0 126097    647   -2004     361      8      7     10     88     82    102   20.73
 gfz |  2880     0 123945     11      79    -526     74     66     92    548    636    249    0.00
 grg |  2880     0 115065   1078      91    -504     14     15     14    128    114    162   12.53
 jpl |  2880     0 102856     36    1340      26      8      8      8     83     87     57   22.41
 mit |  2880     0  93575    299    6150    1137     22     21     28   1226   1109   2761    0.00
 igr |   288     0  44253     48    2887     -32     11     12     11     77     39     83    0.00
 ngs |    96     0   2976    114    -826     121    791    791      0   1988   1988      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    63   -94    82   122  -129   -29 -1100    40   882     - |
    2 |  -152   193    14   165   -48    97  1394   -26 -2210     - |
    3 |   110  -113   -40   141   -85     8 -1086   -14  -433     - |
    4 |    36  -165   -29 -2343     -    83  -631     2 -1784     - |
    5 |  -105   201   -32   313   -19    56 -1131     2 -2737     - |
    6 |    28   -24   -38    59   110   -49 -1228   -85    30     - |
    7 |    19     0    -2   231   -58     9  -574    39  -361     - |
    8 |   -64    79   -71    65   149    19   254   -57  3551     - |
    9 |   -67  -100   -17   120   221    45   -14   -43 -1607     - |
   10 |   124  -170   -72   -31   106   -52  -346   -57  -184     - |
   11 |    81    32    24   155   -71  -112   377    46  4062     - |
   12 |    49   -63    97   215   -84   -69  -581    70 -1720     - |
   13 |    44  -109   160   164   -99   -92  -643     4  1230     - |
   15 |   -88   141    59   255  -229   103 -1157    45  -773     - |
   16 |  -134   176    14   242   -66    92  1186    31  1588     - |
   17 |    55    11  -111   279   -47    48  -528     9  -497     - |
   18 |    99  -171   -54 -2340    28     9  -834   -24 -1588     - |
   19 |  -197   149   138   288   -26    59  2108    39 -2408     - |
   20 |  -207   165    67   263   -25   126  1854    20  2419     - |
   21 |  -204   212   100   200  -128   120  1995   -13   737     - |
   22 |  -269   223   138   144   -51   123  2735    -9 -3429     - |
   23 |     -   -95   -31     -   158     -  -999     -     X     - |
   24 |   178  -100   -67   175   -32   -96  -959    32   895     - |
   25 |   107   -66  -129   116     5    14   733   -26   159     - |
   26 |   203   -41    -9   137  -151  -156   110    36   239     - |
   27 |    53   -16   -52   178    16   -23   421   -13    17     - |
   28 |  -227    61   116   140   144    79   535   -15  3738     - |
   29 |    37    39    -1   241   -88   -23 -1132    22  1110     - |
   30 |   149   -97   -71   143   164  -166   809     6   522     - |
   31 |   156  -101  -146    69   141   -90  -600   -41  -937     - |
   32 |   125  -157   -38    95   179  -134  -968   -20    75     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    -9     -     -   144    22     -     -   -33     -     - |
 ADIS |   100     -   132     -  -460     -     -   139     -     - |
 ALBH |   -15    32     -   -16     -     -     -    37     -     - |
 ALIC |     3     -   106   128  -295    64     -    14     -     - |
 ANKR |    42     -   -62   175     -     -     -     -     -     - |
 AREG |   -66     -    25     -   117     -     -   -15     -     - |
 AREQ |   -15    54     -   139     -   -14     -  -150     -     - |
 ARTU |  -105     -     -     -   252     -     -  -112     -     - |
 ASCG |  -100     -    76     -     -    65     -     0     -     - |
 ASPA |   -98     -   142   188     -     -     -     -     -     - |
 AUCK |  -103     -    34   253     -   107     -     -     -     - |
 BADG |   -44     -     -     -     -    59     -    38     -     - |
 BAKE |   -68     -    86    77    23     -     -   -76     -     - |
 BJFS |  -177     -    98   136    86   100     -  -105     -     - |
 BOGT |   -68     -    97    84   -47    28     -   -45     -     - |
 BOR1 |   -58   123     -   257     -     -     -   -53     -     - |
 BRAZ |    -7     -    10   117     -     -     -     -     -     - |
 BREW |   -18    38     -     -     -     - -2846     -     -     - |
 BRFT |    -5     -   -30    83    62     -     -     -     -     - |
 BRMU |   -70     -    54   114     -    44     -    85     -     - |
 BRST |  -104     -    28     -   218     -     -     -     -     - |
 BRUX |  -118     -     -    71   284     -     -  -157     -     - |
 CAS1 |    -4     -    99     -  -154     -     -    56     -     - |
 CCJ2 |  -126     -   150   103    75     -     -   -42     -     - |
 CEDU |     4   -66    40    58     -     -     -   -12     -     - |
 CHPG |   -46     -     -     -   111     -     -     1     -     - |
 CHPI |   -20     -     -   129     -    27     -    19     -     - |
 CHTI |    38     -     -   365   -92     -     -    40     -     - |
 CHUR |   -46    22    59     -     -    -7     -   -32     -     - |
 CKIS |  -119     -    74     -   166     -     -    90     -     - |
 COCO |  -113     -    62     -   149    12     -   -31     -     - |
 CPVG |  -149     -    65     -   156    53     -     8     -     - |
 CRO1 |     6     -     1    65   -16     -     -    41     -     - |
 CUSV |     -     -    37    95     -   -34     -    11     -     - |
 CZTG |     -     -   102     -     -   -94     -     -     -     - |
 DARW |  -187     -   129   163   277   -15     -   -64     -     - |
 DAV1 |   -62     -   112   183   -36     -     -    21     -     - |
 DGAR |   -83     -   -13   128   147    42     -  -103     -     - |
 DLF1 |   -85     -     -     -   204     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -29    52     6    87     -     -     -    15     -     - |
 DUBO |   -94     -    -7    32   247     -     -   -16     -     - |
 DYNG |  -137     -     -     -   330     -     -     -     -     - |
 FAA1 |   -85     -   123   251     X     -     -    52     -     - |
 FAIR |  -113    35     -   117   149    47     -  -124     -     - |
 FLIN |  -128     -   120   179   110     -     -    89     -     - |
 FTNA |   -40     -     -     -     -    54     -     -     -     - |
 GLPS |   -64     -   -54    61   222    12     -   -11     -     - |
 GLSV |   -88     -   105   315   -30    38     -    84     -     - |
 GMSD |   -44     -   155     -  -169     -     -     -     -     - |
 GODE |   -99    14     -   822   224     -     -  -106     -     - |
 GODZ |   -58    69     -     -     -    35     -     -     -     - |
 GOL2 |   -27    57     -     -     -     -     -    64     -     - |
 GOLD |   -61     -    89   120     -     - -2509     -     -     - |
 GRAS |   -65     -    95   113     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -167     -   243   340     -     -     -     -     -     - |
 GUUG |   -18     -    27     -     -     -     -     -     -     - |
 HARB |   -55    33    58   144    -1     -     -   -55     -     - |
 HERS |   -54    15    69    68     -     -     -  -130     -     - |
 HERT |   -43     -    63     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -47    52    34     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |   -52   -56   -31    72   240     -     -   -65     -     - |
 HOFN |  -112     -   176   180    15   -20     -     2     -     - |
 HOLB |    -6     -     -   160    -1     9     -     -     -     - |
 HRAO |    20   -42     -    98     -     -     -   -52     -     - |
 HYDE |   -13     -    28   108   -14     -     -     0     -     - |
 IENG |   110  -234     -   291     -     -   126    90     -     - |
 IISC |   -57     -     -   144     -    77     -   -46     -     - |
 INEG |   -57     -    83     -     -     -     -    18     -     - |
 INVK |   -57     -     -   229   137     -     -     -     -     - |
 IQAL |   -65     -    59     -     -    33     -     1     -     - |
 IRKJ |    14    51    57   211  -187     -     -     -     -     - |
 ISBA |   -55     -     -     -     -    74     -     -     -     - |
 JOZ2 |  -101     -   147     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |    -5    11     -   279     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -122     -   179   154     -    -1     -    34     -     - |
 KERG |    -1    19    60    77     -   -66     -  -140     -     - |
 KIRU |    48   -63   -11   143   -27     -     -   -53     -     - |
 KITG |     -     -    -1     -     -     1     -     -     -     - |
 KOKB |   -84    59     -   212     -    76 -4834    -9     -     - |
 KOKV |   -20     -    29    67     -     -     -   -79     -     - |
 KOUC |   -89     -   130   265     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |   -82     -     -     -   199     -     -    42     -     - |
 KOUR |   -36     -    52   123     -     - -4041   -39     -     - |
 KRGG |  -131     -     -   299   316     -     -    49     -     - |
 LAUT |   -74     -   108     -     -     -     -     -     -     - |
 LMMF |   -69     -     -     -     -    92     -    88     -     - |
 LPAL |   -24     -     -     -     -    33     -     -     -     - |
 LPGS |    54   -88    -7     -   -27     -     -     -     -     - |
 MAC1 |   -77     -   -85   109    47   156     -   -71     -     - |
 MAG0 |    23     -     -   196     -   -30     -   -30     -     - |
 MAJU |   -71     -    20     -   137     0     -     -     -     - |
 MAL2 |  -148     -   192   361    37     -     -    49     -     - |
 MAR6 |   -23     -    34     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -137    39    72   211   165     -     -   -47     -     - |
 MATE |   -34    41    21   228     -     -    92   114     -     - |
 MAUI |   -58     -     -     -   140     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     1     -    31   124   -55     -     -   -30     -     - |
 MAYG |  -204     -   187     -   182     -     -   -46     -     - |
 MBAR |     -     -    53   171     -   -49     -    15     -     - |
 MCM4 |   -74    62     -   101     4    58     -   -39     -     - |
 MDO1 |   -44    93     -     -     -     -     -   -10     -     - |
 MDVJ |    -5    10     X   190     -     -     -  -140     -     - |
 METG |   -13     -     -     -    30     -     -     -     -     - |
 METS |   -36    77     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -60     -   156     -  -113     -     -    71     -     - |
 MIZU |   100  -214     -   274     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |   -74     -   107    96     -     -     -   -59     -     - |
 MOBS |   -45     -   111     -   -74     -     -     -     -     - |
 MQZG |   -56     -    81     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -170     -   247     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |    -6     -     9   152     -     -     -     -     -     - |
 NICO |   -65     -   155   243  -101     -     -     8     -     - |
 NIST |   -27    58     -   164     -     -    68    54     -     - |
 NKLG |   -63     -    -9    70   219   -30     -   -71     -     - |
 NLIB |   -85     -     -   -71   205     7     -  -180     -     - |
 NNOR |   -46     -    71     -    -6     -     -     -     -     - |
 NOVM |   -71   -43    71   239     -    58     X     -     -     - |
 NRC1 |   -24    52     -    92     -     -     -    42     -     - |
 NRIL |   -47     -    57   132    42   -13     -   -70     -     - |
 NRMD |     5     -     -   360   -12     -     -     -     -     - |
 NTUS |    33     -   -47   185     -     -     -   159     -     - |
 NYA1 |   -78     -   114   139     -     -     -   -78     -     - |
 NYA2 |    44     -     -   -27  -107     -     -  -111     -     - |
 NYAL |   -18    15     -   213     -    15     -     -     -     - |
 OHI2 |  -100     -   145   130     -     -     -   144     -     - |
 OHI3 |   -53     -   132     -    20   -63    31     -     -     - |
 ONS1 |  -124     -     -     -   299     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -59    33    63   160     -     - -4639   -87     -     - |
 OUS2 |    18     -     7   149   -55     -     -   -17     -     - |
 PADO |   -19     -     -     -    45     -     -     -     -     - |
 PARC |  -119     -    55   344   -21   121     -     -     -     - |
 PARK |   -69   146     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PETS |   -79     -   116     -     -     -     -    55     -     - |
 PIE1 |  -107    41     -   110   212     -     -  -213     -     - |
 PIMO |   -29     -     -   218    69     -     -   138     -     - |
 POTS |   117     -  -171   170     -     -     -    55     -     - |
 POVE |  -133     -   194   346     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -46    99     -    20     -     - -1129   -19     -     - |
 PTBB |   -75   114     X   263     -    30 -4330     -     -     - |
 QAQ1 |    22   -34    -8     1     -     -     -   -55     -     - |
 QUIN |   -47     -    69     -     -     -     -   107     -     - |
 RAEG |     -    44   -30     -     -     -     -   -18     -     - |
 RAMO |   -51     -    74     -     -     -     -     -     -     - |
 REDU |    30     -   -44     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -44     -    63 -1403     -     -     -   -55     -     - |
 REYK |   -46     -     -   235   111     -     -    90     -     - |
 SANT |    16     -     -   -88     -   -22     -   -85     -     - |
 SAVO |  -131     -   191   333     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -98    79    89   135     -     -     -   -49     -     - |
 SCOR |   -30     -   -38    54   133     -     -     -     -     - |
 SCRZ |   -58     -     -     -   140     -     -     -     -     - |
 SCUB |    41     -  -184   130   203     -     -   -78     -     - |
 SEYG |  -198     -   116     -   266    11     -   -67     -     - |
 SGOC |   122     -  -137   110   -69     -     -    21     -     - |
 SOFI |   -60     -    87   195     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -14    29     -   257     -     -     -    29     -     - |
 SSIA |  -117     -    24    83   248     -     -   -72     -     - |
 STFU |   -28     -     -     -    66     -     -     -     -     - |
 STHL |   -20     -    80    89     -   -48     -   -17     -     - |
 STJO |   -85     7     -   135   218   -12     -    28     -     - |
 STK2 |    52     -     -     -  -124     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -    32     -     -   -36     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -45     -     -   147    94     7     -     9     -     - |
 SUTM |     1    76     -   239   -88     -     -   -40     -     - |
 SVTL |     -   -71    49     -     X     -     -     0     -     - |
 SYDN |   -61     -     -     -     -    82     -     -     -     - |
 SYOG |  -234     -   232    80   283   -58     -    19     -     - |
 TCMS |     -     -     -     -   -54    30     -     -     -     - |
 TEHN |   -71     -     -   193   172     -     -     -     -     - |
 THTI |    11   -38    43    78     -   -30     -     -     -     - |
 TIXI |     X     -    27     -   -45     -     -   -69     -     - |
 TLSE |  -165     -    79    79   189    48     -  -126     -     - |
 TONG |   -77     -     -     -   186     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -35     -   123   147  -120     -     -     5     -     - |
 TRO1 |  -110     -    69   105   151     -     -  -316     -     - |
 TSK2 |     4     -     -     -    -9     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -35    75     -   151     -     -     -  -350     -     - |
 TWTF |   -40    86     -   249     -     - -2425   -78     -     - |
 UCAL |  -150     -     -     -   362     -     -     -     -     - |
 UFPR |  -109     -   159   231     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |    97     -   -95   190   -76     -     -     -     -     - |
 UNB3 |   -64     -     -     -   153     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -49     -    72   120     -     -     -   -45     -     - |
 URUM |     4     -    -6   330     -     -     -   -88     -     - |
 USUD |   -44    95     -   191     -     -     -     -     -     - |
 VALD |   -68     -    99     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -64     -    73   225    33     -     -    17     -     - |
 VOIM |   -26     -     -   235    61     -     -     -     -     - |
 WARK |  -112     -     -     -   271     -     -     8     -     - |
 WHIT |   -75     3   108   124     -     -     -    28     -     - |
 WILL |   -34    74     -    74     -     -     -     -     -     - |
 WIND |     0     -     1   207     -     -     -    44     -     - |
 WSRT |    -8    18     -   117     -     -     -   -49     -     - |
 WTZR |  -108     -   157   113     -     -     -   -86     -     - |
 WUH2 |    55     -     -   255  -132     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -119     -   103   178   115     -     -    -8     -     - |
 YAKT |   -70   -16   113     -     -     -     -     -     -     - |
 YARR |   -32     -     -     -    78     -     -     -     -     - |
 YEL2 |  -109     -   158     -     -     -     -    27     -     - |
 YELL |   -42    45     -    65    78   -15 -2133    38     -     - |
 YKRO |     3     -    42   108     -   -43     -     -     -     - |
 YSSK |   -51     -    74     -     -     -     -   -61     -     - |
 ZAMB |    32     -    66   101     -  -105     -   -75     -     - |
 ZECK |   -54    58    39   166     -     -   -82   -14     -     - |
 ZIM2 |   -97     -   142     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     4    10     8    63    15     8    20    13   370     - | 2880    217
    2 |     5    11     8    58    17     7    22    10   744     - | 2880    157
    3 |     6    10     6    62    16     7    21     9   332     - | 2880    245
    4 |     4    10     7    70     -     7    21    13   321     - | 2880    167
    5 |     5    12     8    61    19     9    19    10   808     - | 2880    529
    6 |     4    11     9    63    16     8    18     8   432     - | 2880    247
    7 |     4     9     6    66    16     8    18     6  1080     - | 2880    275
    8 |     5    10     9    67    14     8    18    10  2184     - | 2880   1186
    9 |     5    10     7    66    16     8    26    11   339     - | 2880    206
   10 |     4    10     7    43    15     7    22    15   560     - | 2880    231
   11 |     5    11    12    83    15    19    26    12   449     - | 2880    312
   12 |     6    11    11    65    14    10    24    10   764     - | 2880    346
   13 |     4    10     6    53    12     7    25    10   433     - | 2880    313
   15 |     4    10     8    60    10     8    24     8   368     - | 2880    312
   16 |     5    10     8    93    15    10    22    15   539     - | 2880    364
   17 |     4    11    11    73    14     7    19    14   911     - | 2880    278
   18 |     5    11     5    63    16     8    13    20   351     - | 2880    221
   19 |     4    10    11   107    15     7    27    16   418     - | 2880    454
   20 |     5    11     7    43    15     8    16     8   705     - | 2880    253
   21 |     4    10     7    40    15     8    24     7   494     - | 2880    326
   22 |     5    10     7    50    16     7    28    19   425     - | 2880    324
   23 |     -     8    10     -    12     -    30     -     X     - | 2880    440
   24 |     4     9     5    69    12     8    25     9  1862     - | 2880   1856
   25 |     6    11     7    72    15    10    25    15   856     - | 2880    220
   26 |     4    11     7    83    17    10    19    13   363     - | 2880    129
   27 |     4     9     8    55    16    10    17    14   355     - | 2880    225
   28 |     5     7     9    56    14     9    24     9  1042     - | 2880    219
   29 |     5    10    10    77    19     8    21    13  1319     - | 2880    275
   30 |     5    11     6    56    15     9    20    13   569     - | 2880    177
   31 |     4    11     6    67    14     7    19     8   576     - | 2880    233
   32 |     4    10     6    52    13     8    17    16   459     - | 2880    106
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     5     -     -    83    13     -     -    13     -     - |  288   2309
 ADIS |     7     -     9     -    14     -     -     9     -     - |  288    >>>
 ALBH |     7    14     -    62     -     -     -    10     -     - |  288   2187
 ALIC |     5     -     9    69    12     5     -    10     -     - |  288   3430
 ANKR |    13     -    19    74     -     -     -     -     -     - |  288   4204
 AREG |     3     -     6     -     9     -     -     8     -     - |  288   3053
 AREQ |     6    11     -   108     -     6     -     8     -     - |  288   2884
 ARTU |     3     -     -     -     8     -     -    12     -     - |  288    >>>
 ASCG |     7     -    10     -     -     9     -     8     -     - |  288   5255
 ASPA |     8     -    12    92     -     -     -     -     -     - |  288   6717
 AUCK |     8     -    13    71     -     8     -     -     -     - |  288   2839
 BADG |     6     -     -     -     -     8     -     9     -     - |  288     34
 BAKE |     5     -    11    64    18     -     -    12     -     - |  288   3488
 BJFS |     8     -    14    95    14     9     -    18     -     - |  288   2144
 BOGT |     8     -    10    72    17    10     -     4     -     - |  288   5277
 BOR1 |    14    29     -    58     -     -     -    11     -     - |  279   3047
 BRAZ |     6     -     9    85     -     -     -     -     -     - |  288   3562
 BREW |     6    13     -     -     -     -    15     -     -     - |  288     38
 BRFT |    11     -    10    96    13     -     -     -     -     - |  276   2404
 BRMU |     7     -    11    83     -     8     -    13     -     - |  288   4874
 BRST |     9     -    14     -    23     -     -     -     -     - |  288   1323
 BRUX |     4     -     -    55     9     -     -     8     -     - |  288     24
 CAS1 |     5     -     5     -    11     -     -     6     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |    14     -    18   143    25     -     -    17     -     - |  287   2821
 CEDU |    12    20    16    73     -     -     -    11     -     - |  288   1487
 CHPG |     5     -     -     -    12     -     -    22     -     - |  101   2816
 CHPI |     4     -     -    92     -     5     -     8     -     - |  288   1962
 CHTI |     4     -     -    84     9     -     -     9     -     - |  288   2737
 CHUR |    18    28     8     -     -    10     -    42     -     - |  285    >>>
 CKIS |    10     -    15     -    16     -     -     7     -     - |  288   3852
 COCO |     8     -     8     -    11     8     -    10     -     - |  288   2493
 CPVG |     6     -     7     -    10     7     -     4     -     - |  288   4770
 CRO1 |     8     -    12    91    14     -     -    14     -     - |  288   3642
 CUSV |     -     -     9    84     -     8     -     8     -     - |  288   5673
 CZTG |     -     -     7     -     -     6     -     -     -     - |   98   1290
 DARW |     6     -    12    65    27    11     -    10     -     - |  288   1559
 DAV1 |     4     -     4    93    10     -     -     6     -     - |  288   1808
 DGAR |     8     -     8    84    16     9     -     6     -     - |  288   2292
 DLF1 |     6     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   1259
 DRAO |     9    17    13    64     -     -     -    12     -     - |  288   2345
 DUBO |     7     -     8    69    15     -     -    10     -     - |  288  39766
 DYNG |     6     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   1609
 FAA1 |    13     -    19   116     X     -     -    11     -     - |  238   7737
 FAIR |     8    12     -    94     9     6     -    10     -     - |  288   4333
 FLIN |     6     -     8    61    12     -     -    10     -     - |  288   2432
 FTNA |    10     -     -     -     -    13     -     -     -     - |  288   4435
 GLPS |     4     -    10    84    13     9     -     7     -     - |  288   5846
 GLSV |     7     -     8    50    11     8     -     8     -     - |  288   3130
 GMSD |    13     -    16     -    20     -     -     -     -     - |  286   1244
 GODE |    10    16     -    66    15     -     -    10     -     - |  288   2873
 GODZ |     9    17     -     -     -     7     -     -     -     - |  288   6541
 GOL2 |     6    12     -     -     -     -     -    17     -     - |  287    105
 GOLD |     4     -     6    69     -     -    16     -     -     - |  288     98
 GRAS |     4     -     6    57     -     -     -     -     -     - |  288   2609
 GRAZ |     4     -     6    53     -     -     -     -     -     - |  288   2665
 GUUG |    15     -    22     -     -     -     -     -     -     - |  280   6618
 HARB |     5    16     6   138    10     -     -     6     -     - |  288   2167
 HERS |     7    18     9    60     -     -     -     9     -     - |  288     27
 HERT |     6     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   5098
 HLFX |    12    33    10     -     -     -     -     -     -     - |  288  16141
 HOB2 |     5    17     8    74     9     -     -     6     -     - |  288   1470
 HOFN |    10     -    12    56    18     8     -     8     -     - |  288   2112
 HOLB |     9     -     -    62    15    10     -     -     -     - |  288   2469
 HRAO |     4     8     -   148     -     -     -    10     -     - |  288     75
 HYDE |     7     -     7   102    16     -     -    10     -     - |  288   3852
 IENG |     7    16     -    57     -     -    19    10     -     - |  288     30
 IISC |     4     -     -   117     -     5     -    13     -     - |  288   3075
 INEG |     6     -     9     -     -     -     -    10     -     - |  288   5663
 INVK |     4     -     -    99     9     -     -     -     -     - |  288   4266
 IQAL |     9     -    10     -     -    14     -    15     -     - |  288   2736
 IRKJ |    17    24    28   120    24     -     -     -     -     - |  284 105423
 ISBA |     5     -     -     -     -     7     -     -     -     - |  288   5446
 JOZ2 |     4     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3379
 JOZE |     4     9     -    55     -     -     -     -     -     - |  288   1781
 KARR |     8     -     9    75     -     8     -     6     -     - |  288   2514
 KERG |     6    21     9    90     -     7     -     8     -     - |  288   3778
 KIRU |     5    12     6    55    12     -     -     6     -     - |  288   1809
 KITG |     -     -     7     -     -     7     -     -     -     - |  288   2021
 KOKB |     6    20     -   113     -    11    23     8     -     - |  288     52
 KOKV |     7     -    10   117     -     -     -    14     -     - |  288     48
 KOUC |     9     -    12    67     -     -     -     -     -     - |  288   3567
 KOUG |     6     -     -     -    16     -     -     9     -     - |  285   1132
 KOUR |    10     -    14    76     -     -    32    10     -     - |  288     33
 KRGG |     4     -     -    75     9     -     -     6     -     - |  288   3535
 LAUT |     8     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   1941
 LMMF |     6     -     -     -     -     8     -    10     -     - |  288   3550
 LPAL |     3     -     -     -     -     5     -     -     -     - |  288   3596
 LPGS |    13    20    21     -    22     -     -     -     -     - |  288   4569
 MAC1 |     6     -     8    76    10     6     -     6     -     - |  288   1941
 MAG0 |     3     -     -   112     -     5     -    10     -     - |  288   8248
 MAJU |    12     -    16     -    17     9     -     -     -     - |  288   4292
 MAL2 |     9     -    11   107    13     -     -     8     -     - |  288   9031
 MAR6 |     3     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2417
 MAS1 |     7    13     8    67    10     -     -     5     -     - |  288   4236
 MATE |     6    11     8    55     -     -    30    14     -     - |  288     83
 MAUI |     4     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     5     -     5   101    10     -     -     8     -     - |  288   1842
 MAYG |     8     -     6     -    17     -     -     7     -     - |  288   5252
 MBAR |     -     -    16   110     -    15     -    13     -     - |  287   6443
 MCM4 |     8    11     -    86    11     5     -     7     -     - |  288   4280
 MDO1 |    10    21     -     -     -     -     -    12     -     - |  287   2638
 MDVJ |     7    16     X   160     -     -     -    16     -     - |  276     41
 METG |     5     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  283   2037
 METS |     9    20     -     -     -     -     -     -     -     - |  284    >>>
 MGUE |     4     -     8     -    12     -     -     8     -     - |  288     18
 MIZU |     5    11     -   108     -     -     -     -     -     - |  288   5179
 MKEA |     4     -     6   112     -     -     -    16     -     - |  288   2197
 MOBS |     4     -     6     -    10     -     -     -     -     - |  288   1563
 MQZG |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2910
 MTKA |    10     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   2710
 NANO |     6     -     9    63     -     -     -     -     -     - |  288   2425
 NICO |     8     -    12    50    10     -     -    13     -     - |  288   3657
 NIST |    13    27     -    72     -     -    32    13     -     - |  280     15
 NKLG |     6     -     8    79    12     5     -     6     -     - |  288   3581
 NLIB |    13     -     -   121    25    21     -    20     -     - |  281     55
 NNOR |     9     -    15     -    15     -     -     -     -     - |  288    255
 NOVM |    12    30    11   227     -    10     X     -     -     - |  288     39
 NRC1 |     7    15     -    80     -     -     -    13     -     - |  288     29
 NRIL |     7     -     8   104     5     6     -     7     -     - |  288   6645
 NRMD |     7     -     -    71    16     -     -     -     -     - |  288   3218
 NTUS |     6     -     8    91     -     -     -    11     -     - |  288   3836
 NYA1 |     5     -     7    57     -     -     -    13     -     - |  288   5610
 NYA2 |     5     -     -    77    12     -     -    11     -     - |  288   4289
 NYAL |     9    12     -    56     -     8     -     -     -     - |  288    407
 OHI2 |     4     -     6   102     -     -     -     8     -     - |  288    103
 OHI3 |     6     -     9     -    11     8    27     -     -     - |  288    105
 ONS1 |     4     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   1225
 ONSA |     6    15     9    60     -     -    15     7     -     - |  288     23
 OUS2 |     5     -     6    77    11     -     -     7     -     - |  288   6561
 PADO |     5     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   2275
 PARC |     9     -    12   114    18     7     -     -     -     - |  288   1783
 PARK |     5    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2980
 PETS |     6     -     8     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     6     7     -    59    12     -     -    12     -     - |  288   1599
 PIMO |     7     -     -   142    17     -     -    15     -     - |  287  11895
 POTS |     7     -    11    72     -     -     -     9     -     - |  288   4366
 POVE |     5     -     7    80     -     -     -     -     -     - |  288   3547
 PRDS |    14    30     -    52     -     -    16    10     -     - |  276     65
 PTBB |     8    15     X    61     -     7    20     -     -     - |  288     31
 QAQ1 |     6    12     6    68     -     -     -    13     -     - |  288   1791
 QUIN |     6     -     8     -     -     -     -    11     -     - |  288   4815
 RAEG |     -    12     8     -     -     -     -     6     -     - |  288   3437
 RAMO |     6     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REDU |     6     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  285   1814
 REUN |     6     -     8   133     -     -     -     9     -     - |  288   2348
 REYK |     8     -     -    62    19     -     -    14     -     - |  288   1949
 SANT |     5     -     -   130     -     7     -     9     -     - |  288   1649
 SAVO |     8     -    12    82     -     -     -     -     -     - |  281   4991
 SCH2 |     9    13    12    72     -     -     -     9     -     - |  288   3312
 SCOR |     5     -     6    64    13     -     -     -     -     - |  288   1828
 SCRZ |     4     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   6150
 SCUB |    14     -    18    97    16     -     -    19     -     - |  288   5208
 SEYG |     6     -     7     -    16     8     -     7     -     - |  288   3307
 SGOC |    11     -    15   104    24     -     -    13     -     - |  288   6915
 SOFI |     5     -     7    59     -     -     -     -     -     - |  288   7222
 SPT0 |     5    11     -    75     -     -     -    18     -     - |  288     21
 SSIA |     6     -    11    98    19     -     -     9     -     - |  288   8298
 STFU |     5     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288  19417
 STHL |     4     -     7    88     -     6     -     4     -     - |  288   4443
 STJO |     8     9     -    74    12     7     -    11     -     - |  288   3844
 STK2 |     8     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  265   2119
 STR1 |     -     9     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   1453
 SUTH |     5     -     -   122     8     4     -     6     -     - |  288   2285
 SUTM |     8    23     -   143    12     -     -    11     -     - |  288   5291
 SVTL |     -    18    12     -     X     -     -    11     -     - |  276     93
 SYDN |     7     -     -     -     -     9     -     -     -     - |  288    996
 SYOG |     5     -     6    98     8     5     -     6     -     - |  288   2349
 TCMS |     -     -     -     -    19    10     -     -     -     - |  263  55228
 TEHN |     6     -     -    80    14     -     -     -     -     - |  288   4609
 THTI |    10    12    19   133     -    13     -     -     -     - |  288   5105
 TIXI |     X     -     6     -    10     -     -    10     -     - |  260    >>>
 TLSE |    13     -    20    67    18    10     -    14     -     - |  288   3999
 TONG |     6     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   1914
 TOW2 |     7     -     8    63    15     -     -     4     -     - |  288   1758
 TRO1 |     5     -     6    52     9     -     -    11     -     - |  288    973
 TSK2 |     4     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   2127
 TSKB |     7    15     -   105     -     -     -    13     -     - |  288   2053
 TWTF |    11    24     -   116     -     -    61    19     -     - |  283     53
 UCAL |     5     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   2217
 UFPR |     5     -     7    95     -     -     -     -     -     - |  288   3347
 ULAB |     7     -     9   111    12     -     -     -     -     - |  288   4868
 UNB3 |     5     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   1087
 UNSA |     4     -     6   126     -     -     -    10     -     - |  288   4738
 URUM |     7     -    10   104     -     -     -    12     -     - |  288   4079
 USUD |    13    27     -   112     -     -     -     -     -     - |  277     63
 VALD |     9     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   3144
 VILL |     8     -    13    73    13     -     -    13     -     - |  288   1893
 VOIM |     4     -     -   160    10     -     -     -     -     - |  288   5345
 WARK |     6     -     -     -    14     -     -    11     -     - |  288   2825
 WHIT |     4    12     8    66     -     -     -     8     -     - |  288   3866
 WILL |     6    12     -    60     -     -     -     -     -     - |  288   4614
 WIND |     3     -     5   157     -     -     -     7     -     - |  288   5624
 WSRT |     6    13     -    58     -     -     -    15     -     - |  288   2019
 WTZR |     4     -     6    56     -     -     -     7     -     - |  288     31
 WUH2 |    11     -     -   143    26     -     -     -     -     - |  266   7134
 XMIS |     7     -     8    89    13     -     -     6     -     - |  288   2601
 YAKT |     9    25    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YARR |     6     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   1161
 YEL2 |     5     -     7     -     -     -     -     6     -     - |  288     30
 YELL |     9    13     -    64    12     7    44    12     -     - |  288     22
 YKRO |     7     -    10    68     -     7     -     -     -     - |  288   5149
 YSSK |     9     -    13     -     -     -     -    14     -     - |  288    >>>
 ZAMB |     5     -     7   129     -     6     -     4     -     - |  288   4262
 ZECK |     7    12     9    53     -     -    20     8     -     - |  288     72
 ZIM2 |    10     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   3085
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     6    12     9    75    15     9    22    11   791     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2118-1  0:10:00 |   446605340
cod |   TIXG  | 2118-1  0:15:00 |   446564780
cod |   TIXG  | 2118-1  0:20:00 | -1553545617
cod |   TIXG  | 2118-1  0:25:00 |   446322743
cod |   TIXG  | 2118-1  0:30:00 |   446221966
cod |   TIXG  | 2118-1  0:35:00 |   446054669
esa |   LPGS  | 2118-1 18:55:00 |        1830
esa |   LPGS  | 2118-1 19:00:00 |       -1819
grg |   IRKJ  | 2118-1  8:45:00 |         763
grg |   SVTL  | 2118-1 18:05:00 |       -1446



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 BREW |   288   288     0   288     4.16     4.71     4.67     4.67   | 2.24e-14  6.18e-15  3.99e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     3.78     4.71     1.14     1.14   | 4.28e-14  5.07e-15  6.71e-15 |
 NRC1 |   288   279     3   288     3.62     4.71     4.59     4.59   | 4.79e-14  1.41e-14  2.01e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.79     4.71     3.76     3.76   | 1.90e-14  8.55e-15  1.97e-15 |
 PTBB |   288   287     0   288     3.52     4.71     4.67     4.67   | 3.16e-14  1.28e-14  2.73e-15 |
 SPT0 |   288   285     1   288     3.87     4.71     2.73     2.73   | 3.32e-14  6.19e-15  2.09e-15 |
 YELL |   288   282     2   288     3.39     4.71     4.30     4.30   | 4.45e-14  7.92e-15  2.28e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     3.68     4.71     3.34     3.34   | 3.82e-14  8.85e-15  1.24e-15 |
 BRUX |   288   285     1   288     4.17     4.71     3.50     3.50   | 2.57e-14  7.64e-15  2.11e-15 |
 MGUE |   288   286     1   288     4.05     4.71     3.30     3.30   | 2.67e-14  5.89e-15  4.09e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.76     4.67     4.56     4.56   | 3.97e-14  1.00e-14  3.09e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     2.98     4.67     1.28     1.28   | 3.31e-14  1.20e-14  5.20e-15 |
 WTZR |   288   286     1   288     2.62     4.62     1.50     1.50   | 5.21e-14  1.19e-14  3.85e-15 |
 PRDS |   276   276     0   276     3.09     4.49     2.80     2.80   | 2.94e-14  8.56e-15  8.83e-15 |
 SVTL |   276   269     3   276     3.39     4.48     2.28     2.28   | 4.84e-14  2.49e-14  5.59e-15 |
 USUD |   277   272     2   277     2.47     4.38     4.49     4.49   | 1.00e-13  2.50e-14  5.87e-15 |
 ZECK |   288   285     1   288     2.35     4.00     0.58     0.58   | 5.80e-14  1.22e-14  4.07e-15 |
 NLIB |   281   270     4   281     2.26     3.76     1.47     1.47   | 9.90e-14  3.70e-14  1.49e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.08     3.15     1.46     1.46   | 3.94e-14  1.37e-14  4.23e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.92     2.70     1.93     1.93   | 4.35e-14  1.05e-14  3.43e-15 |
 TWTF |   283   283     0   283     1.76     2.30     1.78     1.78   | 5.41e-14  1.82e-14  7.82e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.67     2.04     0.91     0.91   | 7.96e-14  1.65e-14  8.06e-15 |
 GOL2 |   287   287     0   287     1.52     1.69     0.43     0.43   | 8.27e-14  1.22e-14  6.18e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.39     1.42     1.19     1.19   | 2.61e-14  1.41e-14  2.61e-15 |
 NOVM |   288   283     2   288     1.33     1.30     1.21     1.21   | 9.61e-14  1.29e-14  2.60e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     0.96     0.68     0.73     0.73   | 3.66e-14  8.47e-15  3.51e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.84     0.53     0.41     0.41   | 1.20e-13  1.09e-14  4.66e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     0.81     0.48     0.31     0.31   | 2.19e-14  5.52e-15  3.86e-15 |
 MDVJ |   276   276     0   276     0.64     0.32     0.39     0.39   | 9.83e-14  2.92e-14  1.28e-14 |
 G32  |   288   284     1   288     1.68     0.31     3.70     3.70   | 6.58e-14  2.06e-14  1.35e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     4.63     0.24     4.67     4.67   | 8.29e-14  2.34e-14  1.77e-14 |
 IRKJ |   284   281     1   284     0.50     0.19     0.19     0.19   | 7.95e-11  2.44e-11  1.20e-11 |
 G09  |   288   277     5   288     1.87     0.12     0.40     0.40   | 9.97e-14  2.70e-14  2.82e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.63     0.05     4.67     4.67   | 5.18e-14  2.25e-14  2.69e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.63     0.05     4.67     4.67   | 7.00e-14  2.71e-14  9.45e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     1.58     0.03     3.22     3.22   | 7.18e-14  3.71e-14  1.62e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.36     1.36   | 5.29e-13  5.84e-14  1.37e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.35     0.35   | 6.08e-13  6.94e-14  2.91e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.63     0.02     1.46     1.46   | 7.10e-14  1.97e-14  9.42e-15 |
 G15  |   288   288     0   288     0.19     0.02     1.12     1.12   | 7.64e-13  7.10e-14  3.31e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.39     0.39   | 6.58e-13  6.88e-14  1.88e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.45     0.45   | 6.85e-13  7.11e-14  1.86e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.70     0.70   | 6.96e-13  7.54e-14  2.82e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.33     0.02     0.81     0.81   | 9.33e-14  4.23e-14  6.44e-15 |
 G16  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.76     0.76   | 6.26e-13  6.15e-14  4.32e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.18     0.01     1.87     1.87   | 6.73e-13  6.72e-14  4.03e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.13     0.13   | 7.40e-13  7.54e-14  3.37e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.46     0.01     0.57     0.57   | 8.27e-14  2.40e-14  1.94e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.32     0.32   | 6.88e-13  7.30e-14  2.23e-14 |
 G23  |   288   288     0   186     0.14     0.01     1.32     1.32   | 5.21e-14  1.70e-14  1.84e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.51     0.01     0.35     0.35   | 7.51e-14  2.52e-14  3.05e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     1.17     0.01     0.09     0.09   | 6.44e-14  1.80e-14  2.40e-14 |
 G13  |   288   273     6   288     0.25     0.01     0.07     0.07   | 8.71e-13  1.47e-13  3.21e-14 |
 G01  |   288   288     0   186     0.14     0.00     0.66     0.66   | 8.02e-14  2.63e-14  1.37e-14 |
 ALIC |   288   247     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  8.03e-13  2.81e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.70e-13  4.42e-13  2.98e-13 |
 AUCK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  5.16e-13  1.72e-13 |
 BJFS |   288   255    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-11  1.27e-12  3.71e-13 |
 BOR1 |   279   279     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  6.73e-13  3.33e-13 |
 BRFT |   276   215    33     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-11  1.93e-12  3.10e-13 |
 CEDU |   288   262     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-12  5.00e-13  9.76e-14 |
 COCO |   287   233    34     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-11  1.61e-12  3.92e-13 |
 DARW |   288   282     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-12  3.14e-13  1.12e-13 |
 DAV1 |   286   217    39     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.12e-11  1.61e-12  2.86e-13 |
 DGAR |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  5.86e-13  2.56e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.08e-13  1.34e-13  2.22e-13 |
 FLIN |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-12  3.38e-13  2.56e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.36e-13  9.01e-14  6.42e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.77e-13  8.42e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.43e-13  6.16e-14  2.14e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.51e-13  9.59e-14  2.46e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.46e-13  1.04e-13  2.34e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.12e-13  9.34e-14  2.76e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  4.73e-13  1.19e-13 |
 GLSV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  6.19e-13  3.52e-13 |
 GMSD |   286   284     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.83e-12  5.83e-13  7.33e-14 |
 GODE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-23  3.07e-24  5.12e-25 |
 GODZ |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-12  4.90e-13  5.09e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   118   118     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.99e-13  5.10e-13         - |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.83e-13  1.68e-13  9.37e-14 |
 HOFN |   118   108     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.30e-12  6.11e-13         - |
 JOZ2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-12  7.14e-13  3.57e-13 |
 KARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  4.38e-13  2.76e-13 |
 KERG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-13  2.97e-13  1.20e-13 |
 KOUC |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-12  4.96e-13  2.27e-13 |
 MAC1 |    36    10    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.89e-11         -         - |
 MAR6 |   288   211    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-12  5.49e-13  1.46e-13 |
 MAS1 |   288   251    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.13e-12  8.19e-13  3.72e-13 |
 MAW1 |   287   236    26     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.52e-11  2.15e-12  3.43e-13 |
 MDO1 |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 MKEA |   288   277     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-12  7.69e-13  2.25e-13 |
 MOBS |   288   242     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-12  2.89e-13  9.35e-14 |
 NANO |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-12  3.86e-13  1.89e-13 |
 NIST |   280   280     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.95e-14  8.14e-15  2.18e-15 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  1.31e-13  2.01e-14 |
 NRMD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  5.37e-13  1.96e-13 |
 NTUS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 NYAL |   288   276     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  1.56e-13  2.26e-14 |
 PIE1 |   288   243    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  3.71e-13  1.77e-13 |
 QAQ1 |   288   237    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.54e-12  6.10e-13  1.39e-13 |
 REYK |   288   237    25     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-11  1.80e-12  3.80e-13 |
 SANT |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  4.91e-13  2.23e-13 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  3.02e-13  7.66e-14 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.52e-13  2.57e-13  1.01e-13 |
 SYOG |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  4.65e-13  2.61e-13 |
 TLSE |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  5.70e-13  1.30e-13 |
 TOW2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-12  3.74e-13  9.27e-14 |
 TRO1 |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.94e-13  3.33e-13  6.61e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  3.45e-13  1.25e-13 |
 WSRT |   288   252     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  5.53e-13  1.60e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-14  3.72e-15  1.99e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.51e-13  1.48e-13  2.06e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KOKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.01e-14  1.07e-14  3.81e-15 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-12  2.95e-13  2.06e-13 |
 BRAZ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-12  4.50e-13  1.34e-13 |
 PADO |   118    90     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.28e-12  6.52e-13         - |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCOR |   288   251    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.18e-11  2.11e-12  4.76e-13 |
 MTKA |   288   265     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  1.11e-12  2.49e-13 |
 MBAR |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 UFPR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.09e-12  6.36e-13  2.82e-13 |
 SAVO |   281   281     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  6.00e-13  5.54e-13 |
 PARC |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.36e-13  3.88e-13  2.40e-13 |
 IQAL |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.78e-12  1.00e-12  2.46e-13 |
 LMMF |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  8.31e-13  2.56e-13 |
 CHTI |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  5.50e-13  1.43e-13 |
 VALD |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 ABMF |   288   245    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.11e-12  6.72e-13  1.88e-13 |
 YARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-12  3.52e-13  1.16e-13 |
 STK2 |   265     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 ZAMB |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-12  9.23e-13  3.31e-13 |
 MQZG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  5.32e-13  9.72e-14 |
 ZIM2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.22e-12  4.74e-13  2.98e-13 |
 CCJ2 |   287   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  6.62e-13  4.04e-13 |
 UNB3 |   288   277     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.17e-12  4.61e-13  8.33e-14 |
 KRGG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  3.54e-13  4.58e-13 |
 TONG |   179    62    74     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.26e-11  6.90e-12         - |
 CKIS |   288   279     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.45e-12  9.47e-13  3.50e-13 |
 SEYG |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.04e-12  6.29e-13  4.48e-13 |
 KOUG |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-13  2.71e-13  1.69e-13 |
 METG |   283   257     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.54e-12  5.16e-13  1.73e-13 |
 REDU |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.68e-13  3.49e-13  1.43e-13 |
 TSK2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.40e-12  5.03e-13  3.02e-13 |
 DYNG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.54e-12  6.12e-13  1.63e-13 |
 PARK |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.17e-12  5.89e-13  2.13e-13 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.68e-13  4.42e-13  3.08e-13 |
 CHPG |   101   101     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-12  6.30e-13         - |
 FTNA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.24e-12  9.06e-13  2.63e-13 |
 MAYG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-12  5.71e-13  5.92e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.74e-12  3.96e-13  1.06e-13 |
 UCAL |   288   266     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.73e-12  4.95e-13  3.09e-13 |
 ASCG |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  6.66e-13  4.72e-13 |
 WARK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  5.71e-13  1.74e-13 |
 LAUT |   288   235    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  5.83e-13  1.88e-13 |
 CZTG |    98     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28         - |
 DLF1 |   288   282     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  3.89e-13  1.04e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 9.62e-22  7.99e-20  2.64e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     KERG      KERG      GRAS |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
