
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2125   Day: 0   MJD: 59119                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880      1      57    -400   1284   1284      0   2387   2387      0    0.00
 cod |   288     0  29147      4    -683    -314      8      7      9    114    173     76   22.72
 emr |   288     0  21529    398   -2123     822     16     16     16     72     80     66    9.79
 esa |   288     0  30166    283   -3052     898      7      6      8     77     87     72   27.95
 gfz |   288     0  34491    592    -119     576     10      9     10     85     66     90   19.22
 iga |    96     0   2880      1      59    -414     38     38      0    108    108      0    0.00
 igu |    96     0   2784      0     140    -419   1538   1538      0   2881   2881      0    0.00
 jpl |   288     0  24348     97  205631    -252     10      8     11     84    103     71   20.32
 ngs |    96     0   2880      6      60    -362   1082   1082      0   2080   2080      0    0.00
 usn |   288     0  29515    137   -2151     255     71     87     64    128    127    128    0.00
 whu |   288     0  23680     97    -718     590     20     28     13    231    365     88    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  1412   176   -23   -39   -58   -76 -2760   -77  1299   -63  -455 |
    2 |  -951  -143   118    58     0    -4  1457    24 -1110   124   658 |
    3 |    86   152    -9   -26  -107  -100  1164   -29   411   -89  -304 |
    4 | -1066    37   -51   -37     X   -61     -    34 -1236   -95   200 |
    5 | -1145   -58    83   -32    85   -14   409   -12 -1505    74  -163 |
    6 |    56   226    31   -70   -37   -66  2197  -136   273    88  -530 |
    7 |   161   -25   185   -42    25    39  -137   -28   -64    39  -212 |
    8 | -6599   192    63   -88   -58    65 -4030   -68 -4277    66   -70 |
    9 |  -733    15   -82     8  -123   -71  1053   128  -703   -63    76 |
   10 |   982   268    -7   -79    54   -90   955  -237   981    22   -13 |
   11 |  3694   -16  -107    -7   -54   -73  2033   130  3659   -92   121 |
   12 | -1666   107  -163    38   -94   -90   137    -7 -1886   -29  -238 |
   13 |  3457    -1   -46   108   -69   -91  1365   -59  3281   -53   -58 |
   15 | -1085  -197    62    36    26   -61   798   116  -898   124   -87 |
   16 |  1786   -79    29   -66    65   149   455   104  1658   155   246 |
   17 | -2036    74    23  -116    80    88 -2348   -10 -2597   195    20 |
   18 | -1049   156   -49  -107     X  -131  -847    -4  -910     - -1038 |
   19 | -1005  -240    64    88    65    35   931    56 -1164   107   622 |
   20 |  1243  -148   123    18    82    19  2063     4  1717    72   469 |
   21 |  2264  -211    46    10    45   226   248   158  2174    49   488 |
   22 | -2829  -257   -71    97    -6    50   544   195 -3061   -30   591 |
   24 |  3230   241   -82   -62   -16   -85 -3028  -130  2378     8  -407 |
   25 |  1231   217   -46   -52   -82   248  1495   -71  1097    96  -169 |
   26 |  1462   279   -54  -104   -39     2   670  -106  1236   -20  -148 |
   27 |   422   179    71  -134    -6    75   798   -44   338    37   -81 |
   28 |   405  -261   -51   207   -37   126 -9582    67   116    40   141 |
   29 | -1567    91   -28  -144    93    22   -37    22 -1604   120  -188 |
   30 |   505   141    -9   -82    24    74  1296   -63   323   -52   195 |
   31 |  -220   139   -42  -119    -3  -102  3505    32  -116   -53  -269 |
   32 |  -516   231    28   -94    57  -101  -806  -197  -102    15   -13 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -   -48     -    39     -     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -    23   -53     -     -     -     -     -     -  -112  -102 |
 ALGO |     -   -12    28     -     -     -     -     -     -    47   166 |
 ALIC |     -     -     -   -15    56     -     -   -32     -  -129  -172 |
 AREG |     -   -14   -79    39     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     -     3     -   -47     -     -    43     -   139   172 |
 ARTU |     -     -     -    47   -69     -     -     -     -   -99   165 |
 ARUC |     -     -     -   -65     -     -     -    89     -  -138     - |
 BADG |     -     -    -9     -     -     -     -     4     -    -1    -7 |
 BAKE |     -     -     -    92  -134     -     -     -     -   247    35 |
 BJFS |     -     -    -9     -     5     -     -     -     -     -   -60 |
 BOGT |     -     -     -   -49    62     -     -     9     -    35    19 |
 BOR1 |     -   -16    38     -     -     -     -     -     -    37   -44 |
 BRFT |     -     -     -   -46   -26     -     -    85     -   -47  -130 |
 BRUX |     -    12    23     -   -26     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -   -31     -     -     -    43     -   -42     - |
 CAS1 |     -    -6     -     5     0     -     -     -     -    64     - |
 CEBR |     -     -   -27     9     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -    31   -14     4     -     -     -     -   145     - |
 CHAN |     -     -     -     -   -58     -     -    55     -     -     - |
 CHPG |     -   -92     -   100     -     -     -   -35     -     -     - |
 CHTI |     -     -     -    19    17     -     -   -42     -   -77     - |
 CHUR |     -     -    40     -   -55     -     -    35     -    44     - |
 CKIS |     -  -161     -   113     -     -     -    26     -  -105     - |
 CNMR |     -     -     -    57     -     -     -   -79     -  -138     - |
 CORD |     -   -73     -     -    86     -     -     -     -  -111     - |
 CPVG |     -  -122     -    74     -     -     -    34     -   -72     - |
 CRO1 |     -   -32   -53     -    65     -     -     -     -   -55     - |
 CUSV |     -     -     -     9    23     -     -   -36     -   -30     - |
 DARW |     -     -     -   -17   -14     -     -    36     -    54     - |
 DAV1 |     -   -21     -   -11    40     -     -     -     -    44     - |
 DGAR |     -    35     -    66  -210     -     -    68     -   130     - |
 DRAO |     -    19    14     -   -29     -     -     -     -    14     - |
 DUBO |     -    42     -     -   -49     -     -     -     -    40   -35 |
 DYNG |     -  -118     -    96     -     -     -     -     -  -178     - |
 FAA1 |     -   -56     -    83   -54     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -   -12     -     -   -80     -     -    88     -   158   152 |
 FALK |     -     -     -    31     -     -     -   -43     -   -46    33 |
 FLIN |     -   -66     -    76   -32     -     -     -     -     -   -13 |
 GAMB |     -     -     -     6     -     -     -    -8     -     -     - |
 GLPS |     -    64     -   -28    24     -     -   -56     -  -209   -44 |
 GODE |     -    28   -20     -   -22     -     -     -     -    21    46 |
 GOL2 |     -     -    95   -33     -     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |     -   -28     -     -    33     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -  -102     -     -   120     -     -     -     -    29    65 |
 GUAT |     -     -     -     -    55     -     -   -52     -   -87  -267 |
 HARB |     -    13     -    23   -99     -     -    46     -     -    53 |
 HERS |     -     -     1     -     0     -     -     -     -   -38     - |
 HOB2 |     -    26    12     -   -37     -     -     -     -   106    84 |
 HRAO |     -     -   -60     -    31     -     -     -     -    65     - |
 IENG |     -   -68   -60     -   111     -     -     -     -   -34     - |
 JFNG |     -     -     -    94     -     -     -  -129     -     -     - |
 KARR |     -   -77     -   110   -63     -     -     -     -   -10   -75 |
 KIRI |     -     -     -    44     -     -     -   -61     -  -112   -84 |
 KOKB |     -    88    17     -  -112     -     -     -     -   154     - |
 KOKV |     -     -    27   101  -159     -     -     -     -    97    56 |
 KOUG |     -   -63     -     -     -     -     -    71     -     -     - |
 KOUR |     -   -46     -    79   -62     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -  -230     -    81    56     -     -    92     -    -3    61 |
 LMMF |     -   -41     -     -     -     -     -    46     -     -     - |
 MAC1 |     -     -     -   -33   -76     -     -   115     -   -25   -26 |
 MAL2 |     -   -24     -    60   -59     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -35     -    20    13     -     -     -     -     -     - |
 MAYG |     -     -     -    45     -     -     -   -63     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    32    46     -     -   -86     -   137    54 |
 MCM4 |     -    59     -     -   -70     -     -     -     -    59   -55 |
 MDO1 |     -    24     -   -20   -56     -     -    54     -   -30    27 |
 MDVJ |     -    15   -35     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -    -8   -48    23     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -   -25   -53     -   -20     -     -    72     -    77    37 |
 NICO |     -  -150     -     -   177     -     -     -     -   -65    18 |
 NIST |     -    -8    17     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -    66     -   -18   -69     -     -    17     -     -    26 |
 NLIB |     -     -   164     -  -138     -     -    53     -    46     - |
 NRC1 |     -    -7    31     -    -8     -     -     -     -     4   -49 |
 NRIL |     -     -     -   -15   -21     -     -    41     -    24     - |
 NTUS |     -     -     -   -39    56     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |     -   202     -   -84  -120     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -   -16     -    64   105     -     -  -166     -   -58     - |
 ONSA |     -     6   -51     -    19     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -   -15     -    42   -44     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -     -    52   112     -     -  -178     -   -97     8 |
 PETS |     -     -     -   110  -160     -     -     -     -   127     - |
 PIE1 |     -   142   150     -  -244     -     -     -     -    90   122 |
 POL2 |     -   -51     -    47    21     -     -   -28     -     -    19 |
 POTS |     -    18     -     -   -21     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -   -22     5     -    24     -     -     -     -     -     2 |
 PTBB |     -   -56    22     X    55     -     -     -     -   -45   127 |
 PTGG |     -     -     -   -43     -     -     -    59     -     -     - |
 RAEG |     -     -     -    10     -     -     -   -13     -     -     - |
 REUN |     -    27     -     -   -32     -     -     -     -    72    22 |
 REYK |     -     -     -     1    64     -     -   -63     -  -144     - |
 RIO2 |     -    42     -     -   -49     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -     -     -     0  -114     -     -   107     -   -20    86 |
 SCUB |     -     -     -   -69   100     -     -     -     -     -     - |
 SGOC |     -    90     -  -127    78     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -    26     -     -     -   -36     -     -     - |
 SPT0 |     -     -   -16     -     8     -     -     -     -     -     - |
 STHL |     -   -14     -   -40    67     -     -     5     -     5    20 |
 STJO |     -   -71  -140     -    25     -     -   122     -  -133   -25 |
 SUTH |     -   -38     -     -     -     -     -    43     -    11    85 |
 SUTM |     -     -     -  -200   291     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    69    -7     -     -     -   -25     -     -     - |
 TID1 |     -    -7    16     -     -     -     -     -     -   -33   101 |
 TIDB |     -     -    39   -14     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -   -52    75     -     -     -     -   160     - |
 TLSE |     -  -109     -     -   129     -     -     -     -    37   -20 |
 TOW2 |     -    -4     -    43   -69     -     -    14     -    45    -1 |
 TRO1 |     -   -19     X     -    11     -     -    13     -  -452    37 |
 TSK2 |     -    -6    14     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -    45    38     -   -72     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -   138     -  -197   122     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    -3     4     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -  -137   200     -     -     -     -     -     - |
 VACS |     -     -     -     9     -     -     -   -12     -  -160     - |
 VILL |     -     -     -    -3     4     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -36    42     -    21     -     -     -     -    71     - |
 WARK |     -     -    33    22     -     -     -   -46     -     -     - |
 WHIT |     -     -     -    13   -19     -     -     -     -   -71    10 |
 WIND |     -     -     -  -156   227     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -     4     -    -2     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -  -225   -49   130   111     -     -     -     -   -48   -92 |
 WTZZ |     -     6   -14     -     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -   -45     -     -    53     -     -     -     -    54    45 |
 YEL2 |     -  -121     -    98     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -     -   -64     -     2     -     -    29     -  -138   -72 |
 YSSK |     -     -     -    44   -39     -     -   -24     -   -88     - |
 ZAMB |     -    77     -   -61    94     -     -   -90     -    80    78 |
 ZECK |     -     -  -129     -    66     -     -     -     -     -    21 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   283     8    13     5     7    30  1493     8   263    31    16 |  288    237
    2 |   418     8    14     5    11    30   778     7   394   103    30 |  288    177
    3 |   845     8    11     5     9    19   807     8   811    89    22 |  288     80
    4 |   253     7    16     5     X    61     -     7   246   163    44 |  288    251
    5 |   809     6    15     6    11    18   261     8   845    74    41 |  288    374
    6 |  1003     7    13     6     8    27  1475     8   735    43    32 |  288    143
    7 |   596     6    14     5     6    35   525     7   961   113    23 |  288    320
    8 |  4072     6    21     6    10    31  4139     8  2673    51    39 |  288   1275
    9 |   307     7    15     6     9    31   675    10   251    74    33 |  288    195
   10 |   366     7    17     6     6    17   625     8   394    40    13 |  288    179
   11 |   780     8    14     6    11    37  1183     8   646    54    20 |  288    242
   12 |   628    14    25     8    12    32   576    11   501   101    19 |  288    355
   13 |   735     9    14     9    22    36  1216    16   537    77    38 |  288    302
   15 |   566     8    21     9    15    33   352     7   473    76    38 |  288    346
   16 |   556     6    24     7     8    41   638     8   556   124    21 |  288    393
   17 |  2380     8    13     4     8    31  1710    10  2371    89    32 |  288    377
   18 |   908     8    21     8     X    47   512     6   642     -    29 |  288    213
   19 |   374    10    14     5     7    27   564     8   348    79    28 |  288    260
   20 |  1325     7    23     8     9    16   925     9  1290    50    20 |  288    333
   21 |   477     6    11     7     8   127   294     9   426   111    36 |  288    357
   22 |   543     8    11     6     8    20   514     7   494    85    26 |  288    349
   24 |  2646     8    14    11    11    22  2556     7  2122    79    19 |  288   1752
   25 |   447    10    16     9     8    19   897     8   536    67    18 |  288    153
   26 |   599     6    19     6     9    18   483     8   530    94    12 |  288    155
   27 |   487     7    14     6     7    31   634     7   425    70    15 |  288    168
   28 |  2628     7    17     4     8    41  4798     8  2568   125    20 |  288    607
   29 |   391     9    21     7     8    42   380     8   318   114    53 |  288    373
   30 |   434     5    12     5     8    24   772     6   357    68    22 |  288    250
   31 |  1791    10    21     6     7    32  2270     7  1785    99    28 |  288    301
   32 |  1001     8    15     7     6    20   181     8   663    68    28 |  288    106
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -    17     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  286   2424
 ALBH |     -     5    12     -     -     -     -     -     -    89    18 |  287   1429
 ALGO |     -     6    15     -     -     -     -     -     -    25    16 |  288     46
 ALIC |     -     -     -     7     9     -     -     9     -    21    10 |  288   4720
 AREG |     -     9    12    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   5022
 AREQ |     -     -    20     -    10     -     -     6     -    37    12 |  288   4868
 ARTU |     -     -     -     5     7     -     -     -     -    33    14 |  288    >>>
 ARUC |     -     -     -     6     -     -     -     9     -    23     - |  276   2452
 BADG |     -     -    19     -     -     -     -     9     -    23    10 |  284     46
 BAKE |     -     -     -     5     7     -     -     -     -    16    10 |  288   2754
 BJFS |     -     -    13     -     7     -     -     -     -     -    16 |  288   2456
 BOGT |     -     -     -     9    12     -     -    11     -    68    17 |  288   5266
 BOR1 |     -     3     8     -     -     -     -     -     -    22    12 |  288   1135
 BRFT |     -     -     -     9    17     -     -    16     -    52    26 |  288   2642
 BRUX |     -     7    16     -    11     -     -     -     -     -     - |  288     23
 BSHM |     -     -     -     4     -     -     -     6     -    21     - |  276   7665
 CAS1 |     -    10     -     7     9     -     -     -     -    50     - |  288    >>>
 CEBR |     -     -    24     8     -     -     -     -     -     -     - |  274     29
 CEDU |     -     -    10     6     8     -     -     -     -    20     - |  288   1624
 CHAN |     -     -     -     -     8     -     -     7     -     -     - |  288   1882
 CHPG |     -    10     -     9     -     -     -    11     -     -     - |  288   4043
 CHTI |     -     -     -     9    14     -     -    12     -    36     - |  288   3067
 CHUR |     -     -    15     -    11     -     -    15     -    36     - |  287  18987
 CKIS |     -     9     -     9     -     -     -     9     -    27     - |  288   6009
 CNMR |     -     -     -    12     -     -     -    16     -   158     - |  288   6514
 CORD |     -    18     -     -    21     -     -     -     -    37     - |  288   4873
 CPVG |     -     8     -     7     -     -     -     7     -    16     - |  288   4974
 CRO1 |     -    14    20     -    16     -     -     -     -    36     - |  288   5326
 CUSV |     -     -     -    10    12     -     -    12     -    49     - |  288   3424
 DARW |     -     -     -    13    21     -     -    16     -    50     - |  288   2678
 DAV1 |     -     8     -     6     7     -     -     -     -    39     - |  288   1560
 DGAR |     -    11     -     9    13     -     -    11     -    56     - |  288   2446
 DRAO |     -     7    12     -     8     -     -     -     -    46     - |  288   1274
 DUBO |     -     7     -     -     8     -     -     -     -    62    15 |  283   6747
 DYNG |     -     9     -     7     -     -     -     -     -    20     - |  288   1439
 FAA1 |     -    14     -    13    13     -     -     -     -     -     - |  288  10387
 FAIR |     -     9     -     -    10     -     -     7     -    43    11 |  288   3032
 FALK |     -     -     -     6     -     -     -     8     -   141    14 |  276   2391
 FLIN |     -     9     -     8     7     -     -     -     -     -    11 |  288   1176
 GAMB |     -     -     -     9     -     -     -    13     -     -     - |  288   6423
 GLPS |     -    11     -     9    11     -     -     8     -   247    13 |  288   6931
 GODE |     -     8    10     -     9     -     -     -     -    21    14 |  288   2814
 GOL2 |     -     -    15     5     -     -     -     -     -     -     - |  285     66
 GOPE |     -     8     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  264     23
 GRAZ |     -     5     -     -     6     -     -     -     -    30    14 |  226   3423
 GUAT |     -     -     -     -    11     -     -    10     -    44    14 |  288   2662
 HARB |     -     9     -     6     6     -     -     7     -     -     7 |  288   3036
 HERS |     -     -    20     -    10     -     -     -     -    33     - |  122     21
 HOB2 |     -     9    15     -     9     -     -     -     -   155    10 |  288   1435
 HRAO |     -     -    11     -     6     -     -     -     -    54     - |  287     91
 IENG |     -     9    14     -    10     -     -     -     -    11     - |  288     40
 JFNG |     -     -     -     7     -     -     -    10     -     -     - |  288   2386
 KARR |     -    10     -     8    12     -     -     -     -   139    15 |  288   5424
 KIRI |     -     -     -     8     -     -     -    11     -    22    15 |  288   7066
 KOKB |     -    12    19     -    13     -     -     -     -    22     - |  288    187
 KOKV |     -     -    19    10    13     -     -     -     -    23    16 |  288    196
 KOUG |     -     7     -     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   1126
 KOUR |     -    13     -     9    17     -     -     -     -     -     - |  288     21
 KRGG |     -     8     -     7     9     -     -     8     -    21    11 |  288   2543
 LMMF |     -    11     -     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   3987
 MAC1 |     -     -     -     7     8     -     -    12     -    41    11 |  288   1745
 MAL2 |     -     9     -     8     6     -     -     -     -     -     - |  288  12458
 MAS1 |     -    12     -     8    15     -     -     -     -     -     - |  288   3366
 MAYG |     -     -     -     9     -     -     -    12     -     -     - |  288   6414
 MBAR |     -     -     -    10    13     -     -    14     -    55    17 |  288   5508
 MCM4 |     -     8     -     -     9     -     -     -     -    49     7 |  288   3791
 MDO1 |     -    11     -     8    11     -     -     8     -    20     9 |  288   2455
 MDVJ |     -     5    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     34
 MGUE |     -     8    15     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     15
 MKEA |     -     6    19     -    12     -     -     9     -    33    11 |  288   2447
 NICO |     -     8     -     -     9     -     -     -     -    27    15 |  288   6529
 NIST |     -    15    34     -     -     -     -     -     -     -     - |  154     19
 NKLG |     -     8     -     7    10     -     -     8     -     -    12 |  288   3901
 NLIB |     -     -    21     -    17     -     -    17     -    44     - |  288     45
 NRC1 |     -     8    17     -     9     -     -     -     -    32    18 |  288     18
 NRIL |     -     -     -    13    12     -     -    23     -    19     - |  288   6251
 NTUS |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     -     - |  285   2243
 NYA2 |     -     8     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288   2385
 OHI2 |     -    10     -     9    13     -     -    11     -    16     - |  288    185
 ONSA |     -     9    12     -    11     -     -     -     -     -     - |  288     24
 OUS2 |     -     8     -     6    11     -     -     -     -     -     - |  288   1597
 PERT |     -     -     -     8    12     -     -    11     -    28    16 |  288   4571
 PETS |     -     -     -     5     8     -     -     -     -   173     - |  288    >>>
 PIE1 |     -     7    10     -     7     -     -     -     -    64    10 |  288   2300
 POL2 |     -     8     -     5     8     -     -     8     -     -    12 |  288   6464
 POTS |     -    10     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   4421
 PRDS |     -     5    22     -    11     -     -     -     -     -    14 |  288    418
 PTBB |     -     7    17     X     9     -     -     -     -    13    11 |  288     16
 PTGG |     -     -     -    11     -     -     -    15     -     -     - |  288   2687
 RAEG |     -     -     -    10     -     -     -    14     -     -     - |  276   4143
 REUN |     -     7     -     -     9     -     -     -     -    41    16 |  288   3408
 REYK |     -     -     -     9    12     -     -    10     -    33     - |  246   1842
 RIO2 |     -     7     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   8802
 SCH2 |     -     -     -     8    12     -     -     9     -    31    11 |  257   2478
 SCUB |     -     -     -    13    19     -     -     -     -     -     - |   74   4645
 SGOC |     -    13     -    10    11     -     -     -     -     -     - |  288   4338
 SOLO |     -     -     -    13     -     -     -    18     -     -     - |  284   6625
 SPT0 |     -     -    17     -     9     -     -     -     -     -     - |  288     24
 STHL |     -     9     -     9    10     -     -     8     -   128     9 |  288   2548
 STJO |     -    14    23     -    16     -     -    13     -    30    19 |  288   3564
 SUTH |     -     7     -     -     -     -     -     8     -    32    11 |  288   2776
 SUTM |     -     -     -     4     6     -     -     -     -     -     - |  288   5034
 SVTL |     -     -    21    10     -     -     -    14     -     -     - |  288     75
 TID1 |     -    11    25     -     -     -     -     -     -    55    17 |  288     30
 TIDB |     -     -    27     9     -     -     -     -     -     -     - |  270     37
 TIXI |     -     -     -     7    10     -     -     -     -    43     - |  251    >>>
 TLSE |     -     9     -     -    10     -     -     -     -    47    16 |  288   4510
 TOW2 |     -    13     -     9    14     -     -    12     -   174    16 |  288   2602
 TRO1 |     -    11     X     -    11     -     -     8     -    20    14 |  288   4057
 TSK2 |     -     6    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   2222
 TWTF |     -     8    10     -     9     -     -     -     -     -     - |  288     37
 ULAB |     -     6     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  288   6343
 UNSA |     -     -     -     7    10     -     -     -     -     -     - |  243   5540
 URUM |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     -     - |  288   6548
 VACS |     -     -     -     6     -     -     -     9     -    28     - |  288   2708
 VILL |     -     -     -     7    10     -     -     -     -     -     - |  288   1355
 WAB2 |     -     5    10     -     7     -     -     -     -    21     - |  288     12
 WARK |     -     -    25    10     -     -     -    12     -     -     - |  288   3696
 WHIT |     -     -     -     4     6     -     -     -     -    42    15 |  276  38090
 WIND |     -     -     -     4     6     -     -     -     -     -     - |  288   4875
 WSRT |     -     -    16     -     8     -     -     -     -     -     - |  287   2189
 WTZR |     -     7    10     8    10     -     -     -     -    19    10 |  288     18
 WTZZ |     -     5    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     15
 XMIS |     -     9     -     -    11     -     -     -     -    22    11 |  288   2969
 YEL2 |     -     7     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 YELL |     -     -    16     -     8     -     -    10     -    80     8 |  288     21
 YSSK |     -     -     -     6    10     -     -     9     -    41     - |  288    >>>
 ZAMB |     -    10     -     6     9     -     -     8     -    58     8 |  288   4788
 ZECK |     -     -    14     -     7     -     -     -     -     -    11 |  288     50
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1285     9    17     8    10    39  1538    10  1083    72    20 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   REYK  | 2125-0 20:25:00 |       -1165
esa |   COCO  | 2125-0 22:35:00 |        5597



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   286     1   288     4.14     5.09     2.23     2.23   | 2.67e-14  1.14e-14  2.05e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.03     5.09     0.29     0.29   | 2.32e-14  7.51e-15  1.81e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.32     5.09     4.10     4.10   | 2.37e-14  7.24e-15  3.53e-15 |
 WTZZ |   288   285     1   288     3.68     5.09     4.18     4.18   | 2.61e-14  4.42e-15  2.28e-15 |
 BRUX |   288   285     1   288     3.51     5.09     2.84     2.84   | 3.54e-14  7.90e-15  2.94e-15 |
 MGUE |   288   285     1   288     3.72     5.09     5.09     5.09   | 3.07e-14  5.24e-15  2.22e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.05     5.09     5.09     5.09   | 3.46e-14  8.13e-15  2.83e-15 |
 TID1 |   288   288     0   288     3.41     5.06     2.09     2.09   | 2.39e-14  6.87e-15  2.26e-15 |
 HRAO |   287   286     1   287     3.01     5.05     0.91     0.91   | 3.06e-14  5.40e-15  2.88e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     2.95     5.01     5.09     5.09   | 3.08e-14  7.13e-15  2.19e-15 |
 CEBR |   274   272     1   274     3.48     4.79     2.79     2.79   | 7.60e-14  2.30e-14  4.35e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     2.86     4.75     0.17     0.17   | 2.89e-14  7.73e-15  1.77e-15 |
 BADG |   284   284     0   284     2.77     4.53     0.76     0.76   | 7.35e-14  8.70e-15  5.70e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.67     4.16     5.09     5.09   | 3.00e-14  7.04e-15  2.21e-15 |
 ZECK |   288   285     1   288     2.57     3.85     5.09     5.09   | 4.47e-14  8.41e-15  4.34e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.55     3.80     5.09     5.09   | 3.81e-14  5.23e-15  1.44e-15 |
 KOUR |   288   286     1   288     2.32     3.15     0.68     0.68   | 4.65e-14  9.06e-15  3.11e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.19     2.80     0.59     0.59   | 2.30e-14  5.51e-15  2.44e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.17     2.74     0.82     0.82   | 3.52e-14  1.03e-14  6.36e-15 |
 NIST |   154   154     0   154     1.46     2.35     2.70     2.70   | 4.14e-14  9.37e-15         - |
 KOKV |   288   288     0   288     1.90     2.12     2.15     2.15   | 4.76e-14  9.14e-15  6.89e-15 |
 HERS |   122   121     1   122     1.23     2.05     2.13     2.13   | 2.76e-14  1.43e-14         - |
 NLIB |   288   288     0   288     1.86     2.03     1.56     1.56   | 5.94e-14  1.13e-14  1.85e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.70     1.69     2.28     2.28   | 3.67e-14  9.43e-15  3.49e-15 |
 GOL2 |   285   285     0   285     1.35     1.07     3.63     3.63   | 8.63e-14  1.31e-14  2.35e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     1.11     0.73     0.18     0.18   | 3.28e-14  9.33e-15  2.08e-15 |
 TIDB |   270   270     0   270     1.03     0.66     2.30     2.30   | 1.11e-13  2.34e-14  6.65e-15 |
 PTBB |   288   288     1    32     0.32     0.52     0.42     0.42   | 2.76e-14  5.20e-15  2.56e-15 |
 GOPE |   264   264     0   264     0.82     0.43     0.06     0.06   | 3.59e-14  7.08e-15  2.34e-15 |
 G06  |   288   286     1   288     1.49     0.20     2.89     2.89   | 7.60e-14  2.19e-14  8.85e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     5.04     0.18     5.09     5.09   | 6.39e-14  2.84e-14  9.19e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     5.04     0.17     5.09     5.09   | 6.27e-14  2.32e-14  2.89e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     1.54     0.11     0.48     0.48   | 6.27e-14  2.79e-14  3.48e-14 |
 G09  |   288   280     4   288     1.60     0.10     0.42     0.42   | 8.77e-14  4.00e-14  2.24e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.92     0.08     0.33     0.33   | 5.12e-14  3.51e-14  2.13e-14 |
 G10  |   288   285     1   288     5.05     0.02     1.40     1.40   | 6.79e-14  2.39e-14  2.23e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.65     0.02     3.66     3.66   | 7.84e-14  1.82e-14  1.11e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.31     1.31   | 5.75e-13  6.05e-14  1.77e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.25     0.01     1.08     1.08   | 7.71e-13  7.26e-14  3.58e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.34     0.34   | 6.12e-13  7.05e-14  2.58e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.57     0.01     1.06     1.06   | 6.42e-14  2.24e-14  1.81e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.74     0.74   | 6.00e-13  6.74e-14  4.23e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.40     0.01     0.85     0.85   | 5.71e-14  1.76e-14  1.82e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.39     0.39   | 6.75e-13  6.95e-14  4.51e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.18     0.01     1.08     1.08   | 6.40e-13  7.21e-14  4.01e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.44     0.44   | 6.70e-13  6.96e-14  1.82e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     3.07     0.01     0.45     0.45   | 6.63e-14  2.60e-14  2.20e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.17     0.01     2.01     2.01   | 7.17e-13  7.00e-14  4.29e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.13     0.13   | 7.66e-13  8.04e-14  3.89e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.46     0.01     0.22     0.22   | 7.78e-14  2.63e-14  1.32e-14 |
 G13  |   288   281     2   288     0.23     0.00     0.16     0.16   | 7.35e-13  1.26e-13  3.01e-14 |
 ALBH |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  1.57e-13  1.24e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  3.76e-13  5.25e-14 |
 CEDU |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.55e-12  3.49e-13  1.61e-13 |
 CHAN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  3.94e-13  1.46e-13 |
 DARW |   288   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-12  4.45e-13  2.65e-13 |
 DGAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.62e-13  1.76e-13  1.27e-13 |
 FLIN |   288   281     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  3.72e-13  6.38e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.91e-13  9.41e-14  4.13e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.51e-13  3.04e-13  7.98e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.45e-13  7.50e-14  2.40e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.87e-13  9.48e-14  2.03e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.97e-13  9.23e-14  2.93e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.11e-13  9.96e-14  3.45e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  3.36e-13  1.12e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.97e-13  7.52e-14  5.51e-14 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.61e-13  1.96e-13  1.39e-13 |
 KARR |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-12  6.77e-13  4.44e-13 |
 MAC1 |   288   218    40     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.23e-11  2.40e-12  1.91e-13 |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 MKEA |   288   265     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.37e-12  7.56e-13  2.10e-13 |
 OHI2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.82e-14  1.02e-14  2.19e-14 |
 PERT |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-12  7.80e-13  4.18e-13 |
 PIE1 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-12  4.66e-13  2.72e-13 |
 PRDS |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-14  9.44e-15  1.51e-14 |
 REUN |   144    54    62     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.19e-11  7.23e-12         - |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  3.72e-13  1.43e-13 |
 WSRT |   287   260     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.03e-12  5.76e-13  2.91e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.00e-14  6.04e-15  2.55e-15 |
 TSK2 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-12  5.17e-13  1.38e-13 |
 TOW2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-12  3.00e-13  3.20e-13 |
 TLSE |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.02e-12  5.26e-13  2.27e-13 |
 HARB |   288   275    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.66e-12  9.77e-13  1.66e-13 |
 DAV1 |    85    48    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.89e-11  6.59e-12         - |
 REYK |   246   184    28     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-11  1.57e-12  1.87e-13 |
 SCH2 |   257   243     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-12  1.08e-12  2.19e-13 |
 OUS2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.74e-12  6.56e-13  1.17e-13 |
 BAKE |   288   251    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.40e-12  1.11e-12  3.00e-13 |
 LMMF |   288   243    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.72e-12  1.55e-12  2.97e-13 |
 SVTL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.43e-14  2.09e-14  7.86e-15 |
 CHTI |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.21e-12  7.02e-13  2.43e-13 |
 VACS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  3.54e-13  8.27e-14 |
 FALK |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KRGG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  4.40e-13  1.70e-13 |
 WARK |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.60e-12  8.89e-13  3.17e-13 |
 SOLO |   284     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DYNG |   288   277     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-12  6.48e-13  1.39e-13 |
 CHPG |   288   274     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-12  1.14e-12  4.68e-13 |
 MAYG |   288   286     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  8.31e-13  8.16e-13 |
 GAMB |   288   271    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-12  1.42e-12  7.12e-13 |
 JFNG |   288   233    27     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.94e-11  4.01e-12  2.97e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.68e-13  2.43e-13  8.13e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.53e-21  2.61e-19  6.47e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DGAR      DGAR      GOPE |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
