
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2126   Day: 6   MJD: 59132                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0     -58       0   1486   1486      0   2570   2570      0    0.00
 cod |   288     0  31167     41    -812      17     10      8     10    107    145     87   24.31
 emr |   288     0  21709    679    -842    -466     19     20     18     90     86     92   10.11
 esa |   288     0  29999      0    -891     -51     10     10     11     98     86    103   22.26
 gfz |   288     0  37387   1155    -230     786     11     10     11     96     99     95   21.10
 iga |    96     0   2880      0     -67      -8     37     37      0    105    105      0    0.00
 igu |    96     0   2880      0      25      -7   1049   1049      0   1779   1779      0    0.00
 jpl |   288     0  24317    308  207688     684     10      8     11     95     99     92   22.22
 ngs |    96     0   2880     56     -31      86    683    683      0   1755   1755      0    0.00
 usn |   288     0  27817      4   -1158    -776     71    106     51    175    160    181    0.00
 whu |   288     0  24292     43    -698     161     36     56     17    355    581    101    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  -194   135    76    -6   -37    32 -2530  -141   291   -93  -723 |
    2 | -1438  -151   125    64    90   115  1088   -41 -1164   -38   731 |
    3 |  -121    81   -15   -73  -168  -180   286   151    19   -41  -650 |
    4 |  -607    47   -52   -33     X  -143     -     5  -625  -155  -254 |
    5 |  -995  -134    71   -24   156    11   372    -9  -937   166  -521 |
    6 |    10    59   -80   -14  -125   -87  1494   103   -20   108  -585 |
    7 | -2856   -66   136   -42    17    90    86    37 -2224    76  -226 |
    8 | -2101    36    29   -78  -119    21   132   138  1077   132    77 |
    9 |    11   114   -66   -24  -131   -31   973    53   130   -59    18 |
   10 | -1644    94   -79   -55  -101    36   712    84 -1437   253  -129 |
   11 |  3245   150    25   -65     4   -70   879  -113  3310  -139    69 |
   12 | -1440    78   -21   -50    76    -9  -126   -98 -1325    34  -446 |
   13 |  3479   135     X    43     X   -76   117  -191  3801  -141  -417 |
   15 |  -920   -56    78   -14    45   -21   -82    -3  -817   136  -567 |
   16 |  1401  -134   151    23    27   192  -967    29  1615    68   578 |
   17 | -2174    87    46  -169   184    51 -4638  -122  -603    53  -327 |
   18 |  -506   180   -67   -95     X  -163 -1175   -71  -417     -  -459 |
   19 |   -96  -109   116    16   172    66  1741  -112  -302     -  1165 |
   20 |  2432  -166   162    18    89    32   682     6  2618    98  1064 |
   21 |  2389  -171    34    68    33   117   123    73  2332    71  1010 |
   22 | -1591  -260    59   161    12   114  1876    85 -1586     8  1362 |
   23 | -1388   131   -79  -108     X  -173 -2281     - -1235  -109  -437 |
   24 |  1565   184    66   -86    51   -20 -2382  -194  -741   161  -544 |
   25 |   846   238    14   -96   -47   202  1325  -125  1184   189   132 |
   26 |   904   216   -54   -97   -57   -29   327   -60   943    55   -65 |
   27 |  1280   157    89   -87   -43    25  1045   -84  1224    46   -25 |
   28 |  6664  -124   -33   116    75     -  1977   -37     -     -     - |
   29 | -2714   -55    59  -122   133    23  -465    29 -2493   162  -376 |
   30 | -1190   186  -112  -142   -13    48   320     3 -1009    11   132 |
   31 | -2961   269   -79  -151   -13  -143  -483   -94 -2432   -66  -485 |
   32 |   711    53   -33   -25  -136   -30  -424   111   622   133  -344 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -    12     -   -13     -     -     -     -     -     -     - |
 AGGO |     -     -     -     5     -     -     -    -5     -     -     - |
 ALBH |     -    16   -39     -     -     -     -     -     -  -151   -70 |
 ALGO |     -    18   -43     -     -     -     -     -     -   -26     - |
 AREG |     -    25   -68     4     -     -     -     -     -     -    69 |
 AREQ |     -     -   -14     -    28     -     -   -20     -   211   217 |
 ARTU |     -     -     -    52   -54     -     -     -     -   141     - |
 ASCG |     -     -     -   -10     -     -     -    10     -   -45     - |
 BADG |     -     -    32    19     -     -     -   -33     -    66     - |
 BAKE |     -     -     -    85   -89     -     -     -     -   -15    27 |
 BJFS |     -     -   -25     -    12     -     -     -     -     -    46 |
 BOGT |     -   -30     -   -12    91     -     -   -42     -   155     - |
 BOR1 |     -    -3     8     -     -     -     -     -     -    24     - |
 BREW |     -     -   -69     -     -     -     -    31     -     -   -30 |
 BRFT |     -     -     -    21   -17     -     -    -5     -    78     - |
 BRUX |     -     0    27     -   -13     -     -     -     -     -    52 |
 BSHM |     -     -     -    24     -     -     -   -24     -    90   -34 |
 CCJ2 |     -    32     -   168   -66     -     -  -134     -     -     - |
 CEBR |     -     -   -77    35     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -    55   -43    17     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -     -   -86     -     -    81     -     -     - |
 CHPG |     -  -237     -   259     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -     -   -16     -     -    15     -   -67     - |
 CHTI |     -     -     -     -    76     -     -   -72     -    70   241 |
 CHUR |     -     -    28     -   -37     -     -    22     -   -54    31 |
 CKIS |     -     -     -    62     -     -     -   -63     -     -   -14 |
 CNMR |     -     -     -   -21     -     -     -    21     -    95     - |
 CORD |     -   -22     -     -    26     -     -     -     -   -21   -64 |
 CPVG |     -  -150     -   163     -     -     -     X     -   -97    12 |
 CRO1 |     -   -13   -18     -    23     -     -     -     -   100     - |
 CUSV |     -     -     -    74    20     -     -   -93     -    38   -36 |
 DARW |     -    59     -   -29   -39     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -   -43     -   -33    83     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -    73     -    28  -228     -     -   109     -   128     - |
 DJIG |     -     -     -    -9     -     -     -     9     -   -43   -18 |
 DRAO |     -    58   -10     -   -63     -     -     -     -   -48   -19 |
 DUBO |     -   -18     -     -    20     -     -     -     -   -58     - |
 DYNG |     -  -109     -   119     -     -     -     -     -  -102   -66 |
 FAA1 |     -   -67     -   129   -59     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -     -     -   -82     -     -    78     -   115     - |
 FLIN |     -   -30     -    16    18     -     -     -     -     -   -37 |
 GAMB |     -     -     -    17     -     -     -   -17     -  -185     - |
 GLPS |     -    65     -    -8     9     -     -   -71     -   -29     - |
 GODE |     -   159    72     -  -218     -     -     -     -    46    49 |
 GODS |     -     -     -   -24     -     -     -    24     -     -   148 |
 GOL2 |     -     -   221  -100     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -  -118     -     -   136     -     -     -     -   -10     - |
 GUAT |     -     -     -     -     4     -     -    -4     -   -62     - |
 HARB |     -   -53     -    75   -24     -     -     -     -     -     - |
 HERS |     -   -26    60     -     1     -     -     -     -   114     - |
 HOB2 |     -    46    75     -   -89     -     -     -     -     -     - |
 HOFN |     -  -157     -     -   181     -     -     -     -  -113   -17 |
 HRAO |     -     -  -116     -    23     -     -    29     -    76     - |
 HYDE |     -     -     -     -   111     -     -  -105     -    10     - |
 IENG |     -   -87   -32     -   116     -     -     -     -   -48    -1 |
 IQAL |     -     -     -   103     -     -     -  -103     -   -56   -31 |
 JFNG |     -     -     -    89     -     -     -   -89     -     -     - |
 JPLM |     -     -     -     -   -30     -     -    29     -     -    -9 |
 KIRU |     -    43     -   -46     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -    65    10     -  -216     -     -   130     -    10    -8 |
 KOKV |     -     -    96    33   -75     -     -     -     -   105     - |
 KOUG |     -   -24     -     -     -     -     -    26     -     -    92 |
 KOUR |     -    -1     -    48   -50     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -  -157     -    94    -8     -     -    85     -   -43   108 |
 LHAZ |     -     -     -  -111   117     -     -     -     -     -     - |
 LMMF |     -  -106     -     -     -     -     -   116     -     -     - |
 MAC1 |     -    33     -   -58    21     -     -     -     -     -     - |
 MAG0 |     -     -     -     -  -123     -     -   117     -    64     - |
 MAL2 |     -  -101     -   137   -28     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -  -132     -   150    -6     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -  -132     -    63     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -   107     -     -  -124     -     -     -     -     -     - |
 MAYG |     -  -283     -   196     -     -     -   113     -     -   112 |
 MCM4 |     -    14     -     -   -16     -     -     -     -    49    12 |
 MDO1 |     -    78     -     -   -90     -     -     -     -    32   -50 |
 MDVJ |     -   138   116     -  -175     -     -     -     -   239     - |
 MGUE |     -   -11   -67    43     -     -     -     -     -     -     - |
 MIKL |     -     -     -    62     -     -     -   -62     -     -    27 |
 MKEA |     -    49   -12     -   -51     -     -     -     -   -19     - |
 NICO |     -  -135     -     -   155     -     -     -     -   -50    85 |
 NKLG |     -   -27     -    71   -44     -     -     0     -     -    30 |
 NLIB |     -     -    53     -   -85     -     -    57     -  -162     - |
 NOVM |     -     -  -124     -    59     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    29   -65     -    -2     -     -     -     -   -54   -56 |
 NRIL |     -     -     -    28    44     -     -   -70     -   -53     - |
 NTUS |     -     -     -   -50    53     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |     -   146     -   -48  -117     -     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -  -516     -     -     -     -   235     -  -389   307 |
 OHI2 |     -     -     -   -23   126     -     -   -98     -  -313  -105 |
 ONSA |     -   -80    -7     -    96     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -    83     -   -36   -58     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -     -   -10    10     -     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -   157  -165     -     -     -     -    41     - |
 PIE1 |     -   155    50     -  -269     -     -    63     -    55     - |
 PIMO |     -     -     -     -   -49     -     -    47     -   -82     - |
 POL2 |     -   -22     -    40   -17     -     -     -     -     -   -47 |
 POTS |     -    14     -     -   -16     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -   -32   -25     -    48     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -    43     -     6     -     -     -   -53     -    41   -36 |
 REUN |     -   -98     -   -63   177     -     -     -     -   -60     - |
 REYK |     -   -64     -    74    -1     -     -     -     -   -89   -70 |
 RIO2 |     -   172     -  -151   -39     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -    71     -     -   -34     -     -   -45     -  -825    58 |
 SCH2 |     -     2     -    88  -138     -     -    44     -    83    46 |
 SCOR |     -     -     -     -   -37     -     -    35     -     -   -13 |
 SCUB |     -     -     -  -123   130     -     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -   -47     -    51     -     -     -     -     -     -   -31 |
 SFER |     -     -   -59     -    28     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -     -    18     -    -8     -     -     -     -     -     - |
 STHL |     -  -103     -    60    95     -     -   -35     -    11   -20 |
 STJO |     -   -76   -37     -    22     -     -    78     -    12     - |
 SUTH |     -   -59     -     -     -     -     -    65     -    75    86 |
 SUTM |     -     -     -  -233   246     -     -     -     -     -     - |
 TASH |     -    -3     -     -     3     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -     -  -426     -     -     -   427     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -    39   -41     -     -     -     -   -39     - |
 TLSE |     -   -27     -     -    31     -     -     -     -    58    25 |
 TOW2 |     -     4     -    50   -58     -     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -   -74     X     -    38     -     -    44     -  -775    -8 |
 TSK2 |     -    21   -50     -     -     -     -     -     -     -   349 |
 TSKB |     -    -2     -     -     2     -     -     -     -   265     - |
 ULAB |     -    38     -     -   -44     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    15   -16     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -  -148   156     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -     -   -10    10     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -     2    32     -   -17     -     -     -     -    94     - |
 WARK |     -     -    29    69     -     -     -   -80     -     -   156 |
 WHIT |     -     -     -   -16    17     -     -     -     -  -121     - |
 WIND |     -     -     -  -225   238     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -    29     -   -14     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -  -141   -13   124    44     -     -     -     -    42   -63 |
 WTZZ |     -    23   -55     -     -     -     -     -     -     -   -49 |
 YEL2 |     -   -52     -    66     -     -     -   -10     -     -   -35 |
 YELL |     -   -57   -58     -    93     -     -     -     -   -27   -23 |
 YKRO |     -    -8     -     8     -     -     -     -     -     -     - |
 YSSK |     -     -     -   -22    23     -     -     -     -   -73     - |
 ZAMB |     -    16     -   -30    42     -     -   -27     -   232    53 |
 ZECK |     -     -   -74     -    54     -     -   -18     -     -   -17 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   709     7    21     6     9    27  1457     7   742    75    45 |  288    290
    2 |   696     8    13     8     8    23   243     9   544   129    70 |  288    214
    3 |   246     7    24     8     7    48   456     9   257   129    49 |  288    116
    4 |   352    10    18     8     X    67     -     8   301   171    99 |  288    166
    5 |   425     9    24     8    11    32   385    10   495    58    52 |  288    413
    6 |   255     7    21     9     9    46   858     8   299    42    53 |  288    303
    7 |   939     6    28     9    11    28   269     8   861   134    37 |  288    249
    8 |  5172    10    25     8     8    29  2006     7  1131    69    39 |  288   1182
    9 |   741     9    23     8    11    43   609     7   615   117    51 |  288    236
   10 |   363     6    13     9     7    32   457     7   434   131    59 |  288    162
   11 |   743     9    14     7     9    22   886     7   586    39    79 |  288    326
   12 |   524    12    16    16    11    39   205    11   462   133    48 |  288    248
   13 |   389     7     X     7     X    36   403     7   397   120    56 |  288    389
   15 |   385     7    30     9    15    38   295    10   455   102    56 |  288    345
   16 |   431     8    23    12     9    48   585     8   334   120    55 |  288    334
   17 |  3579     9    14     8    10    49  3310     7  2349    97    80 |  288    612
   18 |   342     8    28     7     X    49   753    10   263     -    62 |  288    208
   19 |   738     9    17    10    11    41   631     9   655     -    49 |  288    292
   20 |   504     9    12    10    11    28   607     7   422    52    44 |  288    388
   21 |   539     6    26     8    11    31   357     7   481   113    44 |  288    396
   22 |   331     5    19     8     7    26   968    10   489   113    66 |  288    350
   23 |   287     7    12     9     X    28  1494     -   318    82    29 |  288    290
   24 |  3983    11    22    18    15    41  2463     9  1586    88    79 |  288   2106
   25 |   378     8    11    16    12    24   691     9   328   113    56 |  288    157
   26 |   436     7    19    14     9    18   330     9   418    88    50 |  288    172
   27 |   588     9    14    12    12    29   701     9   505    70    69 |  288    205
   28 |  2553     8    22     7    11     -   832     8     -     -     - |  288    326
   29 |   761     9    20     9    14    38   475    13   851   139    43 |  288    377
   30 |   357     8    23    10    14    44   429     8   314   102    56 |  288    311
   31 |   440     8    19    12     9    39   297    10   526   128    29 |  288    278
   32 |   229     5    12    13     9    26   338    10   315   100    45 |  288    187
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -    10     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  276   2411
 AGGO |     -     -     -     9     -     -     -     9     -     -     - |  276   4045
 ALBH |     -     6    15     -     -     -     -     -     -    26    19 |  288   1661
 ALGO |     -     8    18     -     -     -     -     -     -    19     - |  287     45
 AREG |     -     8    22     7     -     -     -     -     -     -    26 |  288   2873
 AREQ |     -     -    14     -     8     -     -     8     -    21    20 |  288   2826
 ARTU |     -     -     -     8     9     -     -     -     -    29     - |  287    >>>
 ASCG |     -     -     -     9     -     -     -     9     -    26     - |  288   3999
 BADG |     -     -    18     6     -     -     -     8     -    28     - |  288     37
 BAKE |     -     -     -     7     7     -     -     -     -    23     7 |  288   3184
 BJFS |     -     -    12     -     6     -     -     -     -     -    16 |  287   1570
 BOGT |     -    10     -     9    10     -     -     9     -    65     - |  288   5598
 BOR1 |     -     6    14     -     -     -     -     -     -    17     - |  288   1329
 BREW |     -     -    18     -     -     -     -     8     -     -    15 |  288     25
 BRFT |     -     -     -    10    11     -     -    12     -    51     - |  288   2731
 BRUX |     -     8    12     -    10     -     -     -     -     -    13 |  288     27
 BSHM |     -     -     -    10     -     -     -    10     -    31    20 |  276   5463
 CCJ2 |     -    13     -    15    18     -     -    14     -     -     - |  288   2170
 CEBR |     -     -    17     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 CEDU |     -     -    12    10     7     -     -     -     -     -     - |  288   1955
 CHAN |     -     -     -     -    10     -     -    10     -     -     - |  288   1535
 CHPG |     -    17     -    19     -     -     -     -     -     -     - |  287   3798
 CHPI |     -     -     -     -    17     -     -    16     -    76     - |  282   1946
 CHTI |     -     -     -     -     9     -     -     8     -    55    11 |  288   4102
 CHUR |     -     -    15     -     9     -     -    13     -    38    10 |  288   8363
 CKIS |     -     -     -    10     -     -     -    10     -     -    17 |  288   6504
 CNMR |     -     -     -    13     -     -     -    13     -    56     - |  288   3898
 CORD |     -    15     -     -    18     -     -     -     -    42    14 |  280   5049
 CPVG |     -    10     -    11     -     -     -     X     -   159    32 |  288   5268
 CRO1 |     -    11    20     -    12     -     -     -     -    58     - |  288   4062
 CUSV |     -     -     -    11    17     -     -     8     -    64    14 |  288   4676
 DARW |     -    19     -    17    19     -     -     -     -     -     - |  288   1859
 DAV1 |     -     9     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288   2269
 DGAR |     -    12     -    14    22     -     -    16     -    25     - |  288   1774
 DJIG |     -     -     -     6     -     -     -     6     -    33    27 |  276   3015
 DRAO |     -     9    25     -    13     -     -     -     -    21    15 |  288   1636
 DUBO |     -     6     -     -     7     -     -     -     -    45     - |  270 118031
 DYNG |     -     5     -     5     -     -     -     -     -    27    11 |  288   1804
 FAA1 |     -    18     -    18    18     -     -     -     -     -     - |  288  10145
 FAIR |     -     -     -     -     8     -     -     7     -    38     - |  288   3901
 FLIN |     -     8     -     7     8     -     -     -     -     -    13 |  288   1258
 GAMB |     -     -     -    45     -     -     -    45     -   134     - |  153   7772
 GLPS |     -     8     -     8     7     -     -     8     -    27     - |  288   4522
 GODE |     -     8    11     -    11     -     -     -     -    26    19 |  288   2368
 GODS |     -     -     -     8     -     -     -     8     -     -    19 |  276    >>>
 GOL2 |     -     -    20     9     -     -     -     -     -     -     - |  276    105
 GRAZ |     -     6     -     -     7     -     -     -     -    32     - |  264   3058
 GUAT |     -     -     -     -    13     -     -    12     -    36     - |  288   2724
 HARB |     -    43     -    29    19     -     -     -     -     -     - |  276   2817
 HERS |     -     7    11     -     7     -     -     -     -    53     - |  288     22
 HOB2 |     -     9    20     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   1311
 HOFN |     -     6     -     -     7     -     -     -     -    23    11 |  288   1847
 HRAO |     -     -    25     -    16     -     -    14     -    49     - |  288     78
 HYDE |     -     -     -     -    15     -     -    14     -    46     - |  288   4375
 IENG |     -     8    10     -     9     -     -     -     -    26    15 |  288     23
 IQAL |     -     -     -     7     -     -     -     7     -    43    12 |  288   2872
 JFNG |     -     -     -     8     -     -     -     8     -     -     - |  288   2332
 JPLM |     -     -     -     -     7     -     -     7     -     -    11 |  288   4427
 KIRU |     -     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   1800
 KOKB |     -    14    29     -    17     -     -    13     -    47    24 |  288    159
 KOKV |     -     -    29    14    18     -     -     -     -    56     - |  288    191
 KOUG |     -     8     -     -     -     -     -     9     -     -    24 |  288   1139
 KOUR |     -    13     -    10    14     -     -     -     -     -     - |  288     32
 KRGG |     -     8     -    10    15     -     -     9     -    63    16 |  288   2180
 LHAZ |     -     -     -    11    11     -     -     -     -     -     - |  244   5304
 LMMF |     -     9     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   2919
 MAC1 |     -    12     -     9    12     -     -     -     -     -     - |  288   1619
 MAG0 |     -     -     -     -     9     -     -     9     -    29     - |  184   4480
 MAL2 |     -    10     -    11    11     -     -     -     -     -     - |  288   8741
 MAS1 |     -    10     -     7    13     -     -     -     -     -     - |  288   3098
 MATE |     -     -     8     -     4     -     -     -     -     -     - |  288     36
 MAW1 |     -     6     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  240   1556
 MAYG |     -     9     -    10     -     -     -     9     -     -    50 |  288   6471
 MCM4 |     -     9     -     -    10     -     -     -     -    40    15 |  288   4789
 MDO1 |     -     6     -     -     7     -     -     -     -    21    11 |  288   2351
 MDVJ |     -    23    21     -    18     -     -     -     -   131     - |  288     52
 MGUE |     -     7    19     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     14
 MIKL |     -     -     -     7     -     -     -     7     -     -    16 |  288   5378
 MKEA |     -    11    30     -    10     -     -     -     -    54     - |  288   1888
 NICO |     -     9     -     -    11     -     -     -     -    28    16 |  288   4936
 NKLG |     -    13     -    13    14     -     -    11     -     -    20 |  288   3617
 NLIB |     -     -    16     -    14     -     -    12     -    48     - |  288     25
 NOVM |     -     -    17     -     8     -     -     -     -     -     - |  281     38
 NRC1 |     -    11    22     -    14     -     -     -     -    26    26 |  288     23
 NRIL |     -     -     -    22    11     -     -    23     -    49     - |  280   6325
 NTUS |     -     -     -    14    15     -     -     -     -     -     - |  284   3635
 NYA2 |     -     6     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  288   1867
 NYAL |     -     -    17     -     -     -     -     8     -    22    33 |  151    527
 OHI2 |     -     -     -     8    11     -     -    12     -    27    19 |  288     68
 ONSA |     -     7    11     -     7     -     -     -     -     -     - |  288     18
 OUS2 |     -    11     -    10     9     -     -     -     -     -     - |  288   1735
 PERT |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -     - |  276   4493
 PETS |     -     -     -     8     8     -     -     -     -    53     - |  288    >>>
 PIE1 |     -     9    13     -     8     -     -     9     -    25     - |  288    >>>
 PIMO |     -     -     -     -    16     -     -    15     -    36     - |  288  10858
 POL2 |     -     7     -     7     9     -     -     -     -     -    10 |  288   6750
 POTS |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   3138
 PRDS |     -     7    27     -    10     -     -     -     -     -     - |  288    132
 QAQ1 |     -     7     -     9     -     -     -     9     -    59    10 |  288   1713
 REUN |     -     9     -     9    12     -     -     -     -    44     - |  288   4892
 REYK |     -     8     -     6    10     -     -     -     -    22    14 |  288   1884
 RIO2 |     -    12     -    10    11     -     -     -     -     -     - |  288  11869
 SANT |     -     8     -     -    10     -     -     7     -    45    22 |  288   2665
 SCH2 |     -     7     -     9    12     -     -     9     -    21     7 |  288   2812
 SCOR |     -     -     -     -     8     -     -     7     -     -     9 |  288   1896
 SCUB |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -     - |  288   4194
 SEYG |     -     8     -     8     -     -     -     -     -     -    12 |  288   3357
 SFER |     -     -    19     -     9     -     -     -     -     -     - |  288     44
 SPT0 |     -     -    10     -     5     -     -     -     -     -     - |  288     19
 STHL |     -     9     -     7    14     -     -     9     -    85    12 |  288   4505
 STJO |     -     8    22     -    12     -     -    13     -    28     - |  288   3547
 SUTH |     -     5     -     -     -     -     -     5     -    23     9 |  288   2111
 SUTM |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -     - |  288   5376
 TASH |     -     8     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  287   4859
 TIDB |     -     -     -     9     -     -     -     9     -     -     - |  276     32
 TIXI |     -     -     -     8     9     -     -     -     -    62     - |  288    >>>
 TLSE |     -     9     -     -    10     -     -     -     -    25    17 |  288   4325
 TOW2 |     -    10     -     9    13     -     -     -     -     -     - |  276   2261
 TRO1 |     -     6     X     -     9     -     -     9     -    35     9 |  288   2935
 TSK2 |     -    10    24     -     -     -     -     -     -     -    22 |  284   2203
 TSKB |     -    12     -     -    14     -     -     -     -    35     - |  288   2260
 ULAB |     -     9     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   6343
 UNSA |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -     - |  288   5058
 URUM |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     -     - |  288   8205
 VILL |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -     - |  288   2437
 WAB2 |     -    10    14     -    12     -     -     -     -    31     - |  288     22
 WARK |     -     -    21    12     -     -     -    12     -     -    15 |  288   4531
 WHIT |     -     -     -     5     6     -     -     -     -    22     - |  276  10199
 WIND |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -     - |  288   6403
 WSRT |     -     -    13     -     6     -     -     -     -     -     - |  286   1946
 WTZR |     -     9    12     8    10     -     -     -     -    57    13 |  288   3519
 WTZZ |     -     7    17     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288     18
 YEL2 |     -     6     -     9     -     -     -     8     -     -     8 |  288     29
 YELL |     -     7    20     -     9     -     -     -     -    21    12 |  288     23
 YKRO |     -    12     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  264   3937
 YSSK |     -     -     -    10    10     -     -     -     -    34     - |  276    >>>
 ZAMB |     -    13     -    14    17     -     -    13     -   143    21 |  288   7037
 ZECK |     -     -    10     -     7     -     -     8     -     -    10 |  288     49
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1487    10    19    11    11    37  1050    11   683    72    37 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288   288     0   288     3.86     5.06     0.26     0.26   | 2.82e-14  7.80e-15  1.81e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     2.97     5.06     5.09     5.09   | 2.61e-14  5.88e-15  1.64e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.20     5.06     3.54     3.54   | 2.96e-14  5.36e-15  1.68e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.37     5.06     2.47     2.47   | 2.33e-14  1.09e-14  1.51e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     2.86     5.06     0.15     0.15   | 3.02e-14  6.29e-15  2.08e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.59     5.04     5.09     5.09   | 2.15e-14  5.18e-15  2.95e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     3.58     5.03     2.50     2.50   | 2.07e-14  7.81e-15  2.30e-15 |
 WTZZ |   288   287     1   288     3.54     5.03     3.55     3.55   | 2.47e-14  1.03e-14  1.26e-15 |
 ALGO |   287   287     0   287     3.94     5.01     1.91     1.91   | 6.84e-14  2.73e-14  4.35e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.83     4.95     5.09     5.09   | 3.45e-14  9.76e-15  1.74e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     2.81     4.91     0.78     0.78   | 5.39e-14  1.08e-14  4.50e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.79     4.82     5.09     5.09   | 1.97e-14  1.09e-14  1.52e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     2.75     4.68     3.76     3.76   | 2.77e-14  7.57e-15  7.49e-15 |
 BADG |   288   286     1   288     2.74     4.66     0.67     0.67   | 3.70e-14  8.74e-15  3.79e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.58     4.11     5.09     5.09   | 3.34e-14  7.76e-15  3.32e-15 |
 ZECK |   288   288     1   288     2.55     4.03     5.09     5.09   | 3.32e-14  5.93e-15  5.96e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.24     3.11     0.55     0.55   | 2.53e-14  1.01e-14  1.97e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.20     3.03     0.59     0.59   | 4.42e-14  1.26e-14  2.73e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.20     3.00     0.75     0.75   | 3.72e-14  1.92e-14  6.87e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.98     2.46     5.09     5.09   | 2.90e-14  1.15e-14  1.25e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.91     2.28     1.94     1.94   | 4.18e-14  1.93e-14  5.90e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     1.85     2.13     1.40     1.40   | 5.14e-14  6.24e-15  2.12e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.48     1.38     0.82     0.82   | 8.23e-14  8.55e-15  4.58e-15 |
 GOL2 |   276   276     0   276     1.27     1.06     3.32     3.32   | 8.24e-14  9.23e-15  6.09e-15 |
 NOVM |   281   281     1   281     1.17     0.89     1.36     1.36   | 8.31e-14  8.48e-15  2.92e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     1.16     0.84     0.17     0.17   | 2.94e-14  6.30e-15  1.46e-15 |
 TIDB |   276   275     1   276     1.03     0.69     1.58     1.58   | 1.24e-13  1.21e-14  2.40e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     0.89     0.49     0.93     0.93   | 2.78e-14  7.80e-15  6.15e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     1.44     0.20     2.50     2.50   | 5.79e-14  2.21e-14  2.27e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     5.06     0.18     5.09     5.09   | 6.81e-14  2.80e-14  3.56e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     5.06     0.18     5.09     5.09   | 6.19e-14  2.00e-14  2.85e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     1.51     0.11     0.43     0.43   | 7.31e-14  1.87e-14  2.46e-14 |
 G09  |   288   287     0   288     1.54     0.10     0.37     0.37   | 7.82e-14  2.04e-14  3.31e-14 |
 G27  |   288   286     1   288     1.85     0.08     0.28     0.28   | 5.86e-14  1.81e-14  1.97e-14 |
 G10  |   288   285     1   288     5.06     0.05     5.09     5.09   | 6.78e-14  2.37e-14  8.94e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     0.75     0.02     3.34     3.34   | 8.07e-14  2.13e-14  3.19e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     5.06     0.02     0.81     0.81   | 7.40e-14  2.86e-14  2.71e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.16     1.16   | 5.65e-13  6.73e-14  1.30e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.25     0.01     0.94     0.94   | 7.28e-13  6.41e-14  4.31e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.30     0.30   | 6.41e-13  6.26e-14  3.21e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.65     0.01     0.94     0.94   | 8.25e-14  2.83e-14  1.47e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.44     0.01     0.76     0.76   | 7.00e-14  2.18e-14  1.82e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.66     0.66   | 6.53e-13  5.92e-14  4.27e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.34     0.34   | 6.62e-13  6.70e-14  2.08e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.96     0.96   | 6.73e-13  6.40e-14  4.51e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.39     0.39   | 6.39e-13  7.52e-14  1.66e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.17     0.01     1.57     1.57   | 6.66e-13  6.29e-14  2.78e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.11     0.11   | 7.60e-13  8.96e-14  4.28e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.52     0.01     0.21     0.21   | 8.55e-14  3.11e-14  2.29e-14 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  2.04e-13  1.25e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-12  3.48e-13  9.48e-14 |
 CEDU |   288   276     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.74e-12  3.65e-13  1.93e-13 |
 CHAN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  3.87e-13  9.57e-14 |
 CHPI |   280   248    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.82e-12  8.73e-13  1.63e-13 |
 DARW |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-12  4.32e-13  2.13e-13 |
 DGAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.41e-13  2.01e-13  1.48e-13 |
 FLIN |   288   281     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-12  3.85e-13  1.49e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.64e-13  8.26e-14  5.43e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  3.28e-13  9.30e-14 |
 G11  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.66e-13  9.01e-14  2.10e-14 |
 G13  |   288   276     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.66e-13  1.39e-13  3.93e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.05e-13  8.31e-14  2.69e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.60e-13  1.02e-13  4.00e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.52e-13  1.06e-13  5.16e-14 |
 G23  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.21e-14  1.97e-14  8.73e-15 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  3.86e-13  1.51e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.16e-13  6.65e-14  3.81e-14 |
 HOB2 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.47e-13  1.52e-13  1.54e-13 |
 HOFN |   288   279     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.54e-12  6.13e-13  1.74e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-13  3.49e-13  2.42e-13 |
 MAC1 |   288   247     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-12  4.38e-13  1.95e-13 |
 MDO1 |   288   257     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.90e-12  7.45e-13  2.12e-13 |
 MKEA |   288   277     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-12  6.61e-13  1.25e-13 |
 NYAL |   151   137     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.60e-12  2.29e-12         - |
 PERT |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.61e-12  5.97e-13  5.07e-13 |
 PIE1 |   288    41   175     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-09  9.21e-10  6.52e-10 |
 QAQ1 |   288   237    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.71e-12  1.11e-12  2.07e-13 |
 SANT |   288   264     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.89e-12  9.29e-13  1.94e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  4.18e-13  1.62e-13 |
 WSRT |   286   264     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.07e-12  5.37e-13  2.67e-13 |
 GPST |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-14  4.62e-15  1.50e-15 |
 BJFS |   285   229    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-11  7.81e-13  1.47e-13 |
 TSK2 |   284     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TOW2 |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-12  5.92e-13  3.15e-13 |
 HARB |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.86e-13  5.29e-13  4.45e-13 |
 MAW1 |   240   194    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-12  5.91e-13  1.98e-13 |
 REYK |   288   270     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-12  5.71e-13  2.03e-13 |
 SCH2 |   288   264     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-12  7.86e-13  2.11e-13 |
 SFER |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.59e-14  9.53e-15  4.30e-15 |
 OUS2 |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-12  6.90e-13  1.24e-13 |
 BAKE |   288   275     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-12  8.94e-13  2.69e-13 |
 LMMF |   288   273     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-12  7.79e-13  2.81e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 CHTI |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  5.19e-13  3.40e-13 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  2.63e-13  1.81e-13 |
 CCJ2 |   288   266    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-12  7.44e-13  1.64e-13 |
 KRGG |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-12  5.96e-13  1.86e-13 |
 SEYG |   288   255     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.81e-12  6.92e-13  4.36e-13 |
 WARK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  6.05e-13  4.02e-13 |
 DYNG |   288   248    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.30e-12  7.48e-13  1.37e-13 |
 ASCG |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-12  8.59e-13  1.97e-13 |
 CHPG |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.36e-12  6.11e-13  4.21e-13 |
 GAMB |   153   150     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.16e-12  2.02e-12         - |
 DJIG |   276   243     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-12  5.85e-13  3.42e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-13  3.48e-13  1.26e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.87e-21  4.27e-19  4.54e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DGAR      DGAR      G03 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
