
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2127   Day: 6   MJD: 59139                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 146343    337    -616    -144      5      4      6    108    119     86   32.69
 emr |  2880     0 107890    119  206223    1582     14     14     13    120    124    100   12.97
 esa |  2880     0 126518    389    -828    -538      9      8     10     86     77    104   19.12
 gfz |  2880     0 128966     44    -614     878     80     75     89    652    760    280    0.00
 grg |  2880     0 116091   4075    -259     441     10      8     13    138    129    165   17.28
 jpl |  2880     0 106290    780   -1986    1663     10     10     11     85     89     64   17.93
 mit |  2880     0  94440     83    3398    1676     21     21     23    983    758   2802    0.00
 igr |   288     0  43988    307    4119    1764     11     14     10     83     48     90    0.00
 ngs |    96     0   2976     21    -825     136    869    869      0   1910   1910      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   217   100  -104   133  -163  -200 -1453    35    92     - |
    2 |  -147   205    98   199   -57    71   845    -1 -1029     - |
    3 |   -16  -105   -40   123   185   -31  -287   -55   119     - |
    4 |    45  -151   -72 -2372   201   -91   -95   -50 -1001     - |
    5 |   -97   164    91   374  -143    99  -845    26  -783     - |
    6 |   -88  -104    40   142   184    16  -535   -65     1     - |
    7 |  -115     2   -24   264   178    61  -463   -14  -827     - |
    8 |  -127   -44   -14   163   274    14   500   -69 -3817     - |
    9 |    25   -34   -10   148    53   -61   286   -49   169     - |
   10 |   -13  -180    80   179   134   -60   281   -22  -756     - |
   11 |    22   -66   -39   293    55    -4     9    13  3361     - |
   12 |    31     4    35   224  -127    25  -718    65 -1086     - |
   13 |    53   -82    64   246     X  -128  -534    19  3094     - |
   15 |   -82    52    47   335   -37    97  -821    31 -1377     - |
   16 |   -91   153    15   411   -27    65   877    13  2168     - |
   17 |    92    35  -106   311   -65   -17  -811    -2  -749     - |
   18 |   150  -166   -66 -2278   -41   -44  -137    11  -537     - |
   19 |   -90   146    70   266   -92    73  1243     7  -363     - |
   20 |  -182    89    70   370   133    65  1366   -29  3249     - |
   21 |  -120   176    27   256   -59   119  1205    -8  2749     - |
   22 |  -233   239   170   205     7    63  1658   -27  -878     - |
   23 |   105  -199  -106 -2233    75    -6  -277    17 -1784     - |
   24 |   148   -52   -43   253   -97   -95  -620    30 -1140     - |
   25 |   128    17   -53   258   -82  -109   168    -6  1934     - |
   26 |   128   -87   -42   250   -31   -97   465   -11  -427     - |
   27 |   148    54   -86   270  -144   -77    61    33  1187     - |
   28 |  -160    82    68   247   102    62   110   -11   732     - |
   29 |   -33    26   -18   340  -136   192 -1101    45 -3034     - |
   30 |    42  -115   -83   180    63    35   580     5  -736     - |
   31 |   211    51  -104   198  -214  -104  -619    61   886     - |
   32 |    50  -212   135   248  -128    41  -338    10   664     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    97     -     -   415  -184     -     -   118     -     - |
 ABPO |   -33     -     -   241     -    60     -     -     -     - |
 ALBH |   -34    86     -   164     -     -     -    82     -     - |
 ALGO |   -41   104     -   199     -     -     -    72     -     - |
 ANKR |   -10     -    16   286     -     -     -     -     -     - |
 AREG |   -90     -    33     -   135     -     -   -58     -     - |
 AREQ |   -23    57     -   174     -     1     -  -175     -     - |
 ARTU |  -117     -   -16     -   193     -     -  -154     -     - |
 ASCG |  -115     -   154     -     -    45     -    77     -     - |
 ASPA |     9     -   -15   134     -     -     -     -     -     - |
 AUCK |   -39     -    30   425     -    40     -     -     -     - |
 BAKE |   -72     -   109   193    16     -     -     5     -     - |
 BAKO |    28     -     -   228     -   -51     -     -     -     - |
 BJFS |  -133     -   147   270   -23   107     -   -63     -     - |
 BOGT |   -46     -   107   201     -   -30     -  -100     -     - |
 BOR1 |   -67   169     -   320     -     -     -   -55     -     - |
 BRAZ |    -4     -     7   247     -     -     -     -     -     - |
 BREW |   -49   123     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |   -38     -    25   165     X    42     -     -     -     - |
 BRST |  -211     -   131     -   293   -22     -     -     -     - |
 BRUX |    -9     -     -   211    17     -     -   -44     -     - |
 CAS1 |    -7     -    93     -   -89     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |  -239     -    77   157   367     -     -  -147     -     - |
 CEBR |     -   -37    25     -     -     -     -   -76     -     - |
 CHTI |   105     -     -   660  -255    54     -   162     -     - |
 CHUR |  -102    83    68   108     -    53     -   -51     -     - |
 CKIS |   -98     -   161     -     6     -     -    49     -     - |
 CNMR |   -36     -     -   371     -    66     -     -     -     - |
 CPVG |  -110     -    21     -   158    26     -   -35     -     - |
 CRO1 |   -33     -    69   267   -15     -     -   122     -     - |
 CUSV |     -     -    40   151     -   -43     -    -6     -     - |
 CZTG |     -     -    57     -     -   -60     -     -     -     - |
 DAEJ |   -90   125     -   201   -19    93     -     -     -     - |
 DARW |  -104     -   130   175    68     -     -    23     -     - |
 DAV1 |   -51     -    43   207    49     -     -   -23     -     - |
 DGAR |  -127     -    65   205   175    -8     -   -92     -     - |
 DJIG |     -     -    21     -     X   -22     -     -     -     - |
 DLF1 |  -109     -     -     -   206     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -53    77    38   131     -     -     -    -4     -     - |
 DUBO |    -5     -   172   260  -181     -     -    78     -     - |
 DYNG |  -142     -     -     -   268     -     -   -29     -     - |
 FAIR |  -113   162     -   233    24    66     -  -138     -     - |
 FALK |     -     -    29   114     -   -31     -   -46     -     - |
 FLIN |   -65     -   151   192   -45     -     -    35     -     - |
 FTNA |   -54     -     -     -     -    98     -     -     -     - |
 GAMB |     -     -   163     -     -  -174     -     -     -     - |
 GLPS |   -68     -    35   191   116   -26     -   -13     -     - |
 GLSV |  -183     -    68   350   271     -     -     -     -     - |
 GMSD |  -121     -   116     -    99     -     -   -58     -     - |
 GODE |   -73   103     -   859    61     -     -    36     -     - |
 GODZ |   -37   106     -     -     -    -7     -     -     -     - |
 GOL2 |   -28    72     -     -     -     -     -    84     -     - |
 GOLD |   -48     -    82   152     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |  -101     -   173   222     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |   -82     -   141   287     -     -     -   -48     -     - |
 GUAM |    -1     -     2   168     -     -     -     0     -     - |
 GUAT |   -71     -   121     -     -     -     -     -     -     - |
 HARB |   -67   -80    48   153   109    21     -   -92     -     - |
 HERS |   -82   103    71   165     -     - -4592   -85     -     - |
 HERT |   -31     -    54     -     -     -     -     -     -     - |
 HKSL |     -     -    29     -     -   -31     -     -     -     - |
 HOB2 |   124    -9   114   308  -354     -     -   121     -     - |
 HOFN |   -70     -   121   192    45   -43     -    18     -     - |
 HOLB |   -80     -     -   191   158    -7     -     -     -     - |
 HRAG |   -68     -     -     -   129     -     -     -     -     - |
 HRAO |    60  -152     -   285     -     - -3266     5     -     - |
 HYDE |    -4     -    57   242   -56     -     -     9     -     - |
 IENG |    37   -92     -   300     -     - -2729    71     -     - |
 IISC |   -81     -     -   333     -   148     -     -     -     - |
 INEG |   -50     -    85     -     -     -     -     -     -     - |
 INVK |  -148     -     -   222   279     -     -     -     -     - |
 IQAL |   -93     -   160     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |    31    94   -15   253  -113     -   -41     -     -     - |
 JFNG |   -90     -   154     -     -     -     -    90     -     - |
 JOG2 |   -39     -   -57    99   136     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -46     -    79     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -80   202     -   303     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -205     -   150   225   222     -     -    -5     -     - |
 KERG |   -14   -58    13   116     -    53     -     -     -     - |
 KIRI |   -54     -    92     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |    -4     5    -3   107     8     -     -   -35     -     - |
 KIT3 |   -47     -     -   234    88     -     -     -     -     - |
 KOKV |   -33     -    16   126     -    45 -2381  -113     -     - |
 KOUC |   -63     -   109   372     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |    20     -     -     -   -37     -     -    99     -     - |
 KOUR |   -66    78    60   236     -     -     -   -45     -     - |
 KRGG |   -82     -     -   344   155     -     -    91     -     - |
 LAUT |   -33     -    57     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |   -71     -   121   267     X     -     -    81     -     - |
 LMMF |   -40     -     -     -     -    73     -    77     -     - |
 LPAL |    -1     -     -     -     -     1     -     -     -     - |
 LPGS |    88    -3   -48     -  -116     -     -     -     -     - |
 MAC1 |  -103     -    10   260   185     -     -   -50     -     - |
 MAG0 |   -31     -     -    95     -    56     -  -109     -     - |
 MAL2 |   -84     -   124   295    23     -     -     7     -     - |
 MANA |   -35     -     -   199     -    63     -     -     -     - |
 MAR6 |   -75     -   128     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -182     9   143   190   182     -     -   -40     -     - |
 MATE |   -53    83    35   272     -     -  -111    70     -     - |
 MAUI |   -84     -     -     -   160     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -76     -   -45    87   194     -     -  -112     -     - |
 MAYG |  -241     -   230     -   201     -     -    10     -     - |
 MCM4 |   -81   -19     -   237     -   160     -    -7     -     - |
 MDO1 |   -40   101     -     -     -     -     -    38     -     - |
 MDVJ |   -43   109     -   364     -     -     -   -77     -     - |
 METG |    19     -     -     -   -36     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -18     -    85     -   -62     - -4163    -4     -     - |
 MIZU |    75  -189     -   300     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |   -45     -    77    85     -     -     -   -46     -     - |
 MOBS |   -16     -     -     -    30     -     -     -     -     - |
 MONP |   -78     -   133     -     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |   -91     -   156     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -175     -   287     -     -    12     -     -     -     - |
 NANO |   -10     -    18   180     -     -     -     -     -     - |
 NICO |  -113     -   148   307    51     -     -   -26     -     - |
 NKLG |   -62     -    90   264    -7    24     -     0     -     - |
 NLIB |     1    -2     -   188     -     -     -   112     -     - |
 NNOR |   -64    -7    46     -    75     - -3935     -     -     - |
 NOVM |   -68    11    40   289     -    74     -  -117     -     - |
 NRC1 |   -18    46     -   154     -     -     -     9     -     - |
 NRIL |   -48     -   140   287   -96    30     -    -2     -     - |
 NRMD |   -44     -     -   417    83     -     -     -     -     - |
 NYA1 |   -45     -    76   142     -     -     -   -69     -     - |
 NYA2 |   121     -     -   119  -230     -     -   -23     -     - |
 NYAL |   -54   129     -   134     -     4  -212     -     -     - |
 OHI2 |   -55     -    59   151     -    37 -3466    66     -     - |
 OHI3 |  -138     -    79     -   174     -  -389     -     -     - |
 ONS1 |  -140     -     -     -   265     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -89   116    73   219     -     -     -   -64     -     - |
 OPMT |   -41   102     -   415     -     -  -155     -     -     - |
 OUS2 |   -50     -   -92   118   197     -     -  -118     -     - |
 PADO |   -99     -     -     -   187     -     -     -     -     - |
 PARC |   -95     -   153   393    -5    16     -     -     -     - |
 PARK |   -56   -31   117     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |  -114    62   153   234     -     -     -    57     -     - |
 PETS |   -66     -   113     -     -     -     -   -67     -     - |
 PIE1 |   -36    90     -   149     -     -     -   -68     -     - |
 PIMO |   -55     -     -   208     -    99     -   -52     -     - |
 POL2 |   -17     -     -   258     -    32     -     5     -     - |
 POTS |   103     -  -176   213     -     -     -    45     -     - |
 POVE |  -122     -   208   437     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -38    96     -   108     -     -     -   -11     -     - |
 PTBB |   -65   165     X   340     -     - -4429     -     -     - |
 QAQ1 |    43    66    -5    89     -  -121     -   -22     -     - |
 QUIN |   -38     -    65     -     -     -     -     -     -     - |
 RAEG |     -    69   -47     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |    -9     -    15     -     -     -     -     -     -     - |
 REDU |   -31     -    53     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -36     -    61  -695     -     -     -   -31     -     - |
 REYK |    -6     -     -   293    11     -     -   109     -     - |
 RGDG |  -145     -     -     -   275     -     -     -     -     - |
 SANT |    19     -     -   116     -   -34     -   -70     -     - |
 SAVO |   -30     -    52   347     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -94   133    71   202     -     -     -   -37     -     - |
 SCOR |   -85     -     9   182   151     -     -     -     -     - |
 SCRZ |    67     -     -     -  -127     -     -     -     -     - |
 SCUB |   127     -   -73   261  -160     -     -    14     -     - |
 SEYG |  -146     -    43     -   276   -46     -   -51     -     - |
 SFER |   -47    92    90   206   -79     -  -197    24     -     - |
 SGOC |    63     -    15   209  -137     -     -   104     -     - |
 SIN1 |     -     -    36     -   -40     -     -     -     -     - |
 SOFI |  -117     -   317   324     -  -125     -     -     -     - |
 SPT0 |   -53   133     -   264     -     -     -    18     -     - |
 SSIA |   -50     -     -   196    95     -     -     -     -     - |
 STHL |   -45     -   100   113     -   -25     -   -19     -     - |
 STJO |   -53    68     -    98     3    45     -   -64     -     - |
 STK2 |  -134     -     -     -   272   -18     -  -141     -     - |
 SUTH |   -10     -     -   273   -43    59     -    38     -     - |
 SUTM |    -8     2     -   342    14     -     -     -     -     - |
 SUWN |   -70   177     -   387     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -    -6     4     -     X     X     -   -49     -     - |
 SYOG |  -151     -    58   423   235     -     -   278     -     - |
 TASH |  -114     -     -   216   217     -     -  -151     -     - |
 THTG |   -14     -     -     -    26     -     -   172     -     - |
 THTI |    17   -25   -24   218     -    12     -   -18     -     - |
 TIDB |    -3     6     -    -7     -     - -5233  -204     -     - |
 TIXI |     X     -    84     -   -93     -     -   -99     -     - |
 TLSE |  -182   101   107   156   149     -     -  -120     -     - |
 TNML |    49  -124     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -63     -   108   164     -     -     -   -17     -     - |
 TRO1 |  -216     -   116   140   281     -     -  -102     -     - |
 TSKB |   -57   143     -   359     -     -     -  -285     -     - |
 TWTF |   -28    70     -   267     -     - -2393   -73     -     - |
 UFPR |   -57     -    46   168     -    55     -     -     -     - |
 ULAB |    88     -   -88   325   -69     -     -     -     -     - |
 UNB3 |   -75     -     -     -   143     -     -     -     -     - |
 UNBJ |   -22     -    37     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -33     -    57   197     -     -     -   -38     -     - |
 URUM |    33     -   -56   363     -     -     -   -68     -     - |
 USUD |   -36    92     -   176     -     -     -  -262     -     - |
 VALD |   -44     -    76     -     -     -     -    69     -     - |
 VILL |   -58   -18   146   263   -37     -     -    65     -     - |
 VOIM |   -80     -     -   127   152     -     -     -     -     - |
 WARK |  -128     -     -     -   243     -     -    31     -     - |
 WGTN |    -7     -     -     -     -    14     -     -     -     - |
 WHIT |   -97   106    94   139     -     -     -    13     -     - |
 WILL |   -50   125     -   203     -     -     -    91     -     - |
 WIND |    30     -    -2   379   -54     -     -    60     -     - |
 WSRT |   -22    55     -   147     -     -     -   -79     -     - |
 WTZR |  -100     -   170   186     -     -  -240    -8     -     - |
 WUH2 |   120     -     -   494  -227     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -190     -     -    54   359     -     -  -137     -     - |
 YAKT |  -131   141   142     -     -     -     -     -     -     - |
 YARR |  -128     -     -     -   243     -     -     -     -     - |
 YEL2 |   -74     -   126     -     -     -     -    66     -     - |
 YELL |  -138    80     -    44   162    38 -2302   -24     -     - |
 YKRO |   -28     -    72   163     -   -25     -     -     -     - |
 YSSK |   -62     -   105     -     -     -     -    -4     -     - |
 ZAMB |    29     -   -27    88     -   -24     -   -96     -     - |
 ZECK |   -52    63   -15   174     -    65     -   -23     -     - |
 ZIM2 |  -156     -   266     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    14     8    72     7     9    20    17   522     - | 2880    322
    2 |     5    16    10    64     7    18    20    21   388     - | 2880    320
    3 |     3    13     5    67     8     6    10    10   371     - | 2880    136
    4 |     4    12     7    80     7     8    21    19   280     - | 2880    108
    5 |     6    12     7    63     7    10    21    10   948     - | 2880    369
    6 |     4    16     7    63     7     7    15     9   382     - | 2880    224
    7 |     6    17     8    62    10    12    19    17   595     - | 2880    398
    8 |     4    12     9    67     9     9    24    10  2235     - | 2880   1383
    9 |     5    15     7    69     7     9    18    12   323     - | 2880    232
   10 |     4    12     4    54     5     7    18    10   226     - | 2880    156
   11 |     5    14    10   119     8    10    23    21   807     - | 2880    240
   12 |     5    12    15    69     8     9    17     9   453     - | 2880    361
   13 |     4    11     8   118     X    10    35    13   642     - | 2880    396
   15 |     5    10     7    65    10    10    17    10   400     - | 2880    269
   16 |     4    10     8    69     7    10    16    13   572     - | 2880    450
   17 |     4    14     7    83    11    12    19    13   695     - | 2880    489
   18 |     6    16    15    92    10    10    30    14   385     - | 2880    179
   19 |     4    14     8    87    12    14    22    14   536     - | 2880    204
   20 |     4    12     4    59     6     7    18     9   427     - | 2880    243
   21 |     5    13    16    71     7    12    27    16   641     - | 2880    359
   22 |     4     9     6    53     8     7    13     6   926     - | 2880    301
   23 |     4    11     4    60     6     7    10    13   498     - | 2880    219
   24 |     4    16    10    78    11    10    27    17  3062     - | 2880   1817
   25 |     6    17     9    84     9     9    18    12   349     - | 2880    216
   26 |     4    16     8    88    10     9    25    12   567     - | 2880    239
   27 |     4    15     8    68     9     9    21    11   338     - | 2880    225
   28 |     3    15    10    48     9     8    22     7   640     - | 2880    474
   29 |     5    15     9    71     9    10    19    20   804     - | 2880    349
   30 |     7    20     9    95    13    13    27    18   631     - | 2880    257
   31 |     4    16    10    99    10    11    22    27   996     - | 2880    441
   32 |     4    16    10    52     9    15    21    16   363     - | 2880    123
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     7     -     -    73    14     -     -    14     -     - |  287   1838
 ABPO |     8     -     -   140     -    14     -     -     -     - |  288   1941
 ALBH |     8    21     -    67     -     -     -    14     -     - |  288   1222
 ALGO |     3     8     -    57     -     -     -     8     -     - |  288     61
 ANKR |     4     -     7    64     -     -     -     -     -     - |  288   4324
 AREG |     7     -    11     -    12     -     -     9     -     - |  288   2772
 AREQ |     9    12     -   100     -    10     -     7     -     - |  288   2824
 ARTU |    10     -    10     -    11     -     -    10     -     - |  288    >>>
 ASCG |     8     -    12     -     -    12     -     8     -     - |  288   3674
 ASPA |    10     -    17    94     -     -     -     -     -     - |  286   4914
 AUCK |     7     -    14    98     -    11     -     -     -     - |  288   4013
 BAKE |     5     -     9    71     8     -     -     9     -     - |  288   3029
 BAKO |     7     -     -   107     -    12     -     -     -     - |  285   7532
 BJFS |     4     -     5    84     6     7     -    10     -     - |  288   2787
 BOGT |     6     -    11    91     -    10     -     7     -     - |  288   4962
 BOR1 |     4     9     -    64     -     -     -     7     -     - |  288   1328
 BRAZ |     6     -    10    95     -     -     -     -     -     - |  288   3090
 BREW |     5    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     38
 BRFT |     9     -    14   100     X    15     -     -     -     - |  288   2439
 BRST |    10     -    10     -    31     9     -     -     -     - |  288   1693
 BRUX |     3     -     -    57     6     -     -     7     -     - |  288     15
 CAS1 |     4     -     7     -     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     8     -    13   107    17     -     -    12     -     - |  288   1833
 CEBR |     -    10     7     -     -     -     -     9     -     - |  288     20
 CHTI |     5     -     -    90    10     9     -     6     -     - |  288   3590
 CHUR |     7    10    10    66     -     9     -    11     -     - |  288   6315
 CKIS |     9     -    11     -    13     -     -     6     -     - |  288   5505
 CNMR |     6     -     -    82     -    12     -     -     -     - |  288   3752
 CPVG |     7     -    13     -    15    11     -     8     -     - |  288   4029
 CRO1 |     9     -    17    94    16     -     -    22     -     - |  288   4693
 CUSV |     -     -     5    89     -     5     -     5     -     - |  288   5876
 CZTG |     -     -    10     -     -    10     -     -     -     - |  288   5002
 DAEJ |     6     9     -    92     7     6     -     -     -     - |  288   3117
 DARW |    10     -    19    94    31     -     -    17     -     - |  288   2773
 DAV1 |     3     -     8   105     8     -     -     7     -     - |  288   2221
 DGAR |     9     -    11    90    16     9     -     7     -     - |  288   1769
 DJIG |     -     -    38     -     X    41     -     -     -     - |  247    >>>
 DLF1 |     5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   1427
 DRAO |     5     7     9    66     -     -     -     8     -     - |  288   1367
 DUBO |     6     -    10    64     8     -     -     6     -     - |  288  21764
 DYNG |     8     -     -     -    15     -     -    10     -     - |  288   1488
 FAIR |     5    14     -    88     8     6     -    10     -     - |  288   4281
 FALK |     -     -     7   116     -     8     -     6     -     - |  288   2372
 FLIN |     5     -     8    63     7     -     -     5     -     - |  288   1672
 FTNA |    11     -     -     -     -    21     -     -     -     - |  237   4672
 GAMB |     -     -     6     -     -     6     -     -     -     - |   39   7207
 GLPS |     6     -    13    86    17     8     -     9     -     - |  288   5434
 GLSV |     5     -    10    56    10     -     -     -     -     - |  288   4418
 GMSD |     5     -    10     -    12     -     -    11     -     - |  288   3251
 GODE |     7    15     -    61    13     -     -    10     -     - |  288   2601
 GODZ |     6    21     -     -     -    12     -     -     -     - |  288  51914
 GOL2 |     5    13     -     -     -     -     -    14     -     - |  288     77
 GOLD |     5     -     8    59     -     -     -     -     -     - |  288     59
 GRAS |     4     -     7    63     -     -     -     -     -     - |  288   1504
 GRAZ |     3     -     5    66     -     -     -     5     -     - |  240   2324
 GUAM |     7     -    11   104     -     -     -    17     -     - |  288   4969
 GUAT |     7     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  276   2600
 HARB |     6    19    11   129    16     9     -     7     -     - |  288   3078
 HERS |     4    11     6    59     -     -    21     7     -     - |  288     34
 HERT |     3     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3300
 HKSL |     -     -     8     -     -     8     -     -     -     - |  288   5366
 HOB2 |     5     7     7    86    11     -     -    12     -     - |  288   1393
 HOFN |     8     -     9    66    17     8     -     6     -     - |  288   3760
 HOLB |     7     -     -    59    19     9     -     -     -     - |  288   1542
 HRAG |     6     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   1867
 HRAO |     5    12     -   163     -     -    26    13     -     - |  288     51
 HYDE |    12     -    18   126    17     -     -    18     -     - |  288   4312
 IENG |    11    29     -    65     -     -    18    13     -     - |  281     16
 IISC |     6     -     -   116     -    10     -     -     -     - |  288   2729
 INEG |     5     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   5541
 INVK |     2     -     -    85     4     -     -     -     -     - |  288   4201
 IQAL |     8     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   2576
 IRKJ |     5     6     7    81     5     -    34     -     -     - |  288     95
 JFNG |     6     -    11     -     -     -     -     8     -     - |  288   2609
 JOG2 |     9     -    11   109    16     -     -     -     -     - |  288   7093
 JOZ2 |     3     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3689
 JOZE |     3     8     -    62     -     -     -     -     -     - |  288   1768
 KARR |     8     -    13    96    22     -     -    11     -     - |  288   5308
 KERG |     9    20    13   104     -     8     -     -     -     - |  288   2652
 KIRI |     7     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   4135
 KIRU |     4    12     6    65     8     -     -     7     -     - |  288   2533
 KIT3 |     4     -     -    66     8     -     -     -     -     - |  288   2160
 KOKV |    11     -    19   122     -    19    33    19     -     - |  288    123
 KOUC |     4     -     8   104     -     -     -     -     -     - |  288   3960
 KOUG |     8     -     -     -    15     -     -    11     -     - |  288    841
 KOUR |    10    16    12    53     -     -     -    10     -     - |  288     25
 KRGG |     6     -     -    96    11     -     -    10     -     - |  288   2107
 LAUT |     6     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   2601
 LHAZ |     6     -    10    95     X     -     -    10     -     - |  279   4256
 LMMF |     8     -     -     -     -    14     -    12     -     - |  288   2929
 LPAL |     4     -     -     -     -     7     -     -     -     - |  231   3343
 LPGS |     9    22    21     -    18     -     -     -     -     - |  288   6644
 MAC1 |     6     -     9    82    14     -     -     6     -     - |  288   2261
 MAG0 |     4     -     -    90     -     7     -    24     -     - |  182   6015
 MAL2 |     7     -    15    97    21     -     -     8     -     - |  288  12455
 MANA |     6     -     -    98     -    11     -     -     -     - |  288   6610
 MAR6 |     6     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   2833
 MAS1 |     9    10     9    66    17     -     -     8     -     - |  288   3089
 MATE |     4     8     7    69     -     -    19     8     -     - |  288     57
 MAUI |     7     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     4     -     7   114     8     -     -     8     -     - |  288   2145
 MAYG |    10     -    10     -    17     -     -     6     -     - |  288   4700
 MCM4 |     7     8     -    80     -    10     -     8     -     - |  288   4855
 MDO1 |     4    11     -     -     -     -     -     7     -     - |  288   2917
 MDVJ |     4     9     -    69     -     -     -    17     -     - |  204     41
 METG |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   2383
 MGUE |    10     -    12     -    14     -    25    10     -     - |  288     27
 MIZU |     5    14     -    91     -     -     -     -     -     - |  288   4670
 MKEA |     7     -    13   100     -     -     -     8     -     - |  288   2591
 MOBS |     6     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   1818
 MONP |     5     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2326
 MQZG |     5     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3368
 MTKA |     5     -     8     -     -     8     -     -     -     - |  288   3004
 NANO |     5     -     9    64     -     -     -     -     -     - |  288   1537
 NICO |     6     -    11    62    14     -     -     9     -     - |  288   3842
 NKLG |     7     -    11    89    11     9     -     6     -     - |  288   2837
 NLIB |     6    15     -    83     -     -     -    13     -     - |  288     19
 NNOR |     9    17    11     -    12     -    25     -     -     - |  288    235
 NOVM |    10    11    17    71     -     9     -    14     -     - |  288     36
 NRC1 |     3     8     -    63     -     -     -     7     -     - |  288     11
 NRIL |     5     -     7   105     7     7     -     6     -     - |  288   6201
 NRMD |     7     -     -   102    13     -     -     -     -     - |  288   4168
 NYA1 |     4     -     7    53     -     -     -     7     -     - |  288   5844
 NYA2 |     3     -     -    53     6     -     -     7     -     - |  288   2096
 NYAL |     5     7     -    54     -     6    13     -     -     - |  288    345
 OHI2 |     7     -     7   102     -    14    22    12     -     - |  288    306
 OHI3 |     4     -     9     -    13     -    19     -     -     - |  288    305
 ONS1 |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1389
 ONSA |     5    10     8    58     -     -     -     8     -     - |  288     17
 OPMT |     4     9     -    79     -     -    16     -     -     - |  288     14
 OUS2 |     5     -    10    81    15     -     -     6     -     - |  288   1697
 PADO |     3     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   1731
 PARC |     8     -    12   103    11     8     -     -     -     - |  288   2666
 PARK |     7    14    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   4078
 PERT |     8    18    10   101     -     -     -    12     -     - |  288   2324
 PETS |     4     -     7     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     2     6     -    67     -     -     -     6     -     - |  287    >>>
 PIMO |     9     -     -   126     -    16     -    18     -     - |  286  11427
 POL2 |     2     -     -    70     -     4     -     7     -     - |  288   5763
 POTS |     4     -     6    68     -     -     -     7     -     - |  288   4471
 POVE |     7     -    12    60     -     -     -     -     -     - |  288   3773
 PRDS |    10    26     -    60     -     -     -    10     -     - |  288     99
 PTBB |     4     9     X    62     -     -    22     -     -     - |  288     17
 QAQ1 |     8    11    10    61     -     8     -     6     -     - |  288   1962
 QUIN |     5     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   4013
 RAEG |     -    13     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   3230
 RAMO |     6     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  254    >>>
 REDU |     4     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   1653
 REUN |     5     -     9   132     -     -     -     7     -     - |  288   4034
 REYK |    14     -     -    66    27     -     -    17     -     - |  275   3520
 RGDG |    11     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  288   2456
 SANT |     6     -     -   100     -    10     -     7     -     - |  288   2716
 SAVO |     7     -    11    84     -     -     -     -     -     - |  288   3318
 SCH2 |     5     9     9    58     -     -     -     7     -     - |  288   3701
 SCOR |     6     -     7    71     9     -     -     -     -     - |  288   2067
 SCRZ |     7     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   5226
 SCUB |    13     -    17   121    20     -     -    17     -     - |  287   5192
 SEYG |    10     -    14     -    16     9     -     8     -     - |  288   2350
 SFER |     4     8     8    54     9     -    28     8     -     - |  288     61
 SGOC |    12     -    16    87    18     -     -    13     -     - |  288   4923
 SIN1 |     -     -    13     -    14     -     -     -     -     - |  224   9619
 SOFI |     6     -     9    64     -     9     -     -     -     - |  288   6097
 SPT0 |     3     8     -    56     -     -     -    10     -     - |  288     16
 SSIA |    10     -     -    90    18     -     -     -     -     - |  288   5503
 STHL |     6     -    11    97     -    10     -     6     -     - |  288   3840
 STJO |     5     7     -    52     6     7     -     8     -     - |  288   3361
 STK2 |     6     -     -     -     8     9     -     7     -     - |  288   3606
 SUTH |     8     -     -   112    16     9     -     6     -     - |  288   2087
 SUTM |    11    16     -   131    10     -     -     -     -     - |  288   3749
 SUWN |     6    15     -   110     -     -     -     -     -     - |  288   2871
 SVTL |     -    13     9     -     X     X     -    10     -     - |  288     51
 SYOG |    11     -    10   141    25     -     -    14     -     - |  286   4414
 TASH |     3     -     -    68     5     -     -     9     -     - |  288   4824
 THTG |     6     -     -     -    11     -     -    10     -     - |  288   6487
 THTI |    10    13    13   121     -    11     -    11     -     - |  288   7159
 TIDB |     6    16     -    95     -     -    19    29     -     - |  271    175
 TIXI |     X     -     5     -     6     -     -     8     -     - |  274    >>>
 TLSE |     3    12     7    60     8     -     -     5     -     - |  288   5248
 TNML |     7    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3363
 TOW2 |     5     -     8    88     -     -     -     6     -     - |  288   2883
 TRO1 |     3     -     6    57     7     -     -     6     -     - |  288  14551
 TSKB |     5    13     -    96     -     -     -    12     -     - |  288   2983
 TWTF |     8    20     -    83     -     -    18     9     -     - |  288     34
 UFPR |     6     -     8   113     -    10     -     -     -     - |  288   3808
 ULAB |     5     -     6   110     7     -     -     -     -     - |  288   4858
 UNB3 |    10     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  263   1338
 UNBJ |    11     -    19     -     -     -     -     -     -     - |  275    >>>
 UNSA |     6     -    11   139     -     -     -    13     -     - |  288   5110
 URUM |     6     -    10    99     -     -     -    11     -     - |  288   6297
 USUD |     8    21     -   112     -     -     -    17     -     - |  288     21
 VALD |     6     -    10     -     -     -     -    11     -     - |  288   3238
 VILL |     4    12     7    64     6     -     -    10     -     - |  288   1548
 VOIM |     8     -     -   180    16     -     -     -     -     - |  242   5232
 WARK |     5     -     -     -    10     -     -    11     -     - |  288   3979
 WGTN |     5     -     -     -     -    10     -     -     -     - |  288   3333
 WHIT |     5     9     8    61     -     -     -     5     -     - |  288 211756
 WILL |     2     6     -    60     -     -     -     8     -     - |  288   4002
 WIND |     6     -     8   146    14     -     -     6     -     - |  288   3256
 WSRT |     3     8     -    58     -     -     -     9     -     - |  288   2044
 WTZR |     3     -     6    63     -     -    15     6     -     - |  288     13
 WUH2 |     2     -     -   124     4     -     -     -     -     - |   15   2850
 XMIS |     7     -     -    78    13     -     -    11     -     - |  288   6829
 YAKT |     6    27     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YARR |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   1796
 YEL2 |     5     -     8     -     -     -     -     6     -     - |  288     24
 YELL |     7    19     -    64     8     8    34    13     -     - |  288     27
 YKRO |     5     -    12    73     -    12     -     -     -     - |  288   4447
 YSSK |     6     -    11     -     -     -     -    13     -     - |  287    >>>
 ZAMB |     6     -    10   134     -     9     -     7     -     - |  288   5611
 ZECK |     6     9     7    55     -     6     -     6     -     - |  288     56
 ZIM2 |     4     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3892
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     6    14    10    80    10    11    21    11   869     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2127-6  0:10:00 |  -519237054
cod |   TIXG  | 2127-6  0:15:00 |   480759557
cod |   TIXG  | 2127-6  0:20:00 |   480814460
cod |   TIXG  | 2127-6  0:25:00 |  -519122855
cod |   TIXG  | 2127-6  0:30:00 |  -519044974
cod |   TIXG  | 2127-6  0:35:00 |   480932416
grg |   SVTL  | 2127-6 12:05:00 |        1095
grg |   LHAZ  | 2127-6 15:05:00 |         719
grg |   SVTL  | 2127-6 17:05:00 |       -1439
grg |   SYOG  | 2127-6 19:05:00 |         830
jpl |   SVTL  | 2127-6 12:00:00 |         553
jpl |   SVTL  | 2127-6 17:00:00 |        -874



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.94     5.30     3.70     3.70   | 2.04e-14  6.05e-15  2.64e-15 |
 HRAO |   288   288     1   288     3.30     5.30     1.21     1.21   | 3.44e-14  8.76e-15  2.99e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.79     5.30     4.26     4.26   | 1.79e-14  6.18e-15  2.18e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.65     5.30     5.32     5.32   | 3.28e-14  4.31e-15  1.60e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.96     5.30     3.12     3.12   | 1.78e-14  6.41e-15  2.62e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.30     5.30     4.79     4.79   | 2.77e-14  6.77e-15  2.91e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.82     5.30     0.82     0.82   | 2.95e-14  6.43e-15  5.76e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     3.05     5.30     1.53     1.53   | 2.04e-14  5.99e-15  4.56e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.09     5.30     3.15     3.15   | 1.77e-14  8.47e-15  1.84e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.84     5.30     3.60     3.60   | 1.69e-14  3.95e-15  2.61e-15 |
 MGUE |   288   283     2   288     4.06     5.30     3.72     3.72   | 3.57e-14  1.08e-14  2.87e-15 |
 CEBR |   288   288     1   288     3.94     5.30     3.11     3.11   | 1.96e-14  5.21e-15  2.82e-15 |
 BREW |   288   285     1   288     3.81     5.30     5.32     5.32   | 3.11e-14  6.59e-15  2.49e-15 |
 PRDS |   288   288     1   288     3.13     5.30     3.14     3.14   | 2.80e-14  7.55e-15  6.22e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.23     4.55     1.26     1.26   | 4.12e-14  1.11e-14  6.38e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.11     4.08     2.45     2.45   | 5.80e-14  1.69e-14  5.75e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.94     3.46     2.15     2.15   | 3.50e-14  1.07e-14  5.25e-15 |
 IENG |   281   281     0   281     1.89     3.35     1.85     1.85   | 2.50e-14  4.27e-15  1.49e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.50     2.06     0.95     0.95   | 7.78e-14  8.02e-15  8.76e-15 |
 GOL2 |   288   285     1   288     1.49     2.04     0.47     0.47   | 8.85e-14  1.05e-14  6.17e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     1.40     1.80     1.22     1.22   | 3.09e-14  7.91e-15  2.71e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     1.09     1.08     0.46     0.46   | 2.58e-14  5.67e-15  4.17e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.91     0.76     0.49     0.49   | 1.02e-13  9.30e-15  5.42e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     0.80     0.58     0.33     0.33   | 4.37e-14  8.02e-15  9.84e-15 |
 G32  |   288   285     1   288     1.55     0.33     3.91     3.91   | 6.26e-14  2.09e-14  1.79e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     5.24     0.27     5.32     5.32   | 6.30e-14  2.35e-14  1.14e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     5.24     0.25     5.32     5.32   | 6.34e-14  1.97e-14  5.63e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     5.24     0.25     5.32     5.32   | 5.94e-14  2.16e-14  2.85e-14 |
 G26  |   288   287     0   288     5.24     0.25     5.32     5.32   | 6.18e-14  2.65e-14  1.52e-14 |
 SVTL |   288   288     0   288     0.47     0.20     2.45     2.45   | 2.23e-14  7.04e-15  3.50e-15 |
 G09  |   288   286     1   288     1.72     0.14     0.41     0.41   | 6.58e-14  2.30e-14  3.35e-14 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.24     0.05     0.04     0.04   | 3.93e-14  7.54e-15  2.09e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.74     1.74   | 7.41e-14  2.44e-14  1.97e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.41     1.41   | 5.73e-13  6.90e-14  2.23e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.66     0.02     0.97     0.97   | 1.01e-13  2.67e-14  1.39e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.36     0.36   | 6.53e-13  7.35e-14  3.20e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     1.19     0.02     0.75     0.75   | 7.21e-14  2.63e-14  2.13e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.80     0.80   | 6.65e-13  6.68e-14  5.61e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.41     0.41   | 7.35e-13  7.21e-14  4.43e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.18     0.02     1.17     1.17   | 6.51e-13  6.26e-14  3.38e-14 |
 G22  |   288   283     2   288     0.25     0.02     0.75     0.75   | 7.61e-13  9.60e-14  4.23e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.47     0.47   | 7.22e-13  6.80e-14  1.43e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.57     0.02     0.51     0.51   | 6.59e-14  2.09e-14  2.71e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.17     0.02     1.62     1.62   | 7.77e-13  7.72e-14  5.11e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.14     0.14   | 6.76e-13  7.35e-14  3.86e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.41     0.01     2.18     2.18   | 7.87e-14  2.16e-14  3.26e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     5.24     0.01     0.19     0.19   | 6.35e-14  2.09e-14  2.76e-14 |
 ABPO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.54e-12  8.70e-13  1.45e-13 |
 AUCK |   288   281     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.03e-12  7.40e-13  4.57e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-12  3.79e-13  6.43e-14 |
 BRFT |   288   252    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.01e-12  8.02e-13  1.74e-13 |
 DAEJ |    17    17     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12         -         - |
 DARW |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DGAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.91e-13  2.27e-13  1.10e-13 |
 FLIN |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-12  3.75e-13  1.55e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.65e-13  9.85e-14  4.37e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.87e-13  3.60e-13  1.14e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.02e-13  7.24e-14  1.56e-14 |
 G13  |   288   271     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.10e-13  1.53e-13  2.72e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.14e-13  1.01e-13  3.05e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.79e-13  9.93e-14  2.57e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.70e-13  1.07e-13  3.49e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  3.65e-13  2.42e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.60e-13  7.50e-14  1.98e-14 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.40e-14  2.61e-14  2.84e-14 |
 GLSV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  5.24e-13  6.82e-13 |
 GMSD |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 GODE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-23  3.07e-24  5.12e-25 |
 GRAS |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  4.83e-13  1.09e-13 |
 HARB |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.27e-13  5.91e-13  2.64e-13 |
 HOB2 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.72e-13  1.46e-13  1.93e-13 |
 JOZ2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  4.09e-13  5.94e-13 |
 JOZE |   178    48    91     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.60e-11  6.73e-12         - |
 KARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-12  9.92e-13  5.85e-13 |
 KERG |   288   274     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-12  8.89e-13  2.29e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-13  3.08e-13  2.33e-13 |
 KOUC |   288   281     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-11  1.32e-12  4.83e-13 |
 KOUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.38e-14  8.13e-15  4.35e-15 |
 MAR6 |   288   260     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.92e-12  5.51e-13  1.50e-13 |
 MAW1 |   288   258     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-12  5.22e-13  1.71e-13 |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 MDVJ |   204   204     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.28e-13  4.06e-14         - |
 MKEA |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  7.02e-13  2.07e-13 |
 NANO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-12  4.23e-13  1.21e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  1.15e-13  2.04e-14 |
 NRC1 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.40e-14  4.67e-15  2.75e-15 |
 NRMD |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  5.73e-13  4.57e-13 |
 NYAL |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.54e-13  1.56e-13  3.05e-14 |
 OUS2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-12  6.98e-13  1.32e-13 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 POVE |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-12  8.48e-13  5.59e-13 |
 PTBB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.56e-14  5.86e-15  2.74e-15 |
 QAQ1 |   288   242    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.28e-11  2.66e-12  2.85e-13 |
 SANT |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 SCH2 |   288   260    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.16e-12  1.28e-12  3.35e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SUWN |   288   267     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  1.20e-12  2.95e-13 |
 SYOG |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  5.80e-13  3.22e-13 |
 TIDB |   271   269     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.75e-13  7.81e-14  2.47e-14 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  5.27e-13  2.62e-13 |
 TOW2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TRO1 |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.93e-13  2.46e-13  1.91e-13 |
 TSKB |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.46e-12  5.49e-13  2.62e-13 |
 USUD |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-14  7.01e-15  2.90e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  3.91e-13  1.58e-13 |
 WSRT |   215    91    87     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.30e-11  6.67e-12         - |
 WTZR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.30e-14  5.50e-15  2.27e-15 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-14  3.67e-15  2.04e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.14e-13  2.15e-13  9.64e-14 |
 NOVM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-13  1.21e-14  3.60e-15 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BAKO |   285     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 HOLB |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-12  3.32e-13  1.19e-13 |
 BRAZ |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.69e-12  7.27e-13  3.88e-13 |
 BRST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  4.15e-13  1.59e-13 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 MONP |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  2.90e-13  2.00e-13 |
 PARC |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  6.25e-13  2.65e-13 |
 LMMF |   288   269     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-12  1.43e-12  2.91e-13 |
 CHTI |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.51e-12  8.84e-13  4.91e-13 |
 VALD |   288   280     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-12  1.11e-12  3.47e-13 |
 ABMF |   287   233    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-12  6.29e-13  1.95e-13 |
 YARR |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 STK2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MQZG |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.17e-12  7.98e-13  4.27e-13 |
 ZIM2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.22e-12  4.56e-13  6.36e-13 |
 WGTN |   288   278     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.29e-12  7.21e-13  4.38e-13 |
 CCJ2 |   288   265    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-12  9.00e-13  1.56e-13 |
 FALK |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 UNB3 |   263   263     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.98e-12  5.48e-13  1.31e-13 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KIRI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-13  3.81e-13  6.05e-14 |
 JFNG |   288   221    27     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.85e-12  1.64e-12  2.25e-13 |
 METG |   179    74    57     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.51e-11  7.83e-12         - |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.58e-13  2.56e-13  1.82e-13 |
 DYNG |   288   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-12  5.91e-13  1.32e-13 |
 PARK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 FTNA |   237     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HRAG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  2.35e-13  2.61e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.75e-12  3.72e-13  9.87e-14 |
 ASCG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  6.44e-13  2.76e-13 |
 WARK |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.17e-12  7.52e-13  4.86e-13 |
 CZTG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 DJIG |   247   216     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.37e-08  1.36e-08  7.74e-09 |
 DLF1 |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.99e-12  4.45e-13  1.04e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.90e-21  2.18e-19  8.36e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DARW      DARW      NLIB |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
