
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2128   Day: 3   MJD: 59143                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     42     132    -371    888    888      0   2501   2501      0    0.00
 cod |   288     0  30753      1    -806      33      8      7      8    100    143     75   27.31
 emr |   288     0  21379    512   -2059     261     18     19     18     91     98     86    9.20
 esa |   288     0  29919     39    -400    -634      9      9      9     73     83     69   23.60
 gfz |   288     0  37803   1446     331    -313     11     10     11     87     89     86   18.67
 iga |    96     0   2976      0    -166     212     64     64      0    138    138      0    0.00
 igc |   286     0   6842     10      59     240    109    109      0    280    280      0    0.00
 igu |    96     0   2784      0     -92     209    873    873      0   1651   1651      0    0.00
 jpl |   288     0  22766    320  208797      25     10      8     10     79     86     75   21.21
 ngs |    96     0   2880     19     -65      56   1151   1151      0   2334   2334      0    0.00
 usn |   288     0  28713    599   -2055    -548     65     96     45    130    137    126    0.00
 whu |   288     0  21688    156     581   -1177     45     66     19    311    467    110    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   241   233    50   -58   -77    36  -200 -2196  -189   263   -59  -154 |
    2 | -1277  -178    99    54   100   -54   148   431    39 -1561   -33   225 |
    3 |   697    44   103   -44   -36  -187     -   417   -18   555   157  -188 |
    4 |  -351   116   -69   -69     X  -152  -157     -   -43  -663   -40  -261 |
    5 | -1481  -105   164   -10     X   101   173   337    76 -1605   162  -426 |
    6 |    76    89   -42   -16   -61  -146     -  1502   -25    56   134  -729 |
    7 |  -324   -52   159   -75    79    12   155   -32    16  -429    61  -340 |
    8 |  -364    -2    25    -1   -67   -65   324  -250    52   159   115   276 |
    9 |   182   155   -11  -137     5  -251   -97   976   -47   142    59  -325 |
   10 |  -100    54   -62    31   -47   181     -   974   -35  -204   157   427 |
   11 |  1874   126     3   -42   -20  -140   388  -697   -99  2210  -146   559 |
   12 |  -985    18    -4    -4   -63    85  -574   487    38 -1174   -45  -475 |
   13 |  4454   116   -72    62     X  -182  -233   628  -187  4092  -133  -505 |
   15 |  -661   -90   120   -73   104    47    86   300    54  -986   171  -469 |
   16 |  1517  -107   175   -52   184   106    65  -129   -42  1381    88    26 |
   17 | -1181   108    23  -185   145   161   190 -1519   -71 -1682    14  -371 |
   18 |  -561   175   -95  -147     X  -158  -378 -1294   -22  -788     -  -413 |
   19 |  -455   -72   107   -42   132    75   261   383   -22  -817   -21   525 |
   20 |  2094  -158   219    -1   110    96    33  -768    13  1877   109   649 |
   21 |  1673  -191    89    53    59    39   109  -242    97  1498    48  1217 |
   22 | -2937  -243   117   106   112    27    -9   749    45 -2936    76  1062 |
   23 | -1863   162  -129  -137     X   -83     - -1947     - -1865  -147  -246 |
   24 | -8346   233    14   -42  -114    20  -173 -3718  -159 -1323    83  -353 |
   25 |  2035   236  -114   -32  -124   170  -403  1077  -110  1796    43   -70 |
   26 |  -103   192   -56   -91    -9   -30    58  -219  -114  -191    10  -183 |
   27 |  1538   139    72   -73   -30   108   -94   450  -102  1058    19   189 |
   28 |  6917  -126   -22    68    64   -23    49  4316    40  6774   -61   -44 |
   29 | -3010   -96    -9   -85    80   165   315    99   151 -3050    90  -419 |
   30 |    79   111    -5  -107   -49   108     -     -    22     -     6  -131 |
   31 | -3347   181     1  -148    -9    52    18  1188   -62 -2732   -10   225 |
   32 |   280    75   -74   -12   -59  -120   -75 -1305     1  -112    77   255 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -    74     -   -85     -     -     -     -     -     -     -   -46 |
 ALBH |     -    37  -111     -     -     -     -     -     -     -  -118     - |
 ALGO |     -    18   -54     -     -     -     -     -     -     -    12   -10 |
 AREG |     -     5   -81    26     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     -   -32     -    48     -     -     -   -28     -   149   249 |
 ARTU |     -     -     -    27   -35     -     -     -     -     -   -15     - |
 ASCG |     -     -     -    40     -     -     -     -   -44     -  -107     - |
 ASPA |     -     -     -   -39    49     -     -     -     -     -  -315  -218 |
 BADG |     -     -    53     -     -     -     -     -   -23     -   -19     - |
 BAKE |     -     -     -    85  -107     -     -     -     -     -     4     - |
 BJFS |     -     -  -115   115   -88     -     -     -     -     -     -   -51 |
 BOGT |     -     6     -   -73    37     -     -     -    41     -    50    61 |
 BOR1 |     -    10   -29     -     -     -     -     -     -     -   -17     - |
 BRUX |     -    -9   -41     -    33     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -43     -    11    49     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -     -  -160     -     -     -   140     -     -     - |
 CEBR |     -     -  -153    60     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -     -   -89     -     -     -    78     -     -  -117 |
 CHPI |     -     -     -   -47    -4     -     -     -    56     -   -30     - |
 CHTI |     -     -     -     -   136     -     -     -  -120     -    82   333 |
 CHUR |     -     -    24     -   -37     -     -     -    23     -    30    19 |
 CKIS |     -   -88     -    77     -     -     -     -    28     -  -158     - |
 CORD |     -   -57     -     -    84     -     -     -     -     -   -98     - |
 CPVG |     -  -145     -   168     -     -     -     -     -     -  -131     - |
 CRO1 |     -   -38   -43     -    74     -     -     -     -     -   -21     - |
 CUSV |     -     -     -   113    36     -     -     -  -157     -   -95   -85 |
 DARW |     -     -     -    22   -28     -     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -     -     -   -29    36     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -    -8     -    83  -168     -     -     -    65     -    -8    84 |
 DRAO |     -    63    -1     -   -92     -     -     -     -     -     6   -16 |
 DUBO |     -    76     -     -  -112     -     -     -     -     -     3     - |
 FAA1 |     -    -4     -    17   -16     -     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -     -     -   -11     -     -     -     9     -   148   142 |
 FALK |     -     -     -    30     -     -     -     -   -34     -   -47    63 |
 FLIN |     -    43     -    19   -86     -     -     -     -     -     -   -82 |
 GAMB |     -     -     -   162     -     -     -     -  -180     -     -     - |
 GLPS |     -    57     -   -29    12     -     -     -   -52     -   -67    -7 |
 GLSV |     -     -     -   -58    73     -     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -   -19     -     -     -     -     -     -    24     -   -51    39 |
 GODE |     -    97    40     -  -161     -     -     -     -     -    41     - |
 GOL2 |     -     -   -11     4     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |     -    38     -     -   -56     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -    49     -     -   -72     -     -     -     -     -     X     - |
 GUAM |     -     -     -     -    29     -     -     -   -26     -   118   -22 |
 HARB |     -   -71     -    22   -51     -     -     -   112     -     -    68 |
 HERS |     -     6     1     -    -9     -     -     -     -     -     3     - |
 HOB2 |     -    22    54     -   -59     -     -     -     -     -     -     - |
 HOFN |     -  -173     -    48   192     -     -     -     -     -     -     - |
 HYDE |     -     -     -    53    17     -     -     -   -78     -    79   -48 |
 IENG |     -   -28   -35     -    58     -     -     -     -     -   -11     - |
 IQAL |     -     -     -   -30     -     -     -     -    33     -   -63  -139 |
 IRKM |     -     -    48   -19     -     -     -     -     -     -   -55     - |
 KARR |     -  -129     -   119    45     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -    10     -   -11     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KITG |     -     -     -   -18     -     -     -     -    20     -   -15     - |
 KOKB |     -    55   -41     -  -141     -     -     -    68     -   -49    39 |
 KOKV |     -     -    83    44   -93     -     -     -     -     -     5     - |
 KOUG |     -   -34     -     -     -     -     -     -    43     -     -     - |
 KOUR |     -   -23     -    14    15     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -  -191     -    75    28     -     -     -   138     -    24     - |
 LHAZ |     -     -     -   -32    41     -     -     -     -     -     -     - |
 LMMF |     -   -77     -     -     -     -     -     -    99     -     -     - |
 MAC1 |     -   -18     -   -34    69     -     -     -     -     -     -     - |
 MAG0 |     -     -     -     -   -53     -     -     -    47     -    87     - |
 MAL2 |     -   -18     -    48   -34     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -  -169     -   180    20     -     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -  -224     -   111     -     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -    24     -     -   -36     -     -     -     -     -     -     - |
 MAYG |     -  -264     -   152     -     -     -     -   170     -     -     - |
 MCM4 |     -   -38     -     -    56     -     -     -     -     -    50   141 |
 MDO1 |     -    27     -     -   -64     -     -     -    22     -    16     - |
 MDVJ |     -    48   163     -  -149     -     -     -     -     -   100   -21 |
 MGUE |     -   -31   -72    64     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    18    12     -   -32     -     -     -     -     -    11    74 |
 NICO |     -  -134     -     -   195     -     -     -     -     -  -120    27 |
 NKLG |     -   -45     -    32   -11     -     -     -    32     -    71    48 |
 NLIB |     -     -   204     7  -156     -     -     -    52     -   107     - |
 NOVM |     -     -    63     -   -31     -     -     -     -     -     -   136 |
 NRC1 |     -   -30   -84     -    86     -     -     -     -     -  -123     2 |
 NRIL |     -     -     -   -45    -5     -     -     -    55     -    47   -49 |
 NTUS |     -     -     -   -53    67     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -     -     -    70    -1     -     -     -   -77     -  -124     - |
 NYA2 |     -   108     -     -  -158     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     -   -58    73     -     -     -     -     -  -166  -142 |
 ONSA |     -   -40   -52     -    85     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -    44     -   -43   -10     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -     -    16   -20     -     -     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -    83  -105     -     -     -     -     -    20    48 |
 PIE1 |     -   122     -     -  -179     -     -     -     -     -    51   123 |
 PIMO |     -     -     -     -   -29     -     -     -    26     -   -34     - |
 POL2 |     -   -40     -     -    58     -     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -    35     -     -   -51     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    34   -11     -   -45     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -    61     -   -26     -     -     -     -   -50     -    78   -39 |
 RAMO |     -     -     -    65   -82     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -   -38     -    -5    63     -     -     -     -     -    34    59 |
 RIO2 |     -    85     -     -  -124     -     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -    49     -     -   -30     -     -     -   -36     -     X    97 |
 SCH2 |     -    81     -    41  -171     -     -     -     -     -    72     - |
 SCUB |     -     -     -  -133   168     -     -     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -   -73     -    57     -     -     -     -    30     -     -     - |
 SFER |     -     -   -97     -    48     -     -     -     -     -     -     - |
 SGOC |     -     -     -   -74    93     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -     -     9     -    -5     -     -     -     -     -     -     - |
 STHL |     -  -120     -    54    96     -     -     -    10     -    42    15 |
 STJO |     -    -3   -45     -    26     -     -     -     X     -    -4   -37 |
 SUTH |     -  -112     -    39     -     -     -     -   101     -    24     - |
 SVTL |     -     -   125    21     -     -     -     -   -78     -     -   -39 |
 SYOG |     -     -     -    32   -40     -     -     -     -     -  -167     - |
 TASH |     -   -14     -     -    20     -     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -   -24     -     -     -     -     -    10     -  -264   -12 |
 TIDB |     -     -   -70   -75     -     -     -     -   107     -     -     X |
 TIXI |     -     -     -   -11    14     -     -     -     -     -    51     - |
 TLSE |     -   -74     -     -   108     -     -     -     -     -   -24     - |
 TOW2 |     -   -16     -    53   -47     -     -     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -     6     X     -    -9     -     -     -     -     -  -511   -22 |
 TSKB |     -   -25     -     -    36     -     -     -     -     -   341     - |
 TWTF |     -    26    13     -   -45     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   -28    35     -     -     -     -     -     -     - |
 USUD |     -     -   -49     -     -     -     -     -    21     -     -     - |
 VILL |     -     -     -    17   -21     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    12    37     -   -35     -     -     -     -     -   103     - |
 WARK |     -     -    17    48     -     -     -     -   -61     -     -     - |
 WHIT |     -     -     -     -    17     -     -     -   -15     -    -1   -18 |
 WILL |     -     -     -   -70     -     -     -     -    77     -     -     - |
 WIND |     -   -57     -  -110   222     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -     6     -    -3     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -  -136   -89   120    91     -     -     -     -     -   -91  -123 |
 WTZZ |     -    44  -130     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -    -3     -     -     4     -     -     -     -     -     -     - |
 YEL2 |     -   -26     -    62     -     -     -     -   -36     -     -     - |
 YSSK |     -     -     -    20   -26     -     -     -     -     -    -6     - |
 ZAMB |     -   -19     -   -63    68     -     -     -    34     -    79     - |
 ZECK |     -     -   -29   -54    54     -     -     -    26     -     -   -59 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   356     6    18     7    13    39    74  1369     7   383    52    86 |  288    356
    2 |   308     6    17     7    11    65    73   431    10   372   105    64 |  288    222
    3 |   265     6    31     8     7    60     -   423     8   221    53    36 |  288    152
    4 |   209     7    22     8     X    90   199     -     7   208   130    86 |  288    161
    5 |   458     8    22     7     X    52    61   416     9   421   106    52 |  288    424
    6 |   817     6    18     7    11    50     -  1007     9   466    77    77 |  288    194
    7 |   421     6    32    11    10   118   157   377     7   444   118    71 |  288    317
    8 |  2183     7    17     8    10    32   108  1655     8  2487    61    55 |  288   1339
    9 |   375     4    20     9    11    65    71   578     7   256    80    66 |  288    215
   10 |   740     8    10    10     7    59     -   625     7   652    81    55 |  288    301
   11 |  1420     7    19     8     9    48   106   391     7  1357    46   115 |  288    447
   12 |   398     7    23     9    11    75   236   224    10   498   147    34 |  288    378
   13 |   676     6    13     9     X    65   128   438     8   618    79    46 |  288    404
   15 |   821     6    11    11    10    33    49   297     8   935    77    68 |  288    295
   16 |   478     9    26    10    10    46    68   323    12   740   110    74 |  288    363
   17 |  1633     6    19     9    15    52   202  1196     8  1674   141    66 |  288    359
   18 |   420     6    15     7     X    83   111   693     7   338     -   117 |  288    282
   19 |   343     5    19     9    11    59    88   299     6   245   122    45 |  288    240
   20 |   750     7    19     9    11    53    90   658     8   854    61    44 |  288    247
   21 |   593     6    16     9    10    59    64   516     8   600    58    64 |  288    384
   22 |   620     5    13     6     9    46    45   454     8   494    31    32 |  288    219
   23 |   327     7    16     8     X    71     -  1212     -   359    61    45 |  288    196
   24 |  1233     9    11     9    16    59    89  2113     9  4430   100    85 |  288   2210
   25 |   407     8    19     7     9    67   129   475     9   553    88    51 |  288    202
   26 |   346    16    19    18    10    42    55   173     8   325    78    51 |  288    181
   27 |   865     5    21    11     8    42    60   202     8   792    75    64 |  288    123
   28 |  1963     8    16     7    10    80    72  2127     9  1865   133    87 |  288    432
   29 |   961     6    25     9     9    58   116   386     9   942   170    39 |  288    372
   30 |   368     8    18    10    13   138     -     -    12     -   122    72 |  288    346
   31 |  1618     7    19    17     7    50    88   686    15  1619   106    55 |  288    376
   32 |   487     7    23     7     9    40   112   691     7   490    48    71 |  288    173
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     8     -    10     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   2391
 ALBH |     -     5    15     -     -     -     -     -     -     -    43     - |  288   1487
 ALGO |     -     7    20     -     -     -     -     -     -     -    43    21 |  288     22
 AREG |     -     7    15     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4024
 AREQ |     -     -    25     -    15     -     -     -    10     -    41    17 |  288   3857
 ARTU |     -     -     -     4     5     -     -     -     -     -    25     - |  288    >>>
 ASCG |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -    29     - |  288   2877
 ASPA |     -     -     -    12    15     -     -     -     -     -    48    36 |  288   5654
 BADG |     -     -    11     -     -     -     -     -     5     -    66     - |  288     30
 BAKE |     -     -     -     4     5     -     -     -     -     -    23     - |  288   2717
 BJFS |     -     -     8     6     9     -     -     -     -     -     -    18 |  288   2956
 BOGT |     -    10     -    10    15     -     -     -    11     -    65    12 |  288   4178
 BOR1 |     -     3     9     -     -     -     -     -     -     -    20     - |  288   1223
 BRUX |     -     7    20     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 CAS1 |     -     9     -    10     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -     -    14     -     -     -    12     -     -     - |  288   2353
 CEBR |     -     -    32    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 CHAN |     -     -     -     -    10     -     -     -     8     -     -    21 |  288   1228
 CHPI |     -     -     -    13    18     -     -     -    14     -    68     - |  288   2514
 CHTI |     -     -     -     -     8     -     -     -     7     -    97    18 |  288   2835
 CHUR |     -     -    21     -    24     -     -     -    30     -    51    21 |  288   5854
 CKIS |     -    11     -    13     -     -     -     -     9     -    55     - |  288   3219
 CORD |     -    10     -     -    15     -     -     -     -     -    28     - |  288   3452
 CPVG |     -     8     -     9     -     -     -     -     -     -    29     - |  288   2313
 CRO1 |     -    11    21     -    18     -     -     -     -     -    38     - |  288   3174
 CUSV |     -     -     -     9    10     -     -     -    11     -    85    22 |  288   5191
 DARW |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     -     -     - |  277   2083
 DAV1 |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -     -     - |  287   2052
 DGAR |     -    12     -    15    13     -     -     -    14     -    45    36 |  288   1849
 DRAO |     -     5     8     -     8     -     -     -     -     -    11    15 |  288   1754
 DUBO |     -     7     -     -    10     -     -     -     -     -    44     - |  288  11078
 FAA1 |     -    19     -    20    22     -     -     -     -     -     -     - |  288  13192
 FAIR |     -     -     -     -    10     -     -     -     8     -    29    11 |  288   4183
 FALK |     -     -     -     6     -     -     -     -     7     -    31    19 |  288   2580
 FLIN |     -     6     -     5     7     -     -     -     -     -     -     9 |  288   1799
 GAMB |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -     -     - |  193   5209
 GLPS |     -    10     -     9    14     -     -     -     7     -    98    13 |  288   3505
 GLSV |     -     -     -     5     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3065
 GMSD |     -     6     -     -     -     -     -     -     8     -    32    30 |  288   3562
 GODE |     -     9    15     -    14     -     -     -     -     -    23     - |  288   2555
 GOL2 |     -     -    14     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    140
 GOPE |     -     5     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 GRAS |     -     5     -     -     7     -     -     -     -     -     X     - |  288   2632
 GUAM |     -     -     -     -    17     -     -     -    15     -    75    33 |  288   4542
 HARB |     -    10     -     9    11     -     -     -     8     -     -    15 |  288   2767
 HERS |     -     7    12     -     9     -     -     -     -     -    32     - |  288     21
 HOB2 |     -     5    15     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    985
 HOFN |     -     5     -     4     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3817
 HYDE |     -     -     -    11    14     -     -     -    14     -    43    37 |  287   4549
 IENG |     -     6     8     -     8     -     -     -     -     -    40     - |  288     20
 IQAL |     -     -     -    10     -     -     -     -    11     -    33    10 |  288   2887
 IRKM |     -     -    12     5     -     -     -     -     -     -    29     - |  288     43
 KARR |     -    10     -    12    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   4357
 KIRU |     -     4     -     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2464
 KITG |     -     -     -     5     -     -     -     -     6     -    30     - |  288   2628
 KOKB |     -    13    29     -    19     -     -     -    16     -   115    24 |  288     89
 KOKV |     -     -    24    12    12     -     -     -     -     -    61     - |  288    102
 KOUG |     -     8     -     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  287    899
 KOUR |     -    12     -    10    16     -     -     -     -     -     -     - |  288     31
 KRGG |     -     8     -    11    12     -     -     -    10     -    40     - |  288   4735
 LHAZ |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   5519
 LMMF |     -     7     -     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   2444
 MAC1 |     -    10     -     9    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   1779
 MAG0 |     -     -     -     -     7     -     -     -     6     -    47     - |  288   7645
 MAL2 |     -    11     -    11    12     -     -     -     -     -     -     - |  288  12537
 MAS1 |     -    11     -    10    12     -     -     -     -     -     -     - |  228   2460
 MATE |     -     -     8     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288    116
 MAW1 |     -     5     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2116
 MAYG |     -    13     -    13     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   4264
 MCM4 |     -     9     -     -    14     -     -     -     -     -    43    16 |  288   4407
 MDO1 |     -     7     -     -    15     -     -     -    11     -    48     - |  288   2516
 MDVJ |     -     6    21     -     9     -     -     -     -     -    41    12 |  288     35
 MGUE |     -     7    15     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 MKEA |     -    10    34     -    12     -     -     -     -     -    71    18 |  288   2214
 NICO |     -     9     -     -    13     -     -     -     -     -    36    16 |  288   3216
 NKLG |     -    10     -    10    15     -     -     -    10     -    30    20 |  288   3177
 NLIB |     -     -    21    15    18     -     -     -    23     -    37     - |  288     31
 NOVM |     -     -    29     -    14     -     -     -     -     -     -    15 |  241     69
 NRC1 |     -    10    19     -    15     -     -     -     -     -    59    25 |  288     26
 NRIL |     -     -     -     5     7     -     -     -     5     -    26    11 |  288  15245
 NTUS |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     -     -     - |  287   4089
 NYA1 |     -     -     -     5     7     -     -     -     8     -    15     - |  288   5272
 NYA2 |     -     4     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2612
 OHI2 |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -    84    21 |  288    209
 ONSA |     -     7    13     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     11
 OUS2 |     -    10     -    10     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   1588
 PERT |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   2727
 PETS |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -    52    23 |  288    >>>
 PIE1 |     -     8     -     -    12     -     -     -     -     -    19    11 |  288    >>>
 PIMO |     -     -     -     -    20     -     -     -    18     -    40     - |  281  10722
 POL2 |     -     4     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   4423
 POTS |     -    10     -     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   4262
 PRDS |     -     4    23     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     42
 QAQ1 |     -     7     -     7     -     -     -     -     8     -    13    12 |  288   2102
 RAMO |     -     -     -     5     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REUN |     -     7     -     8    10     -     -     -     -     -    28    23 |  288   2337
 RIO2 |     -     8     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288  10263
 SANT |     -     9     -     -    13     -     -     -     9     -     X    16 |  288   3058
 SCH2 |     -     5     -     6     5     -     -     -     -     -    23     - |  288   3758
 SCUB |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   3509
 SEYG |     -    11     -    11     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   3756
 SFER |     -     -    23     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  284     83
 SGOC |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   5173
 SPT0 |     -     -    14     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 STHL |     -    10     -     7    14     -     -     -     9     -    31    13 |  288   2936
 STJO |     -     9    28     -    14     -     -     -     X     -    34    21 |  288   3490
 SUTH |     -     7     -     7     -     -     -     -     7     -    34     - |  288   2337
 SVTL |     -     -    18     7     -     -     -     -     8     -     -    14 |  288     46
 SYOG |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -    27     - |  288   4016
 TASH |     -     7     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   5600
 THU2 |     -     -    15     -     -     -     -     -     7     -    50     7 |  288   2688
 TIDB |     -     -    24    12     -     -     -     -    11     -     -     X |  136     31
 TIXI |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -    37     - |  288    >>>
 TLSE |     -     7     -     -    10     -     -     -     -     -    17     - |  288   5926
 TOW2 |     -    11     -    12    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   1599
 TRO1 |     -     4     X     -     6     -     -     -     -     -    16    12 |  288   1619
 TSKB |     -     8     -     -    11     -     -     -     -     -    23     - |  288   2638
 TWTF |     -    13    16     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 UNSA |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   6179
 USUD |     -     -    14     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  288     39
 VILL |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   1823
 WAB2 |     -     6    10     -    10     -     -     -     -     -    24     - |  288     23
 WARK |     -     -    14     9     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   3439
 WHIT |     -     -     -     -     7     -     -     -     6     -    15     9 |  288 103869
 WILL |     -     -     -     5     -     -     -     -     5     -     -     - |  288   3869
 WIND |     -     8     -     8    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   3483
 WSRT |     -     -    20     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  287   2486
 WTZR |     -     5    17     6     8     -     -     -     -     -    13    13 |  288     18
 WTZZ |     -     3    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 XMIS |     -     9     -     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  287   5179
 YEL2 |     -     7     -     8     -     -     -     -    11     -     -     - |  288     24
 YSSK |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -    20     - |  288    >>>
 ZAMB |     -    17     -    13    12     -     -     -     8     -    37     - |  288   5116
 ZECK |     -     -    11     7     7     -     -     -     7     -     -    12 |  288     29
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   889     8    19     9    12    65   110   874    10  1152    66    45 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   288     0   288     4.31     4.96     2.19     2.19   | 2.51e-14  8.90e-15  1.99e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.10     4.96     4.92     4.92   | 3.44e-14  1.13e-14  2.40e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.31     4.96     0.30     0.30   | 1.84e-14  5.52e-15  1.23e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.47     4.96     0.18     0.18   | 2.65e-14  7.51e-15  2.19e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.55     4.96     4.14     4.14   | 2.52e-14  5.43e-15  1.48e-15 |
 WTZZ |   288   286     1   288     4.00     4.96     4.29     4.29   | 2.59e-14  6.56e-15  2.08e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.06     4.96     4.92     4.92   | 2.52e-14  1.29e-14  3.44e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.74     4.96     2.87     2.87   | 2.85e-14  9.95e-15  1.76e-15 |
 MGUE |   288   285     1   288     3.88     4.96     4.92     4.92   | 3.63e-14  6.27e-15  1.31e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.95     4.96     0.76     0.76   | 4.17e-14  7.37e-15  2.65e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.80     4.96     4.92     4.92   | 3.57e-14  8.28e-15  2.15e-15 |
 CEBR |   288   284     1   288     3.94     4.93     2.90     2.90   | 4.27e-14  1.42e-14  4.06e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.79     4.92     4.92     4.92   | 2.96e-14  5.25e-15  4.44e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     2.57     4.34     0.67     0.67   | 3.90e-14  6.77e-15  2.07e-15 |
 KOUR |   288   287     1   288     2.35     3.64     0.68     0.68   | 5.03e-14  1.25e-14  3.54e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.28     3.41     0.82     0.82   | 3.94e-14  1.76e-14  3.97e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     2.15     3.03     4.92     4.92   | 3.42e-14  8.83e-15  1.95e-15 |
 IRKM |   288   288     0   288     2.11     2.93     0.49     0.49   | 3.12e-14  1.11e-14  2.14e-15 |
 NLIB |   288   285     1   288     2.03     2.71     1.62     1.62   | 5.21e-14  1.17e-14  1.64e-15 |
 KOKV |   288   286     1   288     2.03     2.70     2.18     2.18   | 5.02e-14  1.48e-14  3.01e-15 |
 SFER |   284   275     3   284     2.00     2.67     1.04     1.04   | 9.06e-14  2.14e-14  7.81e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.87     2.30     2.36     2.36   | 4.35e-14  9.73e-15  2.98e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.60     1.68     0.93     0.93   | 9.30e-14  1.09e-14  1.31e-14 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.46     1.39     3.64     3.64   | 7.97e-14  9.53e-15  6.38e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     1.33     1.17     0.21     0.21   | 2.67e-14  7.31e-15  1.20e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     1.09     0.78     0.08     0.08   | 3.09e-14  8.59e-15  1.99e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     1.02     0.68     1.12     1.12   | 2.68e-14  8.72e-15  1.60e-14 |
 TIDB |   136   135     1   136     0.55     0.42     1.35     1.35   | 1.07e-13  1.64e-14         - |
 NOVM |   241   241     0   103     0.45     0.39     0.62     0.62   | 8.31e-14  1.91e-14  2.46e-15 |
 G06  |   288   284     1   288     1.55     0.25     2.81     2.81   | 7.46e-14  2.04e-14  2.32e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     4.90     0.21     4.92     4.92   | 5.99e-14  1.76e-14  2.04e-14 |
 G04  |   288   287     0   288     1.62     0.13     0.48     0.48   | 7.50e-14  2.04e-14  2.23e-14 |
 G09  |   288   286     2   288     1.68     0.12     0.42     0.42   | 7.25e-14  2.18e-14  2.92e-14 |
 WTZR |   288   288     0   284     0.41     0.11     1.88     1.88   | 3.94e-14  6.43e-15  1.99e-15 |
 G10  |   288   282     2   288     4.89     0.09     4.92     4.92   | 8.54e-14  2.86e-14  8.64e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     2.03     0.09     0.32     0.32   | 5.71e-14  1.67e-14  1.60e-14 |
 SVTL |   288   287     1   146     0.24     0.08     0.12     0.12   | 2.27e-14  8.94e-15  5.17e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     4.89     0.04     4.44     4.44   | 8.21e-14  2.62e-14  4.14e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.94     0.03     4.17     4.17   | 6.39e-14  1.46e-14  1.14e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.24     0.02     1.22     1.22   | 6.72e-14  1.80e-14  1.26e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.29     1.29   | 6.32e-13  6.46e-14  2.27e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.26     0.02     1.06     1.06   | 6.88e-13  6.29e-14  2.21e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.33     0.33   | 6.02e-13  5.79e-14  3.64e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.80     0.02     1.08     1.08   | 9.02e-14  3.41e-14  1.99e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.55     0.02     0.88     0.88   | 6.50e-14  2.19e-14  2.18e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.74     0.74   | 6.44e-13  6.07e-14  5.34e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.38     0.38   | 7.05e-13  7.25e-14  3.12e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.19     0.02     1.07     1.07   | 6.80e-13  6.19e-14  3.67e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.44     0.44   | 6.79e-13  7.59e-14  3.01e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.18     0.01     1.69     1.69   | 6.95e-13  6.13e-14  5.30e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.13     0.13   | 7.60e-13  7.64e-14  3.05e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.64     0.01     0.24     0.24   | 7.19e-14  2.51e-14  3.67e-14 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.14e-13  2.19e-13  1.02e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.81e-13  6.80e-13  3.08e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.00e-12  3.90e-13  8.10e-14 |
 CHAN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  3.32e-13  1.22e-13 |
 DARW |   277   273     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-12  4.76e-13  2.02e-13 |
 DGAR |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  7.07e-13  1.31e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.99e-13  2.22e-13  1.01e-13 |
 FLIN |   288   273     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-12  3.69e-13  1.40e-13 |
 G05  |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.82e-13  1.36e-13  4.92e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  3.20e-13  8.40e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.56e-13  7.25e-14  1.74e-14 |
 G13  |   288   270     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.67e-13  1.63e-13  4.81e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.52e-13  9.05e-14  3.34e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.85e-13  9.39e-14  1.83e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  1.11e-13  3.48e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  3.38e-13  6.32e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.32e-13  7.23e-14  4.04e-14 |
 G30  |   288   261    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.62e-13  3.82e-14  4.18e-14 |
 GLSV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  6.49e-13  2.50e-13 |
 HOB2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.36e-13  1.79e-13  1.07e-13 |
 HOFN |   288   271     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.66e-12  8.97e-13  3.23e-13 |
 KARR |   288   266    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.06e-12  1.59e-12  4.86e-13 |
 MAC1 |   288   140    96     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.67e-11  5.29e-12  9.04e-13 |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 MKEA |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-12  6.40e-13  1.46e-13 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PRDS |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-14  7.72e-15  2.75e-15 |
 QAQ1 |   288   255    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-11  2.02e-12  4.06e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  3.18e-13  2.03e-13 |
 WSRT |   286   191    53     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.07e-11  5.74e-12  1.03e-12 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.74e-14  5.17e-15  1.39e-15 |
 TOW2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SYOG |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  6.66e-13  3.75e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  5.69e-13  4.70e-13 |
 GRAS |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  7.20e-13  1.89e-13 |
 HARB |   288   274     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.52e-12  1.03e-12  2.63e-13 |
 MAW1 |   288   260     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-12  4.81e-13  1.97e-13 |
 OUS2 |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  8.02e-13  1.56e-13 |
 LMMF |   287   279     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.50e-12  7.86e-13  1.67e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 CHTI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  6.43e-13  3.75e-13 |
 GMSD |   288   249    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.93e-12  1.40e-12  4.26e-13 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  3.30e-13  1.94e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CCJ2 |   288   270     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  8.13e-13  2.02e-13 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SEYG |   288   261     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.00e-12  6.25e-13  3.25e-13 |
 WARK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  6.05e-13  3.92e-13 |
 ASCG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.03e-12  7.11e-13  1.50e-13 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.85e-13  6.81e-13  3.11e-13 |
 KOUG |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-13  2.48e-13  9.08e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.96e-21  2.77e-19  1.69e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     PERT      PERT      MDO1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
