
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2128   Day: 5   MJD: 59145                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 145920   3196    -800     -31      5      4      6    110    121     90   32.59
 emr |  2880     0 107275    742  208266     692     15     15     14    149    157    104   10.73
 esa |  2880     0 126627    764    -424    -772      8      8     10    100     94    112   20.19
 gfz |  2880     0 128881     11    -684     494     81     78     86    140    136    148    0.00
 grg |  2880     0 116801    675    -139     367      9      7     13    130    125    146   17.99
 jpl |  2880     0 103850    307    1619     543      8      8     11     95     97     79   18.51
 mit |  2880     0  95327      4    6428     533     22     22     21   1863   1748   3101    0.00
 igr |   288     0  42334    552    6863     674     11     13     10     80     51     86    0.00
 ngs |    96     0   2880     54   -1058     416    541    541      0   1950   1950      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   178   106  -148   -47    -1  -213 -2129     7   734     - |
    2 |  -177   213   117    22    64     -  2488   -31     -     - |
    3 |    29  -141   -93   -56    15   118 -1801    25   -43     - |
    4 |    52  -170   -58   -68   -33   102 -1452    20 -1042     - |
    5 |  -117   172   111    86   -67    51 -1522    17 -1310     - |
    6 |   -52  -190   -22  -207   233     0 -2033   -86  -613     - |
    7 |   -89    35    34    42    16    84  -847    32 -2500     - |
    8 |  -128   -79   -25  -146   269    37   251   -43 -1377     - |
    9 |     9  -176   -50   -97   173   -27  -146   -45   624     - |
   10 |   -35  -157   123   -34   -27    45  -376    22  -412     - |
   11 |   133     5   -45   145  -146   -46   457    59  4045     - |
   12 |     6    45    55   -62   -52   -46  -770     1 -1941     - |
   13 |    62  -114   117    -5    10  -181  -771    22  3342     - |
   15 |   -57   192   111   145  -256   117 -1596    81 -1247     - |
   16 |  -108   215   -29    79    47    52  1749   -29  1979     - |
   17 |    43    52   -89    84    66   -73  -838   -13 -1532     - |
   18 |   131  -311  -124   -64    14    72 -1612    38 -1093     - |
   19 |  -111   181    99    87    25   -42  3593   -32 -1349     - |
   20 |  -113   158    83   175   -80    94  3158    25  2839     - |
   21 |     X   110   -78    -1   -59    84  2849  -163  2237     - |
   22 |  -258   254   130    34   104    64  3828   -44 -2557     - |
   23 |    84  -272  -135   -51   128    31 -1556    24 -1216     - |
   24 |   170    -3    44    41  -179  -172 -1411    65  -194     - |
   25 |   174    -6    -8    49  -156  -143  1311    17  1346     - |
   26 |   158  -127   -77  -105    -2  -118   185    -4  -566     - |
   27 |    84    97   -64    50   -66   -72   438    -1   489     - |
   28 |  -186    61    72    -1   186    32  1274   -39  4513     - |
   29 |   -98    51    32    57   -38   144 -1017    25 -2426     - |
   30 |    43  -115   -57  -104    69   -14  1268    15  -705     - |
   31 |   186   118   -85   -10  -259   -52 -1131    30  -466     - |
   32 |   -13  -194    57   -38     3    70 -1840     6   559     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   -48     -     -    16    92     0     -    30     -     - |
 ADIS |    96     -     -     -  -174     -     -     -     -     - |
 ALBH |   -31    93     -   -43     -     -     -    80     -     - |
 ALGO |   -21    63     -    33     -     -     -   104     -     - |
 ANKR |   -20     -    33    10     -     -     -     -     -     - |
 AREG |     3     -     -     -    -6     -     -    74     -     - |
 AREQ |   -19    33    41   -11     -   -31     -  -214     -     - |
 ARTU |  -102     -   120     -    50     -     -   -19     -     - |
 ASCG |   -94     -   176     -     -   -27     -    30     -     - |
 ASPA |   -29     -    47    89     -     -     -     -     -     - |
 AUCK |   -58     -   122   207     -   -32     -     -     -     - |
 BADG |   -46     -     -     -     -    81  -134    34     -     - |
 BAKE |  -133     -    41   -63   195     -     -   -78     -     - |
 BARH |   -68     -   109   -38     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -214     -    41   -26   361   -19     -  -173     -     - |
 BOGT |   -91     -   120    46    34    -4     -  -115     -     - |
 BOR1 |   -44   132     -   171     -     -     -   -47     -     - |
 BRAZ |   -94     -    64    20     -    96     -     -     -     - |
 BREW |   -48   146     -     -     -     - -4647     -     -     - |
 BRFT |   -45     -    23    29    -2    57     -     -     -     - |
 BRST |  -113     -    83     -    52    62     -     -     -     - |
 BRUX |   -48     -     -    69    87     - -4433   -39     -     - |
 BSHM |   -37     -     -     -     -    65     -    43     -     - |
 CAS1 |     6     -    75     -   -96     -     -    19     -     - |
 CCJ2 |  -333     -     4   -80   451   147     -  -110     -     - |
 CEBR |     -   -15     8     -     -     -     -   -57     -     - |
 CHPG |   -74     -     -     -   135     -     -   128     -     - |
 CHTI |   -33     -     -   159   110   -49     -   -31     -     - |
 CHUR |   -67    99    90   -39     -   -38     -     X     -     - |
 CKIS |  -232     -   100     -   256    50     -   -81     -     - |
 CPVG |  -143     -   161     -    78     1     -    26     -     - |
 CRO1 |   -33    11    48    46     -     -     -    50     -     - |
 CUSV |     -     -    34   -24     -   -37     -     4     -     - |
 CZTG |     -     -    -1     -     -     2     -     -     -     - |
 DAEJ |  -136   126     -    64    64   104     -     -     -     - |
 DARW |  -114     -    32   -39   185     -     -     -     -     - |
 DAV1 |   -61     -    52   -46    52     -     -     X     -     - |
 DGAR |   -17     -   -14   -78     -    45     -   -29     -     - |
 DJIG |     -     -   108     -  -155    38     -    52     -     - |
 DLF1 |  -161     -     -     -   292     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -51   119    19   -43     -     -     -    25     -     - |
 DUBO |   -50     -    82   -36    -1     -     -    60     -     - |
 DYNG |   -49     -     -     -    88     -     -    54     -     - |
 FAA1 |  -158     -   199   112    73     -     -    42     -     - |
 FAIR |  -116   175     -   102   105     -     -  -130     -     - |
 FALK |     -     -    33   -42     -   -36     -   -51     -     - |
 FLIN |   -88     -    92  -158    57     -     -    27     -     - |
 FTNA |   -39     -     -     -     -    68     -     -     -     - |
 GAMB |     -     -    89     -     -   -97     -     -     -     - |
 GLPS |   -60     -    51    65     -    50     -    30     -     - |
 GLSV |   -88     -   178   163   -41     -     -     -     -     - |
 GMSD |  -103     -     7     -   182     -     -     -     -     - |
 GODE |   -33   102     -   240     -     -     -    94     -     - |
 GODZ |   -34    68     -     -     -    21     -    39     -     - |
 GOL2 |   -29    87     -     -     -     -     -   -17     -     - |
 GOLD |     0     -     1   -37     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |  -108     -   174   126     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -114     -   183    60     -     -     -   -67     -     - |
 GUAM |   -63     -    17    73     -    94     -   -50     -     - |
 GUAT |   -52     -    84     -     -     -     -     -     -     - |
 HARB |  -132   -55   -26   -51   311   -10     -  -153     -     - |
 HERS |   -69    16   105   -77     -     - -4496   -79     -     - |
 HERT |   -26     -    42     -     -     -     -     -     -     - |
 HKSL |     -     -    21     -     -   -23     -     -     -     - |
 HLFX |   -27    81     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |   -48  -143   -31    79   207     -     -   -21     -     - |
 HOFN |  -122     -   164   -16    36     -     -   122     -     - |
 HOLB |    25     -     -   117   -46     -     -     -     -     - |
 HRAO |    44  -133     -   -43     -     - -3029     -     -     - |
 HYDE |    46     -   -31    -2    -7   -33     -   -70     -     - |
 IENG |    36  -108     -    94     -     -     -    72     -     - |
 IISC |   -85     -     -   145     -   150     -     -     -     - |
 INEG |   -36     -    58     -     -     -     -     -     -     - |
 INVK |   -74     -     -   -40   134     -     -     -     -     - |
 IQAL |   -57     -    92     -     -     -     -    27     -     - |
 IRKJ |    18    46    12   100   -74     -  -139     -     -     - |
 JFNG |   -84     -   136     -     -     -     -   154     -     - |
 JOG2 |   -94     -   107   184    51     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -77     -   124     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -40   120     -    79     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -167     -   156    28   133     -     -    -3     -     - |
 KERG |     0  -110    85    36     -   -29     -   -45     -     - |
 KIRU |     7    88   -44    20    -9     -     -     -     -     - |
 KIT3 |   -13     -     -   161    23     -     -     -     -     - |
 KOKV |   -73     -    53    12     -    70 -2556   -11     -     - |
 KOUG |   -54     -     -     -   -35   130     -    45     -     - |
 KOUR |   -67   115    48    35     -     - -3961   -23     -     - |
 KRGG |  -136     -     -    88   246     -     -    -6     -     - |
 LAUT |   -43     -    69     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |  -154     -    95   -10   172     -     -    72     -     - |
 LPAL |   -18     -     -     -     -    31     -     -     -     - |
 LPGS |    61   -63   -70     -     3     -     -     -     -     - |
 MAC1 |   -34     -    31   167    27     -     -    -4     -     - |
 MAG0 |    -7     -     -   -38     -    13     -  -107     -     - |
 MAJU |   -78     -    77     -    56     -     -     -     -     - |
 MAL2 |  -162     -    48   -51   240     -     -   -94     -     - |
 MANA |   -83     -     -   278     -   147     -     -     -     - |
 MAR6 |   -63     -   101     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -143    26   131   -45    96     -     -   -41     -     - |
 MATE |   -36    54    29    65     -     -   -83    -4     -     - |
 MAUI |   -72     -     -     -   130     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -35     -   -41   -40   110     -     -     -     -     - |
 MAYG |  -273     -   225     -   268   -13     -   -66     -     - |
 MCM4 |  -156   -21     -   -41   -28   314     -   -77     -     - |
 MDO1 |   -51   154     -     -     -     -     -   100     -     - |
 MDVJ |   -54     7    83    62     -     -     -  -101     -     - |
 METG |   -94     -     -     -   171     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -73     -   137     -   -25     - -4247     0     -     - |
 MIZU |    76  -230     -    28     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |  -101     -   163   117     -     -     -   -12     -     - |
 MOBS |   -65     -     5     -   113     -     -     -     -     - |
 MONP |  -147     -   237     -     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |    14     -   -22     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -104     -   168     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -14     -    22   -38     -     -     -     -     -     - |
 NICO |  -116     -   156    55    35     -     -   -50     -     - |
 NKLG |   -53     -    49    84    32    10     -     6     -     - |
 NNOR |   -41    -3   -36     -   117     -     -     -     -     - |
 NOVM |   -91    27     4   142     -   141     -  -179     -     - |
 NRC1 |   -20    60     -    26     -     -     -    78     -     - |
 NRIL |   -54     -   139    98   -95    35     -     0     -     - |
 NRMD |   -29     -     X   127    52     -     -     -     -     - |
 NTUS |    49     -   -80    22     -     -     -   174     -     - |
 NYA1 |   -75     -   121    -6     -     -     -  -160     -     - |
 NYA2 |    42     -     -  -199   -76     -     -  -116     -     - |
 NYAL |   -39   107     -    -7     -     7  -146     -     -     - |
 OHI2 |   -95     -   115   -46     -    42 -3515   117     -     - |
 OHI3 |  -184     -    67     -   258     -  -368     -     -     - |
 ONS1 |   -65     -     -     -   118     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -87   109    82    85     -     - -4132   -88     -     - |
 OPMT |   -14    41     -   170     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |   -31     -   -20    25    78     -     -   -49     -     - |
 PADO |    53     -     -     -   -97     -     -     -     -     - |
 PARC |  -114     -   244   157   -71     3     -     -     -     - |
 PERT |  -114    50   160     7     -     -     -    40     -     - |
 PETS |   -71     -   114     -     -     -     -   -39     -     - |
 PIE1 |   -52    94     -    35    37     -     -   -26     -     - |
 PIMO |   -18     -     -   208  -100   127     -     -     -     - |
 POL2 |   -45     -     -   121     -    79     -    17     -     - |
 POTS |    95     -  -153    12     -     -     -     -     -     - |
 POVE |  -110     -   177    11     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -37   113     -   -50     -     -     -    78     -     - |
 PTBB |   -55   168     X   181     -     - -4262     -     -     - |
 QAQ1 |    -6     7    60    12     -   -58     -   -10     -     - |
 QUIN |   -59     -    95     -     -     -     -   172     -     - |
 RAEG |     -    -5     3     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |   -29     -    47     -     -     -     -     -     -     - |
 REDU |    48     -   -77     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -19     -    31  -538     -     -     -   -71     -     - |
 REYK |  -105     -     -   -82   189     -     -     -     -     - |
 RGDG |   -80     -     -     -   144     -     -     -     -     - |
 SANT |     7     -     -     8     -   -12     -   -39     -     - |
 SAVO |     7     -   -12    53     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -65   136    33    65     -     -     -    41     -     - |
 SCOR |   -40     -    79    69   -20     -     -   -17     -     - |
 SCRZ |   -28     -     -     -    50     -     -     -     -     - |
 SCUB |    39     -    14   136   -85     -     -    62     -     - |
 SEYG |  -102     -    34     -   147     -     -   -82     -     - |
 SFER |   -68    70    73    -6     -     -  -132     5     -     - |
 SGOC |     0     -   -12   -51    13     -     -     -     -     - |
 SOFI |  -125     -   242   105     -   -44     -     -     -     - |
 SPT0 |   -26    78     -   132     -     - -6207    50     -     - |
 SSIA |   -75     -     -   225   135     -     -     -     -     - |
 STHL |   -38     -    30    -4     -    34     -   -47     -     - |
 STJO |   -45    49     -    30   -45    95     -    -4     -     - |
 STK2 |   -68     -     -     -    -4   123     -     -     -     - |
 SUTH |   -41     -     -    64    56    18     -    25     -     - |
 SUTM |   -54    -9     -   121   104     -     -   -70     -     - |
 SUWN |   -76   230     -   236     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -   -49    26     -     X     X     -   -37     -     - |
 SYOG |  -238     -   316    62    82    -5     -    96     -     - |
 TASH |  -142     -     -     7   257     -     -  -205     -     - |
 THTI |    29    31   -33   -37     -   -33     -     -     -     - |
 THU2 |   -18     -     -    39     -    32     -     -     -     - |
 TIDB |   -36    36     -    76     -    42   -61    -2     -     - |
 TIXI |     X     -    45     -   -51     -     -   -95     -     - |
 TLSE |  -215    82   111    51   215     -     -   -84     -     - |
 TONG |  -110     -     -     -   199     -     -     9     -     - |
 TOW2 |   -67     -   109   -91     -     -     -   -43     -     - |
 TRO1 |  -131     -   217   136    36     -     -   -30     -     - |
 TSK2 |    87     -     -     -  -157     -     -  -234     -     - |
 TSKB |   -48   145     -   133     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |   -22    67     -   142     X     -     -   -30     -     - |
 UFPR |  -105     -   152    42     -    19     -     -     -     - |
 ULAB |   123     -   -28   114  -191     -     -    55     -     - |
 UNB3 |  -149     -     -     -   269     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -45     -    73    62     -     -     -    -3     -     - |
 URUM |    53     -   -86   157     -     -     -  -115     -     - |
 USUD |   -41   126     -    41     -     -     -  -291     -     - |
 VILL |  -128  -111   102   124   182     -     -   119     -     - |
 VOIM |     4     -     -   179    -7     -     -     -     -     - |
 WARK |  -133     -     -     -   242     -     -     -     -     - |
 WHIT |   -89   111   110   -14     -   -28     -     -     -     - |
 WILL |   -55   167     -    97     -     -     -   183     -     - |
 WIND |    27     -   -44     1     -     -     -   -90     -     - |
 WSRT |   -23    68     -    61     -     -     -   -16     -     - |
 WTZR |  -106     -   171   -63     -     -  -196   -30     -     - |
 WUH2 |    20     -     -   259   -37     -     -     -     -     - |
 XMIS |   -42     -     -    65    75     -     -   -35     -     - |
 YAKT |   -64     X   104     -     -     -     -     -     -     - |
 YARR |  -148     -     -     -   269     -     -     -     -     - |
 YEL2 |   -76     -   122     -     -     -     -    83     -     - |
 YELL |   -53   111     -   -39    29     - -2179     -     -     - |
 YKRO |   -44     -    73     7     -    -2     -     -     -     - |
 YSSK |   -58     -    94     -     -     -     -    -6     -     - |
 ZAMB |   -26     -     2   -39     -    42     -   -88     -     - |
 ZECK |   -60    52    69   101     -     -   -69     6     -     - |
 ZIM2 |  -125     -   202     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     3    15     6    88     5     8    15    15   432     - | 2880    333
    2 |     4    15     6    79     7     -    27    16     -     - | 2880    226
    3 |     3    18     9    65     6     6    12     9   384     - | 2880    158
    4 |     4    13     8    59     7     8    21    11   336     - | 2880    139
    5 |     5    15     7    77     6     9    14     9   822     - | 2880    463
    6 |     4    20     9    63     7     8    17    16   226     - | 2880    203
    7 |     4    13     9    93     9     7    23    19   945     - | 2880    409
    8 |     4    12     7    75     8     7    33    14  1107     - | 2880   1135
    9 |     4    14     8    70     7     8    18    13   260     - | 2880    175
   10 |     4    17     6    54     6     8    19    10   214     - | 2880    130
   11 |     3    14     8   140     6    10    29    16  1136     - | 2880    311
   12 |     4    15    10    82     8     7    26    14   407     - | 2880    348
   13 |     4    11     8    76     7     7    26    13   458     - | 2880    480
   15 |     4    15     9    60     6    11    17    14   416     - | 2880    252
   16 |     4    15    12    65     9     7    21    11   406     - | 2880    397
   17 |     4    16     7    77     9     9    23    10   657     - | 2880    502
   18 |     4    25    11   100     7     9    28    17   383     - | 2880    213
   19 |     5    16     7    95     9    11    24    15   367     - | 2880    254
   20 |     3    21     7    58     5     9    19    13   538     - | 2880    279
   21 |     X    11    11    94     6     9    40    16   554     - | 2879    380
   22 |     4    17     8    63     7     9    12     8   284     - | 2880    274
   23 |     4    18     7    59     6     9    25    10   186     - | 2880    160
   24 |     4    12    10    84     8     7    26    15  1105     - | 2880   1324
   25 |     4    15     9    81     7     8    18     8   241     - | 2880    171
   26 |     4    14     9    77     9     6    16     9   292     - | 2880    211
   27 |     4    17     8    65     8     7    26    13   279     - | 2880    192
   28 |     5    13     9    47     8    10    19    14   579     - | 2880    612
   29 |     5    16     9    83     8     9    26    13   571     - | 2880    336
   30 |     4    15     9    89     9     7    16    23   252     - | 2880    218
   31 |     6    12     8    96     9    10    20    14   510     - | 2880    228
   32 |     4    13     7    57     6    12    16    13   271     - | 2880     95
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     9     -     -    91    17    12     -    18     -     - |  287   1788
 ADIS |    21     -     -     -    38     -     -     -     -     - |  164    >>>
 ALBH |     7    22     -    54     -     -     -     6     -     - |  273   1921
 ALGO |     4    13     -    54     -     -     -    11     -     - |  288     49
 ANKR |     5     -     9    69     -     -     -     -     -     - |  286   4054
 AREG |     6     -     -     -    10     -     -    11     -     - |  288   2901
 AREQ |     7    11    10   102     -     8     -     7     -     - |  288   2759
 ARTU |     5     -     6     -     7     -     -     7     -     - |  288    >>>
 ASCG |    10     -    12     -     -     9     -     9     -     - |  288   4913
 ASPA |    10     -    16    83     -     -     -     -     -     - |  288   4723
 AUCK |     6     -     9    81     -     7     -     -     -     - |  288   3594
 BADG |     4     -     -     -     -     6    16     9     -     - |  288     67
 BAKE |     4     -     5    68     9     -     -    22     -     - |  288   3818
 BARH |     5     -     8    48     -     -     -     -     -     - |  288   2863
 BJFS |     5     -     6    88     7     5     -     9     -     - |  288   2772
 BOGT |     8     -    13    89    13     8     -    10     -     - |  288   4777
 BOR1 |     3     9     -    62     -     -     -     6     -     - |  288   1244
 BRAZ |    12     -    15    85     -    12     -     -     -     - |  288   3606
 BREW |     4    12     -     -     -     -    15     -     -     - |  288     47
 BRFT |    12     -    14   111    24    11     -     -     -     - |  288   2405
 BRST |    12     -    12     -    30    11     -     -     -     - |  288   1807
 BRUX |     4     -     -    60     8     -    22     7     -     - |  288     25
 BSHM |     6     -     -     -     -    10     -    10     -     - |  288   4338
 CAS1 |     4     -     8     -    10     -     -     8     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |    15     -    18   116    18    16     -    16     -     - |  288   3162
 CEBR |     -    11     6     -     -     -     -     6     -     - |  288     27
 CHPG |     7     -     -     -    12     -     -    13     -     - |  288   2296
 CHTI |     4     -     -    87     8     6     -     7     -     - |  288   2554
 CHUR |     5    10     7    57     -     8     -     X     -     - |  288   4072
 CKIS |    10     -    15     -    16    17     -    15     -     - |  288   5562
 CPVG |     6     -     8     -    11     8     -     4     -     - |  288   4315
 CRO1 |     9    14    16    89     -     -     -    32     -     - |  288   3895
 CUSV |     -     -     6    70     -     7     -     7     -     - |  288   3528
 CZTG |     -     -    24     -     -    26     -     -     -     - |   22   1034
 DAEJ |     6    10     -   117     8     6     -     -     -     - |  288   3155
 DARW |     9     -    15   103    24     -     -     -     -     - |  287   2394
 DAV1 |     5     -     7    99    10     -     -     X     -     - |  288   2096
 DGAR |    10     -    14   100     -    15     -     6     -     - |  288   1688
 DJIG |     -     -    19     -    21    43     -    28     -     - |  288    >>>
 DLF1 |     7     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  287   1149
 DRAO |     3     7     5    58     -     -     -    11     -     - |  288   2186
 DUBO |     3     -     4    58     6     -     -     5     -     - |  288  29007
 DYNG |     4     -     -     -     7     -     -     5     -     - |  288   2437
 FAA1 |    11     -    15   131    18     -     -    12     -     - |  274  11181
 FAIR |     4     7     -    70     6     -     -     7     -     - |  288   4181
 FALK |     -     -     6   112     -     7     -     6     -     - |  288   2358
 FLIN |     3     -     4    55     6     -     -     6     -     - |  288   2585
 FTNA |    15     -     -     -     -    26     -     -     -     - |  229   6070
 GAMB |     -     -    27     -     -    29     -     -     -     - |   15   1626
 GLPS |     6     -     8    83     -     7     -     7     -     - |  288   3553
 GLSV |     6     -     7    48     8     -     -     -     -     - |  288   2263
 GMSD |     9     -     9     -    15     -     -     -     -     - |  288   3181
 GODE |     2     7     -    54     -     -     -    10     -     - |  288   2539
 GODZ |     6    11     -     -     -    10     -    11     -     - |  288  16708
 GOL2 |     4    11     -     -     -     -     -    12     -     - |  288    122
 GOLD |     3     -     5    69     -     -     -     -     -     - |  288     85
 GRAS |     5     -     7    57     -     -     -     -     -     - |  288   2295
 GRAZ |     4     -     6    57     -     -     -     6     -     - |  288   2350
 GUAM |     7     -    13   100     -    12     -    25     -     - |  288   4813
 GUAT |     7     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  276   2856
 HARB |     9    17    10   123    14     7     -     7     -     - |  288   1439
 HERS |    10    25    13    59     -     -    21     9     -     - |  288     35
 HERT |     9     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  282   4028
 HKSL |     -     -     5     -     -     6     -     -     -     - |  288   3450
 HLFX |     3     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  32430
 HOB2 |     8    16     8    73    14     -     -    10     -     - |  288   1140
 HOFN |     5     -    10    69    10     -     -    10     -     - |  288   3061
 HOLB |     9     -     -    49    16     -     -     -     -     - |  288   2220
 HRAO |     3    10     -   148     -     -    25     -     -     - |  288     90
 HYDE |    10     -    14   102    13    10     -     9     -     - |  288   3429
 IENG |     4    12     -    53     -     -     -     6     -     - |  191     23
 IISC |     6     -     -   101     -    11     -     -     -     - |  288   2664
 INEG |     5     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   4329
 INVK |     3     -     -    84     5     -     -     -     -     - |  288   4782
 IQAL |     4     -     7     -     -     -     -    10     -     - |  288   3678
 IRKJ |     4     8     5    89     8     -    14     -     -     - |  288    136
 JFNG |     5     -     8     -     -     -     -     7     -     - |  288   2446
 JOG2 |     9     -    17   104    15     -     -     -     -     - |  288   6132
 JOZ2 |     4     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2582
 JOZE |     4    12     -    58     -     -     -     -     -     - |  288   1565
 KARR |     8     -     9    81    17     -     -     7     -     - |  288   3119
 KERG |    11    29    12   100     -    14     -    12     -     - |  288   3006
 KIRU |     5    16     8    66     8     -     -     -     -     - |  288   1411
 KIT3 |     6     -     -    66    10     -     -     -     -     - |  288   2534
 KOKV |    10     -    18    88     -    16    38    19     -     - |  288    182
 KOUG |     9     -     -     -    19     9     -     9     -     - |  288   1273
 KOUR |     6    16    12    72     -     -    23    10     -     - |  288     30
 KRGG |     6     -     -    95    11     -     -     7     -     - |  288   3102
 LAUT |     6     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   2949
 LHAZ |     6     -     7    83     9     -     -    10     -     - |  288   5568
 LPAL |     4     -     -     -     -     7     -     -     -     - |  288   3797
 LPGS |    11    20    19     -    13     -     -     -     -     - |  288   5048
 MAC1 |     5     -     5    78     9     -     -    21     -     - |  288   2307
 MAG0 |     3     -     -   100     -     6     -     8     -     - |  288   6924
 MAJU |    10     -    14     -    18     -     -     -     -     - |  288   2672
 MAL2 |    12     -    12   105    15     -     -     6     -     - |  288  12817
 MANA |     4     -     -    98     -     7     -     -     -     - |  288   4227
 MAR6 |     3     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2407
 MAS1 |     9    21     9    62     9     -     -     7     -     - |  288   3757
 MATE |     5     8     6    62     -     -    16     6     -     - |  288     92
 MAUI |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     5     -     8    99    16     -     -     -     -     - |  288   1961
 MAYG |    10     -    14     -    23    11     -     8     -     - |  288   2864
 MCM4 |     6    15     -    85     7     8     -    12     -     - |  288   4726
 MDO1 |     5    15     -     -     -     -     -     7     -     - |  288   2485
 MDVJ |     7    12     9    59     -     -     -    10     -     - |  288     42
 METG |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   2174
 MGUE |     9     -    11     -    12     -    27    11     -     - |  288     25
 MIZU |     8    25     -    92     -     -     -     -     -     - |  250   4108
 MKEA |     5     -     9    97     -     -     -    16     -     - |  288   2071
 MOBS |     6     -     8     -    13     -     -     -     -     - |  288   1253
 MONP |     8     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  285   1404
 MQZG |     4     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2808
 MTKA |     8     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  279   2820
 NANO |     3     -     5    52     -     -     -     -     -     - |  288   2286
 NICO |     6     -     7    53    10     -     -     7     -     - |  288   2867
 NKLG |    12     -    17    84    20    11     -     7     -     - |  288   3357
 NNOR |     7    28     7     -     8     -     -     -     -     - |  288    225
 NOVM |     6    19     8    69     -    11     -    12     -     - |  288     91
 NRC1 |     4    11     -    49     -     -     -    12     -     - |  288     20
 NRIL |     2     -     4   104     5     6     -     5     -     - |  288   8085
 NRMD |     8     -     X    77    15     -     -     -     -     - |  287   5508
 NTUS |     9     -    14    92     -     -     -    16     -     - |  288   4246
 NYA1 |     4     -     6    61     -     -     -     8     -     - |  288   5046
 NYA2 |     3     -     -    63     5     -     -     5     -     - |  288   2178
 NYAL |     4    11     -    58     -     7    14     -     -     - |  288    532
 OHI2 |     7     -    11    94     -    12    18    10     -     - |  288    147
 OHI3 |     8     -    11     -    14     -    17     -     -     - |  288    149
 ONS1 |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   1188
 ONSA |     5    12     7    60     -     -    15     8     -     - |  288     22
 OPMT |     4    11     -    67     -     -     -     -     -     - |  288     17
 OUS2 |     5     -     8    81    11     -     -     5     -     - |  288   1694
 PADO |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   2324
 PARC |    10     -    12   101    14     7     -     -     -     - |  288   2830
 PERT |     7    23     9    96     -     -     -     9     -     - |  288   2518
 PETS |     4     -     6     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     5     8     -    62     8     -     -    13     -     - |  288    >>>
 PIMO |     9     -     -   158    14    15     -     -     -     - |  288   9797
 POL2 |     3     -     -    60     -     5     -     7     -     - |  288   6051
 POTS |     5     -     8    65     -     -     -     -     -     - |  288   2886
 POVE |     7     -    11    82     -     -     -     -     -     - |  288   4256
 PRDS |     8    24     -    55     -     -     -     7     -     - |  217     19
 PTBB |     5    14     X    59     -     -    34     -     -     - |  288     20
 QAQ1 |     6    11     6    49     -     6     -     3     -     - |  288   2094
 QUIN |     5     -     7     -     -     -     -     9     -     - |  288   3005
 RAEG |     -    10     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3406
 RAMO |     6     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REDU |     5     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    944
 REUN |     5     -     9   115     -     -     -     7     -     - |  288   2164
 REYK |     9     -     -    65    16     -     -     -     -     - |  287   3172
 RGDG |     9     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   2910
 SANT |     4     -     -   110     -     7     -     6     -     - |  288   2619
 SAVO |     7     -    11    83     -     -     -     -     -     - |  288   2801
 SCH2 |     3     7     5    48     -     -     -     8     -     - |  288   4089
 SCOR |     7     -     8    62    16     -     -    11     -     - |  288   2196
 SCRZ |     9     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   7576
 SCUB |    12     -    18    88    14     -     -    18     -     - |  288   4140
 SEYG |     8     -    13     -    14     -     -     7     -     - |  288   2154
 SFER |     6    10     9    48     -     -    18    10     -     - |  288    129
 SGOC |    10     -    14    92    16     -     -     -     -     - |  287   3597
 SOFI |     5     -     8    61     -     8     -     -     -     - |  288   7053
 SPT0 |     4    11     -    62     -     -    12    12     -     - |  288     25
 SSIA |     5     -     -    91     8     -     -     -     -     - |  288   3581
 STHL |     5     -     9    86     -     5     -     5     -     - |  288   5969
 STJO |     8     8     -    57    12     7     -     9     -     - |  288   4108
 STK2 |    10     -     -     -    14    12     -     -     -     - |  288   3547
 SUTH |     6     -     -   113     9     8     -     6     -     - |  288   2281
 SUTM |     5    14     -   128    10     -     -    12     -     - |  288   4181
 SUWN |     5    16     -   120     -     -     -     -     -     - |  288   2909
 SVTL |     -    16     9     -     X     X     -    14     -     - |  244     49
 SYOG |     4     -     8   100     8     8     -    10     -     - |  288   3622
 TASH |     4     -     -    58     7     -     -     7     -     - |  288   5034
 THTI |    12    14    18   103     -    14     -     -     -     - |  288   6967
 THU2 |     4     -     -   175     -     7     -     -     -     - |  288   2531
 TIDB |     8    16     -    85     -    12    29    17     -     - |  288     49
 TIXI |     X     -     6     -     7     -     -    12     -     - |  266    >>>
 TLSE |     6    19     9    56    10     -     -     7     -     - |  288   5617
 TONG |     9     -     -     -    16     -     -    19     -     - |  277   3479
 TOW2 |     9     -    14    72     -     -     -     9     -     - |  288   2495
 TRO1 |     8     -    17    66    20     -     -    13     -     - |  282   2526
 TSK2 |     8     -     -     -    15     -     -     9     -     - |  288   3154
 TSKB |     5    16     -    96     -     -     -     -     -     - |  288   3162
 TWTF |     5    15     -   102     X     -     -    10     -     - |  193     34
 UFPR |     9     -    13    95     -     9     -     -     -     - |  288   2865
 ULAB |     4     -     5    92     6     -     -     7     -     - |  288   5491
 UNB3 |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1332
 UNSA |     4     -     6   121     -     -     -    10     -     - |  288   5336
 URUM |     5     -     8    81     -     -     -     9     -     - |  288   6211
 USUD |     8    25     -   112     -     -     -    11     -     - |  214     44
 VILL |     8    11    11    53    13     -     -    12     -     - |  288   2777
 VOIM |     9     -     -   169    16     -     -     -     -     - |  287   3858
 WARK |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   3621
 WHIT |     4     6     5    44     -     7     -     -     -     - |  288  84551
 WILL |     2     7     -    50     -     -     -     9     -     - |  288   5049
 WIND |     5     -     8   174     -     -     -     8     -     - |  288   3414
 WSRT |     4    13     -    61     -     -     -    10     -     - |  288   1936
 WTZR |     4     -     7    59     -     -    17     5     -     - |  288     26
 WUH2 |     8     -     -   120    14     -     -     -     -     - |  288   7514
 XMIS |     5     -     -    91    10     -     -     9     -     - |  288   3833
 YAKT |     4     X     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YARR |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   1930
 YEL2 |     2     -     3     -     -     -     -     5     -     - |  288     37
 YELL |     3    10     -    53     6     -    27     -     -     - |  288     35
 YKRO |     9     -    14    65     -    11     -     -     -     - |  288   3824
 YSSK |     7     -    12     -     -     -     -    15     -     - |  284    >>>
 ZAMB |     5     -     7   142     -     6     -     4     -     - |  288   4441
 ZECK |     5     8     6    49     -     -    14     6     -     - |  288     24
 ZIM2 |     4     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2385
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     5    15     9    81     9     9    22    11   541     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2128-5  0:10:00 |   482605852
cod |   TIXG  | 2128-5  0:15:00 |   482563394
cod |   TIXG  | 2128-5  0:20:00 |   482525566
cod |   TIXG  | 2128-5  0:25:00 | -1517506953
cod |   TIXG  | 2128-5  0:30:00 |   482514187
cod |   TIXG  | 2128-5  0:35:00 |   482558852
esa |   NRMG  | 2128-5  0:15:00 |        2375
esa |   NRMG  | 2128-5  0:20:00 |       -3261
esa |   NRMG  | 2128-5  0:25:00 |         533
esa |   NRMG  | 2128-5  0:30:00 |        2056
esa |   NRMG  | 2128-5  0:35:00 |         523
esa |   NRMG  | 2128-5  0:45:00 |        1355
esa |   KIRU  | 2128-5 20:30:00 |        1254
esa |   QAQ1  | 2128-5 23:20:00 |         758
esa |   QAQ1  | 2128-5 23:25:00 |        -730



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   280     4   288     3.64     5.02     3.10     3.10   | 5.99e-14  1.76e-14  3.06e-15 |
 BREW |   288   285     1   288     3.55     5.02     5.00     5.00   | 2.91e-14  5.32e-15  2.73e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.51     5.02     3.58     3.58   | 2.13e-14  5.67e-15  2.45e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     3.01     5.02     5.00     5.00   | 2.70e-14  6.89e-15  2.88e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.69     5.02     2.64     2.64   | 2.05e-14  9.28e-15  3.07e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.09     5.02     4.05     4.05   | 2.86e-14  5.74e-15  5.48e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.64     5.02     0.71     0.71   | 2.93e-14  7.89e-15  5.05e-15 |
 GOLD |   288   285     1   288     2.89     5.02     1.33     1.33   | 3.91e-14  7.19e-15  5.02e-15 |
 HERS |   288   286     1   288     2.87     5.02     2.65     2.65   | 4.26e-14  1.73e-14  3.73e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.58     5.02     3.05     3.05   | 2.30e-14  6.83e-15  3.68e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.68     5.02     3.06     3.06   | 2.58e-14  7.46e-15  1.60e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.45     5.00     5.00     5.00   | 3.29e-14  7.10e-15  3.64e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     3.54     5.00     2.55     2.55   | 2.48e-14  7.57e-15  3.51e-15 |
 HRAO |   288   287     0   288     2.99     4.99     0.99     0.99   | 3.41e-14  1.35e-14  4.23e-15 |
 SFER |   288   287     0   288     2.05     3.93     1.05     1.05   | 4.07e-14  1.14e-14  1.11e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.03     3.87     1.48     1.48   | 4.48e-14  6.87e-15  3.05e-15 |
 PRDS |   217   217     0   217     2.18     3.73     2.03     2.03   | 3.18e-14  5.90e-15  4.95e-15 |
 USUD |   214   214     0   214     1.64     3.28     3.67     3.67   | 5.62e-14  2.97e-14         - |
 IENG |   191   191     0   191     1.21     2.00     1.05     1.05   | 2.39e-14  5.35e-15         - |
 TWTF |   193   190     1   193     1.17     1.93     1.72     1.72   | 4.44e-12  2.58e-13         - |
 MATE |   288   288     0   288     1.40     1.86     0.81     0.81   | 8.38e-14  8.87e-15  1.53e-14 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.39     1.83     0.40     0.40   | 9.35e-14  9.12e-15  6.00e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     1.35     1.72     1.06     1.06   | 3.09e-14  6.55e-15  5.79e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.15     1.26     1.05     1.05   | 6.95e-14  1.54e-14  8.64e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.08     1.11     0.54     0.54   | 1.07e-13  2.44e-14  4.97e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     0.86     0.70     0.51     0.51   | 3.62e-14  1.31e-14  6.23e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     0.77     0.56     0.29     0.29   | 5.98e-14  1.61e-14  7.93e-15 |
 G32  |   288   287     1   288     1.44     0.29     3.23     3.23   | 5.92e-14  2.00e-14  8.29e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     4.99     0.24     5.00     5.00   | 7.18e-14  2.16e-14  1.67e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     4.99     0.23     5.00     5.00   | 6.00e-14  1.58e-14  8.79e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     4.99     0.22     5.00     5.00   | 5.36e-14  1.77e-14  2.24e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.99     0.22     5.00     5.00   | 6.45e-14  2.87e-14  9.95e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.44     0.18     0.68     0.68   | 4.69e-14  6.10e-15  1.65e-15 |
 SVTL |   244   244     0   244     0.38     0.16     3.54     3.54   | 9.36e-13  2.83e-13  9.67e-14 |
 G09  |   288   287     0   288     1.59     0.12     0.35     0.35   | 5.54e-14  2.05e-14  2.50e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     1.92     0.03     2.09     2.09   | 6.29e-14  3.52e-14  1.19e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.53     1.53   | 7.46e-14  1.52e-14  9.60e-15 |
 G02  |   288   288     0   288     0.19     0.02     1.59     1.59   | 6.18e-13  7.05e-14  2.30e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.66     0.02     0.82     0.82   | 1.01e-13  2.68e-14  6.19e-15 |
 G31  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.30     0.30   | 6.76e-13  6.95e-14  2.06e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     1.24     0.02     0.65     0.65   | 7.45e-14  2.76e-14  2.23e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.68     0.68   | 6.15e-13  6.98e-14  5.99e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.98     0.98   | 6.59e-13  6.38e-14  3.33e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.35     0.35   | 6.84e-13  7.74e-14  4.76e-14 |
 G22  |   288   279     3   288     0.23     0.02     0.63     0.63   | 7.40e-13  9.08e-14  2.14e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.73     0.02     0.45     0.45   | 5.86e-14  2.32e-14  1.86e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.40     0.40   | 6.62e-13  7.70e-14  2.48e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.02     1.38     1.38   | 6.99e-13  7.26e-14  4.37e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.11     0.11   | 7.63e-13  7.05e-14  4.06e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.41     0.01     1.69     1.69   | 8.69e-14  2.46e-14  3.05e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     4.99     0.01     0.17     0.17   | 6.58e-14  2.45e-14  2.77e-14 |
 AUCK |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  5.55e-13  4.81e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.03e-12  4.90e-13  6.84e-14 |
 BRFT |   288   255    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.92e-12  7.92e-13  1.32e-13 |
 DARW |   287   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-12  4.15e-13  3.04e-13 |
 DAV1 |   217    76    93     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.24e-11  5.58e-12  6.46e-13 |
 DGAR |   288   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-12  4.42e-13  1.67e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.64e-13  1.62e-13  8.28e-14 |
 FLIN |   288   276     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  3.96e-13  1.59e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.16e-13  9.12e-14  5.84e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  2.90e-13  1.24e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.98e-13  7.24e-14  1.85e-14 |
 G13  |   288   272     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  1.55e-13  4.32e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.19e-13  9.75e-14  6.18e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.90e-13  9.60e-14  2.24e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.97e-13  1.16e-13  3.92e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  3.01e-13  1.23e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.79e-13  7.51e-14  2.56e-14 |
 GLSV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  5.51e-13  2.59e-13 |
 GMSD |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 GODE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-23  3.07e-24  5.12e-25 |
 GRAS |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  6.40e-13  2.04e-13 |
 HARB |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-13  5.83e-13  8.78e-14 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.21e-13  1.47e-13  7.02e-14 |
 JOZ2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  5.69e-13  1.72e-13 |
 JOZE |   288   256     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-12  4.75e-13  1.18e-13 |
 KARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  8.82e-13  1.87e-13 |
 KERG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-12  5.81e-13  2.12e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-13  3.19e-13  1.65e-13 |
 MAR6 |   288   266     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.66e-12  4.84e-13  1.62e-13 |
 MAW1 |   288   258     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-12  4.83e-13  1.46e-13 |
 MDO1 |   288   251    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.17e-12  8.34e-13  1.25e-13 |
 MKEA |   288   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.56e-12  6.26e-13  1.52e-13 |
 MOBS |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  4.07e-13  9.65e-14 |
 NANO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-12  3.61e-13  7.74e-14 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  1.09e-13  1.88e-14 |
 NRC1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-14  7.82e-15  2.84e-15 |
 NRMD |   287   286     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  5.56e-13  6.97e-13 |
 NTUS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 NYAL |   288   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.87e-13  2.41e-13  3.49e-14 |
 OHI2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.48e-14  1.11e-14  1.76e-14 |
 OUS2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-12  6.31e-13  1.33e-13 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 POVE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  7.56e-13  2.18e-13 |
 QAQ1 |   288   249    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.23e-12  9.60e-13  2.00e-13 |
 SANT |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SUWN |   288   272     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.42e-12  7.38e-13  1.62e-13 |
 SYOG |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-12  6.24e-13  3.43e-13 |
 TLSE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.99e-12  7.57e-13  4.41e-13 |
 TOW2 |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-12  3.36e-13  2.46e-13 |
 TRO1 |   282   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.97e-11  1.09e-11  3.46e-12 |
 TSKB |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.45e-12  9.17e-13  2.97e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  4.24e-13  1.57e-13 |
 WSRT |   288   253     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.49e-12  5.10e-13  1.37e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.89e-14  4.55e-15  3.28e-15 |
 ALBH |   273   273     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  1.77e-13  8.39e-14 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-12  3.10e-13  1.03e-13 |
 BRAZ |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.92e-12  8.93e-13  2.21e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  5.04e-13  2.14e-13 |
 OHI3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-13  1.50e-14  1.74e-14 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 MONP |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  3.15e-13  7.65e-14 |
 KOKV |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.64e-14  1.79e-14  2.95e-15 |
 CHTI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  5.53e-13  3.65e-13 |
 YARR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 STK2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MQZG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  7.48e-13  3.51e-13 |
 ZIM2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  5.40e-13  1.70e-13 |
 FALK |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-29  1.47e-30  2.44e-31 |
 UNB3 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  6.19e-13  1.30e-13 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SEYG |   288   252     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  5.63e-13  1.17e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-13  4.25e-13  1.11e-13 |
 METG |   288   246    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.82e-12  5.35e-13  1.30e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.18e-13  2.30e-13  1.04e-13 |
 TSK2 |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.65e-12  7.64e-13  3.05e-13 |
 CHPG |   288   278     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.73e-12  7.65e-13  1.40e-13 |
 FTNA |   229     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-12  4.14e-13  1.05e-13 |
 ASCG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.02e-12  8.06e-13  4.74e-13 |
 WARK |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  6.78e-13  4.87e-13 |
 BADG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-14  6.19e-15  5.26e-15 |
 CZTG |    22     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27         -         - |
 DLF1 |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  4.48e-13  1.06e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.20e-21  3.24e-20  9.07e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SCH2      SCH2      PERT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
