
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2129   Day: 2   MJD: 59149                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2939      0       3     112   1010   1010      0   2510   2510      0    0.00
 cod |   288     0  30824    304    -557    -174      9      8      9    112    152     91   23.73
 emr |   288     0  22541   1061   -1545     512     17     18     16     89    100     80    9.66
 esa |   288     0  31663    352   -2650     108      8      8      8     76     78     75   24.91
 gfz |   288     0  36404     41    -966    1000      9      9     10     95    111     89   21.35
 iga |    96     0   2880      0    -111     108     28     28      0     92     92      0    0.00
 igc |   288     0   7822      7     176    -197    114    114      0    341    341      0    0.00
 igu |    96     0   2843      0     -54     220   1066   1066      0   1827   1827      0    0.00
 jpl |   288     0  24978     65  206191    -337     10      9     10     79     96     69   20.35
 ngs |    96     0   2880      0    -108     106    934    934      0   2184   2184      0    0.00
 usn |   288     0  14649      1   -1629     352     78     96     37    186    216    130    0.00
 whu |   288     0  24390    136     -83     -47     41     64     18    278    446    105    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  1177   309   204   -92  -118   111    37 -1979  -222  1142   282  -685 |
    2 | -1875  -171    91    39   130    63   135   -79   -28 -1771  -104   549 |
    3 |  -387    99    25    -5  -155  -114     -   175    43  -191  -168  -494 |
    4 | -1474   126     5    17  -167   -13  -172     -     5 -1236   -98  -316 |
    5 | -1010  -137    28   -52   131    55   305   633    72  -695    99  -330 |
    6 |  -110   121  -135    -8   -87  -135   146   731    23    95  -132  -525 |
    7 | -2443    11    96   -13  -103    70  -276    15    64 -2032   176  -155 |
    8 | -3007    98   -85    11  -178  -155   352 -1699    99 -2462  -294    -1 |
    9 |  -803    92   -52   -18   -39  -192  -226    79   -19  -258  -429   -58 |
   10 |  -397   162  -129    26  -148    93   858  1431    -4  -139   326  -118 |
   11 |  5324   146    61     7   -61   -87   410 -1465  -143  5124   -93    30 |
   12 | -1798     5    63    14   -75   121  -135    61    25 -1611   322  -332 |
   13 |  3207   110   -30    44    -6   -65  -119  -672  -163  3079   -99  -257 |
   15 | -1231   -69    84   -80   104    24   161  -321    30 -1214    91  -297 |
   16 |  2028   -81    65   -34    39   -56    91  -283    64  2141   -89   521 |
   17 | -2563   105    95  -161   171   133   322 -1103  -150 -1940   316  -222 |
   18 | -1508   108    16  -159   -19   -32  -427 -1570    81 -1366    43  -315 |
   19 | -1813   -79    93    -4   150   111   168   -62  -105 -1833   170   919 |
   20 |  1892  -127   138   -54   107    54   188    23    37  2215    97   836 |
   21 |  1904  -145   130   -21     2    43     7   233   133  1695   105   667 |
   22 | -2549  -168    74    48    12    51   -12  1209    89 -2273    93   888 |
   23 | -1865   151    -3   -96   -55    36  -426 -2597     - -1721    98  -358 |
   24 |  5592   106  -260     -     -     -  -344  5149     -     -     8     - |
   25 |  1135   254   -69   -95   -13   -18  -273   151  -133  1312    70   214 |
   26 |   316   220  -132   -22  -112   -83   -68  -397   -49   157   -17   -45 |
   27 |   241   190    86  -115   -65    -9  -193   120   -53   387    58   -50 |
   28 |  5934  -126   -40   144   -44    -7    27  2781    36  4906   -51   312 |
   29 |   446  -117    17   -68   128   119    37  3592    79   397   385  -250 |
   30 | -1218   186    -2   -79  -142   -73  -454   232    30 -1243   -71   177 |
   31 | -1462   299   111  -172  -110    11  -195 -1270   -75 -1465   279  -571 |
   32 |   488    96   -83   -51  -162   -57    -4 -1103   160   801   -53  -408 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -    54     -   -52     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AGGO |     -     -     -    28     -     -     -     -   -34     -     -     - |
 ALBH |     -    52  -127     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -    32   -79     -     -     -     -     -     -     -     -    12 |
 AREG |     -     6   -88    29     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     -   -15     -    64     -     -     -   -60     -     -   202 |
 ARTU |     -     -     -   -12    13     -     -     -     -     -  -188     - |
 ARUC |     -     -     -   -48     -     -     -     -    59     -     -     - |
 BADG |     -     -    40   -14     -     -     -     -    -2     -     -     - |
 BAKE |     -     -     -    28   -33     -     -     -     -     -     -    45 |
 BJFS |     -     -   -23     -    10     -     -     -     -     -     -    52 |
 BOGT |     -     -     -   -60    95     -     -     -   -27     -     -    36 |
 BOR1 |     -   -28    69     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -   -25    59     -     1     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -    17     -     -     -     -   -21     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -    28  -161     -     -     -   135     -     -  -228 |
 CEBR |     -     -   -80    31     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -     -   -11     -     -     -    12     -     -  -100 |
 CHPG |     -  -254     -   242     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -     -    29     -     -     -   -31     -     -     - |
 CHTI |     -     -     -    89    18     -     -     -  -128     -     -   157 |
 CHUR |     -     -   -19     -   -49     -     -     -    81     -    33   -43 |
 CORD |     -   -21     -     -    24     -     -     -     -     -     -     - |
 CPVG |     -  -152     -   145     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -     -  -122     -    55     -     -     -     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -     -    36   113     -     -     -  -162     -     -   -89 |
 DAV1 |     -     X     -    19   -22     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -    10     -     7  -114     -     -     -    99     -   -13    70 |
 DRAO |     -    67   -78     -   -39     -     -     -     -     -   -51   -69 |
 DYNG |     -  -105     -   100     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -  -119     -   158   -52     -     -     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -     8     -     -     -     -    -9     -     -    82 |
 FLIN |     -    -4     -    38   -40     -     -     -     -     -     -    13 |
 GAMB |     -     -     -    61     -     -     -     -   -75     -     -     - |
 GLPS |     -    67     -   -66    56     -     -     -   -57     -     -   -17 |
 GMSD |     -    -8     -     -     -     -     -     -     9     -     -     - |
 GODE |     -   171    69     -  -221     -     -     -     -     -     -     - |
 GODZ |     -     -    -6     2     -     -     -     -     -     -     -    44 |
 GOL2 |     -     -    36   -14     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |     -   -30     -     -    33     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -  -112     -     -   125     -     -     -     -     -     -   156 |
 GUAM |     -     -     -     -    35     -     -     -   -37     -   -75   -74 |
 HARB |     -   -71     -    28     -     -     -     -    49     -  -158    75 |
 HERS |     -    40    91     -   -85     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    24    10     -   -31     -     -     -     -     -     -     - |
 HOFN |     -  -155     -     -   172     -     -     -     -     -     -     - |
 HOLB |     -     -     -   -41     -     -     -     -    51     -     -   169 |
 HYDE |     -     -     -     -    95     -     -     -  -100     -     -   -49 |
 IENG |     -  -116   -48     -   151     -     -     -     -     -     -     - |
 IQAL |     -     -     -    -6     -     -     -     -     7     -     -    25 |
 JFNG |     -    63     -    28     -     -     -     -  -108     -     -     - |
 KARR |     -  -129     -   107    19     -     -     -     -     -     -     - |
 KAT1 |     -     -    18    -7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -    23     -   -22     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -   134     X     -  -214     -     -     -    69     -  -110     4 |
 KOKV |     -     -   156    52  -119     -     -     -     -     -     -     3 |
 KOUR |     -   -12     -   -11    26     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -  -120     -    73   -42     -     -     -    94     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    36   -42     -     -     -     -     -   -48     - |
 LMMF |     -   -76     -     -     -     -     -     -    88     -     -     - |
 MAC1 |     -    -2     -   -56    65     -     -     -     -     -     6     - |
 MADR |     -     -     -   -18     -     -     -     -    22     -     -     - |
 MAG0 |     -     -     -     -   -91     -     -     -    96     -     -     - |
 MAL2 |     -    -9     -    22   -16     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -82     -    89   -12     -     -     -     -     -  -102     - |
 MAYG |     -  -232     -   116     -     -     -     -   129     -     -     - |
 MCM4 |     -   -10     -     -    11     -     -     -     -     -     -    42 |
 MDO1 |     -    25     -   -32   -28     -     -     -    40     -  -391     - |
 MDVJ |     -    33   232     -  -130     -     -     -     -     -     -   -29 |
 MGUE |     -   -71   -76    96     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -   -20     X     -    22     -     -     -     -     -     -   -45 |
 NICO |     -  -103     -     -   115     -     -     -     -     -   -91   -26 |
 NKLG |     -   -99     -    55    46     -     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -    42     -    12     -     -     -   -33     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -83     -    38     -     -     -     -     -     -   142 |
 NRC1 |     -   -12  -120     -    68     -     -     -     -     -     -   -72 |
 NRIL |     -     -     -    19     1     -     -     -   -25     -     6   -98 |
 NTUS |     -     -     -   -63    73     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -     -     -     -     0     -     -     -     0     -     -     - |
 NYA2 |     -   156     -    26  -203     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -  -191     -    70   130     -     -     -     -     -     -   -59 |
 ONSA |     -   -87   -57     -   122     -     -     -     -     -   -74     - |
 OUS2 |     -    79     -   -32   -50     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -     -    -8     9     -     -     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -    76  -152     -     -     -    66     -     -  -100 |
 PICL |     -     -     -   -16     -     -     -     -    20     -     -     - |
 PIE1 |     -   113     -     -  -125     -     -     -     -     -     -   183 |
 PIMO |     -     -     -     -    -6     -     -     -     6     -     -     - |
 POL2 |     -     -     -   -22    26     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    42   -16     -    43     -     -     -   -86     -     -   -87 |
 PTBB |     -   -87    47     X    75     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -    37     -     5     -     -     -     -   -49     -    49    31 |
 QUIN |     -   -11     -     -     -     -     -     -    13     -     -     - |
 REUN |     -     -     -     6    -7     -     -     -     -     -     -    66 |
 REYK |     -   -63     -    65    -3     -     -     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -    74     -     -   -82     -     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -    58     -     -   -49     -     -     -   -16     -     -   -10 |
 SCH2 |     -    79     -   -14   -71     -     -     -     -     -     -    75 |
 SCOR |     -     -     -     -    43     -     -     -   -45     -     -    16 |
 SCTB |     -     -     -     2     -     -     -     -    -3     -     -     - |
 SCUB |     -   110     -  -182    90     -     -     -     -     -   155     - |
 SEYG |     -   -92     -    44     -     -     -     -    53     -     -     - |
 SFER |     -     -   -86     -    39     -     -     -     -     -     -     - |
 SGOC |     -   -25     -     -    28     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -     -    51     -   -23     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -     -     -    42     -     -     -     -   -51     -     -     - |
 STHL |     -  -212     -    -6   213     -     -     -    31     -     -    32 |
 STJO |     -    -9   -74     -    74     -     -     -   -32     -    75    -5 |
 SUTH |     -   -87     -     -     -     -     -     -   101     -  -102   113 |
 SUTM |     -     -     -  -237   276     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    50    70     -     -     -     -   -88     -     -   -20 |
 SYOG |     -     -     -    92    -3     -     -     -  -104     -     -    15 |
 TASH |     -   -81     -     -    90     -     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -   -62   -51     -     -     -     -    91     -   -23   -14 |
 TID1 |     -     6   -14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -    80    35     -     -     -     -   -79     -     -   138 |
 TIXI |     -     -     -     5    -6     -     -     -     -     -   -60     - |
 TLSE |     -   -97     -     -   108     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -    37     -    18   -62     -     -     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -     -     X     -     0     -     -     -     0     -     -   -67 |
 TSK2 |     -    30   -74     -     -     -     -     -     -     -     -   331 |
 TSKB |     -     2     -     -    -2     -     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -    47   -22     -   -43     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -    56     -     -   -62     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    18   -21     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -  -116   135     -     -     -     -     -     -     - |
 USUD |     -     -   -76     -     -     -     -     -    36     -     -     - |
 VALD |     -     -     -   -36     -     -     -     -    44     -     -     - |
 VILL |     -     -     -     8   -10     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -28    64     -     3     -     -     -     -     -     -     - |
 WARK |     -     -   -85    33     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -     -     -   -60    26     -     -     -    43     -  -126   -69 |
 WIND |     -     -     -  -143   166     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -    11     -    -5     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -  -125   -96   135    30     -     -     -     -     -     -  -192 |
 WTZZ |     -   -20    50     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -   -75     -    69     3     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -     -   -20     -    24     -     -     -   -16     -     -  -184 |
 YKRO |     -   -45     -     -     -     -     -     -    53     -     -    81 |
 YSSK |     -     -     -    39   -45     -     -     -     -     -     -     - |
 ZAMB |     -    51     -   -97    77     -     -     -   -22     -     -    20 |
 ZECK |     -     -   -92     -    41     -     -     -     -     -     -   -87 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   678     8    11    12     9    22    89  1170    11   668    41    57 |  288    338
    2 |   326    13    21     8    20    27    78   284     8   294    40    80 |  288    168
    3 |   497     9    25     5     8    23     -   375    11   531    69    33 |  288    138
    4 |   248     8    27     7    13    32   233     -     9   219   130    59 |  288    169
    5 |   761     9    23     8     8    19    58   654    11   772    55    43 |  288    301
    6 |   305     9    28     7    10    29    60   908     8   423    64    44 |  288    267
    7 |   986    10    12    10     9    26   211   612     8  1045    72    74 |  288    531
    8 |  1269     8    13     8     5    20    80  2240     9  1697    80    59 |  288   1181
    9 |   767     8    17     7     7    23    70   305     9   606    75    45 |  288    153
   10 |   227    11    23     6     8    18   198   548    10   245    93    41 |  288    133
   11 |  1478     8    17    10     7    18    87  1667     9  1842    36    62 |  288    315
   12 |   411     9    22     7    12    25   105   238    10   442   108    66 |  288    366
   13 |   609     7    13     9     9    27   170   523     7   702    70    39 |  288    423
   15 |   855     7    17     6     7    25   112   502     8   830    70    51 |  288    317
   16 |   430    11    22     7     6    35    87   287     7   380   157    80 |  288    286
   17 |  1414    10    24     8     8    23   105   460     9  1265    74    49 |  288    384
   18 |   327     7    24     7     8    61   201   798    12   285   204    90 |  288    229
   19 |   327    13    12     7    12    37    58   436     9   325   118    57 |  288    256
   20 |   314     6    15     7     6    26   100   318    13   395    90    50 |  288    275
   21 |   653     6    18     8     8    27    58   605    10   532    54   103 |  288    353
   22 |   643     7    21     6     8    20    61   722    13   421    52    35 |  288    265
   23 |   303     6    12     7     6    25   102  1556     -   253   101    44 |  288    204
   24 |  1568     6    14     -     -     -    87  2613     -     -    66     - |  176    880
   25 |   237     8    10     6     8    16   133   440    10   290    65    68 |  288    185
   26 |   699     9    14     7     9    24    50   493     9   845   116    77 |  288    383
   27 |   218     7    19    13     7    33    76   290     8   247    85    75 |  288    161
   28 |  2459     9    16     7     8    33    67  1303    10  1774   107    78 |  288    953
   29 |  3204     9    31     7     7    31   171  3199     8  2793   149    42 |  288    712
   30 |   374     9    10     9     8    32    72   360     8   379   105    92 |  288    253
   31 |  1072    10    16    10     7    45    90   723    12   988   143    92 |  288    572
   32 |   473     8    14     9    14    18    52   500    10   372    70    65 |  288    128
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -    12     -    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2329
 AGGO |     -     -     -     8     -     -     -     -    10     -     -     - |  276   4364
 ALBH |     -     5    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2060
 ALGO |     -     4     9     -     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288     97
 AREG |     -    10    11     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3359
 AREQ |     -     -    12     -    10     -     -     -    10     -     -    19 |  288   3227
 ARTU |     -     -     -     5     6     -     -     -     -     -    37     - |  288    >>>
 ARUC |     -     -     -     6     -     -     -     -     7     -     -     - |  276   2243
 BADG |     -     -    15     6     -     -     -     -     9     -     -     - |  288     47
 BAKE |     -     -     -     4     5     -     -     -     -     -     -    46 |  288   3233
 BJFS |     -     -    10     -     4     -     -     -     -     -     -    12 |  288   2518
 BOGT |     -     -     -    10    14     -     -     -    14     -     -    23 |  288   5465
 BOR1 |     -     5    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1396
 BRUX |     -     8    18     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 BSHM |     -     -     -     7     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   5875
 CCJ2 |     -     -     -    12    17     -     -     -    19     -     -    30 |  288   1919
 CEBR |     -     -    22     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  265   1504
 CHAN |     -     -     -     -     7     -     -     -     7     -     -     8 |  288   1647
 CHPG |     -    10     -    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3335
 CHPI |     -     -     -     -    15     -     -     -    15     -     -     - |  288   2235
 CHTI |     -     -     -    10    13     -     -     -    14     -     -    28 |  288   2932
 CHUR |     -     -    15     -     8     -     -     -    11     -    25    13 |  288   6787
 CORD |     -    20     -     -    23     -     -     -     -     -     -     - |  246   5746
 CPVG |     -     8     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4201
 CRO1 |     -     -    24     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  255   2778
 CUSV |     -     -     -     9    10     -     -     -    11     -     -    12 |  288   3591
 DAV1 |     -     X     -    11    13     -     -     -     -     -     -     - |  264   2098
 DGAR |     -    14     -    16    14     -     -     -    18     -    47    25 |  288   1759
 DRAO |     -     7    12     -     9     -     -     -     -     -    22    15 |  288   2199
 DYNG |     -     7     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3677
 FAA1 |     -    17     -    18    18     -     -     -     -     -     -     - |  288  14017
 FALK |     -     -     -    10     -     -     -     -    12     -     -    17 |  288   2467
 FLIN |     -     8     -     5     8     -     -     -     -     -     -    11 |  288   2010
 GAMB |     -     -     -     9     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   8808
 GLPS |     -     8     -     8    10     -     -     -    11     -     -    38 |  288   5366
 GMSD |     -     9     -     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   3554
 GODE |     -     8    13     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2682
 GODZ |     -     -    15     6     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288  19834
 GOL2 |     -     -    21     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     56
 GOPE |     -     6     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 GRAZ |     -     8     -     -     8     -     -     -     -     -     -    20 |  288   2355
 GUAM |     -     -     -     -    13     -     -     -    13     -    55    19 |  288   5168
 HARB |     -    11     -     9     -     -     -     -     9     -    43    18 |  288   1583
 HERS |     -    10    24     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 HOB2 |     -     9    22     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   1295
 HOFN |     -     5     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3425
 HOLB |     -     -     -     6     -     -     -     -     8     -     -    17 |  288   2254
 HYDE |     -     -     -     -     8     -     -     -     8     -     -    12 |  288   4291
 IENG |     -     7     7     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 IQAL |     -     -     -     5     -     -     -     -     7     -     -    11 |  288   3309
 JFNG |     -    13     -    11     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   2367
 KARR |     -    14     -    13    14     -     -     -     -     -     -     - |  276   3536
 KAT1 |     -     -    20     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   3156
 KIRU |     -     5     -     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1926
 KOKB |     -    12     X     -    11     -     -     -    12     -    18    15 |  288     62
 KOKV |     -     -    30    10    11     -     -     -     -     -     -    17 |  288     89
 KOUR |     -    13     -     9    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 KRGG |     -     7     -     7    12     -     -     -    11     -     -     - |  288   2455
 LHAZ |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -    73     - |  276   6276
 LMMF |     -    11     -     -     -     -     -     -    13     -     -     - |  288   2477
 MAC1 |     -    10     -     9     9     -     -     -     -     -    21     - |  288   2288
 MADR |     -     -     -    13     -     -     -     -    15     -     -     - |  276     44
 MAG0 |     -     -     -     -     5     -     -     -     5     -     -     - |  288   7352
 MAL2 |     -     8     -    12    13     -     -     -     -     -     -     - |  288  13013
 MAS1 |     -     9     -     8     8     -     -     -     -     -    39     - |  288   2905
 MAYG |     -    12     -    13     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   4123
 MCM4 |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -     -    14 |  288   4020
 MDO1 |     -    11     -     9     9     -     -     -    11     -    38     - |  288   3182
 MDVJ |     -     7    14     -     8     -     -     -     -     -     -    14 |  288     68
 MGUE |     -     9    23     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     14
 MKEA |     -     8     X     -     9     -     -     -     -     -     -    20 |  288   2728
 NICO |     -    12     -     -    14     -     -     -     -     -    51    31 |  288   4576
 NKLG |     -    12     -    13    14     -     -     -     -     -     -     - |  276   3295
 NLIB |     -     -    17     -    11     -     -     -    10     -     -     - |  288     45
 NOVM |     -     -    17     -     8     -     -     -     -     -     -    18 |  272     24
 NRC1 |     -     6    11     -     8     -     -     -     -     -     -    16 |  288     15
 NRIL |     -     -     -     5     6     -     -     -     6     -    29     7 |  288   5796
 NTUS |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     -     - |  285   3903
 NYA1 |     -     -     -     -     8     -     -     -     8     -     -     - |  288   5561
 NYA2 |     -     5     -     6     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2360
 OHI2 |     -     7     -     8     8     -     -     -     -     -     -    14 |  288    307
 ONSA |     -     7    10     -     9     -     -     -     -     -    28     - |  288     18
 OUS2 |     -     6     -     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   1846
 PERT |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   3164
 PETS |     -     -     -     8     8     -     -     -    11     -     -    12 |  288    >>>
 PICL |     -     -     -     4     -     -     -     -     5     -     -     - |  276   1863
 PIE1 |     -     6     -     -     7     -     -     -     -     -     -    13 |  288    >>>
 PIMO |     -     -     -     -    10     -     -     -    11     -     -     - |  288  13198
 POL2 |     -     -     -     5     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   5490
 PRDS |     -     8    20     -    10     -     -     -    10     -     -    16 |  288     65
 PTBB |     -     7    11     X     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     16
 QAQ1 |     -     8     -     6     -     -     -     -     7     -    25     9 |  288   2191
 QUIN |     -     8     -     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   4278
 REUN |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     -    27 |  288   2389
 REYK |     -     7     -     7     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3374
 RIO2 |     -     9     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   9431
 SANT |     -    14     -     -    13     -     -     -    13     -     -    16 |  288   2719
 SCH2 |     -     7     -     6     5     -     -     -     -     -     -    11 |  288   4185
 SCOR |     -     -     -     -     7     -     -     -     7     -     -     9 |  288   2263
 SCTB |     -     -     -     7     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   2742
 SCUB |     -    12     -     8    13     -     -     -     -     -    49     - |  288   4391
 SEYG |     -    12     -    12     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   3029
 SFER |     -     -    14     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     77
 SGOC |     -    14     -     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  284   5145
 SPT0 |     -     -    11     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 SSIA |     -     -     -     8     -     -     -     -    10     -     -     - |  276   5495
 STHL |     -     9     -     9    12     -     -     -    11     -     -    14 |  288   4217
 STJO |     -     9    16     -    11     -     -     -     9     -    32    19 |  288   3968
 SUTH |     -     6     -     -     -     -     -     -     8     -    37    19 |  288   2315
 SUTM |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   5641
 SVTL |     -     -    17    10     -     -     -     -     8     -     -    13 |  288     24
 SYOG |     -     -     -     5    11     -     -     -    10     -     -    16 |  288   3279
 TASH |     -     5     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   4756
 THU2 |     -     -    10     7     -     -     -     -     8     -    21     8 |  288   2644
 TID1 |     -     9    22     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 TIDB |     -     -    28     7     -     -     -     -    11     -     -    20 |  288     37
 TIXI |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -    26     - |  288    >>>
 TLSE |     -    10     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   5258
 TOW2 |     -    12     -    11    14     -     -     -     -     -     -     - |  276   2641
 TRO1 |     -     -     X     -     8     -     -     -     8     -     -    10 |  288   2591
 TSK2 |     -     8    19     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |  286   2207
 TSKB |     -     8     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2345
 TWTF |     -     8    15     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 ULAB |     -     6     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   4915
 UNSA |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   5766
 URUM |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   6379
 USUD |     -     -    13     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  288     28
 VALD |     -     -     -     4     -     -     -     -     5     -     -     - |  276   3854
 VILL |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   1760
 WAB2 |     -     6    11     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     17
 WARK |     -     -    21     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   4287
 WHIT |     -     -     -     7     9     -     -     -     8     -    29    14 |  288  25467
 WIND |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   4131
 WSRT |     -     -    16     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2199
 WTZR |     -     7    12     8     7     -     -     -     -     -     -    15 |  288     14
 WTZZ |     -     4    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     14
 XMIS |     -     9     -    12    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   3911
 YELL |     -     -    14     -     8     -     -     -    12     -     -    22 |  288     29
 YKRO |     -     9     -     -     -     -     -     -    10     -     -    20 |  288   4943
 YSSK |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ZAMB |     -    11     -    13    13     -     -     -    10     -     -    23 |  288   4607
 ZECK |     -     -    10     -     5     -     -     -     -     -     -    16 |  288     50
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1010     9    17     9    10    29   114  1067    10   935    78    41 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288   288     0   288     4.02     4.77     0.24     0.24   | 2.82e-14  7.29e-15  1.30e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.25     4.77     0.15     0.15   | 3.57e-14  7.18e-15  1.21e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.05     4.77     4.75     4.75   | 4.20e-14  9.26e-15  2.74e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.35     4.77     3.30     3.30   | 2.59e-14  7.17e-15  1.41e-15 |
 BRUX |   288   285     1   288     3.48     4.77     2.27     2.27   | 4.19e-14  8.96e-15  3.58e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.92     4.77     4.75     4.75   | 2.28e-14  6.47e-15  1.84e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.54     4.77     4.75     4.75   | 3.06e-14  6.73e-15  1.02e-15 |
 WTZZ |   288   288     0   288     3.76     4.74     3.34     3.34   | 2.03e-14  5.39e-15  1.52e-15 |
 ALGO |   288   288     0   288     3.97     4.74     1.70     1.70   | 1.76e-14  6.23e-15  4.23e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.10     4.74     4.74     4.74   | 2.81e-14  7.51e-15  1.12e-15 |
 TID1 |   288   288     0   288     3.26     4.74     1.59     1.59   | 2.65e-14  7.18e-15  1.56e-15 |
 HERS |   288   286     1   288     2.80     4.63     4.75     4.75   | 4.25e-14  1.38e-14  2.99e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.80     4.61     3.39     3.39   | 3.26e-14  7.49e-15  2.33e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.76     4.53     0.60     0.60   | 3.68e-14  1.04e-14  3.24e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.65     4.19     4.75     4.75   | 3.83e-14  9.09e-15  6.67e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.65     4.18     4.75     4.75   | 2.86e-14  9.63e-15  7.16e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.48     3.66     0.55     0.55   | 2.58e-14  6.02e-15  1.22e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.15     2.77     0.53     0.53   | 3.53e-14  9.81e-15  2.18e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.12     2.70     0.65     0.65   | 3.18e-14  8.86e-15  6.36e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     2.02     2.46     4.73     4.73   | 3.14e-14  5.97e-15  1.50e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     1.91     2.19     0.84     0.84   | 4.17e-14  8.53e-15  7.67e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     1.91     2.18     1.29     1.29   | 4.64e-14  6.51e-15  1.82e-15 |
 CEBR |   265   258     6   119     1.46     1.93     0.91     0.91   | 6.78e-14  3.00e-14  6.81e-14 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.78     1.91     1.91     1.91   | 4.08e-14  8.58e-15  1.72e-15 |
 GOL2 |   287   287     0   287     1.35     1.10     3.48     3.48   | 7.98e-14  9.19e-15  5.88e-15 |
 NOVM |   272   272     1   272     1.16     0.88     1.15     1.15   | 6.70e-14  7.85e-15  1.55e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.10     0.75     1.47     1.47   | 1.05e-13  1.03e-14  2.55e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     1.05     0.67     0.06     0.06   | 3.33e-14  6.84e-15  2.40e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     0.99     0.59     0.92     0.92   | 2.34e-14  9.79e-15  1.24e-14 |
 MADR |   276   276     0   276     0.82     0.42     0.62     0.62   | 3.50e-14  1.12e-14  4.88e-15 |
 G06  |   288   287     0   288     1.45     0.20     2.23     2.23   | 6.19e-14  2.04e-14  2.73e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     4.70     0.18     4.75     4.75   | 6.03e-14  1.87e-14  1.93e-14 |
 SVTL |   288   288     0   288     0.47     0.14     0.20     0.20   | 2.73e-14  4.60e-15  2.20e-15 |
 G18  |   288   283     2   288     4.70     0.11     4.75     4.75   | 8.12e-14  2.26e-14  2.99e-14 |
 G04  |   288   283     2   288     1.51     0.11     0.38     0.38   | 8.78e-14  2.55e-14  1.92e-14 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.41     0.10     1.30     1.30   | 5.21e-14  5.52e-15  1.34e-15 |
 G10  |   288   270     6   288     4.70     0.10     4.75     4.75   | 1.19e-13  4.28e-14  1.35e-14 |
 G09  |   288   285     1   288     1.58     0.10     0.33     0.33   | 6.14e-14  1.79e-14  2.19e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.91     0.08     0.26     0.26   | 5.76e-14  1.83e-14  1.54e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.96     0.02     3.50     3.50   | 6.79e-14  2.23e-14  7.84e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     0.23     0.02     1.12     1.12   | 6.50e-14  1.51e-14  1.21e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.13     1.13   | 5.58e-13  6.52e-14  1.32e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.25     0.01     0.84     0.84   | 6.87e-13  6.85e-14  3.24e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.81     0.01     0.87     0.87   | 1.16e-13  3.96e-14  2.89e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.27     0.27   | 6.30e-13  7.27e-14  4.59e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.56     0.01     0.71     0.71   | 5.91e-14  2.71e-14  1.46e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.59     0.59   | 6.53e-13  5.77e-14  3.98e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.84     0.84   | 6.80e-13  6.28e-14  3.48e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.30     0.30   | 6.70e-13  7.09e-14  3.03e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.35     0.35   | 7.76e-13  6.59e-14  3.16e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.17     0.01     1.29     1.29   | 6.67e-13  6.29e-14  5.23e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.10     0.10   | 7.52e-13  8.77e-14  5.77e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.65     0.01     0.20     0.20   | 7.67e-14  2.77e-14  3.37e-14 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.22e-13  1.85e-13  1.24e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.01e-13  7.98e-13  3.02e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.75e-12  4.33e-13  1.03e-13 |
 CHAN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  3.54e-13  1.70e-13 |
 DGAR |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  5.24e-13  1.44e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.62e-13  1.80e-13  1.19e-13 |
 FLIN |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  3.36e-13  1.44e-13 |
 G05  |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.76e-13  1.08e-13  3.90e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.60e-13  2.72e-13  1.37e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.68e-13  7.30e-14  2.96e-14 |
 G13  |   288   270     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  2.03e-13  3.38e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.93e-13  9.64e-14  4.43e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.86e-13  9.11e-14  3.40e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.02e-13  1.15e-13  2.93e-14 |
 G24  |   176   176     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  3.84e-13         - |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.53e-13  7.95e-14  4.48e-14 |
 G30  |   288   231    31     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-11  1.33e-12  2.97e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.30e-13  1.88e-13  1.06e-13 |
 HOFN |   288   266     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-12  8.42e-13  2.89e-13 |
 KARR |   276   272     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.88e-12  8.30e-13  4.40e-13 |
 KIRU |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.07e-13  3.45e-13  1.42e-13 |
 MAC1 |    60    14    32     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.78e-11  8.63e-12         - |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 MKEA |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 PERT |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.62e-12  5.31e-13  3.13e-13 |
 PICL |   276   275     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-12  3.25e-13  9.38e-14 |
 QAQ1 |   288   251     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.77e-12  1.03e-12  2.48e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  4.80e-13  1.85e-13 |
 WSRT |   288   247     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-12  5.81e-13  1.81e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.09e-14  5.88e-15  7.51e-16 |
 TSK2 |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TOW2 |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SYOG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  4.64e-13  3.81e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.96e-12  6.11e-13  5.07e-13 |
 HARB |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.51e-13  5.34e-13  1.86e-13 |
 REYK |   288   234    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.86e-12  1.05e-12  2.96e-13 |
 OUS2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.95e-12  5.45e-13  9.15e-14 |
 VALD |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 HOLB |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-12  2.95e-13  1.16e-13 |
 GODZ |   287   286     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.92e-13  8.17e-13  7.03e-13 |
 LMMF |   288   267    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-12  1.17e-12  2.53e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 KOKV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.24e-14  8.47e-15  8.37e-15 |
 CHTI |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.98e-12  6.30e-13  3.39e-13 |
 ABMF |   288   241     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.98e-12  6.60e-13  1.97e-13 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  3.19e-13  7.19e-14 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CCJ2 |   288   269    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-12  9.06e-13  1.99e-13 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SEYG |   288   260     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.02e-12  6.39e-13  2.75e-13 |
 KAT1 |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 WARK |   287   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-12  6.27e-13  4.12e-13 |
 DYNG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  5.00e-13  4.97e-13 |
 CHPG |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.40e-12  8.46e-13  3.64e-13 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.00e-13  7.97e-13  3.12e-13 |
 SCTB |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-12  8.37e-13  2.76e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.52e-21  2.70e-19  1.14e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUTH      SUTH      MKEA |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
