
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2129   Day: 6   MJD: 59153                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 144382   1023    -597    -299      6      4      7     99    102     95   29.04
 emr |  2880     0 105300    663  207075   -1381     13     12     14    112    114    102   12.35
 esa |  2880     0 125621    509    -243   -1406      8      7     10     98     89    117   20.64
 gfz |  2880     0 127508    847    -312     -17     83     83     85    156    154    159    0.00
 grg |  2880     0 117093   3267     174     -42      9      8     13    134    130    147   16.57
 jpl |  2880     0 101987    303   -1331   -1264      7      7     10    102    106     78   21.40
 mit |  2880     0  94731     43    5121   -1721     21     21     21   1655   1540   2958    0.00
 igr |   288     0  41870     33    5950   -1545     12     15     11     96     67    103    0.00
 ngs |    96     0   2976     14    -550    -360    988    988      0   2280   2280      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   153    75  -108  -110   122  -241 -1973   -35   481     - |
    2 |  -185   111   159    95   105   -47  1968    38  -637     - |
    3 |  -172   -36   -36   -92   133   186 -1571   -76  -235     - |
    4 |    17  -139   -59   -56    47    79 -1135     4 -1223     - |
    5 |  -112    86    56   167     2    46 -1352    56 -1218     - |
    6 |   -54  -203     3  -193   -19   202 -1882   -89   691     - |
    7 |   -38    63   -16    14     X    31  -726    37 -2517     - |
    8 |   -78   -84     3   -97    -9   159   150   -99  3008     - |
    9 |    30  -166   -14  -121   181   -71  -132   -95   -38     - |
   10 |  -135   -44     7   -71    64   152  -203   -90   -21     - |
   11 |   124   124   -63   -14   -69  -126   711    14  5504     - |
   12 |   -74   -10    78   -56    40     0  -665    46 -1387     - |
   13 |    22   -57   155   100    -7  -143  -663    16  2346     - |
   15 |   -57   121    52   212    81  -105 -1509    88 -1178     - |
   16 |    13   198     8   108  -174    -4  1732    33  2079     - |
   17 |   173    50   -56   111  -176   -74  -776    42 -1120     - |
   18 |    32  -200   -70    44    58    94 -1354    24 -1217     - |
   19 |    -7   121   175    93  -175   -93  3118    77 -1226     - |
   20 |   -46    52    72   139   -33   -12  2764    57  2504     - |
   21 |   -49    71     3    15    75   -35  2559    10  1206     - |
   22 |   -28   143   100    13   -93   -69  3574    29 -2914     - |
   23 |    53  -173  -112   -29   151    20 -1219     3 -1348     - |
   24 |   216    46    30    31  -448     - -1388   139 -1588     - |
   25 |   150   -71   -33   -17  -102   -51   870   -43  1908     - |
   26 |    49   -36  -108  -116    76    -1   137   -78   529     - |
   27 |    94    82   -79    -8   -88   -31   118   -33   959     - |
   28 |  -106    23   173     3   -49     2  1029    23  3989     - |
   29 |   -69   -14    -6   132    61    61  -982    36 -2553     - |
   30 |   -61    15   -84  -106    90    85  1113   -36 -1648     - |
   31 |   131    19  -150   -74   115  -133  -912   -47 -3453     - |
   32 |    16  -167   -78  -113    41   118 -1400   -48    72     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    34     -     -    -2   -60     -     -   110     -     - |
 ADIS |     0     -    -1     -     X     -     -     -     -     - |
 ALBH |   -21    50     -   -19     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |   -29    69     -    36     -     -     -     -     -     - |
 ANKR |    -4     -     6    50     -     -     -     -     -     - |
 AREG |   -60     -    90     -    -7     -     -    16     -     - |
 AREQ |   -22    78     -    72     -   -15     -  -149     -     - |
 ARTU |     X     -   -11     -    14     -     -  -102     -     - |
 ASCG |   -79     -   102     -     -     9     -    22     -     - |
 ASPA |    23     -   -32    93     -     -     -     -     -     - |
 AUCK |   -45     -   134   187     -   -68     -     -     -     - |
 BADG |   -47     -     -     -     -    64    89    23     -     - |
 BAKE |  -136     -    11  -128   118    83     -   -88     -     - |
 BAKO |    50     -     -    77     -   -68     -     -     -     - |
 BARH |   -84     -   118   -66     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -200     -   111    13   119    71     -  -127     -     - |
 BOGT |   -80     -   113    28     -     -     -   -36     -     - |
 BOR1 |   -55   130     -    63     -     -     -   -44     -     - |
 BRAZ |  -117     -   164    73     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |   -52     -   -27   -35    42    65     -   -56     -     - |
 BRST |  -163     -    68     -   217     -     -     -     -     - |
 BRUX |   -38     -     -    -8    66     -     -   -41     -     - |
 CAS1 |  -107     -    18     -   166     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |   -28     -   260   242  -220   -45     -    74     -     - |
 CEBR |     -    -5     3     -     -     -     -   -92     -     - |
 CEDU |     0   -13     7   -36     -     -     -     -     -     - |
 CHPG |  -168     -     -     -   294     -     -   150     -     - |
 CHTI |  -115     -     -   113   174    26     -   -27     -     - |
 CHUR |   -87    70    80   -46     -     -     -    -3     -     - |
 CKIS |  -200     -   107     -   218     -     -    -1     -     - |
 CNMR |   -47     -     -   197     -    63     -    39     -     - |
 CPVG |   -87     -   105     -    22     -     -   -12     -     - |
 CRO1 |   -77     -     0    32   140     -     -    43     -     - |
 CZTG |     -     -   115     -     -  -111     -     -     -     - |
 DAEJ |  -106   105     -   122     -    83     -     -     -     - |
 DARW |   -80     -    71    -2    56     -     -     7     -     - |
 DAV1 |   192     -  -535  -659   330     -     -  -478     -     - |
 DGAR |  -147     -    -1   -10   304   -35     -  -154     -     - |
 DLF1 |  -126     -     -     -   220     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -34    45    21   -11     -     -     -   -23     -     - |
 DUBO |  -101     -    61   -31   101     -     -     -     -     - |
 DYNG |  -159     -     -     -   278     -     -     2     -     - |
 FAA1 |  -197     -     7   -78   315     -     -   -98     -     - |
 FAIR |   -80   207     -    89   -14     -     -   -23     -     - |
 FALK |     -     -     9    -2     -    -8     -     -     -     - |
 FLIN |   -91     -   150  -150   -27     -     -    -9     -     - |
 FTNA |  -115     -     -     -     -   156     -     -     -     - |
 GAMB |     -     -    85     -     -   -82     -   -54     -     - |
 GLPS |   -33     -    45    45     -     1     -    24     -     - |
 GLSV |  -164     -    65   -36   206     -     -     -     -     - |
 GMSD |  -103     -   140     -     7     -     -     -     -     - |
 GODE |   -88    30     -   623   132     -     -    -1     -     - |
 GODZ |   -40    60     -     -     -    20     -    48     -     - |
 GOLD |   -45     -    63    -9     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |  -119     -   167    68     -     -     -   -93     -     - |
 GRAZ |  -134     -   189    53     -     -     -   -99     -     - |
 GUAM |   -33     -    46   203     -     -     -     -     -     - |
 HARB |   -75   -77    13    42   168     2     -   -83     -     - |
 HERS |   -88     -   123   -52     -     - -4341   -73     -     - |
 HERT |   -40     -    56     -     -     -     -     -     -     - |
 HKSL |     -     -    29     -     -   -28     -     -     -     - |
 HLFX |   -45   105     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    10   -43     9    54     4     -     -    48     -     - |
 HOFN |  -176     -   207    -2    52     -     -    -7     -     - |
 HOLB |   -36     -     -   -16    35    22     -     -     -     - |
 HRAG |   -81     -     -     -   142     -     -     -     -     - |
 HRAO |    65  -152     -   -90     -     - -3156  -118     -     - |
 HYDE |    -9     -   -37    -7    62     -     -   -47     -     - |
 IISC |  -100     -     -   191     -   135     -     -     -     - |
 INEG |   -41     -    58     -     -     -     -     -     -     - |
 INVK |    35     -     -    55   -62     -     -     -     -     - |
 IQAL |   -96     -    40     -     -    93     -     -     -     - |
 IRKJ |    14    66  -103   -37    56     -  -111  -211     -     - |
 JFNG |  -105     -   148     -     -     -     -    74     -     - |
 JOG2 |   -20     -   129   133  -121     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -77     -   108     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -58   136     -   126     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -226     -   130    38   234     -     -   -10     -     - |
 KERG |     8     X    47    22     -   -56     -   -19     -     - |
 KIRU |   -18   -21     5   -55    40     -     -   -19     -     - |
 KIT3 |   -72     -     -     9   125     -     -     -     -     - |
 KITG |     -     -    29     -     -   -28     -   -18     -     - |
 KOKB |   -46   109     -   132     -     - -4606     4     -     - |
 KOKV |   -35     -   -17   -37     -    64 -2303   -79     -     - |
 KOUC |   -64     -    90   -17     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |  -108     -     -     -   182    18     -   -65     -     - |
 KOUR |   -26     -    37    34     -     - -3937   -20     -     - |
 KRGG |  -170     -     -    58   299     -     -    14     -     - |
 LAUT |   -72     -   101     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |   -74     -    43   -61    77     -     -     5     -     - |
 LPAL |   -28     -     -     -     -    38     -     -     -     - |
 LPGS |    63   -77   -91     3    49     -     -     -     -     - |
 MAC1 |   -46     -    43   197    28     -     -    29     -     - |
 MAJU |   -58     -   -38     -   153     -     -     -     -     - |
 MAL2 |  -150     -   133    90    98     -     -   -28     -     - |
 MAR6 |   -35     -    50     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -175    27   115    19   144     -     -   -28     -     - |
 MATE |   -23    59    -3    35     -     X   -34     -     -     - |
 MAUI |   -56     -     -     -    98     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -38     -    25    28    35     -     -   -39     -     - |
 MAYG |  -253     -   196     -   328   -99     -   -87     -     - |
 MCM4 |  -173   -24     -  -111   -96   323     -  -151     -     - |
 MDO1 |   -59   139     -     -     -     -     -    23     -     - |
 MDVJ |   -13    31     -   -94     -     -     -  -183     -     - |
 METG |    45     -     -     -   -79     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -89     -    56     -    87     - -4154   -36     -     - |
 MIZU |    78  -184     -    98     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |  -106     -   149   128     -     -     -    21     -     - |
 MOBS |   -92     -    29     -   125     -     -     -     -     - |
 MONP |  -189     -   266     -     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |   -66     -    92     -     -     -     -     -     -     - |
 MTKA |  -115     -   161     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -32     -    45     3     -     -     -     -     -     - |
 NICO |  -146     -   144    58    77     -     -   -47     -     - |
 NKLG |   -72     -   -37   -27   130    31     -   -38     -     - |
 NLIB |   -24  -132     -   -43   140     - -5557    84     -     - |
 NNOR |   -54   -52     3     -   125     -     -     -     -     - |
 NOVM |   -68     -     6   134     -    86     -  -278     -     - |
 NRC1 |   -51   121     -    71     -     - -2472   133     -     - |
 NRIL |    -4     -     X     X   -24    24     -    -7     -     - |
 NRMD |     X     -     -   117   -15    12     -     -     -     - |
 NYA1 |  -116     -   163    61     -     -     -  -102     -     - |
 NYA2 |   112     -     -  -139  -197     -     -   -86     -     - |
 NYAL |   -24    50     -   -41     -     3   -90  -443     -     - |
 OHI2 |   -88     -   100   -61     -    23     -   101     -     - |
 OHI3 |  -105     -   101     -    58     -     -     -     -     - |
 ONS1 |   -77     -     -     -   135     -     -     -     -     - |
 ONSA |  -105   116    79   101     -     - -4136    -5     -     - |
 OUS2 |    51     -    15    37  -107     -     -    15     -     - |
 PADO |   -12     -     -     -    21     -     -     -     -     - |
 PARC |  -151     -   143    29    75     8     -     -     -     - |
 PARK |   -30    71     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |  -176    10   242    76     -     -     -    34     -     - |
 PETS |   -88     -   124     -     -     -     -   -35     -     - |
 PIE1 |   -61   101     -     -    32     -     -     -     -     - |
 PIMO |   -74     -     -    23   215   -64     -     -     -     - |
 POLV |   -20     -     -    94     -    28     -     -     -     - |
 POTS |   148     -  -209    42     -     -     -   127     -     - |
 POVE |   -99     -   139   133     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -32    75     -   -10     -     -  -844    36     -     - |
 QAQ1 |   -25     1    35   -64     -    -1     -   -43     -     - |
 QUIN |   -54     -    76     -     -     -     -     -     -     - |
 RAEG |     -    20   -12     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |   -59     -    83     -     -     -     -     -     -     - |
 REDU |     0     -     0     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -15     -    20  -893     -     -     -   -75     -     - |
 REYK |   -64     -     -    36   112     -     -   121     -     - |
 RGDG |  -147     -     -     -   258     -     -     -     -     - |
 RIOP |    34     -     -   165     -   -46     -     -     -     - |
 SANT |    -2     -     -    13     -     3     -   -43     -     - |
 SAVO |   -77     -   108    41     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -49   100     9     8     -     -     -    -5     -     - |
 SCOR |   -99     -    71   123    84     -     -     -     -     - |
 SCUB |    91     -    15    93  -188     -     -   111     -     - |
 SEYG |  -114     -    58     -   112    13     -   -79     -     - |
 SFER |   -63    29    52   -51    24     -  -221   -43     -     - |
 SGOC |     1     -   112    37  -144     -     -     -     -     - |
 SIN1 |     -     -   -32     -    40     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -34    81     -    65     -     -     -    32     -     - |
 SSIA |   -53     -   104   105   -36     -     -    85     -     - |
 STHL |   -72     -    59    38     -    41     -    42     -     - |
 STJO |  -108    30     -   -10    99    53     -    -9     -     - |
 STK2 |  -109     -     -     -   170    16     -   -97     -     - |
 SUTH |  -116     -     -    28   237   -25     -     -     -     - |
 SUTM |     X  -105     -     X    78     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    38     -   -47     -     -   -32     -     - |
 TASH |   -89     -     -    79   157     -     -   -99     -     - |
 THTI |    51     -    15    17     -   -83     -     -     -     - |
 TIDB |    77    60     -   124     -  -140   163   -17     -     - |
 TIXI |     X     -   110     -  -136     -     -   103     -     - |
 TLSE |  -119     -   142    95    53   -16     -    11     -     - |
 TNML |    42   -98     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TONG |   -94     -     -     -   165     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -86     -   121     2     -     -     -     5     -     - |
 TRO1 |  -136     -   126    57    82     -     -   -46     -     - |
 TSK2 |   -33     -     -     -    58     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -62   147     -   136     -     -     -    15     -     - |
 TWTF |   -55   130     -   147     -     - -2171    38     -     - |
 UFPR |  -112     -   110    21     -    46     -     -     -     - |
 ULAB |    65     -     5    30  -120     -     -   151     -     - |
 UNB3 |   -30     -     -     -    53     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -47     -    67    -1     -     -     -     5     -     - |
 URUM |    61     -   -86   154     -     -     -   -53     -     - |
 USN7 |   -57   133     -   133     -     -     -     -     -     - |
 USUD |   -43   100     -    78     -     - -4295  -236     -     - |
 VILL |   -81  -134    67    45   159     -     -   -13     -     - |
 VOIM |   -13     -     -   102    22     -     -     -     -     - |
 WARK |   -37     -     -     -    65     -     -   151     -     - |
 WHIT |   -85    91    96   -48     -   -30     -   -23     -     - |
 WILL |   -62   146     -    50     -     -     -    73     -     - |
 WIND |     7     -   -68    46    73     -     -   -23     -     - |
 WSRT |   -24    56     -    40     -     -     -    24     -     - |
 WTZR |  -120     -   169   -12     -     -  -114    11     -     - |
 WUH2 |    49     -     -   125   -86     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -176     -     -   -15   309     -     -   -41     -     - |
 YAKT |   -75     X   106     -     -     -     -     -     -     - |
 YARR |   -66     -     -     -   115     -     -     -     -     - |
 YEL2 |  -384     -   540     -     -     -     -  -206     -     - |
 YELL |   -34    80     -   -28     0     -     -    44     -     - |
 YSSK |   -66     -    92     -     -     -     -    48     -     - |
 ZAMB |    45     -   -43   -93     -   -19     -  -138     -     - |
 ZECK |   -61     -    86   163     -     -     -    88     -     - |
 ZIM2 |  -120     -   170     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    11     6    78     6     5    17    19   441     - | 2880    282
    2 |     7    15    10    61     8     9    16    10   376     - | 2880    227
    3 |     4     9     5    64     6     5    12    11   534     - | 2880    156
    4 |     5     9     7    62     7     8    20    20   389     - | 2880    180
    5 |     5    14     6    64     6     6    18     8   787     - | 2880    406
    6 |     6    13     7    62    10     7    21    17   452     - | 2880    125
    7 |     5    13     5    82     X     5    16    12   921     - | 2880    357
    8 |     4    15     5    77    10     7    23    21  2476     - | 2880   1520
    9 |     4     9     6    69     8     6    17    15   320     - | 2880    190
   10 |     4    13     5    52     5     6    19    14   830     - | 2880    146
   11 |     5    14     8    78     9     6    20    27  1124     - | 2880    267
   12 |     6    16     9    76    12     6    19    13   667     - | 2880    334
   13 |     4    10     7   171     8     6    24    11   980     - | 2880    517
   15 |     6    10    11    50     5     7    15    12   363     - | 2880    254
   16 |     4    10     7    80     8     6    14    11   534     - | 2880    376
   17 |     4    10     8    83    11     7    20    10   782     - | 2880    432
   18 |     4    20    12   116     6     8    28    18   561     - | 2880    260
   19 |     5    10     9   100    11     8    21     7   383     - | 2880    262
   20 |     4    15     9    50     5     7    18    10   477     - | 2880    340
   21 |     5    14     7    71     7     7    12    17   532     - | 2880    352
   22 |     5    10     5    56     6     6    15     8   624     - | 2880    245
   23 |     4    15     9    51     5     7    20    14   273     - | 2880    290
   24 |     6    13    12   147    12     -    55    22  3385     - | 2880   1520
   25 |     5    13     8    93     9     8    21    18   475     - | 2880    199
   26 |     4    13     8    79     8     7    20    13   470     - | 2880    288
   27 |     5    11     6    80     9     7    27    17   503     - | 2880    152
   28 |     5    14     8    64     8     8    25    13  1733     - | 2880    785
   29 |     5    17     9    56    10     9    22    15  1037     - | 2880    372
   30 |     4    16     7   109    11     7    27    20   783     - | 2880    289
   31 |     5    11     7   109     8     9    17    12   775     - | 2880    393
   32 |     4    13     6    46     7     8    16    10   470     - | 2880     84
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    11     -     -    67    20     -     -    24     -     - |  279   2256
 ADIS |     7     -     9     -     X     -     -     -     -     - |  225    >>>
 ALBH |     9    22     -    61     -     -     -     -     -     - |  288   1370
 ALGO |     3     8     -    54     -     -     -     -     -     - |  288     45
 ANKR |     6     -     9    72     -     -     -     -     -     - |  287   4233
 AREG |     7     -     8     -    15     -     -     5     -     - |  288   2763
 AREQ |     6    11     -   111     -     7     -     9     -     - |  288   2614
 ARTU |     X     -     8     -    10     -     -     9     -     - |  288    >>>
 ASCG |     6     -     8     -     -    10     -     7     -     - |  288   4686
 ASPA |    10     -    14    89     -     -     -     -     -     - |  288   5079
 AUCK |     9     -    15    91     -    16     -     -     -     - |  288   4353
 BADG |     5     -     -     -     -     6    23     7     -     - |  288     90
 BAKE |     7     -    10    62    10    21     -    11     -     - |  288   2350
 BAKO |    11     -     -    95     -    15     -     -     -     - |  288   4758
 BARH |     5     -     7    54     -     -     -     -     -     - |  288   3961
 BJFS |     4     -     7    95     8     6     -    14     -     - |  288   3060
 BOGT |     4     -     6    89     -     -     -    10     -     - |  288   8570
 BOR1 |     6    13     -    61     -     -     -    10     -     - |  288   1303
 BRAZ |     7     -    10    97     -     -     -     -     -     - |  288   4224
 BRFT |    16     -    11   105    17    15     -     8     -     - |  288   2356
 BRST |    14     -    15     -    25     -     -     -     -     - |  286   1679
 BRUX |    11     -     -    55    20     -     -    15     -     - |  263     29
 CAS1 |     5     -     6     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |    13     -    16   112    24    13     -     8     -     - |  288   2357
 CEBR |     -    11     6     -     -     -     -     7     -     - |  287     26
 CEDU |     4    10     6    81     -     -     -     -     -     - |  288   2205
 CHPG |     6     -     -     -    11     -     -    14     -     - |  248   4211
 CHTI |    10     -     -    87    12    12     -    11     -     - |  288   4417
 CHUR |     6    22     8    55     -     -     -     6     -     - |  288   6725
 CKIS |    12     -     8     -    16     -     -    14     -     - |  288   6531
 CNMR |     8     -     -    90     -    11     -    17     -     - |  288  11200
 CPVG |     7     -     9     -     9     -     -     6     -     - |  288   4739
 CRO1 |    13     -    19    89    23     -     -    26     -     - |  288   5240
 CZTG |     -     -     8     -     -     7     -     -     -     - |  222   4696
 DAEJ |     7     8     -   113     -     7     -     -     -     - |  288   6751
 DARW |    13     -    18    71    28     -     -    19     -     - |  284   2746
 DAV1 |     5     -    10   102    15     -     -    13     -     - |  237   2101
 DGAR |     8     -    12    90    18    11     -    10     -     - |  288   1861
 DLF1 |    11     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  260   1225
 DRAO |     4    10     6    59     -     -     -    13     -     - |  288   1536
 DUBO |     9     -    12    55    13     -     -     -     -     - |  288  10119
 DYNG |     4     -     -     -     7     -     -     8     -     - |  288   3464
 FAA1 |    13     -    14   122    16     -     -    12     -     - |  229  13999
 FAIR |     5    10     -    69     7     -     -    10     -     - |  288   2685
 FALK |     -     -    10   108     -     9     -     -     -     - |  288   1849
 FLIN |     4     -     5    52     7     -     -     5     -     - |  288   1395
 FTNA |    11     -     -     -     -    15     -     -     -     - |  288   4562
 GAMB |     -     -     9     -     -     9     -    12     -     - |  285   8889
 GLPS |     7     -     8    90     -     8     -     9     -     - |  288   5996
 GLSV |     3     -     6    50     8     -     -     -     -     - |  288   3896
 GMSD |     9     -    10     -    17     -     -     -     -     - |  288   9324
 GODE |     5    16     -    58     8     -     -    13     -     - |  288   2457
 GODZ |     6    13     -     -     -     6     -    11     -     - |  288  18702
 GOLD |     3     -     4    65     -     -     -     -     -     - |  288     74
 GRAS |     3     -     4    52     -     -     -     7     -     - |  288   3762
 GRAZ |     4     -     6   137     -     -     -    13     -     - |  276   2597
 GUAM |    10     -    14   100     -     -     -     -     -     - |  288   5134
 HARB |     9    24    13   132    12    10     -     6     -     - |  288   2063
 HERS |    10     -    15    68     -     -    41    17     -     - |  282     44
 HERT |    11     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  282   3628
 HKSL |     -     -     7     -     -     7     -     -     -     - |  288   3614
 HLFX |     4    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  29930
 HOB2 |     9    19     9    72    14     -     -    10     -     - |  288   1477
 HOFN |     7     -     7    52    16     -     -     8     -     - |  288   4275
 HOLB |     6     -     -    50    17    10     -     -     -     - |  288   1677
 HRAG |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   2417
 HRAO |     6    13     -   152     -     -    18    20     -     - |  288     74
 HYDE |     7     -     9   105    12     -     -     9     -     - |  288   3711
 IISC |     6     -     -   107     -     9     -     -     -     - |  288   2897
 INEG |     7     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  279   5778
 INVK |     3     -     -    83     4     -     -     -     -     - |  288   2904
 IQAL |     8     -     9     -     -    13     -     -     -     - |  288   2672
 IRKJ |     4     9     7    92     6     -    16    15     -     - |  288     57
 JFNG |     5     -     7     -     -     -     -     7     -     - |  288   2704
 JOG2 |    11     -    14   110    15     -     -     -     -     - |  288   6196
 JOZ2 |     2     -     3     -     -     -     -     -     -     - |  288   4325
 JOZE |     6    14     -    57     -     -     -     -     -     - |  288   2281
 KARR |     5     -    10    77    15     -     -    10     -     - |  288   3697
 KERG |     7     X    14    94     -     9     -    15     -     - |  288   3806
 KIRU |     8    14    10    60     8     -     -     7     -     - |  288   2432
 KIT3 |     4     -     -    69     7     -     -     -     -     - |  288   2728
 KITG |     -     -     5     -     -     5     -     6     -     - |  288   2470
 KOKB |     4    10     -    92     -     -    19    19     -     - |  288     89
 KOKV |     8     -    12    97     -    10    20    13     -     - |  288     94
 KOUC |     5     -     7    80     -     -     -     -     -     - |  288   5222
 KOUG |    15     -     -     -    22    13     -    11     -     - |  288    785
 KOUR |    14     -    19    85     -     -    30    19     -     - |  288     41
 KRGG |     6     -     -    91    11     -     -    12     -     - |  288   3955
 LAUT |     5     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3167
 LHAZ |     6     -     8    88     8     -     -     9     -     - |  288   6953
 LPAL |     5     -     -     -     -     6     -     -     -     - |  288   3222
 LPGS |    11    21    19   150    16     -     -     -     -     - |  288   7503
 MAC1 |     5     -     9    73    13     -     -     6     -     - |  288   1707
 MAJU |    17     -    22     -    21     -     -     -     -     - |  287   3030
 MAL2 |     9     -    12   113    18     -     -     9     -     - |  288  11543
 MAR6 |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3180
 MAS1 |     5    20     9    55    13     -     -     6     -     - |  288   2732
 MATE |     4    11     6    62     -     X    15     -     -     - |  288     75
 MAUI |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     5     -     8   112    12     -     -    11     -     - |  288   2230
 MAYG |    10     -    15     -    21    12     -    10     -     - |  288   3752
 MCM4 |     6    11     -    86     8     9     -    11     -     - |  288   4881
 MDO1 |     3     8     -     -     -     -     -     9     -     - |  288   2282
 MDVJ |    13    31     -    64     -     -     -    21     -     - |  227     30
 METG |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   2807
 MGUE |     5     -     9     -    10     -    19     8     -     - |  288     36
 MIZU |     5    11     -    87     -     -     -     -     -     - |  288   2053
 MKEA |     6     -     9    98     -     -     -    29     -     - |  288   1925
 MOBS |     5     -     8     -    12     -     -     -     -     - |  288   1622
 MONP |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2109
 MQZG |     7     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3928
 MTKA |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  287   4237
 NANO |     5     -     7    53     -     -     -     -     -     - |  288   1676
 NICO |     4     -     4    55     7     -     -     7     -     - |  288   4141
 NKLG |    11     -    13    82    13    12     -    12     -     - |  288   3015
 NLIB |    13    31     -    96    12     -    21    16     -     - |  288     20
 NNOR |    14    23    14     -    17     -     -     -     -     - |  288    220
 NOVM |     5     -     7    71     -     7     -    23     -     - |  288     37
 NRC1 |     4     8     -    53     -     -    11    15     -     - |  288     23
 NRIL |    13     -     X     X    19    30     -    10     -     - |  288   6028
 NRMD |     X     -     -   159    21    16     -     -     -     - |  136   3472
 NYA1 |     4     -     5    54     -     -     -     8     -     - |  288   5186
 NYA2 |     4     -     -    57     8     -     -     8     -     - |  288   2339
 NYAL |     6    10     -    57     -     7    12     8     -     - |  288    352
 OHI2 |     6     -     6    91     -    11     -    10     -     - |  288    285
 OHI3 |     4     -     8     -    13     -     -     -     -     - |  288    292
 ONS1 |     8     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   1432
 ONSA |     6    13     8    51     -     -    18     8     -     - |  288     34
 OUS2 |     7     -    12    79    13     -     -    12     -     - |  288   1935
 PADO |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   2064
 PARC |    10     -    14    98    17     9     -     -     -     - |  288   3550
 PARK |     6    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4251
 PERT |    11    17    14   102     -     -     -    11     -     - |  288   2471
 PETS |     4     -     5     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     5     7     -     -     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PIMO |    14     -     -   105    18    16     -     -     -     - |  288  11724
 POLV |     5     -     -    51     -     6     -     -     -     - |  288   3297
 POTS |     4     -     5    62     -     -     -     7     -     - |  288   4200
 POVE |     9     -    13    87     -     -     -     -     -     - |  288   6732
 PRDS |    13    32     -    54     -     -    20    13     -     - |  276    160
 QAQ1 |     6    11     6    45     -     6     -     5     -     - |  288   2078
 QUIN |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3228
 RAEG |     -    12     7     -     -     -     -     -     -     - |  287   4345
 RAMO |    11     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 REDU |    10     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  281    792
 REUN |     8     -    11   115     -     -     -     7     -     - |  288   1882
 REYK |    12     -     -    54    22     -     -    14     -     - |  288   4070
 RGDG |     8     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   3315
 RIOP |     9     -     -    91     -    12     -     -     -     - |  288   5831
 SANT |     6     -     -   108     -     8     -    13     -     - |  288   2430
 SAVO |     7     -    10    86     -     -     -     -     -     - |  288   3226
 SCH2 |     3     9     6    51     -     -     -     5     -     - |  288   4256
 SCOR |     6     -    10    57    13     -     -     -     -     - |  288   2494
 SCUB |    12     -    19   105    21     -     -    12     -     - |  288   5256
 SEYG |    11     -    10     -    17    10     -    10     -     - |  288   2610
 SFER |     7    11     9    47    12     -    29    14     -     - |  288     19
 SGOC |    10     -    12    78    19     -     -     -     -     - |  288   4399
 SIN1 |     -     -    12     -    14     -     -     -     -     - |  276  15554
 SPT0 |     5    12     -    60     -     -     -    17     -     - |  288     28
 SSIA |     7     -    14    90    15     -     -    13     -     - |  288   5876
 STHL |     7     -     6    89     -     8     -     9     -     - |  288   4348
 STJO |     6     8     -    57     9     5     -    12     -     - |  288   4973
 STK2 |     6     -     -     -    10     6     -     8     -     - |  288   2383
 SUTH |     6     -     -   120    11     7     -     -     -     - |  288   1830
 SUTM |     X    14     -     X    10     -     -     -     -     - |  285   5964
 SVTL |     -     -     7     -     9     -     -     9     -     - |  239     88
 TASH |     3     -     -    63     5     -     -     7     -     - |  288   1694
 THTI |    13     -    15   113     -    11     -     -     -     - |  288   7140
 TIDB |     7     8     -    74     -     8    27     8     -     - |  288     51
 TIXI |     X     -     5     -     7     -     -     8     -     - |  261    >>>
 TLSE |     5     -     7    52     9     7     -     8     -     - |  288   6170
 TNML |     7    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3720
 TONG |     9     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   3297
 TOW2 |     6     -     8    67     -     -     -     6     -     - |  288   3541
 TRO1 |     7     -     7    61    15     -     -     6     -     - |  288   3618
 TSK2 |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   1751
 TSKB |     7    16     -    95     -     -     -    13     -     - |  279   1954
 TWTF |     5    12     -    98     -     -    21    14     -     - |  288     32
 UFPR |     5     -     6    98     -     6     -     -     -     - |  288   5000
 ULAB |     5     -     7   112    10     -     -    11     -     - |  242   3894
 UNB3 |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1193
 UNSA |     5     -     7   117     -     -     -     9     -     - |  288   4472
 URUM |     6     -     8    93     -     -     -    10     -     - |  288   5933
 USN7 |     5    11     -    57     -     -     -     -     -     - |  288     22
 USUD |     6    14     -   109     -     -    19    18     -     - |  288     54
 VILL |     4    13     9    56     9     -     -     7     -     - |  288   2513
 VOIM |     6     -     -   155    10     -     -     -     -     - |  288   5896
 WARK |     7     -     -     -    12     -     -    13     -     - |  288   4478
 WHIT |     6     9     8    46     -     7     -     4     -     - |  288  14654
 WILL |     3     8     -    52     -     -     -     9     -     - |  288   4837
 WIND |    11     -    12   146    13     -     -     8     -     - |  288   4732
 WSRT |     7    17     -    62     -     -     -    18     -     - |  268   2796
 WTZR |     3     -     5    55     -     -    16     5     -     - |  288     25
 WUH2 |     6     -     -   130    11     -     -     -     -     - |  288   8375
 XMIS |     5     -     -    82     9     -     -    12     -     - |  288   5048
 YAKT |     5     X     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YARR |    10     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  269   1992
 YEL2 |     3     -     4     -     -     -     -    15     -     - |  208     45
 YELL |     5    16     -    55     7     -     -     9     -     - |  288     41
 YSSK |     3     -     5     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 ZAMB |    10     -    13   140     -     9     -     9     -     - |  288   4248
 ZECK |     9     -    12    55     -     -     -    20     -     - |  284     63
 ZIM2 |     4     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   4232
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     6    13     9    84    10     8    22    13   989     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2129-6  0:10:00 |  -517017274
cod |   TIXG  | 2129-6  0:15:00 |  -516945334
cod |   TIXG  | 2129-6  0:20:00 |   483097999
cod |   TIXG  | 2129-6  0:25:00 |   483196217
cod |   TIXG  | 2129-6  0:30:00 |  -516719887
cod |   TIXG  | 2129-6  0:35:00 |   483243754
cod |   DAV1  | 2129-6 19:55:00 |       -3238
esa |   NRIL  | 2129-6 15:55:00 |        3775
grg |   FAA1  | 2129-6  5:05:00 |        -569



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   288     1   288     4.49     5.52     4.25     4.25   | 1.93e-14  4.13e-15  2.84e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     3.56     5.52     1.34     1.34   | 5.45e-14  1.33e-14  3.84e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.89     5.52     5.47     5.47   | 2.41e-14  3.69e-15  3.13e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.26     5.52     4.84     4.84   | 2.09e-14  6.82e-15  2.79e-15 |
 SPT0 |   288   285     1   288     4.48     5.52     3.57     3.57   | 2.64e-14  9.27e-15  3.29e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.77     5.52     5.47     5.47   | 3.16e-14  8.37e-15  2.50e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     3.59     5.52     1.85     1.85   | 2.12e-14  7.23e-15  4.70e-15 |
 MGUE |   288   285     1   288     4.39     5.52     4.07     4.07   | 3.46e-14  5.42e-15  5.12e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     3.02     5.52     5.50     5.50   | 3.36e-14  5.61e-15  4.17e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.24     5.49     2.50     2.50   | 4.00e-14  1.17e-14  2.69e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.49     5.49     1.40     1.40   | 4.72e-14  7.90e-15  2.98e-15 |
 ZECK |   284   282     1   284     3.18     5.43     0.95     0.95   | 4.68e-14  1.59e-14  3.68e-15 |
 HERS |   282   279     1   282     3.25     5.40     3.47     3.47   | 4.11e-14  2.14e-14  5.28e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.14     5.37     0.62     0.62   | 3.79e-14  1.10e-14  3.93e-15 |
 PRDS |   276   273     1   276     3.42     5.27     3.54     3.54   | 7.59e-14  2.75e-14  1.06e-14 |
 BRUX |   263   256     3   263     3.86     5.01     3.80     3.80   | 4.79e-14  1.69e-14  3.85e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.43     2.65     1.45     1.45   | 7.21e-14  7.82e-15  1.98e-15 |
 YEL2 |   208   208     0   208     1.21     2.55     1.04     1.04   | 3.27e-14  6.49e-15         - |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.04     1.40     0.57     0.57   | 1.06e-13  1.05e-14  5.31e-15 |
 MDVJ |   227   227     0   227     0.86     1.26     0.57     0.57   | 5.01e-13  1.57e-13  8.58e-14 |
 IRKJ |   288   288     0   288     0.99     1.26     0.41     0.41   | 5.94e-14  1.13e-14  5.70e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     1.74     0.59     4.39     4.39   | 5.81e-14  2.04e-14  1.33e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     5.51     0.50     5.50     5.50   | 6.68e-14  2.62e-14  1.97e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     5.51     0.46     5.50     5.50   | 5.37e-14  1.85e-14  1.78e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     5.51     0.46     5.50     5.50   | 6.80e-14  2.69e-14  1.74e-14 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.56     0.41     0.97     0.97   | 4.83e-14  6.42e-15  3.30e-15 |
 SVTL |   239   239     0   239     0.48     0.37     2.14     2.14   | 2.46e-12  7.66e-13  4.22e-13 |
 G09  |   288   287     1   288     1.92     0.24     0.47     0.47   | 6.92e-14  2.04e-14  2.74e-14 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.29     0.11     0.05     0.05   | 4.20e-14  6.31e-15  4.13e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     2.98     0.07     2.91     2.91   | 7.06e-14  3.75e-14  3.66e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.27     0.05     2.18     2.18   | 7.36e-14  1.83e-14  1.61e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.24     0.04     1.70     1.70   | 5.65e-13  6.34e-14  2.23e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.87     0.04     1.12     1.12   | 1.09e-13  3.40e-14  1.18e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     1.77     0.04     0.93     0.93   | 7.27e-14  2.27e-14  1.43e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.22     0.04     0.41     0.41   | 7.01e-13  8.62e-14  3.67e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.21     0.04     0.91     0.91   | 6.92e-13  7.11e-14  5.75e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     2.95     0.03     0.63     0.63   | 5.92e-14  2.20e-14  2.09e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.20     0.03     1.31     1.31   | 7.04e-13  6.88e-14  3.09e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.20     0.03     0.46     0.46   | 6.78e-13  7.01e-14  4.51e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.84     0.84   | 6.19e-13  6.61e-14  2.64e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.20     0.03     0.53     0.53   | 7.36e-13  7.71e-14  3.32e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.55     0.03     2.46     2.46   | 7.32e-14  2.41e-14  3.65e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.19     0.03     1.84     1.84   | 7.26e-13  7.53e-14  3.97e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.19     0.03     0.15     0.15   | 6.39e-13  7.53e-14  4.44e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     5.51     0.02     0.25     0.25   | 7.26e-14  2.75e-14  3.15e-14 |
 USN7 |   288   288     0   288     0.06     0.00     0.18     0.18   | 4.43e-14  5.69e-15  4.28e-15 |
 AUCK |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  6.85e-13  5.20e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-12  3.89e-13  9.40e-14 |
 BRFT |   286   250    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.98e-12  7.73e-13  1.54e-13 |
 CEDU |   288   273     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.48e-12  3.72e-13  2.69e-13 |
 DARW |   284     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DGAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 DRAO |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.01e-13  2.25e-13  1.23e-13 |
 FLIN |   286   254    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.89e-11  1.52e-12  2.18e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.79e-13  8.89e-14  4.73e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  3.00e-13  1.80e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.00e-13  8.46e-14  3.31e-14 |
 G13  |   288   273     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.22e-12  2.64e-13  4.90e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.07e-13  9.24e-14  5.54e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.41e-13  9.08e-14  4.51e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.50e-13  1.14e-13  2.97e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  4.08e-13  1.23e-13 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.46e-14  1.53e-14  1.97e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.16e-13  8.57e-14  1.84e-14 |
 GLSV |   287   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  6.67e-13  4.82e-13 |
 GMSD |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 GODE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-23  3.07e-24  5.12e-25 |
 GRAS |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  5.46e-13  4.55e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.17e-13  5.54e-13  1.20e-13 |
 HOB2 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.46e-13  1.65e-13  1.91e-13 |
 JOZ2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  6.17e-13  4.76e-13 |
 JOZE |   288   246     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-12  5.51e-13  2.11e-13 |
 KARR |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-12  8.52e-13  3.17e-13 |
 KERG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.00e-13  3.26e-13  2.77e-13 |
 KOUC |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.01e-12  6.93e-13  7.41e-13 |
 KOUR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.62e-14  1.82e-14  5.84e-15 |
 MAC1 |   286   240    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-12  6.39e-13  1.80e-13 |
 MAR6 |   288   268     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.54e-12  5.38e-13  2.77e-13 |
 MATE |   287   280     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.28e-13  1.66e-14  1.27e-14 |
 MAW1 |   288   271     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.14e-12  4.91e-13  2.27e-13 |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 MIZU |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-12  4.81e-13  1.62e-13 |
 MKEA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-12  6.14e-13  1.27e-13 |
 MOBS |   286   279     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-11  4.59e-13  2.12e-13 |
 NANO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.64e-12  3.55e-13  1.20e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  9.79e-14  1.74e-14 |
 NYAL |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.95e-13  1.06e-13  2.50e-14 |
 OHI2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.60e-14  5.29e-15  4.81e-15 |
 OUS2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.92e-12  7.60e-13  1.85e-13 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 POVE |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.63e-12  1.20e-12  5.56e-13 |
 QAQ1 |   288   265     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.38e-12  7.54e-13  2.01e-13 |
 REUN |   286   189    54     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-11  2.60e-12  4.34e-13 |
 SANT |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SUTH |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.83e-12  6.10e-13  1.04e-13 |
 TIDB |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.81e-14  1.30e-14  2.67e-15 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  5.07e-13  5.78e-13 |
 TOW2 |   288   284     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-12  3.65e-13  4.33e-13 |
 TRO1 |   287   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-12  4.41e-13  1.83e-13 |
 TSKB |   279     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 USUD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.61e-14  6.97e-15  4.36e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  3.62e-13  1.73e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.41e-14  6.07e-15  2.60e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  2.07e-13  1.20e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BAKO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 HOLB |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-12  2.87e-13  1.39e-13 |
 BRAZ |   288   283     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-12  9.39e-13  3.10e-13 |
 BRST |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.75e-12  5.02e-13  1.53e-13 |
 PADO |   286   232    32     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-11  3.21e-12  3.55e-13 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  3.48e-13  2.36e-13 |
 SAVO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-12  6.98e-13  2.45e-13 |
 KOKV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.92e-14  1.15e-14  2.81e-15 |
 CHTI |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.46e-12  8.24e-13  5.32e-13 |
 ABMF |   279   236    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-12  4.88e-13  1.57e-13 |
 YARR |   269     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 STK2 |   288   279     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.78e-12  7.29e-13  1.23e-13 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MQZG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ZIM2 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  4.43e-13  4.86e-13 |
 FALK |   288   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  6.98e-13  1.29e-13 |
 UNB3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-12  5.30e-13  9.47e-14 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-13  3.58e-13  8.54e-14 |
 REDU |   281   281     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-13  2.87e-13  4.43e-14 |
 CEBR |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.61e-14  5.93e-15  3.04e-15 |
 TSK2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.57e-12  5.68e-13  1.72e-13 |
 PARK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 CHPG |   248   235     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-12  1.07e-12  4.95e-13 |
 FTNA |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HRAG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  2.73e-13  3.15e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  4.08e-13  1.19e-13 |
 ASCG |   288   287     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.87e-12  6.45e-13  4.00e-13 |
 WARK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 CZTG |   222     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 DLF1 |   260   260     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-12  4.57e-13  1.05e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.17e-12  4.30e-12  2.83e-12 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DARW      DARW      WTZR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
