
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2132   Day: 0   MJD: 59168                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2953      1     182    -248   1166   1166      0   2133   2133      0    0.00
 cod |   288     0  30703    264    -246    -732     11     12     10    118    153    101   22.13
 emr |   288     0  22906    545   -1149     560     20     19     20     86     95     80   11.29
 esa |   288     0  30809      0    -369    -292      9     10      9     85     73     90   28.04
 gfz |   288     0  36918    276    -341       8     11     12     11     95     93     96   21.98
 iga |    96     0   2953      0     195    -252     44     44      0    108    108      0    0.00
 igc |   288     0   8104      1   -1083    -613    142    142      0    990    990      0    0.00
 igu |    96     0   2761      0     197    -255    945    945      0   1618   1618      0    0.00
 jpl |   288     0  25016      1  161324     801     14     14     15    104    110    100   16.57
 ngs |    96     0   2953     17      33     -43    831    831      0   1800   1800      0    0.00
 usn |   288     0  29384    294   -1603     326     67     99     48    140    144    139    0.00
 whu |   288     0   8851     10    -605      37     71     71      0    106    106      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 | -1261   181   167   -95  -100    62  -808 -2528   -63 -1058    80   -80 |
    2 | -2943  -146   123    -6    67   104     -   798    31 -2521   -48    52 |
    3 |  -924    56   -25    28  -132  -234 -1087   -15    69  -821    64    45 |
    4 | -1116    97    -3     4  -149   -66  -304     -    62 -1331    15    77 |
    5 | -1639   -69   122  -104    95   -15    16   769    58 -1325    98  -117 |
    6 |   960   109   -72   -27   -78  -188  -984  1291    52   870   129    11 |
    7 | -2513    -2   137   -80    -6    12   336   -29    51 -1908   -21   -61 |
    8 |  2462    61  -112   -33   -97   -76  -188  -415   194  2439   123     7 |
    9 |  1097    74   -20     5   -77  -177  -126  1327     9  1140    47    31 |
   10 |  1630   280   -99    39  -168    91   865   276  -151  1651   136    62 |
   11 |  3248    23    83   -27   -31   -27     -  -178     -  3033  -160     7 |
   12 | -2038    30    17    -2   -53    95  -115   506    21 -1764   -22    12 |
   13 |  1466    61   -88   118   -63   -63   -99 -1215  -153  1794  -207   165 |
   15 | -1179   -35   142   -53   -15    28  -185  -320    61 -1022   160   -17 |
   16 |  2107  -109    51    13    40   160   930   -76    36  2083   142    46 |
   17 |  -900   112   131  -191    93    50   335 -2085   -38 -1152    48  -156 |
   18 | -1719   139  -105   -18   -89   -43  -584 -2001    33 -1741     -    -6 |
   19 |  -488   -89   106   -34   110   101   668   502   -41  -693    -6    29 |
   20 |  1787   -99   108   -16    21    77   169   266    58  2115   109    -5 |
   21 |  1135     X     X   -53     X    22   -44   793    90  1330   -32  -137 |
   22 | -2389  -233    47    37    37    90   232  1325   167 -2408   176    71 |
   23 | -1617   139    -4    -1  -136   -49 -1037 -2313     - -1486   -45    49 |
   24 |   631   235    23   -26  -108    59  -385  1026  -143  1440    87    35 |
   25 |   816   253     8   -97   -41    73   436   553  -125   982   165   -26 |
   26 |  2161   206   -42   -32   -56   -48   435  1168  -118  1734   103    18 |
   27 |   428   142    82  -106    -8    40    79   514   -55   576    49   -74 |
   28 |  3780  -115   -23    55   -25   104  1051  -860   109  1182   -20   100 |
   29 |   748     7    51  -118    93    80   227  3622    32   290    87  -116 |
   30 | -1187   203   -42   -61  -132   -29   568     -    37 -1036   -43    -6 |
   31 | -2078   285    36  -131   -26   -58  -577 -1398  -150 -1789    74  -106 |
   32 |  -167   206  -123   -19  -122  -169  -325 -1113     3   -70    71    41 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     5     -    -4     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ADIS |     -     -     -  -171   218     -     -     -     -     -  -284     - |
 AGGO |     -     -     -    28     -     -     -     -   -48     -     -     - |
 ALBH |     -    49   -96     -     -     -     -     -     -     -  -121     - |
 ALGO |     -    -5    11     -     -     -     -     -     -     -   -85     - |
 AREG |     -    43   -33   -21     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     -   -28     -    48     -     -     -   -44     -   182     - |
 ARTU |     -     -     -    77   -99     -     -     -     -     -   -63     - |
 ARUC |     -     -     -   -44     -     -     -     -    75     -    33     - |
 ASCG |     -     -     -    35     -     -     -     -   -59     -   -64     - |
 BADG |     -     -    75     -     -     -     -     -   -51     -  -105     - |
 BAKE |     -     -     -    47   -60     -     -     -     -     -    19     - |
 BJFS |     -     -   -27     -    14     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -   -50    37     -     -     -    36     -    32     - |
 BOR1 |     -    -7   -26     -     -     -     -     -    27     -    36     - |
 BRST |     -    12     -     -     -     -     -     -   -16     -     -     - |
 BRUX |     -   -21    25     -     8     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -     7     -     -     -     -   -11     -   -28     - |
 CCJ2 |     -     -     -   123  -130     -     -     -   -27     -     -     - |
 CEBR |     -     -   -27    11     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -   -11   -11    19     -     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -     -   -35     -     -     -    47     -     -     - |
 CHPG |     -  -253     -   200     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -     -    16     -     -     -   -21     -   -51     - |
 CHTI |     -     -     -     -   -23     -     -     -    31     -   -94     - |
 CHUR |     -     -   -39     -   -12     -     -     -    42     -     0     - |
 CKIS |     -   -58     -     -     -     -     -     -    77     -     -     - |
 CORD |     -   -77     -     -    78     -     -     -     -     -   -24     - |
 CPVG |     -  -202     -   271     -     -     -     -  -189     -  -313     - |
 CRO1 |     -     -   -32     -    76     -     -     -   -79     -   -32     - |
 DAV1 |     -   -10     -    24   -20     -     -     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -    74   -29     -   -60     -     -     -     -     -    11     - |
 DUBO |     -     1     -     -    -1     -     -     -     -     -   -71     - |
 DYNG |     -  -166     -   131     -     -     -     -     -     -  -137     - |
 FAA1 |     -   -86     -   102   -43     -     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -   -20     -     -   -53     -     -     -    97     -   116     - |
 FALK |     -     -     -   -33     -     -     -     -    57     -    67     - |
 FLIN |     -    29     -    72  -121     -     -     -     -     -     -     - |
 GAMB |     -     -     -    10     -     -     -     -   -17     -  -119     - |
 GLPS |     -    84     -   -45    38     -     -     -   -87     -    -9     - |
 GODE |     -   115    18     -  -125     -     -     -     -     -    11     - |
 GODZ |     -     -   -14     6     -     -     -     -     -     -   -14     - |
 GOL2 |     -     -    86   -35     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    36     -     -   -37     -     -     -     -     -   -47     - |
 GOPE |     -    15     -     -   -15     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAC |     -  -160     -     -     -     -     -     -   214     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -    68     -     -     -   -90     -    20     - |
 HARB |     -   -88     -    22   -28     -     -     -   118     -     -     - |
 HERS |     -    30    29     -   -47     -     -     -     -     -   107     - |
 HOB2 |     -    32    48     -   -57     -     -     -     -     -     -     - |
 HOFN |     -  -122     -     -   122     -     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -   -25     -    13     -     -     -     -     -   -13     - |
 HYDE |     -     -     -     -    72     -     -     -   -95     -   -85     - |
 IENG |     -   -87   -54     -   115     -     -     -     -     -   -86     - |
 INEG |     -     -     -  -385   491     -     -     -     -     -     -     - |
 IQAL |     -     -     -     3     -     -     -     -    -5     -   -60     - |
 IRKM |     -     -    57   -23     -     -     -     -     -     -     5     - |
 JFNG |     -     -     -    -6     -     -     -     -     9     -     -     - |
 KARR |     -  -182     -   103    55     -     -     -     -     -     -     - |
 KAT1 |     -     -  -110    44     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -    46     -   -37     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KITG |     -     -     -     6     -     -     -     -   -10     -    27     - |
 KOKB |     -   107     1     -  -108     -     -     -     -     -   -52     - |
 KOKV |     -     -    15    27   -42     -     -     -     -     -   -86     - |
 KOUG |     -   -20     -     -     -     -     -     -    27     -     -     - |
 KOUR |     -   -12     -    28   -24     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -  -172     -    97   -37     -     -     -   115     -     0     - |
 LHAZ |     -     -     -    -1     1     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   -23     -   -58    94     -     -     -     -     -     -     - |
 MAG0 |     -     -     -     -   -13     -     -     -    18     -    94     - |
 MAL2 |     -   -51     -    67   -34     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -86     -   109   -53     -     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -  -155     -    80     -     -     -     -     -     -     - |
 MAYG |     -  -307     -   203     -     -     -     -    67     -     -     - |
 MCM4 |     -  -316     -     -   318     -     -     -     -     -  -120     - |
 MDO1 |     -     1     -    19     3     -     -     -   -36     -   -74     - |
 MDVJ |     -   111    94     -  -160     -     -     -     -     -    75     - |
 MGUE |     -   -14   -38    26     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     0  -141     -   103     -     -     -   -41     -  -136     - |
 NICO |     -  -116     -     -   117     -     -     -     -     -   -35     - |
 NKLG |     -   -55     -    32     6     -     -     -    11     -   -70     - |
 NLIB |     -     -    68     -   -10     -     -     -   -33     -    19     - |
 NRC1 |     -    -5   -86     -    49     -     -     -     -     -   -86     - |
 NRIL |     -     -     -    31   -39     -     -     -     -     -    92     - |
 NTUS |     -     -     -   -53    68     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -     -     -     -    11     -     -     -   -14     -   -52     - |
 NYA2 |     -   188     -   -48  -129     -     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -58   -65     -    92     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -    51     -   -21   -24     -     -     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    16     -     -     -     -   -27     -    60     - |
 PERT |     -     -     -   -30    38     -     -     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -   114  -145     -     -     -     -     -    15     - |
 PICL |     -     -     -    -4     -     -     -     -     7     -   -34     - |
 POL2 |     -   -81     -     -    81     -     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -     9     -     -   -10     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    41  -133     -    27     -     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -     -    -9     -     -     -     -    15     -     -     - |
 QAQ1 |     -    28     -    17     -     -     -     -   -67     -    28     - |
 REUN |     -     -     -     -   -52     -     -     -    69     -    17     - |
 REYK |     -   -10     -    41   -40     -     -     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -   115     -     -  -116     -     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     1     -     -    -1     -     -     -     0     -     X     - |
 SCH2 |     -    37     -    69  -130     -     -     -     8     -     4     - |
 SCOR |     -     -     -     -   -36     -     -     -    47     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -  -101   129     -     -     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -  -114     -    90     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SFER |     -     -   -72     -    37     -     -     -     -     -     -     - |
 SGOC |     -     -     -   -62    79     -     -     -     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -     -     -    39     -     -     -   -51     -   -95     - |
 SPT0 |     -     -    61     -   -31     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -     -     -    13    36     -     -     -   -70     -   -12     - |
 STHL |     -  -147     -   -14   168     -     -     -    -5     -   -86     - |
 STJO |     -     -   -31     -    46     -     -     -   -43     -    -2     - |
 SUTH |     -   -90     -   -17     -     -     -     -   147     -    48     - |
 SVTL |     -     -    69    41     -     -     -     -  -113     -     -     - |
 THU2 |     -     -    29   -10     -     -     -     -    -4     -   493     - |
 TID1 |     -    23   -44     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -   222   112     -     -     -     -  -333     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -    45   -57     -     -     -     -     -    62     - |
 TLSE |     -   -41     -     -    41     -     -     -     -     -   -31     - |
 TOW2 |     -     5     -    60   -78     -     -     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -     -     X     -    45     -     -     -   -60     -  -575     - |
 TSKB |     -   -12     -     -    12     -     -     -     -     -   238     - |
 TWTF |     -    11    14     -   -18     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    13   -16     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -  -118   151     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -    38     -     -   -38     -     -     -     -     -    24     - |
 USUD |     -     -   -33     -     -     -     -     -    23     -     -     - |
 VILL |     -  -108     -    62    29     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    23    64     -   -56     -     -     -     -     -   139     - |
 WARK |     -     -     0     0     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -     -     -   -67    48     -     -     -    45     -   -37     - |
 WIND |     -    98     -  -215   176     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -   -15     -     8     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -92   -66   113   -13     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZZ |     -    31   -61     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -    38     -     -   -39     -     -     -     -     -     -     - |
 YEL2 |     -   -73     -    40     -     -     -     -    30     -     -     - |
 YELL |     -    -2   -83     -    45     -     -     -     -     -  -133     - |
 YKRO |     -    11     -   -48     -     -     -     -    67     -    68     - |
 YSSK |     -     -     -     1    -1     -     -     -     -     -  -112     - |
 ZAMB |     -    12     -  -124    76     -     -     -    92     -   124     - |
 ZECK |     -     -   -92     -    47     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   371    12    17     8     9    47   104  1255    16   518    94   109 |  288    255
    2 |   570    15    24     9     9   110     -   550    20   608    70    64 |  288    256
    3 |   317    10    13    12     7    40   166   226    15   261    75    38 |  288    192
    4 |   300    10    21     9     9    39   123     -    14   397    43    35 |  288    136
    5 |   600    12    22     6    10    29   146   386    13   541    85    34 |  288    380
    6 |   364    14    18    10     9    44   119   918    15   411    45   107 |  288    238
    7 |   406    10    11     7    13    23    80   345    14   674    54    82 |  288    298
    8 |  2394    16    16    11    19    39    76  1947    19  2320   110    27 |  288   1775
    9 |  1170    11     9    11     9    27   126  1569    14  1053    48    47 |  288    439
   10 |   655    11    18     8    10    19   114   240    14   766   117    29 |  288    185
   11 |  1459    13    21    12    15    41     -   703     -  1438   165   143 |  288    200
   12 |   399    12    19     9     9    40    85   257    12   358    95    33 |  288    374
   13 |   661    15    17    10    10    40    90  1057    11   648   105    23 |  288    340
   15 |   214    14    22     9    11    27    95   176    12   251    75    21 |  288    225
   16 |   733     9    14     9    14    59   162   302    14   590   167    20 |  288    389
   17 |  1292    14    20     9     9    46   105  1291    14  1302   113    39 |  288    452
   18 |   418    14    25    19    22    94   145   992    12   394     -   149 |  288    146
   19 |   397    14    21     9     9    44   111   196    13   425   107    60 |  288    186
   20 |   758    12    18    10    12    36   100   522    12   571   113    35 |  288    487
   21 |   362     X     X     7     X    49   210   339    13   458   202   205 |  211    392
   22 |   375     9    19    11     7    36    94   851    15   358   106    51 |  288    270
   23 |   242     8    21     7    12    20   371  1389     -   240    49    29 |  288    167
   24 |  2344     9    34    10    11    34   176  1729    12  1630    79    58 |  288    958
   25 |   337    11    18     9    10    22   107   431    10   319    74    59 |  288    253
   26 |  1023    10    26    10    13    27    65   467    14  1089   103    35 |  288    244
   27 |   354    10    22    12    19    26    60   275    17   423    95    22 |  288    130
   28 |  4398    13    16     9    13    49   178  1381    15  1362    90    22 |  288    499
   29 |   966    16    24    10    14    28   115  1757    13   754   136    34 |  288    359
   30 |   428    15    14    12    15    55   305     -    15   401    67   127 |  288    265
   31 |   407    18    20    16    20    51   148   585    13   615   102    70 |  288    301
   32 |   205     8    20     8    10    33   105   562    15   237    53    29 |  288    118
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -    15     -    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   2561
 ADIS |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     -    46     - |  288    >>>
 AGGO |     -     -     -    10     -     -     -     -    17     -     -     - |  276   3930
 ALBH |     -     6    12     -     -     -     -     -     -     -    33     - |  288   1724
 ALGO |     -     7    13     -     -     -     -     -     -     -    30     - |  288     29
 AREG |     -    13    17     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3532
 AREQ |     -     -    13     -     8     -     -     -    11     -    22     - |  288   3371
 ARTU |     -     -     -     5     6     -     -     -     -     -    43     - |  288    >>>
 ARUC |     -     -     -     6     -     -     -     -    11     -    18     - |  276   2672
 ASCG |     -     -     -     8     -     -     -     -    14     -    28     - |  288   3511
 BADG |     -     -    12     -     -     -     -     -     8     -    36     - |  288     40
 BAKE |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -    37     - |  288   2918
 BJFS |     -     -    14     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  286   2397
 BOGT |     -     -     -    11    13     -     -     -    12     -   126     - |  288   5212
 BOR1 |     -     9    16     -     -     -     -     -    12     -    23     - |  288   1819
 BRST |     -    13     -     -     -     -     -     -    17     -     -     - |  288   1684
 BRUX |     -    12    20     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 BSHM |     -     -     -     9     -     -     -     -    16     -    68     - |  288   4713
 CCJ2 |     -     -     -    12    15     -     -     -    14     -     -     - |  288   3247
 CEBR |     -     -    24    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     21
 CEDU |     -     -    18    10    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   1329
 CHAN |     -     -     -     -     7     -     -     -     9     -     -     - |  288     52
 CHPG |     -    13     -    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2825
 CHPI |     -     -     -     -    11     -     -     -    15     -    42     - |  288   2175
 CHTI |     -     -     -     -    11     -     -     -    14     -    36     - |  276   3437
 CHUR |     -     -    15     -     8     -     -     -    16     -    37     - |  288   7717
 CKIS |     -    11     -     -     -     -     -     -    15     -     -     - |  288   4791
 CORD |     -    19     -     -    19     -     -     -     -     -    43     - |  288   3343
 CPVG |     -    10     -     8     -     -     -     -    13     -   113     - |  288   4881
 CRO1 |     -     -    23     -    15     -     -     -    12     -    26     - |  288   3800
 DAV1 |     -    17     -    15     8     -     -     -     -     -     -     - |  276   2427
 DRAO |     -     9    24     -    10     -     -     -     -     -    40     - |  288   1635
 DUBO |     -     7     -     -     7     -     -     -     -     -    62     - |  288  23754
 DYNG |     -     6     -     5     -     -     -     -     -     -    50     - |  288   2681
 FAA1 |     -    15     -    15    18     -     -     -     -     -     -     - |  288  17230
 FAIR |     -     8     -     -    11     -     -     -    14     -    21     - |  288   3570
 FALK |     -     -     -     8     -     -     -     -    14     -    64     - |  276   2185
 FLIN |     -     7     -     7     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   1903
 GAMB |     -     -     -    23     -     -     -     -    38     -    64     - |  102   5077
 GLPS |     -     9     -     9    14     -     -     -    12     -    31     - |  288   4920
 GODE |     -    10    23     -    13     -     -     -     -     -    31     - |  288   2408
 GODZ |     -     -    27    11     -     -     -     -     -     -    29     - |  288  43044
 GOL2 |     -     -    23     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     85
 GOLD |     -     7     -     -     7     -     -     -     -     -    21     - |  288     59
 GOPE |     -     6     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 GRAC |     -     8     -     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   3241
 GUAM |     -     -     -     -    18     -     -     -    23     -    60     - |  285   5516
 HARB |     -    14     -     9    11     -     -     -    16     -     -     - |  288   2462
 HERS |     -    16    27     -    22     -     -     -     -     -    40     - |  288     48
 HOB2 |     -    13    23     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    878
 HOFN |     -     6     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2939
 HRAO |     -     -    14     -     7     -     -     -     -     -   103     - |  275     55
 HYDE |     -     -     -     -    12     -     -     -    16     -    28     - |  288   4652
 IENG |     -     7    16     -     9     -     -     -     -     -    47     - |  288     30
 INEG |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -     -     - |  226   4939
 IQAL |     -     -     -     8     -     -     -     -    13     -    49     - |  288   3009
 IRKM |     -     -    17     7     -     -     -     -     -     -    34     - |  288     26
 JFNG |     -     -     -     6     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   2202
 KARR |     -    10     -     9    12     -     -     -     -     -     -     - |  276   5670
 KAT1 |     -     -    29    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  283   2640
 KIRU |     -     7     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2038
 KITG |     -     -     -     5     -     -     -     -     9     -    54     - |  288   2907
 KOKB |     -    13    22     -    17     -     -     -     -     -    26     - |  288    153
 KOKV |     -     -    30    16    17     -     -     -     -     -    33     - |  288    164
 KOUG |     -    11     -     -     -     -     -     -    14     -     -     - |  288   1386
 KOUR |     -    13     -     9    16     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 KRGG |     -    11     -     7    12     -     -     -    16     -    38     - |  288   3825
 LHAZ |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -     -     - |  276   6492
 MAC1 |     -     9     -     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2516
 MAG0 |     -     -     -     -     5     -     -     -     7     -    55     - |  288   6553
 MAL2 |     -    12     -    10    11     -     -     -     -     -     -     - |  288  11102
 MAS1 |     -     8     -     7    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3160
 MATE |     -     -    13     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     86
 MAYG |     -    13     -     9     -     -     -     -    19     -     -     - |  288   4217
 MCM4 |     -    13     -     -    13     -     -     -     -     -    70     - |  288   4025
 MDO1 |     -    11     -     9    10     -     -     -    11     -    20     - |  288   2368
 MDVJ |     -     6    14     -     8     -     -     -     -     -    63     - |  288     25
 MGUE |     -    10    18     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 MKEA |     -    12    19     -    11     -     -     -    14     -    35     - |  288     76
 NICO |     -    11     -     -    11     -     -     -     -     -    26     - |  288   3762
 NKLG |     -    12     -    15    15     -     -     -    21     -    43     - |  288   3174
 NLIB |     -     -    24     -    16     -     -     -    22     -    53     - |  288     29
 NRC1 |     -    12    19     -    13     -     -     -     -     -    64     - |  288     27
 NRIL |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -    40     - |  288   5968
 NTUS |     -     -     -    13    17     -     -     -     -     -     -     - |  279   4870
 NYA1 |     -     -     -     -     9     -     -     -    12     -    55     - |  288   5473
 NYA2 |     -    11     -     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2182
 ONSA |     -     9    14     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 OUS2 |     -    12     -    12    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   3097
 PALM |     -     -     -     9     -     -     -     -    15     -    38     - |  288   3548
 PERT |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3919
 PETS |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -    72     - |  288    >>>
 PICL |     -     -     -     5     -     -     -     -     8     -    28     - |  276   1511
 POL2 |     -     8     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4685
 POTS |     -     8     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4197
 PRDS |     -     8    31     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     69
 PTGG |     -     -     -     9     -     -     -     -    15     -     -     - |  288   1855
 QAQ1 |     -    10     -     7     -     -     -     -    13     -    30     - |  288   1875
 REUN |     -     -     -     -    11     -     -     -    15     -    51     - |  288   2288
 REYK |     -     8     -     8    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   2876
 RIO2 |     -    17     -     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  288   6838
 SANT |     -    11     -     -    10     -     -     -    14     -     X     - |  288   3086
 SCH2 |     -     7     -     7    10     -     -     -    15     -    23     - |  288   4028
 SCOR |     -     -     -     -    10     -     -     -    13     -     -     - |  288   2307
 SCUB |     -     -     -    12    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   5239
 SEYG |     -    15     -    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2403
 SFER |     -     -    16     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 SGOC |     -     -     -    11    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   5651
 SOFI |     -     -     -     -    17     -     -     -    23     -   108     - |  286   6307
 SPT0 |     -     -    27     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  285     22
 SSIA |     -     -     -     9    11     -     -     -    11     -    20     - |  288   5726
 STHL |     -    14     -     8    10     -     -     -    15     -    25     - |  288   4085
 STJO |     -     -    31     -    13     -     -     -    25     -    61     - |  288   4770
 SUTH |     -    15     -     9     -     -     -     -    15     -    37     - |  288   2355
 SVTL |     -     -    21     9     -     -     -     -    13     -     -     - |  288     64
 THU2 |     -     -    11     7     -     -     -     -    12     -    44     - |  288   2693
 TID1 |     -     8    15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 TIDB |     -     -    15     8     -     -     -     -    13     -     -     - |  288     35
 TIXI |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -    30     - |  288    >>>
 TLSE |     -     8     -     -     8     -     -     -     -     -    76     - |  288   4836
 TOW2 |     -    12     -     9    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   1347
 TRO1 |     -     -     X     -    11     -     -     -    15     -    40     - |  288   6836
 TSKB |     -    12     -     -    12     -     -     -     -     -    46     - |  288   2458
 TWTF |     -     8    17     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     31
 UNSA |     -     -     -    11    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   6821
 URUM |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     -     -     - |  287   5907
 USN7 |     -    10     -     -    11     -     -     -     -     -    26     - |  288     64
 USUD |     -     -    25     -     -     -     -     -    17     -     -     - |  288     37
 VILL |     -     8     -     8    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   1670
 WAB2 |     -     9    14     -    11     -     -     -     -     -    35     - |  288     22
 WARK |     -     -    14     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  285   3458
 WHIT |     -     -     -     7    10     -     -     -    11     -    46     - |  288  58294
 WIND |     -    16     -    12    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   4873
 WSRT |     -     -    20     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  286   2238
 WTZR |     -     8    17     7    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 WTZZ |     -     6    11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     21
 XMIS |     -    10     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   5375
 YEL2 |     -     8     -     6     -     -     -     -    11     -     -     - |  288     30
 YELL |     -    14    40     -    10     -     -     -     -     -    19     - |  288     26
 YKRO |     -    13     -    11     -     -     -     -    22     -    63     - |  288   4729
 YSSK |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -    19     - |  288    >>>
 ZAMB |     -     9     -     8    15     -     -     -    17     -    24     - |  288   3990
 ZECK |     -     -    14     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     43
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1166    11    20    10    12    45   142   945    15   832    68    72 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |     21  | 2132-0  2:55:00 |        1563
esa |   CPVG  | 2132-0 13:50:00 |        -717



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   288     0   288     4.06     4.97     1.94     1.94   | 2.28e-14  8.14e-15  5.36e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.05     4.97     4.97     4.97   | 3.20e-14  1.11e-14  4.05e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.04     4.97     0.27     0.27   | 2.53e-14  1.17e-14  4.73e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.13     4.97     4.97     4.97   | 2.55e-14  6.16e-15  3.40e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.55     4.97     3.86     3.86   | 2.34e-14  5.05e-15  2.80e-15 |
 WTZZ |   288   288     0   288     3.96     4.97     3.96     3.96   | 1.96e-14  5.35e-15  3.36e-15 |
 BRUX |   288   282     2   288     3.44     4.97     2.47     2.47   | 5.69e-14  1.05e-14  3.81e-15 |
 MGUE |   288   286     0   288     3.42     4.97     4.97     4.97   | 3.21e-14  7.90e-15  3.75e-15 |
 CEBR |   288   285     1   288     3.67     4.97     2.49     2.49   | 3.86e-14  7.39e-15  2.93e-15 |
 TID1 |   288   286     1   288     3.24     4.94     1.73     1.73   | 3.64e-14  9.01e-15  2.48e-15 |
 SPT0 |   285   285     0   285     3.29     4.90     0.17     0.17   | 3.49e-14  9.98e-15  4.62e-15 |
 HERS |   288   276     5   288     2.73     4.49     4.97     4.97   | 7.78e-14  2.86e-14  3.43e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.71     4.43     0.67     0.67   | 2.94e-14  6.39e-15  4.57e-15 |
 MDVJ |   288   286     1   288     2.68     4.33     4.97     4.97   | 3.64e-14  6.89e-15  1.97e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.64     4.20     4.97     4.97   | 3.59e-14  5.91e-15  5.70e-15 |
 HRAO |   275   272     1   275     2.39     3.63     0.68     0.68   | 7.89e-14  1.61e-14  3.70e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.15     2.78     0.60     0.60   | 4.46e-14  8.77e-15  3.92e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     2.14     2.75     4.97     4.97   | 3.56e-14  7.64e-15  1.73e-15 |
 IRKM |   288   288     0   288     2.06     2.57     0.45     0.45   | 2.67e-14  6.53e-15  2.16e-15 |
 GOLD |   288   285     1   288     2.01     2.44     0.72     0.72   | 4.08e-14  7.29e-15  7.22e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     1.96     2.32     1.46     1.46   | 4.92e-14  7.89e-15  6.92e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     1.95     2.30     0.93     0.93   | 4.36e-14  1.05e-14  6.32e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.83     2.03     2.15     2.15   | 3.83e-14  9.85e-15  2.23e-15 |
 PRDS |   288   285     2   110     1.06     1.79     1.39     1.39   | 4.68e-14  8.31e-15  2.04e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     1.47     1.30     0.22     0.22   | 2.73e-14  6.54e-15  2.50e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.38     1.16     3.58     3.58   | 7.78e-14  9.70e-15  8.98e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     1.19     0.85     0.08     0.08   | 3.28e-14  6.26e-15  3.59e-15 |
 MATE |   288   288     1   101     0.51     0.45     0.27     0.27   | 8.72e-14  1.18e-14  8.95e-15 |
 TIDB |   288   288     1   110     0.41     0.27     0.60     0.60   | 1.11e-13  1.34e-14  4.06e-15 |
 G06  |   288   285     1   288     1.46     0.20     2.46     2.46   | 5.63e-14  2.80e-14  1.52e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     4.93     0.18     4.97     4.97   | 7.45e-14  2.03e-14  1.46e-14 |
 G10  |   288   281     3   288     4.92     0.16     4.97     4.97   | 8.12e-14  3.36e-14  1.57e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     4.92     0.16     4.97     4.97   | 7.62e-14  2.53e-14  1.90e-14 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.47     0.13     1.59     1.59   | 3.53e-14  5.41e-15  4.01e-15 |
 G04  |   288   286     1   288     1.50     0.11     0.42     0.42   | 8.29e-14  2.32e-14  2.30e-14 |
 G09  |   288   286     1   288     1.58     0.09     0.36     0.36   | 7.65e-14  2.16e-14  1.45e-14 |
 G27  |   288   287     0   288     1.96     0.07     0.28     0.28   | 5.80e-14  2.20e-14  1.56e-14 |
 USN7 |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.03     0.03   | 5.18e-14  1.00e-14  8.35e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     1.27     0.03     4.63     4.63   | 8.31e-14  2.31e-14  1.84e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.27     0.02     1.65     1.65   | 7.45e-14  2.11e-14  1.69e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.13     1.13   | 5.84e-13  6.67e-14  1.16e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.05     0.02     1.04     1.04   | 8.37e-14  2.83e-14  1.72e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.73     0.01     0.80     0.80   | 5.21e-14  2.62e-14  2.50e-14 |
 G22  |   288   286     0   288     0.25     0.01     0.92     0.92   | 7.31e-13  6.50e-14  3.29e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.29     0.29   | 6.46e-13  6.60e-14  2.52e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.64     0.64   | 6.93e-13  6.62e-14  5.29e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.92     0.92   | 6.20e-13  5.83e-14  3.10e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.33     0.33   | 6.76e-13  6.45e-14  3.46e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.38     0.38   | 7.43e-13  6.93e-14  1.73e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.17     0.01     1.37     1.37   | 7.31e-13  6.93e-14  5.08e-14 |
 G29  |   288   287     0   288     0.16     0.01     0.11     0.11   | 7.84e-13  7.37e-14  4.55e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.84     0.01     0.24     0.24   | 7.55e-14  3.64e-14  2.30e-14 |
 ALBH |   288   276     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-12  4.26e-13  1.43e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.38e-13  7.49e-13  2.06e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  4.22e-13  1.13e-13 |
 CEDU |   110    99     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.30e-12  6.73e-13         - |
 CHAN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.07e-14  1.18e-14  4.18e-15 |
 DRAO |   288   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.98e-12  4.43e-13  1.36e-13 |
 FLIN |   288   259    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-12  6.53e-13  1.95e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.68e-13  1.04e-13  4.06e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  2.98e-13  2.31e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.78e-13  6.93e-14  1.69e-14 |
 G13  |   288   281     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.93e-13  1.62e-13  3.80e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.41e-13  8.88e-14  6.81e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.22e-13  9.89e-14  3.10e-14 |
 G21  |   211   211     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.39e-12  2.02e-12         - |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  4.37e-13  8.03e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.29e-13  7.12e-14  2.85e-14 |
 G30  |   101   101     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.58e-14  5.49e-14         - |
 HOB2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.63e-13  2.20e-13  1.09e-13 |
 HOFN |   288   263     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-12  6.56e-13  2.89e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-13  2.99e-13  2.01e-13 |
 KOKB |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.37e-14  2.03e-14  7.57e-15 |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 MKEA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-14  7.45e-15  1.32e-14 |
 PERT |   288   279     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.32e-12  9.36e-13  1.60e-13 |
 PICL |   276   269     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-12  6.07e-13  1.09e-13 |
 QAQ1 |   288   184    73     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.03e-11  6.63e-12  9.82e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 SUTH |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-12  5.42e-13  2.39e-13 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-12  3.27e-13  1.60e-13 |
 WSRT |   286   248    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.79e-12  6.20e-13  1.26e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-14  6.61e-15  4.68e-15 |
 BJFS |   286   267     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.13e-12  7.79e-13  1.95e-13 |
 TOW2 |   288   269     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.40e-12  4.08e-13  1.57e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  5.62e-13  4.81e-13 |
 HARB |   110   110     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.04e-13  4.10e-13         - |
 REYK |   288   235    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-11  2.06e-12  4.61e-13 |
 OUS2 |   288   245    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.38e-12  1.53e-12  3.07e-13 |
 BRST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.92e-12  4.73e-13  2.01e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 KOKV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.88e-14  1.60e-14  8.87e-15 |
 SVTL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.34e-14  1.91e-14  9.79e-15 |
 CHTI |   276   276     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.15e-12  7.24e-13  5.01e-13 |
 ABMF |   276   249     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.18e-12  5.89e-13  2.84e-13 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  3.18e-13  1.33e-13 |
 FALK |   276   259     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.68e-12  8.63e-13  1.32e-13 |
 KRGG |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-12  6.52e-13  2.43e-13 |
 SEYG |   286   235    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-11  1.51e-12  3.68e-13 |
 BADG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-14  7.64e-15  1.71e-15 |
 KAT1 |   283     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 WARK |   285     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.37e-13  7.48e-13  1.96e-13 |
 JFNG |   288   263    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-12  1.03e-12  2.45e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-13  3.66e-13  1.71e-13 |
 PTGG |   286   110   119     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.39e-11  7.23e-12  1.14e-12 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.63e-21  4.99e-19  7.66e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     TSKB      TSKB      SANT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
