
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2133   Day: 2   MJD: 59177                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3064      1      53      23   1309   1309      0   2501   2501      0    0.00
 cod |   288     0  31179     78    -493    -331     14     18     13    122    185     82   15.38
 emr |   288     0  21617    322    -813    -784     18     18     17     74     83     67   12.53
 esa |   288     0  29100      0   -1132     717     10     10      9     68     64     70   25.85
 gfz |   288     0  36292    842    -817     760     10     11     10     69     71     69   23.56
 iga |    96     0   3064      4      72      -8     43     43      0    287    287      0    0.00
 igc |   288     0   8293     28   -1063   -2332    109    109      0    769    769      0    0.00
 igu |    96     0   2968     58     174     510    899    899      0   1785   1785      0    0.00
 jpl |   288     0  24909    119  162050     141     11     11     11     74     83     70   22.69
 ngs |    96     0   2968      4    -841    1372   1209   1209      0   2243   2243      0    0.00
 usn |   288     0  27058    329     137   -4100     83    107     68    215    169    234    0.00
 whu |    96     0   3064     23      78     -22     50     50      0    898    898      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  1850   193   159   -33   -35  -214  -407 -1648  -145  1221   193  -933 |
    2 |  -602  -238    23    72    28   314   715  1220    37  -888    87  1245 |
    3 |  -636    91     3   -48   -68  -607  -302  1029    61  -493    76 -1019 |
    4 | -1547   141   -70   -37   -68  -417  -175     -    65 -1567    24  -530 |
    5 | -1766   -70    74   -68    30     4   -80   517    53 -1639   212  -771 |
    6 |  -336   122   -65   -39  -104  -632  -589  1010   107  -193   162 -1052 |
    7 | -1991   -61   142   -27   -36   159   -51  1196    31 -1807    49  -230 |
    8 |  -335   -21   -42    -6   -76   -78   -79   613   123  -799   195    92 |
    9 | -1231    87   -51    -4   -63  -269     1  -332    39  -857    51    -9 |
   10 |  -277   307   -58   -10  -158    95   608   658     -   131    24  -414 |
   11 |  3642   -49    41    46   -40   151     - -2163     -  3292  -141   516 |
   12 | -3025    81    53    62  -112    13  -459   469   -38 -2640   -23  -515 |
   13 |  4994   156   -47    58   -28  -139   -52   922  -117  4284   -55  -241 |
   14 |  3201   321     -   -74  -129  -113     - -6205     -  2730   -60  -754 |
   15 | -1636   -83   175  -107    29    49  -112   407    51 -1391   289  -725 |
   16 |  2346  -149    22   -19    85   449   325   469    22  2216   143   995 |
   17 |  -658    50    75  -148   120   149   104   688   -32  -813    61  -325 |
   18 | -1076   169   -66  -134     X  -341  -519 -1060    75 -1105     -  -819 |
   19 | -1059  -166   124    24    59   282   407  -279   -45 -1171    64  1916 |
   20 |  2324  -178   175   -28    36   190   385    92    18  2478   119  1569 |
   21 |  2330  -254    24    21    29   357   248  1560   102  2453   160  1571 |
   22 | -3543  -269   -22    58    67   334   345   116    59 -3419   170  2059 |
   23 | -1825   203    -3   -82   -82  -227  -238 -1671    42 -1600   -47  -815 |
   24 | -3423   240    90     6   -59   -76  -369 -5387  -157 -1797   184  -747 |
   25 |  1191   282    25    -4   -33   304  -193  1347  -166  1046   241   482 |
   26 |   -50   218   -27     2   -24   -42     -  -745  -100     -    32     0 |
   27 |   936   118    79   -22   -33   104  -232  1021   -64   666    80    32 |
   28 |  4261  -198   -43   105    -2   451   267   287    40  3319    35   794 |
   29 |  -824   -87    33   -20    16   110     3  -303    47  -612   152  -556 |
   30 |  -841   273     8  -114   -48   128    62  1016   -10  -642     3   529 |
   31 |  -722   193    52   -65   -46   -51  -181  1607   -37  -828    55  -616 |
   32 |   576   234  -119   -30  -100  -451   263  -522    46   663    15  -881 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -    70     -   -41     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -     -     -   -40     -     -     -    41     -     -     - |
 AGGO |     -     -     -    64     -     -     -     -   -73     -     -     - |
 ALBH |     -    14   -41     -     -     -     -     -    13     -    41     - |
 ALGO |     -    64   -79     -     -     -     -     -     -     -   -29     - |
 ALIC |     -     -     -   -51    56     -     -     -     -     -     -     - |
 AREG |     -    19   -43    10     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -    -2   -41     -    82     -     -     -   -61     -   148     - |
 ARTU |     -     -     -   101   -48     -     -     -   -65     -   -30     - |
 ARUC |     -     -     -     1     -     -     -     -    -1     -     6     - |
 ASCG |     -     -     -    78     -     -     -     -   -88     -     X     - |
 BADG |     -     -   169     -     -     -     -     -   -93     -  -587     - |
 BAKE |     -     -     -    33  -105     -     -     -    93     -    22     - |
 BJFS |     -     -    19     -   -10     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -   -26    36     -     -     -    -8     -   154     - |
 BOR1 |     -     4    -5     -     -     -     -     -     -     -    43     - |
 BRUX |     -     6    24     -   -17     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -    50     -     -     -     -   -57     -    82     - |
 CCJ2 |     -     -     -    22     X     -     -     -   -25     -     -     - |
 CEBR |     -     -  -102    49     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -   -75   -38    80     -     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -     -   -79     -     -     -    82     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -   -63    11     -     -     -    57     -    32     - |
 CHTI |     -     -     -     -    -6     -     -     -     6     -   -60     - |
 CKIS |     -  -148     -     -     -     -     -     -   100     -     -     - |
 CNMR |     -     -     -    12     -     -     -     -   -14     -   -30     - |
 CORD |     -   -43     -     -    28     -     -     -     -     -    46     - |
 CPVG |     -   -50     -    90     -     -     -     -   -69     -   -29     - |
 CRO1 |     -    32   -92     -    78     -     -     -   -54     -   -91     - |
 DARW |     -   -18     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -    13     -     5   -14     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -    42     -    64  -187     -     -     -    92     -    67     - |
 DRAO |     -    48   -22     -   -19     -     -     -     -     -   -94     - |
 DUBO |     -    45     -     -   -29     -     -     -     -     -    25     - |
 DYNG |     -  -138     -    82     -     -     -     -     -     -  -122     - |
 FAA1 |     -     0     -    82   -90     -     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -     -     -   -65     -     -     -    68     -    69     - |
 FLIN |     -     8     -    -5     X     -     -     -     -     -     -     - |
 FRDN |     -     -     -   -90     -     -     -     -   103     -     -     - |
 GLPS |     -     -     -   -30    51     -     -     -   -21     -    88     - |
 GLSV |     -     -     -     -   123     -     -     -  -128     -     -     - |
 GMSD |     -   -37     -     -     -     -     -     -    25     -   -43     - |
 GOL2 |     -     -    25   -12     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |     -   -19     -     -    13     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -     0     -     -     0     -     -     -     -     -  -870     - |
 GRAZ |     -   -40     -     -    26     -     -     -     -     -    27     - |
 HERS |     -   -10     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   -18    -6     -    15     -     -     -     -     -     -     - |
 HOFN |     -  -152     -     -    99     -     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -  -144     -    54     -     -     -    22     -     0     - |
 IENG |     -   -58   -49     -    70     -     -     -    -7     -    -9     - |
 IISC |     -     -     -     -    20     -     -     -   -21     -    47     - |
 IRKM |     -     -   -20    10     -     -     -     -     -     -   -61     - |
 JFNG |     -     -     -    27     -     -     -     -   -31     -     -     - |
 JPLM |     -     -     -     -   -23     -     -     -    24     -     -     - |
 KAT1 |     -     -    -1     1     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -     -     -   -59     -     -     -    62     -   297     - |
 KIRU |     -    12     -    -7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -    58   -18     -  -167     -     -     -   143     -   -36     - |
 KOKV |     -     -    83    87  -133     -     -     -     -     -    71     - |
 KOUG |     -   -66     -     -     -     -     -     -    44     -     -     - |
 KOUR |     -   -48     -    31    -3     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -  -199     -   169   -56     -     -     -     -     -    20     - |
 LHAZ |     -     -     -   -31    34     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -    20     -   -69    60     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -  -127     -   100   -26     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -53     -    97   -72     -     -     -     -     -     -     - |
 MAYG |     -  -289     -   187     -     -     -     -   -18     -     -     - |
 MCM4 |     -  -132     -     -    86     -     -     -     -     -   143     - |
 MDO1 |     -   -27     -   -16   -21     -     -     -    59     -    -9     - |
 MDVJ |     -   143   101     -  -147     -     -     -     -     -    84     - |
 MGUE |     -   -19   -11    17     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    15    12     -   -17     -     -     -     -     -   -50     - |
 NICO |     -  -124     -     -    81     -     -     -     -     -   -52     - |
 NKLG |     -    -3     -    19    -6     -     -     -   -13     -    34     - |
 NLIB |     -     -    33     -   -59     -     -     -    44     -   -46     - |
 NOVM |     -     -   -30     -    16     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    10   -83     -    38     -     -     -     -     -   -78     - |
 NRIL |     -     -     -   -25     3     -     -     -    25     -   157     - |
 NTUS |     -     -     -  -108   118     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |     -   219     -   -20  -121     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     -    83    88     -     -     -  -182     -  -131     - |
 ONSA |     -   -73   -63     -    81     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -    59     -     -   -38     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -     -    -2     2     -     -     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -    62   -68     -     -     -     -     -     1     - |
 POL2 |     -   -76     -     -   153     -     -     -  -107     -     -     - |
 PRDS |     -    23  -116     -    46     -     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -     -    18     -     -     -     -   -21     -     -     - |
 QAQ1 |     -    45     -   -10     -     -     -     -   -19     -    40     - |
 REUN |     -   -57     -     -    67     -     -     -   -31     -    47     - |
 REYK |     -   -61     -    51   -14     -     -     -     -     -     -     - |
 RGDG |     -   -77     -     -     -     -     -     -    52     -     -     - |
 RIO2 |     -   183     -  -124    17     -     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     6     -     -   -10     -     -     -     6     - -1192     - |
 SCH2 |     -   -27     -    55   -43     -     -     -     -     -   -85     - |
 SCOR |     -     -     -     -    -1     -     -     -     1     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -  -123   135     -     -     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -   -70     -    47     -     -     -     -    -6     -     -     - |
 SFER |     -     -   -63     -    34     -     -     -     -     -     -     - |
 SGOC |     -     -     -   -86    94     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -     -    16     -    -8     -     -     -     -     -     -     - |
 STHL |     -   -95     -    -7    81     -     -     -   -12     -  -116     - |
 STJO |     -   -28   -71     -    57     -     -     -     -     -   -33     - |
 SUTH |     -   -88     -     -     -     -     -     -    60     -    30     - |
 SUTM |     -     -     -  -131   144     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    57   111     -     -     -     -  -152     -     -     - |
 THU2 |     -     -   -44    -7     -     -     -     -    32     -  -113     - |
 TID1 |     -   -16    20     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -    53   -69     -     -     -     -    46     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -    19   -20     -     -     -     -     -   -76     - |
 TLSE |     -  -132     -     -    86     -     -     -     -     -   -99     - |
 TOW2 |     -    -1     -    36   -40     -     -     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -    42     X     -    -9     -     -     -   -19     -  -416     - |
 TSKB |     -   -24     -     -    16     -     -     -     -     -   306     - |
 TWTF |     -   -64    25     -    29     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    13   -14     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -   -97   107     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -   -42     -     -    28     -     -     -     -     -   -89     - |
 USUD |     -     -    21     -     -     -     -     -   -12     -     -     - |
 VILL |     -   -93     -    79   -27     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    15     7     -   -13     -     -     -     -     -    39     - |
 WARK |     -     -   -12     6     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -     -     -   -63    12     -     -     -    72     -   -58     - |
 WIND |     -   136     -   -81     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -    20     -   -11     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -95   -53    91    -5     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZZ |     -    -9    11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -   -22     -     -    14     -     -     -     -     -     -     - |
 YEL2 |     -   -15     -     9     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -    14   -63     -    90     -     -     -   -68     -   -28     - |
 YKRO |     -    20     -    49     -     -     -     -   -67     -    37     - |
 YSSK |     -     -     -   -17    18     -     -     -     -     -  -150     - |
 ZAMB |     -    30     -  -108    74     -     -     -    26     -   110     - |
 ZECK |     -     -  -117     -    62     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   913    26    33    14     8    26    88   980    12  1019    54   114 |  288    305
    2 |   401    27    31     8    14    26   203   677    11   294   108    66 |  288    293
    3 |   290    12    16    10    11    17   147   586    10   298   106    22 |  288    168
    4 |   346    26    13     8    12    28   113     -     8   353    79    33 |  288     91
    5 |   400    22    23    11     9    30    71   341     7   549   105    36 |  288    469
    6 |   390    26    26     9    12    47   103   749    10   459    98   111 |  288    313
    7 |   468    21    12     7    13    60    76  1004    13   963    97    36 |  288    357
    8 |  3818    16    12    11    18    13   100  2359    14  3325   142    24 |  288   1163
    9 |   566     8     9     7     9    22   110   306     9   618    53    25 |  288    158
   10 |  1318    14    11    10    11    73   174   192     -  1344    84    29 |  288    272
   11 |  1709    10    12    16    11    37     -  1102     -  1499    87    87 |  288    345
   12 |   676    15    21     9     9    38    92   213     8   518   151    20 |  288    338
   13 |  1262    12    13     8    17    35   104   288    24  1553    88    32 |  288    299
   14 |  1719    20     -     9    12   108     -  2395     -  1810   140    37 |  264    877
   15 |   648    18    19    11     9    43    82   366     9   553    80    28 |  288    235
   16 |   580    14    27    13    11    48   108   471    15   560   192    40 |  288    408
   17 |   659    10    14    10     9    34    70   375    14   496   122    27 |  288    404
   18 |   402    24    17    10     X    85   216   579    11   322     -    98 |  288    226
   19 |   367     8    16    10    11    40    66   275    10   333   134    37 |  288    197
   20 |   415    11    14    10    11    32    81   278    10   361    96    18 |  288    260
   21 |   990    31    32    11     9    52   111   742    12   888    98    89 |  288    464
   22 |   543    21    16    12     8    21    77   366    10   615    76    32 |  288    367
   23 |   527    11    13    13    13    38    93  1008    12   446    65    27 |  288    210
   24 |  4493    12    23     7     9    26    57  2383     8  3847    63    24 |  288   1728
   25 |   382    19    22    11    13    19   127   667     8   400   106    31 |  288    234
   26 |   370    36    19    11    13    43     -   357    14     -   134    49 |  288    232
   27 |   465    12    11    11    11    18    77   507    13   384   106    20 |  288    174
   28 |  1987    12    11     6    14    39    89   455    13  1637   117    27 |  288    401
   29 |   626    17    14     8    16    46   111   339    13   593   151    28 |  288    369
   30 |   321    10    10     8     7    35    96   592     8   372   101    71 |  288    296
   31 |   936    13    17    11    12    35    66  1609     9   866    87    58 |  288    346
   32 |   453    14    16    12    12    32    87   263     9   434    48    33 |  288    169
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -    14     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   2816
 ABPO |     -     -     -     -    13     -     -     -    13     -     -     - |  288   2181
 AGGO |     -     -     -    11     -     -     -     -    12     -     -     - |  276   5450
 ALBH |     -     8    12     -     -     -     -     -     8     -    37     - |  288   1207
 ALGO |     -    12    14     -     -     -     -     -     -     -    32     - |  288     73
 ALIC |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  276   5261
 AREG |     -     9    13     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2997
 AREQ |     -     9    13     -    11     -     -     -     9     -    44     - |  288   2926
 ARTU |     -     -     -     7     7     -     -     -     8     -    45     - |  288    >>>
 ARUC |     -     -     -     6     -     -     -     -     7     -    44     - |  276   2232
 ASCG |     -     -     -    13     -     -     -     -    15     -     X     - |  286   5638
 BADG |     -     -    28     -     -     -     -     -    15     -    73     - |  288     24
 BAKE |     -     -     -     7     7     -     -     -    13     -    58     - |  288   3057
 BJFS |     -     -    11     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  287   2540
 BOGT |     -     -     -    10    14     -     -     -    16     -    64     - |  288   7386
 BOR1 |     -     5     6     -     -     -     -     -     -     -    67     - |  288   1932
 BRUX |     -     6    10     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     11
 BSHM |     -     -     -     5     -     -     -     -     6     -    43     - |  276   7438
 CCJ2 |     -     -     -    17     X     -     -     -    19     -     -     - |  275   3495
 CEBR |     -     -    25    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     11
 CEDU |     -     -    13     8    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   2102
 CHAN |     -     -     -     -    15     -     -     -    15     -     -     - |  275     67
 CHPI |     -     -     -     9     9     -     -     -    10     -    36     - |  288   2084
 CHTI |     -     -     -     -    12     -     -     -    13     -    65     - |  288   4675
 CKIS |     -    16     -     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   7263
 CNMR |     -     -     -    17     -     -     -     -    19     -    43     - |  288   7150
 CORD |     -    21     -     -    14     -     -     -     -     -    71     - |  287   7669
 CPVG |     -     8     -     9     -     -     -     -     8     -    41     - |  288   3647
 CRO1 |     -    13    23     -    13     -     -     -    12     -   117     - |  288   5271
 DARW |     -    21     -     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  191   4794
 DAV1 |     -    10     -     6    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   2021
 DGAR |     -    17     -    11    15     -     -     -    12     -    63     - |  288   1626
 DRAO |     -     8    14     -     8     -     -     -     -     -    55     - |  288   1164
 DUBO |     -     8     -     -     5     -     -     -     -     -    62     - |  284  26669
 DYNG |     -     7     -     4     -     -     -     -     -     -    43     - |  288   5006
 FAA1 |     -    23     -    13    17     -     -     -     -     -     -     - |  288  15865
 FAIR |     -     -     -     -     7     -     -     -     7     -    34     - |  288   3984
 FLIN |     -     6     -     4     X     -     -     -     -     -     -     - |  288   1795
 FRDN |     -     -     -     8     -     -     -     -     9     -     -     - |  219   2109
 GLPS |     -     -     -     6     9     -     -     -     9     -    55     - |  288   3496
 GLSV |     -     -     -     -     6     -     -     -     7     -     -     - |  288   2676
 GMSD |     -    12     -     -     -     -     -     -     8     -    62     - |  288   2111
 GOL2 |     -     -    12     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     45
 GOPE |     -     6     -     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 GRAS |     -     6     -     -     4     -     -     -     -     -    65     - |  288   3102
 GRAZ |     -     5     -     -     3     -     -     -     -     -   114     - |  288   2467
 HERS |     -     7     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     10
 HOB2 |     -    13    15     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   1178
 HOFN |     -     8     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2378
 HRAO |     -     -    33     -    17     -     -     -    14     -    73     - |  288     52
 IENG |     -     5     9     -     6     -     -     -     8     -    45     - |  288     13
 IISC |     -     -     -     -    11     -     -     -    11     -    44     - |  288   3055
 IRKM |     -     -     7     3     -     -     -     -     -     -    41     - |  288     14
 JFNG |     -     -     -    10     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   2700
 JPLM |     -     -     -     -    11     -     -     -    11     -     -     - |  288   2565
 KAT1 |     -     -    14     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  125   4021
 KERG |     -     -     -     -    10     -     -     -    11     -   117     - |  288   2549
 KIRU |     -     5     -     3     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1958
 KOKB |     -    23    33     -    21     -     -     -    11     -    65     - |  288    239
 KOKV |     -     -    28    13    14     -     -     -     -     -    56     - |  288    257
 KOUG |     -     8     -     -     -     -     -     -     5     -     -     - |  288   1643
 KOUR |     -    12     -     7    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 KRGG |     -    14     -     9    12     -     -     -     -     -    54     - |  288   2865
 LHAZ |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     -     -     - |  276  10386
 MAC1 |     -    14     -     7    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   1820
 MAL2 |     -    11     -     8    12     -     -     -     -     -     -     - |  288  14295
 MAS1 |     -    10     -     6     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2307
 MAYG |     -    12     -    11     -     -     -     -    13     -     -     - |  288   4708
 MCM4 |     -    19     -     -    13     -     -     -     -     -    50     - |  288   4367
 MDO1 |     -     9     -     7    11     -     -     -    11     -    60     - |  288   3004
 MDVJ |     -     7     9     -     7     -     -     -     -     -    58     - |  288     18
 MGUE |     -    16    19    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     31
 MKEA |     -    14    25     -    12     -     -     -     -     -    45     - |  288    129
 NICO |     -     8     -     -     5     -     -     -     -     -    44     - |  288   6651
 NKLG |     -    10     -     9     9     -     -     -     9     -    43     - |  288   2789
 NLIB |     -     -    17     -    16     -     -     -    15     -    54     - |  288     31
 NOVM |     -     -    12     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  283     22
 NRC1 |     -    10    16     -     6     -     -     -     -     -    62     - |  288     14
 NRIL |     -     -     -     8     7     -     -     -     7     -    79     - |  288   5371
 NTUS |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  285   6398
 NYA2 |     -     8     -     5     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2267
 OHI2 |     -     -     -    10    14     -     -     -    11     -   133     - |  288    306
 ONSA |     -     6     6     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     13
 OUS2 |     -    11     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   6363
 PERT |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3132
 PETS |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -    37     - |  288    >>>
 POL2 |     -     8     -     -     7     -     -     -     6     -     -     - |  288   7775
 PRDS |     -    11    26     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     78
 PTGG |     -     -     -    20     -     -     -     -    23     -     -     - |  288   2906
 QAQ1 |     -     7     -     5     -     -     -     -     6     -   106     - |  288   1963
 REUN |     -    12     -     -    11     -     -     -     8     -    65     - |  288   3167
 REYK |     -     9     -     7     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2570
 RGDG |     -    10     -     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   6551
 RIO2 |     -    11     -     8    12     -     -     -     -     -     -     - |  288  10205
 SANT |     -    13     -     -    13     -     -     -     9     -    46     - |  288   3001
 SCH2 |     -     8     -     6     8     -     -     -     -     -    43     - |  288   4157
 SCOR |     -     -     -     -     6     -     -     -     6     -     -     - |  288   2075
 SCUB |     -     -     -    11    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   4806
 SEYG |     -     9     -     7     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   2857
 SFER |     -     -    12     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     32
 SGOC |     -     -     -    12    13     -     -     -     -     -     -     - |  286   5880
 SPT0 |     -     -    10     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     13
 STHL |     -    11     -     8    10     -     -     -    11     -   131     - |  288   6529
 STJO |     -    21    31     -    17     -     -     -     -     -    82     - |  285   3618
 SUTH |     -     8     -     -     -     -     -     -     5     -    99     - |  288   1855
 SUTM |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   5879
 SVTL |     -     -    16     6     -     -     -     -    11     -     -     - |  288    114
 THU2 |     -     -     7     6     -     -     -     -     7     -    73     - |  288   2371
 TID1 |     -    11    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     17
 TIDB |     -     -    15     9     -     -     -     -    12     -     -     - |  288     24
 TIXI |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -    67     - |  288    >>>
 TLSE |     -     7     -     -     4     -     -     -     -     -    61     - |  288   4837
 TOW2 |     -    20     -    13    16     -     -     -     -     -     -     - |  276   3344
 TRO1 |     -     6     X     -     6     -     -     -     7     -    83     - |  288   4520
 TSKB |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -    48     - |  288   3539
 TWTF |     -    12    12     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 UNSA |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   8603
 URUM |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   8858
 USN7 |     -     8     -     -     5     -     -     -     -     -    41     - |  288     26
 USUD |     -     -    17     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  288     44
 VILL |     -     8     -     6     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   1719
 WAB2 |     -    22     8     -    12     -     -     -     -     -    56     - |  238     49
 WARK |     -     -    28    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  274   5833
 WHIT |     -     -     -     8     7     -     -     -    14     -    37     - |  288  95218
 WIND |     -    56     -    33     -     -     -     -     -     -     -     - |  278   4893
 WSRT |     -     -    10     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   1463
 WTZR |     -     6     9     6     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     11
 WTZZ |     -     6     7     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288      7
 XMIS |     -    13     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4673
 YEL2 |     -     6     -     4     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     16
 YELL |     -    20    29     -    19     -     -     -    25     -    55     - |  288     21
 YKRO |     -    11     -    11     -     -     -     -    11     -    99     - |  288   3954
 YSSK |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -    62     - |  288    >>>
 ZAMB |     -    16     -    13    16     -     -     -    15     -   163     - |  288   4560
 ZECK |     -     -    15     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     35
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1309    15    18    10    11    43   109   899    12  1210    83    51 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |     21  | 2133-2 22:45:00 |        -665
gfz |     21  | 2133-2 22:35:00 |       -1270



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     4.04     4.44     1.96     1.96   | 1.47e-14  3.96e-15  3.26e-15 |
 NRC1 |   288   288     1   288     2.98     4.44     4.44     4.44   | 2.34e-14  5.21e-15  2.49e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.73     4.44     0.26     0.26   | 1.84e-14  4.53e-15  2.02e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.19     4.44     0.16     0.16   | 2.08e-14  4.59e-15  1.94e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.06     4.44     4.44     4.44   | 3.15e-14  6.07e-15  1.84e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.50     4.44     3.81     3.81   | 1.97e-14  5.17e-15  2.57e-15 |
 WTZZ |   288   288     0   288     3.87     4.44     3.87     3.87   | 1.85e-14  3.67e-15  2.25e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.37     4.44     2.43     2.43   | 1.68e-14  4.96e-15  2.31e-15 |
 MGUE |   288   282     2   288     3.22     4.44     4.44     4.44   | 4.39e-14  1.30e-14  2.73e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.78     4.44     3.68     3.68   | 5.81e-14  6.72e-15  2.15e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     3.63     4.41     2.43     2.43   | 1.63e-14  3.81e-15  1.89e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.66     4.35     4.44     4.44   | 2.37e-14  6.13e-15  2.05e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     2.63     4.30     4.44     4.44   | 3.64e-14  5.54e-15  1.45e-15 |
 BADG |   288   288     0   275     2.54     4.16     0.62     0.62   | 2.99e-14  4.35e-15  1.95e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.58     4.15     4.44     4.44   | 3.30e-14  5.18e-15  2.81e-15 |
 WAB2 |   238   236     1   238     2.21     3.60     0.56     0.56   | 6.78e-14  1.74e-14  8.66e-15 |
 HRAO |   288   287     1   288     2.37     3.52     0.68     0.68   | 5.24e-14  1.44e-14  2.64e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     2.09     2.73     4.44     4.44   | 3.29e-14  7.27e-15  2.92e-15 |
 IRKM |   288   285     1   288     2.08     2.71     0.45     0.45   | 6.71e-14  6.07e-15  2.50e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.08     2.70     0.70     0.70   | 4.29e-14  1.63e-14  4.82e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.05     2.63     0.57     0.57   | 3.90e-14  8.09e-15  2.83e-15 |
 NLIB |   288   285     1   288     1.94     2.36     1.46     1.46   | 6.67e-14  9.13e-15  3.15e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     1.92     2.31     0.92     0.92   | 4.63e-14  1.08e-14  3.19e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     1.85     2.14     1.83     1.83   | 7.01e-14  1.55e-14  6.11e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.82     2.08     2.14     2.14   | 3.24e-14  8.17e-15  4.67e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     1.49     1.40     0.23     0.23   | 2.58e-14  5.76e-15  2.64e-15 |
 GOL2 |   276   276     0   276     1.29     1.09     2.98     2.98   | 7.43e-14  7.97e-15  3.23e-15 |
 NOVM |   283   280     1   283     1.23     0.96     1.34     1.34   | 8.12e-14  9.55e-15  2.49e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     1.23     0.94     0.08     0.08   | 3.03e-14  6.71e-15  3.19e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     1.13     0.79     1.13     1.13   | 3.49e-14  9.75e-15  6.69e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.08     0.73     1.58     1.58   | 9.97e-14  1.13e-14  1.86e-15 |
 G06  |   288   285     1   288     1.38     0.19     2.33     2.33   | 6.37e-14  3.86e-14  2.15e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     4.42     0.18     4.44     4.44   | 6.71e-14  1.69e-14  1.62e-14 |
 SVTL |   288   288     0   288     0.52     0.17     0.24     0.24   | 2.49e-14  1.93e-14  1.33e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     4.43     0.15     4.44     4.44   | 6.85e-14  3.03e-14  2.79e-14 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.48     0.15     1.65     1.65   | 4.02e-14  5.55e-15  2.03e-15 |
 G04  |   288   287     1   288     1.46     0.10     0.41     0.41   | 7.93e-14  1.79e-14  5.73e-15 |
 TID1 |   288   288     0     6     0.06     0.09     0.04     0.04   | 2.60e-14  6.55e-15  1.45e-15 |
 G09  |   288   281     2   288     1.54     0.09     0.35     0.35   | 8.02e-14  2.21e-14  2.05e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.91     0.07     0.28     0.28   | 6.07e-14  1.93e-14  2.20e-14 |
 USN7 |   288   288     0   288     0.27     0.05     0.03     0.03   | 4.27e-14  7.83e-15  3.08e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     1.43     0.03     4.42     4.42   | 7.84e-14  2.98e-14  1.85e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.28     0.02     1.76     1.76   | 6.48e-14  2.10e-14  2.09e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.26     0.02     3.22     3.22   | 6.30e-14  2.44e-14  3.93e-14 |
 G26  |   288   287     1   288     1.13     0.02     1.04     1.04   | 8.89e-14  3.46e-14  1.67e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.08     1.08   | 5.94e-13  6.49e-14  2.19e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.82     0.01     0.79     0.79   | 5.65e-14  2.43e-14  2.99e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.24     0.01     0.89     0.89   | 8.19e-13  7.82e-14  3.61e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.28     0.28   | 6.43e-13  6.96e-14  3.35e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.61     0.61   | 6.74e-13  6.46e-14  6.37e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.89     0.89   | 7.09e-13  6.79e-14  2.66e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.32     0.32   | 6.78e-13  7.28e-14  3.42e-14 |
 G10  |   288   275     7    86     1.27     0.01     1.32     1.32   | 1.13e-13  2.94e-14  1.68e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.36     0.36   | 7.72e-13  7.87e-14  1.54e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.01     1.30     1.30   | 6.60e-13  5.94e-14  4.22e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.11     0.11   | 7.74e-13  7.89e-14  4.57e-14 |
 G11  |   288   288     0   267     0.14     0.01     0.21     0.21   | 6.20e-13  6.69e-14  2.82e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.91     0.01     0.24     0.24   | 6.39e-14  3.92e-14  2.07e-14 |
 ABPO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-12  7.72e-13  1.82e-13 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.83e-13  1.62e-13  1.50e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.46e-13  6.99e-13  1.91e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  3.97e-13  7.20e-14 |
 CHAN |   275   275     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.65e-14  1.24e-14  5.72e-15 |
 CHPI |   288   247     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  8.08e-13  1.46e-13 |
 DARW |   191   191     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  4.12e-13         - |
 DGAR |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-12  5.29e-13  1.47e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.15e-13  1.86e-13  1.49e-13 |
 FLIN |   288   281     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-12  4.14e-13  2.04e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.95e-13  8.75e-14  5.82e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  2.18e-13  6.42e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.43e-13  6.29e-14  1.63e-14 |
 G14  |   264   264     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.04e-14  3.14e-14  2.12e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.02e-13  9.78e-14  4.18e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.41e-13  1.05e-13  2.09e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  1.52e-13  4.93e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  3.73e-13  1.39e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.94e-13  7.45e-14  5.35e-14 |
 GLSV |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  6.43e-13  3.54e-13 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.94e-13  2.34e-13  9.21e-14 |
 HOFN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-13  2.88e-13  1.03e-13 |
 MAC1 |   288   263     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-12  5.75e-13  1.88e-13 |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 MKEA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.72e-14  9.07e-15  1.30e-14 |
 PERT |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.37e-12  6.03e-13  2.70e-13 |
 QAQ1 |   288   231    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.49e-12  8.10e-13  1.93e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  3.66e-13  2.53e-13 |
 WSRT |   288   236    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-11  1.52e-12  2.92e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-14  3.67e-15  2.17e-15 |
 BJFS |   287   215    38     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.33e-11  4.57e-12  8.76e-13 |
 TOW2 |   276   273     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.75e-12  3.63e-13  4.74e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-12  6.69e-13  3.52e-13 |
 GRAS |   288   286     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-12  6.44e-13  4.58e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 KERG |   288   245    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.70e-12  1.04e-12  2.08e-13 |
 OUS2 |   288   240    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-11  2.77e-12  4.81e-13 |
 CHTI |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.75e-12  6.91e-13  2.63e-13 |
 ABMF |   276   251     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-12  6.11e-13  3.23e-13 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TRO1 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  3.95e-13  3.09e-13 |
 KRGG |   288   267     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-12  1.05e-12  2.46e-13 |
 KAT1 |   125     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24         - |
 WARK |   274     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.48e-13  6.96e-13  1.84e-13 |
 JFNG |   288   254    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-12  7.82e-13  2.76e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.83e-13  3.76e-13  1.17e-13 |
 RGDG |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  6.04e-13  8.09e-13 |
 PTGG |   288   244    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.77e-12  6.51e-13  2.24e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.91e-21  3.04e-19  4.54e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     TSKB      TSKB      SUTH |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
