
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2133   Day: 4   MJD: 59179                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3072      0      22     -19    695    695      0   1912   1912      0    0.00
 cod |   288     0  32536    993    -510    -364     17     22     14    121    180     89   13.56
 emr |   288     0  22116    319   -1311    -286     14     14     15     66     70     63   18.42
 esa |   288     0  30333    560   -1042     963      9     11      8     64     73     59   29.50
 gfz |   288     0  38658    866    -334      25     12     13     12     76     91     71   21.45
 iga |    96     0   3072      0      22     -19     36     36      0     88     88      0    0.00
 igc |   288     0   8606      4   -1909    1346    168    168      0    933    933      0    0.00
 igu |    96     0   2976     57     -25     791    846    846      0   1650   1650      0    0.00
 jpl |   288     0  24938     13  161924    -254     14     16     14     88    109     75   17.07
 ngs |    96     0   3072      0      22     -19    711    711      0   1788   1788      0    0.00
 usn |   288     0  29208     23   -1412    -570     81    113     64    221    167    240    0.00
 whu |    96     0   3072     34      17     -17     55     55      0     94     94      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -415   179    98   -82    -7     4  -735 -1856   -97  -463   185   -99 |
    2 | -1286  -134    11    80   -26    66   779  1422   -20 -1562   129   122 |
    3 |   227    14     6    15  -110  -206  -351   856    94   254     3    48 |
    4 | -1377   121    -3    13  -168   -12   -24     -    96 -1557   -40    72 |
    5 |  -621   -99    92   -75    45   -16    87  1537    50  -616   203  -118 |
    6 |  1466    77   -40    12  -108  -115  -936  1418    96  1072   112   -18 |
    7 | -1372   -67   177   -64   -46    33   124 -1040    31 -1289    52   -83 |
    8 |  1830    -1     5    -2   -91    -3    40  -549   112  1362   113    43 |
    9 | -1748   145     5    23  -126  -124  -302  -571    -1 -1184   -34    44 |
   10 |  2749   245    11    90  -151    85   694   921  -171  2302    76   103 |
   11 |  2123     X    53   -26   -10    13     - -3688     -  2219   -99    31 |
   12 | -2536    43    20    57   -83    49  -185   340   -49 -2224    85    56 |
   13 |  1882   155   -56    87   -40   -61    62  -593  -162  1906   -58    87 |
   14 | -1119   376   -41   -84   -87     6     - -5025     - -1174   -25    17 |
   15 | -1053  -118   115   -96    82    -7   -75    -1    34  -910   238   -95 |
   16 |  1392  -106    12    -6    78   152   664    86   -17  1403    70    25 |
   17 | -2413   171    92  -225   170    21   179  -827   -59 -2005   176  -191 |
   18 | -1820   112  -119   -54     X   -86 -1004 -1685   133 -1878     -   -67 |
   19 |  -698  -121    19   -18   152    46   449   847   -85  -804   128    27 |
   20 |  2476  -182    56   -41    96   -41   460  -282    33  2615    29   -20 |
   21 |   737     X   -94   -16    -7    31   138   307   127   774   -34     5 |
   22 |  -966  -264   -44    54    34    20    24  2019   119 -1239    69    72 |
   23 |  -802   197    -7   -57  -129   -33  -651 -1737   112  -868   -97    -7 |
   24 |  2481   196    51   -18     9    -1  -287  1946  -191  2041   145    16 |
   25 |   787   312     9   -25   -62   129   188  1008  -138   896   234    24 |
   26 |   167   239     8   -35   -41   -38   238   -37   -86   250    60    13 |
   27 |   343   171   110   -77   -29    18   184  1017   -87   389    90   -60 |
   28 |  4451  -104   -91    75     4   146   141  2056    46  4126   -12    96 |
   29 | -2843  -127   -40   -46   104    97   137    72    93 -2124   209   -62 |
   30 | -1742   268    64  -135   -52    39    71   497    17 -1507    41   -98 |
   31 | -1627   186    20   -94    37   -69  -376 -1042   -55 -1573    26   -75 |
   32 |  1318   197   -80    -3  -105  -149    25  -427    68  1363    -8    65 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -    38     -   -18     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -     -     -   -26     -     -     -    33     -     -     - |
 AGGO |     -     -     -    15     -     -     -     -   -25     -     -     - |
 ALBH |     -    83   -61     -     -     -     -     -     -     -   -66     - |
 ALGO |     -    35   -26     -     -     -     -     -     -     -   124     - |
 ALIC |     -  -123     -     -    78     -     -     -     -     -     -     - |
 AREG |     -    30   -49    17     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -    47   -20     -    26     -     -     -   -49     -   230     - |
 ARTU |     -     -     -    45   -48     -     -     -   -18     -   -35     - |
 ARUC |     -     -     -   -28     -     -     -     -    48     -    59     - |
 BADG |     -     -    88     -     -     -     -     -   -95     -  -796     - |
 BAKE |     -     -     -    58   -79     -     -     -     -     -    25     - |
 BJFS |     -     -   -13     -    11     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -    28     -   -39    52     -     -     -   -20     -   100     - |
 BOR1 |     -     0     0     -     -     -     -     -     -     -   -22     - |
 BRST |     -   -11     -     -     -     -     -     -     9     -     -     - |
 BRUX |     -     2     9     -    -9     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -    30     -     -     -     -   -53     -   -16     - |
 CAS1 |     -    19     -     -   -12     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -   130   -76     -     -     -  -123     -     -     - |
 CEBR |     -     -   -24    15     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -    20   -15     X     X     -     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -     -    81     -     -     -  -101     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -   -17    32     -     -     -   -12     -   -35     - |
 CHTI |     -     -     -     -   -47     -     -     -    59     -    20     - |
 CHUR |     -     -     -     -   102     -     -     -  -129     -  -251     - |
 CKIS |     -   -39     -     -     -     -     -     -    31     -     -     - |
 CORD |     -   -82     -     -    52     -     -     -     -     -  -128     - |
 CPVG |     -  -103     -    47     -     -     -     -     -     -   -76     - |
 CRO1 |     -    20   -96     -    85     -     -     -   -22     -    12     - |
 DARW |     -  -186     -    23    82     -     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -   -46     -    39   -25     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     2     -    41  -142     -     -     -   107     -    96     - |
 DLF1 |     -   -28     -     -     -     -     -     -    22     -     -     - |
 DRAO |     -   117   -26     -   -52     -     -     -     -     -    35     - |
 DUBO |     -    11     -     -    -7     -     -     -     -     -   -59     - |
 DYNG |     -  -149     -    68     -     -     -     -     -     -   -81     - |
 FAA1 |     -  -119     -   124   -93     -     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -   -40     -     -   -27     -     -     -    66     -   -22     - |
 FLIN |     -    85     -    74  -155     -     -     -     -     -     -     - |
 GAMB |     -     -     -    15     -     -     -     -   -27     -  -109     - |
 GLPS |     -    33     -   -34    57     -     -     -   -39     -   -26     - |
 GLSV |     -     -     -     -    13     -     -     -   -16     -     -     - |
 GMSD |     -     4     -     -     -     -     -     -    -3     -   -33     - |
 GOL2 |     -     -   129   -80     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -   -12     -     -     8     -     -     -     -     -  -155     - |
 GOPE |     -   -97     -     -    61     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -   -13     -     -    33     -     -     -   -30     -  -959     - |
 GRAZ |     -   -53     -     -    34     -     -     -     -     -   -22     - |
 GUAM |     -    89     -     -     7     -     -     -   -66     -    43     - |
 GUAT |     -     -     -     -   -55     -     -     -    69     -    37     - |
 HARB |     -   -96     -     9    -4     -     -     -    65     -     -     - |
 HERS |     -     4    84     -   -75     -     -     -     -     -   100     - |
 HOB2 |     -   -66   -41     -    77     -     -     -     -     -     -     - |
 HOFN |     -  -151     -     -    96     -     -     -     -     -     -     - |
 HOLB |     -    96     -   -44     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -  -110     -    95     -     -     -     -     -   117     - |
 IENG |     -   -63   -24     -    60     -     -     -     -     -    -3     - |
 IISC |     -    68     -     -   -99     -     -     -    71     -   159     - |
 INEG |     -     -     -   -38    53     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKM |     -     -    44   -27     -     -     -     -     -     -    -9     - |
 JFNG |     -   -56     -    77     -     -     -     -   -89     -     -     - |
 KARR |     -  -116     -    90   -53     -     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -    21     -     -   -13     -     -     -     -     -   232     - |
 KIRU |     -    -6     -     3     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -   161    10     -  -111     -     -     -     -     -   -26     - |
 KOKV |     -     -   -11    81  -102     -     -     -     -     -  -110     - |
 KOUG |     -   -76     -     -     -     -     -     -    60     -     -     - |
 KOUR |     -  -114     -    60   -11     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -  -172     -    71   -43     -     -     -    69     -    19     - |
 MAC1 |     -   -53     -   -57   116     -     -     -     -     -     -     - |
 MAG0 |     -     -     -     -    15     -     -     -   -19     -    46     - |
 MAL2 |     -   -48     -    45   -31     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -86     -    85   -62     -     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -    47     -     -   -30     -     -     -     -     -     -     - |
 MAYG |     -  -238     -   148     -     -     -     -   -67     -     -     - |
 MCM4 |     -  -193     -     -   122     -     -     -     -     -  -229     - |
 MDO1 |     -   -26     -    31   -21     -     -     -    -6     -  -120     - |
 MDVJ |     -     X   123     -  -106     -     -     -     -     -   213     - |
 MGUE |     -   -14   -56    42     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    57   -28     -   -30     -     -     -    23     -   -64     - |
 NICO |     -  -122     -     -    77     -     -     -     -     -   -60     - |
 NKLG |     -   -45     -    52   -47     -     -     -     -     -    -2     - |
 NLIB |     -     -    51     -   -54     -     -     -    13     -     8     - |
 NOVM |     -     -   -84     -    72     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    -6  -117     -   105     -     -     -     -     -   -83     - |
 NRIL |     -     -     -    47   -18     -     -     -   -59     -   -50     - |
 NTUS |     -     -     -   -41    56     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -   -76     -     -    48     -     -     -     -     -   220     - |
 NYA2 |     -   214     -   -25  -101     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -  -212     -    45    73     -     -     -     -     -  -163     - |
 ONSA |     -   -75   -64     -   102     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -    22     -     2   -17     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -   -98     -    -8    73     -     -     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -    88  -120     -     -     -     -     -   -43     - |
 PICL |     -     -     -     0     -     -     -     -     0     -   -74     - |
 POL2 |     -   -83     -     -    98     -     -     -   -56     -     -     - |
 POTS |     -    29     -     -   -18     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    49   -42     -     5     -     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -   -44    89     X   -48     -     -     -     -     -    27     - |
 PTGG |     -     -     -     9     -     -     -     -   -15     -     -     - |
 QAQ1 |     -    21     -   -28     -     -     -     -    32     -    81     - |
 REUN |     -   -54     -     -     X     -     -     -    43     -   109     - |
 REYK |     -   -66     -    12    26     -     -     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -   -70    97     -     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -     -   -24     -     -     -    30     -  -754     - |
 SCH2 |     -     -     -    73  -123     -     -     -    28     -   -12     - |
 SCUB |     -     -     -  -112   155     -     -     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -     -     -    -7     -     -     -     -    12     -     -     - |
 SFER |     -     -   -88     -    75     -     -     -     -     -     -     - |
 SGOC |     -     -     -   -31    43     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -     -    29     -   -25     -     -     -     -     -     -     - |
 STHL |     -     -     -   -64    98     -     -     -   -17     -  -177     - |
 STJO |     -     -   -63     -    54     -     -     -     -     -     0     - |
 SUTH |     -     -     -   -34     -     -     -     -    59     -    19     - |
 SVTL |     -     -   103     6     -     -     -     -  -121     -     -     - |
 THU2 |     -     -   -25   -28     -     -     -     -    74     -   815     - |
 TIDB |     -     -    62   -96     -     -     -     -    93     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -    20   -27     -     -     -     -     -    15     - |
 TLSE |     -  -120     -     -    76     -     -     -     -     -   -96     - |
 TOW2 |     -     -     -    62   -86     -     -     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -    18     X     -    13     -     -     -   -29     -  -438     - |
 TSKB |     -     2     -     -    -1     -     -     -     -     -   272     - |
 TWTF |     -     -   -12     -    11     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -     1    -2     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -   -68    94     -     -     -     -     -     -     - |
 USN7 |     -    14     -     -    -9     -     -     -     -     -     9     - |
 USUD |     -     -    33     -     -     -     -     -   -36     -     -     - |
 VALD |     -     -     -    36     -     -     -     -   -62     -     -     - |
 VILL |     -     -     -    55   -75     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    69     1     -   -45     -     -     -     -     -    77     - |
 WARK |     -     -   -75    47     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -15     -   -11    51     -     -     -   -32     -   -86     - |
 WIND |     -     -     -  -144   197     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -    -6     -     5     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -     -   -60    59   -26     -     -     -     -     -     -     - |
 YEBE |     -     -   -22     -     -     -     -     -    24     -   -96     - |
 YEL2 |     -   -90     -    60     -     -     -     -   -32     -     -     - |
 YELL |     -   -21   -40     -    48     -     -     -     -     -   -86     - |
 YKRO |     -     -     -   -24     -     -     -     -    42     -   154     - |
 YSSK |     -     -     -    -8    10     -     -     -     -     -   -23     - |
 ZAMB |     -     -     -   -73    28     -     -     -    92     -    92     - |
 ZECK |     -     -   -43     -    37     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   366    14    12    11    12    36   105  1138    13   438    62   139 |  288    335
    2 |   273    44    15    13    13    51   197   578    16   296   224    45 |  288    188
    3 |   524    16    12     6    10    22   144   530    16   449    56    24 |  288    335
    4 |   451    22    12    10    13    23   133     -    16   523    90    27 |  288    100
    5 |   980    35    18    13     7    25   114   689    13   732    94    49 |  288    381
    6 |   412    22    12    13    12    30   124   844    16   399    71   146 |  288    233
    7 |  1147    17    10     8    10    35   142  1039    21   866   140    33 |  288    420
    8 |  1520    18     8     8     8    34    96  1478    16  1849    98    18 |  288   1016
    9 |   919    11    12     6    15    25   106   343    17   924    54    33 |  288    138
   10 |   498    18    13    18    16    18   125   464    14   513    54    37 |  288    191
   11 |   856     X    12    11    11    39     -  1519     -   925   147    66 |  288    496
   12 |   486    26    17    12    15    41    89   262    15   439   116    33 |  288    337
   13 |   481    16    10    10    13    19   106   280    12   593    82    38 |  288    298
   14 |   279    29    42    19    13    55     -  2522     -   270   119    52 |  288   1070
   15 |   259    13     8     9    13    22   136   164    11   267   100    29 |  288    176
   16 |   516    23     9     8    21    47   242   335    25   492   120    53 |  288    464
   17 |   861    19     9    10     9    31    77   725    16   974   115    35 |  288    433
   18 |   602    23    19     9     X    68   231  1062    18   607     -   114 |  288    228
   19 |   241    18     8    10    11    31   153   321    13   240   131    36 |  288    185
   20 |   304    32    15    10    16    29   101   223    17   264    74    21 |  288    222
   21 |   415     X    11    19    19    82   215   380    16   453   193    82 |  288    398
   22 |   453    18     9     9     7    23   290   961    12   424    83    48 |  288    371
   23 |   272    27    16    10    15    36   383  1165    19   380    87    33 |  288    157
   24 |  1224    23    16     8    16    22   126  1871    13  1492    66    36 |  288   1489
   25 |   313    32    14    11    18    25   122   517    14   362   118    56 |  288    236
   26 |   452    25    11     9    22    36   103   377    14   410   153    37 |  288    225
   27 |   379    21    11    13    14    14    87   390    18   369    85    18 |  288    191
   28 |   730    16    18    12     7    31   171  1148    21   694    95    26 |  288    302
   29 |  1550    17    20    10    15    44   204   313    19  1395   217    40 |  288    337
   30 |   439    11    11     8    10    26   104   274    18   460    93    59 |  288    251
   31 |   610    13    10    12    14    24   131   579    13   699    76    34 |  288    255
   32 |   592    10    11    10    13    22   255   299    15   283    64    45 |  288     94
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -    11     -     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   3493
 ABPO |     -     -     -     -    10     -     -     -    12     -     -     - |  288   2186
 AGGO |     -     -     -    10     -     -     -     -    17     -     -     - |  260   7728
 ALBH |     -     9     7     -     -     -     -     -     -     -    21     - |  277   2397
 ALGO |     -    12     9     -     -     -     -     -     -     -    23     - |  288     52
 ALIC |     -    17     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  276   7276
 AREG |     -     9    16    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1693
 AREQ |     -     8    12     -    10     -     -     -    15     -    23     - |  288   1708
 ARTU |     -     -     -     4     5     -     -     -     9     -    21     - |  288    >>>
 ARUC |     -     -     -     5     -     -     -     -     8     -    23     - |  276   2347
 BADG |     -     -    16     -     -     -     -     -    17     -    42     - |  288     80
 BAKE |     -     -     -     4     6     -     -     -     -     -    39     - |  288   2867
 BJFS |     -     -     9     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2909
 BOGT |     -    11     -     9    15     -     -     -    16     -    27     - |  288   9119
 BOR1 |     -     9     7     -     -     -     -     -     -     -    15     - |  288   1480
 BRST |     -     6     -     -     -     -     -     -     5     -     -     - |  288   1512
 BRUX |     -     8    10     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 BSHM |     -     -     -     7     -     -     -     -    13     -    45     - |  276   7237
 CAS1 |     -     7     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -    16    20     -     -     -    20     -     -     - |  288   3496
 CEBR |     -     -    19    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     15
 CEDU |     -    11     8     X     X     -     -     -     -     -     -     - |  285   3196
 CHAN |     -     -     -     -     9     -     -     -    11     -     -     - |  288     40
 CHPI |     -     -     -    13    20     -     -     -    18     -    37     - |  288   2340
 CHTI |     -     -     -     -    17     -     -     -    21     -    48     - |  288   5841
 CHUR |     -     -     -     -    11     -     -     -    14     -    27     - |  164 239601
 CKIS |     -    18     -     -     -     -     -     -    14     -     -     - |  288   6052
 CORD |     -    18     -     -    12     -     -     -     -     -    59     - |  288   7877
 CPVG |     -    11     -     5     -     -     -     -     -     -    24     - |  288   5080
 CRO1 |     -    14    22     -    19     -     -     -    20     -    29     - |  288   5959
 DARW |     -    32     -    16    23     -     -     -     -     -     -     - |  288   4144
 DAV1 |     -    10     -     8     8     -     -     -     -     -     -     - |  276   2058
 DGAR |     -    17     -    11    19     -     -     -    11     -    35     - |  288   2191
 DLF1 |     -     8     -     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   1544
 DRAO |     -     7     9     -     9     -     -     -     -     -    32     - |  288   4005
 DUBO |     -     8     -     -     5     -     -     -     -     -    31     - |  288   6857
 DYNG |     -     9     -     4     -     -     -     -     -     -    30     - |  288   5049
 FAA1 |     -    28     -    17    18     -     -     -     -     -     -     - |  288  19086
 FAIR |     -    10     -     -     9     -     -     -    10     -    13     - |  288   4805
 FLIN |     -     9     -     4     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2271
 GAMB |     -     -     -    11     -     -     -     -    19     -    58     - |  129   1951
 GLPS |     -    11     -     6    11     -     -     -    12     -    16     - |  288   4559
 GLSV |     -     -     -     -     7     -     -     -     9     -     -     - |  288   2865
 GMSD |     -    12     -     -     -     -     -     -    10     -    29     - |  288   2059
 GOL2 |     -     -     9     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     52
 GOLD |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -    40     - |  288     59
 GOPE |     -     8     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     34
 GRAS |     -     7     -     -     7     -     -     -     8     -    37     - |  288   3460
 GRAZ |     -    11     -     -     7     -     -     -     -     -    52     - |  276   3438
 GUAM |     -    42     -     -    36     -     -     -    27     -   172     - |  279   5426
 GUAT |     -     -     -     -    10     -     -     -    13     -    23     - |  288   2991
 HARB |     -    14     -    10    14     -     -     -    11     -     -     - |  288   1733
 HERS |     -     9     8     -     7     -     -     -     -     -    24     - |  288     11
 HOB2 |     -    15    28     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   2408
 HOFN |     -    12     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   5494
 HOLB |     -    10     -     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3306
 HRAO |     -     -    18     -    15     -     -     -     -     -    35     - |  287     56
 IENG |     -    10     8     -     6     -     -     -     -     -    29     - |  288     12
 IISC |     -    17     -     -    17     -     -     -    16     -    44     - |  288   3209
 INEG |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -     -     - |  276   6797
 IRKM |     -     -     8     5     -     -     -     -     -     -    23     - |  288     27
 JFNG |     -    14     -     6     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   2135
 KARR |     -    18     -     9    11     -     -     -     -     -     -     - |  276   4399
 KERG |     -    17     -     -    10     -     -     -     -     -    74     - |  288   1856
 KIRU |     -     9     -     4     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4753
 KOKB |     -    14    17     -    15     -     -     -     -     -    43     - |  288    151
 KOKV |     -     -    18    10    16     -     -     -     -     -    59     - |  288    165
 KOUG |     -    11     -     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   1911
 KOUR |     -    15     -    12    18     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 KRGG |     -    13     -     9    18     -     -     -    17     -    92     - |  288   2232
 MAC1 |     -    35     -    18    31     -     -     -     -     -     -     - |  276   2270
 MAG0 |     -     -     -     -    10     -     -     -    13     -    26     - |  288   6054
 MAL2 |     -    13     -     9    12     -     -     -     -     -     -     - |  288  14532
 MAS1 |     -    14     -    10    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   3079
 MAW1 |     -     7     -     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   2177
 MAYG |     -    17     -    10     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   6481
 MCM4 |     -    22     -     -    14     -     -     -     -     -    44     - |  246   3902
 MDO1 |     -     9     -     6    10     -     -     -    13     -    44     - |  288   2245
 MDVJ |     -     X    11     -    10     -     -     -     -     -   324     - |  285     96
 MGUE |     -    14    27    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 MKEA |     -     8    11     -    14     -     -     -    13     -    47     - |  288     68
 NICO |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     -    44     - |  288   7597
 NKLG |     -    20     -    16    20     -     -     -     -     -    42     - |  276   2951
 NLIB |     -     -    16     -    14     -     -     -    14     -    33     - |  288     31
 NOVM |     -     -    23     -    20     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 NRC1 |     -    11    16     -    14     -     -     -     -     -    29     - |  288     20
 NRIL |     -     -     -     5     8     -     -     -    10     -    18     - |  288   5997
 NTUS |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     -     -     - |  285   5237
 NYA1 |     -     7     -     -     4     -     -     -     -     -    33     - |  204   6013
 NYA2 |     -     6     -     5     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2005
 OHI2 |     -    10     -     7     9     -     -     -     -     -    53     - |  288    164
 ONSA |     -     9    10     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 OUS2 |     -    14     -     9    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   9377
 PERT |     -    17     -     9    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   3883
 PETS |     -     -     -     9    12     -     -     -     -     -    45     - |  288    >>>
 PICL |     -     -     -     5     -     -     -     -     9     -    22     - |  288   2294
 POL2 |     -    15     -     -     9     -     -     -     9     -     -     - |  288   8193
 POTS |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   6764
 PRDS |     -     8    22     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     43
 PTBB |     -    11    16     X    10     -     -     -     -     -    21     - |  288     17
 PTGG |     -     -     -     8     -     -     -     -    13     -     -     - |  288   2410
 QAQ1 |     -     9     -     6     -     -     -     -     8     -    39     - |  288   2140
 REUN |     -    48     -     -     X     -     -     -    38     -   117     - |  244   3759
 REYK |     -    12     -     8    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   5117
 RIO2 |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     -     -     - |  288  12257
 SANT |     -     -     -     -    10     -     -     -    13     -   141     - |  288   2987
 SCH2 |     -     -     -     5    10     -     -     -    11     -    37     - |  288   3708
 SCUB |     -     -     -    10    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   5883
 SEYG |     -     -     -     8     -     -     -     -    14     -     -     - |  288   3280
 SFER |     -     -    11     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    169
 SGOC |     -     -     -    11    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   4971
 SPT0 |     -     -    10     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     13
 STHL |     -     -     -     6    11     -     -     -    12     -    52     - |  288   5028
 STJO |     -     -    17     -    15     -     -     -     -     -    20     - |  288   4370
 SUTH |     -     -     -     6     -     -     -     -    10     -    22     - |  276   1859
 SVTL |     -     -    14     6     -     -     -     -    12     -     -     - |  288     24
 THU2 |     -     -    10     5     -     -     -     -    11     -    86     - |  288   2455
 TIDB |     -     -    21    11     -     -     -     -    15     -     -     - |  288     49
 TIXI |     -     -     -     7    10     -     -     -     -     -    50     - |  288    >>>
 TLSE |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -    20     - |  288   5587
 TOW2 |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     -     -     - |  240   4822
 TRO1 |     -    21     X     -    10     -     -     -    13     -   172     - |  284   1676
 TSKB |     -    11     -     -     7     -     -     -     -     -    84     - |  288   3737
 TWTF |     -     -    16     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     71
 UNSA |     -     -     -     9    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   8102
 URUM |     -     -     -     9    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   8479
 USN7 |     -    14     -     -     9     -     -     -     -     -    31     - |  288     55
 USUD |     -     -    14     -     -     -     -     -    15     -     -     - |  288     45
 VALD |     -     -     -     8     -     -     -     -    13     -     -     - |  288   3591
 VILL |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2484
 WAB2 |     -     9     7     -     5     -     -     -     -     -    25     - |  288     35
 WARK |     -     -    16    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   6873
 WHIT |     -    10     -     6     9     -     -     -    12     -    26     - |  288  20329
 WIND |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   4789
 WSRT |     -     -     7     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  287   3120
 WTZR |     -     -    10     7     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 YEBE |     -     -     9     -     -     -     -     -    10     -    27     - |  286   4904
 YEL2 |     -    11     -     6     -     -     -     -    15     -     -     - |  288     11
 YELL |     -    13    30     -    19     -     -     -     -     -    22     - |  288     16
 YKRO |     -     -     -     6     -     -     -     -    10     -    38     - |  288   4616
 YSSK |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     -    23     - |  288    >>>
 ZAMB |     -     -     -     9    17     -     -     -    19     -    34     - |  288   4224
 ZECK |     -     -     7     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     42
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   696    17    15    10    13    36   168   847    15   711    82    55 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     4.02     4.36     1.96     1.96   | 1.68e-14  1.21e-14  2.69e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     2.96     4.36     4.38     4.38   | 6.13e-14  9.55e-15  2.17e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.74     4.36     0.26     0.26   | 1.99e-14  6.94e-15  1.13e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.76     4.36     3.67     3.67   | 2.77e-14  6.55e-15  3.73e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.21     4.36     0.16     0.16   | 2.30e-14  4.44e-15  9.05e-16 |
 YELL |   288   285     1   288     3.04     4.36     4.38     4.38   | 3.46e-14  7.06e-15  1.38e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.50     4.36     3.83     3.83   | 2.23e-14  4.20e-15  1.07e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.38     4.36     2.44     2.44   | 1.37e-14  3.70e-15  8.72e-16 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.19     4.36     4.38     4.38   | 2.43e-14  5.63e-15  1.92e-15 |
 CEBR |   288   286     1   288     3.65     4.36     2.49     2.49   | 2.80e-14  6.32e-15  1.04e-15 |
 PTBB |   288   288     0   286     3.00     4.32     4.35     4.35   | 2.42e-14  4.68e-15  1.03e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.71     4.30     0.69     0.69   | 2.65e-14  3.42e-15  1.32e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.66     4.26     4.38     4.38   | 1.62e-14  5.10e-15  1.58e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.66     4.26     0.65     0.65   | 2.58e-14  4.89e-15  1.85e-15 |
 MDVJ |   285   284     0   285     2.57     4.04     4.33     4.33   | 4.18e-14  2.60e-14  1.15e-14 |
 ZECK |   288   288     1   288     2.56     3.96     4.38     4.38   | 3.45e-14  7.62e-15  2.16e-15 |
 HRAO |   287   285     0   287     2.32     3.26     0.67     0.67   | 5.10e-14  1.48e-14  2.92e-15 |
 IRKM |   288   285     1   288     2.09     2.63     0.46     0.46   | 3.87e-14  4.91e-15  1.92e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     2.08     2.61     4.38     4.38   | 2.96e-14  6.08e-15  1.88e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.06     2.56     0.70     0.70   | 3.51e-14  1.02e-14  6.69e-15 |
 KOUR |   288   285     1   288     2.03     2.49     0.58     0.58   | 5.01e-14  9.86e-15  2.80e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     1.95     2.30     0.69     0.69   | 3.11e-14  4.98e-15  2.59e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     1.93     2.25     1.45     1.45   | 4.75e-14  6.00e-15  9.44e-16 |
 SFER |   288   287     1   288     1.89     2.18     0.89     0.89   | 6.03e-14  1.16e-14  2.02e-14 |
 KOKV |   288   285     1   288     1.83     2.03     1.82     1.82   | 4.96e-14  1.00e-14  8.53e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.82     1.99     2.14     2.14   | 4.25e-14  1.12e-14  4.85e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     1.50     1.36     0.23     0.23   | 2.62e-14  6.08e-15  1.56e-15 |
 GOL2 |   276   276     0   276     1.27     1.02     3.20     3.20   | 8.75e-14  8.32e-15  2.18e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.24     0.93     1.15     1.15   | 6.93e-14  8.52e-15  1.47e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     1.24     0.92     0.08     0.08   | 3.66e-14  7.50e-15  3.37e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     1.12     0.77     1.14     1.14   | 2.69e-14  7.91e-15  9.06e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.07     0.69     1.56     1.56   | 1.13e-13  1.33e-14  2.76e-15 |
 G06  |   288   285     1   288     1.36     0.18     2.30     2.30   | 6.05e-14  3.66e-14  2.34e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     4.36     0.16     4.38     4.38   | 5.62e-14  1.77e-14  7.16e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     0.52     0.16     0.24     0.24   | 2.40e-14  6.26e-15  2.04e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     4.36     0.14     4.38     4.38   | 6.51e-14  1.94e-14  3.09e-14 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.49     0.14     1.66     1.66   | 5.01e-14  6.04e-15  1.54e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     1.45     0.10     0.41     0.41   | 7.82e-14  2.02e-14  1.06e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     1.53     0.09     0.35     0.35   | 5.56e-14  1.97e-14  1.79e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.90     0.07     0.28     0.28   | 5.21e-14  1.83e-14  2.28e-14 |
 USN7 |   288   288     0   288     0.28     0.05     0.03     0.03   | 5.99e-14  1.16e-14  2.87e-15 |
 G03  |   288   285     1   288     1.47     0.03     4.38     4.38   | 9.12e-14  2.69e-14  3.21e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.28     0.02     1.78     1.78   | 5.91e-14  2.25e-14  1.18e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.27     0.02     3.17     3.17   | 5.87e-14  1.81e-14  3.10e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.16     0.02     1.04     1.04   | 8.47e-14  2.89e-14  1.86e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.20     0.01     1.85     1.85   | 6.33e-13  5.94e-14  2.29e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.84     0.01     0.79     0.79   | 5.59e-14  2.40e-14  2.89e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.23     0.01     0.88     0.88   | 7.47e-13  7.20e-14  5.57e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.28     0.28   | 6.07e-13  5.55e-14  2.45e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.61     0.61   | 6.75e-13  7.04e-14  6.38e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.88     0.88   | 6.30e-13  5.75e-14  1.00e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.31     0.31   | 7.17e-13  6.62e-14  6.10e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.36     0.36   | 7.54e-13  6.38e-14  1.85e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.01     1.29     1.29   | 6.63e-13  6.77e-14  4.69e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.10     0.10   | 7.80e-13  8.13e-14  4.50e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.17     0.17   | 6.55e-13  6.18e-14  2.41e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.93     0.01     0.24     0.24   | 7.13e-14  4.75e-14  3.37e-14 |
 ABPO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-28  2.35e-29  3.91e-30 |
 ALBH |   277   268     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  3.28e-13  1.19e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.86e-13  4.32e-13  2.01e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.79e-12  3.68e-13  7.85e-14 |
 CHAN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.54e-14  1.25e-14  2.22e-15 |
 CHPI |   288   250     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.02e-12  7.25e-13  1.31e-13 |
 DARW |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.26e-12  5.20e-13  5.28e-13 |
 DGAR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-12  5.09e-13  1.46e-13 |
 DRAO |   288   271     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.07e-12  1.17e-12  1.82e-13 |
 FLIN |   288   265     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.89e-12  8.70e-13  1.45e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.16e-13  8.24e-14  4.10e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.20e-13  3.83e-13  8.08e-14 |
 G10  |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-13  2.61e-14  1.91e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.67e-13  7.35e-14  3.84e-14 |
 G14  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.65e-14  2.60e-14  2.36e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.83e-13  8.97e-14  5.68e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.97e-13  9.50e-14  1.83e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.64e-13  1.50e-13  3.71e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  4.00e-13  1.10e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.20e-13  8.76e-14  2.00e-14 |
 GLSV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  5.22e-13  4.06e-13 |
 HOB2 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.47e-13  3.16e-13  2.66e-13 |
 HOFN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-13  2.23e-13  4.69e-13 |
 MAC1 |   276   250     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.03e-12  6.23e-13  1.68e-13 |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 MKEA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-14  7.52e-15  2.37e-15 |
 PERT |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-12  6.65e-13  2.56e-13 |
 QAQ1 |   288   211    40     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-11  3.38e-12  3.27e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 SUTH |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  3.52e-13  2.51e-13 |
 WSRT |   287   243     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-12  6.70e-13  4.03e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-14  3.64e-15  1.05e-15 |
 BJFS |   288   257    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-12  1.18e-12  2.04e-13 |
 TOW2 |   240   239     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.78e-12  4.28e-13  7.54e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.88e-12  4.56e-13  4.57e-13 |
 GRAS |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  5.10e-13  5.01e-13 |
 HARB |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.40e-13  5.50e-13  1.61e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 KERG |   288   260    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  9.19e-13  1.74e-13 |
 OUS2 |   288   235    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-11  4.15e-12  5.53e-13 |
 VALD |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  3.75e-13  1.67e-13 |
 HOLB |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.37e-12  3.70e-13  1.58e-13 |
 CHTI |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.93e-12  7.59e-13  2.28e-13 |
 ABMF |   276   220    25     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.80e-11  2.03e-12  6.44e-13 |
 GMSD |   288   282     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.97e-12  6.80e-13  1.74e-13 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TRO1 |   284   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-11  9.49e-12  3.12e-12 |
 KRGG |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-12  7.54e-13  2.27e-13 |
 WARK |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.89e-13  4.31e-13  1.96e-13 |
 JFNG |   288   238    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-12  1.09e-12  1.92e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-13  2.24e-13  1.94e-13 |
 DLF1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-12  3.47e-13  1.07e-13 |
 PTGG |   288   234     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.14e-12  7.60e-13  3.03e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.19e-21  3.82e-19  1.22e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     TSKB      TSKB      SUTH |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
