
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2134   Day: 0   MJD: 59182                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 146173  17641    -552    -274      6      5      8     80     80     77   26.45
 emr |  2880     0 108571   3356  204965   -1153     15     15     18     84     86     74    9.14
 esa |  2880     0 126718    461    -660   -1564      7      7      9     66     64     71   21.76
 gfz |  2880     0 136517    731    -781      42     13     13     13     66     62     72   12.46
 grg |  2880     0 114312   1267  122636  -31952     10      9     14    140    142    129   14.75
 jpl |  2880     0 100007    658    1078    -813     11     11     11     87     90     70   15.43
 mit |  2880     0  99337   1910   -1618    -957     38     39     34   1753   1546   3412    0.00
 igr |   288     0  45035    140    -945    -947     12     17     11     94     69     99    0.00
 ngs |    96     0   3072     10    -629    -133   1095   1095      0   2188   2188      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   106     X    53    32  -273     - -2020    65 -1409     - |
    2 |   -72    43    18   -12    75    10  2180   -82 -1772     - |
    3 |   -88   -22    63   -65    66    65 -1256    13 -1058     - |
    4 |    31  -129    14   -36    47   -13  -872    22 -1613     - |
    5 |   -46   142    12    47  -142    76 -1464    -9 -1079     - |
    6 |     X   -70   -60  -139   247     - -1797  -201    77     - |
    7 |   -11    14   -27     5    48    -2  -751    15   320     - |
    8 |  -140    41    35   -17   228   -38   285   -65  3635     - |
    9 |   -50   -80    83   -39    35    14   170   -45 -1375     - |
   10 |   116   110   107   -16  -147  -262  -384   121  1456     - |
   11 |   -34    46   -95    31    53    88   969    30  1719     - |
   12 |    22   -26    64   -58   -95    25 -1109    54 -1832     - |
   13 |   -29    -6   127   -13   -50   -68  -457    30  3351     - |
   14 |    96  -209   -71    75     -     -  -973    80 -1727     - |
   15 |   -28    98   -49    27  -100   133 -1424    10 -2056     - |
   16 |   -38    72   -64    -5   100    22  1666   -72  1255     - |
   17 |   134   -16   -77   143  -260    21  -668    37  2004     - |
   18 |    34     -   -42    -8   -16    22 -1311    76  -804     - |
   19 |     3  -137    -3   118   -19     2  3418   -22 -1918     - |
   20 |   -93    70   -48   -35   103   116  2816   -91  1315     - |
   21 |   -74    61     0    55   -66    99  2547   -57   976     - |
   22 |  -119    -2    92    64    34    -8  3526   -94 -2876     - |
   23 |    54  -158   -30   -71    85    20 -1175    37  -903     - |
   24 |    72    63     7    21  -188    -8 -1498    48  2959     - |
   25 |    68    62    -1    13    29  -190   443     7   261     - |
   26 |    97    -4    39   -44  -149   -40   -69    58  -704     - |
   27 |    15    35   -17    73  -109    21  -113    19  -395     - |
   28 |  -140     3    60   -18   186   -11  1199  -105  4901     - |
   29 |   -22   111   -89    54   -54   106 -1326     6 -1883     - |
   30 |    -2   -89   -49   -63   236   -48   777    17 -1366     - |
   31 |   173    34   -80   -56  -162    -4 -1201    83  1226     - |
   32 |   -23   -59    28   -67   248  -147 -1411    10  -355     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    62     -     -    12  -128     -     -     -     -     - |
 ABPO |   -54     -     -    13     -    82     -  -149     -     - |
 ADIS |   205     -     -     -  -368     -     -     -     -     - |
 AJAC |     0     -     -     -     -    -1     -     -     -     - |
 ALBH |   -18    34     -    29     -   -12     -    58     -     - |
 ALGO |   -44   -12     -   102     -     - -4665     7     -     - |
 ALIC |     X     -    71    47  -145     -     -    44     -     - |
 ANKR |     X     -    -9    15     -     -     -     -     -     - |
 AREG |   -78     -    88     -    11     -     -   -41     -     - |
 AREQ |     6   -43     -    91     -   -58     -   -96     -     - |
 ARTU |     7     -     -    -6     -    -7     -    11     -     - |
 ASCG |     X     -    38     -     -   -54     -   -83     -     - |
 ASPA |     X     -   -83   145     -     -     -   263     -     - |
 AUCK |     X     -   -14    91     -   -54     -   -81     -     - |
 BADG |   -78   195     -     -     -    18     -    79     -     - |
 BAKE |  -209     -    27   -31   360     -     -   -88     -     - |
 BAKO |     X     -     -   106     -   -85     -     -     -     - |
 BARH |     X     -    25   -44     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |     X     -    23   -80   -25    56     -  -171     -     - |
 BOGT |   -44     -    12   -56   108     -     -  -145     -     - |
 BOR1 |     X    38     -   -28     -     -     -  -129     -     - |
 BRAZ |     X     -    67     9     -  -102     -     -     -     - |
 BREW |   -18    51     -     -     -     - -5321     -     -     - |
 BRST |     X     -  -100     -   148     -     -     -     -     - |
 BRUX |   -25     -     -   -22    64     -     -   -44     -     - |
 BSHM |   -12     -     -     -     -    21     -     0     -     - |
 CAS1 |   -76     -    88     -     8     -     -   -22     -     - |
 CCJ2 |     X     -   117    62  -195   -22     -   -90     -     - |
 CEBR |     -   -23    10     -     -     -     -   -65     -     - |
 CEDU |   -33   -10    46    -4     -     -     -     6     -     - |
 CHAN |     -   146     -  -107     -     -     -  -260     -     - |
 CHOF |   -68     -     -     -   121     -     -     -     -     - |
 CHTI |     X     -    51    66     -  -125     -   -59     -     - |
 CHUR |   -71     2    75     -     -    15     -    14     -     - |
 CKIS |     X     -   -41     -    60     -     -  -110     -     - |
 CORD |     3     -     -    -6     -     -     -     -     -     - |
 CPVG |     X     -    23     -   -34     -     -   -94     -     - |
 CRO1 |   -39   -30    15    80    -1     -     -    72     -     - |
 DAEJ |     X    60     -  -158    90     8     -     -     -     - |
 DAKR |     -     -     -   -23     -    19     -     -     -     - |
 DARW |  -172     -    76   -46   229     -     -   -76     -     - |
 DAV1 |   -97     -   117    24   -18     -     -    -5     -     - |
 DGAR |   -66     -    68    30   -72    62     -   -21     -     - |
 DJIG |     -     -    25     -    12   -46     -     -     -     - |
 DRAO |    -4    33     4   -23     -     -     -    31     -     - |
 DUBO |   -31     -    13   -88   110     -     -    -4     -     - |
 FAA1 |  -197     -   108   -17   201     -     -   -48     -     - |
 FAIR |   -75   164     -    96   -48     -     -     4     -     - |
 FALK |     -     -     8   -17     -     2     -     -     -     - |
 FLIN |  -132     -    64   -16   156     -     -   -36     -     - |
 GAMB |     -     -    40     -     -   -57     -  -137     -     - |
 GLPS |    35     -   -11   -11  -120    80     -    19     -     - |
 GLSV |     X     -   -45   -47   106     -     -     -     -     - |
 GMSD |     X     -   -92     -   136     -     -   -97     -     - |
 GODE |   -10    41     -    78   -73     -     -    40     -     - |
 GODZ |    -5    15     -     -     -     -     -   -14     -     - |
 GOL2 |    -1     3     -     -     -     -     -   105     -     - |
 GOLD |   -48     -    40    33     -     - -3145     -     -     - |
 GOP6 |   -13     -     -    27     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     X     -    -2     3     -     -     -  -161     -     - |
 GRAZ |     X     X    73  -128     -     -     -  -163     -     - |
 GUAM |    12     -     -   -25     -     -     -     8     -     - |
 GUAT |     X     -    85  -128     -   -15     -     -     -     - |
 GUUG |     X     -    85    90     -  -191     -     -     -     - |
 HARB |   -93   163     -    84     -     -     -     -     -     - |
 HERS |   -85    65   148  -126     -     -     -  -147     -     - |
 HKSL |     -     -    42     -     -   -59     -     -     -     - |
 HLFX |   -10    28     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     4     1     6    88   -91     -     -    83     -     - |
 HOFN |     X     -    36   -63     -     -     -  -118     -     - |
 HOLB |   -22     -     -   101   -46     -     -     -     -     - |
 HRAG |   -69     -     -     -   124     -     -     -     -     - |
 HRAO |  -136  -113     -  -130   233   183 -3142   -84     -     - |
 IENG |     8  -158     -    98     -     - -2702    35     -     - |
 IISC |   -92     -     -   133     -    50     -   -30     -     - |
 INEG |     X     -    47   -82     -     -     -   -86     -     - |
 IQAL |   -93     -   113     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |   -95    52     -    -1   138     -  -215     -     -     - |
 JOG2 |  -144     -   107   159   -35     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -41    83     -    26     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   -50     -    37     -     -     -     -     -     - |
 JPRE |     -     -    23   -40     -     -     -     -     -     - |
 KARR |     X     -   -61  -114   187     -     -  -199     -     - |
 KERG |     X    14    35   -71     -     -     -    14     -     - |
 KIRU |    29   -20    51    20  -132     -     -    20     -     - |
 KIT3 |   -86     -    94    18     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -56     -     -   119     -     - -4773   -65     -     - |
 KOKV |   -53     -    72    68     -   -63 -2597   -43     -     - |
 KOUC |     -     -   -16   -53     -    66     -     -     -     - |
 KOUG |   -77     -     -     -    26   108     -     -     -     - |
 KOUR |   -30     -    27    15     -     - -4105   -85     -     - |
 KRGG |     X     -     -  -145   165   -41     -  -197     -     - |
 LAUT |   -29     -    36     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     X     -   -57   -47   125     -     -     -     -     - |
 LPGS |   -20   -99   -71     7   194     -     -     -     -     - |
 MAC1 |  -192     -    12   154   196     -     -   -58     -     - |
 MAG0 |     4     -     -     X     -    -7     -   -71     -     - |
 MAJU |   -61     -    70     -     3     -     -     -     -     - |
 MAL2 |  -215     -   134    38   157     -     -   -62     -     - |
 MAR6 |   -52    60    38     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |   -66   129   182    -2  -228     -     -   -27     -     - |
 MATE |     X     0   -10    17     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -17     -    29    13   -23     -     -    -3     -     - |
 MAYG |     X     -    19     -   -28     -     -  -244     -     - |
 MCM4 |   -80   100     -    97     X     X     -   -20     -     - |
 MDO1 |  -107     9    89     -     -    53     -    59     -     - |
 MDVJ |    51    89   -45   -95     -     -   -18   -70     -     - |
 MELI |     -     -     -    -4     -     3     -     -     -     - |
 METG |     1     -     -     -    -2     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -78     -    71     -    35     -     -   -39     -     - |
 MIZU |   -24    32     -    28     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |   -72     -    91    -5     -    -2     -     0     -     - |
 MOBS |     8     -    75     -  -125     -     -     -     -     - |
 NANO |   -25     -    20    19     -     -     -     -     -     - |
 NICO |     X     -    41   -59   -11     -     -  -110     -     - |
 NIST |     X    32     -   -23     -     -    54     -     -     - |
 NKLG |  -100     -    51    56    38    19     -   -16     -     - |
 NLIB |  -108     -    40   -66   191     - -5782   -50     -     - |
 NNOR |   -34    81    -1     -    24     -     -     -     -     - |
 NOVM |   -83    55   -51   127     -    79     -  -110     -     - |
 NRC1 |   -41   -36     -   114     -     - -2589    33     -     - |
 NRIL |    -6     -    -5    21     -     -     -   -37     -     - |
 NYA1 |   -66     -    80     1     -     -     -   -20     -     - |
 NYA2 |     2     -     -  -170   140     -     -  -103     -     - |
 NYAL |   -69    88     -    24     -    46  -137     -     -     - |
 OHI2 |  -140     -   150    -2     -    29     -     -     -     - |
 OHI3 |     X     -   -26     -    39     -     -   -38     -     - |
 ONSA |   -93    46    76    32     -     - -4221   -64     -     - |
 OUS2 |   -29     -   -24    31    61     -     -   -47     -     - |
 PALM |     -     -     -    33   -28     -     -     -     -     - |
 PARC |     X     -    98   117  -276    31     -     -     -     - |
 PARK |    -7    21     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     X     -     4    -7     -     -     -   -54     -     - |
 PETS |   -49     -    59     -     -     -     -   -50     -     - |
 PIE1 |   -45   -23     -    57    47     -  -803     -     -     - |
 PIMO |   -77     -     -    46   115     -     -     -     -     - |
 POL2 |    -8     -     -    11     -     5     -    54     -     - |
 POTS |    95     -  -127    20     -     -     -    76     -     - |
 PRDS |    -9    17     -     6     -     -  -797   101     -     - |
 PTBB |   -84   104     X   102     -     - -4392   -36     -     - |
 QAQ1 |    -8    22    17   -32     -     3     -   -26     -     - |
 QUIN |    -5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |   -21     -    25     -     -     -     -     -     -     - |
 REDU |   -35     -    42     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -53     -    54    20     -     -     -   -97     -     - |
 REYK |     X     -     -    91   -77     -     -    84     -     - |
 RIO2 |   -13     -     -    28     -     -     -  -144     -     - |
 RIOP |     X     -     -    19     -   -15     -     -     -     - |
 SALU |     X     -   -31    54     -     -     -     -     -     - |
 SANT |   -42     -     -     8     -    66     -   -47     -     - |
 SAVO |     X     -    11   -19     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -81     5    56    71     -     -     -   -17     -     - |
 SCOR |   -96     -   -13   -56   240     -     -   -79     -     - |
 SCUB |    79     -   -82   -23     -     -     -    -8     -     - |
 SEYG |  -147     -    47     -   147    48     -    -6     -     - |
 SFER |     X     4    36   -23   -37     -    -3     -     -     - |
 SGOC |    -4     -    -9    24     -     -     -    -3     -     - |
 SIN1 |     -     -   -74     -   109     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -45    75     -    40     -     -     -     7     -     - |
 SSIA |     X     -     -   -31    26     -     -   -95     -     - |
 STFU |    -9     -     -     -    16     -     -     -     -     - |
 STHL |   -60     -    16    30     -    57     -    -9     -     - |
 STJO |   -54   -61     -   119    65   -30     -    -3     -     - |
 STK2 |     X     -     -     -   -61    59     -     -     -     - |
 STR1 |     -  -139     -     -    86     - -5825     -     -     - |
 SUTH |  -139     -     -    37   216     2     -   -57     -     - |
 SUTM |     0     1     -    -1     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     6    -3     -     X     X     -   -46     -     - |
 SYDN |   -21     -     -    45     -     -     -     -     -     - |
 TASH |   -96     -     -    28   148     -     -   -99     -     - |
 THTI |     X     -    16    33     -   -53     -     -     -     - |
 THU2 |   -82     -     -    54     -    98     -     2     -     - |
 TIDB |   -97    -4     -   156     -    46     -    16     -     - |
 TIXI |     X     -     5     -    -7     -     -   -55     -     - |
 TLSE |     X    12    -5   -79    67     -     -  -172     -     - |
 TOW2 |   -62     -    97   -90    45     -     -   -28     -     - |
 TRO1 |  -132     -   104    52    39     -     -   -47     -     - |
 TSKB |     X   -16     -    12     -     -     -  -441     -     - |
 TWTF |   -81   116     -    76     9     - -2359   -41     -     - |
 UFPR |     X     -    36   -64     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |    91     -   -51    71  -148     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -49     -    64    -7     -     -     -   -49     -     - |
 URUM |    79     -  -168   127     -     -     -   103     -     - |
 USN7 |   -56    50     -    83     -     -     -   -35     -     - |
 USUD |   -75   129     -    67     -     - -4470  -303     -     - |
 VILL |  -181   -67   120    38   154     -     -    32     -     - |
 VIS0 |   -27     -     -    57     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |  -114     -     -    20   189     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     5     -     -   -10     -     - -5043   -48     -     - |
 WARK |     X  -101     -     -    62     -     -     -     -     - |
 WHIT |  -116     9   106     2     -    42     -   -12     -     - |
 WILL |     X    53     -   -39     -     -     -     -     -     - |
 WIND |   -27     -   -67    64    93     -     -   -20     -     - |
 WSRT |   -24    50     -    14     -     -     -    -8     -     - |
 WTZ3 |   -11     -     -    24     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     X     -    64  -112     -     -     -   -77     -     - |
 WUH2 |    33     -     -    77  -126     -     -     -     -     - |
 XMIS |     X     -     -  -141   119     -     -  -294     -     - |
 YAKT |   -72     -    88     -     -     -     -     -     -     - |
 YARR |   -53     -     -     -    95     -     -     -     -     - |
 YELL |   -24   -23     -    57    10     - -2214   129     -     - |
 YKRO |   -10     -    44   -22     -   -28     -   -12     -     - |
 YSSK |   -95     -   116     -     -     -     -    72     -     - |
 ZAMB |   -15     -   -14   -44     -    81     -   -34     -     - |
 ZECK |  -101    92    27    90     -     8   -63    38     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     7     X    11    12    11     -    53    25   936     - | 2880    368
    2 |     6    19     6    15     9    10    47    20   246     - | 2880    231
    3 |     6    12     5    13     7    10    34    18   445     - | 2880    243
    4 |     6    11     6    19     7     9    42    11   348     - | 2880    146
    5 |     6    15     8    10     9    13    40    10   539     - | 2880    434
    6 |     X    19     8    14    10     -    62    34   432     - | 2877    362
    7 |     7    17    10    12     8    15    38    10   697     - | 2880    276
    8 |     4    15     5    11     6     7    26     9  3460     - | 2880   1080
    9 |     7    14     6     8     7     8    38    13   973     - | 2880    171
   10 |     7    11     4     9     8    13    41    13   507     - | 2880    153
   11 |     5    14     6    18     7    12    35    18   573     - | 2880    230
   12 |     5    20     8    13     6     7    40    12   547     - | 2880    414
   13 |     4    10     5     9     7     7    46    16   865     - | 2880    272
   14 |     5    15     7    12     -     -    36    27   405     - | 2880    888
   15 |     5    11     6     7     7     8    49    11   432     - | 2880    211
   16 |     5    13     7    17     8     8    31    13   571     - | 2880    412
   17 |     5    15     7     9     6    11    38    13  2616     - | 2880    459
   18 |     7     -    12    29    10    12    69    29   307     - | 2880    268
   19 |     6    14     7     9     5    11    37    16   460     - | 2880    267
   20 |     6    16     5    10     7    12    40    16   590     - | 2880    241
   21 |     9    16     7     6    30    10    29    21   761     - | 2880    446
   22 |     6    12     6    15     9    10    41    18   495     - | 2880    363
   23 |     6    15     4    11     7    10    30    16   323     - | 2880    206
   24 |     4    15     8    10     6    13    32     9  2829     - | 2880   2732
   25 |     5    20     9    17     7     7    26    20   382     - | 2880    235
   26 |     4    21     6    12     9    15    26    13   322     - | 2880    297
   27 |     6    14     5    13     7     9    27    12   316     - | 2880    157
   28 |     4    19     9     8     7    10    30    18  1832     - | 2880    573
   29 |     7    19     5    11     7    11    35    19   666     - | 2880    380
   30 |     5    14    10    13     7    17    38    15   566     - | 2880    244
   31 |     5    14    10    17    10    18    41    15  1054     - | 2880    369
   32 |     4    11     8    15     8     7    31    11   294     - | 2880    125
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    11     -     -    22    24     -     -     -     -     - |  288   2968
 ABPO |     6     -     -    14     -    14     -     9     -     - |  288   2015
 ADIS |     8     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  193    >>>
 AJAC |     4     -     -     -     -     7     -     -     -     - |  288   3696
 ALBH |    10    28     -    11     -     9     -    11     -     - |  288   2641
 ALGO |     6    13     -    11     -     -    31    10     -     - |  288     59
 ALIC |     X     -     8    13    13     -     -    10     -     - |  288   6822
 ANKR |     X     -     4     7     -     -     -     -     -     - |  286   8507
 AREG |     9     -     8     -    12     -     -     5     -     - |  288   3043
 AREQ |     6    14     -    12     -     7     -     9     -     - |  288   2911
 ARTU |     4     -     -     9     -     5     -     8     -     - |  288    >>>
 ASCG |     X     -     8     -     -    12     -     5     -     - |  288   7148
 ASPA |     X     -     9    16     -     -     -     9     -     - |  284  10439
 AUCK |     X     -    13    21     -    25     -    12     -     - |  288   8861
 BADG |     7    26     -     -     -     8     -    11     -     - |  277     43
 BAKE |     4     -     7    10    11     -     -     6     -     - |  288   3945
 BAKO |     X     -     -    13     -    10     -     -     -     - |  288   6823
 BARH |     X     -     6    10     -     -     -     -     -     - |  288   4140
 BJFS |     X     -     6     9     8     6     -     9     -     - |  288   3084
 BOGT |     6     -     8    11    14     -     -     8     -     - |  288   5762
 BOR1 |     X    10     -     7     -     -     -     9     -     - |  288   1640
 BRAZ |     X     -     8     9     -     9     -     -     -     - |  288   5966
 BREW |     5    16     -     -     -     -    28     -     -     - |  288     10
 BRST |     X     -    11     -    16     -     -     -     -     - |  288   1791
 BRUX |     5     -     -     8     6     -     -     8     -     - |  288     11
 BSHM |     5     -     -     -     -     8     -     8     -     - |  168   5470
 CAS1 |     5     -     6     -     9     -     -    10     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     X     -    11    20    17    13     -    13     -     - |  288   3903
 CEBR |     -    23    10     -     -     -     -    12     -     - |  288     20
 CEDU |    11    16     7    12     -     -     -     7     -     - |  288   2803
 CHAN |     -    16     -    12     -     -     -    14     -     - |  288     44
 CHOF |     5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CHTI |     X     -     7    13     -    11     -     6     -     - |  288   7833
 CHUR |     5    30     7     -     -    18     -    16     -     - |  287    >>>
 CKIS |     X     -     8     -    11     -     -    12     -     - |  288   7961
 CORD |    10     -     -    22     -     -     -     -     -     - |  286   6023
 CPVG |     X     -     9     -    13     -     -    10     -     - |  288   4469
 CRO1 |    10    17     9    13    17     -     -    12     -     - |  288   4820
 DAEJ |     X    11     -    10     8     9     -     -     -     - |  288   2908
 DAKR |     -     -     -    12     -     9     -     -     -     - |  288   4459
 DARW |    15     -    15    24    25     -     -    18     -     - |  288   4672
 DAV1 |     5     -     4    13    10     -     -     7     -     - |  288   2022
 DGAR |    14     -    13    15    19    16     -    11     -     - |  288   2058
 DJIG |     -     -     7     -    11     9     -     -     -     - |  288   2897
 DRAO |     3    10     6     9     -     -     -     7     -     - |  288   5582
 DUBO |     5     -     6     8    11     -     -     6     -     - |  288  19127
 FAA1 |    16     -    15    26    19     -     -    16     -     - |  288  20028
 FAIR |     6    10     -    12     9     -     -     7     -     - |  288   5792
 FALK |     -     -     7     9     -     9     -     -     -     - |  288   2582
 FLIN |     5     -     5     9     7     -     -     6     -     - |  288   2157
 GAMB |     -     -    10     -     -    14     -    13     -     - |  236   5988
 GLPS |     7     -     8    11    14     7     -     9     -     - |  288   6106
 GLSV |     X     -     5     6     9     -     -     -     -     - |  288   6191
 GMSD |     X     -     8     -    11     -     -    12     -     - |  288   3647
 GODE |     5    14     -    13    10     -     -     9     -     - |  288   2618
 GODZ |     5    13     -     -     -     -     -    13     -     - |  288  25324
 GOL2 |     5    14     -     -     -     -     -     8     -     - |  288    109
 GOLD |     4     -     5     9     -     -    33     -     -     - |  288     34
 GOP6 |     3     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   3170
 GRAS |     X     -     3     6     -     -     -     7     -     - |  288   5951
 GRAZ |     X     X    17    29     -     -     -     9     -     - |  204   3729
 GUAM |    11     -     -    23     -     -     -    20     -     - |  286   5125
 GUAT |     X     -    13    16     -    13     -     -     -     - |  288   3045
 GUUG |     X     -    15    23     -    16     -     -     -     - |  288   5448
 HARB |    11    23     -    19     -     -     -     -     -     - |  210   2354
 HERS |     6    16     6     9     -     -     -     6     -     - |  288     16
 HKSL |     -     -     5     -     -     7     -     -     -     - |  288   4906
 HLFX |     5    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1842
 HOB2 |     9    18     9    13    15     -     -     9     -     - |  288   2642
 HOFN |     X     -     4     7     -     -     -    12     -     - |  288   4894
 HOLB |     7     -     -    12    16     -     -     -     -     - |  288   2434
 HRAG |     8     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   3047
 HRAO |    13    29     -    23    20    20    36    18     -     - |  288     56
 IENG |     5    17     -     7     -     -    26     7     -     - |  288     10
 IISC |    10     -     -    21     -    11     -    11     -     - |  288   3313
 INEG |     X     -     5     9     -     -     -     6     -     - |  239   5365
 IQAL |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3528
 IRKJ |     4    12     -    12     6     -    28     -     -     - |  288     29
 JOG2 |    12     -    10    18    22     -     -     -     -     - |  288   8845
 JOZE |     4    15     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   3306
 JPLM |     -    10     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   4418
 JPRE |     -     -    10    18     -     -     -     -     -     - |  283   4897
 KARR |     X     -    10    10    16     -     -     9     -     - |  288   7464
 KERG |     X    33    13    17     -     -     -    10     -     - |  288   3444
 KIRU |     5    18     7     9     8     -     -     7     -     - |  288   3539
 KIT3 |     6     -     6     9     -     -     -     -     -     - |  288   7704
 KOKB |    10     -     -    22     -     -    45    17     -     - |  274    106
 KOKV |    16     -    17    24     -    20    43    16     -     - |  288    107
 KOUC |     -     -     7    16     -    16     -     -     -     - |  288   7900
 KOUG |    11     -     -     -    17    10     -     -     -     - |  288   2037
 KOUR |    10     -     9    16     -     -    52    10     -     - |  288     39
 KRGG |     X     -     -    16    14    11     -    13     -     - |  288   3121
 LAUT |    12     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288  11227
 LHAZ |     X     -     5    10    10     -     -     -     -     - |  288   9299
 LPGS |    16    22    20    17    17     -     -     -     -     - |  288   7882
 MAC1 |     8     -     7    16    18     -     -    20     -     - |  288   2453
 MAG0 |    11     -     -     X     -    19     -    48     -     - |  286   6583
 MAJU |    16     -    23     -    22     -     -     -     -     - |  288   2320
 MAL2 |     7     -    12    14    23     -     -     9     -     - |  288  13599
 MAR6 |     5    15     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3056
 MAS1 |    13    20    14    17    17     -     -     9     -     - |  288   3079
 MATE |     X    16     7     6     -     -     -     -     -     - |  288     82
 MAW1 |     5     -     6    12    10     -     -     7     -     - |  288   2201
 MAYG |     X     -    20     -    30     -     -    12     -     - |  273   5878
 MCM4 |     9    11     -    18     X     X     -    13     -     - |  288   4196
 MDO1 |     5    18     7     -     -     7     -     5     -     - |  288   3026
 MDVJ |     5    18     7     9     -     -    34     7     -     - |  288     23
 MELI |     -     -     -     8     -     7     -     -     -     - |  288   6785
 METG |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   3070
 MGUE |     5     -     8     -    11     -     -     6     -     - |  288     25
 MIZU |     6    17     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   2736
 MKEA |     8     -    12    15     -    11     -     9     -     - |  288     37
 MOBS |     6     -     7     -    11     -     -     -     -     - |  288   3528
 NANO |     6     -     6    12     -     -     -     -     -     - |  288   2491
 NICO |     X     -     7     9    10     -     -     9     -     - |  288   7624
 NIST |     X    17     -    12     -     -    29     -     -     - |  288     16
 NKLG |    14     -    14    22    17    16     -     8     -     - |  288   3329
 NLIB |     7     -     7    16    12     -    37     6     -     - |  288     18
 NNOR |    16    32    15     -    25     -     -     -     -     - |  288    227
 NOVM |     5     9     8    12     -    10     -    25     -     - |  288     22
 NRC1 |     5    12     -    11     -     -    32    14     -     - |  288     12
 NRIL |     5     -    16    25     -     -     -    10     -     - |  276   6160
 NYA1 |     4     -     6    10     -     -     -     8     -     - |  288   7166
 NYA2 |     4     -     -     6     9     -     -     8     -     - |  288   2380
 NYAL |     5    14     -     6     -    10    28     -     -     - |  288    732
 OHI2 |     6     -     8     8     -    12     -     -     -     - |  288    159
 OHI3 |     X     -     8     -    13     -     -    12     -     - |  288    162
 ONSA |     3    17     5     8     -     -    23     8     -     - |  288     23
 OUS2 |     9     -     9    15    17     -     -     8     -     - |  288  10074
 PALM |     -     -     -    11     9     -     -     -     -     - |  288  10626
 PARC |     X     -    10    13    15    11     -     -     -     - |  288   9752
 PARK |     8    23     -     -     -     -     -     -     -     - |  274  29865
 PERT |     X     -    10    17     -     -     -     8     -     - |  287   7105
 PETS |     5     -     6     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     5    18     -     9     9     -    37     -     -     - |  288     13
 PIMO |    17     -     -    28    25     -     -     -     -     - |  284  10070
 POL2 |     3     -     -     8     -     6     -    10     -     - |  288   7143
 POTS |     5     -     5     6     -     -     -     7     -     - |  288   6919
 PRDS |     8    30     -    10     -     -    26     8     -     - |  288     22
 PTBB |     3    15     X     9     -     -    26     8     -     - |  288     13
 QAQ1 |     5    12     7     8     -     6     -     5     -     - |  288   2214
 QUIN |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   5073
 RAMO |     6     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REDU |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   1571
 REUN |    10     -    12    10     -     -     -     9     -     - |  288   3289
 REYK |     X     -     -    19    16     -     -    17     -     - |  288   4658
 RIO2 |     4     -     -     9     -     -     -     6     -     - |  288  12818
 RIOP |     X     -     -    10     -     8     -     -     -     - |  288   4330
 SALU |     X     -     9    15     -     -     -     -     -     - |  281   4571
 SANT |     5     -     -    10     -     7     -     6     -     - |  288   3139
 SAVO |     X     -    10    17     -     -     -     -     -     - |  282   4899
 SCH2 |     4    12     6     8     -     -     -     5     -     - |  288   3542
 SCOR |     4     -     5    13     8     -     -     6     -     - |  288   2492
 SCUB |     8     -     8    14     -     -     -     7     -     - |  288   5130
 SEYG |    13     -    17     -    20    14     -    15     -     - |  288   3306
 SFER |     X    19    12    14    18     -    32     -     -     - |  288     45
 SGOC |    10     -     8    19     -     -     -    14     -     - |  288   4139
 SIN1 |     -     -     8     -    12     -     -     -     -     - |  288  11459
 SPT0 |     4    12     -     9     -     -     -    13     -     - |  288     13
 SSIA |     X     -     -    16    13     -     -    17     -     - |  285   4835
 STFU |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  231   2270
 STHL |     8     -     9    13     -    10     -     6     -     - |  288   5745
 STJO |     7    12     -    15    11     8     -    10     -     - |  288   3793
 STK2 |     X     -     -     -     5     5     -     -     -     - |  288   6316
 STR1 |     -    15     -     -     9     -    47     -     -     - |  286    896
 SUTH |     4     -     -    11    14    10     -     5     -     - |  288   2366
 SUTM |     8    20     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   7515
 SVTL |     -    13     5     -     X     X     -     7     -     - |  271     41
 SYDN |     9     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  285    892
 TASH |     4     -     -     8     8     -     -     8     -     - |  288   6453
 THTI |     X     -    15    24     -    16     -     -     -     - |  287   6370
 THU2 |     5     -     -     9     -     8     -     7     -     - |  288   2778
 TIDB |    12    21     -    17     -    16     -    12     -     - |  288     51
 TIXI |     X     -     6     -     9     -     -    13     -     - |  258    >>>
 TLSE |     X    21     8     8     8     -     -     8     -     - |  288   5615
 TOW2 |    10     -    11    15    16     -     -     8     -     - |  288   4359
 TRO1 |     9     -     8    11    12     -     -     8     -     - |  288   4594
 TSKB |     X    19     -    14     -     -     -    19     -     - |  288   3452
 TWTF |     9    22     -    15    14     -    41    12     -     - |  288    113
 UFPR |     X     -     6    11     -     -     -     -     -     - |  288   4833
 ULAB |     5     -     6    11     9     -     -     -     -     - |  288   6822
 UNSA |    10     -    10    13     -     -     -    10     -     - |  288   7445
 URUM |    10     -     8    20     -     -     -    11     -     - |  288   7569
 USN7 |     5    10     -    10     -     -     -     8     -     - |  288     28
 USUD |     7    17     -    12     -     -    37    16     -     - |  288     24
 VILL |     9    21     9    12    12     -     -    11     -     - |  288   1278
 VIS0 |     3     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   3137
 VOIM |    11     -     -    21    22     -     -     -     -     - |  287   6650
 WAB2 |     3     -     -     6     -     -    32     7     -     - |  288     16
 WARK |     X    24     -     -    15     -     -     -     -     - |  208   5612
 WHIT |     4    10     5    11     -     6     -     4     -     - |  288   9988
 WILL |     X    10     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   4565
 WIND |     6     -     7    14    13     -     -     9     -     - |  288   5763
 WSRT |     4    20     -    10     -     -     -    15     -     - |  288   3028
 WTZ3 |     3     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288     55
 WTZR |     X     -     3     5     -     -     -     5     -     - |  288     17
 WUH2 |    12     -     -    19    19     -     -     -     -     - |  288   8641
 XMIS |     X     -     -    13    11     -     -    13     -     - |  288   7075
 YAKT |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YARR |    10     -     -     -    18     -     -     -     -     - |  287   2432
 YELL |     7    23     -    10     8     -    36    15     -     - |  288     23
 YKRO |    10     -    11    12     -    11     -     6     -     - |  288   4263
 YSSK |     4     -     5     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 ZAMB |    10     -    13    22     -    15     -     9     -     - |  288   5098
 ZECK |     4    17     8     7     -     7    29     8     -     - |  288     28
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    16     8    13    10    11    39    13  1096     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2134-0  0:10:00 |  -514825150
cod |   TIXG  | 2134-0  0:15:00 |  -514827531
cod |   TIXG  | 2134-0  0:20:00 |   485101491
cod |   TIXG  | 2134-0  0:25:00 |  -515047541
cod |   TIXG  | 2134-0  0:30:00 |   484858539
cod |   TIXG  | 2134-0  0:35:00 |   484802075
jpl |   SVTL  | 2134-0 10:00:00 |         559
jpl |   SVTL  | 2134-0 14:00:00 |        -733



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   288     0   288     3.22     4.16     3.02     3.02   | 1.94e-14  4.47e-15  4.08e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     3.02     4.16     4.13     4.13   | 2.06e-14  3.08e-15  1.33e-15 |
 HRAO |   288   285     3   288     2.30     4.16     0.86     0.86   | 4.76e-14  2.45e-14  4.18e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     2.15     4.16     4.13     4.13   | 3.59e-14  5.94e-15  3.01e-15 |
 NRC1 |   288   286     0   288     2.76     4.16     3.87     3.87   | 2.56e-14  5.49e-15  1.60e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     2.93     4.16     3.29     3.29   | 1.61e-14  3.95e-15  1.45e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.53     4.16     2.48     2.48   | 3.18e-14  7.94e-15  1.13e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.57     4.16     4.13     4.13   | 2.34e-14  4.55e-15  1.93e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.11     4.16     2.46     2.46   | 1.70e-14  4.12e-15  1.81e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     2.66     4.16     3.84     3.84   | 2.80e-14  8.21e-15  1.78e-15 |
 ZECK |   288   286     1   288     2.30     4.16     0.71     0.71   | 3.76e-14  1.03e-14  3.05e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     2.66     4.16     1.41     1.41   | 2.05e-14  5.84e-15  2.90e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.35     4.16     2.39     2.39   | 1.84e-14  4.00e-15  2.34e-15 |
 BRUX |   288   286     0   288     3.05     4.16     2.86     2.86   | 2.24e-14  4.84e-15  2.52e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.73     4.16     2.52     2.52   | 2.73e-14  7.74e-15  4.01e-15 |
 CEBR |   288   286     1   288     3.06     4.16     2.41     2.41   | 3.13e-14  5.33e-15  2.54e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.93     4.03     1.81     1.81   | 2.25e-14  4.30e-15  1.58e-15 |
 USUD |   288   285     2   272     1.88     3.91     3.88     3.88   | 4.35e-14  7.01e-15  2.78e-15 |
 SFER |   288   283     2   288     1.74     3.28     0.99     0.99   | 5.88e-14  1.52e-14  4.81e-15 |
 KOUR |   288   285     2   288     1.65     2.94     1.33     1.33   | 6.27e-14  1.41e-14  3.24e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.63     2.88     1.80     1.80   | 3.53e-14  9.48e-15  1.43e-14 |
 KOKV |   288   286     2   288     1.54     2.59     1.79     1.79   | 5.80e-14  1.77e-14  1.07e-14 |
 KOKB |   274   271     1   274     1.43     2.34     0.42     0.42   | 1.08e-13  2.78e-14  6.72e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.19     1.53     0.38     0.38   | 6.98e-14  8.16e-15  4.05e-15 |
 MATE |   288   288     1   272     1.09     1.38     0.70     0.70   | 8.61e-14  1.20e-14  9.03e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.07     1.24     1.07     1.07   | 6.50e-14  7.01e-15  3.09e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     0.99     1.07     0.42     0.42   | 2.62e-14  7.35e-15  2.29e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.93     0.95     0.82     0.82   | 2.57e-14  3.06e-15  1.97e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     0.93     0.94     0.61     0.61   | 3.37e-14  6.39e-15  3.19e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     0.90     0.89     0.50     0.50   | 1.04e-13  1.39e-14  4.87e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     0.79     0.68     0.33     0.33   | 4.69e-14  7.16e-15  1.64e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.79     0.67     0.42     0.42   | 8.07e-14  8.89e-15  2.94e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     0.49     0.26     0.17     0.17   | 4.44e-14  5.72e-15  1.65e-15 |
 G32  |   288   286     1   288     1.21     0.23     2.98     2.98   | 6.03e-14  1.79e-14  1.58e-14 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.45     0.22     0.77     0.77   | 4.19e-14  5.32e-15  1.63e-15 |
 SVTL |   271   271     0   271     0.42     0.20     1.51     1.51   | 4.19e-14  7.43e-15  1.97e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     4.16     0.19     4.13     4.13   | 7.12e-14  2.21e-14  5.15e-15 |
 G03  |   288   287     1   288     4.16     0.18     4.13     4.13   | 7.22e-14  2.25e-14  1.36e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.16     0.17     4.13     4.13   | 5.84e-14  2.58e-14  1.41e-14 |
 WTZ3 |   288   288     1   272     0.33     0.12     0.16     0.16   | 2.53e-14  1.31e-14  6.33e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     4.16     0.10     4.13     4.13   | 6.21e-14  2.52e-14  2.79e-14 |
 G09  |   288   284     1   288     1.31     0.10     0.32     0.32   | 7.38e-14  2.44e-14  7.18e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.16     0.09     4.13     4.13   | 5.99e-14  2.92e-14  2.75e-14 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.25     0.07     0.05     0.05   | 3.97e-14  5.39e-15  2.84e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     0.23     0.03     1.92     1.92   | 6.79e-14  1.83e-14  2.68e-14 |
 G06  |   288   282     2   288     3.51     0.02     0.82     0.82   | 1.07e-13  4.76e-14  2.32e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.16     0.02     1.08     1.08   | 6.35e-13  7.21e-14  2.13e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.53     0.02     2.14     2.14   | 8.54e-14  5.19e-14  4.38e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.85     0.02     0.80     0.80   | 1.02e-13  2.79e-14  8.06e-15 |
 G31  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.28     0.28   | 5.67e-13  6.81e-14  3.17e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.61     0.61   | 6.64e-13  7.08e-14  5.72e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.89     0.89   | 6.76e-13  6.16e-14  1.68e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.58     0.58   | 6.69e-13  6.19e-14  4.73e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.31     0.31   | 7.02e-13  7.14e-14  2.73e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.35     0.35   | 7.28e-13  7.63e-14  2.25e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.13     0.01     1.27     1.27   | 7.61e-13  7.72e-14  5.67e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.10     0.10   | 7.13e-13  7.13e-14  4.48e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.17     0.17   | 6.86e-13  8.09e-14  1.43e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     4.16     0.01     0.26     0.26   | 6.42e-14  1.94e-14  2.40e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.14     0.00     0.04     0.04   | 5.97e-13  6.28e-14  1.51e-14 |
 ABPO |   288   276     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-12  8.92e-13  1.28e-13 |
 AUCK |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  8.12e-13  8.58e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-12  3.45e-13  1.50e-13 |
 CEDU |   288   277     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.45e-12  3.78e-13  2.96e-13 |
 DAEJ |   288   268     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-12  8.09e-13  2.50e-13 |
 DARW |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DGAR |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-12  5.45e-13  1.96e-13 |
 DRAO |   272   259    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-11  1.81e-12  2.20e-13 |
 FLIN |   272   261     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.31e-12  4.63e-13  1.18e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.00e-13  8.05e-14  4.79e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  3.65e-13  1.12e-13 |
 G14  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.98e-14  3.10e-14  2.69e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.78e-13  9.04e-14  5.73e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.63e-13  1.06e-13  1.94e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  1.51e-13  4.57e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  3.93e-13  2.34e-13 |
 G26  |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.84e-14  3.00e-14  2.52e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.55e-13  8.22e-14  2.85e-14 |
 GLSV |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  6.11e-13  8.72e-13 |
 GMSD |   288   247    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.48e-12  1.06e-12  2.02e-13 |
 GODE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-23  3.07e-24  5.12e-25 |
 GRAS |   288   286     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  7.89e-13  8.70e-13 |
 HARB |   210   210     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.81e-13  4.74e-13         - |
 HOB2 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.83e-13  3.09e-13  2.11e-13 |
 HOFN |   288   265     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.03e-12  7.84e-13  6.46e-13 |
 JOZE |   288   244     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  6.10e-13  4.81e-13 |
 KARR |   288   276     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.31e-12  1.58e-12  6.23e-13 |
 KERG |   287   245    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.39e-12  1.00e-12  2.10e-13 |
 KIRU |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-13  3.04e-13  4.38e-13 |
 KOUC |   288   276     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.66e-12  9.35e-13  1.10e-12 |
 MAR6 |   288   264     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.12e-12  5.49e-13  4.31e-13 |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MIZU |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MKEA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.60e-14  4.61e-15  3.76e-15 |
 MOBS |   288   279     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  4.38e-13  3.21e-13 |
 NANO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-12  3.95e-13  1.40e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  1.12e-13  1.89e-14 |
 NYAL |   288   261    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  2.90e-13  4.35e-14 |
 PERT |   287   272     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.64e-12  1.46e-12  4.12e-13 |
 PIE1 |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.43e-14  5.71e-15  1.28e-15 |
 QAQ1 |   180    94    60     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.96e-11  5.41e-12         - |
 SANT |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 STR1 |   286   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  2.62e-13  8.56e-14 |
 SUTH |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-12  6.67e-13  2.09e-13 |
 SYDN |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.61e-13  2.48e-13  5.26e-14 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-12  7.55e-13  3.98e-13 |
 TOW2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 TRO1 |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.41e-13  3.41e-13  5.74e-14 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  3.79e-13  4.58e-14 |
 WSRT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-14  3.38e-15  1.76e-15 |
 ALBH |   272   261     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-12  5.40e-13  1.26e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-12  3.28e-13  1.68e-13 |
 BRAZ |   272   262     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  8.17e-13  3.10e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  4.18e-13  2.26e-13 |
 AJAC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CHAN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.68e-14  1.14e-14  2.08e-15 |
 HLFX |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.27e-13  1.80e-13  2.77e-13 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 SAVO |   282   271     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-12  8.75e-13  3.83e-13 |
 IQAL |   288   279     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  8.86e-13  2.76e-13 |
 CHTI |   288   282     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-12  8.63e-13  5.13e-13 |
 TASH |   288   266    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.78e-12  9.36e-13  5.19e-13 |
 YARR |   287   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-12  4.16e-13  3.03e-13 |
 STK2 |   288   279    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.51e-12  8.59e-13  7.62e-13 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KRGG |   288   265    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  9.35e-13  1.53e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-13  3.07e-13  2.08e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-13  2.76e-13  1.35e-13 |
 MAJU |   288   262     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.46e-12  4.66e-13  1.48e-13 |
 PARK |   274     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HRAG |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  4.08e-13  3.25e-13 |
 WARK |   208     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28         - |
 BADG |   277   274     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.58e-13  4.82e-14  1.60e-14 |
 GOP6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.65e-13  2.25e-13  4.60e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.25e-21  3.77e-20  1.45e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DARW      DARW      NLIB |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
