
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2134   Day: 1   MJD: 59183                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 144964  15018    -358    -491      6      5      8     83     87     72   26.97
 emr |  2880     0 110772   3534  204112    -724     16     16     17    136    146     74    8.28
 esa |  2880     0 126876    744    -470   -1207      7      6      8     69     69     68   23.09
 gfz |  2880     0 135183   3102    -272    -384     12     11     13     72     65     85   12.78
 grg |  2880     0 111968   1051     -48    -227     10      8     14    158    163    133   14.83
 jpl |  2880     0 103325    632     573   -1360     11     10     12     99    103     71   14.04
 mit |  2880     0  98776   1731   -2449    -884     35     35     31   1981   1865   3217    0.00
 igr |   288     0  43917    360   -1604    -781     12     16     11    104     45    115    0.00
 ngs |    96     0   3072     69    -493    -303    808    808      0   1888   1888      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    -8   -62     4    32    14     - -2176   -23  -141     - |
    2 |   -58   104    62   -23   -70    43  2740   -25 -1607     - |
    3 |  -135   -97   107    22  -115   242 -2116   -30  -973     - |
    4 |   -11  -226    14     6   120     0 -1284    10 -1133     - |
    5 |   -37    23   -24    12    28    55 -1696   -15  -622     - |
    6 |  -123   -77    47   -11   207    -3 -2275   -28  -190     - |
    7 |   -26    44   -66   -10   163   -31  -890     6  -786     - |
    8 |  -166   -68   -17   -67   343    86    57   -27  3901     - |
    9 |   -54   -67    47     3  -109   180  -115   -16  -327     - |
   10 |   110   -37    87   -68   -15  -254  -562    48  1342     - |
   11 |    30   124   -56    29   -96    38   851    33  2810     - |
   12 |    79    62   114   -67  -239   -63  -944    89 -1509     - |
   13 |    -8  -190    51   -43   118   -42  -534   -43  3687     - |
   14 |   101  -314   -33    50     -     - -1228    78  -779     - |
   15 |    49   225   -44    17  -260   104 -1582    36 -1389     - |
   16 |   -45   225   -58    68   -88    79  1928    -7  1218     - |
   17 |   153     9  -117   112  -134   -68  -820    17  -545     - |
   18 |   -56     X  -152     X   360    -7 -1652  -111 -1525     - |
   19 |     9   112    67    47  -198   -26  4058     3 -1596     - |
   20 |   -30   110    -9    -4   -57    73  3381   -35  2414     - |
   21 |   -78   174    42    57  -102    34  3146    19  2334     - |
   22 |  -134   125    30    11   163   -48  4200   -22 -3507     - |
   23 |    89  -316  -122   -93   241    45 -1429   -30  -142     - |
   24 |   137    91    32    19  -337   -30 -1488    49  2876     - |
   25 |   125    72    28     7  -120  -208  1125    41   921     - |
   26 |    73   -61    36   -49   -32   -86    26    -6  -596     - |
   27 |     0    47   -56    31    52   -19   107     4   257     - |
   28 |   -98    84    59   -43    25    53  1466   -31  -371     - |
   29 |   -36    94   -24   -16    74   -10 -1211   -30 -1760     - |
   30 |    19  -138   -13   -46    85    19  1057   -20  -703     - |
   31 |   141   109   -96     1   -37  -139 -1161    46  -723     - |
   32 |   -11  -188    61    17    32   -15 -1821     4  -117     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   -24     -     -    47    48   -46     -     -     -     - |
 ABPO |    -9     -     -    18     -     -     -  -192     -     - |
 ALBH |   -43    27     -    74     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |   -23   -67    36    28     -     - -4721   270     -     - |
 ALIC |     X     -    12   -97    65     -     -   -98     -     - |
 ANKR |     X     -     7   -13     -     -     -     -     -     - |
 AREG |   -56     -    65     -     X     -     -   -39     -     - |
 AREQ |   -10   -15     -    77     -   -41     -  -126     -     - |
 ARTU |    -1     -     -    47     -   -41     -    39     -     - |
 ASCG |     X     -    50     -     -   -82     -   -77     -     - |
 ASPA |     X     -    46    64     -  -134     -     X     -     - |
 AUCK |     X     -    57    80     -  -172     -   -84     -     - |
 BADG |   -32   142     -     -     -   -18 -1816    29     -     - |
 BAKE |   -23     -     X     0    33     -     -   161     -     - |
 BAKO |     X     -     -    86     -   -78     -     -     -     - |
 BARH |     X     -    33   -60     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |     X     -    43   -56     -   -19     -  -161     -     - |
 BOGT |  -139     -    98   -22   120     -     -  -108     -     - |
 BOR1 |     X    19     -   -13     -     -     -  -108     -     - |
 BRAZ |     X     -    12   -54     -    29     -     -     -     - |
 BREW |   -13    41     -     -     -     - -5024     -     -     - |
 BRST |     X     -     1     -    -2     -     -     -     -     - |
 BRUX |   -69     -     -   -63   180     0     -   -82     -     - |
 BSHM |     5     -     -     -     -    -9     -   -26     -     - |
 CAS1 |   -44     -    61     -   -16     -     -   -19     -     - |
 CCJ2 |     X     -  -113  -291   429     -     -  -234     -     - |
 CEBR |     -   -73    26     -     -     -     -   -53     -     - |
 CEDU |   -59   -43    69    30     -     -     -    18     -     - |
 CHAN |     -    51     -   -33     -     -    61  -271     -     - |
 CHOF |   -63     -     -     -   115     -     -     -     -     - |
 CHTI |     X     -    32    37     -   -87     -     -     -     - |
 CHUR |   -12    40     X     -     -     X     -    30     -     - |
 CKIS |     X     -    37     -   -58     -     -  -208     -     - |
 CNMR |     X     -     -   -10     -     9     -    -8     -     - |
 CORD |   -42     -     -    88     -     -     -   134     -     - |
 CPVG |     X     -    22     -    25   -62     -   -74     -     - |
 CRO1 |   -52   -79   -13    62   105     -     -    20     -     - |
 CZTG |     -     -    57     -     -   -94     -     -     -     - |
 DAEJ |     X    44     -    -3   -30     9     -     -     -     - |
 DARW |  -182     -    90   -65   264     -     -     -     -     - |
 DAV1 |   -87     -    77   -57    87     -     -   -31     -     - |
 DGAR |   -66     -    35     1    29    36     -   -58     -     - |
 DJIG |     -     -    -1     -    60   -62     -     -     -     - |
 DRAO |   -29     6     3    52     -     -     -   -56     -     - |
 DUBO |   -36     -    30    13     7     -     -     -     -     - |
 FAA1 |  -105     -   137     2   -27     -     -   -14     -     - |
 FAIR |  -124   191     -    82    49     -     -   -21     -     - |
 FALK |     -     -    14   -63     -    34     -   -43     -     - |
 FLIN |   -41     -   105   -22   -70     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -43     -    26    19    31   -10     -    33     -     - |
 GLSV |     X     -    11   -27     6     -     -   -87     -     - |
 GMSD |     X     -    -5     -     7     -     -  -137     -     - |
 GODE |   -24   -32     -    52    18     -     -    17     -     - |
 GOL2 |   -17    56     -     -     -     -     -   161     -     - |
 GOLD |  -106     -    79    80     -     - -2881     -     -     - |
 GOP6 |     5     -     -   -11     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     X     -    16   -29     -     -     -  -199     -     - |
 GRAZ |     X     X    55  -100     -     -     -  -195     -     - |
 GUAM |   -35     -     -    74     -     -     -     -     -     - |
 GUUG |     X     -    21   -38     -     -     -     -     -     - |
 HERS |   -93    20   140   -88     -     -     -  -136     -     - |
 HLFX |    -6    18     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |  -105  -106   -61    -9   353     -     -   -26     -     - |
 HOFN |     X     -    61  -110     -     -     -   -62     -     - |
 HOLB |   -57     -     -    58     -    56     -   -35     -     - |
 HRAG |    -1     -     -     -     2     -     -     -     -     - |
 HRAO |   -12  -149     -   -97    68   125     -   -42     -     - |
 IENG |     7  -176     -    99     -     - -2586    60     -     - |
 IISC |   -99     -    47    57     -    60     -    -2     -     - |
 INVK |     X     -     -    22     -   -20     -     -     -     - |
 IQAL |   -88     -   103     -     -     -     -   -38     -     - |
 IRKJ |   -20    95     -   -29     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |     X     -    -2     -     -     3     -   -98     -     - |
 JOG2 |   -72     -    48    52    11     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -58   103     -    55     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   -17     -    11     -     -     -   -36     -     - |
 JPRE |     -     -    45   -82     -     -     -     -     -     - |
 KARR |     X     -    56   -66   -30     -     -  -133     -     - |
 KERG |     X   -84    52   -49     -     -     -  -119     -     - |
 KIRU |     2  -105   -31   -70   164     -     -   -76     -     - |
 KIT3 |    -6     -     -    13     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -35    60     -    35     -     - -4766   -53     -     - |
 KOKV |   -29     -     9     2     -    39     -   -28     -     - |
 KOUC |     -     -    22   -39     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |  -113     -     -     -   149    61     -    32     -     - |
 KOUR |   -56     -    61     7     -     - -3919   -46     -     - |
 KRGG |     X     -     -  -123    92    14     -  -123     -     - |
 LAUT |   -80     -    94     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     X     -    45   -68   -11     -     -     -     -     - |
 LPGS |    41     7   -42     -   -12     -     -     -     -     - |
 MAC1 |   -74     -   -21    79   100     -     -   -27     -     - |
 MAG0 |   -41     -     -    85     -     1     -   -61     -     - |
 MAJU |  -143     -    68     -   155     -     -     -     -     - |
 MAL2 |  -142     -    59   -35   196     -     -  -108     -     - |
 MAR6 |   -64    23    67     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -102    80   180    53  -184     -     -    -1     -     - |
 MAW1 |    -6     -   -11   -54    75     -     -   -52     -     - |
 MAYG |     X     -     3     -   150  -163     -  -306     -     - |
 MCM4 |     8     -     -   -16     X     X     -  -115     -     - |
 MDO1 |   -79    84    64     -     -    -4     -    59     -     - |
 MDVJ |    72    59   -44  -110     -     -    16   -70     -     - |
 METG |   -40     -     -     -    72     -     -     -     -     - |
 MGUE |  -135     -    82     -   118     -     -   -46     -     - |
 MIZU |   -22    49     -    15     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |  -107     -   118    36     -   -19     -   -35     -     - |
 MOBS |     3     -    42     -   -72     -     -     -     -     - |
 MTKA |     X     -    93     -     -  -153     -     -     -     - |
 NANO |   -16     -    10    16     -     -     -     -     -     - |
 NICO |     X     -    17   -71    34     -     -   -68     -     - |
 NIST |     X    20     -   -13     -     -   144    21     -     - |
 NKLG |   -84     -    -1   -19   189   -16     -  -102     -     - |
 NLIB |   -26     -    97   -19   -88     - -5550   -17     -     - |
 NNOR |   -66    45    22     -    60     - -4066     -     -     - |
 NOVM |   -73    13     9   129     -     -     -  -228     -     - |
 NRC1 |   -34   -30     -    91     -     -     -    76     -     - |
 NRIL |   -48     -    62    78     -   -82     -    -4     -     - |
 NYA1 |   -59     -    81   -22     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |    68     -     -  -171    24     -     -   -44     -     - |
 NYAL |   -62    72     -    85     -     -     X     -     -     - |
 OHI2 |  -124     -   131   -24     -    45 -3114   105     -     - |
 OHI3 |     X     -   -16     -    25     -  -204  -246     -     - |
 ONSA |   -78    37    62    27     -     - -4069   -35     -     - |
 OPMT |     -   -10     -     6     -     -    15     -     -     - |
 OUS2 |    -1     -    -5    -6    15     -     -   -32     -     - |
 PALM |     -     -     -  -197   170     -     -     -     -     - |
 PARC |     X     -   -60    39    56     4     -     -     -     - |
 PARK |    -6    18     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     X   -40    55   -76     -     -     -   -54     -     - |
 PETS |   -52     -    61     -     -     -     -    29     -     - |
 PIE1 |   -92     3     -    41   131     -     -     -     -     - |
 PIMO |    30     -     -    39   -91     -     -     -     -     - |
 POL2 |   -29     -    44    22     -   -38     -     1     -     - |
 POTS |   114     -  -119   -25     -     -     -    73     -     - |
 PRDS |   -24    33     -    29     -     -  -818    50     -     - |
 PTGG |     -     -   -35     -     -    57     -   -52     -     - |
 QAQ1 |   -23   -24    48    34     -   -52     -   -51     -     - |
 QUIN |   -61     -    72     -     -     -     -     -     -     - |
 RAEG |     -    29   -10     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |   -19     -    22     -     -     -     -     -     -     - |
 REDU |   -25     -    29     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |  -102     -    69    53     -    35     -   -97     -     - |
 REYK |     X     -     -   -65    56     -     -   -25     -     - |
 RIO2 |    10     -     -   -21     -     -     -   -95     -     - |
 RIOP |     X     -     -    55     -   -50     -     -     -     - |
 SALU |     X     -    58  -105     -     -     -     -     -     - |
 SANT |    -9     -     -   -26     -    40     -   -37     -     - |
 SAVO |     X     -    25   -44     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |  -120    36    91    66     -     -     -    17     -     - |
 SCOR |   -52     -    52    68   -55    10     -   -29     -     - |
 SCRZ |     X     -  -129     -   201     -     -     -     -     - |
 SCUB |    -6     -     -    13     -     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -175     -    51     -   295   -55     -  -139     -     - |
 SGOC |     0     -     -     0     -     -     -     -     -     - |
 SOFI |     X     -    76  -137     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -21    41     -    19     -     -     -    19     -     - |
 SSIA |     X     -     -    46     -   -41     -    33     -     - |
 STHL |   -88     -    51    75     -    16     -    36     -     - |
 STJO |    56    77     -    63  -188   -11     -    17     -     - |
 STK2 |     X     -     -     -    44   -46     -     -     -     - |
 STR1 |     -    -7     -     -     4     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -93     -     -    52    91    34     -    -2     -     - |
 SUTM |   -20     -     -    43     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -   -24     9     -     X     -     -    69     -     - |
 SYDN |   -12     -     -    25     -     -     -     -     -     - |
 TASH |   -49     -     -   141   -32     -     -   -96     -     - |
 TEHN |     -     -     -    -8     -     8     -     -     -     - |
 THTI |     X     0     -    70     -   -64     -     -     -     - |
 THU2 |   -94     -    76    37     -    23     -   -42     -     - |
 TIDB |     2     6     -    28     -   -34  -345   -57     -     - |
 TLSE |     X  -119     3  -100   149     -     -  -214     -     - |
 TOW2 |   -97     -    55   -90   165     -     -   -94     -     - |
 TRO1 |     X     -   -21   -74    96     -     -  -242     -     - |
 TSKB |     X   -14     -     9     -     -     -  -411     -     - |
 TWTF |  -110    87     -    69    92     - -2295  -112     -     - |
 UFPR |     X     -    30   -54     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |   129     -   -30    95  -270     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -91     -    67    71     -     -     -     -     -     - |
 URUM |    72     -  -173   161     -     -     -   197     -     - |
 USN7 |   -79    63     -   127     -     -     -    -2     -     - |
 USUD |   -41    78     -    36     -     - -4472  -319     -     - |
 VILL |   -97   -88   148    47   -45     -     -    61     -     - |
 VIS0 |   -32     -     -    67     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |   -67     -    17   -29   118     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    23     -     -   -48     -     - -4899     -     -     - |
 WHIT |  -159    51   128    71     -     -     -     4     -     - |
 WILL |     X   -14     -     9     -     -     -     -     -     - |
 WIND |    89     -   -61    49  -109     -     -    29     -     - |
 WSRT |   -14    14     -    21     -     -     -    -9     -     - |
 WTZR |     X     -    77  -140     -     -   -36   -68     -     - |
 WUH2 |   102     -     -    85  -258     -     -     -     -     - |
 XMIS |     X     -     -  -209   180     -     -  -362     -     - |
 YAKT |   -82     -    96     -     -     -     -     -     -     - |
 YARR |   -97     -     -     -   175     -     -     -     -     - |
 YEL2 |   -76     -    89     -     -     -     -   -12     -     - |
 YELL |   -64     6     -   -22   132     -     -    31     -     - |
 YKRO |   -10     -    53   -20     -   -50     -   -27     -     - |
 YSSK |   -66     -    77     -     -     -     -    50     -     - |
 ZAMB |    -5     -    20   -38     -    13     -   -41     -     - |
 ZECK |   -59    75    23    35     -     -     -    -2     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    17     9    15    11     -    34    20   370     - | 2880    359
    2 |     5    21     7     9     8     9    35    13   548     - | 2880    255
    3 |     6    14     4    10     8    11    30    20   470     - | 2880    144
    4 |     5    15     5     7     8     8    37    11   245     - | 2880    123
    5 |     5    22     6     9     7    13    35    11   542     - | 2880    502
    6 |     5    24    10     9    10    12    48    34   290     - | 2880    272
    7 |     5    12     6     9     7    15    40    10   604     - | 2880    349
    8 |     5    17     4    14     8     7    33    15  2008     - | 2880   1206
    9 |     4    14     5     6     7     8    37     9   459     - | 2880    146
   10 |     6    13     4    17     7    10    23    15   266     - | 2880    233
   11 |     5    16     4    12     8    10    37    16  1110     - | 2880    323
   12 |     3    16     7    13     8     7    36     9   371     - | 2880    304
   13 |     6    14     5     7     7     8    43    14   988     - | 2880    249
   14 |     5    12     7    17     -     -    38    24   740     - | 2880    836
   15 |     4    14     4    13     7    10    38    13   404     - | 2880    224
   16 |     5    19     7    13     8     9    35     9   462     - | 2880    341
   17 |     7    18     7     6    21    13    35    13  1561     - | 2880    454
   18 |     5     X     9     X    12    12    61    35   357     - | 2880    170
   19 |     5    24     6     7     6    12    43    10   341     - | 2880    210
   20 |     5    15     6     9     7    11    34    20   696     - | 2880    223
   21 |     4    16     4    14     9     9    30    10   911     - | 2880    438
   22 |     6    15     5    13     8    11    33    14   591     - | 2880    364
   23 |     4    15     4    10     7    10    25    13   547     - | 2880    239
   24 |     3    12     8     9     6     9    33    16  2005     - | 2880   1691
   25 |     5    16     7    21     9     8    26    12   373     - | 2880    229
   26 |     5    26     8    12     8    14    30    10   343     - | 2880    233
   27 |     4    20     5    10     8     9    34    10   299     - | 2880    187
   28 |     6    14     8     7     8     6    35    17  2249     - | 2880    905
   29 |     4    19     8     5     8    11    38    17   779     - | 2880    378
   30 |     4    14     8     9     7    17    32    14   351     - | 2880    251
   31 |     6    14     6    12     5    15    37    27   376     - | 2880    242
   32 |     5    12     4    10     6    10    19    13   262     - | 2880    165
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     9     -     -    20    14    12     -     -     -     - |  288   3279
 ABPO |     9     -     -    18     -     -     -    17     -     - |  282   2038
 ALBH |    10    31     -    18     -     -     -     -     -     - |  288   2659
 ALGO |     7    14     5    10     -     -    22    11     -     - |  288     40
 ALIC |     X     -     9    18    14     -     -    11     -     - |  288   6504
 ANKR |     X     -     4     7     -     -     -     -     -     - |  288  10701
 AREG |    10     -    12     -     X     -     -     6     -     - |  288   2832
 AREQ |     6    13     -    11     -     6     -     7     -     - |  288   2735
 ARTU |     3     -     -     7     -     5     -     6     -     - |  288    >>>
 ASCG |     X     -     6     -     -    10     -     8     -     - |  288   8292
 ASPA |     X     -    11    17     -    17     -     X     -     - |  288   9315
 AUCK |     X     -    13    17     -    18     -    17     -     - |  288   6971
 BADG |     6    28     -     -     -    11    43    11     -     - |  288    122
 BAKE |     7     -     X    11    13     -     -    15     -     - |  288   4562
 BAKO |     X     -     -    15     -    14     -     -     -     - |  288   5702
 BARH |     X     -     5     9     -     -     -     -     -     - |  288   3669
 BJFS |     X     -     4     7     -     9     -     8     -     - |  288   2860
 BOGT |    10     -    11    15    16     -     -    10     -     - |  288   6069
 BOR1 |     X     9     -     6     -     -     -    12     -     - |  288   1697
 BRAZ |     X     -     8    10     -    11     -     -     -     - |  288   6609
 BREW |     6    18     -     -     -     -    27     -     -     - |  288     26
 BRST |     X     -    12     -    18     -     -     -     -     - |  288   1732
 BRUX |     7     -     -    12    11     6     -     8     -     - |  288     26
 BSHM |     4     -     -     -     -     7     -    12     -     - |  288  11028
 CAS1 |     4     -     7     -     9     -     -    10     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     X     -    13    17    17     -     -    14     -     - |  288   4426
 CEBR |     -    13     4     -     -     -     -     9     -     - |  288     22
 CEDU |    20    23    20    22     -     -     -    16     -     - |  288   3481
 CHAN |     -    21     -    13     -     -    26    19     -     - |  282     39
 CHOF |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CHTI |     X     -     8    10     -    13     -     -     -     - |  288   5030
 CHUR |     6    20     X     -     -     X     -    30     -     - |  275    >>>
 CKIS |     X     -     7     -    11     -     -    14     -     - |  288   8733
 CNMR |     X     -     -    17     -    16     -    20     -     - |  284   6900
 CORD |     5     -     -    10     -     -     -    12     -     - |  288   7796
 CPVG |     X     -     8     -    11    10     -    10     -     - |  288   4281
 CRO1 |     9    16     9    13    14     -     -     9     -     - |  288   5609
 CZTG |     -     -     7     -     -    11     -     -     -     - |  284   6680
 DAEJ |     X    15     -     9    10    10     -     -     -     - |  288   2979
 DARW |    17     -    20    24    26     -     -     -     -     - |  288   3420
 DAV1 |     4     -     6     9    10     -     -     8     -     - |  288   2239
 DGAR |    10     -    19    23    25    18     -    12     -     - |  288   2206
 DJIG |     -     -     7     -    25    31     -     -     -     - |  288    >>>
 DRAO |     8    11     8    13     -     -     -    11     -     - |  288   2467
 DUBO |     6     -     7    10     9     -     -     -     -     - |  288  55179
 FAA1 |    19     -    14    17    19     -     -    13     -     - |  288  19082
 FAIR |     5    13     -    12     9     -     -     8     -     - |  288   4551
 FALK |     -     -     5    12     -    10     -    10     -     - |  288   2343
 FLIN |     5     -     7    10    11     -     -     -     -     - |  288   1820
 GLPS |     7     -     7    14    12     6     -     7     -     - |  288   4532
 GLSV |     X     -     5     7     7     -     -    11     -     - |  288   6026
 GMSD |     X     -     8     -    12     -     -    16     -     - |  288   2965
 GODE |    10    19     -    21    19     -     -    14     -     - |  288   2846
 GOL2 |     4    14     -     -     -     -     -    14     -     - |  288    104
 GOLD |     6     -     6    12     -     -    32     -     -     - |  288     54
 GOP6 |     2     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   2949
 GRAS |     X     -     4     7     -     -     -     7     -     - |  288   5852
 GRAZ |     X     X    18    33     -     -     -     8     -     - |  234   3407
 GUAM |    11     -     -    23     -     -     -     -     -     - |  262   7943
 GUUG |     X     -    13    23     -     -     -     -     -     - |  282   6550
 HERS |     9    16    10    20     -     -     -    10     -     - |  288     29
 HLFX |     4    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   6068
 HOB2 |     9    20     8    17    15     -     -    13     -     - |  288   1729
 HOFN |     X     -     4     8     -     -     -     6     -     - |  288   3540
 HOLB |     5     -     -    13     -     8     -    10     -     - |  288   2507
 HRAG |     8     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   3740
 HRAO |    10    19     -    20    19    14     -    14     -     - |  288     35
 IENG |     4    18     -     6     -     -    27     7     -     - |  288     14
 IISC |     9     -    11    16     -    11     -     8     -     - |  288   3441
 INVK |     X     -     -    15     -    13     -     -     -     - |  288   4523
 IQAL |     6     -     7     -     -     -     -    12     -     - |  288   4333
 IRKJ |     5    19     -    12     -     -     -     -     -     - |  267  53792
 JFNG |     X     -     6     -     -    10     -     7     -     - |  288   2857
 JOG2 |    14     -    11    19    21     -     -     -     -     - |  288   6968
 JOZE |     3    11     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   3222
 JPLM |     -    11     -     7     -     -     -    11     -     - |  288   3050
 JPRE |     -     -     8    14     -     -     -     -     -     - |  285   6214
 KARR |     X     -     9     8    15     -     -     9     -     - |  288   5415
 KERG |     X    36    11    13     -     -     -    17     -     - |  288   3777
 KIRU |     5    17     5     8     9     -     -     8     -     - |  288   3596
 KIT3 |     6     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288  10905
 KOKB |     9    21     -    18     -     -    35    11     -     - |  288     37
 KOKV |    12     -    14    19     -    13     -     6     -     - |  288     36
 KOUC |     -     -     6    10     -     -     -     -     -     - |  274   9014
 KOUG |     8     -     -     -    17    12     -    13     -     - |  288   1165
 KOUR |     9     -     9    19     -     -    32    11     -     - |  288     47
 KRGG |     X     -     -    15    10     9     -    11     -     - |  288   3771
 LAUT |     8     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   4683
 LHAZ |     X     -     7    12    10     -     -     -     -     - |  288  10515
 LPGS |    13    26    18     -    17     -     -     -     -     - |  288   7876
 MAC1 |     6     -     7     9    11     -     -     7     -     - |  288   1932
 MAG0 |    13     -     -    18     -    39     -    16     -     - |  288   6089
 MAJU |    10     -    15     -    20     -     -     -     -     - |  288   2268
 MAL2 |     8     -    10    14    22     -     -     8     -     - |  288  13628
 MAR6 |     4    15     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2754
 MAS1 |    15    15    12    18    17     -     -     8     -     - |  288   2496
 MAW1 |     6     -     9     7    11     -     -     9     -     - |  288   2099
 MAYG |     X     -    11     -    17    10     -     8     -     - |  288   7932
 MCM4 |     4     -     -     9     X     X     -    15     -     - |  288   5258
 MDO1 |     4    18     8     -     -     7     -     4     -     - |  288   2725
 MDVJ |     4    14     6     8     -     -    31     8     -     - |  288     26
 METG |    15     -     -     -    28     -     -     -     -     - |  284   2791
 MGUE |     6     -     7     -    10     -     -     7     -     - |  288     35
 MIZU |     6    15     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   3571
 MKEA |     9     -    11    19     -    12     -    14     -     - |  288     42
 MOBS |    12     -    12     -    15     -     -     -     -     - |  288   2733
 MTKA |     X     -     6     -     -     9     -     -     -     - |  288   5036
 NANO |    10     -    10    14     -     -     -     -     -     - |  288   2583
 NICO |     X     -     6    10    10     -     -     9     -     - |  288   9316
 NIST |     X    11     -     7     -     -    23    14     -     - |  288     31
 NKLG |    12     -    15    17    18    17     -    12     -     - |  288   3349
 NLIB |     8     -     9    15    14     -    23     8     -     - |  288     19
 NNOR |     8    19     7     -    11     -    37     -     -     - |  288    214
 NOVM |     6    11     6    13     -     -     -    14     -     - |  288     24
 NRC1 |     6    15     -    11     -     -     -    10     -     - |  288     19
 NRIL |     6     -     6    11     -     7     -     7     -     - |  288   6232
 NYA1 |     5     -     6     7     -     -     -     -     -     - |  288   6307
 NYA2 |     4     -     -     7     8     -     -     6     -     - |  288   2467
 NYAL |     4    11     -     9     -     -     X     -     -     - |  288    850
 OHI2 |     7     -     5     9     -    17    40     7     -     - |  288    213
 OHI3 |     X     -     7     -    12     -    35     9     -     - |  288    215
 ONSA |     4    13     5     6     -     -    28     7     -     - |  288     15
 OPMT |     -    10     -     6     -     -    28     -     -     - |  288     25
 OUS2 |     7     -     9    12    17     -     -    10     -     - |  288   7978
 PALM |     -     -     -    12    11     -     -     -     -     - |  288   7683
 PARC |     X     -     8    16    14    12     -     -     -     - |  288   7495
 PARK |     5    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  281   3378
 PERT |     X    34     8    13     -     -     -    10     -     - |  288   4356
 PETS |     5     -     6     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     5    15     -    12     8     -     -     -     -     - |  288     20
 PIMO |    16     -     -    19    21     -     -     -     -     - |  286   9056
 POL2 |     5     -     5    10     -     7     -     5     -     - |  288   9765
 POTS |     5     -     5     7     -     -     -     7     -     - |  288   6115
 PRDS |     7    30     -    14     -     -    27    15     -     - |  288    106
 PTGG |     -     -     9     -     -    15     -     7     -     - |  280   2427
 QAQ1 |     4    12     6     9     -     8     -     5     -     - |  288   2000
 QUIN |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   6664
 RAEG |     -    21     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4839
 RAMO |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REDU |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288    722
 REUN |    12     -    12    17     -    11     -     9     -     - |  288   4083
 REYK |     X     -     -    19    16     -     -    16     -     - |  288   3229
 RIO2 |     4     -     -     9     -     -     -     8     -     - |  288  11861
 RIOP |     X     -     -    10     -     9     -     -     -     - |  288   4426
 SALU |     X     -     9    16     -     -     -     -     -     - |  283   4702
 SANT |     5     -     -     9     -     9     -     7     -     - |  288   2867
 SAVO |     X     -     7    13     -     -     -     -     -     - |  288   6908
 SCH2 |     5    13     5     8     -     -     -     6     -     - |  288   3134
 SCOR |     4     -     5     9     8     7     -     5     -     - |  288   2364
 SCRZ |     X     -     9     -    14     -     -     -     -     - |  280  10474
 SCUB |     6     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   5881
 SEYG |    13     -    16     -    19    15     -    12     -     - |  288   3713
 SGOC |     9     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  287   5938
 SOFI |     X     -     8    14     -     -     -     -     -     - |  275   5755
 SPT0 |     3    12     -     6     -     -     -    12     -     - |  288     18
 SSIA |     X     -     -    13     -    12     -    12     -     - |  288   7503
 STHL |     8     -     9    14     -    12     -     6     -     - |  288   9466
 STJO |     7    12     -     9     8     6     -    26     -     - |  288   3599
 STK2 |     X     -     -     -     8     9     -     -     -     - |  288   9247
 STR1 |     -    20     -     -    11     -     -     -     -     - |  285   1335
 SUTH |     6     -     -    12    15    13     -     8     -     - |  288   1899
 SUTM |     5     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   7280
 SVTL |     -    14     5     -     X     -     -    11     -     - |  285     52
 SYDN |     6     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288    530
 TASH |     4     -     -     9     8     -     -     7     -     - |  288   8734
 TEHN |     -     -     -     7     -     6     -     -     -     - |  288   9010
 THTI |     X    14     -    17     -    12     -     -     -     - |  288   7597
 THU2 |     4     -     6    10     -    10     -     6     -     - |  288   2687
 TIDB |     7    22     -    14     -    11    30    11     -     - |  288     32
 TLSE |     X    12     6     8     9     -     -     6     -     - |  288   5800
 TOW2 |    10     -     8    17    20     -     -    10     -     - |  288   4548
 TRO1 |     X     -     5     8     9     -     -    24     -     - |  288   4409
 TSKB |     X    17     -    11     -     -     -    18     -     - |  288   4740
 TWTF |     5    21     -     9    10     -    38    10     -     - |  288    160
 UFPR |     X     -     6    10     -     -     -     -     -     - |  288   6767
 ULAB |     6     -     5    11     8     -     -     -     -     - |  288   8651
 UNSA |     8     -    10    14     -     -     -     -     -     - |  288   7277
 URUM |     9     -     8    20     -     -     -    11     -     - |  288   9634
 USN7 |    12    24     -    20     -     -     -    12     -     - |  288     35
 USUD |     6    17     -    12     -     -    42    15     -     - |  288     28
 VILL |     6    16     5     9     9     -     -     8     -     - |  288   1973
 VIS0 |     2     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   2946
 VOIM |    18     -    13    19    22     -     -     -     -     - |  288   9775
 WAB2 |     3     -     -     6     -     -    29     -     -     - |  288     23
 WHIT |     5    12     5    11     -     -     -     6     -     - |  288  12521
 WILL |     X    12     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   4886
 WIND |     8     -     9    14    12     -     -    13     -     - |  288   7110
 WSRT |     6    10     -    10     -     -     -    12     -     - |  288   2859
 WTZR |     X     -     3     6     -     -    29     7     -     - |  288     16
 WUH2 |    11     -     -    17    20     -     -     -     -     - |  288  11232
 XMIS |     X     -     -    20    17     -     -    22     -     - |  273   4918
 YAKT |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YARR |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   2518
 YEL2 |     3     -     4     -     -     -     -     5     -     - |  288     25
 YELL |     4    13     -     9     7     -     -    13     -     - |  288     23
 YKRO |     7     -     8    13     -    12     -     6     -     - |  288   5687
 YSSK |     5     -     5     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 ZAMB |    10     -    13    20     -    12     -    10     -     - |  287   7534
 ZECK |     3    12     6     6     -     -     -     9     -     - |  288     40
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     6    17     7    12    10    11    35    13   808     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   BAKE  | 2134-1  4:40:00 |        1247
grg |   SVTL  | 2134-1  9:05:00 |         534



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.29     4.39     3.01     3.01   | 1.69e-14  5.07e-15  2.41e-15 |
 BREW |   288   285     1   288     3.07     4.39     4.39     4.39   | 3.04e-14  7.93e-15  2.09e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     2.33     4.39     0.85     0.85   | 6.42e-14  1.06e-14  2.54e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     2.18     4.39     4.39     4.39   | 3.89e-14  7.27e-15  4.08e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     2.81     4.39     3.84     3.84   | 5.41e-14  6.47e-15  2.36e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     2.99     4.39     3.28     3.28   | 1.69e-14  4.32e-15  1.61e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.58     4.39     2.47     2.47   | 2.77e-14  8.95e-15  2.03e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.19     4.39     2.46     2.46   | 1.49e-14  5.08e-15  2.39e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     2.71     4.39     3.82     3.82   | 2.62e-14  5.49e-15  2.95e-15 |
 ZECK |   288   285     1   288     2.35     4.39     0.71     0.71   | 4.31e-14  5.42e-15  2.68e-15 |
 GOLD |   288   285     1   288     2.72     4.39     1.41     1.41   | 4.60e-14  6.15e-15  2.89e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.40     4.39     2.38     2.38   | 2.61e-14  9.77e-15  3.18e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.11     4.39     2.86     2.86   | 2.05e-14  6.81e-15  2.34e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.78     4.39     2.50     2.50   | 2.98e-14  8.69e-15  3.78e-15 |
 CEBR |   288   285     1   288     3.13     4.39     2.40     2.40   | 3.46e-14  5.72e-15  2.91e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.97     4.39     1.81     1.81   | 2.15e-14  5.45e-15  1.94e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.06     4.36     4.22     4.22   | 4.49e-14  7.26e-15  3.72e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.67     3.28     1.31     1.31   | 4.41e-14  9.90e-15  4.31e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.66     3.25     1.79     1.79   | 3.59e-14  8.19e-15  8.18e-15 |
 KOKV |   288   283     2   288     1.56     2.87     1.76     1.76   | 5.54e-14  1.34e-14  2.50e-15 |
 KOKB |   288   284     2   288     1.53     2.77     0.44     0.44   | 6.12e-14  1.52e-14  2.66e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     1.39     2.29     1.14     1.14   | 3.09e-14  6.39e-15  3.13e-15 |
 GOL2 |   288   285     1   288     1.21     1.72     0.38     0.38   | 8.33e-14  8.63e-15  3.06e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.09     1.41     1.06     1.06   | 5.76e-14  8.36e-15  2.36e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     1.02     1.22     0.42     0.42   | 2.89e-14  8.71e-15  1.57e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.96     1.08     0.82     0.82   | 2.78e-14  5.51e-15  2.90e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     0.96     1.08     0.61     0.61   | 2.77e-14  6.02e-15  1.78e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     0.92     1.00     0.49     0.49   | 9.56e-14  1.08e-14  1.79e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.80     0.76     0.42     0.42   | 8.83e-14  1.23e-14  1.62e-14 |
 USN7 |   288   288     0   288     0.51     0.30     0.17     0.17   | 5.38e-14  2.11e-14  3.05e-15 |
 G32  |   288   284     1   288     1.23     0.26     2.95     2.95   | 7.34e-14  2.51e-14  1.91e-14 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.46     0.25     0.77     0.77   | 4.40e-14  6.01e-15  1.49e-15 |
 SVTL |   285   285     0   285     0.45     0.24     2.78     2.78   | 2.28e-14  9.32e-15  6.78e-15 |
 IRKJ |   267   264     3    88     0.25     0.23     0.10     0.10   | 4.11e-11  1.27e-11  3.78e-12 |
 G04  |   288   288     0   288     4.35     0.22     4.39     4.39   | 6.21e-14  2.36e-14  4.26e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     4.35     0.20     4.39     4.39   | 7.87e-14  2.71e-14  1.98e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.35     0.20     4.39     4.39   | 5.63e-14  1.91e-14  1.14e-14 |
 G26  |   288   288     0   130     1.95     0.12     1.97     1.97   | 7.09e-14  3.00e-14  1.86e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.35     0.11     4.39     4.39   | 5.83e-14  2.46e-14  3.22e-14 |
 G09  |   288   286     1   288     1.33     0.11     0.32     0.32   | 6.12e-14  2.17e-14  1.69e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.35     0.11     4.39     4.39   | 5.49e-14  2.07e-14  3.06e-14 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.26     0.08     0.05     0.05   | 3.80e-14  5.58e-15  1.84e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     0.23     0.03     1.93     1.93   | 6.36e-14  1.71e-14  2.29e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     3.78     0.02     0.74     0.74   | 7.26e-14  3.75e-14  2.54e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.54     0.02     2.15     2.15   | 6.06e-14  3.75e-14  3.31e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.17     0.02     1.07     1.07   | 6.08e-13  5.92e-14  2.12e-14 |
 G10  |   288   285     1   288     0.87     0.02     0.79     0.79   | 8.99e-14  2.92e-14  3.29e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.27     0.27   | 5.97e-13  7.46e-14  2.01e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.61     0.61   | 6.43e-13  6.55e-14  4.68e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.14     0.02     0.89     0.89   | 6.31e-13  6.60e-14  1.57e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.57     0.57   | 7.39e-13  7.11e-14  4.07e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.31     0.31   | 6.99e-13  7.17e-14  4.36e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.35     0.35   | 7.22e-13  7.11e-14  2.24e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.13     0.01     1.27     1.27   | 6.91e-13  6.62e-14  3.47e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.10     0.10   | 7.07e-13  8.01e-14  5.45e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.16     0.16   | 6.82e-13  6.84e-14  2.67e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     4.35     0.01     0.26     0.26   | 7.36e-14  2.03e-14  1.37e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.14     0.00     0.04     0.04   | 6.80e-13  7.31e-14  2.79e-14 |
 ABPO |   282   279     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-12  7.32e-13  1.03e-13 |
 AUCK |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-12  1.05e-12  7.18e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-12  3.38e-13  9.50e-14 |
 CEDU |   288   264     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-12  5.18e-13  3.99e-13 |
 DAEJ |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.54e-12  7.95e-13  1.83e-13 |
 DARW |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DGAR |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-12  6.02e-13  1.57e-13 |
 DRAO |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.98e-13  2.34e-13  1.02e-13 |
 FLIN |    32    22     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.73e-12         -         - |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.36e-13  9.25e-14  6.94e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  3.32e-13  1.23e-13 |
 G14  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.71e-14  2.40e-14  3.08e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.92e-13  8.56e-14  4.13e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.00e-13  8.99e-14  1.83e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.67e-13  1.30e-13  4.17e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  3.96e-13  1.75e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.78e-13  7.30e-14  6.10e-14 |
 GLSV |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  5.40e-13  6.25e-13 |
 GMSD |    34    34     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-12         -         - |
 GODE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-23  3.07e-24  5.12e-25 |
 GRAS |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  6.05e-13  6.32e-13 |
 HOB2 |   288   280     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  2.74e-13  1.87e-13 |
 HOFN |   288   274     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-12  5.72e-13  4.64e-13 |
 JOZE |   288   248    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-12  5.59e-13  3.60e-13 |
 KARR |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.02e-12  8.41e-13  6.53e-13 |
 KERG |   288   195    60     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-11  4.51e-12  8.81e-13 |
 KIRU |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-13  3.85e-13  4.99e-13 |
 KOUC |   274   270     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-12  8.05e-13  1.33e-12 |
 MAR6 |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MIZU |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 MKEA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-14  7.69e-15  2.50e-15 |
 MOBS |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  5.05e-13  2.80e-13 |
 NANO |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-12  3.82e-13  1.07e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  1.07e-13  1.95e-14 |
 NYAL |   288   252    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  4.38e-13  6.83e-14 |
 PERT |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.71e-12  6.98e-13  3.09e-13 |
 PIE1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.17e-14  5.33e-15  1.58e-15 |
 QAQ1 |    83    35    35     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.67e-11  5.50e-12         - |
 SANT |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 STR1 |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  3.23e-13  1.45e-13 |
 SUTH |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-12  6.17e-13  1.34e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.83e-13  2.25e-13  5.43e-14 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.85e-12  5.64e-13  5.52e-13 |
 TOW2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  4.99e-13  1.76e-13 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 USUD |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.48e-14  6.15e-15  3.86e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  4.72e-13  1.39e-13 |
 WSRT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.78e-14  7.20e-15  1.48e-15 |
 ALBH |   286   284     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  2.00e-13  1.06e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HOLB |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.70e-12  3.01e-13  1.36e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  3.71e-13  2.13e-13 |
 CHAN |   282   282     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.83e-14  1.05e-14  2.88e-15 |
 HLFX |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.85e-13  3.14e-13  2.05e-13 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 SAVO |    34    20    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.22e-11         -         - |
 IQAL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.60e-12  8.10e-13  3.03e-13 |
 CHTI |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.27e-12  8.45e-13  3.62e-13 |
 TASH |   288   265    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-12  1.11e-12  5.83e-13 |
 YARR |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.84e-12  5.09e-13  2.08e-13 |
 STK2 |   288   276     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.67e-12  1.16e-12  9.23e-13 |
 ZAMB |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KRGG |   288   256    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.90e-12  9.09e-13  3.62e-13 |
 KOUG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.56e-13  3.37e-13  1.07e-13 |
 JFNG |   179   116    31     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-11  2.48e-12         - |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-13  1.84e-13  7.54e-14 |
 MAJU |    82    46    33     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.35e-11  5.02e-12         - |
 PARK |   281     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HRAG |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  4.41e-13  2.14e-13 |
 BADG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-14  4.84e-15  3.28e-15 |
 CZTG |   284     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 GOP6 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.89e-13  2.68e-13  3.36e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.30e-21  4.46e-20  1.85e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DARW      DARW      NLIB |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
