
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2135   Day: 5   MJD: 59194                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 145238  15271    -426    -221      6      5      7     75     76     72   26.39
 emr |  2880     0 111375    636  210116    -260     13     13     13     87     90     68   11.44
 esa |  2880     0 126193    430    -585     101      8      8      8     75     73     79   19.03
 gfz |  2880     0 136353   3042    -259     116     12     12     11     55     49     65   12.72
 grg |  2880     0 116566    949      -1     267     12     11     13    128    130    121   12.33
 jpl |  2880     0 107381    320    4045    -265      9      9      9     83     85     69   18.09
 mit |  2880     0  97056      0    4658    -385     23     23     18   2189   2148   2848    0.00
 igr |   288     0  47551     55    5449    -215     11     15     10     91     48     99    0.00
 ngs |    96     0   3072     32    -360    -269    789    789      0   2044   2044      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    10     4    48   -13  -109    15 -2492     7 -1589     - |
    2 |   -49    50    -1    15    -1    32  3383     0 -1098     - |
    3 |   -83   -14    -4   -32    42   129 -2476     0  -534     - |
    4 |    29   -52    -9     5    15   -13 -1432    22 -1657     - |
    5 |   -18    83   -30    94  -157    46 -1762    17  -565     - |
    6 |  -120   -30   -47    -6   364     0 -2724   -59  -340     - |
    7 |     2   -22    23   -42    26    -1  -704    46  -238     - |
    8 |  -137   -54    -6   -13   170   135   413   -62 -4283     - |
    9 |   -42  -112    40   -55    52    93   -19   -34   323     - |
   10 |   102   112   136   -26  -121  -262  -648    36   812     - |
   11 |   -21    12     -    16    30    -9  1087    39  3358     - |
   12 |    98  -103    96   -38  -152   -49  -872    50 -2026     - |
   13 |   -29   -93    76   -46    10    47  -511   -35  3453     - |
   14 |   134   -37  -150   -21     -     - -1561    76 -1990     - |
   15 |    49    16   -63    46  -132    43 -1920    33  -441     - |
   16 |   -36    -9    61    93  -202    66  2598    -1  2434     - |
   17 |    94    85  -146    67   -24   -69  -894   -14  1703     - |
   18 |    24  -176  -108   -40   275    30 -2000    36 -1040     - |
   19 |    -5   107    -6    44   -70   -38  4944   -25 -1148     - |
   20 |   -55    48   -33   -23   107    28  4137   -72  2602     - |
   21 |  -119   179    55    50   -22   -18  4087    -2  1686     - |
   22 |  -101   112    91   -10     7   -18  3066   -26 -1750     - |
   23 |    85  -142   -78   -26    76    14 -1789    24 -1120     - |
   24 |     1   112   -19     X    -5   -49 -1919   -26  2333     - |
   25 |    68    79   -38    30   -72   -82   618   -80   374     - |
   26 |    58   -86    36   -28    40   -76   215   -11  -344     - |
   27 |    -7    53     5    16  -161    70   416   -52  -221     - |
   28 |  -100    82   108     2  -144    76  2028   -28  4382     - |
   29 |   -11    70    25    62  -105   -27 -1147    63 -2299     - |
   30 |    20   -84    -1   -61   -50   103  1567    50  -269     - |
   31 |   146  -111   -77   -50   108  -100 -1335    29  -392     - |
   32 |    11   -79    16    -9   205  -117 -2355     4   717     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    -3     -     -   -66    74     -     -   -88     -     - |
 ABPO |   -12     -     -     6     -    12     -     -     -     - |
 ALBH |   -27    39     -    22     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |   -79   -57    97    70     -     -     -     -     -     - |
 ALIC |   -99     -   151   -31    11     -     -    -7     -     - |
 ANKR |     X     -    11   -16     -     -     -     -     -     - |
 AREG |  -101     -    52     -   136     -     -   -51     -     - |
 AREQ |   -15    29     -    50     -   -31     -  -144     -     - |
 ARUC |     -     -    73   -28     -   -57     -   -37     -     - |
 ASCG |     X     -    46     -     -   -48     -   -41     -     - |
 ASPA |     X     -    14   -21     -     -     -   200     -     - |
 AUCK |     X     -    86    74     -  -143     -     -     -     - |
 BADG |   -33    76     -     -     -     -     -    83     -     - |
 BAKE |   -94     -    88    25    40     -     -    19     -     - |
 BARH |     X     -    37   -55     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |     X     -   -14  -116   172   -22     -  -215     -     - |
 BOGT |   -43     -    44   -66    69    16     -  -166     -     - |
 BOR1 |     X    24     -   -22     -     -     -   -73     -     - |
 BRAZ |     X     -    59   -89     -     -     -     -     -     - |
 BREW |   -42    97     -     -     -     - -5141     -     -     - |
 BRST |     X     -    33     -   -51     -     -  -157     -     - |
 BRUX |   -12     -     -   -47    -2    52     -    -6     -     - |
 BSHM |     2     -     -     -     -    -3     -    33     -     - |
 CAS1 |  -105     -    86     -    91     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     X     -     2  -123    43    45     -  -144     -     - |
 CEBR |     -    -7     4     -     -     -     -   -95     -     - |
 CEDU |   -41    12    37    20     -     -     -    21     -     - |
 CHAN |     -    43     -   -39     -     -     -    17     -     - |
 CHOF |   -69     -     -     -   149     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -59     -     -    34     -    62     -    74     -     - |
 CHTI |     X     -     -    28    67   -65     -   -62     -     - |
 CHUM |     -     -     -     7     -    -5     -     -     -     - |
 CHUR |   -62    53    40    20     -     -     -   -42     -     - |
 CKIS |     X     -   -47     -    72     -     -  -169     -     - |
 CORD |    32     -     -   -67     -     -     -     -     -     - |
 CPVG |     X     -    68     -    33   -94     -   -68     -     - |
 CRO1 |   -25   -18    -2    49    26    -2     -    50     -     - |
 CUSV |     -     -    63   -20     -   -52     -    29     -     - |
 DAEJ |     X   -45     -    25    16     -     -     -     -     - |
 DAKR |     -     -     -    45     -   -32     -     -     -     - |
 DARW |   -54     -   125   -47   -33     -     -    74     -     - |
 DAV1 |   -60     -    46    32    25     -     -    18     -     - |
 DGAR |     X     -    66   -60   -44     2     -   -75     -     - |
 DJIG |     -     -    77     -   -97   -15     -    -5     -     - |
 DRAO |   -50    46    18    36     -     -     -    44     -     - |
 DUBO |   -58     -    72   105   -95     -     -    71     -     - |
 FAA1 |   -76     -     X     -   162     -     -    28     -     - |
 FAIR |   -79   201     -    13   -30     -     -   -96     -     - |
 FALK |     -     -     3   -27     -    15     -   -44     -     - |
 FLIN |   -86     -   143    22  -213   104     -    56     -     - |
 GAMB |     -     -   167     -     -  -175     -   -36     -     - |
 GCGO |     -     -    18   -27     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -30     -    38    65   -95    22     -    38     -     - |
 GLSV |     X     -   -50   -36   114     -     -     -     -     - |
 GMSD |     X     -   -53     -    81     -     -     -     -     - |
 GODE |   -36    27     -     7    46     -     -   -38     -     - |
 GODZ |   -14    54   -14     -     -     -     -   -39     -     - |
 GOL2 |   -37    85     -     -     -     -     -   153     -     - |
 GOLD |   -74     -    33   105     -     -     -     -     -     - |
 GOP6 |    -7     -     -    14     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     X     -    24   -36     -     -     -  -151     -     - |
 GRAZ |  -179    67   143    33     -     -     -   -53     -     - |
 GUAM |   -39     -     -    82     -     -     -    77     -     - |
 GUAT |     X     -    70  -105     -     -     -   -35     -     - |
 GUUG |     X     -    82     5     -   -90     -     -     -     - |
 HERS |  -120   -12    82   137     -     - -4360   -75     -     - |
 HLFX |   -19    44     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     4     X   -14    66   -55     -     -   -16     -     - |
 HOFN |     X     -   127   -25  -170     -     -   -17     -     - |
 HOLB |   -75     -     -    42    44    50     -     -     -     - |
 HRAG |  -121     -     -     -   260     -     -     -     -     - |
 HRAO |  -121  -154     -   -55   395    52     -   -95     -     - |
 HYDE |     X     -    22     1    62   -66     -   -38     -     - |
 IENG |    31  -153     -    73     -     - -2507    84     -     - |
 IISC |   -49     -     -    70     -    22     -     -     -     - |
 INVK |     X     -     -    97  -162    42     -     -     -     - |
 IQAL |   -65     -    89     -     -     1     -    -4     -     - |
 IRKJ |   -35   -18   -21    -5   124     -     -     -     -     - |
 IRKM |   -13     -     -     -     -    19   -62   115     -     - |
 JOG2 |     4     -     9   -37    17     -     -     -     -     - |
 JOZE |    -3    94     -   -78     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    -4     -     4     -     -     -   -41     -     - |
 KARR |     X     -    67  -101    -1     -     -   -41     -     - |
 KERG |     X   -49    23     1     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |    33   -76    -1   -76    79     -     -   -76     -     - |
 KIT3 |   -24     -    53   -61    32     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -86    61     -   124     -     -     -   -42     -     - |
 KOKV |   -54     -    77    59     -   -44 -2406   -41     -     - |
 KOUC |     -     -    37   -11     -   -32     -     -     -     - |
 KOUG |  -106     -     -     -     0   154     -    58     -     - |
 KOUR |   -80     -    66    69     -     -     -    -4     -     - |
 KRGG |     X     -     -  -101   208   -73     -  -133     -     - |
 LAUT |   -64     -    89     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     X     -    64   -95     X     -     -   -22     -     - |
 LPGS |    37     X  -130   -12   133     -     -  -132     -     - |
 MAC1 |  -118     -   -33   105   193     -     -    -3     -     - |
 MAG0 |   -13     -     -    28     -     -     -    -5     -     - |
 MAJU |   -72     -    56     -    68     -     -     -     -     - |
 MAL2 |  -113     -   176    24   -55     -     -    -4     -     - |
 MAR6 |   -37     7    47     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -121    12   162    73   -79     -     -    10     -     - |
 MATE |     X     -   -15    22     -     X     -     -     -     - |
 MAUI |     X     -     -     -   124   -84     -     -     -     - |
 MAW1 |     1     -    16    20   -47     -     -    18     -     - |
 MAYG |     X     -   -27     -   286  -167     -  -316     -     - |
 MCM4 |   -25    67     -    -9     X     -     -    17     -     - |
 MDO1 |  -148    83    97     -     -    62     -    98     -     - |
 MDVJ |    63    19   -27   -39     -   -41     -   -78     -     - |
 METG |    16     -     -     -   -35     -     -     -     -     - |
 MGUE |     X     -    61     -   -94     -     -   -89     -     - |
 MIZU |    -3    11     -    -4     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |  -113     -   105    77     -     -     -    20     -     - |
 MOBS |   -83     -    -2     -   181     -     -     -     -     - |
 MONP |     X     -    93     -     -   -98     -     -     -     - |
 NANO |   -55     -    40    54     -     -     -     4     -     - |
 NICO |     X     -    71   -49   -60     -     -   -51     -     - |
 NKLG |   -28     -     9   -20    10    40     -   -14     -     - |
 NLIB |   -27     -   141    -3  -157     -     -   -19     -     - |
 NNOR |   -93    29    26     -   133     -     -     -     -     - |
 NOVM |   -72   -19     -    -5     -   112     -  -289     -     - |
 NRC1 |   -54     1     -   113     -     -     -    58     -     - |
 NRIL |  -113     -    55    50   147   -28     -    15     -     - |
 NRMD |     -     -     -   -90    93     -     -     -     -     - |
 NTUS |     X     -   -15    22     -     -     -   223     -     - |
 NVSK |     -     -   119     -  -183     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     X     -    76   -15     -   -69     -     -     -     - |
 NYA2 |    30     -     -  -117    45     -     -    -1     -     - |
 NYAL |     X    16     -   -14     -     -  -102     -     -     - |
 OHI2 |  -154     -   195    65     -   -26 -3216    94     -     - |
 OHI3 |     X     -    18     -   -27     -  -265   -67     -     - |
 ONSA |   -79    48    76     7     -     - -4060   -35     -     - |
 OPMT |   -76   -58     -   210     -     -   -40     -     -     - |
 OUS2 |   -75     -   -43   -31   261     -     -   -44     -     - |
 PALM |     -     -     -     5    -5     -     -     -     -     - |
 PARC |     X     -    45    56   -54   -50     -     -     -     - |
 PARK |   -16    37     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     X   -15    69   -90     -     -     -   -75     -     - |
 PETS |   -63     -   102     -     -   -15     -   -33     -     - |
 PIE1 |  -146    39     -    32   242     -  -769   -25     -     - |
 PIMO |   -81     -     -    55   121     -     -     -     -     - |
 POL2 |   -40     -    37    28     -     -     -    14     -     - |
 POTS |    94     -  -131     2     -     -     -   104     -     - |
 PRDS |    15    42     -   -69     -     -  -579    40     -     - |
 PTBB |   -78    75     X    94     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -     1     -     -    -1     -   -43     -     - |
 QAQ1 |   -18   -20    31    10     -     -     -   -57     -     - |
 QUIN |   -12     -    17     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -36     -    74     8     -   -31     -   -18     -     - |
 REDU |   -30     -    42     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -39     -    29    38     -     -     -   -59     -     - |
 REYK |     X     -     -    49   -50     -     -    77     -     - |
 RIO2 |   -37     -     -    78     -     -     -    -2     -     - |
 SALU |     X     -   -18    28     -     -     -     -     -     - |
 SANT |   -13     -     -    28     -     -     -   -21     -     - |
 SAVO |     X     -    44   -66     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |  -103   110    54    33     -     -     -   -10     -     - |
 SCOR |   -95     -     9    26   196   -23     -   -70     -     - |
 SCRZ |     X     -   -20     -    31     -     -     -     -     - |
 SCUB |    38     -   -33    63   -95     -     -    65     -     - |
 SEYG |  -112     -    89     -   -13    81     -    44     -     - |
 SGOC |   -20     -   -54    33    93     -     -     -     -     - |
 SHAO |   -36     -     -    74     -     -     -   146     -     - |
 SPT0 |   -32    22     -    47     -     - -6155    39     -     - |
 SSIA |     X     -     -    84   -43   -30     -     -     -     - |
 STFU |   -35     -     -     -    75     -     -     -     -     - |
 STHL |   -69     -    55    33     -    19     -     6     -     - |
 STJO |   -80    18     -    15   135     2     -   -16     -     - |
 STR1 |     -   -14     -     -    13     -     -     -     -     - |
 SUTH |  -147     -    59     2   279   -36     -   -38     -     - |
 SUTM |    37   -50     -     -   -33     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -   -33    20     -     X     -     -   -11     -     - |
 SYDN |    -9     -     -    20     -     - -2480     -     -     - |
 TASH |   -92     -     -    71   124     -     -   -75     -     - |
 TCMS |     -     -     -     -    47   -32     -     -     -     - |
 TEHN |     -     -     -   -23    24     -     -     -     -     - |
 THTI |     X   -33    22    43     -   -33     -     -     -     - |
 THU2 |   -21     -    29     0     -     -     -  -122     -     - |
 TIDB |   -33    57     -    14     -     3   -93   -42     -     - |
 TIXI |     X     -   -54     -   143   -40     -   -74     -     - |
 TLSE |     X     -    -6   -89   104     -     -  -118     -     - |
 TOW2 |   -71     -   101   -86    84     -     -   -38     -     - |
 TRO1 |     X     -    33   -42    -8     -     -  -138     -     - |
 TSKB |     X     7     -    -6     -     -     -  -401     -     - |
 TWTF |   -78    -3     -    21   148     - -2224   -99     -     - |
 UFPR |     X     -    52   -78     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |    95     -   -71    55  -150     -     -   134     -     - |
 UNSA |   -74     -    98     7     -     -     -   -44     -     - |
 URUM |     -     -  -136   203     -     -     -   203     -     - |
 USN7 |   -77   111     -    61     -     -     -   -50     -     - |
 USUD |   -40    50     -    38     -     -     -  -328     -     - |
 VILL |   -80  -150   143    23    66     -     -   -48     -     - |
 VIS0 |   -34     -     -    70     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |     6     -    30    15   -77     -     -     -     -     - |
 WAB2 |    11     -     -   -23     -     -     -   -21     -     - |
 WARK |     X  -101     -     -    94     -     -  -108     -     - |
 WHIT |   -98    55    84    28     -     -     -     -     -     - |
 WILL |     X    53     -   -48     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |    -2    21     -   -15     -     -     -   -14     -     - |
 WTZR |     X     -    74  -110     -     -     -   -35     -     - |
 WUH2 |    27     -     -     -   -58     -     -     -     -     - |
 YAKT |  -120     -   166     -     -     -     -     -     -     - |
 YARR |   -58     -     -     -   124     -     -     -     -     - |
 YEL2 |   -12     -    16     -     -     -     -    49     -     - |
 YELL |    22   128     -    35  -202     - -1901   136     -     - |
 YKRO |  -115     -   182   -52     -    12     -    53     -     - |
 YSSK |   -80     -   111     -     -     0     -    53     -     - |
 ZAMB |    11     -   -11   -49     -    30     -   -91     -     - |
 ZECK |   -23    34     -    17     -     -     -    23     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    12     6     7    12     6    13    12   472     - | 2880    445
    2 |     6    15     7     9    14     7    23    24  1413     - | 2880    289
    3 |     6    11     8    21    12    11    13     6   463     - | 2880    194
    4 |     7    12     7    18    11     8    18     5   660     - | 2880    105
    5 |     6    13     9     9    11    13    15    13   437     - | 2880    418
    6 |     5    18     7    10    13     7    14    20   312     - | 2880    184
    7 |     5    16     7    13    11    14    20     8   403     - | 2880    318
    8 |     6    16     8     9    12     6    20    13  1244     - | 2880   1579
    9 |     4    12     7     8    10     7    12     8   249     - | 2880    124
   10 |     7     9     6    15    10    13    23     7   613     - | 2880    293
   11 |    10    15     -    23    10     9    27    21   942     - | 2880    406
   12 |     5    12     9     8    15     7    35    31   491     - | 2880    331
   13 |     4    11     7    10    11     8    21     8  1196     - | 2880    285
   14 |     4    12     6     8     -     -    41    22   786     - | 2880    653
   15 |     5    16     8    11     9     8    13     6   447     - | 2880    192
   16 |     5    14     7    19    13     7    23    25   575     - | 2880    494
   17 |     5    12     7     9    12     7    16     8  1384     - | 2880    332
   18 |     6    14    10    16    15     7    20    24   290     - | 2880    176
   19 |     7    14     9     8    12     7    14    11   353     - | 2880    262
   20 |     6     9     9    16    11    12    27    13   791     - | 2880    277
   21 |     5    13     7     7    12     5    28    16   429     - | 2880    376
   22 |     6    13     8    13    12    12    15    12   513     - | 2880    405
   23 |     6    12    10    15    11    11    36    13   427     - | 2880    208
   24 |     5    12     9     X    10    12    19     8  2025     - | 2880   2579
   25 |     5    17    11    22    15     8    25    11   507     - | 2880    237
   26 |     4    18     8    13    15     8    40    23   937     - | 2880    264
   27 |     6    13     8     6    12     6    20     8   399     - | 2880    159
   28 |     3    12     8     7    13     8    25    25  1175     - | 2880    381
   29 |     6    14    13    14    15     7    30    15  1193     - | 2880    258
   30 |     4    12     8    12    10    16    20     8   377     - | 2880    179
   31 |     4    13    10     8     9    14    24    15   513     - | 2880    314
   32 |     4    11     5     8    10     7    16    12   562     - | 2880    121
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     8     -     -    15    13     -     -    13     -     - |  288   2070
 ABPO |     6     -     -    13     -     8     -     -     -     - |  288   2435
 ALBH |     7    18     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   1331
 ALGO |     6    11     7     9     -     -     -     -     -     - |  288     27
 ALIC |     6     -     7    10    15     -     -     6     -     - |  288   2222
 ANKR |     X     -     7    10     -     -     -     -     -     - |  286   3377
 AREG |     5     -     8     -     8     -     -     7     -     - |  288   4081
 AREQ |     5    12     -    10     -     5     -     6     -     - |  288   4021
 ARUC |     -     -     6     6     -     7     -     9     -     - |  288   2519
 ASCG |     X     -     8     -     -     8     -     8     -     - |  288   6484
 ASPA |     X     -    11    17     -     -     -     9     -     - |  285  10095
 AUCK |     X     -    10    13     -    13     -     -     -     - |  288   3487
 BADG |     4     9     -     -     -     -     -    10     -     - |  288  57117
 BAKE |     5     -     5    12    12     -     -     8     -     - |  288   2244
 BARH |     X     -     4     6     -     -     -     -     -     - |  288   2840
 BJFS |     X     -     6     8     6     6     -    12     -     - |  288   3582
 BOGT |     9     -     9    18    17     9     -     9     -     - |  288   6267
 BOR1 |     X    10     -     9     -     -     -    11     -     - |  288   1719
 BRAZ |     X     -     8    11     -     -     -     -     -     - |  288   4380
 BREW |     3     8     -     -     -     -    13     -     -     - |  288     63
 BRST |     X     -    16     -    24     -     -    19     -     - |  287   1397
 BRUX |     5     -     -     8     7     5     -     8     -     - |  288     14
 BSHM |     5     -     -     -     -     7     -     7     -     - |  288   2488
 CAS1 |     5     -     5     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     X     -    10    18    13    13     -    10     -     - |  288   2502
 CEBR |     -    28    17     -     -     -     -     9     -     - |  288     21
 CEDU |     6     9     7    10     -     -     -     7     -     - |  288   1679
 CHAN |     -    15     -    13     -     -     -    17     -     - |  288     36
 CHOF |     3     -     -     -     6     -     -     -     -     - |   73   1266
 CHPI |     7     -     -    13     -     8     -    10     -     - |  288   2344
 CHTI |     X     -     -    16    16    10     -     9     -     - |  288   3926
 CHUM |     -     -     -     9     -     6     -     -     -     - |  288   3696
 CHUR |     5    11     5     7     -     -     -     8     -     - |  288   2589
 CKIS |     X     -    13     -    19     -     -    25     -     - |  271   7725
 CORD |     8     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  276   3963
 CPVG |     X     -    10     -    11     8     -     9     -     - |  288   5397
 CRO1 |    10    18    14    17    19    11     -    10     -     - |  288   5525
 CUSV |     -     -     4     9     -     6     -     6     -     - |  288   4108
 DAEJ |     X     9     -     9     7     -     -     -     -     - |  288   3798
 DAKR |     -     -     -    10     -     7     -     -     -     - |  288   6272
 DARW |    15     -    15    20    26     -     -     9     -     - |  288   2397
 DAV1 |     5     -     7    12    13     -     -     7     -     - |  288   2306
 DGAR |     X     -    12    18    17    13     -     8     -     - |  284   2255
 DJIG |     -     -     6     -    10     7     -     6     -     - |  288   3149
 DRAO |     5     6     5     7     -     -     -     9     -     - |  288   1266
 DUBO |     5     -     4     8     7     -     -     7     -     - |  288  11613
 FAA1 |     4     -     X     -     9     -     -    13     -     - |  109   4953
 FAIR |     4     6     -     7     8     -     -     5     -     - |  288   2351
 FALK |     -     -     6     7     -     8     -    10     -     - |  288   2127
 FLIN |     5     -     4     8     7     6     -     6     -     - |  288   1357
 GAMB |     -     -    12     -     -    12     -     6     -     - |  288   5932
 GCGO |     -     -     3     5     -     -     -     -     -     - |  288   3019
 GLPS |     5     -     7     9     8     6     -     6     -     - |  288   6710
 GLSV |     X     -     6     8     8     -     -     -     -     - |  288   2357
 GMSD |     X     -     6     -    10     -     -     -     -     - |  288   4330
 GODE |     6    12     -    12    11     -     -     8     -     - |  288   2534
 GODZ |     6    13     7     -     -     -     -     8     -     - |  288  21915
 GOL2 |     5    11     -     -     -     -     -    10     -     - |  288     53
 GOLD |     6     -     5     9     -     -     -     -     -     - |  288     48
 GOP6 |     2     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   1193
 GRAS |     X     -     5     8     -     -     -    11     -     - |  288   2520
 GRAZ |     9    11     6    16     -     -     -    10     -     - |  276   2257
 GUAM |     8     -     -    16     -     -     -    13     -     - |  288   4912
 GUAT |     X     -     6     9     -     -     -    10     -     - |  288   3083
 GUUG |     X     -    11    18     -    12     -     -     -     - |  288   4233
 HERS |     8    13     8    11     -     -    16     6     -     - |  288     20
 HLFX |     4    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   6137
 HOB2 |     5     X     7     9    10     -     -     8     -     - |  288   1300
 HOFN |     X     -     5     9    13     -     -     8     -     - |  288   1651
 HOLB |     4     -     -     8    16     6     -     -     -     - |  288   1322
 HRAG |     8     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  164   2241
 HRAO |    14    11     -    20    19    13     -    13     -     - |  288     44
 HYDE |     X     -    10    14    13     9     -     7     -     - |  288   4455
 IENG |     7    22     -    11     -     -    13    10     -     - |  288     22
 IISC |    10     -     -    14     -    10     -     -     -     - |  288   3266
 INVK |     X     -     -     6     5     4     -     -     -     - |  288   3028
 IQAL |     7     -     7     -     -     7     -     7     -     - |  288   2290
 IRKJ |     4     9     5     7     7     -     -     -     -     - |  288    107
 IRKM |     4     -     -     -     -     6    34     8     -     - |  288     18
 JOG2 |    13     -    18    21    19     -     -     -     -     - |  288   6533
 JOZE |    11    26     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   1572
 JPLM |     -     7     -     6     -     -     -     8     -     - |  288   2579
 KARR |     X     -    13    16    23     -     -    13     -     - |  288   3478
 KERG |     X    30    18    17     -     -     -     -     -     - |  287   1972
 KIRU |     7    13     7     8     9     -     -     8     -     - |  288   1254
 KIT3 |     6     -     6     9    12     -     -     -     -     - |  288   6766
 KOKB |     7    15     -    12     -     -     -     9     -     - |  288    161
 KOKV |     8     -    11    12     -     6    20    12     -     - |  288    180
 KOUC |     -     -    13    19     -    18     -     -     -     - |  288   3829
 KOUG |    11     -     -     -    19     7     -    10     -     - |  288   1234
 KOUR |    10     -    10    17     -     -     -     9     -     - |  288     41
 KRGG |     X     -     -    21    15    15     -    13     -     - |  287   1775
 LAUT |    13     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  283   2105
 LHAZ |     X     -     5     7     X     -     -     6     -     - |  288   5134
 LPGS |    16     X    19    20    18     -     -    24     -     - |  288   5185
 MAC1 |     9     -     9    11    12     -     -     6     -     - |  288   1880
 MAG0 |     5     -     -    10     -     -     -    10     -     - |  288   5464
 MAJU |    11     -    11     -    21     -     -     -     -     - |  288   2196
 MAL2 |     8     -     9    11    13     -     -     7     -     - |  288  10670
 MAR6 |     4    12     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   1534
 MAS1 |     5    11     6    13    15     -     -     9     -     - |  288   3521
 MATE |     X     -     5     7     -     X     -     -     -     - |  288     41
 MAUI |     X     -     -     -     8     6     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     4     -     5    13    10     -     -    11     -     - |  288   2753
 MAYG |     X     -     9     -    13     9     -     8     -     - |  288   3677
 MCM4 |     7    10     -    10     X     -     -    11     -     - |  288   4324
 MDO1 |     7    13    12     -     -     7     -     7     -     - |  288   2465
 MDVJ |     6    10     9     8     -     6     -    13     -     - |  288     12
 METG |     5     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   1535
 MGUE |     X     -     6     -    10     -     -    12     -     - |  288     20
 MIZU |     6    15     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   1643
 MKEA |     7     -     9     9     -     -     -    12     -     - |  288     37
 MOBS |     4     -     8     -    12     -     -     -     -     - |  288  57206
 MONP |     X     -     6     -     -     6     -     -     -     - |  288   2037
 NANO |     5     -     5     8     -     -     -     8     -     - |  288   1459
 NICO |     X     -     9    14    13     -     -    10     -     - |  288   2637
 NKLG |    13     -    11    19    18    10     -     6     -     - |  288   2720
 NLIB |     8     -     9    17    10     -     -    12     -     - |  288     31
 NNOR |     7    14     8     -     9     -     -     -     -     - |  288    229
 NOVM |     6    11     -     9     -     7     -    13     -     - |  288     27
 NRC1 |     5    10     -     9     -     -     -     9     -     - |  288     12
 NRIL |     4     -     6     8     5     6     -     7     -     - |  288   5547
 NRMD |     -     -     -    16    16     -     -     -     -     - |  249   3622
 NTUS |     X     -     7    11     -     -     -     7     -     - |  288   4377
 NVSK |     -     -     7     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     X     -     6     9     -     6     -     -     -     - |  288   5937
 NYA2 |     9     -     -    12    17     -     -     7     -     - |  279   2112
 NYAL |     X     9     -     8     -     -    10     -     -     - |  288    364
 OHI2 |     6     -     9     8     -     9    29     7     -     - |  288    159
 OHI3 |     X     -     7     -    11     -    20    10     -     - |  288    159
 ONSA |     5    11     6     6     -     -    10     9     -     - |  288     16
 OPMT |     8    11     -    17     -     -    18     -     -     - |  288     30
 OUS2 |     9     -    10    12    15     -     -     9     -     - |  288   4306
 PALM |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     - |  288   5952
 PARC |     X     -     9     9    12     8     -     -     -     - |  288   5438
 PARK |     6    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2167
 PERT |     X    11     6    10     -     -     -     7     -     - |  288   2805
 PETS |     4     -     7     -     -     9     -     9     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     5     7     -    10     8     -    14    10     -     - |  288     18
 PIMO |    13     -     -    21    16     -     -     -     -     - |  288   9981
 POL2 |     3     -     4     5     -     -     -     5     -     - |  288   4111
 POTS |     4     -     4     5     -     -     -     8     -     - |  288   3199
 PRDS |     4    11     -     7     -     -    13     9     -     - |  288     92
 PTBB |     6    13     X     8     -     -     -     -     -     - |  288     20
 PTGG |     -     -     7     -     -     7     -     6     -     - |  288   3619
 QAQ1 |     5    11     4     6     -     -     -     8     -     - |  288   1880
 QUIN |     4     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3564
 RABT |     5     -     7    10     -     9     -     9     -     - |  288   3903
 REDU |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2312
 REUN |     6     -     7    12     -     -     -     6     -     - |  288   2819
 REYK |     X     -     -    16    16     -     -    10     -     - |  287   1937
 RIO2 |     4     -     -     9     -     -     -     8     -     - |  288   8382
 SALU |     X     -     9    14     -     -     -     -     -     - |  288   4799
 SANT |     4     -     -     9     -     -     -     8     -     - |  288   2486
 SAVO |     X     -     6     9     -     -     -     -     -     - |  288   3959
 SCH2 |     5    11     5     7     -     -     -     7     -     - |  288   3190
 SCOR |     4     -     6     9     6     8     -     8     -     - |  288   2239
 SCRZ |     X     -     8     -    12     -     -     -     -     - |  288   6615
 SCUB |     8     -     9    13    15     -     -     8     -     - |  288   4459
 SEYG |    12     -    20     -    17    11     -    15     -     - |  288   1741
 SGOC |     8     -     9    16    14     -     -     -     -     - |  288   4833
 SHAO |     6     -     -    12     -     -     -     9     -     - |  288   6829
 SPT0 |     4     8     -     6     -     -    12    11     -     - |  288     12
 SSIA |     X     -     -    12     9     9     -     -     -     - |  288   4480
 STFU |     6     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  257   2059
 STHL |     8     -     9    13     -     9     -     7     -     - |  288   6233
 STJO |     8    11     -     8     9     6     -    12     -     - |  288   3716
 STR1 |     -     9     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   1065
 SUTH |    11     -     8    18    12    10     -     7     -     - |  288   2273
 SUTM |    11    20     -     -    20     -     -     -     -     - |  288   5071
 SVTL |     -     9     5     -     X     -     -     6     -     - |  288     34
 SYDN |     6     -     -    13     -     -    23     -     -     - |  288    856
 TASH |     3     -     -     6     8     -     -     7     -     - |  288   2538
 TCMS |     -     -     -     -    15    10     -     -     -     - |  288  56853
 TEHN |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     - |  288   5156
 THTI |     X    18    15    19     -    18     -     -     -     - |  288   6626
 THU2 |     4     -     7     9     -     -     -     6     -     - |  288   2486
 TIDB |     4     8     -     9     -     6    18     8     -     - |  288     32
 TIXI |     X     -     7     -     7     6     -    10     -     - |  274    >>>
 TLSE |     X     -    11    17    20     -     -    19     -     - |  288   4573
 TOW2 |    12     -    12    17    18     -     -    10     -     - |  288   2485
 TRO1 |     X     -     6     8    10     -     -     9     -     - |  288   6450
 TSKB |     X    12     -    11     -     -     -    16     -     - |  288   2601
 TWTF |    11    22     -    12    18     -    15    11     -     - |  288     33
 UFPR |     X     -     8    11     -     -     -     -     -     - |  288   3969
 ULAB |     3     -     5     7     8     -     -     9     -     - |  288   4783
 UNSA |     9     -    11    14     -     -     -    10     -     - |  288   7658
 URUM |     -     -    10    14     -     -     -     9     -     - |  287   4708
 USN7 |     5    11     -    10     -     -     -     7     -     - |  288     28
 USUD |     7    18     -    13     -     -     -    10     -     - |  288     31
 VILL |     8    14    11    17    17     -     -    10     -     - |  288   2047
 VIS0 |     3     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   1744
 VOIM |    10     -    11    16    19     -     -     -     -     - |  288   7203
 WAB2 |     6     -     -    12     -     -     -    10     -     - |  288     19
 WARK |     X    13     -     -    12     -     -    18     -     - |  288   3946
 WHIT |     5     8     4     6     -     -     -     -     -     - |  288  10938
 WILL |     X     6     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   4115
 WSRT |     5    12     -     7     -     -     -    11     -     - |  288   1550
 WTZR |     X     -     4     6     -     -     -     8     -     - |  288     21
 WUH2 |     6     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  286   8176
 YAKT |     7     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YARR |     7     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  283   1237
 YEL2 |     3     -     4     -     -     -     -     6     -     - |  288     25
 YELL |     5     9     -     6     5     -    15    14     -     - |  288     24
 YKRO |    12     -    14    16     -    12     -    10     -     - |  288   7039
 YSSK |     4     -     5     -     -     6     -     8     -     - |  288    >>>
 ZAMB |    12     -    13    17     -    10     -    11     -     - |  288   3792
 ZECK |     5    14     -    11     -     -     -    46     -     - |  223    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     6    13     8    13    12     9    23    12   789     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2135-5  0:15:00 |   -41760584
cod |   TIXG  | 2135-5  0:20:00 |   479147157
cod |   DGAR  | 2135-5  0:25:00 |        -846
cod |   TIXG  | 2135-5  0:30:00 |   -41764386
cod |   TIXG  | 2135-5  0:35:00 |   479047162
cod |   TIXG  | 2135-5  0:45:00 | -1041817793
cod |   TIXG  | 2135-5  0:50:00 |   479165791
emr |   HOB2  | 2135-5  5:05:00 |         926
grg |   SVTL  | 2135-5  5:05:00 |        -696
grg |   SVTL  | 2135-5  7:05:00 |         700
grg |   SVTL  | 2135-5 14:05:00 |        -709



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   285     1   288     3.56     4.28     3.14     3.14   | 3.65e-14  5.32e-15  3.21e-15 |
 BREW |   288   285     1   288     3.26     4.28     4.26     4.26   | 3.57e-14  4.21e-15  1.97e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     2.97     4.28     3.92     3.92   | 5.90e-14  6.69e-15  1.33e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.27     4.28     3.46     3.46   | 1.50e-14  4.37e-15  1.97e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     2.19     4.28     4.26     4.26   | 4.65e-14  9.63e-15  2.90e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.71     4.28     2.50     2.50   | 2.37e-14  7.03e-15  4.01e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.80     4.28     4.26     4.26   | 2.35e-14  6.38e-15  2.85e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.46     4.28     2.61     2.61   | 1.33e-14  5.62e-15  1.50e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     2.15     4.28     4.26     4.26   | 2.89e-14  7.39e-15  3.97e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     2.83     4.28     3.84     3.84   | 4.01e-14  6.62e-15  3.64e-15 |
 GOLD |   288   287     1   288     2.96     4.28     1.49     1.49   | 1.87e-14  5.68e-15  1.53e-15 |
 IENG |   288   285     1   288     2.17     4.28     1.92     1.92   | 3.56e-14  6.13e-15  1.01e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.61     4.28     2.50     2.50   | 2.29e-14  7.69e-15  3.39e-15 |
 MGUE |   288   285     1   288     2.91     4.28     2.53     2.53   | 3.38e-14  7.29e-15  2.07e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.34     4.26     2.96     2.96   | 1.60e-14  8.37e-15  2.34e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     3.24     4.25     2.39     2.39   | 2.99e-14  7.49e-15  2.53e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.77     3.51     1.84     1.84   | 3.45e-14  1.00e-14  3.89e-15 |
 ZECK |   223   217     2   223     1.91     3.29     0.56     0.56   | 1.03e-07  3.24e-08  1.74e-08 |
 KOKV |   288   285     1   288     1.68     3.16     1.83     1.83   | 3.83e-14  7.41e-15  1.82e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.67     3.11     0.46     0.46   | 2.87e-14  8.09e-15  2.42e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     1.54     2.64     1.25     1.25   | 2.71e-14  6.09e-15  3.51e-15 |
 GOL2 |   288   287     1   288     1.26     1.77     0.38     0.38   | 7.82e-14  7.75e-15  2.38e-15 |
 KOUR |   288   285     6   145     0.87     1.63     0.66     0.66   | 6.55e-14  1.92e-14  3.80e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.16     1.50     1.09     1.09   | 6.94e-14  9.05e-15  2.72e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     1.14     1.46     0.45     0.45   | 2.95e-14  9.52e-15  3.78e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     1.09     1.32     0.90     0.90   | 2.85e-14  8.12e-15  2.36e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     1.08     1.30     0.66     0.66   | 2.90e-14  5.38e-15  8.71e-16 |
 TIDB |   288   288     0   288     0.97     1.06     0.50     0.50   | 8.33e-14  9.71e-15  2.41e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.88     0.86     0.44     0.44   | 7.85e-14  1.15e-14  4.08e-15 |
 IRKJ |   288   285     1   288     0.86     0.83     0.33     0.33   | 6.75e-14  1.74e-14  2.91e-15 |
 IRKM |   288   288     0   288     0.85     0.81     0.13     0.13   | 2.75e-14  5.80e-15  1.62e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     0.85     0.80     2.34     2.34   | 4.46e-14  7.43e-15  2.32e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     0.57     0.37     0.18     0.18   | 3.85e-14  6.70e-15  2.31e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.52     0.31     0.83     0.83   | 4.58e-14  5.79e-15  2.72e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     0.51     0.29     1.74     1.74   | 2.73e-14  1.20e-14  4.58e-15 |
 G32  |   288   287     0   288     1.28     0.27     2.95     2.95   | 5.37e-14  1.99e-14  9.84e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     4.26     0.21     4.26     4.26   | 6.84e-14  2.65e-14  6.56e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.26     0.21     4.26     4.26   | 4.73e-14  3.90e-14  1.73e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.26     0.20     4.26     4.26   | 6.06e-14  1.90e-14  1.78e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.26     0.17     4.26     4.26   | 5.76e-14  1.90e-14  2.43e-14 |
 G09  |   288   287     0   288     1.40     0.11     0.32     0.32   | 6.87e-14  2.22e-14  1.12e-14 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.30     0.10     0.05     0.05   | 4.12e-14  6.77e-15  2.67e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     0.26     0.04     2.07     2.07   | 6.61e-14  1.95e-14  2.88e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.64     0.02     2.33     2.33   | 8.34e-14  4.41e-14  1.64e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     4.26     0.02     0.79     0.79   | 6.83e-14  3.64e-14  2.23e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.17     0.02     1.06     1.06   | 5.66e-13  6.81e-14  2.44e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     1.08     0.02     0.81     0.81   | 8.61e-14  2.62e-14  1.77e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.87     0.87   | 5.97e-14  2.55e-14  2.30e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.28     0.28   | 5.43e-13  7.72e-14  2.28e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.60     0.60   | 6.82e-13  7.64e-14  6.84e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.88     0.88   | 6.70e-13  7.59e-14  1.98e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.57     0.57   | 5.67e-13  5.72e-14  3.59e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.31     0.31   | 6.13e-13  6.85e-14  3.36e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.35     0.35   | 6.42e-13  6.34e-14  1.29e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     4.26     0.01     0.33     0.33   | 6.34e-14  2.99e-14  2.19e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.14     0.01     1.23     1.23   | 7.86e-13  7.86e-14  4.61e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.17     0.17   | 6.01e-13  6.56e-14  2.15e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.10     0.10   | 6.56e-13  6.48e-14  3.32e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.16     0.00     0.05     0.05   | 5.66e-13  6.34e-14  3.45e-14 |
 ABPO |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.38e-12  9.65e-13  2.12e-13 |
 AREQ |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.67e-13  6.24e-13  3.88e-13 |
 AUCK |   287   287     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  6.09e-13  4.57e-13 |
 BJFS |   288   252    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.62e-12  1.01e-12  2.63e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  3.99e-13  9.24e-14 |
 CEDU |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.65e-12  3.28e-13  1.91e-13 |
 CHPI |   216   111    75     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.11e-11  5.82e-12         - |
 CHUM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CHUR |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.61e-12  9.76e-13  2.86e-13 |
 DAEJ |   288   271     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-11  1.70e-12  2.57e-13 |
 DARW |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAV1 |    37    35     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-12  1.50e-13         - |
 DGAR |   284     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 DRAO |   263   263     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.81e-13  1.63e-13  1.06e-13 |
 FLIN |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-12  4.09e-13  1.27e-13 |
 G04  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.78e-14  1.72e-14  8.06e-15 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.68e-13  9.24e-14  5.20e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.36e-13  1.29e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.28e-13  9.84e-14  3.65e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.53e-13  1.04e-13  2.41e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  1.15e-13  3.24e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  3.52e-13  1.18e-13 |
 G26  |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.54e-14  3.76e-14  2.73e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.57e-13  6.94e-14  5.51e-14 |
 GODE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-23  3.07e-24  5.12e-25 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.08e-13  1.74e-13  1.51e-13 |
 HOFN |   288   263     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-12  5.99e-13  1.46e-13 |
 HRAO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.93e-14  1.13e-14  1.98e-15 |
 JOZE |   288   243     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-12  5.76e-13  1.60e-13 |
 KARR |   288   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-12  9.13e-13  2.43e-13 |
 KERG |   285   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.33e-12  5.32e-13  1.92e-13 |
 KIRU |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-13  3.01e-13  1.05e-13 |
 MAC1 |   288   263     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.97e-12  5.80e-13  2.46e-13 |
 MAR6 |   288   235    25     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-11  3.25e-12  3.16e-13 |
 MATE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.56e-14  1.13e-14  5.94e-15 |
 MAW1 |   288   261     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-12  5.25e-13  2.96e-13 |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MIZU |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-12  4.44e-13  1.79e-13 |
 MKEA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.39e-14  4.43e-15  3.64e-15 |
 MOBS |   288   180    72     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-09  3.24e-10  4.80e-11 |
 NANO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.77e-12  3.26e-13  1.23e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  9.95e-14  1.77e-14 |
 NTUS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 NYAL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.94e-13  1.64e-13  3.12e-14 |
 PERT |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-12  7.41e-13  2.67e-13 |
 QAQ1 |   214    65   109     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.08e-11  8.77e-12         - |
 REUN |   288   240     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.86e-12  5.71e-13  2.61e-13 |
 REYK |   287   245    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.72e-12  8.22e-13  1.51e-13 |
 SANT |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  3.62e-13  1.07e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.35e-13  2.71e-13  5.05e-14 |
 TLSE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  6.54e-13  3.33e-13 |
 TOW2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 TRO1 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  4.15e-13  3.49e-13 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  4.96e-13  2.01e-13 |
 WSRT |   288   241    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.62e-12  5.14e-13  1.47e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.38e-14  3.83e-15  1.01e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  1.46e-13  1.30e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NKLG |   202    69    87     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.42e-11  5.80e-12         - |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-12  3.14e-13  1.30e-13 |
 BRST |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  4.58e-13  1.54e-13 |
 CHAN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.22e-14  1.18e-14  2.11e-15 |
 HLFX |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.04e-13  3.57e-13  3.14e-13 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.84e-13  3.38e-13  2.08e-13 |
 IQAL |   288   274     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-12  9.67e-13  2.42e-13 |
 CHTI |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  6.97e-13  5.01e-13 |
 TASH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-12  5.46e-13  1.85e-13 |
 YARR |   283   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-12  3.56e-13  1.14e-13 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KRGG |   287   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-12  5.57e-13  1.78e-13 |
 SEYG |   286   198    45     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.87e-11  3.02e-12  2.65e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-13  1.90e-13  1.26e-13 |
 METG |   288   255     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-12  5.41e-13  1.45e-13 |
 REDU |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.99e-13  4.04e-13  1.29e-13 |
 MAJU |   286   257    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.99e-11  2.53e-12  1.96e-13 |
 PARK |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-12  3.34e-13  2.11e-13 |
 AREG |   288   288     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.66e-13  6.23e-13  3.84e-13 |
 HRAG |   164   164     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  2.87e-13         - |
 WARK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 BADG |   288   282     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.95e-11  1.21e-11  3.15e-12 |
 LAUT |   283   245     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-12  6.91e-13  2.30e-13 |
 DJIG |   288   230    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  5.68e-13  1.54e-13 |
 GOP6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.03e-13  1.64e-13  1.76e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.51e-21  1.22e-19  3.36e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHUM      CHUM      NLIB |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
