
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2138   Day: 0   MJD: 59210                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 144110  17221   -1052     537      6      6      7     94     98     83   24.19
 emr |  2880     0 108167    517  210286     213     15     15     13    142    152     71    9.44
 esa |  2880     0 125295    369    -553     -10      7      6      8     66     67     62   23.17
 gfz |  2880     0 135037   3754    -337     341     13     13     12     59     52     71   11.19
 grg |  2880     0 114781    648    -472     612      9      8     11    134    135    131   15.82
 jpl |  2880     0 109573    304    2664     263     10     10     10     74     75     70   16.20
 mit |  2880     0  97628     71    5826    -377     30     30     19   1762   1603   3484    0.00
 igr |   288     0  45609    100    6879    -383     11     16      9    104     65    112    0.00
 ngs |    96     0   3072     41    -809     108    877    877      0   2427   2427      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -47    47   -23   -31    75    22 -2153   -56   190     - |
    2 |   -62   157    13    15   -32     2  2218   -35  -519     - |
    3 |  -110   -22   -13   -79    87   166 -1448   -67 -1065     - |
    4 |   -51  -224   -97   -38   330    49  -773   -57 -1050     - |
    5 |   -25    59  -106     9   168   -15 -1625   -46 -1162     - |
    6 |  -140  -155    38   -68   232    66 -1896   -93  -891     - |
    7 |   -38    87   -18   -27    66   -14  -658   -18 -4165     - |
    8 |  -172  -105    39   -57   214    92   212   -98  3103     - |
    9 |  -114    -2    15   -52   112    77   255  -103   317     - |
   10 |   198   -35   169    -2  -320  -203  -481    89  2404     - |
   11 |   -63   170     -    21   -34    14   810    67  2873     - |
   12 |     X   -63    45    -8   -19    -4 -1036    88  -523     - |
   13 |   -28    41    28   -45    31   -21  -529   -46  3586     - |
   14 |   113   -41   -60     X     -   -58  -685   105  -261     - |
   15 |    12   110   -66    51   -92    68 -1553    35  -405     - |
   16 |   -29   215   -56    25    -3   -16  1817   -47  1928     - |
   17 |   136   126   -82   170  -274    -9  -824    47 -7135     - |
   18 |    56  -307    19   -10   -45   119 -1224    33 -1022     - |
   19 |    -4   223   -51    39   -45   -34  3356     3  -924     - |
   20 |   -49    86   103    12  -204    66  2907    -6  2411     - |
   21 |   -71   173    50    20   -70   -10  2630    -1  1698     - |
   22 |  -119   171   101    39   -35   -59  3780   -24 -2101     - |
   23 |   103  -307   -34     6    75    -4 -1070    57  -358     - |
   24 |   102   -75   -45    66    31  -121 -1556    28 -4188     - |
   25 |    62     -   -30     7    16   -70   674   -44   274     - |
   26 |   128  -180     2   -68    83  -123   104    10   225     - |
   27 |    50   -28     8    31   -84   -11     5    12   620     - |
   28 |  -148   204   103    -6   -65    24  1308   -44  4500     - |
   29 |    49    -3   -36     8   -36    10 -1363    66  -956     - |
   30 |    20   -55   -39   -39    30    55  1122    33   -16     - |
   31 |   195     9   -81   -11  -163   -15 -1046    71  -252     - |
   32 |    48  -279   105    22   -28   -45 -1289    45  1469     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   -68     -     -    -7   109     -     -     -     -     - |
 ABPO |    -8     -     -    57     -   -27     -  -127     -     - |
 ADIS |   301     -     -     -  -460     -     -   158     -     - |
 ALBH |   -59    19     -    53     -    40     -    -5     -     - |
 ALGO |   -55    53    24    26     -     - -4713    32     -     - |
 ALIC |  -212     -   111   -87   222     -     -  -128     -     - |
 ANKR |     X     -   -16    33     -     -     -     -     -     - |
 AREG |   -89     -   112     -   -28     -     -   -66     -     - |
 AREQ |   -33    15     -    69     -    -7     -  -108     -     - |
 ARTU |   -30     -     -     -    46     -     -    15     -     - |
 ARUC |     -     -     -    32     -   -22     -     -     -     - |
 ASCG |     X     -    58     -     -   -83     -   -66     -     - |
 AUCK |     X     -    16    74     -   -74     -     -     -     - |
 BADG |   -27    70     -     -     -     X -1965     0     -     - |
 BAKE |  -146     -    82    54    65     -     -   -19     -     - |
 BJFS |     X     -   -63  -116   175     -     -  -278     -     - |
 BNOA |     -     -     -   -68     -    47     -     -     -     - |
 BOGT |  -143     -    86    43    62     -     -  -118     -     - |
 BOR1 |     X   -23     -    19     -     -     -  -213     -     - |
 BRAZ |     X     -    -7    15     -     -     -     -     -     - |
 BREW |   -29    76     -     -     -     - -5415     -     -     - |
 BRST |     X     -    29     -   113  -151     -   -37     -     - |
 BRUX |   -55     -     -   -26   102     - -4470   -16     -     - |
 CAS1 |  -119     -    27     -   143     -     -  -122     -     - |
 CCJ2 |     X     -  -107  -188   320   -29     -  -159     -     - |
 CEBR |     -   -58    24     -     -     -     -   -89     -     - |
 CHAN |     -     -     -    26     -   -18     -    86     -     - |
 CHOF |  -148     -     -     -   227     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -49     -     -    49     -    40     -    64     -     - |
 CHTI |     X     -     -   -85   166  -104     -  -149     -     - |
 CHUR |   -96    16    68    71     -   -12     -   -31     -     - |
 CKSV |     -     -    54  -111     -     -     -     -     -     - |
 CORD |     9     -     -   -20     -     -     -   116     -     - |
 CPVG |     X     -   -24     -   215  -177     -  -163     -     - |
 CRO1 |   -29   -72   -25    83    40    25     -    25     -     - |
 CUSV |     -     -    46     1     -   -67     -    23     -     - |
 CZTG |     -     -   -12     -     -    17     -     -     -     - |
 DAEJ |     X   -47   -49   -99   170     -     -     -     -     - |
 DAKR |     -     -     -   -98     -    67     -     -     -     - |
 DARW |  -112     -   -29  -105   286     -     -     9     -     - |
 DAV1 |    40     -   -85    67    15     -     -    73     -     - |
 DGAR |     X     -    13   -62    58   -33     -  -119     -     - |
 DJIG |     -     -    24     -    21   -56     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -   -16     -     -    23     -     -     -     - |
 DRAO |   -42    30    10    46     -     -     -    24     -     - |
 DUBO |  -142     -    23    32   161     -     -   -15     -     - |
 FAA1 |  -197     -    93    29   149     -     -   -60     -     - |
 FAIR |  -113    95     -    80    59     -     -   -99     -     - |
 FALK |     -     -    34    10     -   -55     -   -34     -     - |
 FLIN |   -59     -    33   -26    59     -     -    39     -     - |
 FTNA |     X     -   -39     -     -    56     -     -     -     - |
 GAMB |     -     -   128     -     -  -183     -   -95     -     - |
 GCGO |     -     -    14   -28     -     -     -     -     -     - |
 GLSV |     X     -    33    17    20   -79     -    25     -     - |
 GMSD |     X     -  -106     -   236   -78     -  -145     -     - |
 GODE |   -90   -51     -    50   132     -     -   -15     -     - |
 GODZ |    -2     4     -     -     -     -     -   -34     -     - |
 GOL2 |   -31    79     -     -     -     -     -    83     -     - |
 GOLD |   -89     -    40   111     -     - -3301     -     -     - |
 GOP6 |   -19     -     -    41     -     -     -   -13     -     - |
 GRAS |     X     -    15   -30     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -153    70   136   -11     -     -     -   -82     -     - |
 GUAM |   -19     -    19     X     -     -     -   -49     -     - |
 HERS |  -137     1   -37   373     -     -     -     3     -     - |
 HLFX |   -40   102     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOFN |     X     -   -15   -83    81     -     -  -131     -     - |
 HOLB |  -106     -     -    17   150     -     -     -     -     - |
 HRAG |   -27     -     -     -    41     -     -     -     -     - |
 HRAO |   -15  -159     -   -54    22   130     -     8     -     - |
 IENG |     1  -111     -    92     -     -     -    72     -     - |
 IISC |   -44     -    34    22     -     1     -   -35     -     - |
 INVK |     X     -     -  -164   116     -     -     -     -     - |
 IQAL |   -88     -    92     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |    77    82    10    66  -218     -   -92     -     -     - |
 JOG2 |  -115     -    -4    45   150     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -39    83     -    14     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   -27     -    23     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     X     X    46   -96     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |     2     4     9   -30     2     -     -   -58     -     - |
 KIT3 |   -57     -   126   -39   -71     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -54    50     -    76     -     - -4882   -58     -     - |
 KOKV |   -57     -    60    16     -   -11     -   -82     -     - |
 KOUC |     -     -    -7    15     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |   -67     -     -     -    -5   105     -    24     -     - |
 KOUR |   -66     -    49    42     -     - -4142   -68     -     - |
 KRGG |     X     -     -  -180   281  -150     -  -190     -     - |
 LAUT |   -58     -    61     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     X     -    41    12   -68     -     -    -1     -     - |
 LPGS |    70   -56   -29     -   -33     -     -     -     -     - |
 MAG0 |  -118     -   103    46     -     -     -   -49     -     - |
 MAL2 |  -159     -   111   -37   108     -     -   -60     -     - |
 MAR6 |   -50    24    42     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -185    -6   114     6   115     -     -   -50     -     - |
 MATE |     X    83   -37     7     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -13     -    25   -31     5     -     -   -63     -     - |
 MAYG |     X     -   -55     -    80     -     -  -351     -     - |
 MBAR |     -     -   -15    -3     -    23     -     5     -     - |
 MCM4 |   -23   191     -   -83     X     -     -   -68     -     - |
 MDO1 |   -96    46    78     -     -     5     -    51     -     - |
 MDVJ |   -30   107     -    17     -     -     -   -62     -     - |
 METG |    16     -     -     -   -24     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -67     -    72     -     0     -     -   -31     -     - |
 MIZU |     7   -21     -     3     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |  -113     -    90    58     -     -     -   -31     -     - |
 MOBS |  -112     -    43     -   110     -     -     -     -     - |
 NANO |   -52     -    12    88     -     -     -     -     -     - |
 NICO |     X     -    12  -101    53     -     -  -154     -     - |
 NIST |     X    32     -   -27     -     -     -     -     -     - |
 NIUM |     X     -    50  -104     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |   -58     -    17   -17    53    20     -  -106     -     - |
 NLIB |   -97     -     3   -58   186     - -5887   -37     -     - |
 NNOR |   -34    45    35     -   -26     -     -     -     -     - |
 NOVM |   -70     9     -   -17     -   102     -  -337     -     - |
 NRC1 |   -70    30     -   126     -     -     -    98     -     - |
 NRIL |   -22     -   -55    55    47    27     -     4     -     - |
 NTUS |     X     -     5   -11     -     -     -   203     -     - |
 NYA1 |     X     -    17   -36     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |    47     -     -     X   -72     -     -     -     -     - |
 NYAL |     X    41     -   -35     -     -  -186     -     -     - |
 OHI2 |  -160     -   151    18     -    10     -    82     -     - |
 OHI3 |     X     -   -69     -   101     -  -276  -172     -     - |
 ONSA |   -94    41    59    46     -     - -4230    -7     -     - |
 OPMT |   -44    95     -    15     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |    39     -   -35   -44    23     -     -   -56     -     - |
 PALM |     -     -     -   -53    37     -     -     -     -     - |
 PARC |     X     -    32     6    54  -101     -     -     -     - |
 PARK |    -6    16     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     X  -172    96   -53     -     -     -    -6     -     - |
 PETS |   -19     -    20     -     -     -     -   -93     -     - |
 PIE1 |   -43    28     -    83    -9     -  -734     8     -     - |
 PIMO |  -135     -     -   -56   179    66     -     -     -     - |
 POL2 |   -42     -    38    36     -   -16     -    17     -     - |
 POTS |   126     -  -126   -11     -     -     -   117     -     - |
 PRDS |   -33    39     -    39     -     -     -    73     -     - |
 PTBB |   -56    78     X    55     -     -     -   -40     -     - |
 QAQ1 |    47   -40     3    45     -   -83     -   -58     -     - |
 QUIN |   -24     -    25     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -19     -     -    76     -   -24     -   -44     -     - |
 RAMO |    57     -   -60     -     -     -     -     -     -     - |
 REDU |   -45     -    47     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -40     -    43    -4     -     -     -   -54     -     - |
 REYK |     X     -     -    27   -19     -     -    78     -     - |
 RIO2 |     1     -     -    -1     -     -     -  -181     -     - |
 RIOP |     X     -     -    38     -   -26     -     -     -     - |
 SALU |     X     -   -15    31     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     7     -     -   -33     -    13     -   -55     -     - |
 SAVO |     X     -     2    -4     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -51    -4     3   107     -     -     -   -56     -     - |
 SCOR |   -77     -    -6    52    87     3     -   -46     -     - |
 SCRZ |     X     -  -149     -   219     -     -     -     -     - |
 SCUB |    52     -   -26   102  -113     -     -    71     -     - |
 SEYG |  -114     -    75     -    13    51     -    -1     -     - |
 SFER |     X    13   -33   -60    83     -     -   -57     -     - |
 SGOC |    78     -    55    22  -215     -     -     -     -     - |
 SHAO |   -27     -     -    58     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |    -8   -12     -    27     -     - -6366    28     -     - |
 SSIA |     X     -    50    50   -65   -42     -    55     -     - |
 STFU |    36     -     -     -   -55     -     -     -     -     - |
 STHL |   -80     -    42    46     -    27     -    19     -     - |
 STJO |    26    40     -    62   -73   -35     -    15     -     - |
 STK2 |     X     -     -     -    89   -87     -     -     -     - |
 SUTH |  -116     -    61     8   133   -50     -   -40     -     - |
 SUTM |     8     2     -     -   -13     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -   -68    28     -     X     - -1453    51     -     - |
 SYDN |   -25     -    40   -31     -     -     -     -     -     - |
 TASH |   -73     -     -    48    77     -     -  -112     -     - |
 TCMS |     -     -     -     -    22   -21     -     -     -     - |
 TEHN |     X     -     -   -65    46     -     -     -     -     - |
 THTI |     X   -16     8     8     -    -8     -     -     -     - |
 THU2 |   -21     -    26    45     -   -37     -   -51     -     - |
 TIDB |   -61    41     -    94     -     3    90    28     -     - |
 TIXI |     X     -   -92     -   135     -     -  -117     -     - |
 TLSE |     X   -64    34   -60    31     -     -  -176     -     - |
 TOW2 |  -132     -   108  -113   123     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     X     -    21   -34    91   -95     -  -114     -     - |
 TSKB |     X   -10     -     9     -     -     -  -456     -     - |
 TWTF |   -94     -     -   -51   180     -     -  -164     -     - |
 UFPR |     X     -    24   -50     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |    94     -   -62   104  -126     -     -     -     -     - |
 UNBJ |     2     -    -3     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -95     -    75    52     -     -     -    15     -     - |
 URUM |   -80     -    26   119     -     -     -   247     -     - |
 USN7 |   -62   100     -    51     -     -     -    -1     -     - |
 USUD |   -48    37     -    72     -     -     -  -417     -     - |
 VILL |   -89  -129   120    36    11     -     -   -25     -     - |
 VIS0 |   -28     -     -    61     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |   -86     -    -3   -31   158     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     3     -     -    -8     -     -     -   -20     -     - |
 WARK |     X  -116     -     -    69     -     -  -132     -     - |
 WHIT |  -113    85    19    79     -    38     -    27     -     - |
 WILL |     X    11     -    -9     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |   -11    27     -     1     -     -     -   -13     -     - |
 WTZR |     X     -    59  -122     -     -  -308   -71     -     - |
 WUH2 |    84     -     -     -  -129     -     -     -     -     - |
 YAKT |  -126     -   148     2     -   -26     -    16     -     - |
 YEL2 |   -57     -    59     -     -     -     -    -6     -     - |
 YELL |   -51   -25     -   -13   102     - -2073    31     -     - |
 YKRO |   -14     -    30    20     -   -36     -   -46     -     - |
 YSSK |   -97     -   102     -     -     -     -    56     -     - |
 ZAMB |    -5     -     7   -49     -    30     -   -70     -     - |
 ZECK |   -53   -20    33    65     -     - -1782   -65     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    13     5    11     8     6    20     9   282     - | 2880    290
    2 |     5    17     4    12     9     7    21    10  1183     - | 2880    217
    3 |     6    13     6    11     7    14    31    18   642     - | 2880    217
    4 |     7    12    11     8     7     8    22    14   219     - | 2880    118
    5 |     8    17     5    22    10    17    24    18   479     - | 2880    494
    6 |     5    14     4     5     8     8    23     6   332     - | 2880    207
    7 |     4    14     5     8     6    11    24     9  1028     - | 2880    376
    8 |     5    25     5    16     7     8    18    13  1854     - | 2880    900
    9 |     7    13     9     8     6     7    15     9   195     - | 2880    110
   10 |     6    11     9     8     7    10    16    16   628     - | 2880    220
   11 |     6    13     -    17     9     7    30    19   857     - | 2880    216
   12 |     X    21     6    12     8    11    31    16   394     - | 2880    325
   13 |     8    13     4    22     8     8    25    13  1073     - | 2880    286
   14 |     9    16     6     X     -    13    54    31   936     - | 2880    597
   15 |     8    12     4     7     6     7    26    14   303     - | 2880    246
   16 |     5    13     8    33    23    11    24    13   544     - | 2880    412
   17 |     6    16     5    11     7    10    20    14  2487     - | 2880    381
   18 |     5    22     8    11     9     7    76    20   437     - | 2880    207
   19 |     6    17     5     9     6    12    30    14   506     - | 2880    197
   20 |     6    15     8     7     6    12    23    15   510     - | 2880    317
   21 |     5    12     5    11     8     6    29    11   672     - | 2880    413
   22 |     6    13     6    12     8    15    38    26   592     - | 2880    402
   23 |     5    13     5     9     7     9    19    11   412     - | 2880    254
   24 |     8    16     5    28     6     9    40    15  2126     - | 2880   2509
   25 |     6     -     9    10     9    10    25    19   457     - | 2880    325
   26 |     5    17    10    16     9    12    27    22   539     - | 2880    352
   27 |     5    26     4    10     8     8    20    12   403     - | 2880    213
   28 |     8    15     8    14    10    14    61    24  1231     - | 2880    300
   29 |     7    19     8    12    12     7    18    24   523     - | 2880    296
   30 |     4    12     8    13     6    13    16     7   691     - | 2880    233
   31 |     5    16     6     6     6    10    22    21   434     - | 2880    250
   32 |     5    14     6     6     6     7    10     5   731     - | 2880    146
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    11     -     -    17    14     -     -     -     -     - |  288   3174
 ABPO |     9     -     -    14     -    11     -    10     -     - |  288   2219
 ADIS |     7     -     -     -    10     -     -     9     -     - |  254    >>>
 ALBH |    10    14     -    10     -     7     -    11     -     - |  288   2814
 ALGO |     6    12     5     9     -     -    23     6     -     - |  288     30
 ALIC |     9     -     7    14    11     -     -    11     -     - |  288   2824
 ANKR |     X     -     3     7     -     -     -     -     -     - |  288   7176
 AREG |     7     -     7     -    10     -     -     7     -     - |  288   1542
 AREQ |     6    14     -    11     -     8     -    11     -     - |  288   1587
 ARTU |     4     -     -     -     7     -     -     9     -     - |  288    >>>
 ARUC |     -     -     -     6     -     4     -     -     -     - |  288   2637
 ASCG |     X     -     7     -     -    11     -     7     -     - |  288   4147
 AUCK |     X     -     8    11     -    12     -     -     -     - |  288   3068
 BADG |     3     8     -     -     -     X    15    11     -     - |  288     23
 BAKE |     4     -     6     9     8     -     -     6     -     - |  288   4406
 BJFS |     X     -     4     9     8     -     -     6     -     - |  288   3282
 BNOA |     -     -     -    15     -    11     -     -     -     - |  185   5359
 BOGT |    11     -    11    13    12     -     -     8     -     - |  288   6123
 BOR1 |     X     8     -     7     -     -     -     9     -     - |  288   3167
 BRAZ |     X     -     7    14     -     -     -     -     -     - |  282   3920
 BREW |     3     8     -     -     -     -    25     -     -     - |  288     22
 BRST |     X     -     9     -    16    14     -    10     -     - |  288   1185
 BRUX |     5     -     -    10     6     -    13     7     -     - |  288     20
 CAS1 |     4     -     4     -     7     -     -     8     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     X     -     7    17    10    10     -     7     -     - |  288   3148
 CEBR |     -    19     8     -     -     -     -     7     -     - |  288     16
 CHAN |     -     -     -     8     -     5     -     6     -     - |  285     40
 CHOF |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   2879
 CHPI |     7     -     -    13     -     8     -    10     -     - |  288   2107
 CHTI |     X     -     -    11     8     7     -    10     -     - |  288   2786
 CHUR |     5     9     5     9     -     6     -     5     -     - |  288   4265
 CKSV |     -     -     6    13     -     -     -     -     -     - |  287   3224
 CORD |     7     -     -    15     -     -     -    12     -     - |  287   3770
 CPVG |     X     -     7     -     9     9     -     6     -     - |  288   4268
 CRO1 |    10    14    10    15    11     6     -     9     -     - |  288   6198
 CUSV |     -     -     8    10     -     9     -     5     -     - |  288   4296
 CZTG |     -     -    12     -     -    17     -     -     -     - |  288   3263
 DAEJ |     X    15     6    11     7     -     -     -     -     - |  288   1766
 DAKR |     -     -     -    12     -     8     -     -     -     - |  288   4731
 DARW |    10     -    11    17    22     -     -    14     -     - |  288   4444
 DAV1 |     5     -     7    10    12     -     -    11     -     - |  288   2691
 DGAR |     X     -    11    19    18    12     -     9     -     - |  280   1893
 DJIG |     -     -     9     -    11     8     -     -     -     - |  288   2196
 DRAG |     -     -     5     -     -     7     -     -     -     - |  288    >>>
 DRAO |     4    11     5     8     -     -     -    10     -     - |  288   2696
 DUBO |     5     -     6     7     8     -     -     7     -     - |  288   5566
 FAA1 |     9     -    13    17    16     -     -    12     -     - |  288  17687
 FAIR |     7    12     -    11     9     -     -     6     -     - |  288   6150
 FALK |     -     -     7    18     -    11     -     9     -     - |  288   2126
 FLIN |     3     -     5     6     8     -     -     8     -     - |  288   1815
 FTNA |     X     -    11     -     -    16     -     -     -     - |  281   6387
 GAMB |     -     -     7     -     -    10     -     8     -     - |  286   4920
 GCGO |     -     -     4     9     -     -     -     -     -     - |  288   6151
 GLSV |     X     -     6     7     9     6     -     4     -     - |  288   5717
 GMSD |     X     -     8     -    15    14     -     9     -     - |  288   2538
 GODE |     8    10     -     8     9     -     -     9     -     - |  288   2585
 GODZ |     5    13     -     -     -     -     -    13     -     - |  288  17018
 GOL2 |     6    15     -     -     -     -     -    16     -     - |  288     44
 GOLD |     5     -     5    10     -     -    17     -     -     - |  288     25
 GOP6 |     3     -     -     6     -     -     -     8     -     - |  288   3162
 GRAS |     X     -     5    11     -     -     -     -     -     - |  288   5647
 GRAZ |     8    12     6     7     -     -     -     6     -     - |  288   3202
 GUAM |    18     -    19     X     -     -     -    22     -     - |  277   4104
 HERS |     9    25     8    12     -     -     -     6     -     - |  288     17
 HLFX |     7    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  39286
 HOFN |     X     -     8    11    13     -     -    12     -     - |  288   5794
 HOLB |     8     -     -    10    11     -     -     -     -     - |  288   2864
 HRAG |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   1856
 HRAO |     7    12     -    20    14     9     -    13     -     - |  288     74
 IENG |     5    17     -     8     -     -     -     4     -     - |  288     19
 IISC |     7     -     8    14     -    11     -     5     -     - |  288   3082
 INVK |     X     -     -     6     4     -     -     -     -     - |  288   6440
 IQAL |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3882
 IRKJ |     6    12     6    11     7     -    13     -     -     - |  288     17
 JOG2 |    12     -    12    20    19     -     -     -     -     - |  288   6981
 JOZE |     4    11     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   3288
 JPLM |     -    12     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   6024
 KERG |     X     X     7    15     -     -     -     -     -     - |  288   2890
 KIRU |     5    11     5     7     8     -     -     6     -     - |  288   6645
 KIT3 |     6     -     6    14     6     -     -     -     -     - |  288   4858
 KOKB |     9    14     -    19     -     -    27    18     -     - |  288    148
 KOKV |    15     -    17    17     -    16     -    19     -     - |  288    157
 KOUC |     -     -     7    14     -     -     -     -     -     - |  288   4453
 KOUG |    10     -     -     -    15    11     -     9     -     - |  288   1072
 KOUR |    14     -    12    19     -     -    29     7     -     - |  288     23
 KRGG |     X     -     -    13     9     8     -     9     -     - |  288   3563
 LAUT |    14     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   3562
 LHAZ |     X     -     5    12    11     -     -     6     -     - |  288   6620
 LPGS |    14    19    21     -    15     -     -     -     -     - |  288   4495
 MAG0 |     8     -     6     9     -     -     -    11     -     - |  204   6730
 MAL2 |     9     -     9    11    19     -     -     8     -     - |  288  10819
 MAR6 |     5     9     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3318
 MAS1 |    10    10     8    13    12     -     -     7     -     - |  288   3454
 MATE |     X     9     5     6     -     -     -     -     -     - |  288     53
 MAW1 |     4     -     5    10    10     -     -     8     -     - |  288   2382
 MAYG |     X     -    10     -    15     -     -    15     -     - |  287   2717
 MBAR |     -     -     9    14     -    14     -     7     -     - |  288   3430
 MCM4 |     7    15     -    11     X     -     -    10     -     - |  288   4595
 MDO1 |     4    12     7     -     -     6     -     6     -     - |  288   2668
 MDVJ |     5    18     -     8     -     -     -     8     -     - |  277     18
 METG |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   3284
 MGUE |    11     -    14     -    11     -     -    10     -     - |  288     26
 MIZU |    10    20     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   2255
 MKEA |    10     -     9    11     -     -     -    13     -     - |  288     81
 MOBS |    13     -    15     -    19     -     -     -     -     - |  288   1581
 NANO |     7     -     6    11     -     -     -     -     -     - |  288   2864
 NICO |     X     -     7     7    11     -     -     7     -     - |  288   5817
 NIST |     X    28     -    23     -     -     -     -     -     - |  283     16
 NIUM |     X     -     8    16     -     -     -     -     -     - |  288   6639
 NKLG |    14     -    15    16    15    13     -    14     -     - |  288   2525
 NLIB |     9     -     9    13    13     -    22    10     -     - |  288     24
 NNOR |     8    16     7     -     7     -     -     -     -     - |  288    215
 NOVM |     6    13     -    10     -     7     -    11     -     - |  288     40
 NRC1 |     5    10     -     6     -     -     -     8     -     - |  288     11
 NRIL |     4     -     5     9     7     6     -     4     -     - |  288   6017
 NTUS |     X     -     7    14     -     -     -     8     -     - |  279   3953
 NYA1 |     X     -     3     7     -     -     -     -     -     - |  288   7270
 NYA2 |     8     -     -     X    13     -     -     -     -     - |  230   1901
 NYAL |     X     6     -     5     -     -    23     -     -     - |  288    207
 OHI2 |     7     -     6    11     -    15     -     9     -     - |  288    344
 OHI3 |     X     -     8     -    11     -    25    13     -     - |  288    347
 ONSA |     3     9     4     5     -     -    16     5     -     - |  288     13
 OPMT |     6    13     -    14     -     -     -     -     -     - |  288     19
 OUS2 |     6     -     7    11     8     -     -    10     -     - |  288   5169
 PALM |     -     -     -    10     7     -     -     -     -     - |  288   6391
 PARC |     X     -    15    17    19    15     -     -     -     - |  288   3992
 PARK |     4    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1870
 PERT |     X    12     4    12     -     -     -     7     -     - |  288   5302
 PETS |     8     -     8     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     5    12     -     8     8     -    18    14     -     - |  288     14
 PIMO |     9     -     -    19    13     9     -     -     -     - |  288   8638
 POL2 |     4     -     5     7     -     6     -     4     -     - |  288   7194
 POTS |     7     -     7     9     -     -     -     7     -     - |  288   6575
 PRDS |    10    27     -    16     -     -     -     7     -     - |  288    112
 PTBB |     5    13     X     8     -     -     -     5     -     - |  288     15
 QAQ1 |    11    10    11    10     -     7     -     6     -     - |  288   2251
 QUIN |     3     -     3     -     -     -     -     -     -     - |  288   5102
 RABT |     5     -     -    11     -     8     -     7     -     - |  288   5834
 RAMO |     3     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  168    >>>
 REDU |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   1039
 REUN |     8     -     7    15     -     -     -     8     -     - |  288   2306
 REYK |     X     -     -    23    16     -     -    19     -     - |  284   5615
 RIO2 |     7     -     -    16     -     -     -    11     -     - |  275  10231
 RIOP |     X     -     -     9     -     6     -     -     -     - |  288   4154
 SALU |     X     -     7    14     -     -     -     -     -     - |  288   4201
 SANT |     5     -     -    14     -     9     -     9     -     - |  288   2834
 SAVO |     X     -     8    16     -     -     -     -     -     - |  288   4243
 SCH2 |     5    12     5     8     -     -     -     8     -     - |  288   4049
 SCOR |     9     -    10    11    12    15     -     5     -     - |  288   2308
 SCRZ |     X     -     8     -    12     -     -     -     -     - |  288   5635
 SCUB |    12     -    10    14    12     -     -     9     -     - |  288   6380
 SEYG |     8     -    12     -    14    15     -     9     -     - |  288   1945
 SFER |     X    10     7     9    11     -     -     7     -     - |  288     39
 SGOC |     8     -     9    18    17     -     -     -     -     - |  288   4093
 SHAO |     7     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   7916
 SPT0 |     4     9     -     5     -     -    19     7     -     - |  288     12
 SSIA |     X     -    10    11    19    10     -    10     -     - |  288   6274
 STFU |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   3907
 STHL |     7     -     7    11     -     6     -     7     -     - |  288   4166
 STJO |    12    14     -    19    14     9     -    13     -     - |  288   4640
 STK2 |     X     -     -     -     7     7     -     -     -     - |  288   5864
 SUTH |     6     -     7    10    15     8     -     7     -     - |  288   2668
 SUTM |     9    21     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   4560
 SVTL |     -    13     5     -     X     -    17     8     -     - |  288     75
 SYDN |    11     -     8    20     -     -     -     -     -     - |  288   1166
 TASH |     3     -     -     8     8     -     -     7     -     - |  288   5543
 TCMS |     -     -     -     -    12    11     -     -     -     - |  288  55616
 TEHN |     X     -     -     9     6     -     -     -     -     - |  288   6565
 THTI |     X    14    10    16     -    13     -     -     -     - |  288   7118
 THU2 |     5     -     4     7     -     7     -     4     -     - |  288   2287
 TIDB |    10    12     -    19     -     9    23    11     -     - |  288     44
 TIXI |     X     -     5     -     8     -     -     8     -     - |  266    >>>
 TLSE |     X    14     8    13    12     -     -     9     -     - |  288   1355
 TOW2 |     9     -    13    14    14     -     -     -     -     - |  288   3255
 TRO1 |     X     -     6     8     9     8     -     5     -     - |  288  24397
 TSKB |     X    23     -    20     -     -     -    19     -     - |  282   2869
 TWTF |    13     -     -    23    14     -     -    12     -     - |  288     52
 UFPR |     X     -     8    16     -     -     -     -     -     - |  288   2185
 ULAB |     5     -     6    10     9     -     -     -     -     - |  288   7479
 UNBJ |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |    12     -    11    17     -     -     -    16     -     - |  288   7731
 URUM |     7     -     7    17     -     -     -     9     -     - |  288   7710
 USN7 |     5     9     -     8     -     -     -     8     -     - |  288     23
 USUD |     9    14     -    15     -     -     -     8     -     - |  288     13
 VILL |     9    18     6    13    12     -     -     7     -     - |  288   1646
 VIS0 |     4     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   3452
 VOIM |    14     -    11    16    18     -     -     -     -     - |  288   4398
 WAB2 |     3     -     -     7     -     -     -     5     -     - |  288     10
 WARK |     X    17     -     -    10     -     -    15     -     - |  288   3094
 WHIT |     5    10     4     9     -     8     -     4     -     - |  288  11786
 WILL |     X     8     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   4961
 WSRT |     4     7     -     6     -     -     -     9     -     - |  288   3216
 WTZR |     X     -     3     7     -     -    16     6     -     - |  288     12
 WUH2 |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  286   8897
 YAKT |     9     -     9    17     -    13     -     7     -     - |  288    >>>
 YEL2 |     4     -     4     -     -     -     -     5     -     - |  288     24
 YELL |     7    11     -    11     9     -    15     8     -     - |  288     23
 YKRO |     9     -     8    12     -    12     -     7     -     - |  288   3673
 YSSK |     5     -     5     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 ZAMB |    13     -    12    16     -    12     -     8     -     - |  288   3734
 ZECK |     4    11     4     6     -     -    11     5     -     - |  288     20
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    16     7    14    10    10    30    11   878     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2138-0  0:10:00 |  -519249648
cod |   TIXG  | 2138-0  0:15:00 |   480741262
cod |   TIXG  | 2138-0  0:20:00 |  -519307120
cod |   TIXG  | 2138-0  0:25:00 |   480640719
cod |   TIXG  | 2138-0  0:30:00 |   480603663
cod |   TIXG  | 2138-0  0:35:00 |  -519454422
cod |   DGAR  | 2138-0  0:45:00 |        -980



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 IENG |   288   288     0   288     2.16     4.24     1.74     1.74   | 2.10e-14  4.90e-15  2.08e-15 |
 ALGO |   288   288     0   288     3.40     4.24     2.72     2.72   | 1.91e-14  4.72e-15  3.95e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     3.03     4.24     4.20     4.20   | 2.08e-14  5.22e-15  1.46e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.75     4.24     3.30     3.30   | 2.06e-14  4.20e-15  9.98e-16 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.15     4.24     3.04     3.04   | 1.49e-14  3.70e-15  2.84e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.52     4.24     2.11     2.11   | 4.61e-14  7.26e-15  2.62e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.60     4.24     4.20     4.20   | 2.84e-14  7.52e-15  1.84e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.31     4.24     2.32     2.32   | 1.85e-14  4.16e-15  2.12e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     2.61     4.24     3.23     3.23   | 3.69e-14  6.61e-15  2.32e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.33     4.24     0.63     0.63   | 2.94e-14  6.16e-15  1.59e-15 |
 GOLD |   288   285     1   288     2.80     4.24     1.31     1.31   | 4.47e-14  6.94e-15  1.58e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     2.42     4.24     2.11     2.11   | 3.59e-14  6.25e-15  2.52e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.13     4.24     2.52     2.52   | 1.87e-14  6.02e-15  1.96e-15 |
 MGUE |   288   284     1   288     2.58     4.24     2.05     2.05   | 3.52e-14  1.68e-14  1.77e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     3.06     4.24     2.06     2.06   | 2.27e-14  4.34e-15  1.75e-15 |
 NIST |   283   283     0   283     2.03     3.95     4.12     4.12   | 3.62e-14  7.47e-15  1.57e-15 |
 OPMT |   288   288     1   288     2.00     3.75     4.20     4.20   | 3.67e-14  5.52e-15  1.98e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.99     3.71     4.20     4.20   | 2.79e-14  6.81e-15  1.54e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     1.71     2.74     0.84     0.84   | 4.93e-14  8.55e-15  4.42e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.66     2.59     1.57     1.57   | 5.16e-14  2.01e-14  4.44e-15 |
 KOKB |   288   287     1   288     1.57     2.30     0.39     0.39   | 5.06e-14  1.75e-14  9.21e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.56     2.29     1.08     1.08   | 4.48e-14  1.10e-14  1.78e-15 |
 KOKV |   288   286     1   288     1.55     2.26     1.53     1.53   | 5.33e-14  1.56e-14  1.05e-14 |
 YEL2 |   288   288     0   288     1.54     2.22     1.14     1.14   | 2.69e-14  6.66e-15  2.50e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     1.18     1.31     0.42     0.42   | 2.95e-14  1.24e-14  1.63e-14 |
 GOL2 |   288   285     1   288     1.17     1.27     0.32     0.32   | 8.43e-14  9.92e-15  2.06e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     1.12     1.18     0.84     0.84   | 2.67e-14  5.44e-15  1.39e-15 |
 NOVM |   288   288     1   288     1.09     1.11     0.93     0.93   | 8.59e-14  7.47e-15  5.03e-15 |
 MDVJ |   277   277     0   277     1.01     0.99     0.62     0.62   | 4.89e-14  6.63e-15  4.80e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     0.88     0.73     0.42     0.42   | 1.13e-13  1.55e-14  2.17e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.86     0.70     0.40     0.40   | 6.81e-14  1.24e-14  1.64e-14 |
 IRKJ |   288   288     1   288     0.85     0.68     0.30     0.30   | 4.61e-14  6.28e-15  1.14e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     0.80     0.60     2.00     2.00   | 2.68e-14  5.19e-15  1.26e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     0.59     0.33     0.17     0.17   | 3.25e-14  5.82e-15  3.02e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.54     0.27     0.78     0.78   | 4.07e-14  6.03e-15  1.61e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     0.53     0.26     1.68     1.68   | 2.61e-14  1.33e-14  6.35e-15 |
 G32  |   288   283     1   288     1.18     0.19     2.45     2.45   | 6.63e-14  2.16e-14  1.62e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     4.22     0.16     4.20     4.20   | 6.31e-14  1.72e-14  8.18e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.22     0.15     4.20     4.20   | 5.77e-14  4.07e-14  3.41e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.22     0.14     4.20     4.20   | 6.42e-14  2.24e-14  3.30e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.22     0.14     4.20     4.20   | 6.42e-14  2.47e-14  2.01e-14 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.31     0.09     0.05     0.05   | 3.91e-14  5.93e-15  2.87e-15 |
 G09  |   288   286     1   288     1.29     0.08     0.27     0.27   | 6.30e-14  1.73e-14  3.50e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     4.22     0.05     4.20     4.20   | 5.69e-14  2.26e-14  2.54e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.27     0.03     1.99     1.99   | 6.32e-14  2.20e-14  3.08e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.72     0.02     2.18     2.18   | 7.68e-14  2.21e-14  3.00e-14 |
 G10  |   288   286     1   288     1.24     0.01     0.73     0.73   | 1.03e-13  3.45e-14  2.26e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.89     0.89   | 5.90e-13  6.43e-14  1.36e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.90     0.90   | 7.04e-14  2.42e-14  9.25e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     4.22     0.01     0.52     0.52   | 7.31e-14  1.99e-14  2.77e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.23     0.23   | 6.79e-13  5.63e-14  2.53e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.50     0.50   | 6.96e-13  8.35e-14  5.43e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.74     0.74   | 7.72e-13  6.25e-14  2.55e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.48     0.48   | 7.93e-13  7.84e-14  5.15e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.29     0.29   | 8.23e-13  7.67e-14  2.01e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.14     0.14   | 6.40e-13  7.14e-14  2.07e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.13     0.01     1.04     1.04   | 7.58e-13  8.52e-14  2.72e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.09     0.09   | 7.56e-13  6.80e-14  4.09e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.15     0.00     0.04     0.04   | 6.25e-13  7.32e-14  4.06e-14 |
 ABPO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  8.05e-13  1.41e-13 |
 ALIC |   287   286     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.77e-12  4.33e-13  3.47e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.69e-13  6.52e-13  1.20e-13 |
 BOR1 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  7.64e-13  2.61e-13 |
 CHPI |   288   236    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.98e-12  8.14e-13  1.36e-13 |
 CHUR |   288   275     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.95e-12  1.03e-12  2.63e-13 |
 DARW |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DGAR |   280   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.62e-12  5.96e-13  1.52e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.78e-13  2.16e-13  1.91e-13 |
 FLIN |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-12  3.58e-13  1.53e-13 |
 G03  |   288   196    49     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-11  2.04e-12  4.12e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.02e-13  9.76e-14  5.91e-14 |
 G07  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.36e-13  7.89e-14  4.46e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  2.69e-13  8.27e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.20e-13  9.20e-14  4.83e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.32e-13  9.48e-14  2.27e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  1.21e-13  2.95e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  3.92e-13  8.07e-14 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-13  5.20e-14  4.63e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.66e-13  7.60e-14  3.71e-14 |
 GODE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-23  3.07e-24  5.12e-25 |
 HOFN |   288   251    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.78e-12  8.69e-13  6.49e-13 |
 HRAO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.55e-14  7.21e-15  3.42e-15 |
 JOZE |   288   246    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-11  7.30e-13  4.35e-13 |
 KERG |   288   257    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.37e-12  8.85e-13  2.18e-13 |
 KIRU |   288   287     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.59e-13  3.85e-13  7.02e-13 |
 KOUC |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.99e-12  7.29e-13  6.25e-13 |
 MAR6 |   288   260     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-12  5.53e-13  4.05e-13 |
 MATE |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.97e-14  7.25e-15  3.55e-15 |
 MAW1 |   288   262     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  4.82e-13  1.85e-13 |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MIZU |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.57e-12  4.32e-13  2.13e-13 |
 MKEA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.60e-14  8.30e-15  8.73e-15 |
 MOBS |   288   280     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-12  4.15e-13  1.62e-13 |
 NANO |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-12  3.92e-13  1.77e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  1.10e-13  1.85e-14 |
 NTUS |   279     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 NYAL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.49e-13  1.08e-13  1.78e-14 |
 PERT |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.34e-12  1.35e-12  2.90e-13 |
 QAQ1 |   288   259    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.17e-12  8.33e-13  1.88e-13 |
 REYK |   284   241    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.54e-12  7.64e-13  6.11e-13 |
 SANT |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.72e-13  2.18e-13  1.51e-13 |
 TLSE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.17e-12  4.80e-13  9.67e-14 |
 TOW2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 TRO1 |   276   276     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  6.81e-13  5.54e-13 |
 TSKB |   282     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-12  4.08e-13  9.06e-14 |
 WSRT |   288   245    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.78e-12  6.72e-13  4.41e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-14  2.98e-15  1.07e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  1.97e-13  2.00e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HOLB |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-12  3.08e-13  1.98e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-12  4.72e-13  1.08e-13 |
 CHAN |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.11e-14  8.02e-15  3.78e-15 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 MBAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CHTI |   288   279     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.15e-12  7.42e-13  1.80e-13 |
 TASH |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-12  7.57e-13  3.99e-13 |
 ABMF |   288   263     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.66e-12  5.34e-13  3.61e-13 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KRGG |   288   272     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-12  8.51e-13  2.95e-13 |
 SEYG |   288   210    39     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.47e-11  4.52e-12  8.94e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.28e-13  3.80e-13  6.54e-14 |
 METG |   288   257     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.90e-12  5.95e-13  4.08e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.82e-13  2.34e-13  8.16e-14 |
 NYA2 |   230   230     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-12  8.88e-13  1.27e-13 |
 PARK |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.96e-12  3.38e-13  2.49e-13 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.66e-13  6.51e-13  1.14e-13 |
 CHOF |   288   273     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.21e-12  5.17e-13  3.70e-13 |
 FTNA |   281     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HRAG |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.88e-13  2.97e-13  1.07e-13 |
 STFU |   288   264     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.83e-12  4.32e-13  2.84e-13 |
 WARK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 BADG |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.64e-14  4.82e-15  1.73e-15 |
 LAUT |   288   259    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-12  6.46e-13  4.34e-13 |
 CZTG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 DJIG |   288   240    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.16e-12  6.51e-13  2.18e-13 |
 GOP6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.84e-13  2.45e-13  4.11e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.65e-21  1.40e-19  4.94e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DARW      DARW      G09 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
