
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2138   Day: 3   MJD: 59213                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 144895  14364    -225    -434      6      6      8     86     88     81   23.83
 emr |  2880     0 111415    810  211469     224     17     18     15    151    162     67    8.14
 esa |  2880     0 126046    648    -656     -22      6      6      8     69     69     66   24.90
 gfz |  2880     0 136504    681    -499    -322     14     14     13     61     51     78   10.58
 grg |  2880     0 114429    901     -32    -260      8      7     12    135    139    122   16.79
 jpl |  2880     0 107763    471    3132    -149     10     10     10    104    108     79   15.76
 mit |  2880     0  98205      0    5438    -350     27     28     19   1732   1589   3205    0.00
 igr |   288     0  45903     81    6271    -401     11     16      9    103     48    112    0.00
 ngs |    96     0   3072     26    -410    -121    944    944      0   2060   2060      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -31   -35   -44   -38    57   100 -1915   -31  -907     - |
    2 |   -91   185    15   -15   -79   112  2069   -33 -1765     - |
    3 |   -69   -95   -41   -44    77   164 -1545    15 -1135     - |
    4 |   -26  -296   -47    -3   308   -61  -994   -30 -1615     - |
    5 |    -1   287   -34    59  -158    36 -1448     6  -513     - |
    6 |  -121  -149    68   -35   208   -45 -1679   -52  -681     - |
    7 |   -20   112   -43    40    45   -35  -743    57  -955     - |
    8 |  -152  -140    43   -47   204    49   445   -56 -1678     - |
    9 |   -96  -115    -9   -13   132    88    75   -59   302     - |
   10 |   163   -83   136   -28   -69  -325  -532    45  1054     - |
   11 |   -59     3     -     2   -20   111  1021    49  2246     - |
   12 |    31    25    60   -62  -116    10 -1035    19  -366     - |
   13 |    -3   -23    -8   -57    26    41  -578   -42  1861     - |
   14 |    79  -168   -74    35     -    63 -1038    62  -297     - |
   15 |    29   237   -66    -7  -127    78 -1622     4  -994     - |
   16 |   -37   123   -13   120  -115    56  1830    20  2463     - |
   17 |    76   130  -155    85    14   -10  -795   -25 -1253     - |
   18 |     4  -262   -19   -60   241   -59 -1449   -26  -915     - |
   19 |    -4   258   -64    37   -73    26  3186   -21 -1036     - |
   20 |   -50   121    35   -26   -31     7  2911   -29  3147     - |
   21 |   -85   223    71    36  -120     5  2751    19  2682     - |
   22 |  -120   234    57    33   -60    13  3729   -39 -1541     - |
   23 |    42  -208    31    36    62   -95 -1269    45  -739     - |
   24 |   118   -31   -44   -13    -8   -76 -1366     0  6887     - |
   25 |    66  -108    15   -20    16   -71   936   -40    81     - |
   26 |   198  -173    71     5  -230   -81   242    50    -7     - |
   27 |    34   -28    37    52  -143    22   318   -16   453     - |
   28 |  -127   108    71    20   -61    76  1056   -31  2373     - |
   29 |   -14    96    16    -8   -78    36 -1194    12 -2636     - |
   30 |    27  -115  -130  -137   312   -17  1059   -13 -1368     - |
   31 |   162    79   -46    19  -198   -15 -1027    86 -1808     - |
   32 |    74  -195   111    39   -18  -194 -1397    57   529     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   -58     -     -     6    80     -     -     -     -     - |
 ABPO |   -16     -     -    39     -    -2     -     -     -     - |
 ADIS |   159     -  -152     -     X     -     -   -21     -     - |
 ALBH |   -30    -4     -    70     -     -     -    75     -     - |
 ALGO |   -50   -22    45    24     -     -     -    43     -     - |
 ALIC |  -160     -    78   -74   158     -     -   -66     -     - |
 ANKR |     X     -    14   -32     -     -     -     -     -     - |
 AREG |  -155     -   -11     -   236     -     -  -115     -     - |
 AREQ |   -34    29     -   -21     -    51     -  -166     -     - |
 ARTU |  -103     -     -     -   205   -63     -   -84     -     - |
 ASCG |     X     -   100     -     -  -158     -   -29     -     - |
 AUCK |     X     -   -22    26     -    17     -   -98     -     - |
 BADG |   -10    30     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BAKE |  -137     -    33   -18   159    -2     -     -     -     - |
 BAKO |     X     -     -    91     -   -61     -     -     -     - |
 BHR4 |     -     -     0     -     -     0   -42     -     -     - |
 BJFS |     X     -    -1   -47    32     -     -  -192     -     - |
 BOGT |  -137     -    88   121   -13     -     -   -41     -     - |
 BOR1 |     X    30     -   -23     -     -     -  -143     -     - |
 BRAZ |     X     -    20   -48     -     -     -     -     -     - |
 BREW |    -8    22     -     -     -     - -5255     -     -     - |
 BRST |     X     -    23     -   -34     -     -   -75     -     - |
 BRUX |   -59     -     -   -32   105     - -4296     6     -     - |
 CAS1 |   -87     -    84     -     -     -     -   -71     -     - |
 CCJ2 |     X     -   -67  -108     X   191     -  -153     -     - |
 CEBR |     -    57   -19     -     -     -     -   -76     -     - |
 CEDU |   -26    41    15    -9     -     -     -     5     -     - |
 CHAN |     -    66     -   -18     -   -22     -   -60     -     - |
 CHOF |  -192     -     -     -   273     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -54     -     -    33     -    60     -    73     -     - |
 CHTI |     X     -     -   -82   120   -73     -     -     -     - |
 CHUR |   -75    -3    67    13     -     -     -    -4     -     - |
 CKSV |     -     -    47  -110     -     -     -     -     -     - |
 CORD |    31     -     -   -70     -     -     -    43     -     - |
 CPVG |     X     -    86     -  -127     -     -  -101     -     - |
 CRO1 |   -40   -34     2    86    16     -     -    71     -     - |
 CUSV |     -     -    24    -9     -   -32     -    24     -     - |
 CZTG |     -     -    39     -     -   -61     -     -     -     - |
 DAEJ |     X  -102   -22  -180   195     -     -     -     -     - |
 DAKR |     -     -     -    20     -   -14     -     -     -     - |
 DARW |    -4     -    19   -29    -5     -     -     8     -     - |
 DAV1 |   -11     -   -36    33    48     -     -   -16     -     - |
 DGAR |   -37     -    42   -12   -28    27     -   -66     -     - |
 DRAO |   -18    15    -1    31     -     -     -    -3     -     - |
 DUBO |   -28     -     2    14   -19    50     -    81     -     - |
 FAA1 |   -82     -   142    -2   -88     -     -    14     -     - |
 FAIR |  -152    60     -   103   121     -     -  -122     -     - |
 FALK |     -     -    31   -30     -   -28     -   -45     -     - |
 FLIN |   -44     -    65   -26   -18     -     -    23     -     - |
 GAMB |     -     -   -10     -     -    16     -     -     -     - |
 GCGO |     -     -     6   -15     -     -     -     -     -     - |
 GLSV |     X     -   -68  -107   169     -     -   -94     -     - |
 GMSD |     X     -  -132     -   195     -     -  -285     -     - |
 GODE |   -43   -34     -   -16    88     -     -   -19     -     - |
 GODZ |     0     1     -     -     -     -     -    22     -     - |
 GOL2 |   -29    86     -     -     -     -     -    76     -     - |
 GOLD |   -30     -    23    13     -     - -2817     -     -     - |
 GOP6 |   -29     -     -    66     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     X     -    21   -50     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -129   104   103   -23     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |   -22     -    10    43     -   -11     -   -11     -     - |
 HERS |  -185   -18   141    99     -     - -4409   -79     -     - |
 HLFX |    -7    21     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    13    -7   -38    -2    43     -     -     4     -     - |
 HOFN |     X     -    91   -10  -129     -     -    24     -     - |
 HOLB |  -115     -     -    35   140     1     -     -     -     - |
 HRAG |   236     -     -     -  -335     -     -     -     -     - |
 HRAO |   -85  -200     -  -138   252    57 -3443  -107     -     - |
 IENG |    -6   -96     -    88     -     -     -   134     -     - |
 IISC |  -112     -    64   109     -    -5     -    -6     -     - |
 INVK |     X     -     -   121   -39   -40     -     -     -     - |
 IQAL |   -81     -    78     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |   -30   -47    -6    73    25     -     -     -     -     - |
 JOG2 |   -98     -    92   145   -88     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -83   112     -   101     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   -25     -    19     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     X     -    40   -44     -   -37     -   -86     -     - |
 KIRU |     0   -23    -4   -76    65     -     -  -109     -     - |
 KIT3 |  -119     -   -53   319    41     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -47    41     -    74     -     - -4761   -41     -     - |
 KOKV |   -63     -    59    63     -   -41 -2396   -44     -     - |
 KOUC |     -     -    37   -87     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |   -55     -     -     -   -31   115     -   -17     -     - |
 KOUR |   -61     -    56     6     -     - -3936   -85     -     - |
 KRGG |     X     -     -  -228   144     -     -  -218     -     - |
 LAUT |   -92     -    88     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     X     -   -13   -94    79     -     -   -61     -     - |
 LPGS |    46     X   -77  -112   110     -     -  -119     -     - |
 MAC1 |  -142     -   -12    61   180     -     -   -54     -     - |
 MAG0 |     0     -     -     0     -     X     -   -10     -     - |
 MAJU |   -47     -    45     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |  -119     -    59    -4    85     -     -   -59     -     - |
 MAR6 |   -81    -1    78     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -164   -23    77   -19   142     -     -   -65     -     - |
 MATE |     X    67   -29    17     -     -    60     -     -     - |
 MAW1 |   -96     -    19     9   101     -     -     -     -     - |
 MAYG |     X     -   -78     -   115     -     -  -254     -     - |
 MBAR |     -     -    -7     1     -    10     -    13     -     - |
 MCM4 |  -134     -     -  -145   281     -     -  -373     -     - |
 MDO1 |  -125    53    56     -     -    73     -    68     -     - |
 MDVJ |   -35   -16    -4   105     -     -     -   -37     -     - |
 METG |  -105     -     -     -   149     -     -     -     -     - |
 MGUE |  -109     -   134     -   -45     -     -   -38     -     - |
 MIZU |   -25    36     -    29     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |  -129     -   102    25     -    16     -   -25     -     - |
 MOBS |   -41     -    39     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -36     -     9    60     -     -     -     -     -     - |
 NICO |     X     -    25   -65    99  -101     -  -142     -     - |
 NIUM |     X     -    30   -71     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |   -78     -    69     7     4    -1     -   -17     -     - |
 NLIB |   -50     -   -79   -13   195     - -5534    35     -     - |
 NNOR |   -52    35    19     -    28     -     -     -     -     - |
 NOVM |   -70   -41     -    27     -   100     -  -282     -     - |
 NRC1 |   -37    14     -    72     -     - -2376    83     -     - |
 NRIL |   -28     -    46    94   -60   -29     -    34     -     - |
 NRMD |     -     -     -  -301   189     -     -     -     -     - |
 NTUS |     X     -   -19    44     -     -     -   199     -     - |
 NVSK |     -     -   -84     -   124     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     X     -    26   -61     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |    47     -     -     X   -67     -     -     -     -     - |
 NYAL |     X   -24     -    19     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |  -166     -   175    -6     -   -21     -    96     -     - |
 OHI3 |     X     -   -58     -    86     -     -  -255     -     - |
 ONSA |  -135    45    83    75     -     -     -     4     -     - |
 OPMT |   -64    83     -    80     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |   -10     -   -46   -10    89     -     -   -79     -     - |
 PALM |     -     -     -   -74    47     -     -     -     -     - |
 PARK |   -15    44     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     X   -69    37   -37     -     -     -   -39     -     - |
 PETS |   -42     -    40     -     -     -     -  -104     -     - |
 PIE1 |   -78    85     -    66    27     -  -601    49     -     - |
 PIMO |   -80     -     -    53    75     9     -   -13     -     - |
 POL2 |   -28     -    17     0     -    15     -    -5     -     - |
 POTS |   117     -  -124    28     -     -     -   150     -     - |
 PRDS |   -25    -7     -    60     -     -  -642    87     -     - |
 PTBB |   -70   161     X    33     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |    -3   -19    33    27     -   -55     -   -31     -     - |
 QUIN |   -24     -    23     -     -     -     -   129     -     - |
 RABT |    -2     -     -    44     -   -27     -    -7     -     - |
 RAMO |   -42     -    41     -     -     -     -     -     -     - |
 REDU |  -168     -   160     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |   -32     -    39   -20     -     -     -   -77     -     - |
 REYK |     X     -     -  -127    80     -     -   -18     -     - |
 RIO2 |   -11     -     -    24     -     -     -   -72     -     - |
 RIOP |     X     -     -   -12     -     8     -     -     -     - |
 SALU |     X     -    32   -75     -     -     -     -     -     - |
 SANT |   -22     -     -    -4     -    36     -   -53     -     - |
 SAVO |     X     -     3    -6     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -63    51    26    41     -     -     -   -39     -     - |
 SCOR |   -64     -     X    26    66     9     -   -65     -     - |
 SCRZ |     X     -   -77     -   114     -     -     -     -     - |
 SCUB |    75     -     2   137  -193     -     -    32     -     - |
 SEYG |  -179     -    49     -   200   -19     -  -156     -     - |
 SFER |     X   -24   -21   -70    88     -  -134   -41     -     - |
 SGOC |     0     -    40    11   -70     -     -     -     -     - |
 SHAO |   -84     -     -    50     -    93     -     -     -     - |
 SOFI |     X     -    37   -87     -     -     -    43     -     - |
 SPT0 |   -22    41     -    18     -     - -6135    34     -     - |
 SSIA |     X     -    87    88  -152   -34     -   119     -     - |
 STFU |  -165     -     -     -   234     -     -     -     -     - |
 STHL |   -19     -     -    44     -     -     -    39     -     - |
 STJO |   -29    12     -    17    60   -38     -    30     -     - |
 STK2 |     X     -     -     -    46   -49     -     -     -     - |
 STR1 |     -   -78     -     -    38     -     -     -     -     - |
 SUTH |  -117     -    61    24   108   -49     -  -103     -     - |
 SUTM |    24   -28     -     -   -21     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -  -119   -71     -   163     - -1359   -69     -     - |
 SYDN |   -30     -     -    68     -     - -2513     -     -     - |
 SYOG |     X     -     6   -15     X     -     -  -133     -     - |
 TASH |   -21     -     -    89   -27     -     -   -60     -     - |
 TEHN |     X     -     -  -275   173     -     -     -     -     - |
 THTI |     X     -   -25     0     -    38     -     -     -     - |
 THU2 |   -43     -    51    52     -   -51     -   -79     -     - |
 TIDB |   -76    69     -    17     -    68    44   -25     -     - |
 TIXI |     X     -   -66     -    97     -     -   -87     -     - |
 TLSE |     X     X    -8  -141   100     -     -  -117     -     - |
 TOW2 |  -136     -    60   -84   155     -     -   -85     -     - |
 TRO1 |     X     -    52   -42   -57     -     -     -     -     - |
 TSKB |     X   -11     -     8     -     -     -  -411     -     - |
 TWTF |   -96    54     -    51    78     -     -   -60     -     - |
 UFPR |     X     -    38   -90     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |   129     -   -76    68  -114     -     -     -     -     - |
 UNBJ |    -5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -81     -    79    -5     -     -     -    -4     -     - |
 URUM |     -     -   -42   100     -     -     -   225     -     - |
 USN7 |   -59    68     -    81     -     -     -    -3     -     - |
 USUD |   -34    82     -    15     -     -     -  -393     -     - |
 VILL |  -104  -126    31   -61   199     -     -   -59     -     - |
 VIS0 |   -32     -     -    72     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |    -6     -    55    83  -125     -     -     -     -     - |
 WAB2 |   -19     -     -    44     -     -     -    32     -     - |
 WARK |     X  -114     -     -    55     -     -  -171     -     - |
 WHIT |   -82    54    23    89     -     -     -    13     -     - |
 WILL |     X   -52     -    40     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |   -24    50     -    15     -     -     -    40     -     - |
 WTZ3 |   -47     -     -   105     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     X     -    59  -140     -     -  -202   -52     -     - |
 WUH2 |   108     -     -    50  -185     -     -     -     -     - |
 YAKT |   -65     -    79   -72     -    21     -   -92     -     - |
 YARR |   -85     -     -     -   121     -     -     -     -     - |
 YEL2 |   -94     -    90     -     -     -     -    18     -     - |
 YELL |   -46   -39     -   -12    91     - -1927    89     -     - |
 YKRO |    -1     -    44   -24     -   -52     -   -20     -     - |
 YSSK |   -65     -    62     -     -     -     -    11     -     - |
 ZAMB |     X     -    24   -85     -    21     -   -81     -     - |
 ZECK |   -32    48     0    35     -     -     -   -60     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     6    15     5    10     6     8    21     9   421     - | 2880    290
    2 |     6    21     5    11     7     7    29    11   409     - | 2880    208
    3 |     4    18     7    12     7    12    29    22   571     - | 2880    249
    4 |     6    15     7    10     9    10    27    17   637     - | 2880    138
    5 |     8    20     5    13     7    11    28    17   443     - | 2880    546
    6 |     6    20     5    10     6     9    17    13   274     - | 2880    140
    7 |     4    14     5    16     7     9    16    15   542     - | 2880    284
    8 |     7    17     5    21     7    11    18    11  1263     - | 2880   1295
    9 |     7    17     9    12     8     9    16    15   360     - | 2880    193
   10 |    10    20     8    15     6    11    16    16   410     - | 2880    234
   11 |     6    14     -    21     9    22    27    18  2083     - | 2880    205
   12 |     4    25     6     8    10     7    30    20   508     - | 2880    406
   13 |     7    16     7    10     7     8    30    10   589     - | 2880    253
   14 |     8    15     5    20     -    10    32    35   741     - | 2880    486
   15 |     7    17     5    11     8     7    13    10   313     - | 2880    254
   16 |     6    18     6    28     7    10    28    29   547     - | 2880    477
   17 |     6    19     6     9     6    11    28    12   459     - | 2880    269
   18 |     6    25     7    15     6     8    22    23   335     - | 2880    219
   19 |     5    17     4    12     6    11    41     8  1396     - | 2880    244
   20 |    12    20     7    14    17     8    27    15   486     - | 2880    349
   21 |     5    17     4    14     6    10    28     6   459     - | 2880    380
   22 |     5    16     5    15     6    12    31    24   608     - | 2880    502
   23 |     9    17     6    15     8     8    13    13   396     - | 2880    214
   24 |     7    16     5    10     7     8    19     9  3059     - | 2880   2153
   25 |     5    18     7    10     9    10    45    13   385     - | 2880    267
   26 |     5    14     6    21     7    11    34    17   326     - | 2880    361
   27 |     4    27     6    18     7    15    26    11   265     - | 2880    202
   28 |     7    14     6    14     6    10    71    19  2609     - | 2880   1055
   29 |     7    21     5     8     7     9    25    14  1104     - | 2880    303
   30 |     6    13     8    10     5     9    16    17   418     - | 2880    184
   31 |     5    16     5    11     7    11    17    11   718     - | 2880    213
   32 |     5    18     5     9     7     8     9    10   245     - | 2880    180
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    11     -     -    18    15     -     -     -     -     - |  288   1850
 ABPO |    11     -     -    23     -    10     -     -     -     - |  288   1861
 ADIS |    12     -    12     -     X     -     -    15     -     - |  283    >>>
 ALBH |    10    31     -    15     -     -     -     9     -     - |  288   1617
 ALGO |     7    15     5    13     -     -     -     6     -     - |  288     45
 ALIC |     7     -     5    12     7     -     -     6     -     - |  288   2783
 ANKR |     X     -     3     7     -     -     -     -     -     - |  288   3629
 AREG |     7     -     8     -     8     -     -     6     -     - |  288   6316
 AREQ |     7    11     -     9     -     5     -     7     -     - |  288   6295
 ARTU |     5     -     -     -     6     6     -     9     -     - |  288    >>>
 ASCG |     X     -     6     -     -     9     -     8     -     - |  288   4357
 AUCK |     X     -     8     8     -    13     -    10     -     - |  288   2921
 BADG |     6    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     13
 BAKE |     7     -     8    13    12    11     -     -     -     - |  288   3162
 BAKO |     X     -     -    17     -    11     -     -     -     - |  288   3730
 BHR4 |     -     -     5     -     -     7    17     -     -     - |  287    728
 BJFS |     X     -     4     9     8     -     -     7     -     - |  288   2821
 BOGT |    11     -    10    14    10     -     -     7     -     - |  288   8464
 BOR1 |     X     8     -     6     -     -     -     8     -     - |  288   3692
 BRAZ |     X     -     5    11     -     -     -     -     -     - |  288   5335
 BREW |     5    13     -     -     -     -    21     -     -     - |  288     42
 BRST |     X     -    15     -    22     -     -    15     -     - |  288   1672
 BRUX |     5     -     -    12    10     -    13     8     -     - |  288     12
 CAS1 |     5     -     5     -     -     -     -    12     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     X     -    13    21     X    21     -     9     -     - |  288   4426
 CEBR |     -    11     4     -     -     -     -     5     -     - |  288     22
 CEDU |     7    26     8    12     -     -     -     7     -     - |  288   1805
 CHAN |     -    17     -     6     -     8     -     6     -     - |  288     33
 CHOF |     3     -     -     -     4     -     -     -     -     - |   92   1750
 CHPI |     8     -     -    18     -    10     -    12     -     - |  288   2128
 CHTI |     X     -     -    10     7     7     -     -     -     - |  288   4244
 CHUR |     5    10     5    13     -     -     -     5     -     - |  288   3362
 CKSV |     -     -     2     6     -     -     -     -     -     - |  288   2722
 CORD |     9     -     -    19     -     -     -    17     -     - |  273   6442
 CPVG |     X     -     7     -    10     -     -     8     -     - |  288   6015
 CRO1 |    16    17    13    20    19     -     -     8     -     - |  288   5126
 CUSV |     -     -     7    15     -    12     -     5     -     - |  288   5126
 CZTG |     -     -    11     -     -    18     -     -     -     - |  134   2068
 DAEJ |     X    12     5     9     7     -     -     -     -     - |  288   1979
 DAKR |     -     -     -    11     -     7     -     -     -     - |  288   7412
 DARW |    16     -    11    19    33     -     -    14     -     - |  288   4522
 DAV1 |     6     -    13    12    13     -     -    15     -     - |  288   2170
 DGAR |    15     -    15    19    19    13     -     7     -     - |  288   1622
 DRAO |     6    10     6     9     -     -     -     5     -     - |  288   1688
 DUBO |     5     -     5     9     8     6     -     6     -     - |  288  10529
 FAA1 |    15     -    14    23    21     -     -    14     -     - |  288  17439
 FAIR |     4    13     -    10     5     -     -     7     -     - |  288   3961
 FALK |     -     -     7    10     -    10     -     9     -     - |  288   2336
 FLIN |     4     -     5     8     7     -     -     6     -     - |  288   1856
 GAMB |     -     -    13     -     -    21     -     -     -     - |  241   6438
 GCGO |     -     -     4     9     -     -     -     -     -     - |  288   4559
 GLSV |     X     -     4    10     9     -     -     7     -     - |  288   2756
 GMSD |     X     -     6     -     9     -     -    11     -     - |  288   2070
 GODE |     7    11     -    11     9     -     -     9     -     - |  288   2505
 GODZ |     5    14     -     -     -     -     -    11     -     - |  288   9805
 GOL2 |     5    15     -     -     -     -     -    10     -     - |  288     58
 GOLD |     7     -     7     7     -     -    14     -     -     - |  288     25
 GOP6 |     4     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   1219
 GRAS |     X     -     3     8     -     -     -     -     -     - |  288   2845
 GRAZ |     5    10     5    17     -     -     -     -     -     - |  288   2251
 GUAM |    12     -    13    23     -    13     -    11     -     - |  288   6511
 HERS |     4    13     6    10     -     -    11     9     -     - |  288     13
 HLFX |     4    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  19751
 HOB2 |     7    21     7    12    11     -     -     7     -     - |  288   1735
 HOFN |     X     -     5    11    12     -     -    10     -     - |  288   2016
 HOLB |     8     -     -    14    15     8     -     -     -     - |  288   1553
 HRAG |    15     -     -     -    21     -     -     -     -     - |   30    289
 HRAO |    14    14     -    18    18    12    37    11     -     - |  288     79
 IENG |     5    17     -    11     -     -     -     9     -     - |  288     82
 IISC |     9     -     7    15     -    10     -     6     -     - |  288   2757
 INVK |     X     -     -     7     7     9     -     -     -     - |  288   3989
 IQAL |     7     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3075
 IRKJ |     4    10     6     9     7     -     -     -     -     - |  288    140
 JOG2 |    16     -    15    23    23     -     -     -     -     - |  288   6569
 JOZE |     4     8     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   1715
 JPLM |     -    10     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   6865
 KERG |     X     -     9    22     -    13     -    19     -     - |  288   2824
 KIRU |     5    12     3    11     8     -     -     7     -     - |  288   1175
 KIT3 |    10     -     8    22    10     -     -     -     -     - |  286   4315
 KOKB |     6    13     -    12     -     -    18     9     -     - |  288    315
 KOKV |    10     -     9    13     -    11    19     8     -     - |  288    328
 KOUC |     -     -     9    22     -     -     -     -     -     - |  280   5804
 KOUG |    12     -     -     -    17    10     -     9     -     - |  288   1414
 KOUR |    13     -    12    18     -     -    35    11     -     - |  288     41
 KRGG |     X     -     -    19    12     -     -    14     -     - |  286   2771
 LAUT |     8     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3257
 LHAZ |     X     -     4    11     8     -     -     6     -     - |  288   5125
 LPGS |    20     X    21    22    21     -     -    25     -     - |  288   8417
 MAC1 |     8     -     8    11    14     -     -     8     -     - |  288   2456
 MAG0 |     6     -     -    14     -     X     -     8     -     - |  284   6343
 MAJU |    12     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   3846
 MAL2 |    11     -    11    19    21     -     -     9     -     - |  288  12536
 MAR6 |     3    13     3     -     -     -     -     -     -     - |  288   1896
 MAS1 |     8    13     7    15    12     -     -     9     -     - |  288   3019
 MATE |     X    15     5    10     -     -    29     -     -     - |  288     35
 MAW1 |     3     -     5    12     9     -     -     -     -     - |  288   2182
 MAYG |     X     -     8     -    12     -     -    12     -     - |  285   5517
 MBAR |     -     -     8    13     -    14     -     6     -     - |  286   6323
 MCM4 |     7     -     -    13    12     -     -    10     -     - |  288   4023
 MDO1 |     5    22     9     -     -     6     -     5     -     - |  288   3043
 MDVJ |     5    20     6    11     -     -     -     8     -     - |  267     32
 METG |     5     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1829
 MGUE |     6     -     7     -     9     -     -     7     -     - |  288     17
 MIZU |     5    15     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   1371
 MKEA |     8     -     9    12     -    12     -     7     -     - |  288     34
 MOBS |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   1943
 NANO |     6     -     6    11     -     -     -     -     -     - |  288   1627
 NICO |     X     -     5    11    10     5     -     9     -     - |  288   2692
 NIUM |     X     -     7    18     -     -     -     -     -     - |  275   8188
 NKLG |    11     -    11    16    11     9     -     5     -     - |  288   3356
 NLIB |    10     -    10    17    11     -    22     8     -     - |  288     23
 NNOR |     7    19     8     -    11     -     -     -     -     - |  288    220
 NOVM |     7    12     -    10     -     8     -    11     -     - |  288     27
 NRC1 |     4    14     -    12     -     -    17     9     -     - |  288     15
 NRIL |     6     -     5    10     8     5     -     6     -     - |  288   5974
 NRMD |     -     -     -    20    13     -     -     -     -     - |  156   3458
 NTUS |     X     -     6    14     -     -     -     6     -     - |  288   3299
 NVSK |     -     -     7     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     X     -     3     8     -     -     -     -     -     - |  288   5487
 NYA2 |    10     -     -     X    14     -     -     -     -     - |  101   2319
 NYAL |     X     7     -     5     -     -     -     -     -     - |  280    706
 OHI2 |     7     -     8     6     -    17     -     6     -     - |  288     28
 OHI3 |     X     -     6     -     9     -     -     9     -     - |  288     27
 ONSA |     3     9     4    10     -     -     -     9     -     - |  288     25
 OPMT |     4    10     -    12     -     -     -     -     -     - |  288     17
 OUS2 |     7     -     9    13    13     -     -    11     -     - |  288   3001
 PALM |     -     -     -     8     5     -     -     -     -     - |  288   4996
 PARK |     5    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1915
 PERT |     X    21     7    11     -     -     -     6     -     - |  288   3032
 PETS |     4     -     4     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     6    13     -     8    10     -    11     9     -     - |  288     29
 PIMO |     8     -     -    23    11     8     -    19     -     - |  288  11117
 POL2 |     5     -     4     8     -     6     -     4     -     - |  288   5015
 POTS |     5     -     3    10     -     -     -     9     -     - |  288   3599
 PRDS |     8    33     -    11     -     -    14     8     -     - |  288    127
 PTBB |     4    15     X     9     -     -     -     -     -     - |  288     12
 QAQ1 |     6    15     6    12     -     6     -     4     -     - |  288   2172
 QUIN |     9     -     9     -     -     -     -     8     -     - |  288   4386
 RABT |     5     -     -    11     -     7     -     8     -     - |  288   4170
 RAMO |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REDU |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   1307
 REUN |    12     -    11    17     -     -     -     7     -     - |  288   2748
 REYK |     X     -     -    20    12     -     -    18     -     - |  288   1926
 RIO2 |     6     -     -    13     -     -     -    11     -     - |  288   6501
 RIOP |     X     -     -     9     -     6     -     -     -     - |  288   6886
 SALU |     X     -     6    15     -     -     -     -     -     - |  288   5145
 SANT |     6     -     -    11     -     8     -     8     -     - |  288   2683
 SAVO |     X     -     6    15     -     -     -     -     -     - |  288   4755
 SCH2 |     5    11     4    12     -     -     -     6     -     - |  288   4390
 SCOR |     5     -     X    10     7     6     -     5     -     - |  288   2637
 SCRZ |     X     -    10     -    15     -     -     -     -     - |  258   8216
 SCUB |    20     -    17    25    18     -     -    17     -     - |  288   5421
 SEYG |    11     -    13     -    21    15     -    11     -     - |  288   3641
 SFER |     X     8     7    11    12     -    17    11     -     - |  288     44
 SGOC |    13     -    12    19    17     -     -     -     -     - |  288   6677
 SHAO |     5     -     -    12     -     6     -     -     -     - |  288   7538
 SOFI |     X     -     4    10     -     -     -     6     -     - |  288   6513
 SPT0 |     3    11     -    10     -     -    17    10     -     - |  288     13
 SSIA |     X     -     6     9    18    14     -     7     -     - |  288   5293
 STFU |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  139   3070
 STHL |     5     -     -    10     -     -     -    10     -     - |  194   3973
 STJO |    10    13     -    18    14     6     -    15     -     - |  288   4597
 STK2 |     X     -     -     -     6     7     -     -     -     - |  288   3260
 STR1 |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1061
 SUTH |     6     -     8    10    10     9     -     8     -     - |  288   2080
 SUTM |    10    24     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   4961
 SVTL |     -    10     6     -     8     -    18     6     -     - |  288     34
 SYDN |     6     -     -    14     -     -    22     -     -     - |  288    800
 SYOG |     X     -     4     9     X     -     -     8     -     - |  252   1958
 TASH |     3     -     -    10     5     -     -     8     -     - |  288   4134
 TEHN |     X     -     -    10     7     -     -     -     -     - |  288   5144
 THTI |     X     -    11    20     -    16     -     -     -     - |  286   8758
 THU2 |     7     -     5    14     -     8     -    10     -     - |  288   2531
 TIDB |     7    11     -    12     -     8    17    10     -     - |  288     33
 TIXI |     X     -     6     -     9     -     -    10     -     - |  275    >>>
 TLSE |     X     X     5    14    11     -     -    10     -     - |  288   1474
 TOW2 |    12     -    12    16    13     -     -    10     -     - |  288   3179
 TRO1 |     X     -     4    11    10     -     -     -     -     - |  287   4374
 TSKB |     X    19     -    15     -     -     -    13     -     - |  288   2476
 TWTF |     6    11     -    10     8     -     -     7     -     - |  288     48
 UFPR |     X     -     6    13     -     -     -     -     -     - |  288   5318
 ULAB |     6     -     7    10     7     -     -     -     -     - |  288   4980
 UNBJ |     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |    16     -    15    16     -     -     -    13     -     - |  287   6867
 URUM |     -     -     6    15     -     -     -     9     -     - |  250   5190
 USN7 |     5    15     -    13     -     -     -     8     -     - |  288     53
 USUD |     7    20     -    13     -     -     -    12     -     - |  288     15
 VILL |     6    17     7    13    12     -     -     7     -     - |  288   2317
 VIS0 |     4     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   1943
 VOIM |    14     -    11    21    18     -     -     -     -     - |  288   4308
 WAB2 |     4     -     -     9     -     -     -     8     -     - |  288     12
 WARK |     X    19     -     -     9     -     -    12     -     - |  288   2736
 WHIT |     5     9     4     9     -     -     -     6     -     - |  288   8642
 WILL |     X     9     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   5816
 WSRT |     4    14     -    11     -     -     -    12     -     - |  288   1564
 WTZ3 |     3     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288     35
 WTZR |     X     -     3     8     -     -    12     5     -     - |  288     13
 WUH2 |    11     -     -    25    13     -     -     -     -     - |  285   8304
 YAKT |    11     -    11    16     -    11     -     8     -     - |  288    >>>
 YARR |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   1339
 YEL2 |     4     -     4     -     -     -     -     6     -     - |  288     20
 YELL |     7    14     -    23     6     -     9    10     -     - |  288     19
 YKRO |     9     -    10    10     -    10     -     7     -     - |  288   5802
 YSSK |     4     -     4     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 ZAMB |     X     -    10    16     -    18     -     9     -     - |  286   3663
 ZECK |     5    11     5    10     -     -     -     8     -     - |  288     35
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    18     7    14     9    10    28    11   944     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2138-3  0:10:00 |  -518419423
cod |   TIXG  | 2138-3  0:15:00 |  -518385563
cod |   TIXG  | 2138-3  0:20:00 |   481594007
cod |   TIXG  | 2138-3  0:25:00 |   481579512
cod |   TIXG  | 2138-3  0:30:00 |  -518412778
cod |   TIXG  | 2138-3  0:35:00 |   481574464
cod |   ANKR  | 2138-3  1:15:00 |       -4318
cod |   SCRZ  | 2138-3 15:50:00 |         564
esa |   SCOR  | 2138-3  2:35:00 |        1271
esa |   DAV1  | 2138-3 22:10:00 |        1180
gfz |   KIT3  | 2138-3  3:40:00 |        -504
grg |   SYOG  | 2138-3  3:05:00 |        2081
grg |   ADIS  | 2138-3  3:25:00 |        1411
grg |   ADIS  | 2138-3 22:25:00 |       -3748



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   285     1   288     3.85     4.70     3.24     3.24   | 5.52e-14  8.09e-15  1.54e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     3.43     4.70     4.66     4.66   | 1.94e-14  4.89e-15  3.18e-15 |
 NRC1 |   288   286     1   288     3.11     4.70     3.93     3.93   | 3.35e-14  7.37e-15  2.67e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.59     4.70     3.64     3.64   | 1.57e-14  4.41e-15  4.82e-15 |
 OPMT |   288   287     1   288     2.25     4.70     4.66     4.66   | 4.06e-14  6.02e-15  2.06e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.84     4.70     2.50     2.50   | 5.13e-14  8.13e-15  6.74e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.95     4.70     4.66     4.66   | 2.56e-14  5.13e-15  3.54e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.76     4.70     2.78     2.78   | 1.56e-14  4.40e-15  2.55e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     2.94     4.70     3.82     3.82   | 2.79e-14  7.17e-15  2.63e-15 |
 GOLD |   288   287     0   288     3.17     4.70     1.56     1.56   | 2.05e-14  4.82e-15  2.07e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.46     4.70     2.07     2.07   | 2.18e-14  7.67e-15  1.55e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.75     4.70     2.52     2.52   | 1.93e-14  6.01e-15  3.54e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.57     4.70     3.02     3.02   | 1.84e-14  4.32e-15  2.41e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     3.44     4.70     2.43     2.43   | 1.99e-14  6.00e-15  1.95e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     1.92     4.09     0.98     0.98   | 4.10e-14  8.98e-15  5.81e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     1.87     3.86     1.85     1.85   | 4.61e-14  6.48e-15  6.66e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.77     3.49     0.47     0.47   | 2.91e-14  1.02e-14  9.15e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     1.76     3.42     1.36     1.36   | 3.05e-14  7.21e-15  2.75e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.76     3.41     1.81     1.81   | 2.96e-14  9.70e-15  8.86e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     1.36     2.04     0.51     0.51   | 2.94e-14  6.35e-15  4.31e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.31     1.91     0.38     0.38   | 6.97e-14  8.27e-15  2.93e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     1.28     1.83     1.01     1.01   | 2.63e-14  6.75e-15  2.47e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.23     1.67     1.09     1.09   | 8.64e-14  8.67e-15  5.70e-15 |
 MDVJ |   267   267     0   267     1.11     1.48     0.69     0.69   | 7.80e-14  2.57e-14  6.98e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     0.99     1.08     0.49     0.49   | 1.05e-13  1.18e-14  1.88e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.99     1.08     0.47     0.47   | 5.94e-14  7.10e-15  4.58e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     0.97     1.04     0.36     0.36   | 4.76e-14  1.25e-14  1.24e-14 |
 USN7 |   288   288     0   288     0.68     0.52     0.21     0.21   | 3.74e-14  7.27e-15  1.85e-15 |
 BADG |   288   288     0    32     0.25     0.50     0.50     0.50   | 2.55e-14  4.59e-15  3.35e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.62     0.43     0.94     0.94   | 3.91e-14  5.66e-15  1.64e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     0.61     0.41     1.98     1.98   | 2.87e-14  4.71e-15  3.98e-15 |
 G32  |   288   287     0   288     1.33     0.29     2.92     2.92   | 6.21e-14  1.83e-14  1.40e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     4.63     0.25     4.66     4.66   | 6.37e-14  2.15e-14  1.06e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.63     0.22     4.66     4.66   | 5.12e-14  4.37e-14  2.37e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.63     0.22     4.66     4.66   | 6.01e-14  1.94e-14  2.33e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.63     0.21     4.66     4.66   | 6.08e-14  2.19e-14  2.33e-14 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.36     0.14     0.06     0.06   | 4.05e-14  5.89e-15  2.89e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     4.63     0.12     4.66     4.66   | 6.46e-14  2.34e-14  1.21e-14 |
 G09  |   288   288     1   288     1.45     0.12     0.32     0.32   | 6.39e-14  2.04e-14  6.44e-15 |
 HRAO |   288   285     1     7     0.05     0.11     0.02     0.02   | 6.95e-14  1.43e-14  4.36e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     0.31     0.05     2.40     2.40   | 6.75e-14  2.36e-14  3.04e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.84     0.03     2.67     2.67   | 6.73e-14  2.37e-14  3.22e-14 |
 G10  |   288   283     2   288     1.48     0.02     0.88     0.88   | 1.03e-13  3.36e-14  3.39e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     4.63     0.02     0.73     0.73   | 6.13e-14  2.13e-14  3.45e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.18     0.02     1.03     1.03   | 5.97e-13  6.28e-14  1.27e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.98     0.98   | 6.96e-14  2.72e-14  1.46e-14 |
 WTZ3 |   288   288     0    33     0.04     0.02     0.02     0.02   | 2.32e-14  1.86e-14  4.24e-15 |
 G31  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.27     0.27   | 5.73e-13  6.01e-14  2.22e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.58     0.58   | 7.04e-13  7.81e-14  5.58e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.86     0.86   | 6.61e-13  6.00e-14  3.23e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.56     0.56   | 6.46e-13  7.38e-14  6.68e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.34     0.34   | 7.19e-13  6.50e-14  2.65e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.17     0.17   | 6.83e-13  7.34e-14  1.51e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.14     0.01     1.21     1.21   | 6.96e-13  7.58e-14  5.25e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.10     0.10   | 6.92e-13  6.44e-14  3.83e-14 |
 G13  |   288   287     0   288     0.17     0.00     0.05     0.05   | 5.91e-13  5.87e-14  3.31e-14 |
 ABPO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-12  8.53e-13  1.93e-13 |
 ALIC |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-12  4.46e-13  1.79e-13 |
 AREQ |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.82e-13  7.15e-13  8.68e-13 |
 BOR1 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  6.91e-13  3.74e-13 |
 CEDU |   288   278     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-12  3.64e-13  1.49e-13 |
 CHPI |   288   229    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-12  8.95e-13  1.25e-13 |
 CHUR |   288   283     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.31e-12  9.88e-13  2.37e-13 |
 DARW |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DGAR |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-12  5.71e-13  1.50e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.48e-13  2.34e-13  1.38e-13 |
 FLIN |   288   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  3.99e-13  1.79e-13 |
 G03  |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.58e-14  2.49e-14  2.58e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.43e-13  1.35e-13  6.56e-14 |
 G07  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.38e-13  6.20e-14  4.03e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.72e-13  3.71e-13  8.21e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.13e-13  8.28e-14  3.33e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.79e-13  8.77e-14  3.92e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.20e-13  1.24e-13  3.98e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  4.66e-13  1.97e-13 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.16e-14  4.60e-14  4.99e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.04e-13  6.92e-14  2.83e-14 |
 GMSD |   286   210    47     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.68e-11  2.41e-12  3.22e-13 |
 GODE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-23  3.07e-24  5.12e-25 |
 HOB2 |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  2.54e-13  2.31e-13 |
 HOFN |   288   272     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  6.90e-13  1.86e-13 |
 KERG |   288   277     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.44e-12  8.33e-13  2.36e-13 |
 KIRU |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-13  3.02e-13  1.54e-13 |
 KOUC |   280   269     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.60e-12  1.13e-12  3.95e-13 |
 KOUR |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.81e-14  1.65e-14  4.13e-15 |
 MAR6 |   288   272     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.86e-12  4.89e-13  2.32e-13 |
 MATE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.01e-14  1.12e-14  4.72e-15 |
 MAW1 |   288   270     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-12  4.75e-13  1.90e-13 |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MIZU |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-12  4.06e-13  9.72e-14 |
 MKEA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-14  5.18e-15  2.18e-15 |
 MOBS |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.38e-12  3.99e-13  1.96e-13 |
 NANO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-12  4.09e-13  1.43e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  1.07e-13  1.71e-14 |
 NTUS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 NYAL |   280   224    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.93e-12  3.09e-13  6.42e-14 |
 PERT |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.65e-12  6.48e-13  3.18e-13 |
 PIE1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.20e-14  4.55e-15  1.65e-15 |
 QAQ1 |   288   266     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.39e-12  8.02e-13  1.71e-13 |
 REYK |   288   258    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.89e-12  9.04e-13  2.12e-13 |
 SANT |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  3.25e-13  8.51e-14 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.72e-13  2.46e-13  4.80e-14 |
 SYOG |   252   252     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  5.20e-13  2.48e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.96e-12  4.48e-13  1.17e-13 |
 TOW2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 USUD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-14  7.94e-15  3.45e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  4.34e-13  3.28e-13 |
 WSRT |   288   266     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-12  5.29e-13  1.89e-13 |
 ZECK |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.19e-14  8.30e-15  2.82e-15 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-14  3.34e-15  2.89e-15 |
 ALBH |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  2.72e-13  1.40e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NKLG |   286   156    89     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.35e-11  9.55e-12  1.80e-12 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-12  3.08e-13  1.12e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  3.84e-13  2.02e-13 |
 CHAN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.25e-14  9.11e-15  5.61e-15 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 MBAR |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CHTI |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.09e-12  7.14e-13  5.96e-13 |
 TASH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ABMF |   288   248     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-12  5.42e-13  2.01e-13 |
 YARR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-12  3.57e-13  1.53e-13 |
 ZAMB |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 MGUE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-14  6.92e-15  1.90e-15 |
 KRGG |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  6.22e-13  2.67e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-13  4.29e-13  1.59e-13 |
 METG |   288   253    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-11  1.60e-12  4.15e-13 |
 REDU |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.36e-13  4.99e-13  1.01e-13 |
 MAJU |   288   250    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.45e-12  9.74e-13  2.70e-13 |
 NYA2 |   101   101     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.73e-12  9.13e-13         - |
 PARK |   288   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-12  3.71e-13  1.81e-13 |
 AREG |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.80e-13  7.14e-13  8.65e-13 |
 CHOF |    92    91     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.55e-12  3.88e-13         - |
 HRAG |    30    30     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12         -         - |
 STFU |   139   128     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  5.64e-13         - |
 WARK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 LAUT |   100    74    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-11  1.84e-12         - |
 CZTG |   134     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28         - |
 BHR4 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.18e-13  1.47e-13  2.78e-14 |
 GOP6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.01e-13  2.03e-13  1.80e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.22e-21  3.87e-20  1.19e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DARW      DARW      WTZ3 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
