
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2143   Day: 1   MJD: 59246                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 153621    557    -722     209      6      4      8    111     87    140   24.87
 emr |  2880     0 112243   1748  204455    -551     14     14     14    156    164    109    9.07
 esa |  2880     0 126679    663    -599    -133      7      6      9     80     61    115   21.81
 gfz |  2880     0 138759    482      47      13     11     10     13     81     61    110   12.63
 grg |  2880     0 119685   1134      97    -268     10      9     13    151    136    193   13.31
 jpl |  2880     0 109407    600    3251    -809      8      7     10     93     96     78   18.31
 mit |  2880     1  98783     42     725   -1166     17     17     20   1588   1400   3214    0.00
 igr |   288     0  46174    359    1720   -1222      8     10      8    110     67    119    0.00
 ngs |    96     0   3072      9    -702     166    719    719      0   1627   1627      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -51   -73    19    71  -161   151 -1678    -6   178     - |
    2 |   -77   198    21    -8    -8    -7  1931   -16 -2729     - |
    3 |   -60    26    45   -11    79   -35 -1417    -6   224     - |
    4 |    41  -253    23    -1   104   -33  -455     5 -1281     - |
    5 |    -5   164   -44    22     7   -42 -1337    13 -1429     - |
    6 |   -60    17    56   -16   283  -189 -1660   -40   739     - |
    7 |    53    46   -32   -25  -138    60  -537    36  -628     - |
    8 |   -40   102     2   -61   289  -166   107  -108  1140     - |
    9 |   -38   141    18   -85   -55    60   202   -25   141     - |
   10 |    96   -75   131    24  -115  -183  -473    89  1107     - |
   11 |   -21    29     -   -20    14    17  1056    16  2597     - |
   12 |    44  -175    33  -105   -17    72  -855    17  -565     - |
   13 |    28   -29    23  -119    16    18  -424    12  3889     - |
   14 |    54  -172    -6   -53    -1    56  -455    19  -871     - |
   15 |   -10   118   -32   -28  -116    97 -1592     8  -912     - |
   16 |  -126   328   -36    70    61   -42  1379   -74  1210     - |
   17 |   117    91  -149    78  -214    76  -765    -6 -2213     - |
   18 |    42  -321    62    59    67   -86  -937    93 -1089     - |
   19 |   -32   147   -68   -16    -8    68  2958   -57 -1632     - |
   20 |   -78   201    -5    60  -108    49  2577   -19  1966     - |
   21 |  -141   164    39    78   -68    59  2326   -62  1066     - |
   22 |  -184   199   -41    12    56   151  3280  -106 -2752     - |
   23 |    45  -374   -13    60   205   -51  -894    79 -1189     - |
   24 |   184   -95   -39   -13  -254    37 -1388    62    78     - |
   25 |    98   -75    58    93  -104  -153   599   -20    33     - |
   26 |    70   -50    64    15   -74  -103  -182    19   529     - |
   27 |    71   -64   -20   106   -81   -55  -110    -5   890     - |
   28 |  -193   154    19   -76   225    52  1153   -97  1311     - |
   29 |   -32   -31   -18    15     4    67 -1232    22 -1242     - |
   30 |    61  -148   -87  -113    82   112   952    50   765     - |
   31 |   102   -30   -65   -31  -150    83  -862    40   485     - |
   32 |    41  -205    40    15   182  -144 -1267    73   203     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   -62     -     -     3    22    66     -    18     -     - |
 ABPO |   -54     -     -    69     -    26     -     -     -     - |
 ADIS |   290     -     -     -  -543     -     -     -     -     - |
 ALBH |  -100   134     -   101     -     -     -    62     -     - |
 ALGO |  -127    98    77    46     -     - -5068    48     -     - |
 ALIC |  -177     -   105   -26   184     -     -   -44     -     - |
 ANKR |     X     -     3    -5     -     -     -     -     -     - |
 AREG |  -148     -    49     -   198     -     -   -77     -     - |
 AREQ |   -34    35     -    36     -     4     -  -178     -     - |
 ARTU |    81     -     -     -  -152     -     -     X     -     - |
 ASCG |   -24     -    86     -     -   -70     -   -11     -     - |
 ASPA |   217     -  -197   -89     -     -     -    65     -     - |
 AUCK |   132     -  -114   -62     -     -     -     -     -     - |
 BADG |   -45   123     -     -     -     X     -   153     -     - |
 BAKE |   103     -   -17   -63  -105     -     -  -139     -     - |
 BAKO |    24     -     -   -47     -     -     -     -     -     - |
 BARH |   173     -   -97  -174     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |    15     -   -12  -137   195   -54     -  -252     -     - |
 BOGT |   -37     -    43    27   -28     -     -   -51     -     - |
 BOR1 |  -167   160     -   215     -     -     -    -5     -     - |
 BRAZ |   -56     -    -1    42     -    49     -     -     -     - |
 BREW |   -75   206     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRST |  -164     -   175     -   -74    65     -     -     -     - |
 BRUX |  -159     -     -    37   263     -     -    23     -     - |
 CAS1 |  -109     -   125     -     -     -     -    43     -     - |
 CCJ2 |   -66     -   151    37  -162     -     -   -62     -     - |
 CEBR |     -   -22     9     -     -     -     -   -90     -     - |
 CEDU |  -113    62    61    73     -     -     -    39     -     - |
 CHOF |   -60     -     -     -   113     -     -     -     -     - |
 CHPG |  -227     -     -     -   425     -     -     -     -     - |
 CHTI |   131     -     -   -97   -23   -94     -  -157     -     - |
 CHUR |   197   -51   -63   -56     -  -129     -  -130     -     - |
 CKIS |  -175     -   101     -   137    20     -     -     -     - |
 CNMR |   115     -     -  -226     -     -     -     -     -     - |
 CORD |   -27     -     -    52     -     -     -   143     -     - |
 CPVG |   -93     -   193     -   -95   -34     -    12     -     - |
 CRO1 |     4    23     3    38   -64     -     -   104     -     - |
 CUSV |     -     -    21   -45     -     6     -    13     -     - |
 DAEJ |  -184    33     -   -14   335     -     -     -     -     - |
 DARW |  -119     -    41   -34   275   -59     -     9     -     - |
 DAV1 |  -196     -   102    -1    33   122     -    27     -     - |
 DGAR |   -23     -    46    -6     4   -23     -   -80     -     - |
 DLF1 |  -131     -     -     -   245     -     -     -     -     - |
 DRAG |     -     -   -53     -     -    63     -     -     -     - |
 DRAO |  -197   -23   295    -6     -     -     -   -71     -     - |
 DUBO |  -198     -    95    60   156     -     -    26     -     - |
 FAA1 |  -150     -   120   -43    40    57     -   -31     -     - |
 FAIR |  -296   132     -    13   296   113     -  -113     -     - |
 FALK |     -     -    20    40     -   -52     -     -     -     - |
 FLIN |  -179     -   104   -19   182     -     -    56     -     - |
 GAMB |     -     -    97     -     -  -115     -   -71     -     - |
 GCGO |     -     -     6   -11     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     9     -   -43   -22    46    21     -     5     -     - |
 GLSV |  -114     -   149   101  -127     -     -   197     -     - |
 GMSD |  -155     -    -4     -   296     -     -     -     -     - |
 GODE |    -6   167     -  -249   134     -     -   147     -     - |
 GODZ |    99  -100   -72     -     -     -     -  -127     -     - |
 GOL2 |   -31    85     -     -     -     -     -    90     -     - |
 GOLD |     6     -    21   -50     -     -     -     -     -     - |
 GOP6 |   -67     -     -   132     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |  -169     -     -   333     -     -     -   195     -     - |
 GRAC |   -59     -     -   115     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |  -182     -   157    88     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -284   119   213   105     -     -     -   -16     -     - |
 GUAM |   -42     -     -    83     -     -     -    71     -     - |
 GUAT |   164     -   -45  -245     -     -     -   -77     -     - |
 GUUG |     -     -    41     8     -   -55     -     -     -     - |
 HARB |     -   -65     -    46     -     -     -     -     -     - |
 HERS |  -263    20   221   122     -     - -4321   -29     -     - |
 HERT |    94     -  -107     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |    61  -168     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |    -8     -     -    16     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |   -98     -    -3   199     X     -     -   -45     -     - |
 HOFN |  -260     -   161    50   175     -     -    55     -     - |
 HOLB |   111     -     -   -38  -139   -24     -     -     -     - |
 HRAG |   -64     -     -     -   119     -     -     -     -     - |
 HRAO |   -71  -197     -   -86   348     - -3483  -142     -     - |
 IENG |  -103   -68     -   251     -     -     -   148     -     - |
 IISC |   -92     -    93    33     -    -8     -    -5     -     - |
 INEG |    -7     -     -    13     -     -     -     -     -     - |
 INVK |  -114     -     -   144    77     -     -     -     -     - |
 IQAL |    84     -   -96     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |   275  -107  -183  -187    29     -     -     -     -     - |
 JFNG |   -61     -    69     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |   -54     -     -   137   -28     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |  -114     -   130     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -13     -     -    25     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   -28     -    20     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -278     -   115   -19   354     -     -  -117     -     - |
 KERG |   -10   -16    58   -18     -   -36     -   -74     -     - |
 KIR8 |  -127     -     -   250     -     -     -     -     -     - |
 KIRI |   -34     -     -     -     -    46     -     2     -     - |
 KIRU |  -159    32   182    73   -91     -     -    73     -     - |
 KIT3 |  -231     -   106   -29   210    55     -     -     -     - |
 KOKB |  -121    90     -    27     -   100 -4678   -54     -     - |
 KOKV |   -61     -    63    12     -     - -2390   -37     -     - |
 KOUC |     -     -    -3     6     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |   -32     -     -     -    59     - -4614    50     -     - |
 KOUR |  -105     -    46    76     -    36 -3928   -40     -     - |
 KRGG |  -171     -     -   185   143     -     -   116     -     - |
 LAUT |   -99     -    54     -     -    70     -     -     -     - |
 LHAZ |   -75     -    48   -32    91     X     -   -15     -     - |
 LPAL |   117     -     -     -     -  -159     -     -     -     - |
 LPGS |    69   -85   -66     -     -    18     -     -     -     - |
 MAC1 |  -283     -    -2   147   240   111     -    -8     -     - |
 MAG0 |   -74     -     -   131     -    10     -    12     -     - |
 MAJU |   -33     -    31     -    10     -     -     -     -     - |
 MAL2 |  -192     -   118     7   159     -     -   -63     -     - |
 MAR6 |  -215   126   193     -     -     -     -     -     -     - |
 MAR7 |  -144     -     -   284     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -223    70   142    63    78     -     -   -20     -     - |
 MATE |  -123    98    45    94     -     -    95   142     -     - |
 MAUI |    -6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |
 MAW1 |  -147     -   128    72  -158   112     -    57     -     - |
 MAYG |  -210     -   106     -   222     -     -  -135     -     - |
 MBAR |     -     -    21    44     -   -55     -    27     -     - |
 MCM4 |  -280    52     -    88   152   183     -    56     -     - |
 MDO1 |  -149    59   116     -     -    36     -    78     -     - |
 MDVJ |   218     -  -157  -158     -     -     -  -166     -     - |
 MEDI |    71  -195     -     -     -     -   215   187     -     - |
 METG |  -103     -     -     -   192     -     -    99     -     - |
 MGUE |  -120     -   106     -    51     - -4145    19     -     - |
 MIZU |   -57   135     -    16     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |  -131     -   120    33     -    12 -4227   -18     -     - |
 MOBS |   154     -   -66     -  -190     -     -     -     -     - |
 MONP |    30     -   -34     -     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |   126     -  -144     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   199     -  -167  -104     -     -     -     -     -     - |
 NICO |  -191     -    74   -49   281     -     -   -71     -     - |
 NIST |    21    -2     -   -40     -     -     -     -     -     - |
 NIUM |   -87     -     -   112     -    42     -     -     -     - |
 NKLG |   -50     -    43   -18    87   -33     -   -63     -     - |
 NLIB |  -215  -132    87    42   304     -     -    25     -     - |
 NNOR |  -161    -7    42     -   238     -     -     -     -     - |
 NOVM |    77  -122     -   -82     -     -     -  -399     -     - |
 NRC1 |   -97   147     -    86     -     - -2214    97     -     - |
 NRIL |   -77     -     5    46    51    29     -    24     -     - |
 NTUS |    58     -     -  -114     -     -     -    83     -     - |
 NYA1 |   129     -  -148     X     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |   -27     -     -    39    13     -     -   123     -     - |
 NYAL |  -110     X     -   217     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |  -281     -   266    94     -     - -3064   179     -     - |
 OHI3 |  -294     -   163     -   111   125   -73  -104     -     - |
 ONS1 |  -143     -     -     -   268     -     -     -     -     - |
 ONSA |  -248   120   167   113     -     -     -    56     -     - |
 OPMT |   -83     1     -   162     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |   -89     -    67    82   -22     -     -    26     -     - |
 PALM |     -     -     -   147  -140     -     -     -     -     - |
 PARK |   -52   142     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |   -97   -10    80    63     -     -     -    59     -     - |
 PETS |    77     -   -88     -     -     -     -  -171     -     - |
 PIE1 |  -114    33     -    67   128     -  -666    -7     -     - |
 PIMO |   -16     -     -   -21    50     -     -    60     -     - |
 POL2 |  -129     -   115    56     -     -     -   100     -     - |
 POLV |   -91     -     -   179     -     -     -     -     -     - |
 POTS |    -1     -   -53    93     -     -     -   188     -     - |
 PRDS |   -64   120     -    41     -     -  -687    85     -     - |
 PTBB |  -163   170     X   198     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |  -149    68    96    80     -     -     -    77     -     - |
 QUIN |   -87     -    99     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -55     -     -   107     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |   112     -  -127     -     -     -     -     -     -     - |
 REDU |  -103     -   117     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |  -123     -    75    59     -    39     -   -23     -     - |
 REYK |   -75     -     -    68    75     -     -   142     -     - |
 RGDG |  -173     -     -     -   324     -     -     -     -     - |
 RIO2 |   -56     -     -   111     -     -     -  -109     -     - |
 RIOP |    -4     -     -    43     -   -24     -     -     -     - |
 SALU |   -79     -   150  -104     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |    14     -    51  -116     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     X     X    17   -30     -     -     -   -88     -     - |
 SCOR |  -290     -    68   101   191   105     -    23     -     - |
 SCRZ |  -147     -     -     -   274     -     -     -     -     - |
 SCUB |    79     -  -104     9    15     -     -     2     -     - |
 SEYG |  -120     -    94     -   133   -43     -   -39     -     - |
 SFER |   -25    69     -     X     -     -     -     -     -     - |
 SGOC |    21     -     -    63   -95     -     -     -     -     - |
 SHAO |   -28     -     -    55     -     -     -     -     -     - |
 SOFI |    59     -     X  -115     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -    47     -     -   -56     -    -3     -     - |
 SPT0 |  -154   181     -   173     -     - -6040   137     -     - |
 SSIA |   114     -     -  -235     7     -     -     -     -     - |
 STFU |   -26     -     -     -    49     -     -     -     -     - |
 STHL |   -15     -    45    37     -   -59     -   -27     -     - |
 STJO |  -211    64     -    81   236    28     -    57     -     - |
 STK2 |  -238     -     -     -   445     -     -     -     -     - |
 SUTH |  -203     -    75    60   200     -     -    -8     -     - |
 SUTM |   -72   -33     -     -    92    48     -     -     -     - |
 SUWN |   111   -42     -  -189     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -   -51    21     -     X     - -1341    -1     -     - |
 SYDN |    94     -     -  -184     -     -     -     -     -     - |
 TASH |  -156     -     -    92   204     -     -   -58     -     - |
 TCMS |     -     -     -     -    33   -24     -     -     -     - |
 THTI |   273  -175  -148  -137     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |  -271     -   110   142     -   139     -    84     -     - |
 TIDB |   -39    17     -    69     -     -  -187   -10     -     - |
 TLSE |  -252   107   166    68    65     -     -    -8     -     - |
 TONG |  -281     -   173     -   244     -     -     -     -     - |
 TOW2 |  -155     -    35  -128   254    73     -   -78     -     - |
 TRO1 |  -197     -   201   128   -83     -     -     -     -     - |
 TSK2 |  -189     -     -     -   354     -     -  -436     -     - |
 TSKB |   -64   136     -    28     -     -     -  -436     -     - |
 TWTF |    86  -155     -  -192   126     -     -  -280     -     - |
 UCAL |  -101     -     -     -   189     -     -     -     -     - |
 UFPR |  -111     -    94    56     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |    47     -  -186    89   133     -     -     -     -     - |
 UNB3 |  -212     -     -     -   395     -     -     -     -     - |
 UNSA |  -122     -   118    38     -     -     -    10     -     - |
 URUM |     1     -   -72   123     -     -     -    76     -     - |
 USN7 |  -124   178     -   116     -     -     -    89     -     - |
 USUD |    99     X     -  -196     -     -     -     -     -     - |
 VILL |  -168     X   112   105    31     -     -   -70     -     - |
 VIS0 |   -94     -     -   186     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |  -185     -    86   125    87     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     4     -     -    -9     -     -     -   -33     -     - |
 WARK |    30   -96     -     -    10     -     -  -112     -     - |
 WHIT |   147   -15  -105   -98     -     -     -   -96     -     - |
 WILL |   121  -118     -  -153     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |   -98   104     -   122     -     -     -   115     -     - |
 WTZR |  -165     -   187     2     -     -   -20    56     -     - |
 WUH2 |   101     -     -  -112   -85     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -100     -    48    15     -    69     -     0     -     - |
 YAKT |   -20     -    23     -     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |  -173    74     -     -     -   199     -     -     -     - |
 YARR |   -38     -     -     -    71     -     -     -     -     - |
 YEL2 |  -168     -   191     -     -     - -4655     -     -     - |
 YELL |  -218    39     -    33   350     - -1995    22     -     - |
 YKRO |   -95     -   154    -4     -   -51     -   -18     -     - |
 YSSK |    69     -   -79     -     -     -     -  -128     -     - |
 ZAMB |   -56     -     2    32     -    51     -   -60     -     - |
 ZECK |  -191    98    97   138     -     - -1569    53     -     - |
 ZIM2 |  -156     -   178     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -78     -     -   154     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     3    14     7     6     9     5    14     8   398     - | 2880    278
    2 |     5    12     5     9    10     6    17    10  1388     - | 2880    261
    3 |     4    17     6     7    10     8    16    10   622     - | 2880    228
    4 |     4    17     8     5    11     6    16     9   423     - | 2880    129
    5 |     5    14     5    12    21    10    19    12   812     - | 2880    566
    6 |     4    10     6    11     9     6    15    10   338     - | 2880    125
    7 |     3    13     5     9    11     6    10     7   390     - | 2880    301
    8 |     6    18     6    22     8    10    24    14  1271     - | 2880   1357
    9 |     4    15     6     8     8     7    11     8   268     - | 2880    181
   10 |     5    12     6     8    10     8    18    14   240     - | 2880    168
   11 |     6    20     -    14     8    14    20    20   617     - | 2880    218
   12 |     5    11     6     7     8     7    16     7   579     - | 2880    423
   13 |     5    16     5     9    10     7    13    10   894     - | 2880    313
   14 |     5    16     4     4    10     8    21    14   293     - | 2880    370
   15 |     4    13     5     6     9     7    15     9   333     - | 2880    273
   16 |     5    13     6    14     9     8    24    12   502     - | 2880    471
   17 |     5    12     6     8     8     9    16     7  1162     - | 2880    455
   18 |     4    17     6     9     8     6    19    11   504     - | 2880    206
   19 |     5    13     9    10     8    10    12     8   528     - | 2880    275
   20 |     5    12     7    11     9     7    12     9   490     - | 2880    311
   21 |     3    20     5    13     8     5    22     6   389     - | 2880    358
   22 |     5    14     6     7    10     7    21    11   490     - | 2880    452
   23 |     6    13     8    11    10     7    24    17   283     - | 2880    263
   24 |     3    12     7     7     6     5    17     8  2281     - | 2880   2113
   25 |     4    14     5     8     7     7    16    12   332     - | 2880    198
   26 |     4    13     8    17     9     7    17    13   314     - | 2880    231
   27 |     4    14     5    14     9    10    18    10   309     - | 2880    197
   28 |     6    15     5    14    11     9    19     8   978     - | 2880    326
   29 |     3    22     8    10    10     9    24    16   472     - | 2880    291
   30 |     4    12     5     8    11     6    14     7   297     - | 2880    112
   31 |     5    15     4    12     9     5    16     7   612     - | 2880    195
   32 |     5    15     7     6     8     7    13     7   362     - | 2880    236
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    12     -     -    17    15     9     -    10     -     - |  288   1982
 ABPO |     7     -     -    13     -     6     -     -     -     - |  288   1797
 ADIS |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  215    >>>
 ALBH |     9    15     -    11     -     -     -     8     -     - |  288   1212
 ALGO |     5     8     4    10     -     -    10    13     -     - |  288     57
 ALIC |     5     -     8    10    10     -     -     5     -     - |  288   1594
 ANKR |     X     -     6    11     -     -     -     -     -     - |  223   4185
 AREG |     5     -     7     -     8     -     -     6     -     - |  288   5265
 AREQ |     5     9     -    11     -     6     -     6     -     - |  288   5249
 ARTU |     6     -     -     -    12     -     -     X     -     - |  197    >>>
 ASCG |     6     -     7     -     -     6     -     7     -     - |  288   4940
 ASPA |    17     -    15    21     -     -     -    18     -     - |  287   6388
 AUCK |     8     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288   3362
 BADG |     3     8     -     -     -     X     -     7     -     - |  288     20
 BAKE |     5     -     6    10    11     -     -     5     -     - |  288   2794
 BAKO |     7     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  287   2560
 BARH |     9     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  288   2843
 BJFS |     5     -     5     8     9     5     -     9     -     - |  288   3080
 BOGT |     7     -    10    15    12     -     -     6     -     - |  288   5169
 BOR1 |     8    16     -     8     -     -     -     7     -     - |  288   3700
 BRAZ |    12     -    14    16     -    12     -     -     -     - |  288   5167
 BREW |     4    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  266     27
 BRST |    10     -    11     -    20    15     -     -     -     - |  288    975
 BRUX |     5     -     -    12     7     -     -     9     -     - |  288     24
 CAS1 |     4     -     5     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     9     -     7    13    17     -     -     9     -     - |  288   2784
 CEBR |     -    26    11     -     -     -     -    15     -     - |  235     30
 CEDU |     7    13    10    11     -     -     -     6     -     - |  288   1642
 CHOF |     6     -     -     -    12     -     -     -     -     - |   28    >>>
 CHPG |    10     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  278   4035
 CHTI |     7     -     -    11    10     8     -     7     -     - |  288   3816
 CHUR |     6     8     8     9     -     8     -     5     -     - |  288   2920
 CKIS |    18     -    17     -    19    12     -     -     -     - |  288   5669
 CNMR |    12     -     -    24     -     -     -     -     -     - |  273   3874
 CORD |     5     -     -    11     -     -     -     9     -     - |  288   4526
 CPVG |     6     -     8     -     9     9     -     5     -     - |  288   4339
 CRO1 |     9    13     9    15    14     -     -    12     -     - |  288   3979
 CUSV |     -     -     6     8     -     8     -     4     -     - |  288   3547
 DAEJ |     6    12     -    12    10     -     -     -     -     - |  288   2475
 DARW |     9     -    16    16    15    11     -    10     -     - |  288   1789
 DAV1 |     5     -     6     7    11     6     -     5     -     - |  288   2449
 DGAR |    12     -    15    20    18    12     -     6     -     - |  288   1945
 DLF1 |     3     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   1093
 DRAG |     -     -     4     -     -     5     -     -     -     - |  288    >>>
 DRAO |    11    12    25    14     -     -     -    18     -     - |  281   1295
 DUBO |     6     -     6     6     9     -     -     5     -     - |  288   9561
 FAA1 |    16     -    15    19    14    13     -     7     -     - |  288  14186
 FAIR |     7     6     -    11     6     6     -     6     -     - |  288   4153
 FALK |     -     -     8    13     -    10     -     -     -     - |  288   2653
 FLIN |     4     -     5     6     8     -     -     5     -     - |  288   1873
 GAMB |     -     -    12     -     -    14     -     7     -     - |  284   4319
 GCGO |     -     -     4     7     -     -     -     -     -     - |  288   4456
 GLPS |     6     -     8    12    13     7     -     5     -     - |  288   4015
 GLSV |     8     -     4    11    10     -     -     5     -     - |  288   2304
 GMSD |     9     -     8     -    15     -     -     -     -     - |  288   1400
 GODE |     4    10     -    10    10     -     -     7     -     - |  274   2789
 GODZ |     5    14     6     -     -     -     -     7     -     - |  288   2523
 GOL2 |     4    12     -     -     -     -     -    14     -     - |  288     57
 GOLD |     5     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  288     43
 GOP6 |     4     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  252   1384
 GOPE |     5     -     -    10     -     -     -     7     -     - |  288     32
 GRAC |     6     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   2849
 GRAS |     7     -     6    12     -     -     -     -     -     - |  288   1213
 GRAZ |     8    21     5     9     -     -     -     6     -     - |  288   2378
 GUAM |    12     -     -    24     -     -     -    22     -     - |  259   5556
 GUAT |    13     -    16    18     -     -     -    10     -     - |  288   2847
 GUUG |     -     -    15    21     -    22     -     -     -     - |  288   3227
 HARB |     -    14     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   3534
 HERS |     8    12     4     9     -     -    12     6     -     - |  288     12
 HERT |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3691
 HLFX |     3     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  32845
 HNLC |     8     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  287   2919
 HOB2 |    14     -    13    17     X     -     -     7     -     - |  288   2208
 HOFN |     5     -     5    11    10     -     -     6     -     - |  288   2280
 HOLB |     5     -     -     8    13     7     -     -     -     - |  288   1417
 HRAG |    20     -     -     -    38     -     -     -     -     - |  250   1983
 HRAO |     7     9     -    14    12     -    21    11     -     - |  288     31
 IENG |     8    20     -    11     -     -     -     8     -     - |  288     37
 IISC |     9     -     8    13     -    10     -     6     -     - |  288   3167
 INEG |     4     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   4869
 INVK |     4     -     -     7     6     -     -     -     -     - |  288   3737
 IQAL |     7     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2910
 IRKJ |     5    10     5    10     7     -     -     -     -     - |  288     89
 JFNG |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2126
 JOG2 |    12     -     -    16    15     -     -     -     -     - |  288   5658
 JOZ2 |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2434
 JOZE |     9     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  288   1735
 JPLM |     -    13     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   2129
 KARR |     9     -    13    16    16     -     -     7     -     - |  288   1748
 KERG |    13    15    12    18     -    11     -    13     -     - |  288   3008
 KIR8 |     5     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   1021
 KIRI |     7     -     -     -     -    10     -    10     -     - |  288   3452
 KIRU |     5    10     5    10     7     -     -     5     -     - |  288   7269
 KIT3 |    28     -    19    11    17    11     -     -     -     - |  286   3559
 KOKB |     6     9     -    16     -     7    27     8     -     - |  288     41
 KOKV |     8     -    10    16     -     -    32     9     -     - |  288     41
 KOUC |     -     -     8    14     -     -     -     -     -     - |  285   2170
 KOUG |     6     -     -     -    11     -    18    10     -     - |  288    785
 KOUR |    10     -    10    17     -    12    24     8     -     - |  288     25
 KRGG |    10     -     -    17    13     -     -    13     -     - |  288   3377
 LAUT |     7     -     8     -     -     8     -     -     -     - |  288   2692
 LHAZ |     4     -     7    10    11     X     -     7     -     - |  288   4764
 LPAL |     6     -     -     -     -     9     -     -     -     - |  288   4186
 LPGS |    15    16    19     -     -    16     -     -     -     - |  288   5818
 MAC1 |     8     -    11    14    16     9     -     5     -     - |  288   2208
 MAG0 |    12     -     -    18     -     7     -     9     -     - |  288   7112
 MAJU |    12     -    10     -    17     -     -     -     -     - |  288   2652
 MAL2 |     9     -     7    14    16     -     -     5     -     - |  288  12041
 MAR6 |     5    11     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   1701
 MAR7 |     5     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   1133
 MAS1 |     8    13     7    12    11     -     -     6     -     - |  288   4433
 MATE |     7    11     4    12     -     -    13    10     -     - |  288    153
 MAUI |     5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     5     -     6     7    11     8     -     5     -     - |  288   2811
 MAYG |    13     -    12     -    22     -     -    10     -     - |  288   4550
 MBAR |     -     -     9    15     -    14     -     8     -     - |  288   5545
 MCM4 |     9    17     -    10    11     8     -     6     -     - |  288   4716
 MDO1 |     5    13     7     -     -     7     -     4     -     - |  288   2337
 MDVJ |     6     -     5    11     -     -     -     5     -     - |  288     16
 MEDI |     6    16     -     -     -     -    14    10     -     - |  288     18
 METG |     4     -     -     -     7     -     -     6     -     - |  288   1731
 MGUE |     8     -     9     -    13     -    29     9     -     - |  288     19
 MIZU |     5    13     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   1921
 MKEA |     6     -     7    10     -     7    21     6     -     - |  288     64
 MOBS |    10     -    11     -    18     -     -     -     -     - |  288   1780
 MONP |     3     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   1767
 MQZG |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3508
 NANO |     4     -     4     8     -     -     -     -     -     - |  288   1427
 NICO |     6     -     6    15    11     -     -     5     -     - |  288   3026
 NIST |     6    16     -     8     -     -     -     -     -     - |  288     22
 NIUM |     8     -     -    17     -     9     -     -     -     - |  288   4001
 NKLG |     7     -    12    16    13    12     -    11     -     - |  288   3559
 NLIB |     9    27     9    13    11     -     -     8     -     - |  288     48
 NNOR |    10    23    11     -    17     -     -     -     -     - |  288  53000
 NOVM |     8    29     -    12     -     -     -    19     -     - |  288     23
 NRC1 |     4     8     -     8     -     -    12     6     -     - |  288     21
 NRIL |     4     -     4    13     4     5     -     5     -     - |  288   6021
 NTUS |     6     -     -    12     -     -     -     7     -     - |  288   2139
 NYA1 |     5     -     5     X     -     -     -     -     -     - |  182   5327
 NYA2 |     6     -     -    12     7     -     -     5     -     - |  288   1895
 NYAL |     5     X     -    10     -     -     -     -     -     - |  280    >>>
 OHI2 |     6     -     6     9     -     -    31     6     -     - |  288    229
 OHI3 |     6     -     9     -    14    11    34     9     -     - |  288    235
 ONS1 |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1146
 ONSA |     7    11     4    10     -     -     -     5     -     - |  288     13
 OPMT |    11    27     -    11     -     -     -     -     -     - |  288     16
 OUS2 |     7     -     9     9    10     -     -     7     -     - |  288   3341
 PALM |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     - |  288   4240
 PARK |     7    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  278    >>>
 PERT |     9    16    11    15     -     -     -     8     -     - |  288   2212
 PETS |     4     -     5     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     6    10     -     9    10     -    13     7     -     - |  288     18
 PIMO |     9     -     -    16    10     -     -    10     -     - |  288  11617
 POL2 |     4     -     4     6     -     -     -     6     -     - |  288   4517
 POLV |     6     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  287   2865
 POTS |     7     -     5    13     -     -     -     6     -     - |  288   3940
 PRDS |     6    18     -     7     -     -    18     5     -     - |  288     42
 PTBB |     8    13     X     9     -     -     -     -     -     - |  288     11
 QAQ1 |     6     8     4     7     -     -     -     6     -     - |  288   2081
 QUIN |     7     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3091
 RABT |     6     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   3430
 RAMO |     3     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REDU |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   1831
 REUN |    15     -    16    20     -    11     -     7     -     - |  288   2018
 REYK |     6     -     -    12    14     -     -     7     -     - |  288   2207
 RGDG |     8     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   3656
 RIO2 |     7     -     -    14     -     -     -     8     -     - |  288   6869
 RIOP |     6     -     -    14     -     6     -     -     -     - |  288   3301
 SALU |     9     -     8    16     -     -     -     -     -     - |  288   4034
 SAVO |    10     -     8    17     -     -     -     -     -     - |  288   4497
 SCH2 |     X     X     3     6     -     -     -     5     -     - |  288   3891
 SCOR |     6     -     5    10     9     6     -     5     -     - |  288   2501
 SCRZ |     7     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   6668
 SCUB |     9     -    12    18    21     -     -     7     -     - |  288   4772
 SEYG |    11     -    14     -    17    12     -     6     -     - |  288   2665
 SFER |     8    23     -     X     -     -     -     -     -     - |  137    >>>
 SGOC |    12     -     -    22    17     -     -     -     -     - |  288   3968
 SHAO |     7     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   6330
 SOFI |     8     -     X    16     -     -     -     -     -     - |  216   5499
 SOLO |     -     -    17     -     -    21     -     7     -     - |  282   2633
 SPT0 |     6     9     -    10     -     -    13     8     -     - |  288     21
 SSIA |    12     -     -    19    20     -     -     -     -     - |  288   4339
 STFU |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |   96   1223
 STHL |     8     -    10    17     -     9     -     6     -     - |  288   5001
 STJO |     5    10     -     8     9     6     -     8     -     - |  288   4286
 STK2 |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   3257
 SUTH |     6     -     7    14    14     -     -     8     -     - |  288   2381
 SUTM |    10    16     -     -    15    11     -     -     -     - |  288   4404
 SUWN |     5    12     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   2538
 SVTL |     -    13     5     -     X     -    17     6     -     - |  288     39
 SYDN |     8     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  276   1058
 TASH |     4     -     -     8     8     -     -     5     -     - |  288   1871
 TCMS |     -     -     -     -    10     7     -     -     -     - |  288  56050
 THTI |    17    14    14    17     -     -     -     -     -     - |  286   6325
 THU2 |     7     -     6     9     -     7     -     5     -     - |  288   2354
 TIDB |     9    10     -    17     -     -    32    14     -     - |  288     53
 TLSE |    11    25    10    13    14     -     -    11     -     - |  288   1198
 TONG |    15     -    18     -    20     -     -     -     -     - |  287   2886
 TOW2 |    14     -    15    19    18    11     -    10     -     - |  288   1747
 TRO1 |     6     -     5    14     8     -     -     -     -     - |  288   5533
 TSK2 |     7     -     -     -    13     -     -     8     -     - |  288   3077
 TSKB |     7    17     -    14     -     -     -    12     -     - |  288   3071
 TWTF |    10    12     -    15    12     -     -     6     -     - |  288     22
 UCAL |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   2523
 UFPR |     9     -     8    15     -     -     -     -     -     - |  288   3981
 ULAB |     7     -     7    12     6     -     -     -     -     - |  288   6306
 UNB3 |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288    904
 UNSA |     6     -     8    11     -     -     -     7     -     - |  288   7219
 URUM |     9     -     8    15     -     -     -     8     -     - |  288   5926
 USN7 |     5    15     -     7     -     -     -     8     -     - |  288     21
 USUD |     7     X     -    15     -     -     -     -     -     - |  191     21
 VILL |     9     X     8    17    12     -     -     8     -     - |  288   1320
 VIS0 |     6     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   1573
 VOIM |    11     -    13    14    13     -     -     -     -     - |  288   5318
 WAB2 |     5     -     -    11     -     -     -     6     -     - |  288     13
 WARK |     5    14     -     -    14     -     -    13     -     - |  288   3478
 WHIT |     4     7     5     6     -     -     -     5     -     - |  288  33494
 WILL |     3     7     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   4482
 WSRT |    10    22     -    10     -     -     -     8     -     - |  287   1506
 WTZR |     6     -     4    11     -     -    12     6     -     - |  288     16
 WUH2 |    15     -     -    22    16     -     -     -     -     - |  285   6809
 XMIS |     8     -    10    14     -    11     -     7     -     - |  288   2852
 YAKT |     8     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YAR2 |     8    18     -     -     -     8     -     -     -     - |  288    >>>
 YARR |     8     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   1239
 YEL2 |     4     -     5     -     -     -    14     -     -     - |  288     43
 YELL |     4     8     -     5     6     -    14     4     -     - |  288     44
 YKRO |     7     -     8    18     -     9     -     7     -     - |  288   4505
 YSSK |     3     -     4     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 ZAMB |     7     -    10    16     -    10     -     4     -     - |  288   4844
 ZECK |     5    10     5     9     -     -    13     3     -     - |  288     29
 ZIM2 |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2578
 ZIMM |     5     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   2618
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     6    15     7    11    11     8    18     9   720     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2143-1  0:10:00 |   465358272
cod |   TIXG  | 2143-1  0:15:00 |  -534611684
cod |   TIXG  | 2143-1  0:20:00 |   465394493
cod |   TIXG  | 2143-1  0:25:00 |   465389453
cod |   TIXG  | 2143-1  0:35:00 | -1069155083
cod |   TIXG  | 2143-1  0:40:00 |   465448589
cod |   NYA1  | 2143-1 15:25:00 |        1705
cod |   ANKR  | 2143-1 16:10:00 |       -4590
cod |   SCH2  | 2143-1 16:55:00 |       -6106
emr |   SCH2  | 2143-1 16:55:00 |       -6224
jpl |   BADG  | 2143-1 10:00:00 |        -618



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.65     3.96     3.00     3.00   | 1.78e-14  3.73e-15  5.45e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     2.07     3.96     3.96     3.96   | 3.36e-14  4.52e-15  1.53e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.87     3.96     3.42     3.42   | 1.75e-14  3.63e-15  8.99e-16 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.48     3.96     3.36     3.36   | 1.54e-14  4.14e-15  1.93e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.50     3.96     2.10     2.10   | 2.90e-14  6.14e-15  4.82e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.69     3.96     3.96     3.96   | 2.41e-14  3.66e-15  1.05e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.63     3.96     2.66     2.66   | 1.63e-14  3.72e-15  8.97e-16 |
 YELL |   288   288     0   288     2.57     3.96     3.18     3.18   | 2.79e-14  5.68e-15  3.36e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.36     3.96     0.63     0.63   | 3.14e-14  6.53e-15  3.28e-15 |
 GOLD |   288   285     1   288     2.93     3.96     1.43     1.43   | 4.09e-14  5.85e-15  2.93e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.43     3.96     1.95     1.95   | 2.36e-14  5.73e-15  2.17e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.67     3.96     2.33     2.33   | 1.94e-14  4.41e-15  9.21e-16 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.40     3.96     2.73     2.73   | 1.50e-14  3.90e-15  1.19e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.44     3.96     1.93     1.93   | 2.96e-14  8.23e-15  1.58e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     2.00     3.92     3.96     3.96   | 5.77e-14  5.98e-15  1.81e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     1.93     3.77     0.63     0.63   | 3.04e-14  8.30e-15  2.11e-15 |
 BREW |   266   263     1   266     2.83     3.65     3.65     3.65   | 3.82e-14  5.23e-15  3.50e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.80     3.27     1.70     1.70   | 3.15e-14  6.82e-15  1.53e-15 |
 CEBR |   235   235     0   235     2.40     3.21     1.63     1.63   | 2.39e-14  8.40e-15  2.03e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     1.77     3.16     1.31     1.31   | 2.82e-14  6.09e-15  3.11e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.55     2.42     1.52     1.52   | 3.40e-14  8.06e-15  5.74e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.53     2.37     0.40     0.40   | 3.15e-14  9.00e-15  5.99e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     1.48     2.21     0.52     0.52   | 2.82e-14  7.94e-15  1.43e-14 |
 KOUR |   288   285     1   288     1.45     2.13     1.00     1.00   | 5.36e-14  9.44e-15  2.04e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     1.32     1.75     0.98     0.98   | 2.49e-14  5.11e-15  1.40e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     1.27     1.64     0.71     0.71   | 3.17e-14  5.28e-15  1.35e-15 |
 GOL2 |   288   288     1   288     1.16     1.35     0.32     0.32   | 8.47e-14  7.58e-15  3.22e-15 |
 SFER |   137   131     2   137     0.78     1.31     0.39     0.39   | 1.30e-09  4.31e-10         - |
 NOVM |   288   285     1   288     1.09     1.20     0.92     0.92   | 9.50e-14  9.55e-15  2.43e-15 |
 IRKJ |   288   285     1   288     1.01     1.04     0.35     0.35   | 5.87e-14  9.09e-15  9.04e-15 |
 OHI3 |   288   286     1   288     0.99     0.98     0.45     0.45   | 6.64e-14  8.28e-15  1.45e-14 |
 PIE1 |   288   288     0   288     0.95     0.92     2.36     2.36   | 2.44e-14  5.08e-15  1.16e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     0.83     0.69     0.40     0.40   | 1.09e-13  2.17e-14  3.51e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     0.75     0.57     0.22     0.22   | 3.37e-14  6.20e-15  1.60e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.68     0.47     0.97     0.97   | 4.66e-14  4.67e-15  1.36e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     0.61     0.38     1.88     1.88   | 2.00e-14  5.06e-15  1.01e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     0.54     0.30     0.38     0.38   | 2.40e-14  4.58e-15  1.65e-15 |
 USUD |   191   191     0   191     0.38     0.23     0.33     0.33   | 5.04e-14  2.11e-14         - |
 G32  |   288   282     2   288     1.18     0.20     2.41     2.41   | 6.86e-14  2.68e-14  3.02e-14 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.41     0.17     0.06     0.06   | 3.60e-14  4.91e-15  2.63e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     3.91     0.17     3.96     3.96   | 5.17e-14  1.94e-14  1.74e-14 |
 MATE |   288   288     0   288     0.40     0.16     0.35     0.35   | 6.51e-14  9.41e-15  1.80e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     3.91     0.15     3.96     3.96   | 6.25e-14  1.77e-14  8.17e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     3.91     0.14     3.96     3.96   | 5.53e-14  1.95e-14  1.56e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     3.91     0.14     3.96     3.96   | 5.88e-14  2.01e-14  1.34e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     3.91     0.10     3.96     3.96   | 6.05e-14  2.40e-14  2.72e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.29     0.09     0.14     0.14   | 3.08e-14  6.70e-15  2.89e-15 |
 G09  |   288   287     1   288     1.28     0.08     0.27     0.27   | 5.92e-14  2.67e-14  2.16e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.34     0.05     2.49     2.49   | 5.99e-14  2.25e-14  3.54e-14 |
 MEDI |   288   288     0   288     0.21     0.04     0.50     0.50   | 4.47e-14  7.42e-15  1.41e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     1.24     0.02     2.67     2.67   | 6.10e-14  2.18e-14  2.55e-14 |
 G10  |   288   272     5   288     2.51     0.02     0.89     0.89   | 1.05e-13  4.45e-14  1.47e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.71     0.71   | 6.85e-14  2.02e-14  2.93e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.84     0.84   | 5.79e-13  7.55e-14  2.67e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.22     0.22   | 5.95e-13  6.27e-14  1.27e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.47     0.47   | 7.24e-13  7.16e-14  6.06e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.46     0.46   | 7.05e-13  7.16e-14  5.76e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.75     0.75   | 6.34e-13  7.70e-14  3.82e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.24     0.24   | 7.21e-13  6.72e-14  2.19e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.25     0.01     1.62     1.62   | 8.45e-14  3.17e-14  1.51e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.14     0.14   | 6.59e-13  5.72e-14  1.79e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.28     0.28   | 6.56e-13  6.39e-14  3.93e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.97     0.97   | 6.85e-13  7.23e-14  4.99e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.08     0.08   | 7.12e-13  7.66e-14  3.76e-14 |
 ABPO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-12  7.12e-13  1.86e-13 |
 ALIC |   288   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  4.38e-13  1.61e-13 |
 BOR1 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  7.00e-13  3.35e-13 |
 CEDU |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-12  3.42e-13  1.69e-13 |
 DAEJ |   288   274     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.31e-12  9.24e-13  2.35e-13 |
 DARW |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-12  3.29e-13  2.23e-13 |
 DGAR |   288   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-12  6.55e-13  1.73e-13 |
 DRAO |   281   281     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.44e-13  1.70e-13  1.15e-13 |
 FLIN |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.19e-12  3.90e-13  1.37e-13 |
 G03  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.57e-14  5.31e-14  1.91e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.84e-13  1.07e-13  6.58e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  2.85e-13  1.32e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.01e-13  6.39e-14  1.39e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  1.09e-13  5.48e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.90e-13  9.79e-14  3.59e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.16e-13  1.06e-13  3.98e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  4.35e-13  1.37e-13 |
 G25  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.27e-14  1.76e-14  2.60e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.68e-13  7.88e-14  2.53e-14 |
 GMSD |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.73e-12  5.76e-13  1.10e-13 |
 GODE |   274     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-23  3.07e-24  5.12e-25 |
 GRAS |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  4.53e-13  9.65e-14 |
 HARB |   288   237    28     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.59e-12  1.55e-12  3.96e-13 |
 HOB2 |   288   283     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.50e-13  2.91e-13  2.47e-13 |
 HOFN |   288   276     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-12  6.16e-13  2.47e-13 |
 JOZ2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  6.35e-13  3.31e-13 |
 JOZE |   224   195     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-12  5.25e-13  7.99e-14 |
 KARR |   286   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-12  6.80e-13  1.50e-13 |
 KERG |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KIRU |   288   281     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.16e-12  1.04e-12  9.10e-13 |
 MAR6 |   288   252     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-12  4.53e-13  1.66e-13 |
 MAW1 |   169    60    72     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-10  8.02e-12         - |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MIZU |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.57e-12  3.29e-13  2.37e-13 |
 MKEA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.92e-14  8.81e-15  6.89e-15 |
 MOBS |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.72e-12  4.08e-13  2.00e-13 |
 NANO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.96e-12  3.08e-13  1.46e-13 |
 NNOR |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.96e-11  1.21e-11  6.12e-12 |
 NTUS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 NYAL |   280   277     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.69e-10  2.67e-10  1.38e-10 |
 PERT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.49e-12  6.10e-13  2.62e-13 |
 POTS |   288   247    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-11  1.86e-12  3.96e-13 |
 QUIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-26  1.50e-27  2.50e-28 |
 SUWN |   288   275     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.56e-12  8.70e-13  2.69e-13 |
 SYDN |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.84e-13  3.12e-13  5.88e-14 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.93e-12  5.23e-13  1.16e-13 |
 TOW2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-12  3.38e-13  2.32e-13 |
 TRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  4.31e-13  6.35e-13 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-26  1.50e-27  2.50e-28 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  3.98e-13  1.15e-13 |
 WSRT |   287   245    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-11  1.35e-12  2.97e-13 |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.85e-14  3.78e-15  1.41e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  1.69e-13  1.14e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HOLB |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-12  3.17e-13  1.15e-13 |
 KIT3 |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.88e-12  4.28e-13  4.23e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  4.11e-13  9.94e-14 |
 HLFX |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.37e-13  2.33e-13  1.12e-12 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.41e-13  3.49e-13  2.15e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VIS0 |   287   170    70     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.66e-11  4.75e-12  1.07e-12 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CHTI |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  7.91e-13  5.75e-13 |
 TASH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.73e-12  7.10e-13  1.48e-13 |
 YARR |   288   281     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  3.03e-13  1.31e-13 |
 STK2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-12  1.01e-12  3.62e-13 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MQZG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ZIM2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  6.14e-13  3.62e-13 |
 CCJ2 |   288   276     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-12  6.04e-13  2.55e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HNLC |   287     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 UNB3 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-12  4.78e-13  6.77e-14 |
 KRGG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.31e-12  6.03e-13  1.27e-13 |
 KIRI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SEYG |   286   210    34     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-11  2.98e-12  3.17e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.82e-13  3.05e-13  9.40e-14 |
 JFNG |   288   273     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.72e-12  9.81e-13  1.56e-13 |
 METG |   288   240     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-12  5.86e-13  1.32e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.32e-13  1.78e-13  2.62e-13 |
 NYA2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-26  1.50e-27  2.50e-28 |
 TSK2 |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-12  8.80e-13  2.14e-13 |
 CHPG |   278   274     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.20e-12  7.83e-13  1.98e-13 |
 HRAG |   250   250     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.64e-13  2.77e-13  2.03e-13 |
 MAYG |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  6.34e-13  3.44e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  3.88e-13  1.07e-13 |
 UCAL |   288   277     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.57e-12  5.95e-13  2.34e-13 |
 WARK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 SOLO |   282     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DLF1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  4.08e-13  1.06e-13 |
 GOP6 |   252   252     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.34e-13  1.79e-13  1.41e-13 |
 MAR7 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  4.91e-13  8.71e-14 |
 KIR8 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-12  5.31e-13  8.07e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.42e-21  9.76e-20  3.15e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     KERG      KERG      GODE |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
