
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2149   Day: 3   MJD: 59290                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3072     16    -123     280   1135   1135      0   2398   2398      0    0.00
 cod |   288     0  30508     85    -761     145     15     21     12    129    190     91   12.98
 emr |   288     0  22681     21   -1612     994     16     17     15     89     94     85   13.02
 esa |   288     0  33463      5   -1442    1249      8      7      8     53     62     49   30.99
 gfz |   288     0  38157     19    -434     248     10     12     10     74     74     73   20.86
 iga |    96     0   3072      0      68     -27     38     38      0     93     93      0    0.00
 igc |   288     0   8928      0    -726     405    142    142      0    560    560      0    0.00
 igu |    96     0   2976      0      71     -30   1085   1085      0   1971   1971      0    0.00
 jpl |   288     0  27579    409     349    1822     12      9     13     67     68     67   22.14
 ngs |    96     0   3072      8      26      66   1107   1107      0   2210   2210      0    0.00
 usn |   288     0  23760    297   -1705     872     68     88     54    147    154    142    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  1085   -42   -43    54   -86   -62  -328 -1887    55  1039    62 |
    2 | -2290  -144    95     3    82   111   -38  -527   -53 -2173    97 |
    3 |  -740   -56    12     4   -16   -97  -620  -867    35  -662    85 |
    4 |  -924   258  -150   -43   -62   -66   -95     -    53  -972  -144 |
    5 | -1311    23    52   -80   113    43   286   575   -38 -1307   137 |
    6 |   759   286  -166   -94   -62  -127  -807  1518   119   834   -13 |
    7 |   230   -61   108   -23     6    48   -14  -511    -1  -150   122 |
    8 | -4442   255   -67     4   -86   -11  -448 -4747   -35 -3636   243 |
    9 |   776    76    -4   -74   -27  -135  -448  1242    85   459     8 |
   10 |  1132   177   -54    26   -90   -10   345   675   -24   772    34 |
   11 |  3678    26    63     -   -55   143     -  -717     -  3366    30 |
   12 | -1141   -49    53    78    -7   -36   290   -93  -105 -1221   -31 |
   13 |  4385    39  -147    95    37   -64  -202  4048  -104  4548   -52 |
   14 |  -513   252   -70   -87   -38   -82  -238 -3253    52  -585  -170 |
   15 | -1319  -206    89   -24   102    56   253   286     6 -1296   224 |
   16 |  1452  -119   106   -68    44    76   185  -244    62  1278   158 |
   17 |   272    40   126  -152   160    21   429   151   -31  -270    72 |
   18 | -1108   187   -58   -65   -48  -107  -485 -1121    61 -1171     - |
   19 |  -415  -176   136   -13   143    57   233   -58   -93  -778    27 |
   20 |  2212  -133   181   -57    32    73   194  -291    22  2336   105 |
   21 |  1184  -194     9    18    -7    67   173   441    90  1641   185 |
   22 | -2124  -276    56    14    39    78   137  1348    73 -2073   197 |
   23 | -1511   258    -6   -75   -31   -44  -354 -1043   -13 -1548  -171 |
   24 | -4359   222    32   -79   -45   -78   282 -1052     4 -2566    67 |
   25 |  -432   337    72   -45   -44    28    13  -186  -135  -271   166 |
   26 |   685   325   -68   -16   -95   -66   382   281   -38   678   -79 |
   27 |   363   217    76   -45   -87   -19  -165   226   -27   100   158 |
   28 |  5452  -195   -19    98    21    88   484  3937   -32  4768    80 |
   29 | -1863  -170   112   -38    96    82   468   139    -4 -1818   165 |
   30 |  1986   107   123   -35   -24   135    68  1459   -64  1889    58 |
   31 | -1693   231    81   -23     1   -55   156   685  -136 -1636    58 |
   32 |  -185   166    94   -23  -130   -48  -135  -416     2   167   -62 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -   151     -   -42   -32     -     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -     -    57   -85     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -    57   -56     -     -     -     -     -     -     -   -36 |
 ALGO |     -    62   -61     -     -     -     -     -     -     -  -104 |
 ALIC |     -   -46     -    62   -64     -     -     -     -     -     - |
 AREG |     -    48   -47     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     -   -43    23    59     -     -     -   -63     -   149 |
 ARTU |     -     -     -    37   -55     -     -     -     -     -    30 |
 ASCG |     -     -     -   -25     -     -     -     -    34     -     - |
 ASPA |     -     -     -    46   -68     -     -     -     -     -  -146 |
 BADG |     -     -    50     -     -     -     -     -   -29     -  -584 |
 BJFS |     -     -   -40     -    25     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -   -53   182     -     -     -   -98     -    38 |
 BOR1 |     -    -3     3     -     -     -     -     -     -     -   -89 |
 BRUX |     -    -3    16     -    -8     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -39     -     -    24     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -   -19   -29     -     -     -    52     -     - |
 CEBR |     -     -   -49    21     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -   -37   -23    97     -     -     -   -37     -     - |
 CHPI |     -     -     -    -3     2     -     -     -     1     -   -14 |
 CHTI |     -     -     -    45   -18     -     -     -   -46     -   -70 |
 CHUR |     -     -   -59    41   -10     -     -     -   -13     -    -9 |
 CPVG |     -  -119     -    76     -     -     -     -   -37     -     - |
 CUSV |     -     -     -    -8    80     -     -     -   -64     -    32 |
 DARW |     -    47     -     -    -9     -     -     -   -19     -     - |
 DAV1 |     -   -13     -     -     8     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -   -65     -    72  -119     -     -     -    50     -    18 |
 DRAO |     -   126    -2   -33   -28     -     -     -     -     -    -8 |
 DUBO |     -     3     -     -    -2     -     -     -     -     -   -24 |
 FAA1 |     -  -103     -    12  -163     -     -     -   199     -     - |
 FALK |     -     -     -    22     -     -     -     -   -31     -    56 |
 FLIN |     -    64     -     -   -40     -     -     -     -     -     - |
 GAMB |     -     -     -   -33     -     -     -     -    46     -     - |
 GLPS |     -     0     -     5    97     -     -     -   -98     -   -85 |
 GODE |     -    54   -58    28   -38     -     -     -     -     -   -48 |
 GOL2 |     -     -    99   -42     -     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |     -   -79     -     -    49     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -   -54     -     -    34     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -    15     -     -     -   -14     -   -74 |
 HARB |     -  -112     -    46     2     -     -     -     -     -     - |
 HERS |     -    30    64     -   -58     -     -     -     -     -    92 |
 HOB2 |     -    16  -258   -60    53     -     -     -   176     -     - |
 HOFN |     -  -197     -    23    55     -     -     -    32     -     - |
 HRAO |     -     -    31     -   -19     -     -     -     -     -   -64 |
 IENG |     -   -69   -31     -    63     -     -     -     -     -   -46 |
 IISC |     -     -     -    74   -93     -     -     -   -16     -   -26 |
 IRKM |     -     -    45   -19     -     -     -     -     -     -   -61 |
 ISBA |     -     -     -    39     -     -     -     -   -55     -   -56 |
 KARR |     -     -     -   168   -33     -     -     -  -196     -     - |
 KAT1 |     -     -    -9     4     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRI |     -     -     -    18     -     -     -     -   -25     -     - |
 KIRU |     -     -    76    49  -120     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |     -   -36     -     -     -     -     -     -    21     -     - |
 KOUR |     -     2     -    48   -72     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -   -46     -    69   -81     -     -     -     7     -     - |
 LAUT |     -     -     -     0     -     -     -     -     0     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   -58    53     -     -     -    32     -     - |
 LMMF |     -   -73     -     -     -     -     -     -    43     -     - |
 MAC1 |     -   -30     -   -78    63     -     -     -    74     -     - |
 MAG0 |     -     -     -     -   -36     -     -     -    34     -    93 |
 MAL2 |     -  -156     -    64   -36     -     -     -    36     -     - |
 MAS1 |     -   -60     -    -9   -71     -     -     -   114     -     - |
 MATE |     -     -  -103     -   114     -     -     -   -54     -     - |
 MAW1 |     -     -     -    -2     3     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -     5    -7     -     -     -     -     -  -231 |
 MCM4 |     -   -55     -   -52   111     -     -     -     -     -    -8 |
 MDO1 |     -    14     -    19   -37     -     -     -     -     -   -65 |
 MGUE |     -  -116   -81    66     -     -     -     -    24     -     - |
 MKEA |     -    16   -46   -24    10     -     -     -    42     -     1 |
 NICO |     -  -162     -    12    62     -     -     -    21     -     - |
 NIST |     -   108   -18     -   -55     -     -     -     -     -   -84 |
 NKLG |     -  -176     -    53    62     -     -     -   -29     -     6 |
 NLIB |     -     -    -9     -    95     -     -     -   -84     -  -172 |
 NOVM |     -     -  -229     -   143     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    -1   -84     -    53     -     -     -     -     -   -81 |
 NRIL |     -     -     -    23   -40     -     -     -     2     -   115 |
 NTUS |     -     -     -   -43    59     -     -     -     5     -     - |
 NYA2 |     -   199     -     -  -124     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -  -210     -    17   105     -     -     -     X     -     - |
 OHI3 |     -    -2     2     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -11   -36     -    29     -     -     -     -     -     - |
 OPMT |     -    40     -     -   -25     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     2     -     -    -1     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -     -    -1    38     -     -     -   -35     -     - |
 PETS |     -     -     -    33   -49     -     -     -     -     -    78 |
 PIE1 |     -     -   -30     -   -29     -     -     -    45     -  -380 |
 PNGM |     -     -     -   -14     -     -     -     -    19     -     - |
 POL2 |     -   -49     -    -3    35     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    52   -17     -   -22     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -     -    -3     -     -     -     -     5     -     - |
 QAQ1 |     -    99     -   -64     -     -     -     -    28     -   112 |
 REUN |     -     -     -     2    -1     -     -     -    -2     -    -2 |
 REYK |     -   -47     -     -    29     -     -     -     -     -     - |
 RGDG |     -  -137     -     -     -     -     -     -    80     -     - |
 RIO2 |     -    69     -     -   -43     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -   -56     -     -    35     -     -     -     -     -     X |
 SCH2 |     -    91     -    51  -133     -     -     -     -     -     9 |
 SCOR |     -     -     -     4    -6     -     -     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -   -94   150     -     -     -   -11     -     - |
 SEYG |     -  -148     -    99     -     -     -     -   -51     -     - |
 SFER |     -     -   -48     -    30     -     -     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -     -     3    -5     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -   -76     -     -     -     -   106     -     - |
 SPT0 |     -     -    42     -   -26     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -     -     -   -25   -23     -     -     -    56     -  -100 |
 STFU |     -    41     -     -     -     -     -     -   -24     -     - |
 STHL |     -  -175     -   -18   119     -     -     -    16     -   -49 |
 STJO |     -    30   -19     -    89     -     -     -   -90     -   -15 |
 SUTH |     -  -112     -    47     -     -     -     -     -     -    13 |
 SVTL |     -     -     5    -2     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -  -256     -     -   159     -     -     -     -     -     - |
 TASH |     -   -16     -     -    10     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -   -35    15     -     -     -     -     -     -   120 |
 TID1 |     -    35   -35     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -     1    -1     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -    44   -65     -     -     -     -     -    48 |
 TLSE |     -   -47     -     -    29     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -21     -    74   -82     -     -     -   -14     -     - |
 TSKB |     -  -115     -     -    72     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -    78    25     -   -64     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    78   -59     -     -     -   -53     -     - |
 URUM |     -     -     -   -68    73     -     -     -    27     -     - |
 USN7 |     -    18     -     -   -11     -     -     -     -     -    -5 |
 VILL |     -   -43     -    -2    30     -     -     -     -     -     - |
 WARK |     -     -   -91    34     -     -     -     -     5     -     - |
 WES2 |     -     -   292     -  -182     -     -     -     -     -  -185 |
 WHIT |     -     -     -     3    -1     -     -     -    -3     -   -73 |
 WIND |     -     -     -  -132   148     -     -     -    46     -     - |
 WSRT |     -     -    40     -   -25     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -40   -87    72   -28     -     -     -     -     -     - |
 WTZZ |     -    58   -57     -     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -    22  -185     -     -     -   143     -     - |
 YEBE |     -     -   128     -     -     -     -     -   -75     -     - |
 YEL2 |     -    -3     -     1     -     -     -     -     -     -     - |
 YKRO |     -   -86     -    36     -     -     -     -     -     -    77 |
 YSSK |     -     -     -    -8    12     -     -     -     -     -    -8 |
 ZAMB |     -    71     -   -17    13     -     -     -   -30     -   133 |
 ZECK |     -    64    25   -31    -9     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   371    13    19    10    12    23   181   897     9   350    87 |  288    173
    2 |   352    21    32     7    10    30   140   216    11   296   136 |  288    173
    3 |   387    18    14     8     9    48   204   395    10   363    41 |  288    177
    4 |   587    32    20     8    22    38    93     -    11   567   120 |  288    123
    5 |   649    31    13     6    12    21   216   398    12   573    74 |  288    496
    6 |   572    20    18     6    11    25   140  1128    10   558   119 |  288    200
    7 |   913    17    18    12     8    37   120   303     7   885    67 |  288    351
    8 |  2771    24    16    13    17    32   130  3920     8  3065    68 |  288   1056
    9 |   505    20    20     8    11    50   129   700    10   491    80 |  288    119
   10 |   586    15    13     6    13    21    60   457    13   544    62 |  288    176
   11 |  1030    34    22     -    27    85     -   333     -   715    89 |  288    249
   12 |   488    18    21     5    10    51   115   255     8   491    81 |  288    339
   13 |  2236    21    11     8    13    38   226  2231     8  2129    91 |  288    325
   14 |   593    13    14     5    10    28    70  1870     7   603    45 |  288    395
   15 |   403    25    13     6    15    41   146   431     8   441    69 |  288    336
   16 |   752    11    10     8    14    35   221   329     7   754    74 |  288    330
   17 |  1187    23    29     7    10    46    96   486     8  1011    72 |  288    531
   18 |   566    17    12     7    12    45   235   431     8   513     - |  288    182
   19 |   780    12    16     5     7    28   109   231     9   668   110 |  288    217
   20 |   309    24    14     6    14    23    52   328     9   341   110 |  288    279
   21 |   983    13    13    10    12    48    67   599     7   837   129 |  288    503
   22 |   476    26    16     6    11    17    51   734    12   309   104 |  288    288
   23 |   236    14    11    12     8    26   204   646    13   214    83 |  288    257
   24 |  4081    16    18     7     9    38   207  1949     7  3609    61 |  288   1770
   25 |   318    27    14     9     8    55    82   162    11   377    41 |  288    125
   26 |   391    12    12     8    10    23   220   360     8   454    77 |  288    153
   27 |   340    15    12     8     8    29    75   349    11   259    57 |  288    168
   28 |  1330    17    21     7    10    31    61  1639     6  1913    96 |  288    751
   29 |   862    29    24     6    10    31   170   228    11   792    65 |  288    321
   30 |   773     8    21     8     9    27    40   654     8   932   140 |  288    364
   31 |   577    34    17    11    10    55    56   487     8   640   101 |  288    336
   32 |   781    23    12     7     9    26    90   150    11   609    77 |  288    158
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -    19     -     8    13     -     -     -     -     -     - |  288   2003
 ABPO |     -     -     -     7    11     -     -     -     -     -     - |  276   2291
 ALBH |     -     7     7     -     -     -     -     -     -     -    39 |  288   1871
 ALGO |     -    22    22     -     -     -     -     -     -     -    49 |  288     34
 ALIC |     -    11     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288   1393
 AREG |     -    15    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   5715
 AREQ |     -     -    23     5     9     -     -     -    12     -    30 |  288   5659
 ARTU |     -     -     -     3     5     -     -     -     -     -    34 |  288    >>>
 ASCG |     -     -     -     9     -     -     -     -    12     -     - |  288   5807
 ASPA |     -     -     -     9    13     -     -     -     -     -    42 |  282   6827
 BADG |     -     -    15     -     -     -     -     -     9     -    98 |  288     22
 BJFS |     -     -    17     -    11     -     -     -     -     -     - |  286   3094
 BOGT |     -     -     -     8     8     -     -     -    11     -    49 |  288   7276
 BOR1 |     -     6     6     -     -     -     -     -     -     -    50 |  288   3558
 BRUX |     -     7    12     -     6     -     -     -     -     -     - |  288     18
 CAS1 |     -     8     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -     7    13     -     -     -    13     -     - |  288   2541
 CEBR |     -     -    16     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     17
 CEDU |     -     -     9     8     9     -     -     -     9     -     - |  288   1405
 CHPI |     -     -     -     7    14     -     -     -     9     -    79 |  288   2450
 CHTI |     -     -     -     8    12     -     -     -    13     -   158 |  288   3551
 CHUR |     -     -    14     7     6     -     -     -    10     -    12 |  288   2830
 CPVG |     -    13     -     7     -     -     -     -    12     -     - |  288   4188
 CUSV |     -     -     -     9    11     -     -     -    12     -    54 |  288   6120
 DARW |     -    15     -     -    20     -     -     -    16     -     - |  288   1540
 DAV1 |     -     8     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   2108
 DGAR |     -    15     -    12    16     -     -     -    16     -    35 |  288   1739
 DRAO |     -     8     9     5     7     -     -     -     -     -    38 |  288   1746
 DUBO |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -    41 |  288  38074
 FAA1 |     -    22     -    16    18     -     -     -    20     -     - |  288  13206
 FALK |     -     -     -     8     -     -     -     -    11     -    29 |  288   2107
 FLIN |     -     7     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   1680
 GAMB |     -     -     -    12     -     -     -     -    17     -     - |  241   4532
 GLPS |     -    10     -     8    11     -     -     -    11     -    53 |  288   6256
 GODE |     -    11    14     6     9     -     -     -     -     -    17 |  288     30
 GOL2 |     -     -    12     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     78
 GOPE |     -     5     -     -     3     -     -     -     -     -     - |  288     23
 GRAZ |     -     5     -     -     3     -     -     -     -     -     - |  288   4122
 GUAM |     -     -     -     -    15     -     -     -    15     -    70 |  287   4152
 HARB |     -    14     -     9    12     -     -     -     -     -     - |  288   2535
 HERS |     -     9    15     -     9     -     -     -     -     -    53 |  288     14
 HOB2 |     -     9    24    11    10     -     -     -     9     -     - |  288   1871
 HOFN |     -    14     -    10    11     -     -     -    14     -     - |  288   2911
 HRAO |     -     -    17     -    11     -     -     -     -     -    78 |  282     41
 IENG |     -     5     7     -     4     -     -     -     -     -    33 |  288     25
 IISC |     -     -     -    11    14     -     -     -    21     -    53 |  288   3104
 IRKM |     -     -    13     5     -     -     -     -     -     -    40 |  288     21
 ISBA |     -     -     -     5     -     -     -     -     7     -    18 |  288   5370
 KARR |     -     -     -    11    13     -     -     -    17     -     - |  288   2499
 KAT1 |     -     -    25    10     -     -     -     -     -     -     - |  283   1731
 KIRI |     -     -     -     9     -     -     -     -    13     -     - |  288   4983
 KIRU |     -     -     8     4     5     -     -     -     -     -     - |  288   1386
 KOUG |     -    14     -     -     -     -     -     -     8     -     - |  288    881
 KOUR |     -    15     -     8    12     -     -     -     -     -     - |  288     25
 KRGG |     -     8     -     7    13     -     -     -    11     -     - |  288   2717
 LAUT |     -     -     -     6     -     -     -     -     8     -     - |  288   3042
 LHAZ |     -     -     -     8    11     -     -     -    11     -     - |  288   6142
 LMMF |     -    10     -     -     -     -     -     -     6     -     - |  288   2723
 MAC1 |     -    21     -    14    15     -     -     -    20     -     - |  288   1890
 MAG0 |     -     -     -     -    20     -     -     -    19     -    26 |  285   8635
 MAL2 |     -    11     -     6    11     -     -     -    11     -     - |  288  14606
 MAS1 |     -     9     -     8    11     -     -     -    10     -     - |  288   2859
 MATE |     -     -     8     -     7     -     -     -     7     -     - |  288     79
 MAW1 |     -     -     -     4     6     -     -     -     -     -     - |  288   1817
 MBAR |     -     -     -     9    13     -     -     -     -     -    93 |  252   4679
 MCM4 |     -     9     -     7     8     -     -     -     -     -    36 |  288   4240
 MDO1 |     -     8     -     5     9     -     -     -     -     -    45 |  288   2326
 MGUE |     -    11    14     7     -     -     -     -    11     -     - |  288     18
 MKEA |     -     9    18    12    12     -     -     -    11     -    34 |  288     36
 NICO |     -    14     -     9    12     -     -     -    12     -     - |  288   4742
 NIST |     -    15    33     -    13     -     -     -     -     -    42 |  288     13
 NKLG |     -    11     -     8    14     -     -     -     9     -    45 |  288   3450
 NLIB |     -     -    19     -    14     -     -     -    11     -    48 |  288     25
 NOVM |     -     -    29     -    18     -     -     -     -     -     - |  273     26
 NRC1 |     -    11    10     -     5     -     -     -     -     -    20 |  288     11
 NRIL |     -     -     -    10    10     -     -     -    20     -    26 |  284   6141
 NTUS |     -     -     -    10    12     -     -     -    13     -     - |  288   6695
 NYA2 |     -     7     -     -     4     -     -     -     -     -     - |  288   1843
 OHI2 |     -    13     -     7     8     -     -     -     X     -     - |  287    159
 OHI3 |     -    14    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    156
 ONSA |     -     5     7     -     4     -     -     -     -     -     - |  288     14
 OPMT |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288     17
 OUS2 |     -     9     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   4476
 PERT |     -     -     -     8     9     -     -     -     9     -     - |  288   2078
 PETS |     -     -     -     5     7     -     -     -     -     -    34 |  288    >>>
 PIE1 |     -     -    23     -    10     -     -     -     8     -    26 |  288   1723
 PNGM |     -     -     -    13     -     -     -     -    19     -     - |  283   3792
 POL2 |     -     9     -     5     4     -     -     -     -     -     - |  288   5689
 PRDS |     -    13    24     -    10     -     -     -     -     -     - |  288     99
 PTGG |     -     -     -     7     -     -     -     -    10     -     - |  288   3656
 QAQ1 |     -    10     -     7     -     -     -     -     6     -    21 |  288   2282
 REUN |     -     -     -    10    14     -     -     -    19     -    47 |  288   2154
 REYK |     -    14     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   2789
 RGDG |     -    17     -     -     -     -     -     -    10     -     - |  286   3430
 RIO2 |     -    19     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   8231
 SANT |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -     X |  288   3140
 SCH2 |     -     9     -     5     5     -     -     -     -     -    63 |  288   3400
 SCOR |     -     -     -     4     6     -     -     -     -     -     - |  276   2213
 SCUB |     -     -     -     9    12     -     -     -    13     -     - |  288   4184
 SEYG |     -    12     -    11     -     -     -     -    13     -     - |  288   4668
 SFER |     -     -    10     -     6     -     -     -     -     -     - |  288     40
 SOFI |     -     -     -     5     7     -     -     -     -     -     - |  276   5653
 SOLO |     -     -     -    10     -     -     -     -    14     -     - |  288   4761
 SPT0 |     -     -     6     -     4     -     -     -     -     -     - |  288     14
 SSIA |     -     -     -     8    10     -     -     -    13     -    28 |  288   5555
 STFU |     -    28     -     -     -     -     -     -    16     -     - |  287   3290
 STHL |     -    10     -     9    11     -     -     -     9     -    62 |  288   3914
 STJO |     -     7    22     -     8     -     -     -     6     -    23 |  288   3644
 SUTH |     -    11     -     5     -     -     -     -     -     -    34 |  288   2297
 SVTL |     -     -    23    10     -     -     -     -     -     -     - |  273     70
 SYOG |     -     7     -     -     4     -     -     -     -     -     - |  288   3021
 TASH |     -     5     -     -     3     -     -     -     -     -     - |  288   1804
 THU2 |     -     -     7     3     -     -     -     -     -     -    27 |  276   2306
 TID1 |     -    12    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 TIDB |     -     -    16     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 TIXI |     -     -     -     5     8     -     -     -     -     -    52 |  288    >>>
 TLSE |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   1407
 TOW2 |     -    19     -    11    19     -     -     -    12     -     - |  288   1792
 TSKB |     -    11     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   4810
 TWTF |     -     9    21     -    16     -     -     -     -     -     - |  288     38
 UNSA |     -     -     -    14    15     -     -     -    18     -     - |  288   6502
 URUM |     -     -     -    11    11     -     -     -     9     -     - |  288   5697
 USN7 |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     -    40 |  288     13
 VILL |     -     7     -     5     9     -     -     -     -     -     - |  288   1529
 WARK |     -     -    14     8     -     -     -     -     9     -     - |  288   3939
 WES2 |     -     -    10     -     6     -     -     -     -     -    41 |  288   1012
 WHIT |     -     -     -     6     6     -     -     -    10     -    14 |  288  25187
 WIND |     -     -     -    18    12     -     -     -    33     -     - |  287   3570
 WSRT |     -     -    10     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   2294
 WTZR |     -     7    10     4     5     -     -     -     -     -     - |  288     15
 WTZZ |     -     8     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 XMIS |     -     -     -     8    12     -     -     -    11     -     - |  288   6886
 YEBE |     -     -    10     -     -     -     -     -     6     -     - |  286   4950
 YEL2 |     -     6     -     2     -     -     -     -     -     -     - |  288     52
 YKRO |     -    22     -     9     -     -     -     -     -     -   143 |  272   5303
 YSSK |     -     -     -     4     5     -     -     -     -     -    55 |  288    >>>
 ZAMB |     -    13     -     8    16     -     -     -    12     -    64 |  288   4876
 ZECK |     -     8    16     7     7     -     -     -     -     -     - |  288     33
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1135    15    17     8    11    38   143  1086    12  1107    69 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 IRKM |   288   288     0   288     2.30     4.44     0.48     0.48   | 2.76e-14  5.01e-15  1.41e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     4.27     4.44     2.23     2.23   | 1.62e-14  4.74e-15  1.22e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.18     4.44     4.43     4.43   | 2.13e-14  5.22e-15  2.76e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.39     4.44     0.30     0.30   | 1.75e-14  5.13e-15  3.12e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.85     4.44     0.19     0.19   | 1.64e-14  5.08e-15  1.69e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.36     4.44     4.43     4.43   | 3.35e-14  7.84e-15  3.24e-15 |
 IENG |   288   285     1   288     3.42     4.44     3.69     3.69   | 2.92e-14  6.08e-15  2.37e-15 |
 WTZZ |   288   288     0   288     3.83     4.44     3.78     3.78   | 2.24e-14  5.51e-15  2.58e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.74     4.44     4.43     4.43   | 2.27e-14  5.52e-15  3.15e-15 |
 TID1 |   288   288     0   288     2.64     4.44     1.37     1.37   | 2.64e-14  7.21e-15  2.56e-15 |
 BRUX |   288   285     1   288     3.47     4.44     2.44     2.44   | 3.57e-14  5.75e-15  2.37e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.43     4.44     4.43     4.43   | 2.57e-14  6.74e-15  3.81e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     3.37     4.44     2.24     2.24   | 2.03e-14  6.00e-15  1.66e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.71     4.44     0.63     0.63   | 3.00e-14  4.86e-15  2.40e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     2.22     4.34     4.43     4.43   | 4.94e-14  5.47e-15  2.85e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     2.10     3.87     4.43     4.43   | 4.44e-14  6.98e-15  3.17e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     2.08     3.81     0.32     0.32   | 2.87e-14  8.28e-15  3.72e-15 |
 GOPE |   288   285     1   288     2.07     3.78     0.12     0.12   | 4.03e-14  7.43e-15  3.60e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     2.03     3.62     1.51     1.51   | 4.69e-14  7.56e-15  3.17e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.93     3.28     2.19     2.19   | 3.33e-14  1.38e-14  3.68e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     1.75     2.71     0.80     0.80   | 4.33e-14  6.90e-15  4.51e-15 |
 HRAO |   282   276     2   282     1.73     2.71     0.53     0.53   | 6.04e-14  1.65e-14  3.39e-15 |
 KOUR |   288   285     2   288     1.58     2.23     0.45     0.45   | 5.50e-14  1.01e-14  3.42e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.26     1.40     0.63     0.63   | 7.12e-14  8.99e-15  5.44e-15 |
 NOVM |   273   273     0   273     1.10     1.12     1.06     1.06   | 6.94e-14  8.42e-15  2.71e-15 |
 PIE1 |   288   282     3   236     0.89     0.85     0.54     0.54   | 1.21e-13  5.50e-14  8.88e-14 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.90     0.71     3.08     3.08   | 4.25e-14  5.66e-15  2.38e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     0.89     0.70     1.24     1.24   | 1.07e-13  1.15e-14  3.25e-15 |
 SVTL |   273   273     0   273     0.78     0.56     0.33     0.33   | 2.40e-14  2.71e-14  6.72e-15 |
 OHI2 |   287   287     2    37     0.22     0.32     0.21     0.21   | 1.23e-13  4.12e-14  3.12e-14 |
 USN7 |   288   288     0   288     0.57     0.29     0.06     0.06   | 4.49e-14  7.96e-15  2.86e-15 |
 G06  |   288   280     3   288     1.21     0.19     1.91     1.91   | 7.33e-14  1.97e-14  2.12e-14 |
 G26  |   288   285     1   288     4.43     0.16     4.43     4.43   | 7.78e-14  2.67e-14  1.70e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.43     0.15     4.43     4.43   | 5.39e-14  1.68e-14  1.41e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     4.43     0.15     4.43     4.43   | 6.59e-14  2.13e-14  1.33e-14 |
 GODE |   288   288     0   288     0.39     0.13     0.77     0.77   | 2.31e-14  8.63e-15  4.46e-15 |
 G04  |   288   288     1   288     1.29     0.11     0.34     0.34   | 7.22e-14  2.38e-14  1.65e-14 |
 OHI3 |   288   288     2    37     0.12     0.10     0.11     0.11   | 5.74e-14  1.59e-14  1.00e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     4.43     0.09     4.43     4.43   | 6.96e-14  1.94e-14  2.19e-14 |
 G01  |   288   286     1   288     4.43     0.09     4.43     4.43   | 8.81e-14  3.03e-14  8.27e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     1.53     0.07     0.23     0.23   | 7.07e-14  2.57e-14  1.08e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.51     0.07     3.37     3.37   | 6.17e-14  1.86e-14  9.64e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     1.06     0.03     3.42     3.42   | 5.83e-14  2.36e-14  3.31e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.30     0.03     4.43     4.43   | 9.40e-14  3.12e-14  1.80e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.24     0.03     1.07     1.07   | 6.98e-14  2.46e-14  2.70e-14 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.03     0.03   | 3.41e-14  7.56e-15  4.78e-15 |
 G02  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.82     0.82   | 4.98e-13  5.31e-14  1.85e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.71     0.71   | 6.79e-13  7.06e-14  3.86e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.22     0.22   | 6.53e-13  7.66e-14  2.03e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.46     0.46   | 5.98e-13  6.66e-14  3.91e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.67     0.67   | 7.18e-13  6.96e-14  3.41e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.14     0.14   | 6.55e-13  6.23e-14  2.48e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.24     0.24   | 7.20e-13  6.12e-14  3.73e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.99     0.99   | 6.57e-13  6.80e-14  4.91e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.28     0.28   | 6.84e-13  7.64e-14  1.65e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.52     0.52   | 6.39e-14  2.97e-14  1.65e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.08     0.08   | 7.44e-13  7.14e-14  3.40e-14 |
 G13  |   288   287     0   288     0.14     0.00     0.02     0.02   | 7.07e-13  9.10e-14  3.44e-14 |
 ABPO |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  1.94e-13  1.78e-13 |
 ALIC |   191   190     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.46e-12  3.83e-13         - |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.99e-13  9.33e-13  4.56e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  6.28e-13  1.14e-13 |
 CEDU |   288   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-12  3.22e-13  1.29e-13 |
 CHUR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 DARW |   288   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  4.75e-13  1.73e-13 |
 DGAR |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.46e-12  4.82e-13  1.22e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.58e-13  1.88e-13  1.99e-13 |
 FLIN |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.54e-12  4.39e-13  2.12e-13 |
 G05  |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.05e-13  1.28e-13  6.62e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.84e-13  2.91e-13  1.04e-13 |
 G09  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.67e-14  2.65e-14  1.70e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.96e-13  1.07e-13  5.52e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.91e-13  1.04e-13  2.15e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.19e-13  1.10e-13  6.98e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  4.83e-13  1.10e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.97e-13  8.13e-14  2.86e-14 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.13e-13  1.80e-13  2.46e-13 |
 KARR |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.88e-12  8.60e-13  2.28e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.13e-13  2.26e-13  1.82e-13 |
 MDO1 |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-12  7.25e-13  1.85e-13 |
 NTUS |   288   251    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-11  2.23e-12  5.13e-13 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PRDS |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.72e-14  9.11e-15  6.81e-15 |
 QAQ1 |   288   238    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-12  9.68e-13  2.12e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  3.87e-13  1.12e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.92e-14  3.80e-15  2.63e-15 |
 BJFS |   286   263    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-12  1.07e-12  2.86e-13 |
 TOW2 |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.83e-12  3.42e-13  1.90e-13 |
 SYOG |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  5.97e-13  2.79e-13 |
 TLSE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.04e-12  5.04e-13  7.88e-14 |
 HARB |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  5.02e-13  1.16e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 MAW1 |   288   254     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-12  6.16e-13  1.91e-13 |
 DAV1 |   191   166     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  4.94e-13         - |
 REYK |   288   268     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-12  9.15e-13  1.72e-13 |
 THU2 |   276   257     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.99e-12  1.15e-12  2.51e-13 |
 WES2 |   288   257     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  4.44e-13  6.88e-14 |
 GOL2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.76e-14  8.93e-15  5.14e-15 |
 LMMF |   288   274     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.70e-12  1.20e-12  2.18e-13 |
 CHTI |   288   286     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.46e-12  5.55e-13  4.03e-13 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 TASH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  7.26e-13  1.81e-13 |
 KRGG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-12  6.07e-13  1.23e-13 |
 NYA2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-12  1.06e-12  2.00e-13 |
 KAT1 |   283   259     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.78e-12  5.90e-13  1.74e-13 |
 WARK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 SOLO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-13  3.55e-13  6.94e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.93e-21  1.17e-19  3.62e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     PERT      PERT      CHUR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
