
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2151   Day: 0   MJD: 59301                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3072     17     196    -179   1095   1095      0   2245   2245      0    0.00
 cod |   288     0  30515     32    -623     -96     13     15     12    135    199     95   14.35
 emr |   288     0  22615     96   -1540    -305     18     17     19     96    123     71    9.80
 esa |   288     0  32915      6    -662     -94      8      8      8     67     76     63   25.25
 gfz |   288     0  39622     16     -87    -593     10     10     10     74     88     70   19.37
 iga |    96     0   3072      0      24      46     40     40      0     97     97      0    0.00
 igc |   288     0   8917      4     -63    -495     72     72      0    372    372      0    0.00
 igu |    96     0   2976      0      25      47    910    910      0   1863   1863      0    0.00
 jpl |   288     0  27061     14     839    -976     14     12     15    104    117     96   14.10
 ngs |    96     0   3072      4      68     -14   1082   1082      0   2114   2114      0    0.00
 usn |   288     0  25669    268   -1384    -580     78     91     70    174    153    184    0.00
 whu |   288     0   9181      9    -149    -644     12     12      0     92     92      0   17.14

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  1279     5     8    89  -121   -23  -290 -1516   -28  1287    38    20 |
    2 |  -668  -169    76   -53   103    50   -14   255    25 -1060    45    39 |
    3 | -1109    40   -21    48     1  -101  -445   -83   -87  -614    54   -23 |
    4 | -1736    89  -172    19   -83   -70    31     -   -11 -1785  -141    99 |
    5 |  -103   -58   125  -172   144     5   -86    17    18  -417   219    53 |
    6 |  -315   232  -170  -127    10  -158  -657  1400    -7   136     1    85 |
    7 |   741    -8   204   -42    17    69    34  -166    -7   331   117   -61 |
    8 | -4137   287    12    27  -101     1  -459 -1628  -196 -3858   165   -13 |
    9 | -1836    49   -43   -53    47   -93  -184    80   -84 -1820   -85    77 |
   10 |  1573   273   -84    29  -112   -86   488   752    21  1538    66  -114 |
   11 |  3989   128    77     -   -63   199     -  1483     -  3795   -58   -91 |
   12 |  3403    -5    64   -29   -43    45   368   359   -11  2338    20    68 |
   13 |  3538    36  -118    -8     8   -94   243  3360   -26  3735   -25    62 |
   14 | -1168   262   -94   -50   -81   -94  -238 -3534  -101 -1052  -157    81 |
   15 | -1037  -208   190   -76    61    43   367   280    78  -534   276    45 |
   16 |   913  -154   117    -6    29    84   305   -82   103  1136   159   -47 |
   17 |  1714    71   136  -201   106     1    15 -1622    -1   676    58    39 |
   18 | -1513   216  -125   -20   -97   -96  -517 -1218   -36 -1492     -    70 |
   19 |  -913  -220   182  -104   168    34    67   587    88  -961    31   -30 |
   20 |  1734  -143   183   -62    95    16    74  -239   170  1970   151  -140 |
   21 |  1734  -170   209   -10   -13   190   171  -317   195  1768   165  -107 |
   22 | -2743  -354   101    26    44   105   -21  1430   286 -2522   100   -82 |
   23 | -1627   207   -68    31   -77   -36  -322 -1545   -30 -1617  -121   -70 |
   24 |  -782   199    89  -123  -102   -86   149 -4895    29  -512   177    55 |
   25 |  -637   401    -4  -103   -79    -5  -125  -300  -152  -377   123    33 |
   26 |   134   283  -177   -24   -78  -127   257   783  -118    -5  -114    85 |
   27 |     5   215   100    18  -110    13   -11   950   -84   -54   128   -69 |
   28 |  4181  -164    32    12    47   132   747  2267    21  3868    55    31 |
   29 | -2339  -114   166   -64    55    45   161  2450    72 -2218   115   -26 |
   30 | -1023   149   105   -90   -29   100    96  1068  -176  -935   125   127 |
   31 | -1062   254    16    -1   -93   -38   -34   464   -30  -467   103   -90 |
   32 |  -329   286    38    61  -174   -28  -172  -840   -57  -308     3  -108 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -   111     -   -89    23     -     -     -    15     -     -     - |
 ABPO |     -     -     -    79  -103     -     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -    56   -82     -     -     -     -     -     -     -   -57     - |
 ALGO |     -    28   -42     -     -     -     -     -     -     -   -27     - |
 ALIC |     -   -41     -    77   -70     -     -     -     -     -     -     - |
 AREG |     -   -32   -56    40     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     -   -76     -    41     -     -     -    -3     -    94     - |
 ARTU |     -     -     -    29   -38     -     -     -     -     -    21     - |
 ASPA |     -     -     -    75   -98     -     -     -     -     -  -271     - |
 BADG |     -     -   -76     -     -     -     -     -    53     -   -13     - |
 BAKE |     -     -     -    56   -73     -     -     -     -     -   -66     - |
 BJFS |     -     -   -51     -    26     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -   -47   102     -     -     -   -56     -   153     - |
 BOR1 |     -   -42   -82     -    73     -     -     -     -     -  -108     - |
 BRST |     -    44     -     -     -     -     -     -   -45     -     -     - |
 BRUX |     -    32    -9     -   -19     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -     1     -     -    -1     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -   -10   -84     -     -     -   134     -     -     - |
 CEBR |     -     -   -53    21     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -     -    17     -     -     -   -23     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -     -    23     -     -     -   -31     -    28     - |
 CHTI |     -     -     -     -    -8     -     -     -    11     -    39     - |
 CHUR |     -     -   -44     -     1     -     -     -    28     -   -29     - |
 CNMR |     -     -     -   -73     -     -     -     -   130     -    33     - |
 CORD |     -   -75     -     -    56     -     -     -     -     -  -124     - |
 CPVG |     -  -139     -    79     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -     -   -79   156     -     -     -   -72     -   -96     - |
 CZTG |     -     -     -    24     -     -     -     -   -43     -    -7     - |
 DARW |     -     -     -     -   -14     -     -     -    19     -     -     - |
 DAV1 |     -  -141     -    71    12     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -    -3     -    79  -174     -     -     -   100     -   196     - |
 DRAO |     -     -     5     -    -2     -     -     -     -     -   132     - |
 DUBO |     -    20     -     -   -15     -     -     -     -     -   -82     - |
 FAA1 |     -  -180     -    67   -53     -     -     -   136     -     -     - |
 FAIR |     -     -     -   -19    25     -     -     -     -     -    80     - |
 FALK |     -     -     -    12     -     -     -     -   -21     -   -15     - |
 FLIN |     -   107     -    21  -107     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    21     -   -39    96     -     -     -   -83     -   -92     - |
 GODE |     -    98    25   -38   -35     -     -     -     -     -    10     - |
 GOL2 |     -     -    17    -7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |     -   -32     -     -    23     -     -     -     -     -     -     - |
 HARB |     -  -159     -   106   -20     -     -     -     -     -     -     - |
 HERS |     -    94   100     -  -121     -     -     -     -     -    76     - |
 HOB2 |     -     6    -4   -42    62     -     -     -   -15     -     -     - |
 HOFN |     -   -83     -   -17    84     -     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -    53     -    20     -     -     -   -63     -    81     - |
 IENG |     -   -92     -     -    68     -     -     -     -     -  -101     - |
 IISC |     -     -     -     -   -56     -     -     -    78     -    75     - |
 IRKM |     -     -    37   -14     -     -     -     -     -     -    40     - |
 ISBA |     -     -     -   -18     -     -     -     -    32     -   -89     - |
 KARR |     -  -147     -    71    55     -     -     -   -47     -     -     - |
 KAT1 |     -     -   -99    38     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRI |     -     -     -    19     -     -     -     -   -34     -     -     - |
 KIRU |     -    44    48    35  -103     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -   164  -140     -   -88     -     -     -    51     -    55     - |
 KOKV |     -     -    45     3   -26     -     -     -     -     -    91     - |
 KOUR |     -   -60     -    61   -66     -     -     -    42     -     -     - |
 KRGG |     -  -161     -   128   -48     -     -     -     -     -     -     - |
 LAUT |     -     -     -    -9     -     -     -     -    17     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   -78    90     -     -     -    16     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -     -    57     -     -     -   -79     -     -     - |
 MAC1 |     -   -70     -   -46    75     -     -     -    51     -     -     - |
 MAG0 |     -     -     -     -    14     -     -     -   -19     -    30     - |
 MAL2 |     -  -117     -    56   -62     -     -     -   104     -     -     - |
 MAR6 |     -     -   -28     -     -     -     -     -    19     -     -     - |
 MAS1 |     -   -33     -    48   -38     -     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -  -133     -    67     -     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    10    71     -     -     -  -115     -  -128     - |
 MCM4 |     -  -111     -    -2    85     -     -     -     -     -     8     - |
 MDO1 |     -    36     -     5   -34     -     -     -     -     -   -97     - |
 MGUE |     -   -58   -62    57     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    62   -44     -   -18     -     -     -    -8     -    -7     - |
 NICO |     -  -116     -    27    51     -     -     -     -     -     -     - |
 NIST |     -    98   -21     -   -63     -     -     -     -     -    44     - |
 NKLG |     -   -78     -    26    23     -     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -   120   -91   -48     -     -     -   145     -    46     - |
 NRC1 |     -     5   -90     -    42     -     -     -     -     -   -73     - |
 NRIL |     -     -     -    -1     8     -     -     -    -9     -    23     - |
 NTUS |     -     -     -   -65    83     -     -     -     5     -     -     - |
 OHI2 |     -  -163     -   128     -     -     -     -   -54     -     -     - |
 OHI3 |     -    -3     5     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -     5   -43     -    18     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -    -1     -     -    -6     -     -     -     9     -     -     - |
 PERT |     -     -     -    33    15     -     -     -   -79     -     -     - |
 PETS |     -     -     -    -2     2     -     -     -     -     -    19     - |
 PIE1 |     -     -   -34     -    15     -     -     -     3     -  -526     - |
 PIMO |     -     -     -     -  -102     -     -     -   140     -    49     - |
 PNGM |     -     -     -    13     -     -     -     -   -22     -     -     - |
 POL2 |     -   -21     -     -    15     -     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -    19     -     -   -14     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    80    10     -   -65     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   128     -   -59     -     -     -     -   -29     -    50     - |
 RABT |     -    18     -     -     -     -     -     -   -18     -     -     - |
 REUN |     -     -     -    15   -40     -     -     -    27     -   163     - |
 REYK |     -   -25     -     -    18     -     -     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -    86     -     -   -77     -     -     -    19     -     -     - |
 SANT |     -   -17     -     -    77     -     -     -   -88     -  -656     - |
 SCH2 |     -   138     -     8  -113     -     -     -     -     -   -26     - |
 SCOR |     -     -     -   -17    22     -     -     -     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -   -83   107     -     -     -     2     -     -     - |
 SEYG |     -  -146     -    83     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SFER |     -     -   -51     -    26     -     -     -     -     -     -     - |
 SGOC |     -     -     -   -49    63     -     -     -     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -     -    -6     8     -     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -    84     -     -     -     -  -150     -     -     - |
 SPT0 |     -     -    -2     -     1     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -     -     -   -26    -1     -     -     -    49     -   -44     - |
 STHL |     -  -147     -   -14   112     -     -     -    20     -   -77     - |
 STJO |     -   -35   -19     -    35     -     -     -     -     -   104     - |
 SUTH |     -  -116     -    66     -     -     -     -     -     -    13     - |
 SUTM |     -     -     -     -    81     -     -     -  -111     -     -     - |
 SVTL |     -     -    28   -11     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -  -328     -   156    48     -     -     -     -     -     -     - |
 TASH |     -   -74     -    70   -36     -     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -    30   -12     -     -     -     -     -     -  -159     - |
 TID1 |     -    35   -51     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -   -91    36     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -    32   -41     -     -     -     -     -    20     - |
 TLSE |     -    -9     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -39     -    82   -77     -     -     -     0     -     -     - |
 TSKB |     -  -120     -     -    89     -     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -    26    -9     -   -15     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    57   -96     -     -     -    29     -     -     - |
 URUM |     -     -     -  -192   118     -     -     -   182     -     -     - |
 USN7 |     -   -52     -     -    39     -     -     -     -     -   -15     - |
 VILL |     -  -105     -    43    23     -     -     -     -     -     -     - |
 WARK |     -     -    23    -4     -     -     -     -    -8     -     -     - |
 WES2 |     -     -   139     -   -70     -     -     -     -     -  -757     - |
 WHIT |     -     -     -   113    84     -     -     -  -318     -    59     - |
 WIND |     -  -100     -  -133   254     -     -     -   -10     -     -     - |
 WSRT |     -     -   -67     -    34     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -63  -105    74     3     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZZ |     -    77  -113     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -   -88     -    58   -92     -     -     -   112     -     -     - |
 YEL2 |     -    34     -   -19     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -    82   -93     -   -14     -     -     -     -     -  -133     - |
 YSSK |     -     -     -   -34    44     -     -     -     -     -   -34     - |
 ZAMB |     -   -73     -   -43   105     -     -     -     7     -   121     - |
 ZECK |     -    22    31     2   -34     -     -     -    -2     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   317    11    14     6    15    18    69  1159     9   250    77    11 |  288    212
    2 |   848     9    12     6     6    64    52   411    12   672   122     9 |  288    245
    3 |   474     8    25     6     8    24    97   421     9   489    34    15 |  288    124
    4 |   378    16    17    15    11    73    74     -    13   405   178    15 |  288    189
    5 |  1200    13    14     6     8    32    35   362    15   758    67    13 |  288    472
    6 |   596    15    14     8    10    17    54   756    10   867    82     8 |  288    189
    7 |   708    11    21     7     8    33    54   292    12   918   122    10 |  288    365
    8 |  1301    15    15     7    13    18    47  1060    21  1516    52    10 |  288   1186
    9 |   621    18    16    10    20    30    50   271    13   532   113    10 |  288    272
   10 |   194    17    10    11     8    27    87   387    13   288    81    16 |  288    143
   11 |   544    15    19     -    14    84     -   692     -   819    92    22 |  288    270
   12 |  2062    17    10     5     9    28    46   682     8  2065    75     6 |  288    644
   13 |  1589    20    12     6    10    31    78  1576    12  1405    86    12 |  288    305
   14 |   371    21    11     7     9    34   127  2383    13   500    65    11 |  288    350
   15 |   902    16    21     9    18    44    72   235    13  1010   108    12 |  288    276
   16 |   678    16    19     7    10    35    36   475    10   677    77    11 |  288    330
   17 |  3670    14    13     8     8    35   119  1345    12  3267    85     9 |  288    438
   18 |   287    31    13     6    10    60    55   807     9   213     -    15 |  288    148
   19 |   588    15    17     9     7    65   126   479    10   600    79    10 |  288    259
   20 |   448    12    19     5     8    32    50   458    11   535   149    13 |  288    283
   21 |   501    16    15     7    17    75    68   418    12   367    82    11 |  288    356
   22 |   379    17    37     5     8    24    90   528    12   305    91    12 |  288    243
   23 |   186     8    12     5     9    22    38  1005    12   238    97    15 |  288    196
   24 |  2499    15    21     8     9    28    87  2059    13  2140   113    10 |  288   1808
   25 |   384    11    21     7     8    23    69   328    11   460    85    12 |  288    152
   26 |   235    25    12    24    16    35    34   241    14   280    74    13 |  288    156
   27 |   365    11    12     6    12    22    47   398    12   275    42    13 |  288    210
   28 |   944    21    29     8     7    38   100  1020    14  1487    63    11 |  288    357
   29 |  1186    18    11     8     7    29    45  1458    12  1270    75     8 |  288    400
   30 |   583    11    24     5     7    28    69   251    12   515    84    14 |  288    255
   31 |  1323    13    17     9    10    34    40   256    12  1696    78    13 |  288    244
   32 |   327    15    14    14    12    23    69   716    10   304    61    11 |  288    213
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -    14     -     7    13     -     -     -    13     -     -     - |  288   2331
 ABPO |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     -     -     - |  276   2093
 ALBH |     -     9    13     -     -     -     -     -     -     -    28     - |  288   2322
 ALGO |     -     8    12     -     -     -     -     -     -     -    30     - |  288    103
 ALIC |     -    13     -     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   1759
 AREG |     -    11    17     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  17479
 AREQ |     -     -    22     -     8     -     -     -    12     -    58     - |  288  17436
 ARTU |     -     -     -     3     4     -     -     -     -     -    27     - |  288    >>>
 ASPA |     -     -     -    12    15     -     -     -     -     -   115     - |  282   6792
 BADG |     -     -    11     -     -     -     -     -     8     -    31     - |  284     26
 BAKE |     -     -     -     4     5     -     -     -     -     -    55     - |  288   2449
 BJFS |     -     -    14     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  287   3519
 BOGT |     -     -     -     8     9     -     -     -    10     -    37     - |  288   7167
 BOR1 |     -     7    11     -     7     -     -     -     -     -    23     - |  288   4030
 BRST |     -    15     -     -     -     -     -     -    15     -     -     - |  288   1229
 BRUX |     -     8    10     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     15
 CAS1 |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -     9    11     -     -     -    15     -     -     - |  288   2835
 CEBR |     -     -    11     4     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     11
 CHAN |     -     -     -     -     7     -     -     -    10     -     -     - |  288     30
 CHPI |     -     -     -     -     8     -     -     -    12     -    83     - |  288   2553
 CHTI |     -     -     -     -    12     -     -     -    17     -    35     - |  288   2560
 CHUR |     -     -    33     -    10     -     -     -    23     -    28     - |  288   2154
 CNMR |     -     -     -     7     -     -     -     -    12     -    44     - |  288   4452
 CORD |     -    16     -     -    12     -     -     -     -     -    72     - |  288   3820
 CPVG |     -    10     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3581
 CUSV |     -     -     -     9    11     -     -     -    13     -   198     - |  288   7621
 CZTG |     -     -     -    16     -     -     -     -    28     -    44     - |  288   4009
 DARW |     -     -     -     -    13     -     -     -    18     -     -     - |  288   2158
 DAV1 |     -     9     -     6     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   1930
 DGAR |     -    19     -    14    22     -     -     -    22     -    33     - |  288   2027
 DRAO |     -     -    20     -    10     -     -     -     -     -   111     - |  229   2315
 DUBO |     -     7     -     -     5     -     -     -     -     -    22     - |  288  29751
 FAA1 |     -    22     -    17    21     -     -     -    19     -     -     - |  288  16698
 FAIR |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -    32     - |  276   2780
 FALK |     -     -     -     7     -     -     -     -    13     -    44     - |  288   2592
 FLIN |     -     8     -     5     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   1742
 GLPS |     -    13     -     9    11     -     -     -    13     -    42     - |  288   7320
 GODE |     -    15    26    11    15     -     -     -     -     -    31     - |  288     36
 GOL2 |     -     -    13     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    121
 GOPE |     -     8     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 HARB |     -    16     -     9    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   3715
 HERS |     -     8    11     -     8     -     -     -     -     -   134     - |  288     11
 HOB2 |     -    16    33    13    15     -     -     -    18     -     -     - |  288   1575
 HOFN |     -    11     -     6     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2496
 HRAO |     -     -    24     -    19     -     -     -    15     -    27     - |  288     43
 IENG |     -     7     -     -     5     -     -     -     -     -    20     - |  288     30
 IISC |     -     -     -     -    12     -     -     -    17     -    40     - |  288   3223
 IRKM |     -     -    16     6     -     -     -     -     -     -    34     - |  288     52
 ISBA |     -     -     -     4     -     -     -     -     8     -    38     - |  288   4890
 KARR |     -    19     -    11    18     -     -     -    21     -     -     - |  288   4230
 KAT1 |     -     -    26    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   2203
 KIRI |     -     -     -    10     -     -     -     -    18     -     -     - |  288   5908
 KIRU |     -    11    16     5     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    977
 KOKB |     -    14    21     -    13     -     -     -    16     -    44     - |  288     79
 KOKV |     -     -    26    10     8     -     -     -     -     -    35     - |  288     87
 KOUR |     -    18     -    14    19     -     -     -    21     -     -     - |  288     52
 KRGG |     -    11     -     7    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3189
 LAUT |     -     -     -     8     -     -     -     -    14     -     -     - |  288   2071
 LHAZ |     -     -     -     5     7     -     -     -    10     -     -     - |  288   7505
 LPGS |     -     -     -     -    17     -     -     -    23     -     -     - |  286   5880
 MAC1 |     -    10     -     7     8     -     -     -    14     -     -     - |  288   1882
 MAG0 |     -     -     -     -    11     -     -     -    14     -    32     - |  287   8236
 MAL2 |     -    18     -    11    17     -     -     -    17     -     -     - |  288  15400
 MAR6 |     -     -    11     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   1611
 MAS1 |     -     9     -     6    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3489
 MATE |     -     -     8     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288     74
 MBAR |     -     -     -     9    13     -     -     -    13     -   267     - |  288   3923
 MCM4 |     -    12     -     7     7     -     -     -     -     -    27     - |  288   3649
 MDO1 |     -    10     -     6     8     -     -     -     -     -    17     - |  288   2321
 MGUE |     -     9    19     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 MKEA |     -    11    31     -     6     -     -     -    15     -    22     - |  288     57
 NICO |     -     8     -     5     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4662
 NIST |     -    15    31     -     8     -     -     -     -     -    99     - |  288     20
 NKLG |     -    21     -     9    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   4340
 NLIB |     -     -    17     9    13     -     -     -    15     -    52     - |  288     15
 NRC1 |     -    12    25     -    13     -     -     -     -     -    23     - |  288     24
 NRIL |     -     -     -     4     7     -     -     -     8     -    22     - |  288   6131
 NTUS |     -     -     -     8    10     -     -     -    14     -     -     - |  288   6327
 OHI2 |     -     8     -     7     -     -     -     -    13     -     -     - |  288    166
 OHI3 |     -    10    15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    159
 ONSA |     -    11    11     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     14
 OUS2 |     -    13     -     -    12     -     -     -    14     -     -     - |  288   4584
 PERT |     -     -     -     7    11     -     -     -    11     -     -     - |  288   4034
 PETS |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -   122     - |  288    >>>
 PIE1 |     -     -    22     -    12     -     -     -     7     -    22     - |  288     16
 PIMO |     -     -     -     -    15     -     -     -    20     -    47     - |  288   9793
 PNGM |     -     -     -     9     -     -     -     -    16     -     -     - |  284   5577
 POL2 |     -     6     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   5305
 POTS |     -     7     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   4330
 PRDS |     -     9    21     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     61
 QAQ1 |     -    11     -     7     -     -     -     -    10     -    45     - |  288   2267
 RABT |     -     7     -     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   5316
 REUN |     -     -     -    11    14     -     -     -    21     -    52     - |  288   2036
 REYK |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2688
 RIO2 |     -    13     -     -    11     -     -     -    11     -     -     - |  288   9534
 SANT |     -     9     -     -     7     -     -     -    11     -    69     - |  288   3202
 SCH2 |     -     7     -     4     5     -     -     -     -     -    28     - |  288   3324
 SCOR |     -     -     -     5     6     -     -     -     -     -     -     - |  276   2079
 SCUB |     -     -     -    11    12     -     -     -    16     -     -     - |  288   4379
 SEYG |     -    17     -    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   4143
 SFER |     -     -    12     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  285     40
 SGOC |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   7224
 SOFI |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -     -     - |  276   5379
 SOLO |     -     -     -    10     -     -     -     -    18     -     -     - |  288   6660
 SPT0 |     -     -    10     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 SSIA |     -     -     -     7    11     -     -     -    14     -    46     - |  288   4612
 STHL |     -     9     -     9    12     -     -     -    13     -    79     - |  288   3944
 STJO |     -    11    27     -    11     -     -     -     -     -    92     - |  288   4828
 SUTH |     -     9     -     5     -     -     -     -     -     -   239     - |  288   2323
 SUTM |     -     -     -     -    15     -     -     -    20     -     -     - |  288   5255
 SVTL |     -     -    15     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     62
 SYOG |     -    11     -     7     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2581
 TASH |     -    11     -     6     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   1840
 THU2 |     -     -     9     4     -     -     -     -     -     -   124     - |  273   2276
 TID1 |     -    16    23     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     37
 TIDB |     -     -    33    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  267   4687
 TIXI |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -    33     - |  288    >>>
 TLSE |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   5049
 TOW2 |     -    14     -     8    11     -     -     -    16     -     -     - |  288   2222
 TSKB |     -    16     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  287   3739
 TWTF |     -    12    18     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     37
 UNSA |     -     -     -     7     9     -     -     -    11     -     -     - |  288   5732
 URUM |     -     -     -     9    11     -     -     -    12     -     -     - |  288   5073
 USN7 |     -    16     -     -    12     -     -     -     -     -    26     - |  288     49
 VILL |     -     9     -     5     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   1481
 WARK |     -     -    22     8     -     -     -     -    21     -     -     - |  288   3264
 WES2 |     -     -    16     -     8     -     -     -     -     -   121     - |  287   1161
 WHIT |     -     -     -     7    13     -     -     -    12     -    25     - |  288    >>>
 WIND |     -    11     -     7    13     -     -     -    15     -     -     - |  288   4350
 WSRT |     -     -    11     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2234
 WTZR |     -     8    13     7     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     15
 WTZZ |     -     9    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     12
 XMIS |     -    14     -    12    14     -     -     -    12     -     -     - |  288   6424
 YEL2 |     -     8     -     4     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 YELL |     -     9    19     -     7     -     -     -     -     -    20     - |  288     19
 YSSK |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -    31     - |  288    >>>
 ZAMB |     -    19     -    11    16     -     -     -    12     -    42     - |  288   3427
 ZECK |     -     9    10     6     7     -     -     -    10     -     -     - |  288     30
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1095    13    19     8    11    40    72   910    14  1083    79    12 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
jpl |   CEDU  | 2151-0  5:15:00 |      -24739



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     4.10     4.37     2.22     2.22   | 1.97e-14  9.38e-15  2.77e-15 |
 NRC1 |   288   286     1   288     3.02     4.37     4.36     4.36   | 3.84e-14  8.34e-15  4.01e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.25     4.37     0.30     0.30   | 2.12e-14  6.13e-15  3.94e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.50     4.37     3.27     3.27   | 3.11e-14  7.23e-15  4.73e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.67     4.37     0.19     0.19   | 2.26e-14  6.21e-15  4.02e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     2.56     4.37     4.36     4.36   | 4.89e-14  6.75e-15  3.90e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.31     4.37     3.66     3.66   | 2.52e-14  5.73e-15  3.01e-15 |
 WTZZ |   288   288     0   288     3.70     4.37     3.73     3.73   | 1.95e-14  3.86e-15  2.43e-15 |
 HERS |   288   286     1   288     2.70     4.37     4.36     4.36   | 3.31e-14  6.48e-15  3.63e-15 |
 TID1 |   288   287     1   288     2.51     4.37     1.34     1.34   | 2.73e-14  6.26e-15  5.81e-15 |
 BRUX |   288   286     1   288     3.41     4.37     2.46     2.46   | 3.25e-14  6.01e-15  2.88e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.37     4.37     4.36     4.36   | 2.32e-14  4.73e-15  2.57e-15 |
 CEBR |   288   285     1   288     3.33     4.37     2.27     2.27   | 3.34e-14  3.64e-15  3.29e-15 |
 IRKM |   288   286     1   288     2.23     4.30     0.49     0.49   | 3.73e-14  8.61e-15  8.78e-15 |
 BADG |   284   282     0   284     2.59     4.29     0.62     0.62   | 3.14e-14  4.82e-15  2.56e-15 |
 NIST |   288   286     0   288     2.12     3.98     4.36     4.36   | 4.46e-14  6.43e-15  3.99e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     2.05     3.74     0.13     0.13   | 2.98e-14  5.79e-15  1.55e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     2.05     3.74     0.33     0.33   | 2.69e-14  6.54e-15  4.31e-15 |
 NLIB |   288   286     0   288     1.96     3.40     1.50     1.50   | 4.40e-14  5.98e-15  3.78e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.86     3.08     2.18     2.18   | 3.64e-14  9.48e-15  5.69e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     1.71     2.60     0.54     0.54   | 4.51e-14  1.64e-14  4.25e-15 |
 SFER |   285   285     0   285     1.70     2.57     0.82     0.82   | 5.29e-14  1.30e-14  1.76e-15 |
 KOKB |   288   286     1   288     1.62     2.33     0.55     0.55   | 5.62e-14  1.06e-14  7.14e-15 |
 KOUR |   288   282     2   288     1.53     2.07     0.46     0.46   | 7.07e-14  2.05e-14  8.30e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.21     1.30     0.65     0.65   | 8.64e-14  1.41e-14  7.11e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.12     1.12     2.56     2.56   | 7.20e-14  9.02e-15  8.03e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     1.06     1.00     0.66     0.66   | 2.39e-14  4.06e-15  3.64e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.93     0.76     3.26     3.26   | 5.01e-14  5.23e-15  3.03e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.89     0.70     0.82     0.82   | 6.86e-14  9.61e-15  7.21e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     0.80     0.59     0.35     0.35   | 2.15e-14  1.22e-14  6.19e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     0.60     0.32     0.06     0.06   | 6.44e-14  1.17e-14  3.09e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     1.17     0.18     1.90     1.90   | 5.03e-14  1.72e-14  2.74e-14 |
 G26  |   288   286     1   288     4.34     0.15     4.36     4.36   | 7.38e-14  2.60e-14  1.32e-14 |
 GODE |   288   288     0   288     0.40     0.15     0.82     0.82   | 4.69e-14  1.14e-14  5.11e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.34     0.14     4.36     4.36   | 4.80e-14  1.77e-14  1.51e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     4.35     0.14     4.36     4.36   | 6.97e-14  1.99e-14  1.78e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     1.24     0.10     0.34     0.34   | 6.24e-14  2.75e-14  2.67e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     4.34     0.08     4.36     4.36   | 6.38e-14  1.96e-14  1.10e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.52     0.07     3.57     3.57   | 5.45e-14  1.70e-14  1.43e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.48     0.07     0.23     0.23   | 5.13e-14  1.59e-14  2.61e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     4.34     0.05     4.36     4.36   | 7.17e-14  2.57e-14  1.69e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     1.29     0.03     3.41     3.41   | 7.20e-14  2.77e-14  3.01e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.25     0.03     1.16     1.16   | 7.92e-14  2.26e-14  2.53e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.34     0.03     4.36     4.36   | 1.15e-13  3.39e-14  1.69e-14 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.03     0.03   | 2.86e-14  4.81e-15  6.77e-15 |
 G02  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.82     0.82   | 5.53e-13  6.33e-14  1.15e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.70     0.70   | 6.62e-13  6.66e-14  3.47e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.22     0.22   | 6.41e-13  7.51e-14  1.64e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.46     0.46   | 6.19e-13  6.21e-14  4.53e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.14     0.14   | 7.26e-13  7.24e-14  2.73e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.66     0.66   | 7.32e-13  6.90e-14  2.84e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.23     0.23   | 7.18e-13  6.96e-14  4.26e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.39     0.01     0.53     0.53   | 6.72e-14  1.95e-14  2.59e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.98     0.98   | 7.95e-13  6.73e-14  5.87e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.28     0.28   | 7.01e-13  7.43e-14  1.72e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.08     0.08   | 7.52e-13  7.78e-14  5.53e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.14     0.00     0.02     0.02   | 5.90e-13  8.64e-14  2.08e-14 |
 ABPO |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  1.61e-13  2.59e-13 |
 ALIC |   288   277     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.78e-12  3.73e-13  1.84e-13 |
 AREQ |   288   267    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.03e-12  1.64e-12  1.70e-12 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  6.73e-13  1.42e-13 |
 CHAN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.36e-14  1.17e-14  4.25e-15 |
 CHUR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 DARW |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-12  4.72e-13  2.00e-13 |
 DGAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 FLIN |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-12  3.52e-13  2.31e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.06e-13  8.77e-14  6.30e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  3.79e-13  7.70e-14 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.05e-14  2.54e-14  3.54e-14 |
 G17  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.53e-13  1.03e-13  3.84e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.02e-13  3.25e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.33e-13  1.15e-13  3.64e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  4.01e-13  2.13e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.34e-13  7.54e-14  4.97e-14 |
 HOB2 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.31e-13  1.38e-13  2.24e-13 |
 KARR |   288   278     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.98e-12  7.97e-13  3.05e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-13  2.63e-13  7.96e-14 |
 MAC1 |   288   263     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-12  5.13e-13  2.22e-13 |
 MDO1 |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-12  7.08e-13  1.78e-13 |
 NTUS |   286   250    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-11  2.19e-12  4.63e-13 |
 OHI2 |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.86e-14  1.05e-14  8.28e-15 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 QAQ1 |   288   251     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-12  8.95e-13  1.89e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 TSKB |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  4.34e-13  1.51e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.74e-14  3.50e-15  3.25e-15 |
 BJFS |   287   248    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-12  1.08e-12  2.77e-13 |
 MAR6 |   288   254     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-12  5.60e-13  1.76e-13 |
 TOW2 |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  3.46e-13  2.38e-13 |
 SYOG |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  6.39e-13  3.58e-13 |
 TLSE |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  7.11e-13  1.69e-13 |
 ZECK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.64e-14  5.76e-15  6.12e-15 |
 HARB |   288   267    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.00e-12  1.21e-12  2.46e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  4.18e-13  1.04e-13 |
 THU2 |   273   247    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.26e-12  9.92e-13  1.97e-13 |
 BAKE |   288   268     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.88e-12  1.03e-12  2.77e-13 |
 WES2 |   287   249    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.92e-12  4.17e-13  1.09e-13 |
 KOKV |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.34e-14  9.02e-15  7.73e-15 |
 CHTI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  5.39e-13  2.88e-13 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 TASH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.74e-12  7.93e-13  1.75e-13 |
 KRGG |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-12  4.84e-13  3.72e-13 |
 KAT1 |   286   248     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  5.37e-13  2.33e-13 |
 WARK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 SOLO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 LAUT |   288   255     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-12  5.41e-13  2.06e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.16e-21  4.01e-19  2.41e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     PERT      PERT      DGAR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
