
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2154   Day: 2   MJD: 59324                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     23     -31     139    806    806      0   1466   1466      0    0.00
 cod |   288     0  30228     11    -783     529     10     12     10    121    175     89   18.87
 emr |   288     0  22348    135   -1310     480     20     22     18     96     85    103    8.48
 esa |   288     0  33375    332    -507    -679     10      9     10     69     80     65   21.77
 gfz |   288     0  37285    346      21     115     11     11     11     79     74     80   19.17
 iga |    96     0   2976     20     -31     301    113    113      0    178    178      0    0.00
 igc |   288     0   8640      3     779    -990     76     76      0    475    475      0    0.00
 igu |    96     0   2880     76     -79    2003    766    766      0   1550   1550      0    0.00
 jpl |   288     0  26154     13     615   -1488     12      9     13     85     83     86   18.41
 ngs |    96     0   2976      7     -39     278    740    740      0   1429   1429      0    0.00
 usn |   288     0  23671    736   -1306      34     78    107     55    151    176    135    0.00
 whu |   288     0   8928    864     225    -404     14     14      0    121    121      0   13.29

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  1040    95    69   -95   -26  -157    87 -1667    12   966   198    -2 |
    2 |  -242  -225   -14   -20   -18    88  -250  1343    73  -306   -25   285 |
    3 |   249    70    16    16    54  -149  -556   167  -111   516   120   -58 |
    4 | -1753   119    15    59   -51   -65    72     -   -80 -1960  -110   -90 |
    5 |  -268  -137    82   -47    -2  -100   155   320   -12  -369   229   238 |
    6 |   229   153   -51     5    32  -174  -491  1507  -172   -25   -47     X |
    7 |   778    -1   169   -22   -44    80   133   469    57  1193    89   -86 |
    8 |  -744   154    16    20    26   194  -595  1871   -90  -323    65  -173 |
    9 |   413    69   109    25   -45    46   107   478   -41   460   -54   -85 |
   10 |   424   197  -141   -36   -39   -72   288  2179     5   629    61   -86 |
   12 |  -132   -43    39     0   -55   -52   367  -344   -49   -45   101   183 |
   13 |  -911    38   -87    27  -110  -168   208 -1809     6  -692   -99   107 |
   14 | -1965   188    33  -119   -48  -126  -375 -3130     0 -2095  -149   -22 |
   15 |   239  -207    57     7    46  -113   428  -211    73    98   303    78 |
   16 |  -145   -92   114    -2   -33   332   211   650   135  -136    40   -77 |
   17 |  1140     8    95  -187    91   -48   129  1240    75   940   186     X |
   18 | -2516   167   -38   -85   -73  -172  -493 -1894    12 -2697     -    14 |
   19 |   293  -203   100   -14    51    13   169   387   125   305    53     X |
   20 |   175  -133    60   -23    32    62    11  -132    99   194    16     6 |
   21 |  -272  -259     8    51    99   117   844   812   125  -303   129   -41 |
   22 |  -126  -213    79    86    72   197    32  1259    17   -85   226   -18 |
   23 | -2891   149    30   -73    -7  -106  -298 -1300   -11 -2865  -105   -85 |
   24 |  4472   321     -   -68  -193    18     - -6199     -  3927   186   -72 |
   25 |   720   235   -13  -184   -92    82  -266  -222    -5   738    74   114 |
   26 |   -90   287    69   -88  -112  -107   193  -375   -79    -5   -42   -35 |
   27 |   530   172   100   -41   -50    96  -143   555   -68   390   117   -73 |
   28 |   457  -165    60    68     2   240   -21   346    97   402    62   -53 |
   29 |  1032   -75    90   -78   -45     5   183   861    33   574   185   198 |
   30 |    16   262   172  -144   -25   227  -172   766  -125   -96    91   -36 |
   31 |   806   220    34  -106   -64   -46   -43 -1616   -45   719    81    -4 |
   32 |   149   173    -7    -6   -93  -128   106 -1251    15   252  -267  -118 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     9     -    11     -     -     -     -   -21     -     -     - |
 ABPO |     -     -     -   112  -127     -     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -    26   -57     -     -     -     -     -     -     -   -85     - |
 ALGO |     -    26   -57     -     -     -     -     -     -     -   -24     - |
 ALIC |     -     7     -    85  -104     -     -     -     -     -     -     - |
 AREG |     -    23   -52     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     -   -37    33    19     -     -     -   -42     -   213     - |
 ARTU |     -     -     -    20   -22     -     -     -     -     -   -90     - |
 ASCG |     -     -     -    13     -     -     -     -   -15     -     -     - |
 ASPA |     -     -     -    34   -39     -     -     -     -     -   -54     - |
 BADG |     -     -    18   -32     -     -     -     -    30     -  -518     - |
 BAKE |     -     -     -    62   -71     -     -     -     -     -   162     - |
 BJFS |     -     -  -111     -    49     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -   -45   116     -     -     -   -68     -   147     - |
 BOR1 |     -    10   -23     -     -     -     -     -     -     -    11     - |
 CAS1 |     -   -14     -     -    14     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -    44   -50     -     -     -     -     -     -     - |
 CEBR |     -     -   -20     8     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -   -47    -7    51     -     -     -   -24     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -     -   -52     -     -     -    54     -     -     - |
 CHOF |     -   -13     -     -     -     -     -     -    13     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -   -18   -17     -     -     -    38     -   -81     - |
 CHTI |     -     -     -     4    -4     -     -     -     -     -    49     - |
 CHUR |     -     -    41     -   -18     -     -     -     -     -    52     - |
 CORD |     -   -69     -     -    68     -     -     -     -     -   -78     - |
 CPVG |     -  -120     -   146     -     -     -     -   -41     -     -     - |
 CRO1 |     -     -   -65     -    29     -     -     -     -     -     X     - |
 CUSV |     -     -     -   -83    73     -     -     -    22     -   -80     - |
 CZTG |     -     -     -     6     -     -     -     -    -7     -     -     - |
 DARW |     -     -     -     -    17     -     -     -   -18     -     -     - |
 DAV1 |     -   -67     -    36    25     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -    55     -    66  -210     -     -     -    84     -   172     - |
 DJIG |     -     -     -     6     -     -     -     -    -8     -     -     - |
 DRAO |     -   119   -26     -  -105     -     -     -     -     -   -26     - |
 DUBO |     -    24     -     -   -24     -     -     -     -     -   -77     - |
 FAA1 |     -   -90     -    96   -18     -     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -    64     -     X   -63     -     -     -     -     -  -211     - |
 FALK |     -     -     -    -9     -     -     -     -    11     -   -33     - |
 FLIN |     -    99     -     -   -97     -     -     -     -     -     -     - |
 GAMB |     -     -     -    -5     -     -     -     -     6     -     -     - |
 GLPS |     -     8     -   -47    90     -     -     -   -45     -   -73     - |
 GLSV |     -     -     -   -16    19     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    55    -9     -   -50     -     -     -     -     -   -32     - |
 GOL2 |     -     -    23    -9     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |     -   -13     -     -    13     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -   -37     -     -    36     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -    28     -     -     -   -29     -     3     - |
 HARB |     -   -65     -    56     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HERS |     -    13   -28     -     X     -     -     -     -     -   -42     - |
 HOB2 |     -   330  -458    22   212     -     -     -  -385     -     -     - |
 HOFN |     -     -     -   -24    27     -     -     -     -     -     -     - |
 HOLB |     -    50     -   -20     -     -     -     -   -27     -     -     - |
 IENG |     -   -60   -42     -    78     -     -     -     -     -   -20     - |
 IISC |     -     -     -    66  -116     -     -     -    43     -    98     - |
 KARR |     -  -165     -   233    92     -     -     -  -187     -     -     - |
 KAT1 |     -     -  -112    44     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRI |     -     -     -   -31     -     -     -     -    37     -     -     - |
 KIRU |     -    64   117     9  -125     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -    33     8     -   -79     -     -     -    43     -     4     - |
 KOKV |     -     -    72    21   -50     -     -     -     -     -    26     - |
 KOUG |     -   -92     -     -     -     -     -     -    95     -     -     - |
 KOUR |     -    33     -    28   -64     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -  -186     -    81   -15     -     -     -   115     -     -     - |
 LAUT |     -     -     -    -3     -     -     -     -     4     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   -19    39     -     -     -   -18     -     -     - |
 MAC1 |     -     8     -   -67    68     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -91     -    55   -69     -     -     -    99     -     -     - |
 MAR6 |     -     -  -144     -     -     -     -     -    66     -     -     - |
 MAS1 |     -   -80     -    82   -14     -     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -  -136     -    91     -     -     -   -32     -     -     - |
 MCM4 |     -    -4     -   -66    79     -     -     -     -     -   128     - |
 MDO1 |     -    21     -    13   -24     -     -     -   -13     -   -80     - |
 MDVJ |     -    20   -46     -     X     -     -     -     -     -   -27     - |
 MGUE |     -   -74   -78    66     -     -     -     -    34     -     -     - |
 MKEA |     -     1   -43     -     7     -     -     -    11     -   -75     - |
 NANO |     -    55     -     -   -54     -     -     -     -     -    -7     - |
 NICO |     -  -181     -     -    91     -     -     -    91     -     -     - |
 NIST |     -    91   -97     -   -48     -     -     -     -     -    -6     - |
 NKLG |     -   -95     -    29   -24     -     -     -    89     -     -     - |
 NLIB |     -     -    82   -28    -4     -     -     -     -     -   -29     - |
 NOVM |     -     -     4     -    -2     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    15   -61     -    12     -     -     -     -     -   -66     - |
 NRIL |     -     -     -    51   -58     -     -     -     -     -   -10     - |
 NTUS |     -     -     -   -74    84     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -  -204     -    58   134     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI3 |     -    -7   -31     -     -     -     -     -    22     -     -     - |
 ONSA |     -   -43    -2     -    43     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     8     -   -14     8     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -     -    32   117     -     -     -  -160     -     -     - |
 PETS |     -     -     -    12   -13     -     -     -     -     -   -54     - |
 PICL |     -     -     -     8     -     -     -     -   -10     -  -150     - |
 PIE1 |     -     -   -14     -     6     -     -     -     -     -  -336     - |
 PIMO |     -     -     -     -  -102     -     -     -   106     -    28     - |
 PNGM |     -     -     -    53     -     -     -     -   -62     -     -     - |
 POL2 |     -  -107     -     -   106     -     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -   -72     -     -    71     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -   115    64     -   -10     -     -     -  -137     -     -     - |
 QAQ1 |     -   -41     -    35     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RGDG |     -  -109     -     -     -     -     -     -   111     -     -     - |
 RIO2 |     -    70     -     -   -69     -     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -   -53     -     -    52     -     -     -     -     -     X     - |
 SCH2 |     -    17     -    31   -58     -     -     -     6     -   -91     - |
 SCUB |     -     -     -   -83    28     -     -     -    70     -     -     - |
 SEYG |     -  -117     -    48     -     -     -     -    65     -     -     - |
 SFER |     -     -   -39     -    17     -     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -    90     -     -     -     -  -106     -     -     - |
 SPT0 |     -     -    -2     -     1     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -     -     -     9   -10     -     -     -     -     -   -60     - |
 STFU |     -     4     -     -     -     -     -     -    -4     -     -     - |
 STHL |     -  -166     -    -6   146     -     -     -    25     -   -87     - |
 STJO |     -    -6   -73     -   157     -     -     -  -124     -   -11     - |
 SUTM |     -     -     -  -127   183     -     -     -   -40     -     -     - |
 SVTL |     -     -    70   -27     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -  -237     -   140    81     -     -     -     -     -     -     - |
 TASH |     -   -40     -     -    39     -     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -     4    -1     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TID1 |     -     9   -20     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -   -99    39     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -    22   -25     -     -     -     -     -    49     - |
 TOW2 |     -   -26     -    94   -81     -     -     -     -     -     -     - |
 TSKB |     -   -45     -     -    44     -     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -   -15    49     -    -7     -     -     -     -     -     -     - |
 UNB3 |     -    11     -   -10     -     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    68   -51     -     -     -   -27     -     -     - |
 URUM |     -     -     -  -148   115     -     -     -    56     -     -     - |
 USN7 |     -   -10     -     -    10     -     -     -     -     -   -41     - |
 VACS |     -     -     -   -11     -     -     -     -    13     -   -23     - |
 VILL |     -     -     -    15   -17     -     -     -     -     -     -     - |
 WARK |     -     -   -11    18     -     -     -     -   -15     -     -     - |
 WES2 |     -     -   274     -  -121     -     -     -     -     -  -111     - |
 WIND |     -     -     -  -114   176     -     -     -   -49     -     -     - |
 WSRT |     -     -   -10     -     4     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -32   -18    46   -12     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZZ |     -    70  -155     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -  -130     -    73   -35     -     -     -    83     -     -     - |
 YELL |     -     -   -26   -28    43     -     -     -     -     -  -133     - |
 YKRO |     -   -50     -    36     -     -     -     -     8     -    -1     - |
 YSSK |     -     -     -   -41    42     -     -     -     6     -   -40     - |
 ZAMB |     -     7     -   -72    47     -     -     -    28     -    94     - |
 ZECK |     -    54    48   -58    -9     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   599    13    13    10    14    43    62  1202     8   512   112     9 |  288    271
    2 |   453    10    32    10    10   231    88   635     9   356   123    15 |  288    316
    3 |   749     7    26    11     9    30    85   242    12   578   140     9 |  288    170
    4 |   689    13    17     9     8   123    52     -     9   512   102    16 |  288    159
    5 |   473    15    14     7    21    42    60   268    14   565   128    11 |  288    438
    6 |   508     8    16     7     9    67    63   705    10   435    79     X |  288    219
    7 |  2521    10    23    13    10    54    82   933    11  2332   104    13 |  288    273
    8 |  1440    18    37     7     9    38    73  1313    10  1200   111    11 |  288    885
    9 |   826    13    17     9     7    43    52   351    12   466    71    16 |  288    155
   10 |   607    11    28     6    11   102   143  1285    10   787   112    16 |  288    381
   12 |   672     9    12    16    15   144    77   293    11   470    67    14 |  288    283
   13 |   576    12    20     8    10   218    85   627    11   567   132    13 |  288    379
   14 |   464    16    38    10    13   116    60  2010    10   403   115    17 |  288    335
   15 |   446     8    14     8    11   218    52   370    10   445   182    18 |  288    345
   16 |   373    20    26     9    16   139    50   175    12   289    73    15 |  288    252
   17 |   707    10    19     8     6    47    51   703     7   544    78     X |  288    456
   18 |   508    17    27    14     9    82    88   945     9   418     -    14 |  288    211
   19 |   454    13    18     8     9    37    45   538     9   508   103     X |  288    225
   20 |   467    11    21    12    10    67    54   326     8   416   137    15 |  288    236
   21 |   633    11    32     8    14    58   114   381     9   468   103    13 |  288    424
   22 |   567     7    22    10     8    39    54   919    10   505   112    11 |  288    305
   23 |   245    12    17     9     6    71    44   819     7   313    93    17 |  288    185
   24 |  1862    16     -    11    16   112     -  1729     -  1913    87    10 |  288   1986
   25 |   520     7    22    11    10    44    96   194     9   409    55    12 |  288    174
   26 |   550    12    29    10    12   204    41   404     7   478    56    12 |  288    287
   27 |   308    15    17     6     9   137    62   372     9   341    85    13 |  288    179
   28 |   428    18    27     7    13    86    50   210    10   368   135    22 |  288    223
   29 |  1138     9    23    10     9    47   120   459    10   976    64    20 |  288    323
   30 |   461    10    18     9    16    39    81   224    14   344    92    21 |  288    165
   31 |   547     9    11    11    14   205   109   826     9   528   157    10 |  288    273
   32 |   258     7    20    10    11   115    85   661     9   308    86    18 |  288     93
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -    19     -    22     -     -     -     -    20     -     -     - |  287   3844
 ABPO |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     -     -     - |  276   2294
 ALBH |     -     4     9     -     -     -     -     -     -     -    28     - |  288   1589
 ALGO |     -     5    11     -     -     -     -     -     -     -    43     - |  288     65
 ALIC |     -     7     -     7    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   2501
 AREG |     -     8    17     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   6450
 AREQ |     -     -    17     9    10     -     -     -    11     -    78     - |  288   6415
 ARTU |     -     -     -     5     6     -     -     -     -     -   100     - |  288    >>>
 ASCG |     -     -     -    13     -     -     -     -    15     -     -     - |  276   7993
 ASPA |     -     -     -    11    12     -     -     -     -     -    56     - |  276   6580
 BADG |     -     -    14     7     -     -     -     -     6     -    96     - |  288     23
 BAKE |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -    53     - |  288   2850
 BJFS |     -     -    16     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  287   3333
 BOGT |     -     -     -     9    20     -     -     -    22     -    48     - |  288   8384
 BOR1 |     -     7    16     -     -     -     -     -     -     -    77     - |  288   3733
 CAS1 |     -     8     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -     -     - |  276   2778
 CEBR |     -     -    16     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     21
 CEDU |     -     -    21     7    11     -     -     -     8     -     -     - |  288   1298
 CHAN |     -     -     -     -     8     -     -     -     8     -     -     - |  288     69
 CHOF |     -    12     -     -     -     -     -     -    12     -     -     - |  288    >>>
 CHPI |     -     -     -     7    12     -     -     -    13     -    44     - |  288   2611
 CHTI |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     -    80     - |  276   2586
 CHUR |     -     -    18     -     8     -     -     -     -     -    45     - |  247   2245
 CORD |     -    11     -     -    10     -     -     -     -     -    46     - |  288   6187
 CPVG |     -     9     -    13     -     -     -     -     9     -     -     - |  288  15781
 CRO1 |     -     -    15     -     7     -     -     -     -     -     X     - |  288     30
 CUSV |     -     -     -    12    14     -     -     -    15     -    67     - |  288   9766
 CZTG |     -     -     -     9     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   3794
 DARW |     -     -     -     -    11     -     -     -    11     -     -     - |  288   2348
 DAV1 |     -     9     -     7    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   1674
 DGAR |     -    13     -    10    17     -     -     -    16     -    27     - |  288   1768
 DJIG |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -     -     - |  276   4578
 DRAO |     -     5    13     -     7     -     -     -     -     -    35     - |  288   1493
 DUBO |     -     7     -     -     7     -     -     -     -     -    35     - |  288  12914
 FAA1 |     -    16     -    16    20     -     -     -     -     -     -     - |  287  15321
 FAIR |     -     7     -     X     7     -     -     -     -     -    89     - |  288   2461
 FALK |     -     -     -    12     -     -     -     -    14     -    29     - |  288   2331
 FLIN |     -     7     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   1547
 GAMB |     -     -     -    11     -     -     -     -    13     -     -     - |  276   7046
 GLPS |     -     8     -     8    10     -     -     -     9     -    28     - |  288   8186
 GLSV |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -     -     - |  276   5044
 GODE |     -     8    11     -     8     -     -     -     -     -    27     - |  288     51
 GOL2 |     -     -    12     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  276    154
 GOPE |     -     7     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     36
 GRAZ |     -     7     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2813
 GUAM |     -     -     -     -    23     -     -     -    24     -    94     - |  277   8493
 HARB |     -     8     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   2785
 HERS |     -     6    14     -     X     -     -     -     -     -    23     - |  199     12
 HOB2 |     -     9    27     9     9     -     -     -    11     -     -     - |  288   1180
 HOFN |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  276   2196
 HOLB |     -     9     -     8     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   1796
 IENG |     -    13    23     -     9     -     -     -     -     -    48     - |  288     15
 IISC |     -     -     -    15    18     -     -     -    16     -    98     - |  288   3335
 KARR |     -    20     -    21    21     -     -     -    20     -     -     - |  288   3989
 KAT1 |     -     -    28    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2561
 KIRI |     -     -     -    11     -     -     -     -    13     -     -     - |  288   6114
 KIRU |     -     8    16     9     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   1556
 KOKB |     -    15    26     -    23     -     -     -    17     -    36     - |  288     77
 KOKV |     -     -    32    14    16     -     -     -     -     -    63     - |  288     91
 KOUG |     -    10     -     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   1117
 KOUR |     -    18     -    14    17     -     -     -     -     -     -     - |  288     54
 KRGG |     -    13     -    11    15     -     -     -    15     -     -     - |  288   3968
 LAUT |     -     -     -    13     -     -     -     -    15     -     -     - |  288   2518
 LHAZ |     -     -     -     6     9     -     -     -     8     -     -     - |  288   8045
 MAC1 |     -     9     -     7    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   1616
 MAL2 |     -     9     -    11    13     -     -     -    13     -     -     - |  288  12303
 MAR6 |     -     -    22     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   1666
 MAS1 |     -    10     -     8    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   4119
 MATE |     -     -    31     -    21     -     -     -    34     -     -     - |  288     40
 MCM4 |     -    11     -     9     8     -     -     -     -     -    31     - |  288   3998
 MDO1 |     -     8     -     8    10     -     -     -     7     -    44     - |  288   1822
 MDVJ |     -     4     9     -     X     -     -     -     -     -    83     - |  107     20
 MGUE |     -    11    16    13     -     -     -     -    14     -     -     - |  288     36
 MKEA |     -     8    13     -     8     -     -     -     8     -    37     - |  288    131
 NANO |     -     7     -     -     7     -     -     -     -     -    48     - |  288   1809
 NICO |     -     8     -     -     9     -     -     -    11     -     -     - |  288   6090
 NIST |     -    12    29     -     8     -     -     -     -     -    51     - |  288     46
 NKLG |     -    12     -    10    13     -     -     -    15     -     -     - |  288   5559
 NLIB |     -     -    20     8    10     -     -     -     -     -    37     - |  288     43
 NOVM |     -     -    31     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  255     27
 NRC1 |     -    11    14     -    12     -     -     -     -     -    38     - |  288     17
 NRIL |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -    48     - |  288   8055
 NTUS |     -     -     -    12    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   7690
 OHI2 |     -    12     -     9    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     45
 OHI3 |     -     9    14     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  288     48
 ONSA |     -    10    17     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     17
 OUS2 |     -     9     -     9     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4566
 PERT |     -     -     -     9    12     -     -     -    12     -     -     - |  288   3364
 PETS |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -    53     - |  288    >>>
 PICL |     -     -     -     5     -     -     -     -     6     -    25     - |  288   1466
 PIE1 |     -     -    14     -     6     -     -     -     -     -    41     - |  287     25
 PIMO |     -     -     -     -    14     -     -     -    14     -    51     - |  288  11771
 PNGM |     -     -     -    16     -     -     -     -    18     -     -     - |  284   7238
 POL2 |     -     7     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   7056
 POTS |     -    10     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   5065
 PRDS |     -     6    12     -     8     -     -     -     8     -     -     - |  288     82
 QAQ1 |     -     5     -     4     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   1944
 RGDG |     -     9     -     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   2803
 RIO2 |     -     9     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   9283
 SANT |     -    11     -     -    11     -     -     -     -     -     X     - |  288   3107
 SCH2 |     -     8     -     7    12     -     -     -     8     -    38     - |  288   3349
 SCUB |     -     -     -    11    16     -     -     -    19     -     -     - |  288   6784
 SEYG |     -    14     -    12     -     -     -     -    19     -     -     - |  288   3569
 SFER |     -     -    12     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     40
 SOLO |     -     -     -    12     -     -     -     -    15     -     -     - |  286   8282
 SPT0 |     -     -    12     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     14
 SSIA |     -     -     -    15    17     -     -     -     -     -    28     - |  276   6158
 STFU |     -     6     -     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   2869
 STHL |     -    10     -    10    12     -     -     -    11     -    68     - |  288   7050
 STJO |     -    13    31     -    10     -     -     -    11     -    19     - |  288   5125
 SUTM |     -     -     -    11    11     -     -     -    12     -     -     - |  288   4571
 SVTL |     -     -    19     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     58
 SYOG |     -     9     -     8    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   2385
 TASH |     -    13     -     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   1751
 THU2 |     -     -    10     4     -     -     -     -     -     -     -     - |  275   2276
 TID1 |     -    10    22     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     30
 TIDB |     -     -    18     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     28
 TIXI |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -    36     - |  288    >>>
 TOW2 |     -    20     -    15    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   2116
 TSKB |     -     8     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   5193
 TWTF |     -     8    11     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 UNB3 |     -     8     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    885
 UNSA |     -     -     -    11    11     -     -     -    15     -     -     - |  288   7582
 URUM |     -     -     -    14    12     -     -     -    10     -     -     - |  288   8112
 USN7 |     -     9     -     -     9     -     -     -     -     -    38     - |  288     34
 VACS |     -     -     -    12     -     -     -     -    14     -   100     - |  288   2005
 VILL |     -     -     -    11    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   2538
 WARK |     -     -    18    11     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   2923
 WES2 |     -     -    17     -     7     -     -     -     -     -    78     - |  287    877
 WIND |     -     -     -     9    11     -     -     -     9     -     -     - |  288   4277
 WSRT |     -     -    14     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2295
 WTZR |     -     9    19     9    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 WTZZ |     -     8    19     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 XMIS |     -    19     -    16    20     -     -     -    13     -     -     - |  288   7448
 YELL |     -     -     7     6     6     -     -     -     -     -    44     - |  288     18
 YKRO |     -    12     -    13     -     -     -     -    11     -    64     - |  288   6137
 YSSK |     -     -     -     7    10     -     -     -    10     -    40     - |  288    >>>
 ZAMB |     -     8     -    10    13     -     -     -     7     -    59     - |  288   5375
 ZECK |     -    11    28    10    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     75
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   806    11    21    10    12   113    77   766    12   741    79    15 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   FAIR  | 2154-2  9:30:00 |        1251
esa |   DAV1  | 2154-2 18:30:00 |         675
esa |   DAV1  | 2154-2 18:35:00 |        -675
esa |   CPVG  | 2154-2 18:55:00 |         717
esa |   CPVG  | 2154-2 19:05:00 |       -1090



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 NIST |   288   287     1   288     2.65     4.92     4.91     4.91   | 3.96e-14  8.06e-15  6.23e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.53     4.92     0.20     0.20   | 1.99e-14  6.35e-15  2.80e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.22     4.92     4.91     4.91   | 4.04e-14  7.44e-15  2.32e-15 |
 ZECK |   288   285     2   288     2.85     4.92     4.90     4.90   | 5.63e-14  1.51e-14  3.26e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     4.15     4.92     3.72     3.72   | 2.41e-14  4.80e-15  2.39e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     2.73     4.92     0.14     0.14   | 3.48e-14  1.07e-14  1.85e-15 |
 MGUE |   288   279     4   288     2.90     4.92     4.91     4.91   | 5.79e-14  1.33e-14  2.01e-15 |
 CEBR |   288   285     1   288     4.21     4.92     2.32     2.32   | 3.38e-14  7.29e-15  4.04e-15 |
 BADG |   288   285     1   288     3.40     4.92     0.66     0.66   | 3.71e-14  6.36e-15  3.30e-15 |
 NLIB |   288   285     1   288     2.44     4.90     1.51     1.51   | 4.43e-14  5.82e-15  3.22e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.75     4.88     4.89     4.89   | 2.57e-14  7.21e-15  3.32e-15 |
 WTZZ |   288   288     0   288     4.56     4.88     3.65     3.65   | 2.46e-14  6.98e-15  2.08e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.34     4.72     2.19     2.19   | 3.21e-14  9.57e-15  6.23e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.17     4.11     0.83     0.83   | 4.24e-14  1.05e-14  3.33e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.15     4.03     0.58     0.58   | 4.60e-14  1.91e-14  6.41e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     2.09     3.81     1.62     1.62   | 3.58e-14  8.41e-15  4.58e-15 |
 KOKV |   288   284     1   288     2.00     3.50     1.55     1.55   | 5.53e-14  1.64e-14  4.45e-15 |
 HERS |   199   199     0   199     2.40     3.36     3.38     3.38   | 8.82e-14  2.96e-14         - |
 MATE |   288   288     0   288     1.53     2.06     0.66     0.66   | 6.83e-14  8.69e-15  3.24e-15 |
 PIE1 |   287   287     0   287     1.53     2.05     0.76     0.76   | 2.92e-14  5.07e-15  3.34e-15 |
 KOUR |   288   284     2   181     1.15     1.83     0.28     0.28   | 6.83e-14  2.74e-14  7.62e-15 |
 MDVJ |   107   104     1   107     1.14     1.80     1.82     1.82   | 1.40e-12  2.02e-13         - |
 GOL2 |   276   274     1   276     1.34     1.63     2.40     2.40   | 7.89e-14  1.04e-14  5.91e-15 |
 NOVM |   255   255     0   255     1.24     1.54     1.37     1.37   | 6.78e-14  1.07e-14  5.54e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.29     1.46     3.70     3.70   | 4.18e-14  7.55e-15  2.40e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.17     1.20     0.86     0.86   | 6.59e-14  8.80e-15  4.25e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     1.09     1.09     0.38     0.38   | 2.24e-14  1.99e-14  6.03e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     0.86     0.65     0.08     0.08   | 3.43e-14  7.26e-15  4.21e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     0.62     0.34     0.26     0.26   | 5.07e-14  1.00e-14  4.80e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     0.60     0.32     0.98     0.98   | 2.17e-14  5.95e-15  1.14e-15 |
 G26  |   288   283     2   288     4.89     0.24     4.91     4.91   | 9.03e-14  3.16e-14  1.41e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.89     0.23     4.91     4.91   | 5.40e-14  1.89e-14  2.27e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     4.89     0.22     4.91     4.91   | 7.32e-14  2.64e-14  1.86e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     1.55     0.15     0.33     0.33   | 6.55e-14  1.95e-14  1.85e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.74     0.14     4.08     4.08   | 5.94e-14  1.78e-14  1.07e-14 |
 G01  |   288   285     1   288     4.89     0.12     4.91     4.91   | 8.41e-14  2.83e-14  2.00e-14 |
 G27  |   288   286     1   288     1.88     0.11     0.23     0.23   | 6.24e-14  1.64e-14  2.49e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.67     0.05     4.16     4.16   | 5.81e-14  3.29e-14  1.52e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.37     0.05     1.38     1.38   | 7.96e-14  2.03e-14  2.72e-14 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.24     0.05     0.04     0.04   | 3.15e-14  7.72e-15  1.73e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     0.30     0.03     4.68     4.68   | 7.46e-14  1.78e-14  2.20e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.86     0.86   | 6.28e-13  6.46e-14  2.21e-14 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.02     0.02   | 8.23e-14  1.22e-14  7.74e-15 |
 G22  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.69     0.69   | 6.18e-13  6.75e-14  4.92e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.22     0.22   | 5.47e-13  7.96e-14  2.39e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.47     0.47   | 6.88e-13  6.60e-14  3.18e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.67     0.02     0.55     0.55   | 6.34e-14  2.04e-14  1.26e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.66     0.66   | 6.92e-13  6.61e-14  4.66e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.28     0.28   | 6.75e-13  7.70e-14  1.89e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.23     0.23   | 7.65e-13  8.13e-14  3.07e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.08     0.08   | 6.98e-13  7.18e-14  3.16e-14 |
 G10  |   288   278     5    58     0.11     0.01     0.98     0.98   | 2.28e-13  7.72e-14  1.84e-14 |
 G13  |   288   280     4   288     0.18     0.00     0.02     0.02   | 8.66e-13  1.53e-13  3.71e-14 |
 ABPO |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  1.78e-13  1.88e-13 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.99e-14  5.39e-15  2.00e-15 |
 ALIC |   288   275     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.44e-12  4.41e-13  1.10e-13 |
 AREQ |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.70e-13  6.38e-13  4.74e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  7.09e-13  5.49e-13 |
 CEDU |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  3.54e-13  9.56e-14 |
 CHUR |   247     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 DARW |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-12  4.68e-13  1.29e-13 |
 DGAR |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-12  6.24e-13  1.58e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.73e-13  1.87e-13 |
 FLIN |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-12  4.87e-13  1.45e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.92e-14  2.29e-14  9.77e-15 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.22e-13  8.50e-14  5.76e-14 |
 G06  |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.24e-14  2.53e-14  3.03e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  2.77e-13  9.91e-14 |
 G12  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.19e-13  7.08e-14  2.64e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.76e-13  1.04e-13  3.54e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.51e-13  9.44e-14  2.42e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.38e-13  1.22e-13  3.33e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.44e-14  4.90e-14  3.13e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.63e-13  8.18e-14  2.37e-14 |
 HOB2 |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.25e-13  3.00e-13  7.31e-14 |
 KARR |   288   285     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  7.10e-13  3.10e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-13  2.36e-13  9.20e-14 |
 MAC1 |   215    76   101     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.04e-11  5.55e-12         - |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-14  5.01e-15  2.85e-15 |
 PERT |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.47e-12  6.61e-13  2.31e-13 |
 PICL |   288   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-12  3.79e-13  1.83e-13 |
 PRDS |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.22e-14  8.33e-15  3.01e-15 |
 QAQ1 |   276   233    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  8.75e-13  1.57e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 TIDB |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-13  1.36e-14  3.19e-15 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  3.70e-13  2.01e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-14  4.30e-15  2.78e-15 |
 BJFS |   287   259    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-12  9.56e-13  2.56e-13 |
 MAR6 |   288   261     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.96e-12  5.69e-13  1.62e-13 |
 TOW2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-12  3.37e-13  1.01e-13 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  7.49e-13  3.17e-13 |
 HARB |   276   276     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.10e-13  7.47e-13  1.75e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 DAV1 |   288   248     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.88e-12  5.42e-13  1.36e-13 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.60e-12  2.85e-13  2.31e-13 |
 THU2 |   275   250     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-12  1.17e-12  1.77e-13 |
 BAKE |   288   271     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-12  1.09e-12  2.72e-13 |
 NANO |   288   271     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.50e-12  3.38e-13  2.26e-13 |
 WES2 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  3.82e-13  8.15e-14 |
 CHTI |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  6.70e-13  3.16e-13 |
 VACS |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-12  7.14e-13  1.53e-13 |
 ABMF |   285   214    25     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.01e-11  1.33e-12  1.67e-13 |
 TID1 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-14  1.46e-14  5.15e-15 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 TASH |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-12  8.47e-13  1.56e-13 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SEYG |   252   138    69     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.86e-11  4.49e-12  5.58e-13 |
 KAT1 |   288   223    33     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-11  3.15e-12  3.27e-13 |
 WARK |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  7.70e-13  3.65e-13 |
 SOLO |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 LAUT |   288   256     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  5.34e-13  2.83e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.73e-13  3.45e-13  6.36e-14 |
 UNB3 |   288   249    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.71e-12  9.97e-13  1.90e-13 |
 STFU |   288   258     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-12  5.72e-13  2.44e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.80e-21  6.12e-19  2.34e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     ZAMB      ZAMB      IISC |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
