
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2154   Day: 2   MJD: 59324                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 151893    412    -694     580      6      5      8     89     84     97   23.81
 emr |  2880     0 110218    775  176985   -1842     14     13     17    118    124     83    8.79
 esa |  2880     0 127722   1243    -675     -88      7      6      9     77     71     89   21.91
 gfz |  2880     0 138245    903      -4     121     11     10     12     73     70     80   13.94
 grg |  2880     0 117316    735     109    -315      9      8     12    156    154    164   15.24
 jpl |  2880     0 108180    701     558   -1410      8      7     12     76     74     84   16.32
 mit |  2880     0  94727     25    2652   -1813     25     25     21   1416   1253   3028    0.00
 igr |   288     0  46793     41    3163   -1840     10     13      9     77     54     82    0.00
 ngs |    96     0   2976      7    -755     558    741    741      0   1447   1447      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -28   -36    50     9   -69    49 -1483    33   999     - |
    2 |    45    79   -31    33  -148    44  1400     6  -300     - |
    3 |  -162    42    33    -2   171    11 -1063     4   520     - |
    4 |   -63  -199    21   -62   226    13  -474   -76 -2036     - |
    5 |   132    36   -68    69   -66  -118 -1329   -22  -391     - |
    6 |   -96  -289   120    89   192  -121 -1481   -67   -92     - |
    7 |    -5    91   -39   -82   -18    98  -382     1  1195     - |
    8 |  -114  -116   112    20   262  -184   371   -78  -401     - |
    9 |  -119    73    15   -34    67    82   232   -19   440     - |
   10 |  -124   -74    77   -73   164    26  -372   -20   609     - |
   12 |    67   -14   109   -37  -201   -17  -867    33   -12     - |
   13 |   -23    64    69   -24  -124    42  -574    42  -650     - |
   14 |     7  -228   -67   -18   124   102  -326   -19 -2114     - |
   15 |   143   169   -90    20  -213     4 -1370   -15    82     - |
   16 |     4   154   -21   -15   -96    42  1310    -6  -142     - |
   17 |   105     5  -144    37   -87    87  -632   -13   926     - |
   18 |    26  -238   -44   -74   183    41  -840   -41 -2738     - |
   19 |    41   103   -93    30  -109    85  2386   -13   292     - |
   20 |    85   110   -59   136  -240     3  2178     3   197     - |
   21 |     9    28    -7    97  -213    97  2866   -29  -332     - |
   22 |    44   137   -28    47   -75   -71  2389   -54  -139     - |
   23 |    55  -108   -28   -16    52   -19  -609   -17 -2881     - |
   24 |    23    92   -35    -2    32   -64 -1701   111  4038     - |
   25 |   -67  -115     2    76    98     1   664     4   743     - |
   26 |   -13   -32   114   -30    -6   -86   345    76    72     - |
   27 |    14    16   113    87  -245   -27   387    55   446     - |
   28 |   -58    44     5   -24    41    37   849   -67   335     - |
   29 |   180    42   -72   -21  -162   -19 -1152    26   600     - |
   30 |    -6   115    -9   -20    23   -46   982    76   -20     - |
   31 |     1   126   -33  -133   197   -94  -845    23   742     - |
   32 |  -105   -77    26   -79   238     4  -873    62   314     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   -65     -     -    88    77   -36     -   -24     -     - |
 ABPO |   -62     -    34    53     -     -     -  -170     -     - |
 ALBH |   -40    48     -    57     -   -11     -    77     -     - |
 ALGO |   -41    27     -    53     -     -     -    86     -     - |
 ALIC |   -59     -    83   -89    55     -     -   -42     -     - |
 ANTC |    18     -     -     -     -   -27     -     -     -     - |
 AREG |   -10     -     -     -    16     -     -    59     -     - |
 AREQ |   -71    16    57    21     -     -     -  -183     -     - |
 ARTU |   -10     -     -     -    17    -1     -    43     -     - |
 ASCG |  -212     -   182     -     -    66     -    94     -     - |
 ASPA |   102     -  -108  -108     -    84     -   116     -     - |
 AUCK |   -97     -    39   105     -     -     -     -     -     - |
 BADG |   -29    80     -     -     -     -     -    53     -     - |
 BAKE |   -72     -    38    53    11     -     -   -18     -     - |
 BAKO |    38     -     -   -65     -     -     -     -     -     - |
 BARH |   -51     -    63   -11     -     -     -     -     -     - |
 BHR4 |     -     -    -5     -     -     6  -129     -     -     - |
 BJFS |  -260     -    64   -20   333     -     -  -158     -     - |
 BOGT |   -87     -    65     8    36     -     -  -181     -     - |
 BOR1 |   -51    64     -    47     -     -     -   -22     -     - |
 BRAZ |  -155     -   134    54     -     -     -     -     -     - |
 BREW |   -13    36     -     -     -     - -3877     -     -     - |
 BRST |   -84     -   130     -   -78    21     -     -     -     - |
 BRUX |    -3     -     -     -     4     -     -     -     -     - |
 CAS1 |   -64     -    51     -    68   -42     -   -65     -     - |
 CCJ2 |   -51     -    30   -19    54     -     -   -68     -     - |
 CEBR |     -   -29    11     -     -     -     -   -89     -     - |
 CEDU |   -77    39    79    -8     -    -8     -    17     -     - |
 CHAN |     -    39     -   -25     -     -  -124    41     -     - |
 CHOF |   -62     -     -     -    97     -     -   -49     -     - |
 CHPG |  -226     -     -     -   353     -     -     -     -     - |
 CHPI |  -121     -     -    77     -   111     -    59     -     - |
 CHTI |   -49     -     -    99   -15     -     -   -19     -     - |
 CHUR |   -34    42     X    60     -   -19     -    25     -     - |
 CKIS |  -277     -   115     -   235    30     -     -     -     - |
 CNMR |   -76     -     -    32     -    85     -     -     -     - |
 CORD |   -25     -     -    42     -     -     -    56     -     - |
 CPVG |  -163     -    94     -   107     6     -    16     -     - |
 CRO1 |   -52    -9    24    64    -7     - -5733   -45     -     - |
 CUSV |     -     -    59   -74     -   -15     -    25     -     - |
 CZTG |     -     -    15     -     -   -20     -    33     -     - |
 DAEJ |  -161    -1     -   -17   268     -     -     -     -     - |
 DARW |  -120     -   -21   -84   326   -30     -   -46     -     - |
 DAV1 |   -58     -    74   -30    14     X     -   -23     -     - |
 DGAR |   -82     -    10   -43   147     7     -  -108     -     - |
 DJIG |     -     -     8     -    50   -57     -   -63     -     - |
 DLF1 |  -135     -     -     -   211     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -14    29   -27    49     -     -     -    54     -     - |
 DUBO |   -86     -    92    28   -22     -     -    48     -     - |
 FAA1 |  -187     -   169    37    23    -3     -   -44     -     - |
 FAIR |   -58   108     X   114   -76     -     -  -148     -     - |
 FALK |     -     -     9   -14     -     -     -   -74     -     - |
 FLIN |  -128     -    27   -84   239     -     -   -43     -     - |
 GAMB |     -     -    39     -     -   -52     -   -83     -     - |
 GLPS |    -7     -    74    68  -194    31     -    51     -     - |
 GLSV |   -79     -    89    70   -68     -     -   123     -     - |
 GMSD |  -108     -    63     -    78     -     -     -     -     - |
 GODE |   -71   -23     -    29    97     -     -    20     -     - |
 GODZ |   -21    58     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |   -31    84     -     -     -     -     -    87     -     - |
 GOLD |   -57     -    33    46     -     - -2494     -     -     - |
 GOP6 |   -16     -     -    27     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |  -111     -     -   190     -     -     -   104     -     - |
 GRAC |    13     -     -   -22     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |  -114     -    84    63     -     -  -118     -     -     - |
 GRAZ |  -168    61   143    24     -     -     -   -83     -     - |
 GUAM |   -75     -     -   128     -     -     -    39     -     - |
 GUUG |     -     -    -1     1     -     -     -     -     -     - |
 HARB |  -135    -4    12     3   192     -     -   -76     -     - |
 HERS |   -27     X     X    45     -     -     -    -5     -     - |
 HERT |   -29     -    31     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -18    48     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |   -55     -     -    93     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |   136   197    -4   145     X  -424     -   -30     -     - |
 HOFN |  -149     -   144    11    15     -     -    90     -     - |
 HOLB |   -44     -     -   136   -56     -     -    20     -     - |
 HRAG |   -40     -     -     -    63     -     -     -     -     - |
 HYDE |    16     -    15   -30     -   -22     -     -     -     - |
 IENG |    12  -161     -    74     -     -     -   113     -     - |
 IISC |   -80     -     -   137     -     -     -    27     -     - |
 INVK |   -68     -     -   142   -23     -     -     -     -     - |
 IQAL |   -79     -    86     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |    -5     -     6     X     -     -     -     -     -     - |
 ISBA |   -40     -    43     -     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |   -80     -    87     -     -     -     -     -     -     - |
 JOG2 |   -69     -     -   -25   131     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -50     -    54     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -51    78     -    39     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   -27     -    17     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -257     -   157   -69   206     -     -  -146     -     - |
 KERG |    -9   -49   137    44     -  -182     -     -     -     - |
 KIR8 |   -71     -     -   121     -     -     -     -     -     - |
 KIRI |   -75     -     -     -     -   110     -     0     -     - |
 KIRU |    57   -92    10   -10   -41     -     -   -21     -     - |
 KIT3 |  -124     -   123   -17    62   -27     -     -     -     - |
 KOKB |   -65     -     -   120     -     4     -    -8     -     - |
 KOKV |   -40     -    12    53     -     -     -   -66     -     - |
 KOUC |     -     -    32   -50     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |  -136     -     -     -   212     -     -    39     -     - |
 KOUR |   -19     -     1    32     -     - -4019   -60     -     - |
 KRGG |  -110     -     -    40   134     -     -     2     -     - |
 LAE1 |   -53     -     -    91     -     -     -     -     -     - |
 LAUT |   -86     -    30     -     -    85     -    49     -     - |
 LHAZ |  -129     -    77   -62   148     -     -    21     -     - |
 MAC1 |  -120     -     2    55   135     -     -   -23     -     - |
 MAG0 |   -40     -     -    69     -     -     -     -     -     - |
 MAJU |   -70     -   -17     -   134     -     -     -     -     - |
 MAL2 |  -109     -    27   -15   145     -     -   -78     -     - |
 MANA |   -75     -     -   127     -     -     -     -     -     - |
 MAR6 |   -71    -6    80     -     -     -     -    99     -     - |
 MAR7 |   -53     -     -    91     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |   -73    10   139    36  -107   -17     -    -7     -     - |
 MATE |     0    55   -26     6     -     -    14   135     -     - |
 MAUI |   101     -     -     -  -159     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    52     -  -474    90   504     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -   -46    47     -    22     -     -     -     - |
 MCIL |  -227     -   205    23     -    37     -     -     -     - |
 MCM4 |  -129    11   -91   -86   303   114     -  -139     -     - |
 MDO1 |  -123    49    40     -     -    98     -    24     -     - |
 MEDI |    93  -252     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |  -115     -   125     -     -     -     -   -26     -     - |
 MIZU |     4   -12     -     X     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |  -127     -    60   121     -     -     -    21     -     - |
 MONP |   -86     -    94     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |  -113     -     -   192     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |   -15     -    17     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -12     -   -26    61     -     -     -    53     -     - |
 NICO |  -102     -    96    -1    23     -     -   -10     -     - |
 NIST |    18   -13     -   -23     -     -     -    40     -     - |
 NKLG |   -81     -    32     5     5    67     -   -21     -     - |
 NLIB |  -151  -241     1    14   359     - -5803   -31     -     - |
 NNOR |   -62    -9    16     -    45    32     -     -     -     - |
 NOVM |   -41    -3     -    71     -     -     -  -198     -     - |
 NRC1 |   -48    48     -    51     -     - -2543    80     -     - |
 NRIL |   -23     -   -20   -35    86    10     -   -14     -     - |
 NRMD |     -     -     -    15   -14     -     -     -     -     - |
 NTUS |   -63     -     -    37     -    62     -   158     -     - |
 NYA1 |   -47     -    58   -12     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |    45     -     -  -141    59     -     -     -     -     - |
 NYAL |   -24   -46     -    69     -     -  -193     -     -     - |
 OHI2 |  -136     -   162   -22     -     -     -    33     -     - |
 OHI3 |   -75     -   128     -     -   -62     -   -42     -     - |
 ONS1 |  -123     -     -     -   192     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -61    13    30    48     -     -     -   -18     -     - |
 OPMT |   -70    55     -    85     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |   -46     -     1    13    88   -29     -   -70     -     - |
 OWMG |     -     -    98     -     -  -132     -     -     -     - |
 PADO |  -138     -     -     -   215     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -104    95     -     -     -     -     - |
 PARC |  -148     -    66   -43    58   110     -     -     -     - |
 PARK |   -65    92    33     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |  -121    10    74    83     -     -     -   -28     -     - |
 PETS |   -91     -    77     -     -    30     -    27     -     - |
 PIE1 |   -96    39     -    54    78     -  -768   -59     -     - |
 PIMO |  -125     -     -   -56   246     -     -   -70     -     - |
 PNGM |     -     -    60     -     -   -80     -   -41     -     - |
 POL2 |   -25     -     -    43     -     -     -     4     -     - |
 POLV |   -43     -     -    73     -     -     -     -     -     - |
 POTS |    30     -   -87    85     -     -     -   116     -     - |
 POVE |   -99     -    33   117     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -15    22     -    12     -     -  -818    34     -     - |
 PTBB |  -101    63     X   132     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -    43     -     -   -58     -     -     -     - |
 QAQ1 |   -63   -54    56    53     -     -     -     7     -     - |
 QUIN |   -71     -    77     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |    -4     -     -     7     -     -     -     -     -     - |
 RAEG |     -   -45     -     -     -    24     -     -     -     - |
 REDU |   -39     -    43     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |  -109     -    45    64     -    43     -     -     -     - |
 REYK |   -39     -     -   -28    87     -     -     -     -     - |
 RGDG |  -255     -     -     -   399     -     -   -86     -     - |
 RIO2 |    25     -     -   -42     -     -     -  -111     -     - |
 RIOP |    13     -     -   152     -  -149     -     -     -     - |
 SALU |   -12     -   -25    59     -     -     -     -     -     - |
 SANT |    -2     -     -     3     -     -     -   -61     -     - |
 SAVO |   -43     -    68     2     -   -30     -     -     -     - |
 SCH2 |  -113   112    22    88     -     -     -   -24     -     - |
 SCOR |   -97     -    29    42    71     -     -     -     -     - |
 SCRZ |   -35     -     -     -    55     -     -     -     -     - |
 SCUB |    66     -    -7    95  -181     -     -    86     -     - |
 SEYG |  -146     -    51     -   204   -44     -   -97     -     - |
 SFER |    -5    14    30   -44    -3     -     -    24     -     - |
 SGOC |    30     -    18    19   -95     -     -     -     -     - |
 SHAO |   -76     -     -    63     -    57     -     -     -     - |
 SOFI |   -40     -    92   -77     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -35    14     -    51     -     - -6215    21     -     - |
 SSIA |  -102     -    25   -78   100    90     -   -91     -     - |
 STFU |   -75     -     -     -   117     -     -    62     -     - |
 STHL |  -109     -    77    33     -    27     -    36     -     - |
 STJO |   -28    -4     -   180   -62   -53     -    48     -     - |
 STK2 |  -163     -     -     -   254     -     -     -     -     - |
 STR1 |     -  -106     -     -    61     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -75     -     -   104    23     -     -     -     -     - |
 SUTM |   -57   -65     -    56    75     -     -     1     -     - |
 SUWN |   -56   107     -    28     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -   -92    37     -     X     -     -    39     -     - |
 SYOG |  -273     -   162  -117   301     -     -   -61     -     - |
 TASH |   -57     -     -    35    59     -     -  -110     -     - |
 THTI |    44    50   -19   -78     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |   -70     -    21    53     -    28     -   -11     -     - |
 TIDB |   -31    41     -    28     -     -    40    10     -     - |
 TIXI |     X     -     4     -    -5     -     -    -8     -     - |
 TLSE |  -129    -2    81    13    77     -     -     -     -     - |
 TONG |  -112     -     -     -   174     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -50     -   122  -125    17     -     -   -59     -     - |
 TRO1 |  -202     -    51    16   228     X     -     -     -     - |
 TSK2 |  -116     -     -     -   181     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -76   109     -    61     -     -     -  -364     -     - |
 TWTF |  -172  -103     -    -3   331     -     -  -136     -     - |
 UCAL |   -70     -     -     -   109     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -91     -     -   155     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |   103     -  -187    87    29     -     -     -     -     - |
 UNB3 |   -78     -     -     -   121     -     -    46     -     - |
 UNSA |  -199     -   112   113     -    43     -    51     -     - |
 URUM |    -7     -     -    69     -   -47     -  -109     -     - |
 USN7 |   -84    88     -    89     -     -     -    27     -     - |
 USUD |   -83    97     -    80     -     -     -     -     -     - |
 VILL |  -101    69   148    75  -164     -     -    40     -     - |
 VIS0 |   -32     -     -    55     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |    11     -     -    57   -69     -     -     -     -     - |
 WARK |  -114    46     -     -   152     -     -     5     -     - |
 WES2 |   -81   151     -    43     -     -     -   -31     -     - |
 WHIT |   -44     8    23    32     -     2     -     -     -     - |
 WILL |   -35    53     -    27     -     -     -     -     -     - |
 WIND |    39     -   -74    72     -   -19     -    14     -     - |
 WSRT |   -16   -17     -    37     -     -     -    28     -     - |
 WTZ3 |   -45     -     -    77     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |   -39     -    82   -62     -     -  -133     3     -     - |
 WTZS |   -32     -     -    54     -     -     -     -     -     - |
 WUH2 |    20     -     -   -33     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -205     -    71   -88   338   -37     -  -118     -     - |
 YAKT |   -72    30     5     -     -    81     -     -     -     - |
 YEL2 |  -115     -   125     -     -     - -3929     -     -     - |
 YELL |   -10    83     -    65   -89     - -2165    71     -     - |
 YKRO |   -61     -    68    33     -   -30     -   -62     -     - |
 YSSK |  -117     -    16   116     -    50     -   -14     -     - |
 ZAMB |    89     -   -76   -32     -     -     -   -45     -     - |
 ZECK |   -33     X    10    41     -     - -1861   -38     -     - |
 ZIM2 |  -102     -   111     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -53     -     -    90     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     4    14     8     8     6     8    22    11   516     - | 2880    268
    2 |     6    15     5    14     7     7    34    13   354     - | 2880    320
    3 |     4    11     5    10     6     8    18     8   583     - | 2880    177
    4 |     8    16     5     6     9     8    25    17   517     - | 2880    173
    5 |     5    14     7     8    20     7    22     7   564     - | 2880    432
    6 |     4    16     5     9     6     7    31    14   445     - | 2880    229
    7 |     8    10     5     5    21     8    23    11  2336     - | 2880    287
    8 |     5    16     7    10     6     7    27    16  1198     - | 2880    897
    9 |     6    13     6    12     8     8    22    11   466     - | 2880    166
   10 |     4    14     5    12     7     5    17     6   790     - | 2880    375
   12 |     4    12     6     8     7     7    20    14   464     - | 2880    283
   13 |     4    14     6     6     7     8    17    13   570     - | 2880    385
   14 |     5    18     6     9     6     7    20    14   411     - | 2880    328
   15 |     4    12     7     7     7     8    22    11   448     - | 2880    348
   16 |     7    13     8    18     7     8    22    18   301     - | 2880    256
   17 |     4    16     6     6     7     7    25     8   542     - | 2880    453
   18 |     3    13     8    11     8     7    28    22   422     - | 2880    224
   19 |     6    13     5    10     6     7    32    13   512     - | 2880    230
   20 |     5    13     6    10     7     7    22     9   412     - | 2880    238
   21 |     5    14     7    10     6     8    26    14   470     - | 2880    410
   22 |     4    12     5     8     6     7    23     6   506     - | 2880    307
   23 |     5    12     6    10     7     6    15     9   317     - | 2880    184
   24 |     7    14    10    17    11     9    54    21  1908     - | 2880   1970
   25 |     5    12     6     6     6     7    29    11   412     - | 2880    180
   26 |     5    13     6     7     6     7    21    12   482     - | 2880    296
   27 |     8    14     8    17     6     8    35     9   344     - | 2880    185
   28 |     4    20     5     9     6     7    22    11   374     - | 2880    234
   29 |     5    13     6     9     6     6    13    14   966     - | 2880    312
   30 |     6    12     5    13     7     8    23    20   348     - | 2880    166
   31 |     6    13     5     8     5     7    28    12   532     - | 2880    272
   32 |     6    10     6     6     5     7    18    12   309     - | 2880     95
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    17     -     -    23    23    18     -    16     -     - |  288   3832
 ABPO |    12     -    10    12     -     -     -     8     -     - |  288   2251
 ALBH |     8    20     -    12     -     7     -     9     -     - |  288   1589
 ALGO |     5    15     -     9     -     -     -     9     -     - |  288     68
 ALIC |     5     -     7    10     7     -     -     5     -     - |  288   2493
 ANTC |     6     -     -     -     -     9     -     -     -     - |  288   5018
 AREG |     7     -     -     -    11     -     -    13     -     - |  288   6439
 AREQ |     7    13     7    10     -     -     -     5     -     - |  288   6410
 ARTU |     4     -     -     -     7     6     -     8     -     - |  288    >>>
 ASCG |    10     -    12     -     -    15     -     8     -     - |  288   8637
 ASPA |    14     -    16    18     -    14     -    15     -     - |  288   6729
 AUCK |    14     -    12    19     -     -     -     -     -     - |  288   2784
 BADG |     8    23     -     -     -     -     -     8     -     - |  288     22
 BAKE |     5     -     6     8    10     -     -     8     -     - |  288   2847
 BAKO |    13     -     -    23     -     -     -     -     -     - |  268   6639
 BARH |     6     -     5     7     -     -     -     -     -     - |  288   3117
 BHR4 |     -     -     6     -     -     8    19     -     -     - |  278    433
 BJFS |     7     -     9    11    14     -     -     9     -     - |  288   3344
 BOGT |     7     -    10    17    16     -     -     6     -     - |  288   8379
 BOR1 |    10    22     -    10     -     -     -     9     -     - |  288   3727
 BRAZ |     9     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  288   8053
 BREW |     4    11     -     -     -     -    12     -     -     - |  288     35
 BRST |     6     -     7     -     9     8     -     -     -     - |  288    901
 BRUX |     5     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  185     60
 CAS1 |     9     -    10     -    10    25     -    12     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     8     -     9    10    12     -     -    10     -     - |  288   2818
 CEBR |     -    17     7     -     -     -     -     6     -     - |  288     15
 CEDU |     9    14     8    11     -     8     -     5     -     - |  288   1296
 CHAN |     -    10     -     6     -     -    19     7     -     - |  288     67
 CHOF |     6     -     -     -     9     -     -     9     -     - |  288    >>>
 CHPG |     9     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   9008
 CHPI |     6     -     -    13     -     9     -     5     -     - |  288   2608
 CHTI |    10     -     -    17    17     -     -    16     -     - |  288   2537
 CHUR |    15    23     X    13     -    26     -    19     -     - |  288   2364
 CKIS |     9     -    12     -    15    13     -     -     -     - |  288   6469
 CNMR |     9     -     -    17     -    14     -     -     -     - |  288   9141
 CORD |     6     -     -    10     -     -     -     8     -     - |  288   6183
 CPVG |     6     -     8     -     7     8     -     9     -     - |  287  15738
 CRO1 |    11    21    11    15    13     -    23    12     -     - |  288     20
 CUSV |     -     -    11    15     -    14     -     5     -     - |  288   9774
 CZTG |     -     -     9     -     -    12     -     7     -     - |  288   3794
 DAEJ |     7    11     -    10     7     -     -     -     -     - |  288   2447
 DARW |     9     -    10    13    15    13     -     9     -     - |  288   2347
 DAV1 |     4     -     6    10    10     X     -     7     -     - |  288   1672
 DGAR |    13     -    13    17    21    13     -    10     -     - |  288   1765
 DJIG |     -     -     8     -    13     9     -     7     -     - |  288   4727
 DLF1 |     3     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  288    801
 DRAO |     4    15     6     9     -     -     -     6     -     - |  288   1495
 DUBO |     4     -     6    10    10     -     -     6     -     - |  288  12922
 FAA1 |    14     -    13    22    17    13     -    12     -     - |  288  15371
 FAIR |     8    28     X    14    12     -     -     8     -     - |  288   2462
 FALK |     -     -     7    11     -     -     -    13     -     - |  288   2328
 FLIN |     5     -     7     9    12     -     -     7     -     - |  288   1545
 GAMB |     -     -    10     -     -    14     -     8     -     - |  288   6907
 GLPS |     7     -     9    12    13     8     -     5     -     - |  288   8178
 GLSV |     6     -     6     6    10     -     -     8     -     - |  288   4944
 GMSD |     7     -     9     -    13     -     -     -     -     - |  288   2989
 GODE |     5    13     -    10     8     -     -     5     -     - |  288     46
 GODZ |     6    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  53623
 GOL2 |     5    14     -     -     -     -     -     8     -     - |  288    146
 GOLD |     8     -     6    12     -     -    16     -     -     - |  288    100
 GOP6 |     4     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   1939
 GOPE |     4     -     -     6     -     -     -    10     -     - |  288     35
 GRAC |     5     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   3996
 GRAS |     5     -     5     9     -     -    15     -     -     - |  288    756
 GRAZ |     7    29     7     7     -     -     -     9     -     - |  288   2807
 GUAM |    12     -     -    21     -     -     -    22     -     - |  275   8585
 GUUG |     -     -    10    15     -     -     -     -     -     - |  288   7887
 HARB |     6    13     8     9    11     -     -     6     -     - |  288   2815
 HERS |     4     X     X     7     -     -     -     8     -     - |  288     38
 HERT |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3929
 HLFX |     5    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   9092
 HNLC |    10     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  162   2442
 HOB2 |    11    19     8    12     X     8     -     5     -     - |  288   1179
 HOFN |     5     -     4     8     9     -     -     7     -     - |  288   2404
 HOLB |     5     -     -    10    10     -     -     8     -     - |  288   1798
 HRAG |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   2116
 HYDE |    19     -    19    28     -    28     -     -     -     - |  288   4042
 IENG |    11    33     -     8     -     -     -    10     -     - |  288     15
 IISC |    10     -     -    17     -     -     -    14     -     - |  280   3359
 INVK |     6     -     -    10     9     -     -     -     -     - |  288   3158
 IQAL |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  287   2235
 IRKJ |    12     -    13     X     -     -     -     -     -     - |  287 157414
 ISBA |    13     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  286   5620
 JFNG |     7     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2138
 JOG2 |    14     -     -    19    17     -     -     -     -     - |  288   8784
 JOZ2 |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   3845
 JOZE |     6    16     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   2453
 JPLM |     -    16     -    10     -     -     -     -     -     - |  288  10528
 KARR |    16     -    16    16    18     -     -    13     -     - |  288   3983
 KERG |    10    18    13    18     -    16     -     -     -     - |  288   4298
 KIR8 |     3     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   1179
 KIRI |     7     -     -     -     -    10     -    15     -     - |  288   6117
 KIRU |     5    10     6     8     9     -     -    10     -     - |  288   1562
 KIT3 |    10     -    10    15    16     9     -     -     -     - |  288   5547
 KOKB |    12     -     -    22     -    12     -    12     -     - |  288     78
 KOKV |    17     -    14    23     -     -     -    13     -     - |  288     99
 KOUC |     -     -     7    11     -     -     -     -     -     - |  286   4500
 KOUG |     9     -     -     -    15     -     -    15     -     - |  288   1117
 KOUR |    13     -    13    19     -     -    33     7     -     - |  288     53
 KRGG |    10     -     -    18    15     -     -     7     -     - |  288   3967
 LAE1 |    14     -     -    24     -     -     -     -     -     - |  286  16325
 LAUT |    10     -    11     -     -    12     -    10     -     - |  288   2522
 LHAZ |    15     -    11    10    14     -     -     8     -     - |  288   8047
 MAC1 |     8     -     7    14    10     -     -     5     -     - |  288   1613
 MAG0 |     6     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  246   8019
 MAJU |    13     -    11     -    18     -     -     -     -     - |  288   4133
 MAL2 |     9     -     9    11    16     -     -     7     -     - |  288  12309
 MANA |    10     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  284   7983
 MAR6 |     5    16     4     -     -     -     -    11     -     - |  288   1668
 MAR7 |     4     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288    926
 MAS1 |     8    15     8    14     8     7     -     7     -     - |  288   4124
 MATE |     5    14     6     7     -     -    15    12     -     - |  288     50
 MAUI |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     7     -     9     8     8     -     -     -     -     - |  288   1903
 MBAR |     -     -    12    12     -    15     -     -     -     - |  288   6775
 MCIL |    13     -    12    19     -    10     -     -     -     - |  288   6561
 MCM4 |     7    24     7     8    13    24     -     7     -     - |  288   3998
 MDO1 |     5    12     6     -     -     8     -     4     -     - |  288   1821
 MEDI |     7    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     16
 MGUE |     9     -    10     -     -     -     -     9     -     - |  288     39
 MIZU |     9    24     -     X     -     -     -     -     -     - |  252   2161
 MKEA |     9     -    10    11     -     -     -     7     -     - |  288    133
 MONP |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  205   1449
 MORP |     6     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  208   3675
 MQZG |     8     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2807
 NANO |     5     -     5    10     -     -     -    10     -     - |  288   1811
 NICO |     8     -     8    11    13     -     -     9     -     - |  288   6085
 NIST |    11    22     -     8     -     -     -     6     -     - |  288     39
 NKLG |     9     -    12    14    16    14     -     5     -     - |  288   5565
 NLIB |     9    19     8    18    13     -    27     8     -     - |  288     33
 NNOR |     6    20    10     -     9     8     -     -     -     - |  288    208
 NOVM |     6    12     -     8     -     -     -    16     -     - |  288     27
 NRC1 |     6    14     -    10     -     -    21     8     -     - |  288     17
 NRIL |     6     -     6     7    10    11     -     8     -     - |  288   8057
 NRMD |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     - |  261   3971
 NTUS |    12     -     -    16     -    16     -    16     -     - |  287   7712
 NYA1 |     4     -     5    10     -     -     -     -     -     - |  288   4676
 NYA2 |     4     -     -     6     8     -     -     -     -     - |  288   1898
 NYAL |     5    16     -     8     -     -    14     -     -     - |  288    422
 OHI2 |    10     -    10    10     -     -     -     6     -     - |  288     53
 OHI3 |    11     -    12     -     -    13     -     9     -     - |  288     53
 ONS1 |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288    922
 ONSA |     6    15     5     8     -     -     -    11     -     - |  288     28
 OPMT |     9    19     -     8     -     -     -     -     -     - |  288     28
 OUS2 |     8     -     7    11     8     7     -     5     -     - |  288   4565
 OWMG |     -     -    10     -     -    13     -     -     -     - |  288   2501
 PADO |     4     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   3134
 PALM |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     - |  288   2749
 PARC |     9     -     9    11    15    11     -     -     -     - |  288   2246
 PARK |     9    12    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PERT |     8    14     8    12     -     -     -     6     -     - |  288   3359
 PETS |     5     -     7     -     -     7     -     9     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     6     8     -    13    11     -    16     9     -     - |  288     16
 PIMO |    11     -     -    16    16     -     -    11     -     - |  288  11774
 PNGM |     -     -    12     -     -    16     -     7     -     - |  278   7220
 POL2 |     5     -     -     9     -     -     -     8     -     - |  288   7048
 POLV |     4     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  287   4755
 POTS |     6     -     5     9     -     -     -    11     -     - |  288   5062
 POVE |    10     -    11    14     -     -     -     -     -     - |  288   7034
 PRDS |     5    22     -     9     -     -    16     4     -     - |  288     86
 PTBB |     6    10     X     8     -     -     -     -     -     - |  288     19
 PTGG |     -     -     8     -     -    10     -     -     -     - |  288   5073
 QAQ1 |     4    13     4     6     -     -     -     4     -     - |  288   1918
 QUIN |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4004
 RABT |     7     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   4621
 RAEG |     -    28     -     -     -    15     -     -     -     - |  264   6183
 REDU |     3     -     3     -     -     -     -     -     -     - |  288   1141
 REUN |    10     -    10    14     -    12     -     -     -     - |  288   3065
 REYK |     5     -     -    10    10     -     -     -     -     - |  288   2384
 RGDG |     4     -     -     -     6     -     -     8     -     - |  288   2807
 RIO2 |     5     -     -     8     -     -     -     7     -     - |  288   9283
 RIOP |     7     -     -    13     -     8     -     -     -     - |  288   7479
 SALU |    17     -    18    17     -     -     -     -     -     - |  288   6271
 SANT |     6     -     -    10     -     -     -     8     -     - |  288   3104
 SAVO |    10     -    10    13     -    11     -     -     -     - |  288   6840
 SCH2 |     4    13     4     6     -     -     -     5     -     - |  288   3353
 SCOR |     5     -     5     6     9     -     -     -     -     - |  288   2074
 SCRZ |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288  10477
 SCUB |    11     -     8    17    15     -     -    11     -     - |  288   6779
 SEYG |    11     -    14     -    23    14     -     9     -     - |  288   3574
 SFER |     7    16     6    13    11     -     -    20     -     - |  288     45
 SGOC |    18     -    17    23    21     -     -     -     -     - |  287   9868
 SHAO |     6     -     -    13     -    10     -     -     -     - |  288   8030
 SOFI |     7     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  288   5694
 SPT0 |     6    13     -     7     -     -    14    13     -     - |  288     18
 SSIA |    12     -    12    20    18    18     -    12     -     - |  288   6231
 STFU |     7     -     -     -    11     -     -    11     -     - |  288   2874
 STHL |     8     -     9    15     -     9     -     3     -     - |  288   7059
 STJO |     6    13     -    10    10     7     -    10     -     - |  288   5128
 STK2 |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   5016
 STR1 |     -    16     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1382
 SUTH |    10     -     -    11    15     -     -     -     -     - |  288   2420
 SUTM |    11    27     -    14    17     -     -     8     -     - |  288   4569
 SUWN |     6    10     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   2585
 SVTL |     -    17     7     -     X     -     -     9     -     - |  274     57
 SYOG |     5     -     6     7     9     -     -     6     -     - |  288   2382
 TASH |    10     -     -    16    15     -     -    10     -     - |  286   1756
 THTI |    13    19    10    21     -     -     -     -     -     - |  288   9638
 THU2 |     7     -     6     5     -    10     -     5     -     - |  288   2246
 TIDB |    10    16     -    21     -     -    41    13     -     - |  288     32
 TIXI |     X     -     7     -    11     -     -    11     -     - |  266    >>>
 TLSE |    10    12     8    14    21     -     -     -     -     - |  288   5462
 TONG |    11     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   2604
 TOW2 |    15     -    15    17    17     -     -     8     -     - |  288   2111
 TRO1 |     5     -     7     8    10     X     -     -     -     - |  288   6773
 TSK2 |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   5339
 TSKB |     6    11     -    12     -     -     -     8     -     - |  288   5188
 TWTF |     8    26     -     8    11     -     -     7     -     - |  288     33
 UCAL |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1703
 UFPR |     5     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   8557
 ULAB |     5     -     7     9     9     -     -     -     -     - |  288   8060
 UNB3 |     5     -     -     -     8     -     -     6     -     - |  288    885
 UNSA |    10     -    10    11     -    13     -     7     -     - |  288   7576
 URUM |     9     -     -    15     -    10     -    10     -     - |  288   8109
 USN7 |     5    14     -    10     -     -     -     4     -     - |  288     27
 USUD |     7    15     -    12     -     -     -     -     -     - |  288     40
 VILL |     7    23     6    12    11     -     -    10     -     - |  288   2528
 VIS0 |     3     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   1839
 VOIM |     9     -     -    14    13     -     -     -     -     - |  288   6450
 WARK |    10    15     -     -    15     -     -    14     -     - |  288   2923
 WES2 |     6    16     -     9     -     -     -    11     -     - |  288    876
 WHIT |     5    16     7    11     -    10     -     -     -     - |  288  23384
 WILL |     4    12     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   5117
 WIND |     5     -     8     9     -     9     -     4     -     - |  288   4279
 WSRT |     8    16     -     7     -     -     -    17     -     - |  288   2290
 WTZ3 |    12     -     -    20     -     -     -     -     -     - |   99    832
 WTZR |     5     -     5     8     -     -    18     9     -     - |  288     28
 WTZS |     4     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288    498
 WUH2 |    13     -     -    22     -     -     -     -     -     - |  285   9023
 XMIS |    16     -    17    20    18    13     -     6     -     - |  288   7451
 YAKT |     5    14     6     -     -     7     -     -     -     - |  288    >>>
 YEL2 |     3     -     4     -     -     -    15     -     -     - |  288     21
 YELL |     6    23     -     9     7     -    15     6     -     - |  288     23
 YKRO |    13     -    13    18     -    14     -     7     -     - |  288   6142
 YSSK |     5     -     6    10     -     7     -     7     -     - |  288    >>>
 ZAMB |     5     -     7    10     -     -     -     5     -     - |  288   5380
 ZECK |     9     X     8    10     -     -    37     9     -     - |  288     67
 ZIM2 |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   4071
 ZIMM |     5     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   4006
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    15     7    11    10     8    25    10   742     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TIXG  | 2154-2  0:10:00 |  -528706571
cod |   TIXG  | 2154-2  0:15:00 |  -528774314
cod |   TIXG  | 2154-2  0:20:00 |   471148647
cod |   TIXG  | 2154-2  0:25:00 |  -528945904
cod |   TIXG  | 2154-2  0:30:00 |   471001876
cod |   TIXG  | 2154-2  0:35:00 |   471033400
cod |   ANKR  | 2154-2 16:15:00 |       -5181
esa |   CHUR  | 2154-2  3:10:00 |        2371
esa |   HERS  | 2154-2  6:45:00 |       -1580
esa |   FAIR  | 2154-2  9:30:00 |        1262
esa |   MAW1  | 2154-2 18:05:00 |        2515
esa |   CPVG  | 2154-2 18:55:00 |         678
esa |   CPVG  | 2154-2 19:05:00 |        -671
gfz |   IRKJ  | 2154-2  9:10:00 |         700
grg |   SVTL  | 2154-2 16:05:00 |         707



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 BREW |   288   288     0   288     3.81     4.15     4.11     4.11   | 1.89e-14  5.33e-15  1.95e-15 |
 NIST |   288   288     1   288     2.49     4.15     4.11     4.11   | 3.75e-14  7.61e-15  3.48e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.63     4.15     4.13     4.13   | 2.49e-14  7.88e-15  1.29e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.10     4.15     4.14     4.14   | 1.55e-14  3.81e-15  1.32e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.89     4.15     2.30     2.30   | 5.03e-14  7.29e-15  3.77e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.23     4.15     4.11     4.11   | 2.47e-14  5.01e-15  7.53e-16 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.10     4.15     3.49     3.49   | 1.59e-14  4.90e-15  1.16e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.11     4.15     3.69     3.69   | 3.27e-14  6.79e-15  3.04e-15 |
 ZECK |   288   283     3   288     2.80     4.15     0.77     0.77   | 5.54e-14  1.48e-14  4.06e-15 |
 GOLD |   288   285     1   288     3.49     4.15     1.69     1.69   | 5.25e-14  6.60e-15  2.63e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.59     4.15     2.75     2.75   | 2.52e-14  4.48e-15  1.22e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.65     4.15     3.03     3.03   | 2.02e-14  5.84e-15  2.31e-15 |
 CEBR |   288   285     1   288     3.63     4.15     2.37     2.37   | 3.17e-14  6.81e-15  1.58e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     2.41     4.15     4.11     4.11   | 4.29e-14  5.27e-15  9.59e-16 |
 MGUE |   288   277     6   288     2.80     4.14     2.14     2.14   | 5.84e-14  1.34e-14  3.57e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     2.58     4.12     1.74     1.74   | 2.93e-14  7.79e-15  3.40e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     2.33     4.05     0.77     0.77   | 3.63e-14  7.85e-15  3.41e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.32     4.00     2.10     2.10   | 2.75e-14  8.19e-15  4.06e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.10     3.30     0.98     0.98   | 3.82e-14  1.04e-14  5.46e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.90     2.69     0.49     0.49   | 4.59e-14  2.22e-14  4.75e-15 |
 KOKV |   288   282     2   288     1.88     2.64     1.73     1.73   | 5.01e-14  1.72e-14  3.57e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     1.76     2.32     4.08     4.08   | 2.47e-14  5.10e-15  9.74e-16 |
 KOUR |   288   283     2   288     1.63     1.98     1.06     1.06   | 5.42e-14  2.34e-14  5.43e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.41     1.49     0.37     0.37   | 3.38e-14  6.61e-15  1.90e-15 |
 IRKJ |   287   281     2   287     1.39     1.45     0.45     0.45   | 1.19e-10  3.64e-11  1.84e-11 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.39     1.44     1.10     1.10   | 6.20e-14  8.11e-15  3.32e-15 |
 OHI3 |   288   285     1   288     1.34     1.34     0.57     0.57   | 6.84e-14  8.39e-15  3.72e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.30     1.26     0.34     0.34   | 7.43e-14  1.02e-14  6.11e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.28     1.23     1.73     1.73   | 4.32e-14  7.52e-15  1.34e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     1.16     1.00     0.74     0.74   | 2.18e-14  5.64e-15  1.50e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     0.98     0.73     0.88     0.88   | 3.87e-14  6.55e-15  1.49e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.93     0.64     0.13     0.13   | 4.01e-14  5.14e-15  1.68e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     0.75     0.42     0.61     0.61   | 6.69e-14  8.58e-15  3.79e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.64     0.31     0.30     0.30   | 3.70e-14  1.00e-14  2.81e-15 |
 G32  |   288   287     1   288     1.36     0.20     2.60     2.60   | 5.40e-14  1.94e-14  1.12e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     4.09     0.16     4.11     4.11   | 7.66e-14  2.61e-14  2.18e-14 |
 CRO1 |   288   288     0   288     0.46     0.16     0.27     0.27   | 4.31e-14  9.95e-15  2.68e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     4.09     0.15     4.11     4.11   | 5.55e-14  1.61e-14  2.63e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.65     0.09     4.11     4.11   | 5.93e-14  1.72e-14  1.10e-14 |
 BRUX |   185   179     3     7     0.08     0.09     0.04     0.04   | 1.21e-13  1.18e-14         - |
 G09  |   288   288     0   288     1.49     0.08     0.29     0.29   | 6.71e-14  1.70e-14  2.56e-14 |
 G01  |   288   285     1   288     4.09     0.08     4.11     4.11   | 8.31e-14  2.92e-14  2.38e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.34     0.04     1.66     1.66   | 7.97e-14  2.07e-14  2.86e-14 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.19     0.03     0.11     0.11   | 3.14e-14  7.41e-15  1.48e-14 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.02     0.02   | 8.16e-14  1.13e-14  5.95e-15 |
 BHR4 |   278   278     0   278     0.17     0.02     0.11     0.11   | 4.87e-13  1.17e-13  1.98e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.53     0.02     2.22     2.22   | 5.46e-14  1.93e-14  2.28e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.74     0.02     2.79     2.79   | 8.79e-14  3.12e-14  1.50e-14 |
 WTZS |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.02     0.02   | 3.74e-13  1.18e-13  2.88e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.29     0.02     1.74     1.74   | 6.00e-14  3.34e-14  1.39e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.95     0.95   | 6.30e-13  6.55e-14  2.46e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.25     0.25   | 5.45e-13  7.99e-14  2.29e-14 |
 G10  |   288   288     1   288     0.32     0.01     0.73     0.73   | 1.99e-13  7.35e-14  1.67e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.53     0.53   | 6.88e-13  6.59e-14  3.18e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.23     0.01     0.51     0.51   | 6.19e-13  6.80e-14  4.70e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.76     0.76   | 6.90e-13  6.63e-14  4.94e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.31     0.31   | 6.75e-13  7.68e-14  2.05e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.27     0.27   | 7.66e-13  8.09e-14  3.24e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.09     0.09   | 6.98e-13  7.16e-14  3.03e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.46     0.01     0.17     0.17   | 6.77e-14  2.35e-14  1.16e-14 |
 G13  |   288   279     4   288     0.18     0.00     0.04     0.04   | 8.56e-13  1.51e-13  3.86e-14 |
 ABPO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ALGO |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.06e-14  5.30e-15  2.45e-15 |
 ALIC |   288   279     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.67e-12  4.32e-13  1.10e-13 |
 AREQ |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.71e-13  6.37e-13  4.76e-13 |
 AUCK |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-12  6.82e-13  3.23e-13 |
 BJFS |   288   260     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.66e-12  9.49e-13  2.61e-13 |
 CEDU |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-12  3.52e-13  9.65e-14 |
 CHUR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.04e-29  5.86e-30  9.77e-31 |
 DAEJ |   288   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.29e-12  9.14e-13  2.13e-13 |
 DARW |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-12  4.73e-13  1.28e-13 |
 DAV1 |   101    90     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-12  4.87e-13         - |
 DGAR |   288   281     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  6.20e-13  1.52e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.73e-13  1.90e-13 |
 FLIN |   288   272     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-12  4.98e-13  1.45e-13 |
 G04  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.91e-14  1.95e-14  2.32e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.21e-13  8.49e-14  5.83e-14 |
 G06  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.94e-14  2.60e-14  3.28e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  2.77e-13  1.02e-13 |
 G12  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.15e-13  7.09e-14  2.49e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.76e-13  1.04e-13  3.74e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.51e-13  9.44e-14  2.42e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.39e-13  1.23e-13  3.19e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.13e-14  4.81e-14  3.28e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.65e-13  8.19e-14  2.60e-14 |
 GMSD |   288   272     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  8.11e-13  2.81e-13 |
 GODE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.08e-14  5.73e-15  2.81e-15 |
 GODZ |   101   101     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.58e-13  6.17e-13         - |
 GRAS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  4.03e-13  4.02e-14 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.47e-13  7.31e-13  2.28e-13 |
 HOB2 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.42e-13  2.92e-13  7.33e-14 |
 JOZ2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KARR |   288   287     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  7.08e-13  3.09e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-13  2.36e-13  9.19e-14 |
 KOUC |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MAC1 |   288   240    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-12  6.76e-13  1.35e-13 |
 MAR6 |   288   249     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.32e-12  5.93e-13  1.62e-13 |
 MAW1 |   288   264     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.26e-12  5.72e-13  2.40e-13 |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MIZU |   252     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 NANO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.62e-12  3.38e-13  2.25e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  1.06e-13  1.69e-14 |
 NYAL |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.78e-13  2.34e-13  2.93e-14 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 QUIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 REYK |   288   271     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-12  7.23e-13  1.38e-13 |
 SANT |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  2.84e-13  8.83e-14 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SUWN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  7.50e-13  3.15e-13 |
 TIDB |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-13  1.43e-14  2.28e-15 |
 TLSE |   287   237    24     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.06e-12  9.88e-13  4.51e-13 |
 TOW2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  3.38e-13  1.01e-13 |
 TRO1 |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.03e-13  3.95e-13  1.08e-13 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-26  1.50e-27  2.50e-28 |
 USUD |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.90e-14  9.46e-15  3.31e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  3.70e-13  2.01e-13 |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-14  3.53e-15  9.95e-16 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  1.78e-13  1.90e-13 |
 IISC |   280     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 THU2 |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.59e-12  2.84e-13  2.33e-13 |
 BRST |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-12  3.44e-13  8.27e-14 |
 PADO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 WES2 |   288   281     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.48e-12  9.35e-13  1.86e-13 |
 BAKE |   288   271     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-12  1.09e-12  2.75e-13 |
 MONP |   205   205     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.19e-13  2.12e-13         - |
 MBAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PARC |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-12  3.59e-13  2.87e-13 |
 IQAL |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SVTL |   274   274     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-13  5.42e-14  2.29e-14 |
 CHTI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  6.58e-13  2.91e-13 |
 TASH |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-12  8.50e-13  1.51e-13 |
 ABMF |   286   218    25     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.01e-11  1.33e-12  1.56e-13 |
 STK2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MQZG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  6.64e-13  2.72e-13 |
 CCJ2 |   288   251    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.18e-12  1.30e-12  2.97e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HNLC |   162     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28         - |
 UNB3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  4.33e-13  6.79e-14 |
 KRGG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  6.17e-13  5.00e-13 |
 KIRI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TONG |   288   233    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.79e-12  5.43e-13  2.14e-13 |
 SEYG |   288   155    67     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-11  3.49e-12  6.93e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-13  3.45e-13  6.46e-14 |
 JFNG |   288   238    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-12  1.05e-12  1.36e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.10e-13  2.70e-13  9.50e-14 |
 NYA2 |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.52e-12  1.04e-12  1.68e-13 |
 HRAG |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.89e-13  3.15e-13  1.98e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  4.09e-13  6.17e-14 |
 UCAL |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-12  4.75e-13  1.87e-13 |
 WARK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 LAUT |   288   262     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.72e-12  5.21e-13  2.75e-13 |
 CZTG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 OWMG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  6.18e-13  2.38e-13 |
 DLF1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  3.64e-13  5.72e-14 |
 GOP6 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.92e-13  2.00e-13  2.67e-13 |
 MAR7 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  4.35e-13  8.25e-14 |
 KIR8 |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  5.57e-13  1.11e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.48e-21  1.25e-19  2.63e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     ABPO      ABPO      CRO1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
