
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2156   Day: 6   MJD: 59342                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     26      -2      43    812    812      0   1375   1375      0    0.00
 cod |   288     0  30126      2    -672      20     10     12      9    103    165     60   17.83
 emr |   288     0  22830    621   -1647    1195     18     19     16     80     92     72    9.02
 esa |   288     0  30953    806    -945      77     11     13     10     77     93     69   15.91
 gfz |   288     0  36656    211     242    -267     11     12     11     59     79     50   16.50
 iga |    96     0   2976      0      84    -285     40     40      0    117    117      0    0.00
 igu |    96     0   2784     60     -36     575    858    858      0   1659   1659      0    0.00
 jpl |   288     0  24885     82    1108    1064     13     10     14     85     94     80   14.37
 ngs |    96     0   2976     23      29     -48    698    698      0   1254   1254      0    0.00
 usn |   288     0  24270     47   -1693     719    218    267    189    412    334    446    0.00
 whu |   288     0   8928      0    -321     453      8      8      0     58     58      0   26.37

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  1061   155   -65    12   -88   -61  -869  -100   898   190    21 |
    2 |   379  -159   111    44    28   177   868   -43   399    33    49 |
    3 |   830   -22     2   -45   -25  -219   510   196  1086   266   -50 |
    4 | -2628   180  -142    33   -87   -86     -    60 -2654   -69   -72 |
    5 |   219   -74   107   -98   102    37   736   -80    70   232    53 |
    6 |   905   126   -11   -49   -19  -141  1644   -18   639    83   -30 |
    7 |  2486  -103    60    21    17    99   344    68  2169   158    -9 |
    8 | -1963    87    34    71   -14   -53 -3317   -30 -1342   376   -89 |
    9 |  -119   106    48   -82   -19  -110   533    92  -232    29   -77 |
   10 |   158   178  -186   -51   -66  -140   979   141   379   312   -61 |
   12 |   212     1    26    46   -26   108   791   -67   208    89    15 |
   13 |  -207   104   -67   -19   -79  -101   661   -74   387     4    54 |
   14 | -1918   171  -100   -72  -108  -133 -3016   -28 -1973   -92    45 |
   15 |   272  -174   125  -111    85    25  -389    -3    99   296    91 |
   16 |  -452   -77    61   -13    42   112  1137   -13  -208   239    20 |
   17 |  1075   121    31  -129    43    36  -127   -74   506   133    -2 |
   18 | -2149   287   -31   -97   -68  -140  -883   -52 -2120     -   -53 |
   19 |  -220  -167   136     8   107   101  -279  -119  -352   157    60 |
   20 |   495  -109   182  -132   140    24   538     5   554   303     0 |
   21 |  -151  -257    70   112    38   157  1024    25   -34   249    45 |
   22 |   367  -305    52    90    75   121  2265   -86   649   272   134 |
   23 | -1601   208    20   -65   -24   -26  -281     0 -1673   142   -93 |
   24 |  -257    49    75  -127   -62   -12 -5351    78  -227   120    14 |
   25 |  -126   160     X  -151   -83   -13  -433    49   -24   116     8 |
   26 |  1479   227    18  -120   -97   -76     -    10  1380     -   -32 |
   27 |   864   228    10   -29   -64   -19   860   -73   838   331   -60 |
   28 |  -383  -162    85   152    28   177  -995   -16  -651   147   -20 |
   29 |  -192   -44    84   -55    17   150   771    41  -233   207     1 |
   30 |    40   104    63  -111   -65   145   856  -122    85   165    83 |
   31 |    27   230   -80  -102  -125   -27   -82    -3    68   -19    13 |
   32 |  1382   190   -51   -42  -177  -111 -1110   152  1139   -30   -58 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -    12     -   -41     -     -     -    31     -     -     - |
 ABPO |     -     -     -     -     0     -     -     0     -     -     - |
 ALBH |     -    60  -118     -     -     -     -     -     -  -157     - |
 ALGO |     -    52  -102     -     -     -     -     -     -    60     - |
 ALIC |     -   -50     -    63    -4     -     -     -     -     -     - |
 AREG |     -    18   -35     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     -   -52    10    53     -     -   -40     -   321     - |
 ARTU |     -     -     -    17   -16     -     -     -     -   -15     - |
 ASCG |     -     -     -    40     -     -     -   -44     -     -     - |
 ASPA |     -     -     -   -64    62     -     -     -     -  -402     - |
 BAKE |     -     -     -    13   -12     -     -     -     -  -188     - |
 BJFS |     -     -  -170     -    93     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -   -10    36     -     -   -30     -   124     - |
 BOR1 |     -    12   -24     -     -     -     -     -     -   122     - |
 BRUX |     -     6    13     -   -14     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -   -53   -54     -     -   119     -     -     - |
 CEDU |     -     -    59    54    21     -     -  -119     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -     -    52     -     -   -60     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -     -   -23     -     -    26     -    24     - |
 CHTI |     -     -     -     -    33     -     -   -38     -     1     - |
 CHUR |     -     -    -2     -    -6     -     -     9     -  -284     - |
 CORD |     -    25     -     -   -27     -     -     -     -   190     - |
 CPVG |     -   -62     -    44     -     -     -    29     -     -     - |
 CRO1 |     -     -   -27     -    15     -     -     -     - -2277     - |
 CUSV |     -     -     -    -9    -8     -     -    19     -   186     - |
 CZTG |     -     -     -   -55     -     -     -    61     -  -244     - |
 DARW |     -    83     -     -   -99     -     -    11     -     -     - |
 DAV1 |     -   -41     -    72   -22     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -   -38     -    27   -18     -     -    38     -   121     - |
 DRAO |     -    84   -75     -   -49     -     -     -     -   158     - |
 FAA1 |     -   -64     -     -    69     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -   -25     -     -    27     -     -     -     -  -600     - |
 FALK |     -     -     -    24     -     -     -   -27     -    20     - |
 FLIN |     -   -48     -    80   -25     -     -     -     -     -     - |
 GAMB |     -     -     -    -7     -     -     -     7     -     -     - |
 GLPS |     -     3     -    -7    44     -     -   -47     -   -83     - |
 GODE |     -    23   -71     -    14     -     -     -     -  -236     - |
 GODZ |     -     -   -36    20     -     -     -     -     -   147     - |
 GOL2 |     -     -    71   -40     -     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |     -   -51     -     -    55     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -   -17     -     -    19     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -    -4     -     -     5     -   120     - |
 GUAT |     -     -     -    86   -83     -     -     -     -  -179     - |
 HARB |     -   -42     -    33     -     -     -    16     -     -     - |
 HERS |     -   -16    31     -     X     -     -     -     -   142     - |
 HOB2 |     -     9     1    -8    47     -     -   -57     -     -     - |
 HOFN |     -   -90     -    51   -67     -     -   132     -     -     - |
 IENG |     -   -42    25     -    31     -     -     -     -    13     - |
 IISC |     -     -     -     -    42     -     -   -49     -     9     - |
 IRKM |     -     -   116    -9     -     -     -   -63     -   312     - |
 KAT1 |     -     -   -61    35     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRI |     -     -     -   -42     -     -     -    46     -     -     - |
 KIRU |     -     6    94     X   -57     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -    39   -67     -    44     -     -   -57     -     0     - |
 KOKV |     -     -    31    -5   -12     -     -     -     -    57     - |
 KOUG |     -   -76     -     -     -     -     -    95     -     -     - |
 KOUR |     -   -28     -     X    30     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -  -106     -   108    -2     -     -    14     -     -     - |
 LAUT |     -     -     -    44     -     -     -   -49     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   -89   -25     -     -   128     -     -     - |
 MAC1 |     -   -44     -   -67    43     -     -    76     -     -     - |
 MAL2 |     -   -48     -     X    51     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    -5     -     X     5     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -   -29     -    16     -     -     -     -     -     - |
 MAYG |     -  -132     -   148     -     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    82    29     -     -  -125     -    67     - |
 MCHL |     -     -     -    24     -     -     -   -26     -     -     - |
 MCM4 |     -    27     -   -65    34     -     -     -     -   197     - |
 MDO1 |     -   -21     -   -20    42     -     -     -     -    54     - |
 MDVJ |     -    15    55     -   -47     -     -     -     -    47     - |
 MGUE |     -    26   -50     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    19   -18     -   -16     -     -     6     -   -40     - |
 NICO |     -   -81     -    91     1     -     -     -     -     -     - |
 NIST |     -    87     X     -   -94     -     -     -     -  -141     - |
 NKLG |     -   -74     -    44    51     -     -   -15     -     -     - |
 NLIB |     -     -   -53   -59    39     -     -    54     -  -149     - |
 NOVM |     -     -  -247     -   135     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    -6    -9     -    11     -     -     -     -  -274     - |
 NRIL |     -     -     -    30    -3     -     -   -30     -   255     - |
 NYA2 |     -   121     -     -  -131     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -   -67     -   122   -89     -     -    50     -     -     - |
 OHI3 |     -    30   -59     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -17   -20     -    29     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -     -     3    75     -     -   -90     -     -     - |
 PETS |     -     -     -   -39    37     -     -     -     -    97     - |
 PIE1 |     -     -   -51     -    51     -     -   -27     -  -584     - |
 PNGM |     -     -     -   -38     -     -     -    42     -     -     - |
 PRDS |     -    23    25     -   -38     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -     -    -7     -     -     -     7     -     -     - |
 QAQ1 |     -    29     -   -17     -     -     -   -19     -    70     - |
 REUN |     -   -81     -    57    33     -     -     -     -    82     - |
 REYK |     -     3     -     -    -3     -     -     -     -     -     - |
 RGDG |     -   -85     -     -     -     -     -   105     -     -     - |
 RIO2 |     -    10     -     -   -10     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -    40     -     2    13     -     -   -66     -  -899     - |
 SCH2 |     -   -69     -    25    51     -     -     -     -   -85     - |
 SCOR |     -     -     -    25   -24     -     -     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -  -116    -8     -     -   156     -     -     - |
 SFER |     -     -   -17     -     9     -     -     -     -     -     - |
 SGOC |     -     -     -   -45    44     -     -     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -     -    52   -50     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -   -43     -     -     -    47     -     -     - |
 SPT0 |     -     -    12     -    -7     -     -     -     -     -     - |
 STHL |     -   -61     -    26    50     -     -   -10     -    84     - |
 STJO |     -   -27    15     -    46     -     -   -35     -    41     - |
 SUTH |     -   -35     -    40     -     -     -     -     -   284     - |
 SVTL |     -     -    24   -14     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -  -202     -   227   -37     -     -    52     -     -     - |
 TASH |     -  -123     -    54    81     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -   -29    16     -     -     -     -     -  -941     - |
 TID1 |     -   -15    30     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -    26   -15     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -     5    -4     -     -     -     -   238     - |
 TLSE |     -   -25     -     -    27     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -     5     -    31   -34     -     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -     4     -     -     -     -     -    -5     -  -558     - |
 TSKB |     -   -47     -     -    50     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -   -10    14     -     3     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    23   -73     -     -    59     -     -     - |
 USN7 |     -    61     -     -   -66     -     -     -     -   114     - |
 WARK |     -     -    -8     5     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -     -    69     -   -38     -     -     -     -    18     - |
 WHIT |     -     -     -    59    56     -     -  -129     -   167     - |
 WIND |     -     -     -   -40    63     -     -   -27     -     -     - |
 WSRT |     -     -     5     -    -3     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -51   -53   112   -24     -     -     -     -     -     - |
 WTZZ |     -    26   -51     -     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -   -66     -     -    72     -     -     -     -     -     - |
 YEL2 |     -   -91     -   101     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -     -    14     -    -7     -     -     -     -  -147     - |
 YKRO |     -   -46     -    52     -     -     -     -     -     -     - |
 YSSK |     -     -     -   -43    41     -     -     -     -    64     - |
 ZAMB |     -    63     -   -40   -48     -     -    21     -   -18     - |
 ZECK |     -    10    79   -55    -1     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   377    10    12     6     9    30   815     8   363   160     6 |  288    220
    2 |   548    13    27    10    13    52   622    12   466   278    10 |  288    265
    3 |   331     9    16     9     9    44   363    10   290   306     7 |  288    211
    4 |   291     6    17    17     8    31     -    10   288   229     6 |  288    185
    5 |   407    12    20    10    11    36   460    10   430   251    10 |  288    412
    6 |   507    11    16    19    12    36   958    11   517   231    10 |  288    167
    7 |   593    11    21    12    13    42   677     8   823   190     9 |  288    419
    8 |  1814     8    20     9    11    64  1252     6  1336   264     5 |  288   1036
    9 |   318     9    22    16     9    30   451    12   189   141     7 |  288     74
   10 |   409     7    23    16     9    25   682    10   320   445     7 |  288    246
   12 |   456    17    33    20     9    39   315    11   439   223     9 |  288    320
   13 |  1498     9    19     6    10    33  1095    10  1154   168     8 |  288    437
   14 |   221    14    14    19    11    59  1900    12   218   261    11 |  288    239
   15 |   339    17    25     8    14    29   255    13   371   236     8 |  288    178
   16 |  1043     8    21     8    11    45   562    12  1005   323     5 |  288    344
   17 |  2517    10    12    18     7    33   618    11  2039   186     8 |  288    611
   18 |   561    15    24    13    10    75   530     9   530     -    10 |  288    267
   19 |   562    13    13    13    10    25   166    10   418   180     8 |  288    199
   20 |   376    21    23     9     8    29   489    10   332   417    10 |  288    324
   21 |   539     9    13     7    10    42   486     9   505   136     8 |  288    448
   22 |   909    16    15     9     9    43  1203    10   727   239     6 |  288    270
   23 |   463     9    19     8    13    37   343    10   508   384    10 |  288    159
   24 |   527    18    28     9    15    33  2631     9   449   175    11 |  288    782
   25 |   376    14     X    14    34    25   231    10   304   214    13 |  288    205
   26 |   315    11    21    10    13    16     -    12   323     -     7 |  288    175
   27 |   258    13    21     7    11    28   540     8   267   271    10 |  288    202
   28 |  1771    21    15    37     8    41  1971    18  1684   144     8 |  288   1455
   29 |   388    13    12     9     9    56   387    11   487   224     8 |  288    280
   30 |   215    13    17    15    15    36   375    10   202   347    11 |  288    172
   31 |   407    10    17    10    14    48   348    13   398   405     8 |  288    406
   32 |   394     8    19     8    11    19   605    10   267   332     6 |  288     49
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     7     -    11     -     -     -    11     -     -     - |  288   2866
 ABPO |     -     -     -     -     9     -     -    10     -     -     - |  288   2053
 ALBH |     -     5     9     -     -     -     -     -     -   140     - |  288   2197
 ALGO |     -     5    10     -     -     -     -     -     -    70     - |  288     39
 ALIC |     -    11     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  288   1405
 AREG |     -     7    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   5387
 AREQ |     -     -    12     8     9     -     -     6     -    61     - |  288   5464
 ARTU |     -     -     -     6     6     -     -     -     -    58     - |  288    >>>
 ASCG |     -     -     -     8     -     -     -     9     -     -     - |  288   4253
 ASPA |     -     -     -    19    18     -     -     -     -   169     - |  282   6759
 BAKE |     -     -     -     7     7     -     -     -     -   183     - |  288   2690
 BJFS |     -     -    10     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   2445
 BOGT |     -     -     -     8    10     -     -    11     -   130     - |  288   4825
 BOR1 |     -     4     7     -     -     -     -     -     -   130     - |  288   5332
 BRUX |     -     8     9     -    10     -     -     -     -     -     - |  288     18
 CCJ2 |     -     -     -    12     9     -     -    17     -     -     - |  288   2619
 CEDU |     -     -    32    12    10     -     -    18     -     -     - |  288    922
 CHAN |     -     -     -     -     7     -     -     8     -     -     - |  288     39
 CHPI |     -     -     -     -     8     -     -     9     -    84     - |  288   2636
 CHTI |     -     -     -     -    11     -     -    12     -   137     - |  288   1602
 CHUR |     -     -    16     -    13     -     -    15     -   194     - |  288   2889
 CORD |     -    15     -     -    16     -     -     -     -   269     - |  288   3992
 CPVG |     -     7     -     8     -     -     -     9     -     -     - |  288  10171
 CRO1 |     -     -    18     -    10     -     -     -     -   109     - |  287     37
 CUSV |     -     -     -    14    14     -     -    22     -   134     - |  288   5848
 CZTG |     -     -     -     6     -     -     -     7     -    79     - |  160   3754
 DARW |     -    10     -     -    17     -     -    20     -     -     - |  288   1635
 DAV1 |     -     9     -     9    12     -     -     -     -     -     - |  288   2523
 DGAR |     -    15     -    11    15     -     -    18     -   308     - |  288   1489
 DRAO |     -     7    12     -    10     -     -     -     -    93     - |  288   2053
 FAA1 |     -    13     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  262   8993
 FAIR |     -     8     -     -     9     -     -     -     -   154     - |  288   2388
 FALK |     -     -     -     7     -     -     -     8     -   305     - |  288   2217
 FLIN |     -     7     -     6    10     -     -     -     -     -     - |  288   1760
 GAMB |     -     -     -    16     -     -     -    18     -     -     - |  288   4188
 GLPS |     -    11     -    11    11     -     -     9     -   117     - |  288   5346
 GODE |     -    10    17     -    16     -     -     -     -   210     - |  288     72
 GODZ |     -     -    14     8     -     -     -     -     -    77     - |  286  21768
 GOL2 |     -     -    28    16     -     -     -     -     -     -     - |  288    140
 GOPE |     -     7     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 GRAZ |     -     5     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   2682
 GUAM |     -     -     -     -    17     -     -    19     -   125     - |  288   5742
 GUAT |     -     -     -     8     8     -     -     -     -   153     - |  276   2751
 HARB |     -    14     -    18     -     -     -    11     -     -     - |  288   2476
 HERS |     -     9    17     -     X     -     -     -     -    96     - |  201     21
 HOB2 |     -    11    21    14    16     -     -    17     -     -     - |  288    919
 HOFN |     -     7     -     7    11     -     -    11     -     -     - |  288   2048
 IENG |     -     6    13     -     7     -     -     -     -    41     - |  288     15
 IISC |     -     -     -     -    17     -     -    19     -   100     - |  288   3113
 IRKM |     -     -    16     9     -     -     -    10     -   211     - |  288    106
 KAT1 |     -     -    27    15     -     -     -     -     -     -     - |  276   1692
 KIRI |     -     -     -    10     -     -     -    11     -     -     - |  276   4274
 KIRU |     -     7    10     X     6     -     -     -     -     -     - |  288   1979
 KOKB |     -    10    15     -    15     -     -    11     -    73     - |  288     93
 KOKV |     -     -    20    11    12     -     -     -     -    81     - |  288     97
 KOUG |     -    10     -     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   1058
 KOUR |     -    13     -     X    14     -     -     -     -     -     - |  288     40
 KRGG |     -    16     -    11    19     -     -    11     -     -     - |  288   4801
 LAUT |     -     -     -    21     -     -     -    23     -     -     - |  288   1645
 LHAZ |     -     -     -    11    10     -     -    14     -     -     - |  288   6966
 MAC1 |     -     8     -    11    15     -     -    14     -     -     - |  288   1593
 MAL2 |     -     7     -     X     8     -     -     -     -     -     - |  288  10554
 MAS1 |     -     6     -     X     6     -     -     -     -     -     - |  288   3127
 MATE |     -     -     9     -     5     -     -     -     -     -     - |  288     62
 MAYG |     -     8     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   3504
 MBAR |     -     -     -     9    11     -     -    14     -   696     - |  288   3526
 MCHL |     -     -     -     8     -     -     -     8     -     -     - |  288   2034
 MCM4 |     -     9     -    10     9     -     -     -     -   213     - |  288   4095
 MDO1 |     -    16     -    11    14     -     -     -     -    68     - |  288   1786
 MDVJ |     -     5     9     -     7     -     -     -     -    76     - |  288     20
 MGUE |     -     7    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 MKEA |     -     8    17     -    10     -     -    11     -    76     - |  288     86
 NICO |     -     9     -     9     6     -     -     -     -     -     - |  288   4625
 NIST |     -    12     X     -    12     -     -     -     -   201     - |  288     28
 NKLG |     -    12     -    14    16     -     -    13     -     -     - |  288   2193
 NLIB |     -     -    17    12    21     -     -    22     -   145     - |  288     28
 NOVM |     -     -    33     -    18     -     -     -     -     -     - |  251     39
 NRC1 |     -    13    17     -    12     -     -     -     -   209     - |  288     15
 NRIL |     -     -     -     7     8     -     -     9     -   194     - |  288   6029
 NYA2 |     -     5     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   2083
 OHI2 |     -    13     -    14    11     -     -    11     -     -     - |  288     75
 OHI3 |     -    10    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     77
 ONSA |     -     8    14     -     7     -     -     -     -     -     - |  288     13
 PERT |     -     -     -    11    15     -     -    14     -     -     - |  288   2152
 PETS |     -     -     -     7     7     -     -     -     -    66     - |  288    >>>
 PIE1 |     -     -    16     -     8     -     -    12     -   149     - |  288     26
 PNGM |     -     -     -    13     -     -     -    15     -     -     - |  276   3802
 PRDS |     -    14    24     -     7     -     -     -     -     -     - |  288    101
 PTGG |     -     -     -    13     -     -     -    14     -     -     - |  288   3362
 QAQ1 |     -     5     -     8     -     -     -     7     -   205     - |  288   2152
 REUN |     -     9     -     8    10     -     -     -     -   375     - |  288   2480
 REYK |     -     8     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   2163
 RGDG |     -    10     -     -     -     -     -    13     -     -     - |  288   2097
 RIO2 |     -    14     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   7892
 SANT |     -    10     -    10     8     -     -     8     -   129     - |  288   3041
 SCH2 |     -    13     -     9    17     -     -     -     -    62     - |  288   4016
 SCOR |     -     -     -     6     5     -     -     -     -     -     - |  276   2280
 SCUB |     -     -     -    18    19     -     -    25     -     -     - |  288   4183
 SFER |     -     -    19     -    10     -     -     -     -     -     - |  288     34
 SGOC |     -     -     -    14    14     -     -     -     -     -     - |  288   6199
 SOFI |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -     - |  276   6121
 SOLO |     -     -     -    14     -     -     -    16     -     -     - |  276   3785
 SPT0 |     -     -     8     -     5     -     -     -     -     -     - |  288     13
 STHL |     -    15     -    12    14     -     -    11     -   296     - |  288   4059
 STJO |     -    15    30     -    20     -     -    52     -    80     - |  288   5289
 SUTH |     -     7     -     7     -     -     -     -     -    69     - |  288   2282
 SVTL |     -     -    16     9     -     -     -     -     -     -     - |  275     55
 SYOG |     -    12     -    11    15     -     -     9     -     -     - |  288   3201
 TASH |     -     9     -    10     9     -     -     -     -     -     - |  288   5583
 THU2 |     -     -     8     5     -     -     -     -     -   164     - |  276   2014
 TID1 |     -     5     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 TIDB |     -     -    12     7     -     -     -     -     -     -     - |  276     28
 TIXI |     -     -     -     6     6     -     -     -     -   104     - |  288    >>>
 TLSE |     -     7     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   1621
 TOW2 |     -    16     -    12    19     -     -     -     -     -     - |  288   1113
 TRO1 |     -     6     -     -     -     -     -     7     -   141     - |  288   1757
 TSKB |     -     9     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   4659
 TWTF |     -    14    20     -    17     -     -     -     -     -     - |  288     35
 UNSA |     -     -     -    11    10     -     -    11     -     -     - |  288   4550
 USN7 |     -    11     -     -    12     -     -     -     -    72     - |  288     48
 WARK |     -     -    17    10     -     -     -     -     -     -     - |  286   1700
 WES2 |     -     -    21     -    12     -     -     -     -    85     - |  287    826
 WHIT |     -     -     -     5     7     -     -     9     -    87     - |  288  64959
 WIND |     -     -     -     7     9     -     -     8     -     -     - |  288   3901
 WSRT |     -     -    12     -     6     -     -     -     -     -     - |  287   2641
 WTZR |     -     6     9     7     7     -     -     -     -     -     - |  288     15
 WTZZ |     -     6    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     13
 XMIS |     -    11     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   3723
 YEL2 |     -     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288     31
 YELL |     -     -    15     -     8     -     -     -     -   183     - |  275     27
 YKRO |     -    10     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   3891
 YSSK |     -     -     -     7     6     -     -     -     -   166     - |  288    >>>
 ZAMB |     -    11     -    10    11     -     -     9     -   497     - |  288   3020
 ZECK |     -     7    20    10     8     -     -     -     -     -     - |  288     28
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   812    11    18    12    12    40   858    13   699   219     9 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   285     1   288     4.26     4.37     1.84     1.84   | 4.12e-14  9.30e-15  4.79e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     3.09     4.37     4.36     4.36   | 6.77e-14  5.34e-15  1.44e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.30     4.37     0.26     0.26   | 2.13e-14  5.84e-15  1.98e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.90     4.37     0.17     0.17   | 2.22e-14  5.34e-15  1.37e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.38     4.37     4.32     4.32   | 2.68e-14  1.06e-14  2.46e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.32     4.37     2.96     2.96   | 2.70e-14  5.83e-15  2.42e-15 |
 MDVJ |   288   288     1   288     2.50     4.37     4.36     4.36   | 3.22e-14  5.46e-15  7.50e-16 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.56     4.37     2.09     2.09   | 2.35e-14  7.59e-15  1.12e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.46     4.37     4.36     4.36   | 2.91e-14  5.70e-15  3.08e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     2.36     4.37     0.30     0.30   | 2.72e-14  6.31e-15  2.06e-15 |
 IRKM |   288   279     4   288     2.29     4.36     0.41     0.41   | 4.70e-14  2.32e-14  1.04e-14 |
 WTZZ |   287   287     0   287     3.65     4.35     3.00     3.00   | 2.18e-14  5.65e-15  1.95e-15 |
 TID1 |   288   288     0   288     2.70     4.34     1.13     1.13   | 2.26e-14  7.77e-15  1.96e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     2.16     4.18     4.36     4.36   | 4.58e-14  1.39e-14  3.24e-15 |
 YELL |   275   275     0   275     2.54     4.15     4.16     4.16   | 1.24e-13  3.78e-14  2.29e-14 |
 NLIB |   288   288     0   288     1.99     3.60     1.24     1.24   | 5.33e-14  6.54e-15  2.49e-15 |
 TWTF |   288   283     2   288     1.91     3.32     1.79     1.79   | 5.42e-14  1.67e-14  4.49e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.84     3.10     0.50     0.50   | 3.72e-14  7.51e-15  5.26e-15 |
 PRDS |   288   286     2   202     1.76     3.04     1.81     1.81   | 3.51e-14  9.61e-15  5.23e-15 |
 HERS |   201   198     1   201     2.04     2.97     3.02     3.02   | 2.81e-13  8.97e-14         - |
 SFER |   288   283     2   288     1.80     2.95     0.69     0.69   | 6.15e-14  1.33e-14  3.53e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.70     2.65     1.32     1.32   | 4.05e-14  9.05e-15  4.91e-15 |
 KOUR |   288   276     5   288     1.55     2.19     0.37     0.37   | 8.25e-14  1.67e-14  3.60e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     1.42     1.83     0.69     0.69   | 4.14e-14  7.17e-15  1.83e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.27     1.46     0.55     0.55   | 7.64e-14  7.96e-15  3.06e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.16     1.23     3.54     3.54   | 4.30e-14  6.33e-15  1.24e-15 |
 GOL2 |   288   285     1   288     1.14     1.18     2.05     2.05   | 9.38e-14  9.29e-15  7.39e-15 |
 NOVM |   251   251     0   251     1.01     1.08     0.99     0.99   | 7.41e-14  7.57e-15  5.64e-15 |
 SVTL |   275   275     0   275     0.99     0.94     0.34     0.34   | 2.76e-14  1.62e-14  4.45e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   244     0.83     0.74     0.62     0.62   | 7.74e-14  9.11e-15  3.64e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     0.80     0.58     0.07     0.07   | 3.98e-14  9.59e-15  3.07e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     0.57     0.30     0.93     0.93   | 3.14e-14  1.09e-14  3.90e-15 |
 CRO1 |   287   286     1   287     0.56     0.29     0.23     0.23   | 6.00e-14  1.38e-14  3.40e-15 |
 G06  |   288   286     2   288     1.21     0.20     1.57     1.57   | 7.34e-14  3.00e-14  1.12e-14 |
 G26  |   288   286     1   288     4.34     0.18     4.36     4.36   | 7.47e-14  3.49e-14  9.40e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     4.34     0.16     4.36     4.36   | 6.28e-14  2.73e-14  2.63e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.35     0.16     4.36     4.36   | 5.59e-14  2.10e-14  2.57e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     4.34     0.16     4.36     4.36   | 6.97e-14  2.04e-14  3.51e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.68     0.11     3.65     3.65   | 6.50e-14  1.63e-14  1.11e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     1.29     0.11     0.28     0.28   | 6.51e-14  1.86e-14  9.40e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     1.57     0.08     0.19     0.19   | 5.77e-14  1.97e-14  2.72e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.34     0.06     4.36     4.36   | 5.57e-14  2.91e-14  8.57e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.23     0.05     0.04     0.04   | 3.15e-14  6.90e-15  2.73e-15 |
 G14  |   288   288     0   288     0.35     0.04     1.31     1.31   | 7.03e-14  2.03e-14  2.15e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.46     0.03     4.36     4.36   | 1.09e-13  3.78e-14  2.97e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     0.31     0.02     3.87     3.87   | 6.17e-14  1.74e-14  4.47e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.14     0.02     0.01     0.01   | 7.24e-14  8.68e-15  3.59e-15 |
 G02  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.68     0.68   | 5.30e-13  7.10e-14  2.11e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.58     0.58   | 7.95e-13  7.43e-14  3.14e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.18     0.18   | 5.22e-13  6.51e-14  2.81e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.73     0.01     0.51     0.51   | 6.25e-14  1.35e-14  5.09e-15 |
 G16  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.39     0.39   | 6.17e-13  6.62e-14  4.98e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.55     0.55   | 7.09e-13  6.29e-14  1.86e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.23     0.23   | 6.66e-13  6.42e-14  1.75e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.62     0.62   | 6.43e-13  6.31e-14  4.27e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.19     0.19   | 7.19e-13  7.93e-14  3.48e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.07     0.07   | 7.51e-13  7.31e-14  2.75e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.15     0.00     0.01     0.01   | 6.03e-13  6.31e-14  1.75e-14 |
 ABPO |   288   275     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  8.22e-13  1.16e-13 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  1.58e-13  2.46e-13 |
 ALIC |   101    98     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.16e-12  2.75e-13         - |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.28e-13  4.25e-13  4.52e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  7.53e-13  7.16e-13 |
 CEDU |   288   265     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.18e-12  3.58e-13  7.16e-14 |
 CHUR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 DARW |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-12  3.46e-13  1.52e-13 |
 DGAR |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-12  6.69e-13  1.46e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.03e-13  1.60e-13  2.49e-13 |
 FLIN |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.95e-12  3.87e-13  2.11e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.86e-14  2.11e-14  1.55e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.53e-13  8.54e-14  5.24e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  3.63e-13  1.10e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.16e-13  9.94e-14  7.80e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.43e-13  1.04e-13  1.96e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.94e-13  1.50e-13  4.05e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.19e-14  2.69e-14  3.54e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.10e-13  8.09e-14  2.80e-14 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.10e-13  1.66e-13  8.67e-14 |
 HOFN |   288   270     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.78e-12  6.93e-13  2.59e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.54e-13  2.34e-13  2.89e-13 |
 MAC1 |   288   253     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.11e-12  5.20e-13  1.20e-13 |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 OHI2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.77e-14  6.90e-15  3.90e-15 |
 PERT |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.69e-12  5.72e-13  1.85e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 SUTH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  4.38e-13  8.08e-14 |
 TIDB |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.83e-14  1.07e-14  2.33e-15 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 WSRT |   287   262     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.07e-12  5.25e-13  3.92e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.35e-14  3.87e-15  1.19e-15 |
 BJFS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TOW2 |   288   280     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.42e-12  3.49e-13  1.25e-13 |
 SYOG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  8.44e-13  3.67e-13 |
 TLSE |   288   280     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.66e-12  6.99e-13  1.14e-13 |
 HARB |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  9.52e-13  2.27e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 GOPE |   287    38   177     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.01e-05  1.79e-06  3.68e-07 |
 WES2 |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.04e-12  3.23e-13  5.89e-14 |
 GODZ |   286   279     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.56e-11  1.11e-12  7.92e-13 |
 CHTI |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  5.74e-13  1.20e-13 |
 ABMF |   286   186    60     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.78e-11  4.55e-12  4.54e-13 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TRO1 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.23e-13  2.92e-13  4.63e-14 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 TASH |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.30e-12  5.66e-13  7.38e-13 |
 CCJ2 |   288   277     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-12  6.74e-13  2.78e-13 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 NYA2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.95e-12  1.14e-12  1.50e-13 |
 KAT1 |   201    84    75     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.11e-11  4.06e-12         - |
 WARK |   286   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.91e-12  5.89e-13  1.54e-13 |
 SOLO |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 LAUT |   202   181     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.81e-12  6.11e-13         - |
 MAYG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  7.21e-13  4.02e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.69e-13  3.43e-13  5.12e-14 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  6.00e-13  2.37e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.89e-21  2.64e-19  8.13e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BJFS      BJFS      TSKB |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
