
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2166   Day: 1   MJD: 59407                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3072     25     199    -286    696    696      0   1558   1558      0    0.00
 cod |   288     0  30836    714    -795     -65     18     25     15    144    205    111    9.33
 emr |   288     0  22787    122   -1258       5     23     22     23     90     86     92    8.05
 esa |   288     0  32275    290    -936     -76      9      6      9     65     81     57   29.24
 gfz |   288     0  35037    449     183    -348     12     12     13    101    108     98   18.16
 iga |    96     0   3072      0       1     111     29     29      0     82     82      0    0.00
 igc |   288     0   8639      0     475    -811    247    247      0    549    549      0    0.00
 igu |    96     0   2976     33     -47     522    864    864      0   1678   1678      0    0.00
 jpl |   288     0  27468    298    1099     -92     12     10     13     80     74     83   20.91
 ngs |    96     0   3072      8      45     -46    678    678      0   1461   1461      0    0.00
 usn |   288     0  23889     30   -2070    -408     95    135     62    509    239    612    0.00
 whu |   288     0   9216      1     178    -642     15     15      0    103    103      0   14.30

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   724   123    82     9  -105    -4   130  1304   -24   709   195    23 |
    2 |   920  -209    50    68    13    41   512   376     2   632   114   -49 |
    3 |   989     X   132  -116    10  -159  -276 -1847   171  1003   301   -99 |
    4 | -1697   110   -41   -13     -   -92   208     -    74 -1733    56  -129 |
    5 |   -99   -67    64    -7    55    53   257  -833    12  -176   276   -66 |
    6 |   779   193    90    -2   -24   -46  -950  1182   -13   801    87  -120 |
    7 |  1815   -52    90    16   127    56  -255   263  -100  1347   233   -64 |
    8 | -2629   171   130     5     3     1  -914 -1856   -83 -2327   112   -77 |
    9 |  -302   -22    51    -5   100  -104  -370   728    35  -247   111  -180 |
   10 |   756   379   -68  -300     X  -189   695  -446    25   799   205   369 |
   11 |  -500   337   -50   -74     6    10     - -4753     -  -706  -102   -47 |
   12 |  -307   -38     2    34  -156    78   242   303    21   209   183   121 |
   13 |  -400    -6  -114    94   -50   -21   120  -280   -49  -183   142    11 |
   14 | -3159   123   -55   -90   104   -74  -731   850    58 -3133   -25   -82 |
   15 |   479  -182   -39    -9    41    26   235   197    57   370   343    24 |
   16 |    98  -201    47    18    32    69  -110   276   -30    51   218    54 |
   17 |   559    19    86  -148    84   -27   330  -375    83   209   274    19 |
   18 | -1262   166   -91   -54   -21   -85   -59  -815    84 -1493     -   -43 |
   19 |  -159  -204    62   -70   109   -54   -54  -308    54   -43   346    24 |
   20 |  -102   -92   -39   -39   169    16   195  1131     2   113   156   -68 |
   21 |  -671  -238     7    41   123    36   578   782   -78  -447   214    27 |
   22 |  -838  -324   -86    14   142    16   498   188   -14  -854   248    49 |
   23 | -2630   202     3  -111    22   -33  -457  -868    99 -2646   110   -78 |
   24 |  2350   215    72    -7  -138    47  -231 -3885    20  2111   232   -22 |
   25 |    59   278   117   -65  -198    89  -320    53    33    62   235    89 |
   26 |  -925   329    19   -82  -121   -25   319    42    -6  -598    71   105 |
   27 |  -130   156    72    50   -95   104  -419  1436  -116   -15   182    45 |
   28 |  3258  -341    42    75    76   119     -  3153     -  2940   100   -53 |
   29 | -1023   -57    28     9   -50    85   986    64    11  -662   175    52 |
   30 |  1776   197   162   -17    -9   111  -200   461  -101  1612   234   -25 |
   31 |  2161   211   -96    -1  -215     0   -67  2154    34  1499   118   143 |
   32 |   966   193   118   -57  -151   -48    98  -342    51  1045   133    41 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     5    -6     -     -     -     -     -     -     -    58     - |
 ALGO |     -    90    34     -   -61     -     -     -     -     -   239     - |
 ALIC |     -  -197     -    63     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREG |     -    -9   -55    18     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -    63   -36     -    30     -     -     -   -40     -   241     - |
 ARTU |     -     -     -    17   -27     -     -     -     -     -    32     - |
 ASCG |     -     -     -   124  -176     -     -     -   -21     -     -     - |
 BADG |     -     -   158     -   -70     -     -     -     -     - -1850     - |
 BOGT |     -     -     -     4     -     -     -     -    -6     -   137     - |
 BOR1 |     -   -19    22     -     -     -     -     -     -     -    54     - |
 BRST |     -   -55     -     -     -     -     -     -    24     -     -     - |
 BRUX |     -   -46   -28     -    36     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -     -    93     -     -     -   -81     -   136     - |
 CAS1 |     -   137     -     -   -70     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -    10   -32     -     -     -    15     -     -     - |
 CEBR |     -     -   -32     9     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -   -51   -30     -     -     -     -    59     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -     -    35     -     -     -   -30     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -   -39    64     -     -     -    -2     -    42     - |
 CHTI |     -     -     -     -    -8     -     -     -     7     -    30     - |
 CHUR |     -     -   -88    60   -58     -     -     -     X     -    19     - |
 CKIS |     -    -3     -     -     1     -     -     -     -     -     -     - |
 CPVG |     -  -109     -     X   108     -     -     -   -46     -     -     - |
 CRO1 |     -   -18   -20   -51    27     -     -     -    61     - -2798     - |
 CUSV |     -     -     -   -11    48     -     -     -   -27     -    -6     - |
 CZTG |     -     -     -    80   -15     -     -     -  -105     - -1486     - |
 DAEJ |     -  -165     -     -    85     -     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -  -167     -     -     -     -     -     -    74     -     -     - |
 DAV1 |     -     -     -   136  -219     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -    20     -    46  -186     -     -     -    91     -   299     - |
 DJIG |     -     -     -     8   -43     -     -     -    27     -     -     - |
 DRAO |     -     -    -8     -     3     -     -     -     -     -   149     - |
 FAA1 |     -   -44     -    14     -     -     -     -     1     -     -     - |
 FAIR |     -     9     -    48   -79     -     -     -     -     -  -753     - |
 FALK |     -     -     -   -69     -     -     -     -    97     -    97     - |
 FLRS |     -     -     -   -18     -     -     -     -    25     -     -     - |
 GAMB |     -     -     -     4    -6     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -     7     -   -31    60     -     -     -   -13     -   128     - |
 GMSD |     -  -141     -     -    72     -     -     -     -     -    18     - |
 GODE |     -   -34   -10     -    22     -     -     -     -     -   170     - |
 GODZ |     -     -  -116    32     -     -     -     -     -     -    47     - |
 GOL2 |     -     -    72   -20     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -    68     -     -     -   -59     -     6     - |
 GUAT |     -     -     -    26     -     -     -     -   -37     -   -23     - |
 HARB |     -    20     -   -27   -21     -     -     -    47     -     -     - |
 HERS |     -   316   300     -  -295     -     -     -     -     -   511     - |
 HOB2 |     -   -30   -49     -   -83     -     -     -   105     -     -     - |
 HOFN |     -  -200     -    64     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOLB |     -    40     -   -13     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IENG |     -    31   -36     -     -     -     -     -     -     -   140     - |
 IISC |     -     -     -    47   -76     -     -     -     -     -   279     - |
 IRKM |     -     -    42     3    -1     -     -     -   -19     -   201     - |
 JFNG |     -     -     -   104  -168     -     -     -     -     -     -     - |
 KARR |     -   -51     -    92     -     -     -     -  -101     -     -     - |
 KAT1 |     -     -   -30    76  -103     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRI |     -     -     -    75   -21     -     -     -   -82     -     -     - |
 KIRU |     -   -26    62   -76   -16     -     -     -   108     -     -     - |
 KOKB |     -    33   -26     -   -72     -     -     -    58     -   195     - |
 KOKV |     -     -    25    51   -90     -     -     -     -     -    89     - |
 KOUG |     -  -103     -     -     -     -     -     -    46     -     -     - |
 KOUR |     -   -12     -    50   -74     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -  -130     -    44     -     -     -     -    -3     -     -     - |
 LAUT |     -     -     -     5    10     -     -     -   -15     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -   -70   112     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   -16     -   -70    32     -     -     -    73     -     -     - |
 MADR |     -     -     -   -86   139     -     -     -     -     -     -     - |
 MAJU |     -  -119     -     -    61     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -74     -    35   -19     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -  -150     -    83    10     -     -     -   -57     -     -     - |
 MATE |     -     -  -152     -    67     -     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    81   -33     -     -     -   -80     -   168     - |
 MCM4 |     -   136     -   -44     -     -     -     -     -     -   248     - |
 MDO1 |     -  -164     -    52     -     -     -     -     -     -    79     - |
 MDVJ |     -    28   -32     -     X     -     -     -     -     -   234     - |
 MEDI |     -     -     6     -     -     -     -     -    -2     -     -     - |
 MGUE |     -   171   -69   -36     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -     -     -     -   -64     -     -     -    56     -     -     - |
 MKEA |     -   -34   -61     -    65     -     -     -   -17     -   138     - |
 NIST |     -    24   -28     -     -     -     -     -     -     -    17     - |
 NKLG |     -   -29     -    21    24     -     -     -   -37     -     -     - |
 NLIB |     -     -   -44     -   -93     -     -     -    98     -    83     - |
 NRC1 |     -   -13  -118     -    59     -     -     -     -     -   -17     - |
 NRIL |     -     -     -   -16   -25     -     -     -    44     -    79     - |
 NTUS |     -     -     -   -43     -     -     -     -    61     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     -    99   107     -     -     -  -232     -     -     - |
 OHI3 |     -   -32    37     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -  -138  -127     -   127     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -   197     -     -  -101     -     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -     -    67     -     -     -     -   -94     -     -     - |
 PETS |     -     -     -    47   -76     -     -     -     -     -   -15     - |
 PIE1 |     -   108   -67     -   -49     -     -     -    20     - -1389     - |
 PNGM |     -     -     -   -30     -     -     -     -    42     -     -     - |
 POTS |     -    79     -     -   -41     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    -2     3     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -     -    14     -     -     -     -   -20     -     -     - |
 QAQ1 |     -    67     -    20   -92     -     -     -    23     -   315     - |
 RGDG |     -  -196     -     -     -     -     -     -    88     -     -     - |
 RIO2 |     -   214     -     -  -110     -     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |     -     X     -   103     -     -     -     -  -144     -     -     - |
 SANT |     -    76     -     -     3     -     -     -   -36     -  -529     - |
 SCH2 |     -   -94     -    20     -     -     -     -    14     -    39     - |
 SEYG |     -   -87     -    28   -13     -     -     -    10     -     -     - |
 SGOC |     -     -     -     -    74     -     -     -   -64     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -   -36     -     -     -     -    50     -     -     - |
 STJO |     -  -129  -123     -   119     -     -     -     -     -   -21     - |
 SUTH |     -    44     -     -  -103     -     -     -    70     -   369     - |
 SUTM |     -     -     -   -69   111     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   110   -30     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -     -     -    29   -47     -     -     -     -     -     -     - |
 TASH |     -  -299     -     -   154     -     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -  -109    -2    52     -     -     -     -     -  -837     - |
 TID1 |     -    -6     7     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -   -37     5     9     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -   -34    55     -     -     -     -     -     4     - |
 TONG |     -     -     -     -   368     -     -     -  -319     -     -     - |
 TOW2 |     -   -59     -     8   -83     -     -     -    87     -     -     - |
 TWTF |     -    47   112     -   -73     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -   -59     -     -    30     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   -34   135     -     -     -   -70     -     -     - |
 URUM |     -     -     -  -127   204     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     6     -    -2     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |     -  -125     -   -39   127     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    36   -42     -     -     -     -     -     -     -    39     - |
 WARK |     -     -     6    70  -116     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -32     -    12     -     -     -     -    -3     - -1382     - |
 WIND |     -   -58     -   -25    89     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -  -104     -    46     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -  -160  -158    63    51     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZZ |     -    35   -41     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WUH2 |     -     -     -     -    16     -     -     -   -13     -     -     - |
 XMIS |     -  -109     -    24     -     -     -     -    16     -     -     - |
 YELL |     -   -82  -102     -    82     -     -     -     -     -   -35     - |
 YKRO |     -   124     -    15     -     -     -     -   -76     -   268     - |
 YSSK |     -     -     -    -8    12     -     -     -     -     -   143     - |
 ZAMB |     -    46     -   -12     9     -     -     -   -12     -   229     - |
 ZECK |     -   151   118   -72   -14     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   360    18    14     8    10    16   249   748    12   496    95    18 |  288    228
    2 |   747    18    24     6    12    21   150   313    11   424    98    10 |  288    269
    3 |   424     X    19     6     9    18   190  1015    14   390   102    17 |  288    373
    4 |   461    28    32     5     -    20   129     -    16   392   143    11 |  288     94
    5 |   818    23    23     6     8    37   346   731     9   663   136    14 |  288    511
    6 |   277    30    24     6    13    15   425   694    10   285   100    21 |  288    237
    7 |  1228    34    27     7    10    27   327   493    11   879    87    14 |  288    350
    8 |  1329    21    23     6    11    26   198  1169     9  1498    93    23 |  288   1183
    9 |   277    32    18     5     9    18    78   561    12   316   151     8 |  288    235
   10 |   364    19    23     6     X    32   232   465     9   443   131    24 |  288    400
   11 |   961    16    33    13    23    47     -  2450     -   978   281    13 |  288    692
   12 |   879    25    18     6     9    46    85   340     9   653   137    13 |  288    320
   13 |   429    22    27     7    10    19   209   284     7   402   121    16 |  288    245
   14 |   395    18    23     6    16    56   143   614     9   424   275    12 |  288    238
   15 |   402    26    19     8    10    22   141   306     9   355   114    13 |  288    275
   16 |   482    31    15     8    11    29   233   379    10   451   100    10 |  288    453
   17 |  1463    26    38     6    10    26   196   412    10  1294   113    12 |  288    518
   18 |   594    15    12     7    11    50   344   672     8   526     -    16 |  288    270
   19 |   287    25    25     6    12    31   121   195     9   263    80    13 |  288    233
   20 |   517    38    30     7     9    29   253   557     9   565   169    13 |  288    266
   21 |   539    23    20     6    11    27    99   363     9   445   138    13 |  288    354
   22 |   501    36    19     7    12    30   300   464    13   472   110    18 |  288    459
   23 |   187    34    19     9    20    39   448   614     9   188   224    15 |  288    151
   24 |   626    17    16     5    11    28   279  2501     9   519    88    13 |  288    467
   25 |   279    33    25     8     9    33   281   269     9   251    96    22 |  288    201
   26 |   571    22    17     5    10    24    80   234    10   579   111    14 |  288    186
   27 |   385    25    11     7    11    19    97   768     8   362    85    17 |  288    218
   28 |  1334    24    16     8    21    28     -  1953     -  1637   112    17 |  288    351
   29 |   425    30    28     7    10    25   423   262     9   469    67    16 |  288    291
   30 |   528    30    15     7    13    27   260   318     9   569   157    14 |  288    268
   31 |  1243    19    23     6     7    17   220   926    11  1237    86    12 |  288    315
   32 |   382    18    27     6     8    17   221   295    10   300   126    11 |  288     98
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     -    10    11     -     -     -     -     -     -     -    39     - |  288   1834
 ALGO |     -    10    14     -     8     -     -     -     -     -    30     - |  288    131
 ALIC |     -    16     -     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   1524
 AREG |     -    11    25     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4137
 AREQ |     -     7    20     -    10     -     -     -    11     -    35     - |  288   4080
 ARTU |     -     -     -     6    10     -     -     -     -     -    54     - |  288    >>>
 ASCG |     -     -     -     9    12     -     -     -    13     -     -     - |  288   5977
 BADG |     -     -    42     -    18     -     -     -     -     -    71     - |  283     31
 BOGT |     -     -     -     8     -     -     -     -    11     -    76     - |  276   6517
 BOR1 |     -    16    18     -     -     -     -     -     -     -    44     - |  288   3304
 BRST |     -    22     -     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   1296
 BRUX |     -    12    13     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     31
 BSHM |     -     -     -     -    10     -     -     -     9     -    85     - |  288   5197
 CAS1 |     -     8     -     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -     9    13     -     -     -    13     -     -     - |  288   2852
 CEBR |     -     -    23     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 CEDU |     -     -    25     9     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   1404
 CHAN |     -     -     -     -    15     -     -     -    13     -     -     - |  288    >>>
 CHPI |     -     -     -     6    13     -     -     -    11     -    51     - |  288   2414
 CHTI |     -     -     -     -     8     -     -     -     7     -    42     - |  288   2449
 CHUR |     -     -    31    15    21     -     -     -     X     -    34     - |  288   3036
 CKIS |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4073
 CPVG |     -    15     -     X    15     -     -     -    12     -     -     - |  288   8770
 CRO1 |     -    15    22    14    15     -     -     -    10     -    77     - |  288     27
 CUSV |     -     -     -    13    15     -     -     -    12     -    70     - |  288   5434
 CZTG |     -     -     -    23    32     -     -     -    23     -   260     - |  265   3875
 DAEJ |     -    18     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2288
 DARW |     -    15     -     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   1822
 DAV1 |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     -     -     - |  234   1466
 DGAR |     -    11     -     9    11     -     -     -    11     -    60     - |  288   2176
 DJIG |     -     -     -    12    17     -     -     -    13     -     -     - |  288   3344
 DRAO |     -     -    20     -     9     -     -     -     -     -    29     - |  288   1974
 FAA1 |     -    20     -    13     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   8282
 FAIR |     -     9     -     7    10     -     -     -     -     -    43     - |  288   2284
 FALK |     -     -     -    10     -     -     -     -    13     -    27     - |  276   2608
 FLRS |     -     -     -    23     -     -     -     -    32     -     -     - |  274   4055
 GAMB |     -     -     -    12    20     -     -     -     -     -     -     - |  288   3452
 GLPS |     -    12     -     7    11     -     -     -     9     -    37     - |  288   5565
 GMSD |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     -    46     - |  288   1731
 GODE |     -     9    14     -     8     -     -     -     -     -    32     - |  288    112
 GODZ |     -     -    24     6     -     -     -     -     -     -    34     - |  285   5140
 GOL2 |     -     -    20     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    140
 GUAM |     -     -     -     -    29     -     -     -    25     -   126     - |  267   7628
 GUAT |     -     -     -     7     -     -     -     -    10     -    42     - |  264   3611
 HARB |     -    11     -     6     9     -     -     -    11     -     -     - |  288   1748
 HERS |     -    15    16     -     8     -     -     -     -     -    76     - |  288   2222
 HOB2 |     -    14    27     -    12     -     -     -     9     -     -     - |  288    127
 HOFN |     -    13     -     4     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2714
 HOLB |     -    10     -     3     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1990
 IENG |     -    23    27     -     -     -     -     -     -     -    34     - |  288     32
 IISC |     -     -     -    10    16     -     -     -     -     -    64     - |  276   2714
 IRKM |     -     -    18     9    12     -     -     -    10     -    38     - |  288    114
 JFNG |     -     -     -     9    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   1943
 KARR |     -    15     -     8     -     -     -     -    11     -     -     - |  287   2592
 KAT1 |     -     -    21     8    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   2011
 KIRI |     -     -     -    15    22     -     -     -    16     -     -     - |  288   6974
 KIRU |     -    13    16     8    12     -     -     -    12     -     -     - |  288   1242
 KOKB |     -    19    25     -    15     -     -     -    10     -    35     - |  288    136
 KOKV |     -     -    24    13    18     -     -     -     -     -    74     - |  288    141
 KOUG |     -    13     -     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   1056
 KOUR |     -    16     -     9    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     32
 KRGG |     -    17     -     8     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   3260
 LAUT |     -     -     -    11    20     -     -     -    11     -     -     - |  288   2068
 LPGS |     -     -     -    11    18     -     -     -     -     -     -     - |  286    >>>
 MAC1 |     -    12     -     8    10     -     -     -     9     -     -     - |  288   1660
 MADR |     -     -     -    12    19     -     -     -     -     -     -     - |  276     39
 MAJU |     -    17     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4678
 MAL2 |     -    13     -     9    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   9988
 MAS1 |     -    11     -     7    13     -     -     -    13     -     -     - |  288   2415
 MATE |     -     -    14     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     78
 MBAR |     -     -     -     7     9     -     -     -     9     -    74     - |  288   6490
 MCM4 |     -    10     -     3     -     -     -     -     -     -    38     - |  276   3878
 MDO1 |     -    13     -     4     -     -     -     -     -     -    22     - |  288   1954
 MDVJ |     -    32    37     -     X     -     -     -     -     -    42     - |   83     50
 MEDI |     -     -    23     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  278     29
 MGUE |     -    11    26     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 MIZU |     -     -     -     -    15     -     -     -    13     -     -     - |  288   1143
 MKEA |     -    16    30     -     7     -     -     -     6     -    56     - |  288    296
 NIST |     -    30    35     -     -     -     -     -     -     -    32     - |  287     21
 NKLG |     -    10     -     7     9     -     -     -     9     -     -     - |  288   3437
 NLIB |     -     -    23     -    17     -     -     -    15     -    75     - |  288     40
 NRC1 |     -    13    15     -     9     -     -     -     -     -    30     - |  288     21
 NRIL |     -     -     -     7    13     -     -     -    11     -    37     - |  288   4934
 NTUS |     -     -     -    16     -     -     -     -    22     -     -     - |  286   4645
 OHI2 |     -     -     -     8    13     -     -     -    14     -     -     - |  288    144
 OHI3 |     -    12    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    152
 ONSA |     -    14    17     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 OUS2 |     -    10     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   4552
 PERT |     -     -     -    20     -     -     -     -    28     -     -     - |  274   2641
 PETS |     -     -     -     5     9     -     -     -     -     -    30     - |  288    >>>
 PIE1 |     -    15    33     -    13     -     -     -     9     -    97     - |  288     45
 PNGM |     -     -     -    13     -     -     -     -    18     -     -     - |  276   4592
 POTS |     -    11     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    24    28     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     42
 PTGG |     -     -     -     9     -     -     -     -    13     -     -     - |  288   3242
 QAQ1 |     -    10     -     7     7     -     -     -     9     -    26     - |  288   2032
 RGDG |     -    12     -     -     -     -     -     -     5     -     -     - |  288   2024
 RIO2 |     -    15     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   8271
 SAMO |     -     X     -    15     -     -     -     -    21     -     -     - |  276   5729
 SANT |     -     9     -     -    12     -     -     -     9     -   133     - |  288   3122
 SCH2 |     -     8     -     7     -     -     -     -     9     -    29     - |  288   2780
 SEYG |     -    23     -    14    18     -     -     -    13     -     -     - |  288   2793
 SGOC |     -     -     -     -    12     -     -     -    10     -     -     - |  288   4890
 SOLO |     -     -     -    11     -     -     -     -    15     -     -     - |  275   5934
 STJO |     -    20    30     -    14     -     -     -     -     -    34     - |  288   3919
 SUTH |     -    14     -     -    13     -     -     -    10     -    43     - |  288   2122
 SUTM |     -     -     -     7    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SVTL |     -     -    33     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  275     98
 SYOG |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     -     -     - |  264   2238
 TASH |     -    14     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3168
 THU2 |     -     -    15     6     8     -     -     -     -     -    34     - |  288   2292
 TID1 |     -    12    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 TIDB |     -     -    20     8    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     38
 TIXI |     -     -     -     5     8     -     -     -     -     -    64     - |  288    >>>
 TONG |     -     -     -     -    21     -     -     -    18     -     -     - |  284   1926
 TOW2 |     -    14     -    10    11     -     -     -     9     -     -     - |  288   1696
 TWTF |     -    20    32     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    104
 ULAB |     -    19     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  286    >>>
 UNSA |     -     -     -    11    19     -     -     -    13     -     -     - |  288   5091
 URUM |     -     -     -    10    16     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 VILL |     -    20     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2507
 VOIM |     -    12     -     7    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     -    23    27     -     -     -     -     -     -     -    52     - |  288     45
 WARK |     -     -    15     6    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   2300
 WHIT |     -    12     -     6     -     -     -     -     8     -    48     - |  288   1724
 WIND |     -    29     -    14    14     -     -     -     -     -     -     - |  265    >>>
 WSRT |     -     -    14     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2045
 WTZR |     -    11    23    10    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 WTZZ |     -    16    18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 WUH2 |     -     -     -     -    16     -     -     -    14     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     -    12     -     8     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   4759
 YELL |     -    14    28     -     9     -     -     -     -     -    34     - |  288     22
 YKRO |     -    15     -     7     -     -     -     -     9     -    42     - |  288   6356
 YSSK |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     -    37     - |  288    >>>
 ZAMB |     -    26     -     6    10     -     -     -    11     -    32     - |  288   4785
 ZECK |     -    18    43    11    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     78
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   696    19    23     9    13    30   247   865    12   678    96    15 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |     10  | 2166-1  4:55:00 |       -1463
gfz |     10  | 2166-1  7:30:00 |        -851
gfz |     10  | 2166-1  9:35:00 |         791
whu |     10  | 2166-1  9:40:00 |        -722



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 NRC1 |   288   288     0   288     2.83     4.68     4.67     4.67   | 2.97e-14  7.14e-15  1.17e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.82     4.68     0.23     0.23   | 2.47e-14  7.45e-15  1.46e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     2.69     4.68     2.31     2.31   | 3.03e-14  8.30e-15  2.58e-15 |
 WAB2 |   288   281     2   288     3.10     4.68     0.63     0.63   | 1.03e-13  2.34e-14  3.41e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     2.82     4.68     4.67     4.67   | 3.99e-14  1.11e-14  1.57e-15 |
 IENG |   288   286     1   288     2.93     4.68     2.19     2.19   | 4.59e-14  1.34e-14  2.24e-15 |
 TID1 |   288   287     1   288     3.33     4.68     1.20     1.20   | 2.54e-14  7.66e-15  2.27e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.19     4.68     1.58     1.58   | 2.94e-14  1.21e-14  3.99e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.18     4.68     4.67     4.67   | 2.40e-14  5.60e-15  1.36e-15 |
 CEBR |   288   285     1   288     3.51     4.68     1.65     1.65   | 4.41e-14  1.38e-14  2.54e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.56     4.68     3.96     3.96   | 2.87e-14  9.45e-15  3.10e-15 |
 BADG |   283   282     1   283     2.97     4.57     0.53     0.53   | 3.41e-14  9.52e-15  2.33e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     2.40     4.47     4.66     4.66   | 4.27e-14  8.33e-15  2.38e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     2.39     4.44     1.54     1.54   | 6.29e-14  6.94e-15  2.19e-15 |
 IRKM |   288   288     0   288     2.21     3.81     0.37     0.37   | 3.61e-14  9.48e-15  9.39e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.17     3.68     0.51     0.51   | 4.12e-14  1.84e-14  9.03e-15 |
 PIE1 |   288   284     2   288     2.06     3.31     0.85     0.85   | 6.48e-14  1.28e-14  2.35e-15 |
 KOKV |   288   286     1   288     2.01     3.15     1.31     1.31   | 4.76e-14  1.53e-14  8.44e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     1.98     3.06     1.56     1.56   | 6.53e-14  1.95e-14  8.81e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.78     2.46     0.37     0.37   | 3.18e-14  1.02e-14  3.01e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.68     2.18     3.97     3.97   | 3.45e-14  6.35e-15  2.22e-15 |
 MEDI |   278   278     0   278     1.53     1.91     2.50     2.50   | 5.77e-14  1.42e-14  2.45e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.50     1.74     0.55     0.55   | 5.72e-14  1.17e-14  5.44e-15 |
 SVTL |   275   275     0   275     1.42     1.65     0.41     0.41   | 2.58e-14  2.17e-14  3.63e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.28     1.27     1.90     1.90   | 9.09e-14  1.23e-14  4.36e-15 |
 MDVJ |    83    83     0    83     0.70     1.25     1.33     1.33   | 1.92e-12  7.27e-13         - |
 OHI3 |   288   285     1   288     1.27     1.25     0.78     0.78   | 7.81e-14  9.21e-15  3.28e-15 |
 MADR |   276   276     0   276     1.09     0.97     0.68     0.68   | 4.05e-14  1.35e-14  2.90e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.02     0.80     0.35     0.35   | 4.48e-14  1.03e-14  2.26e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     1.00     0.78     1.38     1.38   | 3.58e-14  1.13e-14  9.48e-15 |
 G06  |   288   286     0   288     1.36     0.22     1.48     1.48   | 6.76e-14  2.39e-14  3.07e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.66     0.21     4.67     4.67   | 7.08e-14  2.78e-14  1.83e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.66     0.19     4.67     4.67   | 6.39e-14  2.03e-14  2.51e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     4.66     0.18     4.67     4.67   | 7.34e-14  1.93e-14  4.04e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     1.03     0.18     4.52     4.52   | 7.93e-14  2.53e-14  2.15e-14 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.46     0.17     0.06     0.06   | 2.63e-14  4.84e-15  4.26e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     1.51     0.13     0.28     0.28   | 7.40e-14  1.96e-14  1.10e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     4.66     0.12     4.67     4.67   | 6.65e-14  2.15e-14  4.73e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     1.88     0.09     0.20     0.20   | 6.13e-14  2.72e-14  2.34e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.66     0.06     4.67     4.67   | 6.38e-14  1.63e-14  1.56e-14 |
 G10  |   288   275     5   288     0.68     0.04     4.67     4.67   | 4.49e-13  1.28e-13  4.64e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     0.81     0.04     4.64     4.64   | 6.74e-14  2.48e-14  2.28e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.46     0.02     3.07     3.07   | 7.37e-14  6.20e-14  4.42e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.66     0.66   | 5.75e-13  6.14e-14  2.65e-14 |
 G22  |   288   287     0   288     0.23     0.02     0.56     0.56   | 9.41e-13  8.34e-14  6.44e-14 |
 G31  |   288   287     0   288     0.18     0.02     0.18     0.18   | 7.22e-13  6.82e-14  2.73e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.37     0.37   | 6.81e-13  8.51e-14  4.92e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.54     0.54   | 7.74e-13  6.25e-14  3.45e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.34     0.01     0.87     0.87   | 8.15e-14  2.31e-14  2.55e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.74     0.74   | 7.48e-13  7.48e-14  3.70e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.19     0.19   | 9.18e-13  7.57e-14  4.77e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.22     0.22   | 9.71e-13  8.46e-14  1.44e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.07     0.07   | 8.69e-13  7.30e-14  3.61e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.20     0.00     0.01     0.01   | 8.72e-13  7.51e-14  2.63e-14 |
 CHAN |   211    30   140     6     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.28e-06  6.66e-07         - |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  1.30e-13  1.71e-13 |
 ALGO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.26e-14  7.69e-15  4.72e-15 |
 ALIC |   276   263     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.50e-12  3.79e-13  9.75e-14 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.93e-13  6.74e-13  3.74e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  5.27e-13  2.75e-13 |
 CEDU |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-12  3.62e-13  9.98e-14 |
 CHUR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 DARW |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.73e-12  3.90e-13  9.62e-14 |
 DGAR |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-12  6.44e-13  1.70e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.15e-13  1.22e-13  1.86e-13 |
 FAIR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.76e-13  1.04e-13  5.66e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  3.36e-13  1.06e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.73e-14  2.55e-14  3.02e-14 |
 G14  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.50e-14  2.71e-14  3.45e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.91e-13  1.02e-13  5.45e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.22e-13  9.57e-14  1.53e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  1.34e-13  3.18e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.46e-14  1.90e-14  1.22e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.73e-13  7.89e-14  4.72e-14 |
 HOB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.72e-14  9.94e-15  1.99e-15 |
 KARR |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  4.72e-13  2.06e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-13  2.08e-13  7.44e-14 |
 MAC1 |   287   267     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-12  5.09e-13  9.89e-14 |
 MAS1 |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  4.40e-13  1.41e-13 |
 MDO1 |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-12  7.24e-13  1.52e-13 |
 PERT |   274     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 SUTH |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  6.67e-13  1.46e-13 |
 TIDB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.30e-14  1.24e-14  2.31e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  5.02e-13  2.78e-13 |
 WHIT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.58e-13  1.48e-13  1.35e-13 |
 WSRT |   286   242    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-11  1.24e-12  1.72e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.96e-14  4.98e-15  1.17e-15 |
 TOW2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-12  2.97e-13  9.18e-14 |
 DAEJ |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.46e-12  1.04e-12  2.11e-13 |
 SYOG |   264   264     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  7.89e-13  2.67e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-13  7.96e-13  1.81e-13 |
 IISC |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 DAV1 |   232   180    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.79e-12  6.07e-13  1.39e-13 |
 MIZU |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.69e-12  5.73e-13  1.15e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  4.60e-13  1.31e-13 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-12  2.84e-13  1.72e-13 |
 THU2 |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-23  3.07e-24  5.12e-25 |
 WTZZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-14  7.97e-15  2.48e-15 |
 HERS |    70    22    34     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.96e-11  7.93e-12         - |
 GODZ |   285   282     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.80e-12  6.74e-13  6.65e-13 |
 CHTI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  4.95e-13  1.36e-13 |
 GMSD |   288   250    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.67e-12  7.22e-13  1.64e-13 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TASH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CCJ2 |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-12  6.33e-13  3.16e-13 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 NLIB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.23e-14  6.80e-15  4.05e-15 |
 TONG |   282   248    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.84e-12  6.22e-13  1.30e-13 |
 KAT1 |   286   216    34     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.49e-11  2.21e-12  2.14e-13 |
 WARK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  5.47e-13  1.27e-13 |
 SOLO |   275     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 LAUT |   286   243    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.45e-12  5.43e-13  1.41e-13 |
 SAMO |   276   276     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  7.09e-13  2.49e-13 |
 AREG |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.58e-13  6.72e-13  3.73e-13 |
 JFNG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DJIG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.58e-13  3.44e-13  9.80e-14 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.80e-13  4.01e-13  2.69e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 6.37e-21  8.08e-19  2.53e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     FAIR      FAIR      CHUR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
