
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2166   Day: 5   MJD: 59411                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3064     58     -96     158    691    691      0   1449   1449      0    0.00
 cod |   288     0  27657     36    -634    -448     11     12     10    121    170     87   20.08
 emr |   288     0  21505     65   -1090    -522     20     20     20    100     97    102   10.80
 esa |   288     0  31499    313   -1890    1047     10      8     10     79     89     75   27.16
 gfz |   288     0  33415    993     192    -117     14     14     14    117    113    118   16.81
 iga |    96     0   2968      0     221    -518     40     40      0     98     98      0    0.00
 igc |   288     0   8327      0     -20      67    111    111      0    372    372      0    0.00
 igu |    96     0   2872      3     213    -473   1563   1563      0   2842   2842      0    0.00
 jpl |   288     0  26075    391     993    -199     11      9     12     68     71     66   25.15
 ngs |    96     0   2968     41       1     -51    670    670      0   1386   1386      0    0.00
 usn |   288     0  23364    338   -2057    -505    110    136     91    398    216    473    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  1606   146    70   -18   -55   -29    10   497   -90  1452   134 |
    2 |   499  -148    13    81    50    87   296  1236    -8   691   167 |
    3 |   777    86   -27  -164   -11  -141  -293 -1462   150   839   111 |
    4 | -2347     9  -148   -37     -   -63  -546     -    96 -2429    28 |
    5 |   -78    -5    70   -85    61    41   836   496    25    24   224 |
    6 |   711   156   -45   -62   -47   -47  -358  2379    -7   827    59 |
    7 |  1431   -34   100    77   -25    86   194  -471   -83  1458   274 |
    8 |   290    72    26     1   -76    -6  -416 -6349   -19   125    82 |
    9 |   377    -4   -67     0     9   -36  -202   986    26   172    86 |
   10 |   562   353   -14  -142  -189   -61   402   485     X   605   305 |
   11 | -1232   258  -229     X  -162  -199     - -6085     - -1106  -128 |
   12 |  1120    13   102    27   -86    67    25  1365   -25  1157    94 |
   13 |   714   156  -118    12   -38   -25   137   731   -62   936   145 |
   14 | -2736   163   -79  -143    33  -131  -629  1060    36 -2765   -78 |
   15 |  -170  -154    29     7   109    81   581   992    30  -170   232 |
   16 |   640   -95    92     9    42    87    99  1119    -2   644   186 |
   17 |  1668    82    64  -128    38    -9   201  5620    20  1638   167 |
   18 | -1887   100  -120  -141    44  -116  -312  -651    95 -1912     - |
   19 |   328   -99   100   -23    80    43   196  1009     7   498   222 |
   20 |  1567   -71     -   -21   119     -     -     -     -     -     - |
   21 |   -75  -189    45    92    93   124   -87  1113   -29  -184   126 |
   22 | -1443  -304    -9   125   125   176   198  1108    28 -1030   222 |
   23 | -2082   160     9  -131     X   -52  -233   824    25 -2039    50 |
   24 |  1627   208    75   -55  -145   -29   -25 -3689   -42  1567   172 |
   25 |  -484   232    86  -119  -203    18  -236   258    42  -240   233 |
   26 |  -404   272    26   -85  -113   -50     1   154   -61  -448   -26 |
   27 |   327   181   108   -15   -75    16   -27  1226  -125   225   135 |
   28 |  -647  -258    26   106   120   152     - -4698     -  -594   -12 |
   29 |  -915   -44   177   -62    -5    74   281   533    29  -630   182 |
   30 |  1537   207   135   -67   -40    88   100   780  -124  1336   319 |
   31 | -2201   201    52   -88  -129   -56    94  -365    -1 -1701    68 |
   32 |   691   133    78   -49  -107   -99  -277  -324   -15   818    44 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -    55     -   -41     -     -     -     -     -     -     - |
 AJAC |     -   -19     -     -    22     -     -     -     -     -    58 |
 ALBH |     -    47   -87     -     -     -     -     -     -     -   -22 |
 ALGO |     -    68   -12     -   -74     -     -     -     -     -   -43 |
 ALIC |     -  -166     -   123     -     -     -     -     -     -     - |
 AREG |     -    27   -50     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -    14   -51   -54   101     -     -     -     2     -   210 |
 ARTU |     -     -     -   -12    19     -     -     -     -     -   135 |
 ASCG |     -     -     -   124   -83     -     -     -   -78     -     - |
 BADG |     -     -   164     -  -105     -     -     -     -     - -2011 |
 BOGT |     -     -     -   -57     -     -     -     -    61     -   185 |
 BOR1 |     -   -41    77     -     -     -     -     -     -     -     3 |
 BRUX |     -   -63    13     -    67     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -    78   -76     -     -     -   -31     -     - |
 CEBR |     -     -   -90    36     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -    -3     1     -     -     -     -     0     -     - |
 CHPI |     -     -     -     -    37     -     -     -   -25     -  -113 |
 CHTI |     -     -     -   -39   -71     -     -     -    89     -   -13 |
 CHUR |     -     -   -40     -    17     -     -     -     6     -   132 |
 CPVG |     -  -185     -   117    77     -     -     -   -30     -     - |
 CRO1 |     -    18   -83     -    22     -     -     -     6     -     X |
 CUSV |     -     -     -   -75    92     -     -     -    20     -    41 |
 CUT0 |     -   -80     -     -    95     -     -     -     -     -     - |
 CZTG |     -     -     -    82    -6     -     -     -  -109     -  -917 |
 DAEJ |     -   -95     -     -   113     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -   -55     -     -     -     -     -     -    44     -     - |
 DGAR |     -    26     -    41  -214     -     -     -    78     -   241 |
 DJIG |     -     -     -    17   -13     -     -     -   -10     -     - |
 DRAO |     -     -   -38     -    24     -     -     -     -     -    93 |
 DYNG |     -  -165     -   122     -     -     -     -     -     -    30 |
 FAA1 |     -   -79     -    46     -     -     -     -    13     -     - |
 FAIR |     -     -     -    51   -41     -     -     -   -27     - -1333 |
 GAMB |     -     -     -     7   -42     -     -     -    20     -     - |
 GLPS |     -    44     -   -79    32     -     -     -    30     -    45 |
 GODE |     -     -   -61     -    39     -     -     -     -     -    -4 |
 GOL2 |     -     -    22    -9     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -   -10     -     -     -     6     -   176 |
 GUAT |     -     -     -    37     -     -     -     -   -40     -   -66 |
 HARB |     -   -74     -    74    21     -     -     -   -35     -     - |
 HERS |     -   -13    24     -     X     -     -     -     -     -   172 |
 HOB2 |     -     -   200   178  -415     -     -     -     -     -     - |
 HOFN |     -  -147     -   100     -     -     -     -     9     -     - |
 HOLB |     -    15     -     -     -     -     -     -   -12     -     - |
 IENG |     -   -12    22     -     -     -     -     -     -     -   136 |
 IISC |     -     -     -    69   -59     -     -     -   -35     -    60 |
 IRKM |     -     -    73     -   -60     -     -     -     9     -   205 |
 ISBA |     -     -     -   -54     -     -     -     -    59     -   -81 |
 KARR |     -   -78     -   221     -     -     -     -  -166     -     - |
 KAT1 |     -     -    36    70  -136     -     -     -     -     -     - |
 KIRI |     -     -     -    23    62     -     -     -   -67     -     - |
 KIRU |     -   -92   -33    16    14     -     -     -    61     -     - |
 KOKB |     -     -    48     -   -93     -     -     -    42     -   244 |
 KOKV |     -     -    93    47  -133     -     -     -     -     -   209 |
 KOUR |     -    43     -    42   -97     -     -     -   -15     -     - |
 KRGG |     -  -183     -   111     -     -     -     -    26     -     - |
 LAUT |     -     -     -    30    35     -     -     -   -56     -     - |
 LPGS |     -     -     -   -73   118     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   -10     -   -37    19     -     -     -    36     -     - |
 MADR |     -     -     -   -39    62     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -36     -    31    -8     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -  -149     -   109     3     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -  -126     -    81     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    56    76     -     -     -  -112     -    -5 |
 MCM4 |     -   101     -   -74     -     -     -     -     -     -   219 |
 MDO1 |     -    45     -    25     -     -     -     -   -63     -  -181 |
 MDVJ |     -   -22    41     -     X     -     -     -     -     -   271 |
 MGUE |     -    63   -56   -24     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    45   -43     -   -25     -     -     -     0     -    59 |
 NICO |     -  -127     -    94     -     -     -     -     -     -     - |
 NIST |     -    32   -59     -     -     -     -     -     -     -   -93 |
 NKLG |     -   -63     -    10    80     -     -     -   -14     -     - |
 NLIB |     -     -   -11     -  -114     -     -     -    81     -   -52 |
 NRC1 |     -     -   -97     -    62     -     -     -     -     -    86 |
 NRIL |     -     -     -    -3   -20     -     -     -    17     -   203 |
 NTUS |     -     -     -   -26     -     -     -     -    28     -     - |
 OHI2 |     -     -     -    24   -39     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -98   -82     -   170     -     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -     -  -202     -     -     -   135     -   228 |
 PDEL |     -     -     -     -   133     -     -     -   -89     -     - |
 PERT |     -     -     -   -18     -     -     -     -    19     -     - |
 PIE1 |     -     -   -64     -    41     -     -     -     -     - -1756 |
 PNGM |     -     -     -    21     -     -     -     -   -22     -     - |
 POL2 |     -     -     -   -87   123     -     -     -    11     -     - |
 POTS |     -   -20     -     -    23     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    34   -63     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   130     -    40  -184     -     -     -   -22     -   170 |
 REUN |     -     -     -    15   -25     -     -     -     -     -    30 |
 RGDG |     -   -98     -     -     -     -     -     -    79     -     - |
 RIO2 |     -    96     -   -23   -78     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |     -     -     -    17     -     -     -     -   -18     -     - |
 SANT |     -    53     -     -    22     -     -     -   -57     -  -629 |
 SCH2 |     -    -1     -     1     -     -     -     -     -     -   104 |
 SCUB |     -     -     -   -63    94     -     -     -     5     -     - |
 SEYG |     -  -138     -    50     X     -     -     -    56     -     - |
 SGOC |     -   -96     -     -   114     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -   -25     -     -     -     -    27     -     - |
 STHL |     -  -106     -    34   155     -     -     -   -54     -    41 |
 STJO |     -   -10   -66     -    55     -     -     -     -     -    28 |
 SUTH |     -    26     -     -  -143     -     -     -    75     -   170 |
 SUTM |     -     -     -   -68   109     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   110   -44     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -     -     -   -63   102     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -   -54   -20    66     -     -     -     -     -  -449 |
 TID1 |     -     2    -3     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -  -385    15   218     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -    -7    11     -     -     -     -     -   -53 |
 TOW2 |     -   -55     -    84  -165     -     -     -    63     -     - |
 TWTF |     -    37    83     -   -98     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -   112     -  -152   112     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   -26   121     -     -     -   -53     -     - |
 URUM |     -     -     -  -145   235     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |     -  -145     -    -8   187     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    -7    13     -     -     -     -     -     -     -    41 |
 WARK |     -     -   141    20  -122     -     -     -     -     -     - |
 WIND |     -     -     -    14   -22     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -   -48     -    31     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -  -144  -156   108    98     -     -     -     -     -     - |
 WTZZ |     -    -3     5     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WUH2 |     -     -     -     -     4     -     -     -    -2     -     - |
 XMIS |     -   -84     -     -     -     -     -     -    67     -     - |
 YAR2 |     -    45     -     -   -54     -     -     -     -     -     - |
 YEL2 |     -  -134     -    99     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -    24   -82     -    24     -     -     -     -     -   -67 |
 YKRO |     -    42     -   -20     -     -     -     -   -13     -    63 |
 YSSK |     -     -     -   -22    35     -     -     -     -     -    88 |
 ZECK |     -    36   145  -114   -90     -     -     -    93     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   246    11    26     7    10    29    81   598     8   254   100 |  288    232
    2 |   310    11    13     7    10    37    80   624     9   295   124 |  288    231
    3 |   621    13    29    13    13    32    88   733    14   570    95 |  288    353
    4 |   215    11    14     6     -    25   145     -     8   237   113 |  288    103
    5 |   422    15    21     8    15    50    99   638     9   494   177 |  288    457
    6 |   296    10    11     8    11    19   122  1448     9   279   117 |  288    148
    7 |   772    10    16     5    14    34    94   928    11   857   121 |  288    659
    8 |  2082    13    18     7    12    15   122  3487     7  1981   151 |  288   1917
    9 |   375    11    22    10    13    28    92   800     9   406   152 |  288    229
   10 |   258    16    16    10    14    37   152   592     X   224   131 |  272    294
   11 |   496     8    20     X    12   102     -  3779     -   527   190 |  288    483
   12 |   966    15    17    10    34    45   116  1148    12   850   139 |  288    455
   13 |   534    14    17     7    11    34    73   864     8   460   169 |  288    320
   14 |   198    17    20     7    16    61   104   828     8   234   197 |  288    152
   15 |   290     9    19     6     9    32   123   655     8   261   139 |  288    245
   16 |   630    18    17     6    11    32    85   540     7   597   126 |  288    443
   17 |   897     8    23     9     9    27    69  3112     8   813   101 |  288    377
   18 |   275    14    26     9    14    70    78   238    10   318     - |  288    167
   19 |   288     6    35    13     9    28   153   599     8   305    83 |  288    245
   20 |   785    15     -     9     9     -     -     -     -     -     - |  288    312
   21 |   718    12    20     7    11    31   113   389     8   727    99 |  288    359
   22 |   580    11    22     8    12    41   106   792     9   663   230 |  288    349
   23 |   256    18    22    11     X    75   234   410    12   260   182 |  279     95
   24 |   348     8    23    10    16    23    60  2247     8   287    90 |  288    387
   25 |   460    15    16    13    16    22    91   180    10   345   105 |  288    186
   26 |   271    14    17     6    15    18    79   302     7   238    97 |  288    165
   27 |   589    12    20     7    12    17    36   629     9   561   137 |  288    202
   28 |  2205    10    19     7    24    48     -  4654     -  1933   106 |  288   1320
   29 |   776    12    14     7    15    22   193   395     9   722    86 |  288    277
   30 |   442    12    13     6    17    33    81   683    10   425   120 |  288    289
   31 |   993    14    21     9    13    24    50   276     8  1039   152 |  288    221
   32 |   346    19    12     9    13    10   108   156    11   286   142 |  288    157
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -    15     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   2696
 AJAC |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -   130 |  288   1614
 ALBH |     -     8    16     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288   1774
 ALGO |     -    11    16     -    15     -     -     -     -     -   109 |  288    316
 ALIC |     -     8     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288  13318
 AREG |     -     7    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4208
 AREQ |     -     8    12     9    13     -     -     -     9     -    34 |  288   4214
 ARTU |     -     -     -     6    10     -     -     -     -     -    38 |  288    >>>
 ASCG |     -     -     -    10    19     -     -     -    13     -     - |  288   4979
 BADG |     -     -    20     -    13     -     -     -     -     -    69 |  288     23
 BOGT |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -    45 |  288   6254
 BOR1 |     -     9    17     -     -     -     -     -     -     -    48 |  287   2780
 BRUX |     -     5    11     -     9     -     -     -     -     -     - |  288     28
 CCJ2 |     -     -     -    16    18     -     -     -    16     -     - |  288   2453
 CEBR |     -     -    13     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 CEDU |     -     -    35    12     -     -     -     -    10     -     - |  288   1453
 CHPI |     -     -     -     -    11     -     -     -     7     -    34 |  288   2181
 CHTI |     -     -     -    12    18     -     -     -    13     -    32 |  288   2400
 CHUR |     -     -    26     -    19     -     -     -    16     -    62 |  288   2997
 CPVG |     -     9     -     9    11     -     -     -     9     -     - |  288   7262
 CRO1 |     -    13    17     -    21     -     -     -    12     -     X |  288     30
 CUSV |     -     -     -     9    14     -     -     -    10     -    64 |  288   5947
 CUT0 |     -    10     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CZTG |     -     -     -    17    20     -     -     -    20     -   266 |  285   4010
 DAEJ |     -    14     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  288   1914
 DARW |     -    10     -     -     -     -     -     -     8     -     - |  288  17156
 DGAR |     -    13     -    16    19     -     -     -    14     -    36 |  288   2498
 DJIG |     -     -     -    10    15     -     -     -    12     -     - |  288   3744
 DRAO |     -     -    13     -     8     -     -     -     -     -    27 |  288   1990
 DYNG |     -     6     -     4     -     -     -     -     -     -    36 |  288   1248
 FAA1 |     -    20     -    18     -     -     -     -    19     -     - |  288   8118
 FAIR |     -     -     -    12    17     -     -     -    13     -   130 |  288   2147
 GAMB |     -     -     -    11    16     -     -     -    12     -     - |  288   4933
 GLPS |     -     7     -     7    13     -     -     -     9     -    27 |  288   5766
 GODE |     -     -    20     -    13     -     -     -     -     -    36 |  284    222
 GOL2 |     -     -    19     8     -     -     -     -     -     -     - |  286    141
 GUAM |     -     -     -     -    19     -     -     -    13     -    43 |  246   8762
 GUAT |     -     -     -     8     -     -     -     -     8     -    61 |  276   3222
 HARB |     -     8     -     6    11     -     -     -     8     -     - |  288   2081
 HERS |     -     6    10     -     X     -     -     -     -     -    47 |  287   1795
 HOB2 |     -     -    23     7    15     -     -     -     -     -     - |  239     68
 HOFN |     -    13     -    12     -     -     -     -    10     -     - |  288   2459
 HOLB |     -     9     -     -     -     -     -     -     7     -     - |  288   2185
 IENG |     -     7    14     -     -     -     -     -     -     -    45 |  288     37
 IISC |     -     -     -    10    18     -     -     -    15     -    48 |  288   3306
 IRKM |     -     -    23     -    12     -     -     -    11     -    29 |  288    104
 ISBA |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -    59 |  288   4092
 KARR |     -    15     -     9     -     -     -     -    11     -     - |  288   2517
 KAT1 |     -     -    21    10    13     -     -     -     -     -     - |  288   2205
 KIRI |     -     -     -    15    21     -     -     -    16     -     - |  288   6634
 KIRU |     -    12    16    14    14     -     -     -    16     -     - |  288   1960
 KOKB |     -     -    22     -    12     -     -     -    12     -    39 |  288    293
 KOKV |     -     -    21    11    15     -     -     -     -     -   129 |  288    292
 KOUR |     -    11     -    14    17     -     -     -    10     -     - |  288     25
 KRGG |     -    10     -     8     -     -     -     -     9     -     - |  288   3532
 LAUT |     -     -     -    15    21     -     -     -    16     -     - |  288   2158
 LPGS |     -     -     -     7    12     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     -    11     -     7    11     -     -     -     8     -     - |  288   1810
 MADR |     -     -     -     8    13     -     -     -     -     -     - |  276     75
 MAL2 |     -    10     -     9    14     -     -     -     -     -     - |  288  10728
 MAS1 |     -     5     -     6     9     -     -     -     -     -     - |  288   2341
 MATE |     -     -    10     -     6     -     -     -     -     -     - |  288     55
 MBAR |     -     -     -     7    15     -     -     -    11     -   344 |  288   6755
 MCM4 |     -     8     -     6     -     -     -     -     -     -    24 |  284   4790
 MDO1 |     -    13     -    10     -     -     -     -    13     -   109 |  288   2259
 MDVJ |     -    27    50     -     X     -     -     -     -     -   181 |   99     94
 MGUE |     -     9    18     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 MKEA |     -    12    25     -    12     -     -     -     9     -    38 |  288    123
 NICO |     -    12     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   3195
 NIST |     -    13    24     -     -     -     -     -     -     -    39 |  282     22
 NKLG |     -     9     -    10    15     -     -     -     9     -     - |  288   4271
 NLIB |     -     -    21     -    15     -     -     -    11     -    68 |  288     36
 NRC1 |     -     -    30     -    20     -     -     -     -     -    78 |  269  75917
 NRIL |     -     -     -    13    14     -     -     -    15     -   150 |  288   4483
 NTUS |     -     -     -    11     -     -     -     -    12     -     - |  288   5942
 OHI2 |     -     -     -     8    13     -     -     -     -     -     - |  288    107
 ONSA |     -    10    15     -    15     -     -     -     -     -     - |  288     31
 PALM |     -     -     -     -     8     -     -     -     6     -    24 |  288   2906
 PDEL |     -     -     -     -    13     -     -     -     9     -     - |  288   3060
 PERT |     -     -     -     9     -     -     -     -     9     -     - |  288   2301
 PIE1 |     -     -    15     -    10     -     -     -     -     -    64 |  288     28
 PNGM |     -     -     -    18     -     -     -     -    20     -     - |  281   5980
 POL2 |     -     -     -    10    14     -     -     -    10     -     - |  288   4375
 POTS |     -     8     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    15    27     -     -     -     -     -     -     -     - |  239     60
 QAQ1 |     -    10     -    11    18     -     -     -     9     -   131 |  288   1931
 REUN |     -     -     -    10    15     -     -     -     -     -    84 |  288   2136
 RGDG |     -    10     -     -     -     -     -     -     8     -     - |  288   1693
 RIO2 |     -     9     -     8    13     -     -     -     -     -     - |  288   8599
 SAMO |     -     -     -    20     -     -     -     -    21     -     - |  276   5475
 SANT |     -    10     -     -    11     -     -     -     7     -    74 |  288   3160
 SCH2 |     -     6     -     4     -     -     -     -     -     -    38 |  286   3038
 SCUB |     -     -     -    20    21     -     -     -    18     -     - |  288   7106
 SEYG |     -    10     -    10     X     -     -     -    10     -     - |  288   3837
 SGOC |     -    10     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   7727
 SOLO |     -     -     -    18     -     -     -     -    20     -     - |  270   4842
 STHL |     -    11     -    13    14     -     -     -    11     -    46 |  288   4684
 STJO |     -    13    34     -    17     -     -     -     -     -    53 |  288   4096
 SUTH |     -     7     -     -     9     -     -     -     9     -    28 |  288   1791
 SUTM |     -     -     -     5     8     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SVTL |     -     -    15     6     -     -     -     -     -     -     - |  276     70
 SYOG |     -     -     -     8    14     -     -     -     -     -     - |  228   1608
 THU2 |     -     -    23    10    11     -     -     -     -     -   141 |  288   2494
 TID1 |     -    18    34     -     -     -     -     -     -     -     - |  286     42
 TIDB |     -     -    27    13    15     -     -     -     -     -     - |  288     43
 TIXI |     -     -     -     9    15     -     -     -     -     -    35 |  288    >>>
 TOW2 |     -    15     -    11    18     -     -     -    10     -     - |  288   1756
 TWTF |     -    17    18     -    17     -     -     -     -     -     - |  288     72
 ULAB |     -    11     -     8    12     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -     9    17     -     -     -    11     -     - |  288   5174
 URUM |     -     -     -     9    15     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 VOIM |     -    10     -    10    14     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     -     5     9     -     -     -     -     -     -     -    70 |  288     55
 WARK |     -     -    25    11    18     -     -     -     -     -     - |  288   2396
 WIND |     -     -     -     6    10     -     -     -     -     -     - |  133    >>>
 WSRT |     -     -    12     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   1961
 WTZR |     -     7    14     8    11     -     -     -     -     -     - |  288     30
 WTZZ |     -     7    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     34
 WUH2 |     -     -     -     -    20     -     -     -    14     -     - |  286    >>>
 XMIS |     -    13     -     -     -     -     -     -    11     -     - |  288   6289
 YAR2 |     -     9     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YEL2 |     -     8     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     43
 YELL |     -    13    29     -    14     -     -     -     -     -    28 |  288     57
 YKRO |     -    13     -    14     -     -     -     -    11     -   180 |  288   6861
 YSSK |     -     -     -    10    16     -     -     -     -     -    48 |  288    >>>
 ZECK |     -     8    15    10    10     -     -     -     8     -     - |  288     65
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   692    12    20    10    14    40   112  1564    11   670   110 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288   288     0   288     3.68     4.71     0.23     0.23   | 2.58e-14  9.13e-15  4.53e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.98     4.71     0.62     0.62   | 2.46e-14  1.19e-14  5.25e-15 |
 YELL |   288   288     1   288     2.76     4.71     4.70     4.70   | 2.91e-14  9.01e-15  3.46e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.88     4.71     2.19     2.19   | 2.76e-14  1.35e-14  4.51e-15 |
 WTZZ |   288   288     0   288     3.40     4.71     2.34     2.34   | 2.81e-14  1.27e-14  3.67e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.14     4.71     1.58     1.58   | 2.29e-14  1.01e-14  6.14e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.15     4.71     4.70     4.70   | 2.52e-14  5.50e-15  3.53e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     3.48     4.71     1.67     1.67   | 1.94e-14  5.77e-15  4.30e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.96     4.71     0.54     0.54   | 3.03e-14  9.85e-15  5.04e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     2.86     4.67     0.33     0.33   | 2.68e-14  9.17e-15  2.12e-15 |
 TID1 |   286   284     1   286     3.18     4.66     1.20     1.20   | 3.98e-14  1.54e-14  5.61e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.47     4.44     3.88     3.88   | 4.60e-14  1.09e-14  2.67e-15 |
 NRC1 |   269   263     3   269     2.50     4.34     4.38     4.38   | 5.72e-11  1.77e-11  5.29e-12 |
 OHI2 |   288   286     0   288     2.40     4.24     1.58     1.58   | 2.57e-14  6.70e-15  5.49e-15 |
 NIST |   282   279     1   282     2.30     3.99     4.60     4.60   | 5.80e-14  9.71e-15  4.21e-15 |
 PRDS |   239   239     0   239     2.15     3.80     2.09     2.09   | 7.08e-14  1.05e-14  7.26e-15 |
 IRKM |   288   288     0   288     2.19     3.53     0.37     0.37   | 4.18e-14  1.02e-14  1.13e-14 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.11     3.29     0.50     0.50   | 3.84e-14  1.84e-14  1.02e-14 |
 PIE1 |   288   285     1   288     2.05     3.09     0.86     0.86   | 6.11e-14  1.18e-14  2.49e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     1.96     2.83     1.30     1.30   | 5.46e-14  1.41e-14  1.84e-14 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.93     2.75     1.54     1.54   | 4.91e-14  1.47e-14  4.84e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.67     2.06     4.08     4.08   | 4.38e-14  1.17e-14  3.46e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.48     1.63     0.56     0.56   | 5.28e-14  1.29e-14  3.98e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     1.42     1.57     0.41     0.41   | 3.10e-14  1.75e-14  3.56e-15 |
 MDVJ |    99    92     3    99     0.83     1.48     1.59     1.59   | 1.10e-12  3.18e-13         - |
 GOL2 |   286   283     1   286     1.25     1.16     2.20     2.20   | 9.97e-14  9.29e-15  2.36e-15 |
 MADR |   276   275     1   276     1.09     0.92     0.65     0.65   | 3.56e-14  1.02e-14  4.04e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.02     0.77     0.36     0.36   | 4.72e-14  1.34e-14  3.99e-15 |
 GODE |   284   284     0   284     0.99     0.73     2.12     2.12   | 2.74e-13  8.03e-14  2.11e-14 |
 G06  |   288   284     1   288     1.34     0.21     1.48     1.48   | 8.23e-14  2.51e-14  9.93e-15 |
 G26  |   288   288     0   288     4.68     0.19     4.70     4.70   | 6.37e-14  2.35e-14  1.22e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.68     0.17     4.70     4.70   | 6.10e-14  2.00e-14  2.49e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     4.68     0.17     4.70     4.70   | 6.81e-14  2.27e-14  2.54e-14 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.47     0.16     0.06     0.06   | 2.91e-14  5.60e-15  7.51e-15 |
 G23  |   279   277     0   279     0.98     0.16     4.55     4.55   | 1.51e-12  1.71e-13  9.10e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     4.68     0.14     4.70     4.70   | 6.74e-14  2.22e-14  1.64e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     1.48     0.12     0.29     0.29   | 7.48e-14  1.68e-14  8.47e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     1.85     0.09     0.20     0.20   | 5.87e-14  2.42e-14  2.23e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.68     0.07     4.70     4.70   | 5.90e-14  1.79e-14  8.86e-15 |
 G09  |   288   288     0   288     0.85     0.03     4.69     4.69   | 6.29e-14  2.29e-14  2.17e-14 |
 G10  |   272   272     0   272     0.65     0.03     4.42     4.42   | 9.51e-13  2.57e-13  1.32e-13 |
 G03  |   288   288     0   288     0.48     0.02     3.14     3.14   | 8.93e-14  5.57e-14  4.77e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.66     0.66   | 6.24e-13  6.05e-14  1.70e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.22     0.01     0.56     0.56   | 7.93e-13  7.53e-14  3.70e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.18     0.18   | 6.39e-13  6.61e-14  2.03e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.37     0.37   | 6.38e-13  7.02e-14  5.61e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.54     0.54   | 6.56e-13  5.96e-14  2.89e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.11     0.11   | 9.72e-14  2.57e-14  2.22e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.89     0.89   | 6.76e-14  2.48e-14  1.86e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.75     0.75   | 6.15e-13  7.67e-14  5.78e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.19     0.19   | 6.41e-13  7.61e-14  5.92e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.22     0.22   | 6.52e-13  7.01e-14  2.69e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.07     0.07   | 6.87e-13  6.35e-14  3.30e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.19     0.00     0.01     0.01   | 7.03e-13  8.08e-14  4.17e-14 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.89e-13  1.41e-13  2.07e-13 |
 ALGO |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-14  7.38e-15  5.97e-15 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.86e-13  6.71e-13  4.83e-13 |
 BOR1 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.46e-12  4.81e-13  2.61e-13 |
 CEDU |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.77e-12  3.76e-13  1.02e-13 |
 CHUR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 DARW |   288   258    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-10  5.87e-12  1.08e-12 |
 DGAR |   288   278     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-12  7.80e-13  1.27e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.17e-13  1.58e-13  2.30e-13 |
 FAIR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.60e-13  9.88e-14  4.88e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  3.07e-13  1.72e-13 |
 G14  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.62e-14  2.23e-14  1.54e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.55e-13  1.04e-13  4.87e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  1.18e-13  2.43e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.95e-13  1.20e-13  4.64e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.16e-14  1.84e-14  9.32e-15 |
 G28  |   288   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.58e-13  9.92e-14  2.43e-14 |
 HOB2 |   239   239     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.73e-14  1.04e-14  4.43e-15 |
 HOFN |   251   104    97     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.90e-11  6.68e-12  1.24e-12 |
 KARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  4.58e-13  1.33e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-13  2.24e-13  2.03e-13 |
 KOUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.98e-14  1.00e-14  4.20e-15 |
 MAC1 |   288   241    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-11  1.82e-12  3.57e-13 |
 MAS1 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-12  4.33e-13  1.84e-13 |
 MDO1 |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-12  9.27e-13  2.06e-13 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 QAQ1 |   288   229     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  8.83e-13  1.71e-13 |
 REUN |   288   207    24     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.48e-12  6.73e-13  1.39e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-28  2.35e-29  3.91e-30 |
 TIDB |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-13  1.62e-14  4.37e-15 |
 WSRT |   288   165    71     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.38e-11  4.62e-12  8.91e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.88e-14  5.68e-15  3.64e-15 |
 TOW2 |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  3.17e-13  8.83e-14 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SYOG |   228   228     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  7.18e-13  1.26e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.39e-13  6.93e-13  2.08e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-12  2.83e-13  2.36e-13 |
 THU2 |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-23  3.07e-24  5.12e-25 |
 MBAR |   288   266     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.81e-12  1.38e-12  4.51e-13 |
 HERS |   285   208    34     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.41e-12  1.18e-12  9.75e-14 |
 AJAC |   288   267     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.10e-12  4.84e-13  1.89e-13 |
 CHTI |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  4.25e-13  9.91e-14 |
 ABMF |   157   105    24     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-11  2.15e-12         - |
 CCJ2 |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-12  6.52e-13  3.22e-13 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 NLIB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.03e-14  1.12e-14  3.24e-15 |
 KAT1 |   288   213    42     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-11  1.54e-12  4.36e-13 |
 WARK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  4.14e-13  1.16e-13 |
 SOLO |   270     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 LAUT |   288   188    61     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-11  3.86e-12  7.49e-13 |
 DYNG |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-12  4.64e-13  1.38e-13 |
 SAMO |   276   273     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-12  8.00e-13  4.57e-13 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.81e-13  6.70e-13  4.80e-13 |
 DJIG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.29e-13  3.83e-13  1.81e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.38e-21  5.18e-19  1.96e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     FAIR      FAIR      CHUR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
