
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2167   Day: 2   MJD: 59415                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3072     96       4     -28   1121   1121      0   1863   1863      0    0.00
 cod |   288     0  28947      0    -321     295      9      9      9    109    156     78   20.45
 emr |   288     0  21615    304   -1538     898     21     19     21     88     92     84    7.46
 esa |   288     0  31110    292   -1834    1505      8      7      9     71     78     68   24.22
 gfz |   288     0  32750    788      48      27     12     11     12     94    113     87   16.28
 iga |    96     0   3072      0     698     399     38     38      0     87     87      0    0.00
 igc |   287     0   8610      0    -172     405     58     58      0    376    376      0    0.00
 igu |    96     0   2976      0     700     398   1023   1023      0   1876   1876      0    0.00
 jpl |   288     0  26013    341   11194     940     10      8     11     67     69     66   20.23
 ngs |    96     0   3072    131    -185     247    742    742      0   1514   1514      0    0.00
 usn |   288     0  22838      2   -2319     146    124    166     87    518    271    624    0.00
 whu |   288     0   9208     21     158     460     15     15      0     91     91      0   11.37

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  2087   138    35    15  -125    -1   168  1546   -86  2023   140    31 |
    2 |   473  -159    61    53    33    89   221  1009    48   487   166     2 |
    3 |  -611   109    61  -110   -10   -70  -806 -3834    38  -668   276   -63 |
    4 | -2198     7  -130    -1     -   -60  -246     -    98 -2064    -9  -101 |
    5 |   630   -34    77   -55    -5    -5   484  -695    80   424   329    -5 |
    6 |  -116   163    12   -32   -76  -107  -614  1156   -19    16   153   -90 |
    7 |   -77   -30   169   -13    80    68   187 -1511   -76   142   194    -8 |
    8 | -3822    83    49   -10   -32   -21  -587   -43     2 -2614    89  -119 |
    9 |   367   -27   -41   -73     X   -95   -43  1117   -37   411    46   297 |
   10 |  1288   310  -143  -134  -228   -50   248   323    71  1548   281    19 |
   11 |     X   263   -37  -161    11  -162     - -5220     -     X   -35  -123 |
   12 |  -524   -17    26    34  -116    57   175  -684    49  -262   247    22 |
   13 |  1459   109   -54    11   -76     9    -7   583   -91  1467   182    84 |
   14 | -2615    97   -36  -101    13  -121  -548  1203    62 -2419  -109   -64 |
   15 |  1600   -70    73   -55    78     7   322   318    46  1378   383     2 |
   16 |  1313   -34   109   -26    92    93   194  1177   -55  1207   240    10 |
   17 |  1377    74    38  -121    61    -4   265  1540     1 -1473   197    11 |
   18 |  -691    81   -94   -35   -25   -59  -475  -134    72  -877     -  -102 |
   19 | -1137   -72    75   -42    72    18   268   -18     6  -667   337    56 |
   20 |   697   -72    -1   -19    86    23   185   573    30   360   192    -9 |
   21 |  -446  -175    35    80   153   104   174   396   -69  -476   214    26 |
   22 | -1242  -283   -41   150   136   123   483   266   -14 -1026   264    47 |
   23 | -1949    98   -44   -44     X   -44  -301   845    55 -2012   137  -153 |
   24 |  3604   237    40   -72  -151   -30   -34 -3612   -14  3209   255   -58 |
   25 |    28   180    68   -87  -297    93  -133   481   102   205   360    62 |
   26 |  -619   245    35   -97  -127   -65    42   104   -46  -453     7     8 |
   27 |   526   199   125   -77   -59    35   -89   676  -118   723   213    19 |
   28 |    62  -205    78    87    52   153     -  1282     -  -377    73    57 |
   29 |  -556   -51    14    -9   -14    87   480   584    63  -182   269    10 |
   30 |  1302   181   141   -60   -82    80   116  1366  -124  1361   207    49 |
   31 | -1186   248   -25  -105  -176   -87    81  -732     9  -903    47    29 |
   32 |   971   145    67   -65   -62   -66  -218   -68   -66   949    10    39 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -    65     -   -55     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AJAC |     -   -59     -     -    74     -     -     -     -     -    93     - |
 ALBH |     -    29   -80     -     -     -     -     -     -     -    69     - |
 ALGO |     -    57    62     -  -100     -     -     -     -     -    88     - |
 ALIC |     -  -166     -   140     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREG |     -    32   -89     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -    79   -37   -75    29     -     -     -     X     -   237     - |
 ARTU |     -     -     -   -29    43     -     -     -     -     -   -55     - |
 ASCG |     -     -     -    65   -76     -     -     -   -16     -     -     - |
 BADG |     -     -    64     -   -29     -     -     -     -     - -1831     - |
 BOGT |     -     -     -   -17     -     -     -     -    20     -   104     - |
 BOR1 |     -    -7    20     -     -     -     -     -     -     -   165     - |
 BRUX |     -   -53    -3     -    68     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    49     -     -   -61     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -    53   -19     -     -     -   -46     -     -     - |
 CEBR |     -     -   -35    11     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -   -82   -45     -     -     -     -    82     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -     -   -35     -     -     -    28     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -     -     8     -     -     -    -7     -   -82     - |
 CHTI |     -     -     -     -   -58     -     -     -    46     -    69     - |
 CHUR |     -     -    45     -   -21     -     -     -     -     -   182     - |
 CPVG |     -  -213     -    90   148     -     -     -   -12     -     -     - |
 CRO1 |     -   -15   -63     -    61     -     -     -   -10     - -2622     - |
 CUSV |     -     -     -   -34    50     -     -     -     -     -    11     - |
 CZTG |     -     -     -    64   -56     -     -     -   -32     -     -     - |
 DAEJ |     -  -100     -     -   126     -     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -   -72     -     -     -     -     -     -    73     -     -     - |
 DGAR |     -    27     -    51  -175     -     -     -    51     -   245     - |
 DRAO |     -     -     1     -     0     -     -     -     -     -   319     - |
 DYNG |     -  -149     -   126     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -   -80     -    70     -     -     -     -    -2     -     -     - |
 FAIR |     -     -     -    54   -34     -     -     -   -37     - -1280     - |
 FALK |     -     -     -    18     -     -     -     -   -22     -    33     - |
 GAMB |     -     -     -     X     9     -     -     -    -7     -     -     - |
 GLPS |     -    52     -   -29    29     -     -     -   -43     -    89     - |
 GOL2 |     -     -    65   -20     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -     -     -    59     -     -     -     -   -71     -  -112     - |
 HARB |     -   -40     -    29     9     -     -     -    -1     -     -     - |
 HERS |     -    47    78     -   -94     -     -     -     -     -   196     - |
 HOFN |     -  -115     -    97     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOLB |     -     4     -     -     -     -     -     -    -4     -     -     - |
 IENG |     -    -7    19     -     -     -     -     -     -     -   140     - |
 IISC |     -     -     -    84   -10     -     -     -   -94     -    75     - |
 IRKM |     -     -    42    -1     8     -     -     -   -20     -   170     - |
 JFNG |     -     -     -   163     5     -     -     -  -199     -     -     - |
 KARR |     -    44     -   107     -     -     -     -  -168     -     -     - |
 KAT1 |     -     -   -38    86  -110     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRI |     -     -     -    52   -90     -     -     -    11     -     -     - |
 KIRU |     -   -26    65   -30    48     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -     4     -  -105     -     -     -    84     -   309     - |
 KOKV |     -     -    24    51   -87     -     -     -     -     -   224     - |
 KOUG |     -   -30     -     -     -     -     -     -    30     -     -     - |
 KOUR |     -    76     -   -64     X     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -  -162     -   112     -     -     -     -    30     -     -     - |
 LAUT |     -     -     -   -24    12     -     -     -    19     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -   -83   123     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -    20     -   -70    15     -     -     -    52     -     -     - |
 MADR |     -     -     -   -69   102     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -58     -    43   -24     -     -     -    26     -     -     - |
 MAR6 |     -     -  -131     -     -     -     -     -    48     -     -     - |
 MAS1 |     -  -117     -    96     3     -     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -  -158     -    72     -     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -     -     -   -93   138     -     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    38    48     -     -     -   -83     -   133     - |
 MCM4 |     -     -     -   -45    67     -     -     -     -     -   367     - |
 MDO1 |     -    10     -    -9     -     -     -     -     1     -    37     - |
 MDVJ |     -    -2     -     -     2     -     -     -     -     -    95     - |
 MGUE |     -    18   -85   -30     -     -     -     -    49     -     -     - |
 MKEA |     -    15   -57     -    51     -     -     -   -35     -    90     - |
 NIST |     -    12   -33     -     -     -     -     -     -     -    48     - |
 NKLG |     -   -26     -    -5    25     -     -     -    12     -     -     - |
 NLIB |     -     -    71     -  -134     -     -     -    86     -    82     - |
 NRC1 |     -   -13   -70     -    48     -     -     -     -     -    47     - |
 NRIL |     -     -     -   -13    19     -     -     -     -     -    75     - |
 NTUS |     -     -     -   -28     -     -     -     -    33     -     -     - |
 NYA2 |     -    77     -     -   -97     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     -   -16    24     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -    15     -     -     -     -     -    -6     -     -     - |
 ONSA |     -   -75   -64     -   124     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -    72     -   -47   -24     -     -     -     3     -     -     - |
 PERT |     -     -     -   -45     -     -     -     -    54     -     -     - |
 PIE1 |     -     -   -35     -    16     -     -     -     -     - -1697     - |
 PIMO |     -     -     -     -   -78     -     -     -    63     -    44     - |
 PNGM |     -     -     -    77     -     -     -     -   -92     -     -     - |
 POL2 |     -  -125     -     -   157     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -   -12    33     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -    57     -    49  -142     -     -     -     -     -   213     - |
 REUN |     -     -     -     3    -5     -     -     -     -     -   306     - |
 RGDG |     -  -105     -     -     -     -     -     -   106     -     -     - |
 RIO2 |     -    99     -     -  -125     -     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |     -     -     -   -26     -     -     -     -    31     -     -     - |
 SANT |     -     3     -     -    -3     -     -     -     -     -  -230     - |
 SCH2 |     -    16     -   -14     -     -     -     -     -     -     4     - |
 SCUB |     -     -     -   -57   103     -     -     -   -14     -     -     - |
 SEYG |     -  -113     -    73    44     -     -     -    -8     -     -     - |
 SGOC |     -    21     -     -   -18     -     -     -    -7     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -    41     -     -     -     -   -49     -     -     - |
 STHL |     -    10     -   -18    73     -     -     -   -49     -   199     - |
 STJO |     -   -60   -95     -    -2     -     -     -    95     -    -1     - |
 SUTH |     -    45     -     -   -56     -     -     -     -     -   307     - |
 SUTM |     -     -     -   -44   100     -     -     -   -28     -     -     - |
 SVTL |     -     -   113   -35     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TASH |     -  -185     -     -   233     -     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -  -118     9    41     -     -     -     -     - -1068     - |
 TID1 |     -     4   -12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -   -24    -4    16     -     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -   -27    41     -     -     -     -     -   106     - |
 TOW2 |     -   -69     -    79  -100     -     -     -    55     -     -     - |
 TWTF |     -    76    -7     -   -93     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -   -38     -     -    47     -     -     -     -     -     -     - |
 UNB3 |     -   -63     -    53     -     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   -12   -50     -     -     -    55     -     -     - |
 URUM |     -     -     -  -108   160     -     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |     -   -94     -   -34   168     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    -6    16     -     -     -     -     -     -     -   180     - |
 WARK |     -     -    85     -  -205     -     -     -   136     -     -     - |
 WHIT |     -     4     -    28     -     -     -     -   -37     - -1353     - |
 WSRT |     -     -   -83     -    38     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -  -139  -100   116    47     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZZ |     -    18   -49     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -  -182     -   202     -     -     -     -   -58     -     -     - |
 YEL2 |     -   -82     -    69     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -   -12   -50     -    38     -     -     -     -     -   -56     - |
 YKRO |     -   -32     -    73     -     -     -     -   -52     -    -5     - |
 YSSK |     -     -     -   -42    62     -     -     -     -     -   135     - |
 ZAMB |     -     4     -    -1    67     -     -     -   -56     -    86     - |
 ZECK |     -    16    45   -64    56     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   913     7    20     6    11    23    40   958     7   608    92    15 |  288    189
    2 |   447     7    15     8     9    35    35   803     8   395    82    14 |  288    235
    3 |  2249    11    19     9    11    21    78  2865     9  2148   194    16 |  288    774
    4 |   520     7    21     4     -    44    54     -     7   472    99    15 |  288    113
    5 |   827     7    23     8    15    37    46   445     7   757   173    14 |  288    475
    6 |   348     7    11     6     7    31    58   949     7   329   184    14 |  288    147
    7 |   362     9    29     7     8    34    63   858     9   364   110    16 |  288    251
    8 |  2014    13    15     8    15    48    51  1201     9  1387   152    16 |  288    954
    9 |   278     8    12     6     X    25    58   785     7   373   134    15 |  288    204
   10 |  1308    10    24    12    14    35    87   601     8  1145   272    15 |  288    200
   11 |     X     8    16     8    10    48     -  2936     -     X   328    12 |  288    463
   12 |   908     9    19     8     9    35    48   272    11   556   187    17 |  288    354
   13 |   663    10    21     8    21    54    24   624     6   653   127    10 |  288    424
   14 |   207    10    15    10    10    72    94   798     9   192   268    12 |  288    176
   15 |   433    15    17     8    13    61    45   280     8   386   207    16 |  288    303
   16 |   702    10    17     5    14    42    63   579     9   619   104    18 |  288    445
   17 |  4046     7    14     8     8    33    56   682     7  1449   124    12 |  288    673
   18 |   677     9    28     9    10    49    45   275     7   641     -    22 |  288    223
   19 |   469     7    14    11     7    30    35   261     8   452    93    17 |  288    266
   20 |   563     7    15     6     8    27    56   434     6   656   136    12 |  288    283
   21 |   828     8    22     8    12    28    53   672     9   713    88    16 |  288    406
   22 |   479    11    21     7     8    16    61   476     8   425   111    13 |  288    372
   23 |   419    11    28     9     X    47    71   399     9   373   297    19 |  288    117
   24 |   916     8    22    10    11    57    47  2304     9   659   190    20 |  288    358
   25 |   234    15    18     6     9    23    74   182    12   265   161    25 |  288    191
   26 |   524    12    21     5    11    32    61   289     9   610   108    18 |  288    240
   27 |   287    11    22     6    15    23    33   537     9   240   120    18 |  288    231
   28 |  1687     8    20     6    11    41     -   664     -   806   142    10 |  288    560
   29 |   841    10    23    10     7    38    46   307    11   567    75    18 |  288    295
   30 |   357     6    15     7    10    27    90   745     6   466   121    10 |  288    160
   31 |   833     8    19     6     8    33    41   465     9   817   177    12 |  288    202
   32 |   442     9    20     7     7    40    67   145     9   441   167    10 |  288    218
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     9     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3075
 AJAC |     -     7     -     -     9     -     -     -     -     -    35     - |  288   1914
 ALBH |     -     6    16     -     -     -     -     -     -     -    27     - |  286   2454
 ALGO |     -    16    31     -    22     -     -     -     -     -   108     - |  288    114
 ALIC |     -     9     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2116
 AREG |     -     5    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3986
 AREQ |     -     7    17     7     9     -     -     -     X     -    81     - |  288   4001
 ARTU |     -     -     -     9    13     -     -     -     -     -    72     - |  288    >>>
 ASCG |     -     -     -     9    14     -     -     -    12     -     -     - |  288   6932
 BADG |     -     -    18     -     8     -     -     -     -     -   154     - |  288     69
 BOGT |     -     -     -     7     -     -     -     -     9     -    33     - |  276   6546
 BOR1 |     -     5    15     -     -     -     -     -     -     -    38     - |  287   3564
 BRUX |     -     5    16     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 CAS1 |     -     6     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -    10    22     -     -     -    15     -     -     - |  288   2680
 CEBR |     -     -    18     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     17
 CEDU |     -     -    24     7     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   1907
 CHAN |     -     -     -     -    14     -     -     -    11     -     -     - |  288    160
 CHPI |     -     -     -     -     7     -     -     -     6     -    73     - |  288   2667
 CHTI |     -     -     -     -     9     -     -     -     7     -    50     - |  288   3268
 CHUR |     -     -    13     -     6     -     -     -     -     -   111     - |  284   3686
 CPVG |     -    12     -     9    13     -     -     -    11     -     -     - |  288  10151
 CRO1 |     -    10    23     -    18     -     -     -    14     -   139     - |  288     26
 CUSV |     -     -     -     9    13     -     -     -     -     -    85     - |  288   6148
 CZTG |     -     -     -     8    15     -     -     -    11     -     -     - |  288   4204
 DAEJ |     -    12     -     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   2919
 DARW |     -     7     -     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   1882
 DGAR |     -    11     -    10    16     -     -     -    10     -    77     - |  288   2189
 DRAO |     -     -    18     -     8     -     -     -     -     -    92     - |  163   2650
 DYNG |     -     8     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1220
 FAA1 |     -    15     -    14     -     -     -     -    14     -     -     - |  288   8930
 FAIR |     -     -     -    11    14     -     -     -     9     -    68     - |  288   2227
 FALK |     -     -     -     6     -     -     -     -     7     -    45     - |  288   2668
 GAMB |     -     -     -     X    14     -     -     -    11     -     -     - |  288   4933
 GLPS |     -    11     -    10    10     -     -     -    25     -    23     - |  288   4645
 GOL2 |     -     -    10     3     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    143
 GUAT |     -     -     -    11     -     -     -     -    13     -    66     - |  276   3549
 HARB |     -    10     -     6     9     -     -     -     8     -     -     - |  288   1775
 HERS |     -     8    21     -    10     -     -     -     -     -    68     - |  288   1998
 HOFN |     -     7     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3017
 HOLB |     -     7     -     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   2664
 IENG |     -     6    17     -     -     -     -     -     -     -    77     - |  288     32
 IISC |     -     -     -    16    22     -     -     -    22     -    44     - |  288   2785
 IRKM |     -     -    20     8    11     -     -     -    12     -    76     - |  288    138
 JFNG |     -     -     -    10    18     -     -     -    13     -     -     - |  288   1896
 KARR |     -     9     -     8     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   2908
 KAT1 |     -     -    14     7     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2204
 KIRI |     -     -     -    10    14     -     -     -    13     -     -     - |  288   6455
 KIRU |     -     7    16     9    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   1638
 KOKB |     -     -    18     -    17     -     -     -    12     -   208     - |  288    167
 KOKV |     -     -    20    11    17     -     -     -     -     -    45     - |  288    181
 KOUG |     -     6     -     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   1474
 KOUR |     -     7     -     6     X     -     -     -     -     -     -     - |  170     19
 KRGG |     -    10     -     9     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   3644
 LAUT |     -     -     -    10    15     -     -     -    14     -     -     - |  288   2299
 LPGS |     -     -     -     5     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     -     8     -     8     9     -     -     -     9     -     -     - |  288   2297
 MADR |     -     -     -     8    13     -     -     -     -     -     -     - |  285     66
 MAL2 |     -    13     -    13    14     -     -     -    10     -     -     - |  288  12097
 MAR6 |     -     -    22     -     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   2391
 MAS1 |     -     7     -     6     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   4037
 MATE |     -     -    21     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  287     64
 MAW1 |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     -     -     - |  250   1367
 MBAR |     -     -     -     7    12     -     -     -     9     -   157     - |  288   5768
 MCM4 |     -     -     -     5     8     -     -     -     -     -    74     - |  288   3534
 MDO1 |     -    10     -    10     -     -     -     -    10     -    37     - |  288   2422
 MDVJ |     -    20     -     -    26     -     -     -     -     -    84     - |   84    168
 MGUE |     -     7    24     7     -     -     -     -     8     -     -     - |  288     15
 MKEA |     -    10    21     -    14     -     -     -    11     -    28     - |  288     95
 NIST |     -    12    34     -     -     -     -     -     -     -    89     - |  241     19
 NKLG |     -     9     -     8    10     -     -     -    10     -     -     - |  288   3276
 NLIB |     -     -    26     -    16     -     -     -    17     -   116     - |  287     30
 NRC1 |     -    14    24     -    17     -     -     -     -     -    63     - |  288     33
 NRIL |     -     -     -     4     6     -     -     -     -     -   104     - |  288   5151
 NTUS |     -     -     -    10     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   6058
 NYA2 |     -     7     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2367
 OHI2 |     -     -     -     5     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     80
 OHI3 |     -     -    23     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  288     87
 ONSA |     -    11    32     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 OUS2 |     -    11     -     7     7     -     -     -     9     -     -     - |  288   4265
 PERT |     -     -     -    12     -     -     -     -    15     -     -     - |  288   2598
 PIE1 |     -     -    25     -    11     -     -     -     -     -    60     - |  275     44
 PIMO |     -     -     -     -    16     -     -     -    13     -    42     - |  143   5590
 PNGM |     -     -     -     9     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   5753
 POL2 |     -     5     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4178
 PRDS |     -     9    25     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  235     39
 QAQ1 |     -    11     -    10    13     -     -     -     -     -    60     - |  288   2229
 REUN |     -     -     -     9    13     -     -     -     -     -   108     - |  288   2480
 RGDG |     -     6     -     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   2025
 RIO2 |     -     7     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   7941
 SAMO |     -     -     -    17     -     -     -     -    21     -     -     - |  287   4659
 SANT |     -     6     -     -     8     -     -     -     -     -    23     - |  288   3424
 SCH2 |     -     8     -     7     -     -     -     -     -     -    72     - |  288   2830
 SCUB |     -     -     -    12    19     -     -     -    20     -     -     - |  288   6431
 SEYG |     -     8     -    10    14     -     -     -     9     -     -     - |  288   3169
 SGOC |     -    11     -     -    13     -     -     -    12     -     -     - |  288   7116
 SOLO |     -     -     -    15     -     -     -     -    18     -     -     - |  288   5212
 STHL |     -    10     -     9    12     -     -     -    14     -    29     - |  288   5277
 STJO |     -    16    29     -    22     -     -     -    16     -   100     - |  288   3855
 SUTH |     -     6     -     -     8     -     -     -     -     -    45     - |  288   2371
 SUTM |     -     -     -     7    11     -     -     -     9     -     -     - |  288    >>>
 SVTL |     -     -    25     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  275    104
 TASH |     -     8     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   4332
 THU2 |     -     -    13     5     7     -     -     -     -     -    39     - |  288   2630
 TID1 |     -     7    19     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     31
 TIDB |     -     -    24     9    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     36
 TIXI |     -     -     -     8    12     -     -     -     -     -    75     - |  288    >>>
 TOW2 |     -    13     -    12    15     -     -     -     8     -     -     - |  288   1991
 TWTF |     -    13    21     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  288     81
 ULAB |     -     9     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     -    16     -    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   1054
 UNSA |     -     -     -    10    15     -     -     -    14     -     -     - |  288   5360
 URUM |     -     -     -     7    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 VOIM |     -     6     -     7     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     -     9    24     -     -     -     -     -     -     -    42     - |  285     26
 WARK |     -     -    28     -    11     -     -     -    11     -     -     - |  288   3277
 WHIT |     -    12     -     9     -     -     -     -     7     -   101     - |  288   2363
 WSRT |     -     -    14     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   1846
 WTZR |     -     5    20     6     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     12
 WTZZ |     -     8    23     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     11
 XMIS |     -    10     -    11     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   4480
 YEL2 |     -     9     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     49
 YELL |     -    10    24     -    11     -     -     -     -     -    58     - |  288     27
 YKRO |     -    13     -     9     -     -     -     -    10     -   215     - |  288   8116
 YSSK |     -     -     -     7    10     -     -     -     -     -   125     - |  288    >>>
 ZAMB |     -    10     -     6     9     -     -     -     9     -    62     - |  288   4824
 ZECK |     -    12    36    10    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     44
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1122    10    21     9    12    39    58  1024    11   742   124    16 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   KOUR  | 2167-2 16:15:00 |       -1063
cod |   HOB2  | 2167-2 22:20:00 |       -1746
emr |   HOB2  | 2167-2 14:55:00 |       -2210
esa |   FLRS  | 2167-2  7:30:00 |       -1587
esa |   HOB2  | 2167-2 22:15:00 |        2135
whu |      9  | 2167-2  4:35:00 |        -525



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 NRC1 |   288   285     2   288     2.77     4.81     4.79     4.79   | 5.36e-14  2.16e-14  3.62e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.71     4.81     0.24     0.24   | 2.30e-14  5.70e-15  3.50e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     2.86     4.81     4.79     4.79   | 2.93e-14  7.11e-15  2.12e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.96     4.81     2.30     2.30   | 2.56e-14  9.04e-15  1.96e-15 |
 WTZZ |   288   288     0   288     3.44     4.81     2.41     2.41   | 2.24e-14  4.68e-15  1.01e-15 |
 TID1 |   288   287     1   288     3.29     4.81     1.23     1.23   | 2.82e-14  9.50e-15  1.85e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     3.23     4.81     1.66     1.66   | 2.10e-14  1.13e-14  2.77e-15 |
 MGUE |   288   285     1   288     3.24     4.81     4.79     4.79   | 4.87e-14  5.26e-15  2.43e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     2.98     4.81     0.36     0.36   | 3.22e-14  8.72e-15  3.56e-15 |
 CEBR |   288   286     1   288     3.60     4.81     1.76     1.76   | 2.60e-14  8.20e-15  1.86e-15 |
 BADG |   288   285     1   288     2.99     4.81     0.56     0.56   | 4.04e-14  1.11e-14  6.32e-15 |
 WAB2 |   285   285     0   285     3.03     4.74     0.64     0.64   | 2.36e-14  7.98e-15  4.62e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.49     4.63     4.00     4.00   | 2.95e-14  1.04e-14  3.69e-15 |
 IRKM |   288   285     1   288     2.24     3.85     0.39     0.39   | 5.33e-14  1.32e-14  1.08e-14 |
 PRDS |   235   235     1   235     2.17     3.84     2.01     2.01   | 1.67e-13  1.67e-14  8.19e-15 |
 NIST |   241   241     0   241     2.00     3.63     3.99     3.99   | 3.51e-14  6.41e-15  1.76e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.16     3.57     0.52     0.52   | 4.13e-14  1.18e-14  1.28e-14 |
 PIE1 |   275   272     1   275     2.00     3.22     0.88     0.88   | 6.87e-14  1.82e-14  4.36e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     2.01     3.08     1.35     1.35   | 4.43e-14  1.22e-14  1.27e-14 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.97     2.98     1.61     1.61   | 5.46e-14  2.27e-14  5.34e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.73     2.29     4.30     4.30   | 4.20e-14  6.03e-15  1.92e-15 |
 MATE |   287   287     0   287     1.53     1.79     0.59     0.59   | 5.95e-14  1.16e-14  6.38e-15 |
 SVTL |   275   275     0   275     1.47     1.74     0.43     0.43   | 3.20e-14  1.60e-14  4.80e-15 |
 OHI3 |   288   285     1   288     1.30     1.30     0.83     0.83   | 6.66e-14  8.41e-15  2.05e-15 |
 MDVJ |    84    78     2    84     0.70     1.29     1.37     1.37   | 1.14e-12  1.27e-13         - |
 GOL2 |   288   285     1   288     1.29     1.27     2.50     2.50   | 1.07e-13  1.34e-14  6.25e-15 |
 MADR |   285   285     0   285     1.18     1.08     0.74     0.74   | 4.89e-14  1.44e-14  4.26e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.07     0.88     0.39     0.39   | 5.12e-14  1.31e-14  2.13e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     1.38     0.23     1.54     1.54   | 6.62e-14  2.06e-14  1.31e-14 |
 G26  |   288   287     0   288     4.76     0.21     4.79     4.79   | 7.50e-14  2.72e-14  3.07e-14 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.50     0.19     0.07     0.07   | 2.84e-14  4.58e-15  6.13e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     4.76     0.19     4.79     4.79   | 7.60e-14  2.23e-14  1.66e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.76     0.19     4.79     4.79   | 4.67e-14  1.72e-14  2.22e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     4.76     0.19     4.79     4.79   | 6.06e-14  2.17e-14  3.15e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     1.04     0.18     4.71     4.71   | 5.46e-14  2.35e-14  1.64e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     1.52     0.13     0.30     0.30   | 6.59e-14  1.58e-14  6.70e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     4.76     0.11     4.79     4.79   | 6.68e-14  2.05e-14  4.92e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     1.90     0.09     0.21     0.21   | 6.20e-14  2.59e-14  2.53e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     0.92     0.04     4.79     4.79   | 7.37e-14  2.38e-14  2.79e-14 |
 G10  |   288   287     1   288     0.73     0.04     4.79     4.79   | 1.22e-13  4.66e-14  2.11e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.51     0.02     3.43     3.43   | 5.27e-14  5.19e-14  5.64e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.69     0.69   | 5.88e-13  6.66e-14  1.38e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.59     0.59   | 6.99e-13  6.83e-14  4.43e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.18     0.18   | 5.94e-13  5.84e-14  2.00e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.39     0.39   | 6.89e-13  6.98e-14  5.49e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.12     0.12   | 8.77e-14  3.41e-14  3.40e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.57     0.57   | 7.29e-13  6.05e-14  4.08e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.38     0.01     0.93     0.93   | 7.58e-14  2.48e-14  8.15e-15 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.79     0.79   | 7.06e-13  8.20e-14  4.64e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.19     0.19   | 7.41e-13  7.45e-14  2.19e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.23     0.23   | 7.26e-13  7.43e-14  2.51e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.07     0.07   | 7.34e-13  7.58e-14  3.45e-14 |
 G13  |   288   261    10   288     0.19     0.00     0.01     0.01   | 1.35e-12  1.65e-13  4.32e-14 |
 ALBH |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.72e-13  1.39e-13  2.82e-13 |
 ALGO |   288   280     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.79e-14  2.73e-14  1.46e-14 |
 ALIC |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.53e-12  3.42e-13  1.68e-13 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.74e-13  6.04e-13  5.19e-13 |
 BOR1 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  4.19e-13  2.40e-13 |
 CEDU |   288   272     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.65e-12  3.17e-13  1.35e-13 |
 CHAN |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-13  1.64e-14  1.77e-14 |
 CHUR |   284     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 DARW |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.75e-12  3.91e-13  1.85e-13 |
 DGAR |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  6.89e-13  1.59e-13 |
 DRAO |   163   163     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.02e-13  1.75e-13         - |
 FAIR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.11e-13  1.12e-13  5.34e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  2.68e-13  4.88e-14 |
 G14  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.27e-14  1.74e-14  2.61e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.17e-13  9.92e-14  4.04e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.70e-13  9.64e-14  3.61e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.49e-13  1.22e-13  4.76e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.50e-14  1.89e-14  4.75e-15 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.03e-13  1.08e-13  2.23e-14 |
 KARR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  4.68e-13  2.54e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-13  3.60e-13  7.35e-14 |
 KOUR |   170   170     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.88e-14  1.03e-14         - |
 MAC1 |   288   263     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-12  4.62e-13  1.27e-13 |
 MAS1 |   288   271     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-12  6.46e-13  3.44e-13 |
 MDO1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-12  8.91e-13  2.53e-13 |
 OHI2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.70e-14  7.13e-15  1.88e-15 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 QAQ1 |   288   256     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.59e-12  9.58e-13  2.46e-13 |
 REUN |   284   156    78     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.46e-11  4.31e-12  3.76e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.81e-28  2.35e-29  3.91e-30 |
 TIDB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-13  1.14e-14  2.68e-15 |
 WHIT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.32e-13  1.65e-13  2.05e-13 |
 WSRT |   288   225    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-12  4.87e-13  1.30e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.92e-14  5.08e-15  1.91e-15 |
 MAR6 |   288   247     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-12  5.63e-13  1.15e-13 |
 TOW2 |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.98e-12  3.37e-13  1.31e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.33e-13  5.69e-13  1.20e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 MAW1 |   250   237     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-12  4.38e-13  1.57e-13 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-12  2.68e-13  2.99e-13 |
 THU2 |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MBAR |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.80e-12  7.71e-13  1.98e-13 |
 HERS |   288   223    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-12  6.00e-13  1.58e-13 |
 AJAC |   288   258     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-12  5.74e-13  1.68e-13 |
 CHTI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  5.49e-13  1.59e-13 |
 ABMF |   288   240    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.94e-12  7.10e-13  1.98e-13 |
 ZAMB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TASH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CCJ2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 NLIB |   287   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.18e-14  1.39e-14  4.19e-15 |
 NYA2 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-12  1.25e-12  2.90e-13 |
 KAT1 |   288   273     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-12  5.04e-13  2.07e-13 |
 WARK |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  5.60e-13  1.72e-13 |
 SOLO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 LAUT |   288   244    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-12  5.29e-13  1.34e-13 |
 DYNG |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.16e-12  4.41e-13  1.55e-13 |
 SAMO |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  8.15e-13  3.95e-13 |
 AREG |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.43e-13  6.07e-13  5.17e-13 |
 JFNG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.70e-13  3.93e-13  1.31e-13 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.32e-13  5.56e-13  2.55e-13 |
 UNB3 |   287   251    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.14e-12  5.01e-13  5.41e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.56e-21  7.40e-19  2.62e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     FAIR      FAIR      CHUR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
