
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2186   Day: 0   MJD: 59546                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 153924     36    -438    -156      6      5      7     86     77     98   27.46
 emr |  2880     0 113181    104  178783   -1040     13     13     12    129    136     91   11.66
 esa |  2880     0 129013    599    -153    -290      7      7      9     89     79    110   22.93
 gfz |  2880     0 133210    855    -286     856     12     12     13     77     73     83   12.17
 grg |  2880     0 124017    983      68      69     13     13     13    184    186    178   11.07
 jpl |  2880     0 108795   1262    1451    -926     10      9     12    115    117    100   14.72
 mit |  2880     0  96766      0   -6788    -625     24     24     21   1122    921   3079    0.00
 igr |   288     0  42143     18   -5440    -719     11     15     10     78     62     82    0.00
 ngs |    96     0   3072      8    -515     -67    660    660      0  36297  36297      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    39    21    -8   -24  -139    49 -1288     2  7791     - |
    2 |     5   159    63    18  -128  -153   875   -69  7047     - |
    3 |  -158   -66   -94   -49   326   288  -144    48  6479     - |
    4 |    17   -22   -71    26   -51   113   -57    87  3481     - |
    5 |    82    67    12   -19   -98  -136 -1131   -10  6700     - |
    6 |  -116  -246   113   -12   352   -19  -507    24  6670     - |
    7 |     2   128   -32   -54    11   -19  -263    34  5363     - |
    8 |  -144  -118    72    61    41   167   509   -21  5533     - |
    9 |   -60   -31   -12    44   100    43   667   -16  6973     - |
   10 |    47  -152    94     9  -183    18    98    85  7763     - |
   11 |   -28   -79   -67     -   291     -  -458   134-99999     - |
   12 |    37    15    88  -155  -127     4 -1176   -61  7127     - |
   13 |   -28   -66    86   -98    85   -12  -536   -23  7892     - |
   14 |    29   -28  -180    -9   167   131  -234    94  5189     - |
   15 |   118   150   -44   -11  -308   -31 -1068    19  6967     - |
   16 |    61    87   -32   114  -143  -121  1043   -31  6971     - |
   17 |   122   127  -131   -19    11  -117  -792   -59  5861     - |
   18 |   -43  -177   -67   -50   304   138  -517    58  4138     - |
   19 |    93   308   -37    70  -338  -163  1160   -50  7794     - |
   20 |   -12   164    21    57  -135   -85  1458   -22  6158     - |
   21 |   -33   180     7    88   -56  -122  1084   -35  7066     - |
   22 |  -108   100    91   140    35  -160  1890   -95  6779     - |
   23 |   -23  -163  -120  -116   418   140  -501    25  4356     - |
   24 |    27   -19    53   -36   -75   -31  -950    -9  5993     - |
   25 |   -26    -9    66    64  -137     2    83   -67  7053     - |
   26 |    53  -163    10    77   -31   -27   175   -34  7970     - |
   27 |   -68   -38    23   -34   128    52   -99   -87  7456     - |
   28 |  -116   140   134    42   -16  -125  2261    -7  6434     - |
   29 |    87    77    29  -105   -51  -142 -1342   -58  5901     - |
   30 |   -27   -88   -56    13    33   170   668     9  7832     - |
   31 |   132    34   -30   -71  -282    43  -707    38  6237     - |
   32 |    38  -295    18    39    -5   106  -201   105  7236     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    38     -     -    21   -79   -33     -     -     -     - |
 ALBH |   -43    33     -    65     -     -     -    30     -     - |
 ALGO |   -42   -43    65    13     -     -     -    30     -     - |
 ALIC |  -156     -   176     6   -84    75     -    32     -     - |
 AREG |  -119     -    59     -   174     -     -   -72     -     - |
 AREQ |    45    24     -   -33     -   -75     -  -163     -     - |
 ARTU |    17     -     -     -   -41     -     -   -25     -     - |
 ASCG |  -305     -   245     -    87   122     -   178     -     - |
 AUCK |  -104     -    68   207     -   -83     -     -     -     - |
 BADG |   -31    74     -     -     -     -     -    71     -     - |
 BAKE |   -94     -    31    -4   174     -     -     -     -     - |
 BAKO |     7     -     -   -15     -     -     -     -     -     - |
 BARH |   -82     -    98     0     -     -     -     -     -     - |
 BHR4 |     -     -    20     -     -   -32     -     -     -     - |
 BJFS |   -99     -    74     2    90     -     -     -     -     - |
 BOGT |  -131     -   162   -85    83     -     -  -114     -     - |
 BOR1 |   -50    98     -    19     -     -     -    44     -     - |
 BRAZ |   -65     -    82    -9     -     -     -    21     -     - |
 BREW |    -2     4     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRST |  -121     -    68     -   160     -     -     -     -     - |
 BRUX |   -46     -     -    33    76     - -4177    53     -     - |
 CAS1 |  -122     -     -     -   304     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |  -128     -    28   -14   174    79     -     -     -     - |
 CEBR |     -   -46    23     -     -     -     -   -80     -     - |
 CHAN |     -    -6   -13    30     -     -    92     0     -     - |
 CHOF |    31     -     -     -   -77     -     -     -     -     - |
 CHPG |  -133     -     -     -   330     -     -     -     -     - |
 CHPI |  -111     -     4    60     -   153     -     -     -     - |
 CHTI |  -124     -     -   191    66    24     -     -     -     - |
 CHUR |   -60    -9    48    52     -     -     -   -43     -     - |
 CKIS |  -161     -     -     -   401     -     -     -     -     - |
 COCO |   -81     -     -     -     -   152     -  -215     -     - |
 CORD |    -7     -     -    16     -     -     -     -     -     - |
 CPVG |  -291     -   196     -   169   111     -    39     -     - |
 CRO1 |   -50     8   -23    83    72     -     -    61     -     - |
 CUSV |     -     -   -14    -7     -    27     -    81     -     - |
 CZTG |     -     -     2     -   242  -185     -  -154     -     - |
 DAEJ |   -53   110     -    -2    17     -     -   -49     -     - |
 DARW |    17     -     -     -   -41     -     -   100     -     - |
 DAV1 |   -70     -     -     -   173     -     -     -     -     - |
 DGAR |   -70     -    52    42     2    14     -   -45     -     - |
 DJIG |     -     -    43     -    13   -77     -     -     -     - |
 DLF1 |   -55     -     -     -   136     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -45    13     -    89     -     -     -    73     -     - |
 DUBO |   -60     -    46    -2    58     -     -     -     -     - |
 DYNG |   -67     -     -     -   165     -     -   -11     -     - |
 FAA1 |  -188     -   212    95   -74     -     -    81     -     - |
 FAIR |  -146    98     -    28    -7   176     -  -228     -     - |
 FALK |     -     -    30    -9     -   -38     -     -     -     - |
 FLIN |   -56     -    37   -75    88    44     -     -     -     - |
 FLRS |    48     -     -    25     -  -110     -    83     -     - |
 FTNA |   -68     -   106     -     -   -20     -     -     -     - |
 GAMB |     -     -    91     -     -  -142     -  -166     -     - |
 GAMG |     -     -    91  -122   -53     -     -     -     -     - |
 GCGO |     -     -    51   -97     -     -     -     6     -     - |
 GLPS |  -110     -    67    34   195   -73     -     1     -     - |
 GLSV |  -137     -    66   -27   235     -     -     -     -     - |
 GODE |   -67   -42     -    15   195     -     -   -39     -     - |
 GODZ |    -1     1     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |   -14    32     -     -     -     -     -     2     -     - |
 GOLD |   -44     -    41    22     -     -     -     -     -     - |
 GOP6 |   -27     -     -    60     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |  -128     -     -   288     -     -     -     -     -     - |
 GRAC |   -37     -     -    83     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |  -155     -   150    67     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -109    76   118   -49     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |    27     -     -   -61     -     -     -     -     -     - |
 GUUG |   -17     -     -   118     -   -65     -   243     -     - |
 HARB |   -85     7    93    12    -5     -     -   -50     -     - |
 HERS |  -114     6   134     X     -     -     -  -180     -     - |
 HERT |   -51     -    61     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -15    35     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOFN |  -169     -   149    31    76     -     -     -     -     - |
 HOLB |   -83     -     -    52    46    78     -    25     -     - |
 HRAG |   -50     -     -     -   123     -     -     -     -     - |
 HYDE |    21     -    67    36  -232     -     -     -     -     - |
 IENG |     9  -133     -   106     -     -     -   106     -     - |
 IISC |  -122     -     -   119     -   130     -   -95     -     - |
 INVK |   -17     -     -    21    19     -     -     -     -     - |
 IQAL |   -91     -   109     -     -     X     -     -     -     - |
 IRKJ |    -7    18   -68    44   -48   103     -     -     -     - |
 JFNG |   105     -     -     -  -261     -     -     -     -     - |
 JOG2 |   159     -  -348  -219   113   341     -     -     -     - |
 JOZ2 |   -70     -    83     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -19    43     -     2     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   -50     -    48     -     -     -     -     -     - |
 KERG |    -3    -4    83  -131     -   -12     -  -116     -     - |
 KIR8 |  -107     -     -   240     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |   -64   -55    52     0   110     -     -    76     -     - |
 KIT3 |  -173     -   191    94  -198    95     -     -     -     - |
 KOKB |   -54    36     -    88     -     -     -   -50     -     - |
 KOKV |    54     -  -116    10     -    71     -   -78     -     - |
 KOUC |     -     -    32   -61     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |   -17     -     -     -    42     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -73     -    47    47     -    21 -3998   -32     -     - |
 KRGG |  -191     -     -    16   455     -     -   -15     -     - |
 LHAZ |     9     -   -11     0     X     X     -    -9     -     - |
 LPGS |    35   -80    61     -  -129     -     -    65     -     - |
 MAC1 |   -28     -     -     -    69     -     -    44     -     - |
 MAL2 |  -146     -    97    13   120    20     -   -28     -     - |
 MANA |   -70     -     -   157     -     -     -     -     -     - |
 MAR6 |   -90     7   104     -     -     -     -   -14     -     - |
 MAR7 |   -51     -     -   116     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -181    15   107     2   192    14     -   -20     -     - |
 MATE |   -35    15    17    33     -     -   -49   131     -     - |
 MAW1 |  -120     -    -7   -61   394   -14     -     -     -     - |
 MAYG |  -236     -   168    18   233     -     -  -106     -     - |
 MCIL |  -217     -   205    11     -    91     -     -     -     - |
 MCM4 |  -107   -16     -  -175   475     X     -  -220     -     - |
 MDO1 |   -34    78     2     -     -     -     -    70     -     - |
 MDVJ |    48   -33     0   -58     -   -14   -54   -16     -     - |
 MEDI |   111  -262     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METG |     6     -     -     -   -14     -     -     -     -     - |
 MGUE |  -102     -    45     -   160     -     -   -37     -     - |
 MIZU |     0    -4     -     4     -     -     -   -63     -     - |
 MKEA |   -95     -    93    38     -     1 -4137   -16     -     - |
 MOBS |   -44     -     -     -   109     -     -     -     -     - |
 MONP |  -152     -   182     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |   -59     -     -   132     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |   -96     -   115     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -26     -     3    52     -     -     -     -     -     - |
 NICO |  -127     -   179    53  -152    29     -    24     -     - |
 NIST |   -18    48     -    -4     -     -     -    83     -     - |
 NKLG |   -86     -    65    72   -18    21     -     5     -     - |
 NLIB |   -31    34   -26  -110   214     - -5497    29     -     - |
 NNOR |   -78    27    43     -   -12    68     -    -3     -     - |
 NOVM |   -69   -30     -    43     -   117     -     -     -     - |
 NRC1 |   -38   -26     -   110     -     - -2293    96     -     - |
 NRMD |     -     -     -    38   -41     -     -     -     -     - |
 NTUS |    52     -   -64     2     -     -     -    97     -     - |
 NVSK |     -     -    39     X   -82     -     -     -     -     - |
 NYA1 |  -158     -   182    56     -   -35     -   -38     -     - |
 NYA2 |   110     -     -   -66  -201     -     -     -     -     - |
 NYAL |   -30    31     -    39     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |  -104     -   119    10     -     - -3213    38     -     - |
 OHI3 |  -131     -   131     -    88   -25  -490   -54     -     - |
 ONS1 |  -208     -     -     -   515     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -88    44    65    34     -     - -3993    46     -     - |
 OPMT |   -65    46     -   104     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |   -19     -    -1   -27    76     3     -   -64     -     - |
 OWMG |     -     -    -3     -     7     -     -  -132     -     - |
 PADO |   -88     -     -     -   218     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -186   204     -     -     -     -     - |
 PARC |  -201     -    14   166   288     -     -     -     -     - |
 PDEL |   -37     -     -    83     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |   -53    39   -24   -32    28   112  -587   -47     -     - |
 PIMO |   -53     -     -    74    55     -     -     -     -     - |
 POHN |   -66     -    80     X     -     -     -     -     -     - |
 POL2 |   -59     -    70     -     -     -     -     -     -     - |
 POLV |   -42     -     -    95     -     -     -     7     -     - |
 POTS |   113     -  -136     -     -     -     -   121     -     - |
 POVE |  -102     -   120     6     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -38   -62   107   -57     -     -  -734   -45     -     - |
 PTBB |   -56   128     X     3     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -   -32     -    66     -     -     -     -     - |
 PTVL |   -13     -     -     -     -    24     -     -     -     - |
 QAQ1 |    15   -84    11    25     -     -     -  -122     -     - |
 QUIN |   -56     -    67     -     -     -     -     -     -     - |
 REDU |   -87     -   104     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |  -170     -   140   118     X     X     -    85     -     - |
 REYK |   -79     -     -   113   -15    67     -    34     -     - |
 RGDG |  -110     -     -     -   273     -     -   102     -     - |
 RIO2 |   -17     -     -    38     -     -     -     8     -     - |
 RIOP |   -56     -     -   179     -   -42     -     -     -     - |
 SALU |     9     -   -10    -2     -     -     -     -     -     - |
 SANT |   -35     -     -    16     -    52     -   -23     -     - |
 SAVO |   -97     -    83    60     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -51   -83   179  -143     -     -     -     -     -     - |
 SCOR |    -3     -     -    13    -6     -     -   -80     -     - |
 SCRZ |   -65     -   -57     -   280     -     -     -     -     - |
 SCUB |    57     -   -79    -7   118   -64     -   -48     -     - |
 SEYG |  -104     -   112     -     5    19     -    -8     -     - |
 SFER |   -85    28    61   -12    70     -  -202     -     -     - |
 SGOC |    95     -  -139    32    19     -     -    58     -     - |
 SOFI |   -89     -   112   -11     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -16    12     -    25     -     - -6191    58     -     - |
 SSIA |   -97     -    93    59    81   -73     -    37     -     - |
 STFU |   -34     -     -     -    84     -     -   -14     -     - |
 STHL |   -55     -    48    13     -    17     -    45     -     - |
 STJ3 |   -15     -     -     -    37     -     -     -     -     - |
 STJO |   -41     6     -    17    82    -2     -   -20     -     - |
 STK2 |  -142     -     -     -   261    68     -     -     -     - |
 SUTH |  -137     -     -   124   169    26     -   -37     -     - |
 SUTM |    -8   -56   -62     -   208     -     -   -40     -     - |
 SUWN |  -114    62     -   116     -    67     -     -     -     - |
 SVTL |     -  -102    52     -     X     -     -    44     -     - |
 SYOG |  -293     -   277    11   121    15     -   -19     -     - |
 TASH |   -40     -     -   136   -51     -     -    76     -     - |
 THTI |   -38     -    57   -30     -     5     -   -33     -     - |
 THU2 |   -50     -    64    46     -   -47     -    10     -     - |
 TIDB |  -127    27   -40   -97     -   358     -  -164     -     - |
 TLSE |  -171    94   137   -37    80     -     -     -     -     - |
 TNML |   -47    46    33     -     -     -     -     -     -     - |
 TONG |  -117     -     -     -   290     -     -   -47     -     - |
 TOW2 |   -64     -     -     -   159     -     -    31     -     - |
 TRO1 |  -185     -   104    -8   253     -     -     -     -     - |
 TSK2 |   -26     -     -     -    64     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -64   121     -    29     -     -     -     -     -     - |
 TUVA |   -89     -   107     -     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |   -79    16     -    46   145   -12     -   -25     -     - |
 UCAL |    -7     -     -     -    19     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -37     -    90   -86     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |   -12     -     X     -    29     -     -     -     -     - |
 UNB3 |   -49     -     -     -   123     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -95     -   111     5     -     -     -    65     -     - |
 URUM |   122     -  -146     -     -     -     -   139     -     - |
 USN7 |   -26    73     -   -12     -     -     -     -     -     - |
 USUD |   -28    74     -    -7     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -87    10   105    19   -33     -     -     -     -     - |
 VIS0 |   -36     -     -    80     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |     3     -    27     -   -64     -     -    43     -     - |
 WAB2 |     6     -     -   -13     -     -     -    47     -     - |
 WARK |   -75   143     -     -    36     -     -   -56     -     - |
 WES2 |    34  -245     -   158     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |   -48   -31    64    17     -     -     -    12     -     - |
 WILL |     8   -25     -     5     -     -     -     -     -     - |
 WIND |   -98     -   -28     -   303     -     -   -91     -     - |
 WROC |   203  -479     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |   -13    -4     -    33     -     -     -    64     -     - |
 WTZ3 |   -37     -     -    84     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |  -125     -   144   -58     -    57  -128    -6     -     - |
 WTZS |   -47     -     -   105     -     -     -     -     -     - |
 WUH2 |    81     -     -     -  -200     -     -     -     -     - |
 WUHN |  -248    11   306   -28     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -178     -     -     -   443     -     -     -     -     - |
 YAKT |   -99    29   103     -     -     -     -   -22     -     - |
 YARR |  -110     -     -     -   274     -     -     -     -     - |
 YEL2 |   -92     -   140     -   -63     -     -    37     -     - |
 YELL |    88    18     -   -71  -160     -     -    49     -     - |
 YSSK |    -4     -     5     -     -     -     -   -37     -     - |
 ZAMB |   -28     -    -1   -91     -   128     -   -42     -     - |
 ZECK |   -39    -7    58   -14     -     -     -    41     -     - |
 ZIM2 |  -156     -   187     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -33     -     -    75     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    14     7    14    14     8    15    10   328     - | 2880    204
    2 |     5    14     6    14    17     9    35    18   433     - | 2880    250
    3 |     5    11     8    11    12    11    31    10   446     - | 2880    443
    4 |     5    11     6     9    10     8    22    10   356     - | 2880     95
    5 |     4    13     9    11    13     8    20    11   660     - | 2880    541
    6 |     7    16     5    11    15     8    11    16   324     - | 2880    186
    7 |     5    11     8    12    13     9    12    10   929     - | 2880    303
    8 |     5    14     9    17    14     9    25    16  1477     - | 2880   1403
    9 |     4    11     6    10    11     9    18     8   283     - | 2880    121
   10 |     6    12     7    10    15     9    28    14   348     - | 2880    185
   11 |     7    12     7     -    15     -    59    23   844     - | 2880    284
   12 |     4    12     8    12    17    11    17    33   572     - | 2880    425
   13 |     5    12     7    11    11    11    16     9   455     - | 2880    322
   14 |     5    13     7    17    14     9    18    10   231     - | 2880    242
   15 |     5    12     7    12    11     8    18    10   335     - | 2880    256
   16 |     4    15     7    16    16    10    21    17   388     - | 2880    351
   17 |     5    15     7    11    14    10    17    15  1442     - | 2880    633
   18 |     6    14     7     9    15    11    39    21   355     - | 2880    193
   19 |     7    15     6    13    14    10    17    18   688     - | 2880    276
   20 |     5    13     7    15    13     8    22    12   832     - | 2880    273
   21 |     5    14     4    14    15     8    19    10   610     - | 2880    345
   22 |     5    13     7    11    12    12    21    12   461     - | 2880    327
   23 |     6    14     6     7    15     8    23    18   277     - | 2880    207
   24 |     4    12     7    14    11    13    10    14   588     - | 2880    312
   25 |     4    13     9    13    18    11    16    15   505     - | 2880    182
   26 |     4    15     7    15    15    10    35    15   354     - | 2880    281
   27 |     7    14     7    10    14     7    20    10   252     - | 2880    185
   28 |     5    17     7    16    14    13    26    24  1120     - | 2880    230
   29 |     5    15     9    10    17    12    21    18   635     - | 2880    225
   30 |     5    11     7     9    14    10    21    10   940     - | 2880    308
   31 |     6    17     7    19     9    10    19    13   902     - | 2880    284
   32 |     6    12     8    14    12    11    26    10   331     - | 2880    110
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    14     -     -    22    19    19     -     -     -     - |  288   3444
 ALBH |    13    21     -    17     -     -     -    13     -     - |  288   4029
 ALGO |     4     8     4    13     -     -     -     5     -     - |  288     33
 ALIC |     6     -     8    11     9     9     -    10     -     - |  288   4273
 AREG |     6     -     7     -     9     -     -     8     -     - |  288   2865
 AREQ |     5     7     -    10     -    10     -     7     -     - |  288   2886
 ARTU |     4     -     -     -    10     -     -    11     -     - |  288    >>>
 ASCG |     6     -    10     -    14    10     -     7     -     - |  288   6116
 AUCK |    10     -    11    14     -    10     -     -     -     - |  288   6506
 BADG |     3     7     -     -     -     -     -     6     -     - |  288     30
 BAKE |     5     -     5    12     9     -     -     -     -     - |  288   3692
 BAKO |     7     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  286   5929
 BARH |     6     -     6    14     -     -     -     -     -     - |  288   4084
 BHR4 |     -     -     5     -     -     7     -     -     -     - |  288    511
 BJFS |     4     -     5    10     8     -     -     -     -     - |  288   5161
 BOGT |     8     -     9    16    17     -     -    13     -     - |  288   9884
 BOR1 |     4    10     -     8     -     -     -     9     -     - |  288   4528
 BRAZ |    12     -    12    17     -     -     -    19     -     - |  288   3156
 BREW |     6    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 BRST |     5     -     6     -    13     -     -     -     -     - |  288   3083
 BRUX |     2     -     -     7     6     -    14     6     -     - |  288     16
 CAS1 |     5     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |    15     -    16    20    23    11     -     -     -     - |  288   3739
 CEBR |     -    20    10     -     -     -     -     6     -     - |  286     19
 CHAN |     -    12     8     7     -     -    18     7     -     - |  288     30
 CHOF |     3     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  208   3137
 CHPG |     6     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   2001
 CHPI |    12     -    11    12     -    16     -     -     -     - |  288   2284
 CHTI |     6     -     -    13     9     7     -     -     -     - |  288   5051
 CHUR |     6    15     5    15     -     -     -    11     -     - |  288   3258
 CKIS |     9     -     -     -    22     -     -     -     -     - |  271   7937
 COCO |     8     -     -     -     -    14     -    15     -     - |  284   4044
 CORD |     8     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  281   6780
 CPVG |     6     -     8     -    14     9     -    10     -     - |  288   8793
 CRO1 |    10    12     9    15    18     -     -    15     -     - |  288     21
 CUSV |     -     -     7    10     -    11     -     9     -     - |  288   5220
 CZTG |     -     -     8     -     9    12     -     6     -     - |  288   4796
 DAEJ |     7    10     -     7     9     -     -     8     -     - |  288   1647
 DARW |     7     -     -     -    17     -     -    14     -     - |  283   4785
 DAV1 |     6     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  264   1696
 DGAR |    14     -    12    15    20    15     -     9     -     - |  288   1757
 DJIG |     -     -     7     -    11     9     -     -     -     - |  288   2586
 DLF1 |     4     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   1481
 DRAO |     5     7     -    13     -     -     -     9     -     - |  288   3662
 DUBO |     6     -     6    10    10     -     -     -     -     - |  288  14381
 DYNG |     6     -     -     -    16     -     -    11     -     - |  288   3273
 FAA1 |    14     -    13    21    18     -     -     8     -     - |  288  19371
 FAIR |     5     7     -    14     7    10     -     7     -     - |  288   1674
 FALK |     -     -     7    10     -    12     -     -     -     - |  288   1852
 FLIN |     5     -     6    14    10     7     -     -     -     - |  288   4554
 FLRS |     5     -     -    10     -     8     -     9     -     - |  288   1681
 FTNA |    13     -    23     -     -    21     -     -     -     - |  288   7202
 GAMB |     -     -    11     -     -    18     -    16     -     - |  241   5196
 GAMG |     -     -     4     5     8     -     -     -     -     - |  288   3401
 GCGO |     -     -     3     6     -     -     -    14     -     - |  288   5241
 GLPS |     6     -     8    13    14     8     -     6     -     - |  288   5016
 GLSV |     5     -     8    10     9     -     -     -     -     - |  288   5315
 GODE |     7    10     -    14     9     -     -    10     -     - |  288     95
 GODZ |     3     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  14387
 GOL2 |     4     9     -     -     -     -     -    11     -     - |  288     91
 GOLD |     7     -     6    11     -     -     -     -     -     - |  288     51
 GOP6 |     3     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   2919
 GOPE |     3     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288    279
 GRAC |     3     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   5370
 GRAS |     5     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  288   1492
 GRAZ |     4     8     7    11     -     -     -     -     -     - |  288   3270
 GUAT |     5     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  264   2766
 GUUG |     9     -     -    20     -    14     -    20     -     - |  288   4632
 HARB |    11     9    11    15    16     -     -     7     -     - |  288   4908
 HERS |     4    11     6     X     -     -     -     9     -     - |  288   3039
 HERT |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3489
 HLFX |     5    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  40310
 HOFN |     6     -     5    10     9     -     -     -     -     - |  288   5511
 HOLB |     7     -     -    18    16    10     -    10     -     - |  288   2325
 HRAG |     6     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  285   2705
 HYDE |    10     -     8    14    18     -     -     -     -     - |  288   3553
 IENG |     5    15     -     9     -     -     -     7     -     - |  288     20
 IISC |     8     -     -    14     -    12     -    12     -     - |  288   2974
 INVK |     4     -     -     9     7     -     -     -     -     - |  288   5246
 IQAL |     5     -     6     -     -     X     -     -     -     - |  288   3788
 IRKJ |     7    17     9    12     9     8     -     -     -     - |  288     55
 JFNG |     5     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   2218
 JOG2 |    14     -    13    20    25    20     -     -     -     - |  286   5915
 JOZ2 |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   4947
 JOZE |     4    10     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   3159
 JPLM |     -     8     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   2333
 KERG |    11    22     7    12     -    10     -     8     -     - |  288   3265
 KIR8 |     3     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   1414
 KIRU |     4    20     7     7    10     -     -     8     -     - |  288   4195
 KIT3 |     7     -     6    12    12    10     -     -     -     - |  288   3168
 KOKB |     8    14     -    14     -     -     -     9     -     - |  288    337
 KOKV |     8     -    11    14     -    10     -    11     -     - |  288    391
 KOUC |     -     -     6    12     -     -     -     -     -     - |  279   8431
 KOUG |     8     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  288   1142
 KOUR |    18     -    19    22     -    17    38    13     -     - |  288     37
 KRGG |     6     -     -    10    12     -     -     8     -     - |  288   3550
 LHAZ |    22     -    18    19     X     X     -    19     -     - |  286   6644
 LPGS |     9    11    13     -    16     -     -    15     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     3     -     -     -     9     -     -     7     -     - |  288   1611
 MAL2 |    10     -    11    18    18    14     -     6     -     - |  288  16979
 MANA |     8     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  270   6917
 MAR6 |     3    10     5     -     -     -     -    10     -     - |  288   2865
 MAR7 |     2     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   1356
 MAS1 |     9    10     8    14    10    11     -     7     -     - |  288   2860
 MATE |     9    14    10    18     -     -    22    14     -     - |  288     90
 MAW1 |     5     -     7    20    14    21     -     -     -     - |  288   1641
 MAYG |    12     -    12    17    22     -     -    11     -     - |  288   5554
 MCIL |    14     -    11    18     -    14     -     -     -     - |  286   5612
 MCM4 |     8     7     -    13     8     X     -     8     -     - |  288   4344
 MDO1 |     7    13     9     -     -     -     -     6     -     - |  288   1551
 MDVJ |     5     8     7     9     -    11    27     7     -     - |  288     18
 MEDI |     7    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 METG |     2     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  288   2962
 MGUE |     4     -     5     -    10     -     -     8     -     - |  288     17
 MIZU |     5    14     -     9     -     -     -     7     -     - |  288   3053
 MKEA |     7     -     7    14     -    11    16     9     -     - |  288     51
 MOBS |     4     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   3510
 MONP |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   3656
 MORP |     8     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  286   4626
 MQZG |     6     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4539
 NANO |     8     -     7    15     -     -     -     -     -     - |  288   2420
 NICO |     6     -     6    10    11    10     -     5     -     - |  288   6162
 NIST |     7    10     -    13     -     -     -    11     -     - |  288     14
 NKLG |    15     -    14    16    21    18     -    12     -     - |  288   2594
 NLIB |    10    28     9    18    16     -    22    15     -     - |  288     17
 NNOR |     9    14    12     -    15    12     -     9     -     - |  288    297
 NOVM |     6    15     -    11     -    10     -     -     -     - |  288     34
 NRC1 |     5    10     -    14     -     -    12     8     -     - |  288      9
 NRMD |     -     -     -    16    18     -     -     -     -     - |  276   8282
 NTUS |    10     -    12    14     -     -     -    10     -     - |  288   5203
 NVSK |     -     -     5     X    11     -     -     -     -     - |  121    >>>
 NYA1 |     5     -     6    11     -    12     -     7     -     - |  288   6609
 NYA2 |     4     -     -     8    10     -     -     -     -     - |  288   3749
 NYAL |     4    10     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   3939
 OHI2 |     5     -     6    11     -     -    38     8     -     - |  288    101
 OHI3 |     8     -     6     -    17    11    26    11     -     - |  288    103
 ONS1 |     2     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   1571
 ONSA |     4    12     4     8     -     -    12     6     -     - |  288     12
 OPMT |     5     8     -    10     -     -     -     -     -     - |  288     16
 OUS2 |     8     -    11    10    12     8     -     7     -     - |  288   2469
 OWMG |     -     -     6     -    13     -     -     9     -     - |  288   5218
 PADO |     4     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   3640
 PALM |     -     -     -    11    12     -     -     -     -     - |  288   9528
 PARC |    12     -    10    15    16     -     -     -     -     - |  288   5794
 PDEL |     4     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   1761
 PIE1 |     6     7     6    11     8     5    13     8     -     - |  288     24
 PIMO |    12     -     -    17    25     -     -     -     -     - |  288   7395
 POHN |    11     -    14     X     -     -     -     -     -     - |  285   2317
 POL2 |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 POLV |     4     -     -    10     -     -     -    12     -     - |  288   6342
 POTS |     4     -     5     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 POVE |    13     -    12    17     -     -     -     -     -     - |  288   5840
 PRDS |     5    23     7    17     -     -    15    17     -     - |  288     28
 PTBB |     6    11     X    12     -     -     -     -     -     - |  288     12
 PTGG |     -     -     9     -    19     -     -     -     -     - |  288   3156
 PTVL |     8     -     -     -     -    15     -     -     -     - |  287   8208
 QAQ1 |     5    10     6    13     -     -     -     9     -     - |  288   9233
 QUIN |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   5868
 REDU |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   1225
 REUN |    11     -    14    14     X     X     -    13     -     - |  286   2602
 REYK |    10     -     -    18    16    20     -    13     -     - |  288   5441
 RGDG |     7     -     -     -    17     -     -    10     -     - |  288   9593
 RIO2 |    14     -     -    31     -     -     -    15     -     - |  125  12376
 RIOP |     8     -     -    16     -    11     -     -     -     - |  288   6978
 SALU |    11     -    11    14     -     -     -     -     -     - |  288   3711
 SANT |     4     -     -    11     -    12     -     7     -     - |  288   2147
 SAVO |    18     -    19    18     -     -     -     -     -     - |  288   3060
 SCH2 |     4    10     6     8     -     -     -     -     -     - |  288   4419
 SCOR |     4     -     -     9    10     -     -    10     -     - |  288   2191
 SCRZ |    11     -    12     -    21     -     -     -     -     - |  288   7650
 SCUB |     8     -     7    18    17    16     -    11     -     - |  288   5970
 SEYG |    12     -    13     -    17    15     -    11     -     - |  288   3015
 SFER |     6     9     8     9    11     -    17     -     -     - |  288     34
 SGOC |    12     -    14    19    18     -     -    12     -     - |  288   4605
 SOFI |     7     -     9    14     -     -     -     -     -     - |  288   6968
 SPT0 |     3     7     -     6     -     -    16     5     -     - |  288     14
 SSIA |     6     -     9    14    13    11     -     8     -     - |  288   6223
 STFU |     4     -     -     -     9     -     -     8     -     - |  287    >>>
 STHL |     6     -     8    12     -     7     -     6     -     - |  288   6449
 STJ3 |     5     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  284   2375
 STJO |     8    11     -    15    13     7     -    10     -     - |  288   5090
 STK2 |     4     -     -     -     8     6     -     -     -     - |  288   2375
 SUTH |     6     -     -    11    12     6     -     8     -     - |  288   1972
 SUTM |     7    18     6     -    11     -     -     9     -     - |  288    >>>
 SUWN |     4     7     -     9     -     7     -     -     -     - |  288   1869
 SVTL |     -    10     5     -     X     -     -    16     -     - |  288     34
 SYOG |     6     -     6    13    12    16     -     9     -     - |  288   3150
 TASH |     5     -     -     9     9     -     -     7     -     - |  288   7203
 THTI |    14     -    18    18     -    15     -    16     -     - |  288   8067
 THU2 |     9     -     8     8     -    20     -    10     -     - |  288   2373
 TIDB |     6     8     9    11     -     8     -     8     -     - |  288     42
 TLSE |     6    13     7     9    11     -     -     -     -     - |  288   1578
 TNML |     7    17    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   3947
 TONG |     9     -     -     -    22     -     -    22     -     - |  287   3794
 TOW2 |     5     -     -     -    13     -     -     9     -     - |  288   5264
 TRO1 |     5     -     6    10    11     -     -     -     -     - |  288   8755
 TSK2 |     4     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   2387
 TSKB |     6    13     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   3477
 TUVA |    11     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   4846
 TWTF |     8     9     -    13    14     8     -     8     -     - |  288     36
 UCAL |     4     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   2114
 UFPR |    12     -    12    15     -     -     -     -     -     - |  288   2856
 ULAB |     3     -     X     -     6     -     -     -     -     - |  225    >>>
 UNB3 |     4     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   4509
 UNSA |    13     -    13    18     -     -     -    16     -     - |  288   4642
 URUM |     5     -     6     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 USN7 |     4    14     -    13     -     -     -     -     -     - |  288     24
 USUD |     5    10     -     8     -     -     -     -     -     - |  288     35
 VILL |     7    17     9    14    15     -     -     -     -     - |  288   1706
 VIS0 |     2     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   2994
 VOIM |     6     -     7     -    11     -     -    10     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     3     -     -     6     -     -     -     8     -     - |  288     16
 WARK |     7    10     -     -    11     -     -    13     -     - |  288   6749
 WES2 |     7    10     -    16     -     -     -     -     -     - |  288    754
 WHIT |     5     9     5     9     -     -     -     8     -     - |  288   3755
 WILL |     5     8     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   2158
 WIND |     5     -     7     -    13     -     -     8     -     - |  288    >>>
 WROC |     7    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   5363
 WSRT |     4    10     -     8     -     -     -    13     -     - |  288   3092
 WTZ3 |     4     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   3509
 WTZR |     4     -     6    10     -     9    16     6     -     - |  288     17
 WTZS |     3     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288    944
 WUH2 |     6     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WUHN |     8    16     8    13     -     -     -     -     -     - |  288   3237
 XMIS |     8     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  274   7002
 YAKT |     6     9     8     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 YARR |     6     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   2401
 YEL2 |     3     -     6     -     8     -     -     6     -     - |  288     24
 YELL |     5     7     -    10     7     -     -    18     -     - |  288     28
 YSSK |     4     -     5     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 ZAMB |     6     -     7     9     -     7     -     6     -     - |  288   5917
 ZECK |     5     7     6     8     -     -     -     7     -     - |  288     20
 ZIM2 |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   4635
 ZIMM |     3     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   5119
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     6    13     8    13    14    10    24    12   661     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   JOG2  | 2186-0  2:20:00 |       -1044
cod |   JOG2  | 2186-0 16:35:00 |         699
cod |   JOG2  | 2186-0 16:35:00 |        -502
cod |   REUN  | 2186-0 17:55:00 |        1168
esa |   JOG2  | 2186-0 16:35:00 |       -1008
esa |   ULAB  | 2186-0 19:05:00 |        3307
gfz |   NVSK  | 2186-0 12:00:00 |   999999685
gfz |   NVSK  | 2186-0 13:50:00 |  1000000829
gfz |   NVSK  | 2186-0 15:40:00 |   999999919
gfz |   JOG2  | 2186-0 16:35:00 |       -1001
gfz |   NVSK  | 2186-0 17:35:00 |   999999851
gfz |   NVSK  | 2186-0 19:25:00 |  1000000219
gfz |   NVSK  | 2186-0 21:15:00 |  1000000373
gfz |   MCIL  | 2186-0 23:00:00 |        -709
grg |   JOG2  | 2186-0  2:20:00 |       -1034
grg |   REUN  | 2186-0 17:55:00 |        1088
jpl |   JOG2  | 2186-0  2:15:00 |       -1300



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 BREW |   288   288     0   288     2.88     3.50     3.48     3.48   | 2.80e-14  1.08e-14  2.61e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     2.43     3.50     1.23     1.23   | 3.88e-14  6.27e-15  2.03e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.54     3.50     2.94     2.94   | 1.94e-14  3.89e-15  1.44e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     3.07     3.50     1.07     1.07   | 2.54e-14  7.42e-15  1.14e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.14     3.50     2.99     2.99   | 1.29e-14  4.61e-15  1.53e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     2.60     3.50     3.48     3.48   | 2.34e-14  4.36e-15  1.84e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.45     3.50     1.92     1.92   | 2.81e-14  9.94e-15  4.23e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.25     3.50     2.51     2.51   | 1.38e-14  4.05e-15  1.42e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     3.05     3.50     2.10     2.10   | 1.99e-14  4.03e-15  1.57e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     2.64     3.50     3.15     3.15   | 4.90e-14  6.49e-15  3.56e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.43     3.50     0.72     0.72   | 2.32e-14  4.37e-15  1.42e-15 |
 GOLD |   288   285     1   288     2.67     3.50     1.35     1.35   | 4.85e-14  5.69e-15  2.41e-15 |
 IENG |   288   288     1   288     2.96     3.50     2.26     2.26   | 2.64e-14  6.06e-15  1.25e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.82     3.50     2.16     2.16   | 2.54e-14  4.86e-15  2.70e-15 |
 YEL2 |   288   285     1   288     2.54     3.50     1.78     1.78   | 2.88e-14  5.96e-15  3.15e-15 |
 BADG |   288   288     1   288     2.35     3.50     1.46     1.46   | 2.42e-14  4.13e-15  2.24e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.25     3.47     3.48     3.48   | 2.65e-14  5.38e-15  1.63e-15 |
 CEBR |   286   286     0   286     3.14     3.47     2.00     2.00   | 1.94e-14  6.25e-15  2.96e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     2.08     3.29     3.48     3.48   | 4.60e-14  4.99e-15  2.34e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     2.01     3.06     3.48     3.48   | 4.00e-14  4.74e-15  1.55e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.89     2.70     1.37     1.37   | 2.24e-14  4.25e-15  1.48e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.79     2.45     2.34     2.34   | 4.04e-14  5.54e-15  1.11e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     1.77     2.38     0.85     0.85   | 4.86e-14  9.57e-15  3.27e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.70     2.20     0.53     0.53   | 3.30e-14  1.02e-14  2.48e-14 |
 MEDI |   288   288     1   288     1.70     2.19     1.53     1.53   | 4.11e-14  1.12e-14  1.98e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.69     2.18     0.54     0.54   | 3.90e-14  5.58e-15  1.39e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     1.66     2.09     0.31     0.31   | 3.46e-14  5.48e-15  1.11e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.66     2.09     0.69     0.69   | 4.80e-14  7.82e-15  1.14e-14 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.65     2.06     1.47     1.47   | 2.96e-14  1.11e-14  3.08e-14 |
 TWTF |   288   285     1   288     1.56     1.84     1.40     1.40   | 6.45e-14  1.03e-14  4.75e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.16     1.02     0.66     0.66   | 3.90e-14  1.03e-14  1.28e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.14     0.98     0.88     0.88   | 7.69e-14  8.51e-15  3.77e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.12     0.95     0.87     0.87   | 7.72e-14  1.46e-14  1.25e-14 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.09     0.90     0.29     0.29   | 7.05e-14  8.01e-15  2.36e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     0.99     0.75     1.42     1.42   | 2.59e-14  7.42e-15  1.74e-15 |
 IRKJ |   288   286     0   288     0.95     0.69     0.31     0.31   | 7.47e-14  1.48e-14  6.87e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     0.87     0.58     0.45     0.45   | 2.81e-14  7.20e-15  6.22e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     0.78     0.46     0.30     0.30   | 9.64e-14  9.05e-15  1.78e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.67     0.34     0.63     0.63   | 1.57e-14  4.98e-15  1.27e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     0.62     0.29     3.48     3.48   | 1.51e-14  4.33e-15  1.19e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.50     0.19     0.32     0.32   | 5.34e-14  1.57e-14  3.04e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     3.49     0.17     3.48     3.48   | 5.25e-14  2.29e-14  2.01e-14 |
 G32  |   288   283     2   288     1.19     0.15     2.17     2.17   | 5.95e-14  1.85e-14  6.64e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.45     0.15     0.05     0.05   | 6.85e-14  1.04e-14  2.95e-15 |
 G23  |   288   287     0   288     1.05     0.15     3.48     3.48   | 5.93e-14  2.22e-14  2.96e-14 |
 GODE |   288   288     0   288     0.43     0.14     0.06     0.06   | 1.85e-14  5.67e-15  6.35e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     3.49     0.11     3.48     3.48   | 6.09e-14  3.31e-14  8.86e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     3.49     0.11     3.48     3.48   | 6.91e-14  3.58e-14  1.06e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.83     0.11     3.48     3.48   | 6.75e-14  2.35e-14  3.30e-14 |
 G09  |   288   281     3   288     1.27     0.06     0.25     0.25   | 7.83e-14  2.68e-14  6.37e-15 |
 G24  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.12     0.12   | 8.18e-14  2.44e-14  2.64e-14 |
 WTZS |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.02     0.02   | 3.76e-13  9.52e-14  3.58e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.37     0.37   | 3.52e-13  1.16e-13  3.38e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.25     0.25   | 9.82e-14  3.30e-14  2.69e-14 |
 BHR4 |   288   288     0   288     0.15     0.02     0.18     0.18   | 4.63e-13  1.50e-13  5.71e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.35     0.01     3.48     3.48   | 7.21e-14  4.12e-14  2.36e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.46     0.01     1.38     1.38   | 8.35e-14  4.62e-14  2.87e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.28     0.01     1.83     1.83   | 7.59e-14  2.37e-14  2.16e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.77     0.77   | 5.31e-13  6.94e-14  2.32e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.20     0.20   | 6.89e-13  6.67e-14  2.97e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.45     0.45   | 7.14e-13  7.63e-14  4.66e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.42     0.42   | 7.47e-13  6.25e-14  2.01e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.63     0.63   | 7.11e-13  6.68e-14  3.48e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.90     0.90   | 7.87e-13  7.44e-14  5.86e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.21     0.21   | 7.62e-13  6.76e-14  3.43e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.19     0.19   | 6.27e-13  6.63e-14  2.32e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.08     0.08   | 6.97e-13  6.82e-14  2.83e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.57     0.57   | 9.40e-14  3.07e-14  1.30e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.18     0.00     0.09     0.09   | 6.24e-14  2.31e-14  4.57e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.17     0.00     0.12     0.12   | 7.58e-14  2.16e-14  3.92e-14 |
 G13  |   288   287     0   288     0.12     0.00     0.06     0.06   | 8.14e-13  1.00e-13  2.61e-14 |
 ALIC |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  4.55e-13  5.86e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-12  5.52e-13  6.12e-13 |
 CHPI |   288   265     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.89e-12  8.76e-13  2.00e-13 |
 CHUR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 COCO |   284   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  3.91e-13  4.90e-13 |
 DAEJ |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.59e-12  5.78e-13  1.41e-13 |
 DARW |   283   272     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-12  5.02e-13  5.56e-13 |
 DGAR |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-12  6.37e-13  1.36e-13 |
 DRAO |   288   276     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.46e-12  1.18e-12  3.20e-13 |
 FAIR |   288   275     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.69e-12  9.63e-13  1.52e-13 |
 FLIN |   288   263     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.69e-12  1.64e-12  3.41e-13 |
 FLRS |   288   275     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.83e-12  5.73e-13  1.69e-13 |
 G04  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.14e-14  2.05e-14  5.42e-15 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.11e-13  9.37e-14  6.56e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  2.75e-13  1.74e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.36e-13  9.25e-14  7.14e-14 |
 G19  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.44e-13  7.80e-14  3.72e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.20e-13  1.02e-13  2.32e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.74e-13  1.12e-13  3.70e-14 |
 GLSV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  4.84e-13  7.02e-13 |
 GRAS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-12  3.65e-13  1.44e-13 |
 HARB |   109    83    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.45e-12  3.30e-12         - |
 JOZ2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  5.94e-13  6.52e-13 |
 KERG |   288   263     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-12  6.82e-13  1.63e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.70e-13  2.69e-13  4.18e-13 |
 MAC1 |   288   249     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.13e-12  5.86e-13  1.66e-13 |
 MAW1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 MDO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-12  6.88e-13  1.06e-13 |
 MOBS |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-12  4.06e-13  4.79e-13 |
 NANO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-12  3.85e-13  2.11e-13 |
 NNOR |   288   259     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.48e-13  1.39e-13  2.41e-14 |
 NYA1 |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.35e-12  1.04e-12  5.79e-13 |
 NYAL |   288   258     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.48e-12  5.50e-13  4.73e-13 |
 OUS2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-12  3.68e-13  2.89e-13 |
 PDEL |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.37e-12  6.78e-13  2.04e-13 |
 QUIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 REUN |   286   213    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.36e-12  6.59e-13  2.24e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-22  1.23e-23  2.05e-24 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SUWN |   288   278     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-12  4.82e-13  1.70e-13 |
 SYOG |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.08e-12  8.20e-13  3.63e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.09e-12  3.79e-13  1.51e-13 |
 TOW2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 TRO1 |   288   273    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  5.86e-13  5.04e-13 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-26  1.50e-27  2.50e-28 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  3.98e-13  2.18e-13 |
 WHIT |   288   270     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.70e-12  7.91e-13  2.15e-13 |
 WILL |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-12  2.82e-13  2.16e-13 |
 WROC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.14e-14  4.71e-15  1.86e-15 |
 ALBH |   288   270    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-12  7.09e-13  2.59e-13 |
 BARH |   288   262     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-12  7.92e-13  4.15e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-12  3.06e-13  1.99e-13 |
 BRST |   288   258    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.24e-11  4.30e-12  8.46e-13 |
 PADO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HLFX |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.02e-13  1.91e-13  7.08e-13 |
 WES2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  3.21e-13  5.15e-14 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MONP |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  4.03e-13  2.59e-13 |
 SCOR |   288   243    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.06e-12  9.99e-13  2.49e-13 |
 GUUG |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-12  7.18e-13  5.37e-13 |
 IQAL |   288   277     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.98e-12  7.90e-13  2.67e-13 |
 CHTI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.23e-12  6.50e-13  3.69e-13 |
 TASH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 YARR |   288   273     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  4.55e-13  2.37e-13 |
 STK2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 MQZG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 ZIM2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.46e-12  4.99e-13  6.65e-13 |
 FALK |   286   260     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.91e-12  9.71e-13  2.25e-13 |
 UNB3 |   288   274     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  1.27e-12  3.93e-13 |
 KRGG |   288   271     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.48e-12  6.43e-13  1.76e-13 |
 TUVA |   288   255    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.82e-12  1.08e-12  4.97e-13 |
 POHN |   285   206    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-12  5.94e-13  3.01e-13 |
 SEYG |   288   262     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-12  5.90e-13  3.41e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-13  2.62e-13  1.28e-13 |
 JFNG |   288   259     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-12  9.51e-13  1.35e-13 |
 METG |   288   253     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.94e-12  6.09e-13  4.02e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.33e-13  2.04e-13  9.31e-14 |
 NYA2 |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.78e-12  3.73e-13  4.57e-13 |
 TSK2 |   288   268     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.98e-12  7.98e-13  1.25e-13 |
 DYNG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 AREG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.56e-13  9.65e-13  1.99e-13 |
 CHPG |   286   255    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.44e-11  2.17e-12  2.90e-13 |
 FTNA |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HRAG |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  3.51e-13  1.87e-13 |
 ONS1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  4.27e-13  1.46e-13 |
 RGDG |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-12  4.65e-13  1.12e-12 |
 STFU |   287   252    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-08  3.21e-09  6.74e-10 |
 UCAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PTVL |   287   268    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-12  1.33e-12  1.19e-12 |
 CZTG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 OWMG |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.40e-12  6.89e-13  4.43e-13 |
 STJ3 |   284   253     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.18e-12  5.98e-13  2.76e-13 |
 DLF1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  3.11e-13  1.54e-13 |
 WTZ3 |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  3.56e-13  4.86e-13 |
 GOP6 |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.20e-13  2.02e-13  3.94e-13 |
 GAMG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-23  1.54e-24  2.56e-25 |
 MAR7 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  4.65e-13  1.40e-13 |
 GRAC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KIR8 |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.02e-12  6.69e-13  1.34e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.02e-21  1.78e-19  6.18e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHUR      CHUR      CHAN |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
