
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2190   Day: 0   MJD: 59574                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3072      1     129    -469    916    916      0   2093   2093      0    0.00
 cod |   288     0  30453    288    -318    -539     10     12      9    116    165     87   25.13
 emr |   288     0  21259      2     -45    -759     17     21     14     82    100     66   17.39
 esa |   288     0  34555     99   -1040     513     14     18     12    113     95    119   18.67
 gfz |   288     0  34170   1865      77      16     23     22     23    317    316    317    5.38
 iga |    96     0   3072      0     213    -474     50     50      0    150    150      0    0.00
 igc |   287     0   8036      0     179    -247     91     91      0    441    441      0    0.00
 igu |    96     0   2976     98     128     963    890    890      0   1908   1908      0    0.00
 jpl |   288     0  26969    265    1336     221     13     14     13    112    124    106   20.85
 ngs |    96     0   3072     15     157    -455    778    778      0   1668   1668      0    0.00
 usn |   288     0  15485    183    -947    -867    228    199    264    321    293    356    0.00
 whu |   288     0   8928      0     265     -96     19     19      0    116    116      0   12.58

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   998    54    76   -13   -73   -33   -78  1189   -53   986    54   -74 |
    2 |  1291   -73   160    -1   -53    70    -6  1053   -93   853  -159   103 |
    3 |  -951   107     9  -138   -62  -106  -653 -3300   102  -757   123  -164 |
    4 | -2701    17  -159    28     -   -57   238     -   120 -2756   204   -55 |
    5 |  -275   -35    97   -65     X    36   293  -369   -64  -104    91   139 |
    6 |   504    51   -54   -68  -125  -257  -785  1894   197   285  -142  -199 |
    7 | -1139   -80    58    17    48    63   335  -631     5  -842   207    25 |
    8 | -6749    76    15   -47  -123   -36  -957 -6130    65 -4398  -185  -159 |
    9 |  -108    28    10     4   -16   -37   251   875    35   -70  -152  -126 |
   10 |  1685   338     5  -106  -244    94   397  -674  -233  1643   363   -35 |
   11 |  1508   179  -117  -110   -73  -241     - -1656     -   611  -115     - |
   12 |  1778    90     2    28   -22   141    90  -207  -112  1842   196   -30 |
   13 |  3033    71    33    11   -27  -162   655   193  -117  2480  -422     1 |
   14 | -2185    94  -137   -65    31  -188  -509  1388    77 -2376     7   -43 |
   15 |  1534   -43    83     1    88   -20   679  1616   -84  1185  -146    71 |
   16 |  -183  -168   170     0    41   181   101   406   -13  -309    19   105 |
   17 |  2198    71     4  -122   103    51  -257  2233   -75  1612   340   113 |
   18 | -1763    67  -150   -61     1  -140  -313 -1317    95 -2073   157     7 |
   19 |  -757   -51   221   -88    18    44   -31   141  -162  -708   165   186 |
   20 |   -68  -120   161   -16    55    -1   102  1200   -76  -254  -271   144 |
   21 |   266  -217   143    70   102   123    65   690   -17   149    94   115 |
   22 |  1383  -337    82   201   279   194     -   549     -  1263   317   145 |
   23 |  -737   125  -116   -31     6  -129  -463  1605     0 -1011    18   -46 |
   24 |   139   232    27  -114   -92  -101   367 -2644  -175   224  -173    -3 |
   25 |   703   276    72  -164  -193   155  -230   590  -167   784    34   -52 |
   26 |   435   309     3  -160  -164   -14    51   357  -137   486    51   -88 |
   27 |  2027   144     -   -65  -126   -97     - -5822     -  1529  -187  -137 |
   28 | -3432  -212    12   100    83   326     -  -960     - -2560   352   223 |
   29 |  -672     2    -9    -4     X   191   -51   235   -17  -333   483    41 |
   30 |   735   199    -4  -158  -172    81   219  1251    24   541    57  -125 |
   31 |  1152   254     9  -123   -96    10   220   646  -154  1230   120   -41 |
   32 |   270   149    35    -8  -135  -153   261  -526  -135   144  -182   -51 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -    24     -     -     -     -   -21     -     -     - |
 AJAC |     -   -20     -     -    94     -     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -    95  -137     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -   123  -168     -   -30     -     -     -     -     -     -     - |
 ALIC |     -  -126     -   170     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREG |     -   -23   -20    78     -     -     -     -   -26     -     -     - |
 AREQ |     -   -36     -     -   168     -     -     -     -     -     -     - |
 ASCG |     -     -     -   181   -60     -     -     -  -147     -     -     - |
 BADG |     -     -    49     -  -157     -     -     -     X     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -   -44     -     -     -     -    39     -     -     - |
 BOR1 |     -    10   -15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -    17     4     -   -90     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -    15    62     -     -     -   -30     -     -     - |
 CAS1 |     -    21     -     -   -96     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -    -2   104     -     -     -   -25     -     -     - |
 CEBR |     -     -   -49    45     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -    19    53     -     -     -     -   -63     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -    12   111     -     -     -   -39     -     -     - |
 CHUR |     -     -   -28     -    -8     -     -     -    25     -   160     - |
 COCO |     -     -     -    56     -     -     -     -   -50     -     -     - |
 CPVG |     -     -     -   116  -119     -     -     -   -69     -     -     - |
 CRO1 |     -    57   -81     -    -1     -     -     -     -     -     -     - |
 CUSV |     -     -     -    14   -27     -     -     -    -5     -     -     - |
 CZTG |     -     -     -    85   -29     -     -     -   -70     -     -     - |
 DAEJ |     -   -22     -     -   103     -     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -   -55     -    55    63     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -    26     -     1  -203     -     -     -    20     -   -56     - |
 DJIG |     -     -     -    74    21     -     -     -   -66     -     -     - |
 DRAO |     -    71  -133     -    96     -     -     -     -     -  -498     - |
 DUBO |     -    -5     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DYNG |     -   -39     -    53     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -   -89     -   120     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -    48     -    24  -339     -     -     -     -     -     -     - |
 GAMB |     -     -     -    27   -87     -     -     -    -1     -     -     - |
 GLPS |     -    28     -   -30   112     -     -     -   -35     -     -     - |
 GODE |     -    26   -37     -     X     -     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |     -     -    81   -75     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HARB |     -   -65     -    81    20     -     -     -     -     -     -     - |
 HERS |     -     4    27     -  -107     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   -35    22  -682     X     -     -     -   488     -     -     - |
 HOFN |     -   -77     -    31     -     -     -     -    65     -     -     - |
 IENG |     -    -2     3     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -   -10     -     -     -     3     -     -     - |
 KARR |     -   -80     -   -36     -     -     -     -   120     -     -     - |
 KAT1 |     -     -   -29    57  -104     -     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -     -     -  -125     -     -     -    32     -   362     - |
 KIRU |     -     -    27   -90    -8     -     -     -    60     -     -     - |
 KITG |     -     -     -   -10    35     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -   -29     -   -67     -     -     -    41     -  -330     - |
 KOKV |     -     -    33     0  -108     -     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |     -   -22     -     -     -     -     -     -    27     -     -     - |
 KOUR |     -    22     -   -12   -59     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -  -137     -   184     -     -     -     -     -     -     -     - |
 LAUT |     -     -     -   -12    43     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -  -227   169     -     -     -   160     -   288     - |
 LPGS |     -     -     -   -39   137     -     -     -     -     -   -76     - |
 MAC1 |     -  -145     -    10   109     -     -     -   139     -   -17     - |
 MADR |     -     -     -   -45   155     -     -     -     -     -   -74     - |
 MAL2 |     -   -83     -   -13   -25     -     -     -   119     -     -     - |
 MAS1 |     -   -74     -   144   -50     -     -     -   -27     -  -202     - |
 MATE |     -     -   -54     -   174     -     -     -     -     -     -     - |
 MAYG |     -  -250     -   296   184     -     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -     7    70     -     -     -   -25     -     -     - |
 MCM4 |     -  -323     -   434     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   -24     -    33     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MDVJ |     -    75  -105     -   -25     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -    -8   -39    45     -     -     -     -     1     -     -     - |
 MKEA |     -    59   -46     -   -21     -     -     -   -27     -     -     - |
 NIST |     -    34   -50     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -75     -    51    82     -     -     -    26     -   -47     - |
 NLIB |     -     -    15     -   -60     -     -     -     3     -     -     - |
 NOT1 |     -     -    16     -     -     -     -     -   -13     -   -88     - |
 NRC1 |     -    52   -74     -    -3     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     -    63   110     -     -     -   -84     -     -     - |
 ONSA |     -    18   -24     -    -4     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -   -51     -    51    -7     -     -     -    17     -     -     - |
 OWMG |     -     -     -    10     -     -     -     -    -9     -     -     - |
 PERT |     -     -     -    12     -     -     -     -   -11     -     -     - |
 PIE1 |     -     -   -77     -  -100     -     -     -    90     -     -     - |
 PNGM |     -     -     -    14     -     -     -     -   -12     -     -     - |
 POL2 |     -   -66     -    55   117     -     -     -     -     -  -143     - |
 POLV |     -     -     -   -21     -     -     -     -    19     -   469     - |
 POTS |     -    20     -     -   -96     -     -     -     -     -   -25     - |
 PRDS |     -    56   -81     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -     -   -16     -     -     -     -    15     -     -     - |
 QAQ1 |     -    57     -   -43  -159     -     -     -     8     -    89     - |
 REUN |     -     -     -     -  -129     -     -     -    33     -     -     - |
 RGDG |     -  -183     -     -     -     -     -     -   220     -     -     - |
 RIO2 |     -     2     -    12   -51     -     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |     -     X     -   -32     X     -     -     -    29     -     -     - |
 SANT |     -   -14     -     -    66     -     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -   -17     -    23     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -   -50     X     -     -     -    45     -     -     - |
 SEYG |     -   -46     -    44   -24     -     -     -    22     -     -     - |
 SGOC |     -    86     -  -162   160     -     -     -     -     -     -     - |
 SOLO |     -     -     -   154     -     -     -     -  -138     -     -     - |
 SPT0 |     -   -18    26     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -     -     -    -9     -     -     -     -     8     -     -     - |
 STFU |     -    28     -     -     -     -     -     -   -34     -     -     - |
 STHL |     -   -84     -     1   168     -     -     -    58     -     -     - |
 STJO |     -     -    -2     -    88     -     -     -   -21     -   148     - |
 SUTH |     -   -62     -     -  -154     -     -     -   115     -    55     - |
 SUTM |     -     -     -   -56   194     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    94   -88     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -  -107     -     -     -     -     -     -   128     -     -     - |
 SYOG |     -  -246     -   255   320     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -    42     -     -     -   -11     -  -242     - |
 THU2 |     -     -   -12     5    23     -     -     -     -     -    -6     - |
 TIDB |     -     -   108   -83   -70     -     -     -     -     -     -     - |
 TONG |     -     -     -     0     9     -     -     -    -3     -     -     - |
 TOW2 |     -     -     -     2   -50     -     -     -    11     -     -     - |
 TUVA |     -   -70     -    82    66     -     -     -    -6     -     -     - |
 TWTF |     -     6     5     -   -45     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -   116     -  -157     5     -     -     -     -     -  -163     - |
 UNB3 |     -   -56     -    75     -     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    15    80     -     -     -   -34     -   -55     - |
 URUM |     -     -     -   -46   161     -     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |     -     -     -   -68   236     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -20    29     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WARK |     -     -    24    30  -178     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    82     -   -68     -     -     -     -   -38     -  -610     - |
 WILL |     -    65     -   -88     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WIND |     -   -57     -    -4   296     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -    14     -   -47     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -35   -70    97    67     -     -     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -     -    20     -     -     -     -   -18     -     -     - |
 XMIS |     -  -116     -     -     -     -     -     -   139     -     -     - |
 YAKT |     -     -     -    63  -218     -     -     -     -     -     -     - |
 YEL2 |     -    26     -   -35     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -    37   -64     -    34     -     -     -     -     -     -     - |
 YKRO |     -     2     -  -109     -     -     -     -    95     -     -     - |
 YSSK |     -     -     -    -6    20     -     -     -     -     -     -     - |
 ZECK |     -    35    19   -40   -89     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   269    18    23    20    17    57   104   503    16   330   232    24 |  288    225
    2 |   950    11     9    18    27    23   120   307    11  1015    93    15 |  288    180
    3 |   403    12    15    19    23    35   167  2242    14   378   180    18 |  288    435
    4 |   446    11    13    15     -    43    54     -    17   348   187    23 |  288     69
    5 |   660    10    14    14     X    35    82   480    12   607   113    12 |  288    513
    6 |   365     9    14    17    27    26    75  1065    12   310   102    19 |  288    246
    7 |   532    10    20    21    22    39    55   249    15   707   176    14 |  288    248
    8 |  3163    25    17    22    17    69   136  2186    14  1944   325    28 |  288   1797
    9 |   283    11    16    16    22    47    80   533    14   318   199    18 |  288    130
   10 |   378    18    33    22    19    62    67   609    16   279   255    20 |  288    152
   11 |  2075     7    25    20    24    33     -  1165     -  2086   181     - |  288    327
   12 |   540    13    18    17    27    30    78   340    16   521   159    20 |  288    384
   13 |   657    15    17    16    20    46    76   326    13   745   210    16 |  288    257
   14 |   367    11    24    17    20    45    52   918    14   236   179    21 |  288    169
   15 |   612    15    16    15    22    35    63   660    14   649   150    15 |  288    237
   16 |   502    10    11    19    20    49    63   441    14   454   215    15 |  288    379
   17 |   987     8    21    20    21    45   127   694    13   802   154    19 |  288    339
   18 |   495    12    15    21    22    47    85   724    11   382   214    14 |  288    184
   19 |   259     9    27    20    20    35   111   290    14   369   113    21 |  288    289
   20 |   531    10    12    15    30    49    76   906    11   471   130    15 |  288    312
   21 |   677    16    28    19    19    49    70   492    16   635   231    18 |  288    478
   22 |   653    15    14    17    26    34     -   326     -   673   165    22 |  288    379
   23 |   632    14    19    18    15    64    77   808    14   594   234    23 |  288    230
   24 |   377     8    22    15    20    54    67  1594    16   353   199    18 |  288    210
   25 |   545    11    21    17    33    47   115   293    17   396   187    22 |  288    196
   26 |   556     8     8    22    25    80    58   259    12   352   311    18 |  288    240
   27 |  1031    14     -    17    25   129     -  2722     -   944   379    20 |  288   1393
   28 |  1448    17    43    21    23    63     -   990     -  1652   232    29 |  288    473
   29 |   688    14    16    20     X    38   108   243    11   523   135    27 |  288    214
   30 |   502    14    27    18    25    44    83   807    14   376   168    13 |  288    207
   31 |  1115     7    19    22    23    32    63   780    13   949   163    17 |  288    351
   32 |   541    15    35    17    13    23   135   146    17   482   103    25 |  288    129
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -    14     -     -     -     -    13     -     -     - |  288   3352
 AJAC |     -     3     -     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288  11864
 ALBH |     -     7    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   3754
 ALGO |     -     6     8     -    22     -     -     -     -     -     -     - |  288     44
 ALIC |     -     6     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4642
 AREG |     -    10    16    12     -     -     -     -    17     -     -     - |  288   3824
 AREQ |     -     7     -     -    35     -     -     -     -     -     -     - |  255   4016
 ASCG |     -     -     -    10    24     -     -     -    12     -     -     - |  288   8742
 BADG |     -     -     4     -    14     -     -     -     X     -     -     - |  288     48
 BOGT |     -     -     -    16     -     -     -     -    15     -     -     - |  288   9861
 BOR1 |     -    10    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  11884
 BRUX |     -     8    10     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 BSHM |     -     -     -    10    17     -     -     -    11     -     -     - |  288   2408
 CAS1 |     -     4     -     -    20     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -    12    22     -     -     -    11     -     -     - |  288   4437
 CEBR |     -     -    14    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     30
 CEDU |     -     -    17    11     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   3813
 CHPI |     -     -     -    18    29     -     -     -    17     -     -     - |  288   2466
 CHUR |     -     -    30     -    26     -     -     -    24     -   163     - |  288   7912
 COCO |     -     -     -     9     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   5404
 CPVG |     -     -     -    12    25     -     -     -    11     -     -     - |  288    >>>
 CRO1 |     -    11    15     -    25     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 CUSV |     -     -     -    13    31     -     -     -    13     -     -     - |  288   7388
 CZTG |     -     -     -    14    17     -     -     -    13     -     -     - |  288   4993
 DAEJ |     -     5     -     -    21     -     -     -     -     -     -     - |  287   2506
 DAV1 |     -     6     -     7    17     -     -     -     -     -     -     - |  288   2775
 DGAR |     -     9     -    16    27     -     -     -    19     -    74     - |  288   1911
 DJIG |     -     -     -    16    31     -     -     -    16     -     -     - |  288   3040
 DRAO |     -     9    13     -    17     -     -     -     -     -   739     - |  288   3673
 DUBO |     -     7     -    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  285  29720
 DYNG |     -     6     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   5401
 FAA1 |     -    19     -    25     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  23242
 FAIR |     -     8     -     9    45     -     -     -     -     -     -     - |  288   2163
 GAMB |     -     -     -    16    24     -     -     -    15     -     -     - |  288   8952
 GLPS |     -     9     -    13    26     -     -     -    12     -     -     - |  288   5324
 GODE |     -    10    15     -     X     -     -     -     -     -     -     - |  288    276
 GOL2 |     -     -    12    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     63
 HARB |     -     9     -    10    24     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 HERS |     -     7     9     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   5808
 HOB2 |     -    17    26    45     X     -     -     -    23     -     -     - |  288    199
 HOFN |     -     7     -     9     -     -     -     -    12     -     -     - |  288  11989
 IENG |     -     9    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     37
 IISC |     -     -     -     -    34     -     -     -     9     -     -     - |  288   3039
 KARR |     -    14     -    20     -     -     -     -    18     -     -     - |  288   4635
 KAT1 |     -     -    23    19    27     -     -     -     -     -     -     - |  288   6842
 KERG |     -     -     -     -    19     -     -     -     5     -    61     - |  288   4251
 KIRU |     -     -    12     8    17     -     -     -    12     -     -     - |  288   7369
 KITG |     -     -     -     4    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   4704
 KOKB |     -     -    13     -    22     -     -     -    11     -   259     - |  288    184
 KOKV |     -     -    15    14    19     -     -     -     -     -     -     - |  288    192
 KOUG |     -    12     -     -     -     -     -     -    15     -     -     - |  257   1489
 KOUR |     -     8     -    10    26     -     -     -     -     -     -     - |  288     32
 KRGG |     -     6     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3916
 LAUT |     -     -     -     8    27     -     -     -     -     -     -     - |  285   5606
 LHAZ |     -     -     -    11    24     -     -     -    13     -    82     - |  288   8254
 LPGS |     -     -     -     7    25     -     -     -     -     -   112     - |  277    >>>
 MAC1 |     -     9     -    12    25     -     -     -    15     -    39     - |  288   2317
 MADR |     -     -     -     8    26     -     -     -     -     -    72     - |  276     36
 MAL2 |     -    12     -    15    24     -     -     -    19     -     -     - |  288  17993
 MAS1 |     -     7     -     8    23     -     -     -    15     -    49     - |  288   4018
 MATE |     -     -     7     -    23     -     -     -     -     -     -     - |  288     65
 MAYG |     -    13     -    18    32     -     -     -     -     -     -     - |  288   6282
 MBAR |     -     -     -    14    22     -     -     -    14     -     -     - |  288   6215
 MCM4 |     -    14     -    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   6024
 MDO1 |     -     8     -    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2150
 MDVJ |     -    16    26     -    19     -     -     -     -     -     -     - |  288     35
 MGUE |     -    10    16    15     -     -     -     -    18     -     -     - |  288     32
 MKEA |     -     9    15     -    15     -     -     -    12     -     -     - |  288    104
 NIST |     -    16    24     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     28
 NKLG |     -    13     -    13    23     -     -     -    15     -    38     - |  288   4077
 NLIB |     -     -    16     -    20     -     -     -    14     -     -     - |  288     44
 NOT1 |     -     -    14     -     -     -     -     -    11     -    38     - |  288     42
 NRC1 |     -    13    19     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 OHI2 |     -     -     -    11    27     -     -     -    11     -     -     - |  288     60
 ONSA |     -     5     5     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     34
 OUS2 |     -    10     -    12    24     -     -     -     9     -     -     - |  288   3331
 OWMG |     -     -     -    11     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   8009
 PERT |     -     -     -    11     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   8442
 PIE1 |     -     -    11     -    24     -     -     -    10     -     -     - |  288     27
 PNGM |     -     -     -    21     -     -     -     -    19     -     -     - |  288   9915
 POL2 |     -     7     -     6    24     -     -     -     -     -    89     - |  288    >>>
 POLV |     -     -     -    10     -     -     -     -     9     -   799     - |  288  15224
 POTS |     -     3     -     -    14     -     -     -     -     -    37     - |  288    >>>
 PRDS |     -     7    11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     68
 PTGG |     -     -     -    12     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   3028
 QAQ1 |     -     8     -     8    20     -     -     -    12     -   154     - |  288   7897
 REUN |     -     -     -     -    23     -     -     -     6     -     -     - |  288   5389
 RGDG |     -     9     -     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  288  10805
 RIO2 |     -     7     -    10    27     -     -     -     -     -     -     - |  288  12230
 SAMO |     -     X     -    11     X     -     -     -    10     -     -     - |  288   9037
 SANT |     -     5     -     -    22     -     -     -     -     -     -     - |  288   2284
 SCH2 |     -     5     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   7104
 SCUB |     -     -     -    21     X     -     -     -    19     -     -     - |  274   8802
 SEYG |     -     8     -    11    22     -     -     -    15     -     -     - |  288   3740
 SGOC |     -    12     -    14    26     -     -     -     -     -     -     - |  288   6858
 SOLO |     -     -     -    13     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   9720
 SPT0 |     -     7    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     31
 SSIA |     -     -     -    12     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   8610
 STFU |     -     9     -     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  285   6444
 STHL |     -    12     -    12    19     -     -     -    12     -     -     - |  288   7492
 STJO |     -     -    16     -    18     -     -     -    13     -   119     - |  288   8262
 SUTH |     -    13     -     -    34     -     -     -    14     -    47     - |  288   2051
 SUTM |     -     -     -     8    26     -     -     -     -     -     -     - |  286    >>>
 SVTL |     -     -    13    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     49
 SYDN |     -    13     -     -     -     -     -     -    16     -     -     - |  288   1968
 SYOG |     -    10     -     7    30     -     -     -     -     -     -     - |  288   4112
 THTI |     -     -     -     -    33     -     -     -     8     -   208     - |  276   9617
 THU2 |     -     -    12     9    17     -     -     -     -     -   155     - |  288   2182
 TIDB |     -     -    24    20    29     -     -     -     -     -     -     - |  287     47
 TONG |     -     -     -    14    38     -     -     -    12     -     -     - |  288   4587
 TOW2 |     -     -     -     7    23     -     -     -     8     -     -     - |  288   5434
 TUVA |     -    12     -    15    30     -     -     -    11     -     -     - |  288   5753
 TWTF |     -    11    13     -    22     -     -     -     -     -     -     - |  288     57
 ULAB |     -     8     -     8    20     -     -     -     -     -   193     - |  288    >>>
 UNB3 |     -     5     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4642
 UNSA |     -     -     -    18    33     -     -     -    17     -   113     - |  288   5722
 URUM |     -     -     -     5    16     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 VOIM |     -     -     -     7    23     -     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 WAB2 |     -     7    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 WARK |     -     -    13    11    26     -     -     -     -     -     -     - |  288   8897
 WHIT |     -     7     -     7     -     -     -     -    10     -   682     - |  288   4458
 WILL |     -     5     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4236
 WIND |     -    11     -    11    32     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -     -     5     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   4033
 WTZR |     -     7    13     8    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 WUHN |     -     -     -     9     -     -     -     -     8     -     -     - |  275   3193
 XMIS |     -     9     -     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   9209
 YAKT |     -     -     -     5    16     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YEL2 |     -     5     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     32
 YELL |     -     3     7     -    19     -     -     -     -     -     -     - |  288     44
 YKRO |     -    13     -    14     -     -     -     -    15     -     -     - |  288   7811
 YSSK |     -     -     -     6    20     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 ZECK |     -     7    10     6    17     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   916    11    18    14    24    51    92   891    14   779   229    20 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 NRC1 |   288   285     1   288     2.35     4.46     4.46     4.46   | 4.27e-14  5.71e-15  3.09e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.15     4.46     0.23     0.23   | 1.50e-14  4.52e-15  3.47e-15 |
 PIE1 |   288   286     1   288     2.63     4.46     1.11     1.11   | 3.49e-14  1.00e-14  5.31e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.27     4.46     0.18     0.18   | 1.52e-14  4.70e-15  3.07e-15 |
 WAB2 |   288   287     0   288     3.30     4.46     0.83     0.83   | 2.09e-14  5.12e-15  2.87e-15 |
 YELL |   288   288     1   288     2.61     4.46     4.46     4.46   | 2.49e-14  7.03e-15  2.11e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.49     4.46     3.88     3.88   | 2.10e-14  3.84e-15  2.08e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.99     4.46     2.32     2.32   | 2.03e-14  5.16e-15  2.91e-15 |
 BRUX |   288   286     0   288     2.86     4.46     1.47     1.47   | 2.41e-14  6.00e-15  2.62e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     2.69     4.46     0.36     0.36   | 2.49e-14  5.99e-15  1.36e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.29     4.46     4.46     4.46   | 2.43e-14  7.26e-15  4.81e-15 |
 CEBR |   287   287     0   287     3.08     4.45     1.54     1.54   | 2.50e-14  8.48e-15  4.41e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     2.67     4.43     0.54     0.54   | 2.39e-14  4.59e-15  6.54e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.20     4.40     4.46     4.46   | 2.75e-14  5.94e-15  2.82e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     2.20     4.39     4.45     4.45   | 5.03e-14  6.86e-15  3.11e-15 |
 PRDS |   288   288     0   263     2.17     4.07     1.93     1.93   | 2.49e-14  6.62e-15  3.49e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.85     3.13     4.39     4.39   | 3.99e-14  5.12e-15  3.23e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     1.73     2.75     0.96     0.96   | 4.52e-14  6.68e-15  4.24e-15 |
 SVTL |   276   275     1   276     1.67     2.68     0.46     0.46   | 2.16e-14  1.65e-14  4.39e-15 |
 NOT1 |   288   288     0   288     1.69     2.61     2.51     2.51   | 4.58e-14  8.38e-15  3.00e-15 |
 MADR |   276   276     0   276     1.59     2.42     0.99     0.99   | 3.51e-14  8.79e-15  4.16e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.61     2.39     0.39     0.39   | 3.79e-14  1.55e-14  2.12e-14 |
 KOKV |   288   285     1   288     1.54     2.18     1.00     1.00   | 5.26e-14  1.25e-14  2.19e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.49     2.03     0.31     0.31   | 3.97e-14  1.03e-14  4.18e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.41     1.82     1.10     1.10   | 4.66e-14  1.01e-14  5.86e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     1.28     1.49     0.17     0.17   | 2.71e-14  5.47e-15  4.14e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.26     1.45     0.48     0.48   | 5.81e-14  9.85e-15  6.73e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.18     1.28     0.43     0.43   | 3.49e-14  9.94e-15  3.94e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.08     1.07     1.61     1.61   | 8.02e-14  1.22e-14  4.89e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     1.07     0.18     4.45     4.45   | 6.14e-14  2.62e-14  3.48e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     4.40     0.17     4.46     4.46   | 6.22e-14  2.13e-14  1.29e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     1.05     0.17     1.13     1.13   | 6.12e-14  2.81e-14  3.06e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.40     0.16     4.46     4.46   | 5.37e-14  2.52e-14  7.42e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     4.40     0.15     4.46     4.46   | 7.04e-14  2.04e-14  2.65e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     4.40     0.15     4.46     4.46   | 7.56e-14  1.98e-14  1.65e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.40     0.15     4.46     4.46   | 6.26e-14  1.45e-14  1.81e-14 |
 G14  |   288   285     1   288     0.87     0.14     2.79     2.79   | 8.77e-14  2.63e-14  2.23e-14 |
 G04  |   288   285     1   288     1.23     0.10     0.24     0.24   | 8.82e-14  1.58e-14  6.25e-15 |
 G01  |   288   284     1   288     4.40     0.09     4.46     4.46   | 1.02e-13  3.39e-14  2.12e-14 |
 TIDB |   287   286     1   287     0.29     0.08     0.01     0.01   | 1.29e-13  2.28e-14  4.60e-15 |
 G24  |   288   288     0   288     0.43     0.07     0.17     0.17   | 8.89e-14  2.14e-14  7.43e-15 |
 G10  |   288   286     1   288     2.80     0.06     4.46     4.46   | 6.77e-14  3.72e-14  1.07e-14 |
 HOB2 |   288   288     0   288     0.22     0.04     0.02     0.02   | 4.25e-14  1.25e-14  6.38e-15 |
 G11  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.16     0.16   | 1.63e-13  3.04e-14  3.27e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.26     0.02     4.46     4.46   | 8.18e-14  2.55e-14  2.28e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.53     0.53   | 5.66e-13  5.46e-14  2.25e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.46     0.01     0.94     0.94   | 7.54e-14  4.15e-14  9.15e-15 |
 G22  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.46     0.46   | 7.45e-13  7.66e-14  4.29e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.14     0.14   | 6.29e-13  6.64e-14  2.78e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.30     0.30   | 6.24e-13  7.62e-14  3.67e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.43     0.43   | 6.58e-13  7.04e-14  2.84e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.62     0.62   | 6.79e-13  6.74e-14  4.56e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.15     0.15   | 5.95e-13  7.11e-14  3.09e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.14     0.14   | 5.44e-13  7.10e-14  3.11e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.05     0.05   | 7.01e-13  6.89e-14  2.64e-14 |
 G13  |   288   285     1   288     0.12     0.00     0.06     0.06   | 7.43e-13  1.19e-13  2.38e-14 |
 ALBH |   287   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  2.93e-13  2.33e-13 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-14  4.74e-15  1.61e-15 |
 AREQ |   255   253     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.15e-13  1.06e-12  4.74e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  5.01e-13  1.10e-12 |
 CEDU |   288   264     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-12  8.53e-13  4.09e-13 |
 CHPI |   288   243    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-12  8.36e-13  1.48e-13 |
 DGAR |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-12  5.38e-13  1.96e-13 |
 DRAO |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  3.40e-13  2.29e-13 |
 FAIR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.78e-13  1.01e-13  6.01e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  3.20e-13  2.47e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.84e-13  9.21e-14  3.88e-14 |
 G19  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.21e-13  6.94e-14  4.27e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  1.20e-13  2.85e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  1.12e-13  6.09e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.93e-14  2.68e-14  3.39e-14 |
 GODE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.38e-14  1.47e-14  3.45e-14 |
 MAC1 |   288   221    31     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-11  9.19e-13  2.12e-13 |
 MAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MDO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  7.51e-13  1.76e-13 |
 OHI2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.79e-14  6.52e-15  1.13e-15 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-22  1.23e-23  2.05e-24 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 WHIT |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  3.61e-13  1.94e-13 |
 WILL |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.80e-12  3.02e-13  2.03e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-14  5.63e-15  3.20e-15 |
 COCO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TOW2 |   288   243    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-12  6.68e-13  6.48e-13 |
 DAEJ |   287   254     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-12  7.44e-13  1.99e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 KERG |   288   212    29     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.00e-12  1.18e-12  4.07e-13 |
 OUS2 |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-12  7.15e-13  3.13e-13 |
 THU2 |   288   254    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.91e-12  1.07e-12  1.74e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.83e-13  2.08e-13  1.23e-13 |
 HERS |   288   252     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-12  6.30e-13  7.20e-13 |
 AJAC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 POLV |   288     0    96     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.86e-12  1.26e-12  1.33e-12 |
 BSHM |   288   249     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.34e-12  8.14e-13  1.91e-13 |
 KRGG |   288   263     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-12  1.03e-12  3.79e-13 |
 KAT1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 WARK |   288   283     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-12  8.69e-13  9.20e-13 |
 SOLO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 OWMG |   288   281     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  6.99e-13  6.93e-13 |
 DJIG |   288   199    37     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.92e-11  2.24e-12  3.27e-13 |
 KOUG |   257   257     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-13  4.56e-13  1.68e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.97e-21  5.08e-19  6.66e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     MAS1      MAS1      FAIR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
