
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2192   Day: 1   MJD: 59589                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 152313    967    -550     272      5      4      7    126     73    180   27.10
 emr |  2880     0 111451    108  205862     -50     11     11     12     97     90    122   12.00
 esa |  2880     0 130189   1299    -207     -59      7      6      9    110     77    165   20.39
 gfz |  2880     0 136836   4168      49    -152     12     12     12    107     71    157   11.75
 grg |  2880     0 122243    470     228     117      9      8     12    158    143    197   15.03
 jpl |  2880     0 111508    379    3148     123      9      8     13    101     93    132   13.74
 mit |  2880     1  98492    233     665     -20     36     37     25   1860   1682   3555    0.00
 igr |   288     0  43863     51    2514      46     11     14     10    105     54    115    0.00
 ngs |    96     0   3072     30    -340    -118    851    851      0   2469   2469      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -62   -48    33   -92   144    35 -1922     4  1461     - |
    2 |    19    62   -34   -13    40   -73  2230   -60  -164     - |
    3 |  -103     5    22   -82    39   194 -1396    32 -1322     - |
    4 |    -5  -261    -6   -32   194    62  -990    40 -1843     - |
    5 |   102    54   -30    28  -117   -96 -1512   -12   368     - |
    6 |   -91   -99    90    28    24    83 -1680    -6  1133     - |
    7 |    23    -7   -35   -25    45   -14  -505    46  1090     - |
    8 |   -82  -113   161    72   -38     3   551   -30  6422     - |
    9 |   -45    88    47    -6  -167   131   379    39   865     - |
   10 |   -11   -46    97    28   -91    -1  -211    34  2851     - |
   11 |    18   -43   -70   -61   240  -105 -1588   111  -938     - |
   12 |     7    78    18  -149   114  -107 -1136   -40   159     - |
   13 |    -9   125    41   -72   -77    -7  -597   -19  -734     - |
   14 |     8  -107   -99   -28   113   124  -933    69 -2726     - |
   15 |   117    26   -45   -14  -154    -8 -1597   -10   251     - |
   16 |    47    67     3    91  -226    15  1981   -16   623     - |
   17 |   143    79  -151     4   -56   -69  -879   -15   222     - |
   18 |   -51  -125    -8   -34   152    85 -1350    42 -2100     - |
   19 |    83   150   -91    59  -111   -87  2793   -41  -952     - |
   20 |    38    47   -83    68   -66    22  3128    14  -749     - |
   21 |     5    33    67   110  -194   -19  2693    28   114     - |
   22 |   -60   -77    79    79   -75    82  4323  -110   -91     - |
   23 |   -90  -143   -66   -30   310    87 -1341    68 -2254     - |
   24 |    94    72   -16    23  -224     0 -1425    64   636     - |
   25 |     5    -6    61   173   -70  -167   953   -53   249     - |
   26 |    35   -44    18    32     9   -95   236   -57   724     - |
   27 |    -8     4    16    44   -12   -35   214   -73   478     - |
   28 |  -140    60    37     X   168   -13  2126  -100 -9104     - |
   29 |   116    43     2   -13  -150   -93 -1274   -16  4801     - |
   30 |   -50   -29  -109   -75   289    34  1283    21   185     - |
   31 |    70   114   -49   -71   -36   -65 -1192    -7  -104     - |
   32 |  -122    43   106   -42   -16    99 -1223    54  -336     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    24     -     -    58   -85    -2     -     -     -     - |
 ABPO |   -55     -     -   127     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |   -69    49     -   109     -     -     -    -3     -     - |
 ALGO |   -65    92    49   -28     -     - -4787   -28     -     - |
 ALIC |  -185     -   124   -28   187     -     -   -55     -     - |
 AREG |   -87     -     -     -   156     -     -   -69     -     - |
 AREQ |   -38    57     X     -     -    19     -     -     -     - |
 ASCG |     X     -    82     -    42  -166     -  -140     -     - |
 AUCK |  -327     -   253   315     -     -     -     -     -     - |
 BADG |   -17    38     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BAKE |   -94     -    45   -32   133     -     -     -     -     - |
 BAKO |  -106     -     -   245     -     -     -     -     -     - |
 BARH |  -263     -   271   137     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -374     -   246   165   213     -     -     -     -     - |
 BOGT |   -47     -   129    84  -156     0     -  -116     -     - |
 BOR1 |  -236   273     -   266     -     -     -   -71     -     - |
 BRAZ |  -253     -   179   273     -     -     -     -     -     - |
 BREW |   -23    53     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |  -269     -     -   113   399     -     -     -     -     - |
 BRST |  -222     -   309     -   -19     -     -   141     -     - |
 BRUX |    42     -     -   156  -198     - -3984    89     -     - |
 CAS1 |  -408     -   203     -   460     -     -  -322     -     - |
 CCJ2 |  -434     -     X   555   126   167     -   265     -     - |
 CEBR |     -   -31    18     -     -     -     -   -84     -     - |
 CEDU |   -90    40    74    40     -     -     -   -51     -     - |
 CHAN |     -     5     -    -5     -     -     4    13     -     - |
 CHOF |   -16     -     -     -    29     -     -     -     -     - |
 CHPG |  -311     -     -     -   560     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -77     -     -   135     -    35     -   -11     -     - |
 CHTI |  -306     -     -   300   143   191     -   185     -     - |
 CHUR |   -97    94    59     1     -    21     -     7     -     - |
 CKIS |  -350     -   264     -   102   193     -     -     -     - |
 CKSV |     -     -    43   -75     -     -     -     -     -     - |
 COCO |   -65     -     -     -     -   129     -   141     -     - |
 CORD |   -36     -     -    84     -     -     -     -     -     - |
 COTE |     -     -     -   -60     -    51     -     -     -     - |
 CPVG |  -536     -   369     -   326   154     -   208     -     - |
 CRO1 |   -40     -     2   149   -45     - -5325    22     -     - |
 CUSV |     -     -     -    -9     -     8     -    60     -     - |
 CZTG |     -     -    14     -   205  -244     -  -251     -     - |
 DAEJ |  -328   187     -   100   364     -     -   -89     -     - |
 DAV1 |   -84     -   109    -3   100  -120     -    -7     -     - |
 DGAR |  -118     -    26    20   215   -49     -  -107     -     - |
 DJIG |     -     -     6     -    67   -83     -   -95     -     - |
 DLF1 |   -76     -     -     -   136     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -76    29    73    20     -     -     -  -196     -     - |
 DUBO |  -129     -    25     1   197     -     -     -     -     - |
 DYNG |   -41     -     -     -    74     -     -    23     -     - |
 FAA1 |  -135     -   137    45    22     -     -   -98     -     - |
 FAIR |   -27    79     -     3   -10     -     -   149     -     - |
 FALK |     -     -   -13     7     -    14     -     -     -     - |
 FLIN |  -132     -   101   -73   157     -     -     -     -     - |
 FTNA |  -208     -   276     -     -     -     -     -     -     - |
 GAMB |     -     -    38     -     -   -56     -   -73     -     - |
 GAMG |     -     -    55  -124    22     -     -     -     -     - |
 GCGO |     -     -    26   -46     -     -     -   -40     -     - |
 GLPS |   -18     -    28    32   -72    45     -    38     -     - |
 GLSV |  -244     -   191   159    57     -     -   -78     -     - |
 GODE |  -194  -106     -   311   193     -     -  -192     -     - |
 GODZ |   -25    56     -     -     -     -     -    -1     -     - |
 GOL2 |   -45   101     -     -     -     -     -   144     -     - |
 GOLD |  -124     -    72   161     -     - -3539     -     -     - |
 GOP6 |     0     -     -     0     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |  -209     -     -   481     -     -     -     -     -     - |
 GRAC |  -142     -     -   327     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |  -298     -   283   196     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -195    98   160    73     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |   -88     -     -   202     -     -     -     -     -     - |
 GUUG |  -342     -   455     -     -     -     -     -     -     - |
 HARB |  -124   -29   123   117    -1   -12     -   -18     -     - |
 HERS |   -44     5   100   -77     -     -     -   -83     -     - |
 HERT |  -181     -   241     -     -     -     -     -     -     - |
 HKSL |     -     -    10     -     -   -15     -     -     -     - |
 HLFX |   -25    56     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |  -245     -     -   299     -   230     -     -     -     - |
 HOFN |  -370     -   335   248    19     -     -   -91     -     - |
 HOLB |   -25     -     -     4     6    39     -    49     -     - |
 HYDE |     X     -    42     7   -44   -21     -     -     -     - |
 IENG |    21  -127     -    82     -     -     -    49     -     - |
 IISC |   -32     -     -    75     -     -     -     -     -     - |
 INVK |  -338     -     -   164   286   213     -     -     -     - |
 IQAL |  -120     -   160     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |    -8   -14   -52    46    47    15     -     -     -     - |
 JFNG |   -91     -     -     -   164     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |  -234     -   311     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -17    10     -    28     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    17     -   -17     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -120     -    87    14    88     -     -  -115     -     - |
 KAT1 |     -     -    56     -     -   -83     -  -121     -     - |
 KERG |  -215    73   173    35     -    74     -    20     -     - |
 KIR8 |  -182     -     -   420     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |   -45   -55    55    31    26     -     -    47     -     - |
 KIT3 |  -124     -   117    50    27     -     -     -     -     - |
 KOKV |   -34     -    20    45     -     -     -   -65     -     - |
 KOUG |   -49     -     -     -   111   -26     -     -     -     - |
 KOUR |    28     -    -2   -61     -     - -3940   -97     -     - |
 KRGG |  -331     -     -   178   459     -     -   -99     -     - |
 LHAZ |     -     -     9    -1   -99    96     -    35     -     - |
 LPGS |   -28   -12   -18     -   163   -86     -    40     -     - |
 MAC1 |   -92     -   -13    38    98    59     -   -48     -     - |
 MAL2 |  -144     -    99    22   107     -     -   -61     -     - |
 MANA |  -400     -   293   233     -   153     -   139     -     - |
 MAR6 |   -26     6    31     -     -     -     -   -62     -     - |
 MAR7 |  -154     -     -   355     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -131    84   163    63  -162    67     -    -2     -     - |
 MATE |  -294   209   141   219     -     -   119   290     -     - |
 MAUI |    21     -     -     -   -38     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -56     -  -142   -57   349   -14     -     -     -     - |
 MAYG |     X     -    41  -168    73     -     -  -471     -     - |
 MBAR |     -     -    28    28     -   -66     -    30     -     - |
 MCIL |  -481     -   404   230     -   171     -     -     -     - |
 MCM4 |   -62    67    47    -8     X     -     -   -60     -     - |
 MDO1 |  -102   118    66     -     -     -     -    12     -     - |
 MDVJ |    29    37   -70    45     -   -24     -    -4     -     - |
 MEDI |   -21    47     -     -     -     -   320     -     -     - |
 METG |    10     -     -     -   -19     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -91     -    90     -    43     -     -   -83     -     - |
 MIZU |   -59    75     -    59     -     -     -    -8     -     - |
 MKEA |   -68     -    81    15     -     -     -     2     -     - |
 MONP |  -292     -   388     -     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |  -164     -   219     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -48     -    29    61     -     -     -     -     -     - |
 NICO |  -311     -   273   127    91     -     -     -     -     - |
 NIST |  -101     -     -   232     -     -     -    90     -     - |
 NKLG |   -26     -    50    51   -86    27     -     1     -     - |
 NLIB |  -132    11   -45   -85   359     - -5351   -52     -     - |
 NNOR |   -88    -8    95     -   -39    83     -    50     -     - |
 NOVM |  -116    29     -   102     -   116     -     -     -     - |
 NRC1 |   -35    27     -    54     -     - -2254    62     -     - |
 NTUS |  -101     -     -   234     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |  -147     -     -   339     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |   153     -    99    43  -443     -     -    85     -     - |
 NYAL |  -124     -     -   286     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |  -147     -   159    42     -    19     -   115     -     - |
 OHI3 |     -     -    14     -   -18     -  -449     -     -     - |
 ONS1 |  -160     -     -     -   288     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -62    43    32    42     -     - -3807    -8     -     - |
 OPMT |   -79    68     -   113     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |    -1     -     0    -1     3     -     -   -72     -     - |
 OWMG |     -     -     9     -   -12     -     -     -     -     - |
 PADO |   -89     -     -     -   160     -     -     -     -     - |
 PARC |  -317     -   233   328     -     -     -     -     -     - |
 PERT |  -192   300     -   146     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |  -111    92     -    25     7   109  -407   -75     -     - |
 PIMO |   -97     -     -    93   102     -     -     -     -     - |
 PNGM |     -     -    10     -     -   -15     -  -120     -     - |
 POHN |   -87     -    52     X     -    98     -     -     -     - |
 POL2 |   -28     -    37     -     -     -     -    49     -     - |
 POLV |  -121     -     -   280     -     -     -     -     -     - |
 POTS |   137     -  -182     -     -     -     -    70     -     - |
 POVE |  -279     -   271   175     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     9    33     -   -55     -     -  -440    80     -     - |
 PTBB |   -41    93     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -    61     -   -83     -     -    89     -     - |
 PTVL |  -212     -     -     -     -   418     -     -     -     - |
 QAQ1 |    -8   -98    40    49     -     -     -   -48     -     - |
 QUIN |   -60     -    80     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -17     -     -    40     -     -     -    44     -     - |
 REDU |    11     -   -15     -     -     - -5011     -     -     - |
 REUN |   -42     -    13    26    47   -10     -   -53     -     - |
 REYK |  -190     -     -   391    37     -     -     -     -     - |
 RGDG |  -227     -     -     -   410     -     -   219     -     - |
 RIO2 |     6     -     -    -5     -    -7     -  -213     -     - |
 RIOP |  -122     -     -   280     -     -     -     -     -     - |
 SALU |  -219     -   207   153     -     -     -     -     -     - |
 SANT |    25     -     -   -26     -   -28     -   -57     -     - |
 SAVO |  -133     -     -   306     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |  -118    47   107    37     -     -     -   119     -     - |
 SCOR |    64     -     6   106  -207     X     -   -82     -     - |
 SCRZ |  -291     -    62     -   430     -     -     -     -     - |
 SCUB |    -3     -    -2   119   -36   -52     -    -7     -     - |
 SEYG |  -130     -   -22     -   271    -3     -  -134     -     - |
 SFER |     -    93    85    64  -241     -  -117     -     -     - |
 SGOC |    24     -  -124   -11   134     -     -    18     -     - |
 SOFI |  -256     -   278   108     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -21    29     -    19     -     - -5940    10     -     - |
 STHL |   -21     -    24    -1     -     6     -    48     -     - |
 STJ3 |   -43     -     -     -    78     -     -     -     -     - |
 STJO |   -18    52     -   112   -59   -41     -    36     -     - |
 STK2 |  -316     -     -     -   376   222     -     -     -     - |
 SUTH |  -134     -     -    47   187    21     -  -128     -     - |
 SUTM |   -31   -10    71     -   -33     -     -   137     -     - |
 SUWN |  -333   189     -   281     -   251     -     -     -     - |
 SVTL |     -  -168     X     -   134     -     -     -     -     - |
 SYDN |    14     -     -   -32     -     - -6691     5     -     - |
 SYOG |  -525     -   320    43   514     -     -   320     -     - |
 TASH |   -89     -     -   -11   169     -     -  -295     -     - |
 TEHN |  -196     -     -   118   262     -     -     -     -     - |
 THTI |  -181     -   101    95     -   137     -   136     -     - |
 THU2 |   -57     -    13    54     -    48     -   -31     -     - |
 TID1 |   -36     -    48     -     -     - -4832     -     -     - |
 TIDB |  -130    21     -    70     -   179     -     3     -     - |
 TLSE |  -342   267   200   152    13     -     -     -     -     - |
 TONG |  -250     -   127     -   296   -17     -  -112     -     - |
 TOW2 |   -33     -   139   -77   -17   -57     -   -86     -     - |
 TRO1 |  -340     -   304   190   -36   101     -     -     -     - |
 TSK2 |    33     -     -     -   -59     -     -     -     -     - |
 TSKB |  -242   305     -   252     -     -     -     -     -     - |
 TUVA |   -62     -    54     -     -    43     -   -48     -     - |
 TWTF |   -48    19     -    62    23     -     -   -31     -     - |
 UCAL |  -117     -     -     -   211     -     -     -     -     - |
 UFPR |  -294     -   281   191     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |    47     -  -144     -   110     -     -   -23     -     - |
 UNB3 |  -184     -     -     -   332     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -44     -     -   102     -     -     -     -     -     - |
 URUM |   111     -  -148     -     -     -     -    71     -     - |
 USN7 |   -50   113     -     5     -     -     -     -     -     - |
 USUD |   -64    72     -    73     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -79    -8    63   -23    81     -     -     -     -     - |
 VIS0 |   -23     -     -    54     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |   -42     -   -18     -   101     -     -    55     -     - |
 WAB2 |    -2     -     -     4     -     -     -     3     -     - |
 WARK |  -308   288     -     -   324     -     -   155     -     - |
 WES2 |  -151   342     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |   -43    33    33     9     -     -     -    15     -     - |
 WILL |   -13    44     -   -15     -     -     -    -9     -     - |
 WIND |   -40     -    43     -    13     -     -    63     -     - |
 WSRT |   -11    18     -     6     -     -     -    10     -     - |
 WTZ3 |   -20     -     -    47     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |  -383     -   269   172     -   209    56    33     -     - |
 WTZS |   -29     -     -    67     -     -     -     -     -     - |
 WUH2 |    72     -     -    39  -161     -     -     -     -     - |
 WUHN |  -492   153   458   187     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |  -484     -   163   168   243   323     -     -     -     - |
 YAKT |   -39     -    52     -     -     -     -  -114     -     - |
 YAR2 |  -155   351     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YARR |   -87     -     -     -   156     -     -     -     -     - |
 YEL2 |   -52     -    76     -   -11     -     -     -     -     - |
 YELL |   -61    23     -    18    78     - -1834    61     -     - |
 YSSK |   -41     -    54     -     -     -     -    29     -     - |
 ZAMB |    16     -     X   -34     -    -6     -   -38     -     - |
 ZECK |   -53    35    57   -12     -     - -1485   -23     -     - |
 ZIM2 |  -300     -   398     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |  -165     -     -   381     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     3    13     8     9     7     6    23     7   463     - | 2880    249
    2 |     4    10     5    13     8     7    30     7   327     - | 2880    224
    3 |     5    12     9    11    10     7    42    21   729     - | 2880    609
    4 |     4    11     6     7     6     8    24    11   507     - | 2880    109
    5 |     4    11     6    12     7    13    35    15   666     - | 2880    601
    6 |     3     9     6     8     7     7    28     7   497     - | 2880    192
    7 |     6    12     7    14     8     7    24    10   341     - | 2880    292
    8 |     4    11     5    15     8     9    24    14  2476     - | 2880   1534
    9 |     4    11     8     6     6     7    31     8   368     - | 2880    157
   10 |     5    11    10     9    12     8    33    22   483     - | 2880    274
   11 |     4    11     5    14     8     7    32    28   386     - | 2880    579
   12 |     7    11     7    11     7     9    30    13   669     - | 2880    451
   13 |     4    13     5     9     7    10    32    16   907     - | 2880    310
   14 |     5    11     7    12     8    12    36    16   450     - | 2880    220
   15 |     8    15     9    22    12    10    22    11   652     - | 2880    335
   16 |     5    10     8    13    10    11    28    13   712     - | 2880    447
   17 |     5    12     7    12     9     7    33     7   765     - | 2880    526
   18 |     5    11     6     9     6     8    29    19   299     - | 2880    212
   19 |     4    11     6     8     9     7    33     6   660     - | 2880    281
   20 |     3    11     8    12     7    10    45    19  1114     - | 2880    392
   21 |     4    12     7    19     8     6    36     9   578     - | 2880    381
   22 |     4    11     8    15     7     8    40    12   468     - | 2880    369
   23 |     7    13     8    12    11     9    39    19   308     - | 2880    174
   24 |     5     9     6    12     8     7    37    10   223     - | 2880    173
   25 |     6    12     6    11     7     9    27     9   368     - | 2880    168
   26 |     4    11     8     6     9    12    39    14   291     - | 2880    241
   27 |     5    11     7    16     9    10    25    13   429     - | 2880    680
   28 |     5    11     7     X     9    13   118    28  2390     - | 2880    498
   29 |     6    13     6    14     8     7    27    12  2116     - | 2880    368
   30 |     5    12     4    11     7     9    25     6   373     - | 2880     99
   31 |     4    12     5     7     8    11    26     8   434     - | 2880    262
   32 |     4    11     6    13     8     9    22     7   358     - | 2880    118
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    13     -     -    22    19    15     -     -     -     - |  288   1987
 ABPO |     5     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  283   2234
 ALBH |     9    21     -    12     -     -     -    11     -     - |  288   1881
 ALGO |     5     6     7     7     -     -    22    12     -     - |  288     29
 ALIC |     7     -     9    10     8     -     -    10     -     - |  288   2786
 AREG |     4     -     -     -     7     -     -    11     -     - |  288   3389
 AREQ |    12    14     X     -     -    21     -     -     -     - |  286    >>>
 ASCG |     X     -     9     -    12    12     -    10     -     - |  288   5209
 AUCK |    10     -    10    12     -     -     -     -     -     - |  288   2728
 BADG |     3     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  237     11
 BAKE |     5     -     7     8     7     -     -     -     -     - |  288   2891
 BAKO |    10     -     -    23     -     -     -     -     -     - |  258   3916
 BARH |     8     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288   3100
 BJFS |     5     -     6    11     9     -     -     -     -     - |  288   2343
 BOGT |     8     -     9    11    15    12     -     9     -     - |  288   6946
 BOR1 |     3    12     -     8     -     -     -     7     -     - |  288   4006
 BRAZ |     7     -     8    11     -     -     -     -     -     - |  288   6332
 BREW |     5    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  265     28
 BRFT |    11     -     -    17    15     -     -     -     -     - |  288   2642
 BRST |     6     -    10     -    13     -     -    10     -     - |  288   2613
 BRUX |     3     -     -     9     5     -    24     7     -     - |  288     17
 CAS1 |     4     -     7     -     8     -     -     9     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |    21     -     X    26    18    22     -    24     -     - |  287   2533
 CEBR |     -    17    10     -     -     -     -     9     -     - |  288     16
 CEDU |     8    13     9    13     -     -     -    14     -     - |  288   1794
 CHAN |     -     7     -     7     -     -    24    10     -     - |  288     46
 CHOF |     6     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  282   3092
 CHPG |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   6736
 CHPI |     5     -     -    13     -     8     -    12     -     - |  288   2453
 CHTI |     6     -     -    13    12    13     -     9     -     - |  288   2553
 CHUR |     6     7     8    10     -    10     -     5     -     - |  288   2895
 CKIS |    11     -    17     -    20    17     -     -     -     - |  288   7278
 CKSV |     -     -     6    11     -     -     -     -     -     - |  287   2113
 COCO |     6     -     -     -     -    11     -     9     -     - |  288   2968
 CORD |     5     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   5288
 COTE |     -     -     -    27     -    23     -     -     -     - |  190   6472
 CPVG |     9     -    13     -    14    14     -    10     -     - |  288   6814
 CRO1 |    12     -    13    20    20     -    32    19     -     - |  288     30
 CUSV |     -     -     -    13     -    11     -     7     -     - |  288   4845
 CZTG |     -     -    16     -    12    23     -     8     -     - |  288   3880
 DAEJ |     5    11     -    10    10     -     -     9     -     - |  288   1746
 DAV1 |     7     -     8    11    12    24     -     7     -     - |  288   3295
 DGAR |    16     -    17    23    21    19     -    14     -     - |  288   2206
 DJIG |     -     -     9     -    13     8     -    10     -     - |  288   3906
 DLF1 |     3     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   1474
 DRAO |     7     8     8     9     -     -     -     7     -     - |  288   1894
 DUBO |     5     -     8     9     8     -     -     -     -     - |  288  37098
 DYNG |     5     -     -     -     9     -     -    10     -     - |  288   2360
 FAA1 |    13     -    15    17    19     -     -    14     -     - |  288  20199
 FAIR |     7    19     -    10    11     -     -     9     -     - |  288   2484
 FALK |     -     -    12    14     -    17     -     -     -     - |  288   2352
 FLIN |     3     -     8     8     9     -     -     -     -     - |  288   1807
 FTNA |    15     -    20     -     -     -     -     -     -     - |  183   4352
 GAMB |     -     -     9     -     -    13     -    13     -     - |  285   5757
 GAMG |     -     -     7     9     9     -     -     -     -     - |  288   3113
 GCGO |     -     -     4     6     -     -     -    14     -     - |  288   5377
 GLPS |     7     -    10    13    13    10     -     7     -     - |  288   4922
 GLSV |     3     -     3     7    11     -     -     7     -     - |  288   4646
 GODE |     6    15     -    13    10     -     -    10     -     - |  288    221
 GODZ |     5    11     -     -     -     -     -    11     -     - |  287   8326
 GOL2 |     5    11     -     -     -     -     -     7     -     - |  288     63
 GOLD |     5     -     7     9     -     -    29     -     -     - |  288     53
 GOP6 |     2     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   2183
 GOPE |     3     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288    414
 GRAC |     5     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   3820
 GRAS |     4     -     4     7     -     -     -     -     -     - |  288   1512
 GRAZ |     4    11     5     7     -     -     -     -     -     - |  288   2806
 GUAT |     4     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  264   2641
 GUUG |    11     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  287   4179
 HARB |     6     5     7    12    10     8     -     7     -     - |  288   2101
 HERS |     6    12     6    11     -     -     -     8     -     - |  288   2464
 HERT |     3     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   4384
 HKSL |     -     -     5     -     -     7     -     -     -     - |  288   2775
 HLFX |     4     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  47714
 HNLC |     7     -     -    17     -     7     -     -     -     - |  288   3135
 HOFN |     6     -     7    10     8     -     -     7     -     - |  288   5027
 HOLB |     5     -     -    13    10    10     -     7     -     - |  288   2023
 HYDE |     X     -     9    13    16    10     -     -     -     - |  288   3599
 IENG |     4    12     -     7     -     -     -     8     -     - |  288     15
 IISC |     7     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  284   3002
 INVK |     7     -     -     9    10    22     -     -     -     - |  288   4548
 IQAL |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3150
 IRKJ |     5    14     6     9     9    10     -     -     -     - |  288     31
 JFNG |     8     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   1929
 JOZ2 |     3     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   4284
 JOZE |     4    12     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   2237
 JPLM |     -     9     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   6577
 KARR |     9     -     9    15    18     -     -    10     -     - |  288   3029
 KAT1 |     -     -     8     -     -    12     -    11     -     - |  288   3627
 KERG |     9     8    11    12     -     8     -    10     -     - |  288   3226
 KIR8 |     3     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   1583
 KIRU |     4    11     5     8     6     -     -     8     -     - |  288  24381
 KIT3 |     4     -     5     7     7     -     -     -     -     - |  288   5473
 KOKV |     8     -    10    17     -     -     -    16     -     - |  284     81
 KOUG |     8     -     -     -    12    13     -     -     -     - |  288   1643
 KOUR |    11     -    12    16     -     -    31    10     -     - |  288     30
 KRGG |     6     -     -    12     8     -     -    11     -     - |  288   2907
 LHAZ |     -     -     6     8     8     7     -     6     -     - |  288   6060
 LPGS |     8    11    13     -    11    12     -    16     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     6     -     8     8     6     8     -     6     -     - |  288   2204
 MAL2 |     9     -     8    14    12     -     -     9     -     - |  288  16619
 MANA |    13     -    15    18     -    15     -    17     -     - |  288   6374
 MAR6 |     4    12     4     -     -     -     -     7     -     - |  288   2333
 MAR7 |     3     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   1525
 MAS1 |     9    12    12    18    14     8     -     8     -     - |  288   3424
 MATE |     4     9     4     7     -     -    25     9     -     - |  288     44
 MAUI |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     6     -     9     8     9    10     -     -     -     - |  288   3328
 MAYG |     X     -    11    17    17     -     -    13     -     - |  288   4899
 MBAR |     -     -     8    11     -    11     -     8     -     - |  288   5247
 MCIL |    11     -    14    23     -    17     -     -     -     - |  288   5278
 MCM4 |     6    13     7     9     X     -     -    11     -     - |  288   5302
 MDO1 |     5    12     7     -     -     -     -     8     -     - |  288   1742
 MDVJ |     6     7     5     8     -     8     -     9     -     - |  288     17
 MEDI |     6    12     -     -     -     -    27     -     -     - |  288     20
 METG |     3     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  288   2154
 MGUE |    11     -    11     -    13     -     -    12     -     - |  288     24
 MIZU |     4    11     -    11     -     -     -    10     -     - |  288   2330
 MKEA |     5     -     6     8     -     -     -    10     -     - |  288     72
 MONP |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  287   2493
 MQZG |     5     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2551
 NANO |     6     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288   1977
 NICO |    11     -    11    15    15     -     -     -     -     - |  288   4239
 NIST |     4     -     -     8     -     -     -    12     -     - |  287     12
 NKLG |     9     -    15    13    15     9     -     8     -     - |  288   3232
 NLIB |     5    29    13    11     9     -    29     9     -     - |  288     33
 NNOR |     4    12     7     -     9     8     -    10     -     - |  288  14851
 NOVM |     9    18     -    15     -    12     -     -     -     - |  288     31
 NRC1 |     3     7     -     7     -     -    19     5     -     - |  288     13
 NTUS |     6     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  285   3542
 NYA1 |     9     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  138   3244
 NYA2 |     5     -     8    13    10     -     -    10     -     - |  288   3650
 NYAL |     3     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   4164
 OHI2 |     7     -     9    10     -    15     -    12     -     - |  288    267
 OHI3 |     -     -     8     -    11     -    23     -     -     - |  288    272
 ONS1 |     3     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  288   1656
 ONSA |     4    11     5     8     -     -    22     9     -     - |  288     19
 OPMT |     5    12     -    10     -     -     -     -     -     - |  288     13
 OUS2 |    10     -     8    11    11     -     -     9     -     - |  288   1135
 OWMG |     -     -     7     -    10     -     -     -     -     - |  288   2257
 PADO |     5     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   2515
 PARC |    10     -    12    15     -     -     -     -     -     - |  288   5930
 PERT |    10    21     -    13     -     -     -     -     -     - |  218   2018
 PIE1 |     4     8     -     9     6     7    20     8     -     - |  288     19
 PIMO |     8     -     -    16    12     -     -     -     -     - |  288   3677
 PNGM |     -     -    12     -     -    17     -    13     -     - |  281   3806
 POHN |    12     -    19     X     -    14     -     -     -     - |  288   2926
 POL2 |     3     -     4     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 POLV |     3     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   5786
 POTS |     2     -     3     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 POVE |     8     -     9    12     -     -     -     -     -     - |  288   4314
 PRDS |     6    21     -    12     -     -    26     8     -     - |  288     39
 PTBB |     4    10     -     -     -     -     -     -     -     - |    3      5
 PTGG |     -     -     9     -    12     -     -     8     -     - |  288   2095
 PTVL |     8     -     -     -     -    15     -     -     -     - |  288   4549
 QAQ1 |     5     9     6     7     -     -     -     5     -     - |  288  18644
 QUIN |     6     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   5653
 RABT |     5     -     -    11     -     -     -     9     -     - |  288   2899
 REDU |     4     -     5     -     -     -    30     -     -     - |  288    867
 REUN |     9     -    10    15    11    12     -    11     -     - |  288   2722
 REYK |     4     -     -    10     8     -     -     -     -     - |  288   4689
 RGDG |     9     -     -     -    16     -     -    18     -     - |  288   5124
 RIO2 |     9     -     -    16     -    14     -    12     -     - |  288   6412
 RIOP |     5     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   4956
 SALU |    16     -    16    21     -     -     -     -     -     - |  288   3974
 SANT |     6     -     -    11     -    11     -    10     -     - |  288   2909
 SAVO |     8     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  209   4000
 SCH2 |     4     9     6     7     -     -     -     6     -     - |  288   3480
 SCOR |     6     -     6     9    10     X     -     9     -     - |  288   2447
 SCRZ |    11     -    12     -    17     -     -     -     -     - |  287   8410
 SCUB |    10     -    11    18    15    13     -     9     -     - |  288   5252
 SEYG |    13     -    15     -    19    14     -    10     -     - |  288   4113
 SFER |     -     9     5    10     7     -    23     -     -     - |  288     34
 SGOC |    10     -    12    15    17     -     -    12     -     - |  288   5720
 SOFI |     4     -     5    10     -     -     -     -     -     - |  288   5248
 SPT0 |     3     9     -     7     -     -    21     7     -     - |  288     11
 STHL |     7     -     8    10     -     9     -     7     -     - |  288   5821
 STJ3 |     3     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   2171
 STJO |     6     8     -     7     8     6     -     9     -     - |  288   4847
 STK2 |     6     -     -     -    15    10     -     -     -     - |  288   1633
 SUTH |     9     -     -    19    15     9     -     8     -     - |  288   2366
 SUTM |     9    19    11     -    16     -     -    14     -     - |  288    >>>
 SUWN |     6     7     -    10     -     9     -     -     -     - |  288   1852
 SVTL |     -    24     X     -    19     -     -     -     -     - |  156    >>>
 SYDN |     7     -     -    17     -     -    29    20     -     - |  287    618
 SYOG |    24     -    33    17    18     -     -    27     -     - |  276   4314
 TASH |     3     -     -     6     6     -     -     8     -     - |  288   6688
 TEHN |     4     -     -     9    10     -     -     -     -     - |  288   5692
 THTI |    13     -    15    24     -    16     -    24     -     - |  288   8907
 THU2 |     6     -     8     6     -    14     -     6     -     - |  288   2285
 TID1 |     6     -     8     -     -     -    29     -     -     - |  288     21
 TIDB |     7    11     -    15     -     9     -    12     -     - |  288     30
 TLSE |     5     9     6     8     9     -     -     -     -     - |  288   5758
 TONG |    10     -    14     -    17    17     -    15     -     - |  288   3026
 TOW2 |    16     -    19    22    21    16     -    12     -     - |  288   2095
 TRO1 |     6     -     7     9     7    20     -     -     -     - |  288   8034
 TSK2 |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   2115
 TSKB |     4     7     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   3130
 TUVA |     8     -    13     -     -    12     -    10     -     - |  288   3411
 TWTF |     9    10     -    13    11     -     -     6     -     - |  288     27
 UCAL |     4     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   1948
 UFPR |     7     -     9     8     -     -     -     -     -     - |  288   6445
 ULAB |     4     -     5     -     9     -     -     6     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   3752
 UNSA |     9     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  265   6500
 URUM |     6     -     8     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 USN7 |     6    14     -    11     -     -     -     -     -     - |  288     45
 USUD |     9    25     -    16     -     -     -     -     -     - |  288     29
 VILL |     8    10     6    13    10     -     -     -     -     - |  288   2325
 VIS0 |     2     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   2362
 VOIM |     7     -    11     -    18     -     -    11     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     3     -     -     6     -     -     -     8     -     - |  288     14
 WARK |     6    12     -     -    11     -     -    13     -     - |  288   2886
 WES2 |     9    21     -     -     -     -     -     -     -     - |  275   2769
 WHIT |     5     7     5     9     -     -     -     7     -     - |  288   1477
 WILL |     4     8     -     8     -     -     -     5     -     - |  288   1831
 WIND |     8     -    11     -    12     -     -    10     -     - |  288    >>>
 WSRT |     3     9     -     8     -     -     -    10     -     - |  288   2371
 WTZ3 |     2     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   2424
 WTZR |     4     -     5     8     -     7    23     7     -     - |  288     15
 WTZS |     3     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288    418
 WUH2 |     9     -     -    15    17     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WUHN |     7    17     8    13     -     -     -     -     -     - |  287   2307
 XMIS |    13     -    11    23    19    14     -     -     -     - |  288   4914
 YAKT |     6     -     8     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 YAR2 |     8    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YARR |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   2079
 YEL2 |     4     -     7     -     7     -     -     -     -     - |  288     43
 YELL |     3     8     -     7     6     -    27     6     -     - |  288     22
 YSSK |     4     -     5     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 ZAMB |    13     -     X    18     -    16     -    16     -     - |  284   3922
 ZECK |     3     7     4     7     -     -    27     8     -     - |  288     20
 ZIM2 |     3     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   4107
 ZIMM |     3     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   4389
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     6    12     8    12     9    10    36    12   851     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   AREQ  | 2192-1 10:55:00 |        7122
esa |   MAW1  | 2192-1 19:40:00 |        1229
gfz |   CCJ2  | 2192-1  5:05:00 |        -544
jpl |   DAV1  | 2192-1 20:25:00 |         750



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MDVJ |   288   285     1   288     2.75     3.78     1.35     1.35   | 3.92e-14  4.56e-15  1.43e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     2.82     3.78     3.12     3.12   | 3.50e-14  4.87e-15  1.78e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     3.00     3.78     0.99     0.99   | 2.69e-14  1.21e-14  2.23e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.68     3.78     3.36     3.36   | 1.45e-14  4.12e-15  6.67e-16 |
 PIE1 |   288   288     0   288     2.90     3.78     3.80     3.80   | 2.20e-14  4.19e-15  1.38e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.64     3.78     1.98     1.98   | 2.88e-14  6.97e-15  3.41e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.74     3.78     2.86     2.86   | 1.53e-14  3.45e-15  9.19e-16 |
 WAB2 |   288   285     1   288     3.31     3.78     2.16     2.16   | 3.87e-14  4.34e-15  1.29e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     2.80     3.78     3.19     3.19   | 4.81e-14  7.03e-15  1.70e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.75     3.78     0.81     0.81   | 2.23e-14  6.35e-15  2.28e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     2.97     3.78     1.51     1.51   | 1.86e-14  4.58e-15  2.57e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.34     3.78     2.44     2.44   | 2.10e-14  4.69e-15  1.28e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.65     3.78     1.92     1.92   | 3.02e-14  7.76e-15  2.79e-15 |
 CEBR |   288   285     1   288     3.33     3.78     2.04     2.04   | 3.66e-14  7.19e-15  1.47e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     2.76     3.78     1.84     1.84   | 2.56e-14  5.74e-15  3.73e-15 |
 USUD |   288   285     1   288     2.32     3.75     1.61     1.61   | 3.10e-14  6.77e-15  3.05e-15 |
 NIST |   287   287     0   287     2.21     3.52     3.78     3.78   | 3.28e-14  3.86e-15  8.17e-16 |
 BREW |   265   265     0   265     2.90     3.48     3.50     3.50   | 1.85e-14  3.67e-15  2.56e-15 |
 BADG |   237   237     0   237     2.40     3.09     1.40     1.40   | 2.25e-14  4.21e-15  6.03e-16 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.06     3.06     3.80     3.80   | 3.38e-14  4.07e-15  1.15e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.92     2.65     2.37     2.37   | 4.33e-14  5.11e-15  1.51e-15 |
 NLIB |   288   285     1   288     1.90     2.60     0.35     0.35   | 4.64e-14  4.43e-15  1.03e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     1.81     2.36     0.83     0.83   | 4.66e-14  1.08e-14  4.21e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.79     2.31     0.56     0.56   | 4.07e-14  7.57e-15  6.56e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.74     2.17     0.69     0.69   | 4.92e-14  1.26e-14  2.23e-14 |
 KOKV |   284   282     1   284     1.64     1.97     1.41     1.41   | 5.36e-14  1.12e-14  8.54e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.65     1.96     1.40     1.40   | 3.01e-14  7.90e-15  3.31e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.25     1.13     0.69     0.69   | 5.75e-14  1.74e-14  2.55e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.22     1.07     0.90     0.90   | 6.38e-14  7.21e-15  5.00e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     1.21     1.06     0.60     0.60   | 2.86e-14  5.14e-15  6.81e-15 |
 NOVM |   288   286     1   288     1.20     1.03     0.87     0.87   | 1.05e-13  9.04e-15  2.21e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.18     1.01     0.29     0.29   | 7.44e-14  7.80e-15  2.77e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.96     0.66     0.85     0.85   | 1.89e-14  4.39e-15  6.26e-16 |
 IRKJ |   288   288     0   288     0.95     0.65     0.30     0.30   | 9.32e-14  1.18e-14  2.65e-15 |
 SVTL |   156   150     2   156     0.65     0.58     1.25     1.25   | 1.30e-07  3.90e-08         - |
 TIDB |   288   288     0   288     0.81     0.47     0.30     0.30   | 1.05e-13  1.13e-14  2.30e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     0.77     0.43     3.80     3.80   | 3.15e-14  6.07e-15  3.37e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.68     0.33     0.42     0.42   | 3.72e-14  9.76e-15  3.45e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.65     0.30     0.06     0.06   | 7.61e-14  9.37e-15  4.27e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     0.57     0.23     0.08     0.08   | 2.03e-14  7.15e-15  2.59e-14 |
 MEDI |   288   285     1    22     0.14     0.19     0.14     0.14   | 5.48e-14  6.71e-15  1.85e-15 |
 TID1 |   288   287     3    73     0.24     0.16     0.40     0.40   | 3.04e-14  7.33e-15  1.37e-15 |
 G32  |   288   287     2   288     1.25     0.16     2.14     2.14   | 5.74e-14  1.97e-14  1.13e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     1.10     0.15     3.80     3.80   | 7.03e-14  2.92e-14  2.38e-14 |
 G14  |   288   286     1   288     0.92     0.12     3.80     3.80   | 7.97e-14  2.52e-14  3.29e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     3.75     0.12     3.80     3.80   | 6.67e-14  2.57e-14  2.45e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     3.75     0.11     3.80     3.80   | 5.38e-14  1.84e-14  1.84e-14 |
 G09  |   288   283     3   288     1.35     0.07     0.25     0.25   | 7.29e-14  2.50e-14  2.11e-14 |
 G24  |   288   288     0   288     0.46     0.05     0.17     0.17   | 7.36e-14  2.21e-14  1.12e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.30     0.30   | 1.67e-13  2.45e-14  3.69e-14 |
 PTBB |     3     3     0     3     0.02     0.03     0.04     0.04   |        -         -         - |
 GOPE |   288   288     0   288     0.19     0.03     0.37     0.37   | 3.74e-13  1.12e-13  2.11e-14 |
 WTZS |   288   288     0   288     0.19     0.03     0.02     0.02   | 3.80e-13  1.44e-13  5.16e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.39     0.02     3.80     3.80   | 6.18e-14  1.81e-14  5.04e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     0.62     0.02     3.80     3.80   | 8.14e-14  2.85e-14  2.64e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.49     0.01     2.01     2.01   | 6.67e-14  1.84e-14  2.58e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.80     0.01     1.48     1.48   | 7.97e-14  3.20e-14  1.41e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.74     0.74   | 6.21e-13  7.05e-14  1.84e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.20     0.20   | 6.99e-13  7.50e-14  2.30e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.42     0.42   | 6.79e-13  7.07e-14  5.51e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.41     0.41   | 7.18e-13  7.27e-14  4.56e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.60     0.60   | 7.17e-13  7.44e-14  4.64e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.21     0.21   | 7.10e-13  7.18e-14  2.38e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.88     0.88   | 7.03e-13  7.50e-14  5.51e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.08     0.08   | 6.54e-13  7.37e-14  4.34e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.28     0.01     0.58     0.58   | 8.89e-14  3.81e-14  3.88e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.28     0.00     0.16     0.16   | 6.73e-14  4.85e-14  3.32e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.30     0.00     0.10     0.10   | 6.19e-14  1.97e-14  5.01e-15 |
 G13  |   288   287     0   288     0.12     0.00     0.05     0.05   | 9.25e-13  1.20e-13  3.10e-14 |
 NNOR |   288   255    19     5     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.88e-11  2.14e-12  8.16e-13 |
 ABPO |   283   279     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-12  6.73e-13  2.26e-13 |
 CEDU |   288   272    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-11  1.33e-12  3.00e-13 |
 COCO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-12  3.17e-13  2.31e-13 |
 DAEJ |   288   273     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.43e-12  8.50e-13  1.79e-13 |
 DAV1 |   216    65   106     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.77e-11  9.70e-12         - |
 DGAR |   288   277     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-12  8.15e-13  2.30e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.62e-13  2.21e-13  2.70e-13 |
 FAIR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FLIN |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-12  3.75e-13  2.53e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.96e-13  1.05e-13  6.46e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  3.65e-13  1.55e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.76e-13  9.70e-14  7.88e-14 |
 G19  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.84e-13  7.73e-14  3.47e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.09e-13  1.00e-13  3.46e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  1.16e-13  4.48e-14 |
 G27  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.77e-14  2.67e-14  3.49e-14 |
 G28  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.89e-13  6.90e-14  1.76e-14 |
 GLSV |   254   254     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  6.92e-13  9.21e-13 |
 GRAS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  3.37e-13  1.88e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.89e-13  5.27e-13  2.32e-13 |
 JOZE |   288   258     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.97e-12  5.87e-13  3.25e-13 |
 KIRU |   288   274    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-11  7.80e-12  2.73e-12 |
 MAR6 |   288   260     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-12  5.75e-13  3.24e-13 |
 MAW1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 MDO1 |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-12  6.15e-13  1.46e-13 |
 MIZU |   288   264     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.23e-12  3.74e-13  2.91e-13 |
 NANO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-12  3.76e-13  2.56e-13 |
 NYA1 |   138   129     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-12  1.79e-12         - |
 NYAL |   288   268     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-12  5.57e-13  4.92e-13 |
 OUS2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-12  3.13e-13  1.40e-13 |
 PERT |   218     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 QUIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 SUWN |   288   275     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.83e-12  8.54e-13  1.91e-13 |
 SYDN |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.10e-13  2.32e-13  5.06e-14 |
 TLSE |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  8.06e-13  4.52e-13 |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-26  1.50e-27  2.50e-28 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  4.35e-13  1.08e-13 |
 WHIT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.51e-13  1.65e-13  1.61e-13 |
 WILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.33e-12  3.02e-13  2.27e-13 |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.73e-14  4.27e-15  9.52e-16 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.81e-13  1.97e-13  2.64e-13 |
 IISC |   284     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HOLB |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-12  3.49e-13  2.24e-13 |
 BRST |   288   280     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.37e-12  7.47e-13  3.37e-13 |
 PADO |   288   261     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-12  6.00e-13  3.65e-13 |
 HLFX |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.35e-13  7.16e-13  1.74e-12 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 MONP |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  3.32e-13  3.26e-13 |
 HERS |   288   252    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.33e-12  5.75e-13  3.29e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VIS0 |   288   253     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-12  5.81e-13  3.12e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CHTI |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  6.91e-13  2.03e-13 |
 TASH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 YARR |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  3.55e-13  2.64e-13 |
 STK2 |   288   273     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.68e-12  5.89e-13  1.56e-13 |
 MQZG |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.28e-12  8.13e-13  2.05e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HNLC |   288   250    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.11e-12  1.09e-12  2.70e-13 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 POHN |   286   201    52     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.97e-11  4.03e-12  4.83e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-13  4.17e-13  2.20e-13 |
 JFNG |   288   266    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-12  1.02e-12  1.79e-13 |
 METG |   288   237    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.79e-11  2.71e-12  3.63e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.05e-13  2.00e-13  7.42e-14 |
 NYA2 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-12  3.30e-13  4.59e-13 |
 TSK2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DYNG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 CHOF |   282     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FTNA |   183     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 MAYG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  6.11e-13  5.83e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  4.61e-13  1.75e-13 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  7.42e-13  5.07e-13 |
 UCAL |   288   284     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-12  4.66e-13  1.66e-13 |
 WARK |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  5.48e-13  1.26e-13 |
 PTVL |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.96e-12  7.35e-13  4.70e-13 |
 KAT1 |   288   214    26     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.03e-11  1.96e-12  5.32e-13 |
 CZTG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 DJIG |   288   269     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.86e-12  5.50e-13  1.65e-13 |
 OWMG |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  7.20e-13  1.36e-13 |
 DLF1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  3.33e-13  1.87e-13 |
 WTZ3 |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-12  3.56e-13  3.54e-13 |
 GOP6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.87e-13  2.21e-13  3.30e-13 |
 GAMG |   288   248     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-12  4.97e-13  3.39e-13 |
 CKSV |   287   273     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.43e-12  6.95e-13  2.31e-13 |
 MAR7 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  4.25e-13  1.82e-13 |
 GRAC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KIR8 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.75e-12  5.70e-13  1.71e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.86e-21  1.58e-19  5.19e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     FAIR      FAIR      TID1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
