
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2198   Day: 0   MJD: 59630                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3072    172     -65      55    561    561      0   1590   1590      0    0.00
 cod |   288     0  31511    578    -441    -238     14     19     12    139    167    125   15.01
 emr |   288     0  27072    314    -854    -763     18     21     16     96     93     97   12.01
 esa |   288     0  32817    326    -743     257     13     15     12    151     84    169   17.72
 gfz |   288     0  34970    325    -118     -85     16     17     16    177    136    190   14.08
 iga |    96     0   3072      0    1877     788     53     53      0    113    113      0    0.00
 igc |   288     0   8636     57     492     113     81     81      0    799    799      0    0.00
 igu |    96     0   2976      0    1868     804   1087   1087      0   2075   2075      0    0.00
 jpl |   288     0  27253     16    8953      55     11     10     11     83     91     79   25.50
 ngs |    96     0   3072    128     -74      90    592    592      0   1522   1522      0    0.00
 usn |   288     0  23369      0    -873   -1071    107    133     88    583    285    700    0.00
 whu |   288     0   8928    288    -148    -105     15     15      0     97     97      0   15.68

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   937   -10  -143    -7   -45    30  -258  1187   117   777   144   -22 |
    2 |  1165  -249   121   -22   142    35  -204   190   -67   699   128   152 |
    3 |  3812   137    64   -97    55   -29  -420 -2270   -25  3276   351   -78 |
    4 | -2564    42   -76  -108     X  -102  -383     -   124 -2690   125   -60 |
    5 |   301  -103   120   -83   176    99   117    90   -80    35   376    73 |
    6 |    95   -23   -32   -51    24   -33  -775  1706   112    12   232  -100 |
    7 |  2206   -18    56   -25    28    38   624  -345    -4  1989   276   -16 |
    8 |  -359   191     7   -70    59    29  -904 -1742   -27   479   367  -119 |
    9 |  1857   116   -69   -13    63  -104  -105  1057    -3  1660   160   -96 |
   10 |  -612   332   -76   -43   -73    72   270 -1203   -57  -662   331   -53 |
   11 |     X   121     -  -101    -2    60     - -3973     -     X    15     - |
   12 |   381   -67   -34    41   -12    43   261   984    13   617   224    34 |
   13 |  1864   101   -58    56    23   -28   719  1589   -72  1723   169   -20 |
   14 | -2039    58   -33  -118    63  -154  -252  1277   122 -1982   -33  -152 |
   15 |   138     X     X     8    97   118   535  1037  -115   160   358    90 |
   16 |  -122  -127   -10   -73    85    15   653  1440     1  -143   237   134 |
   17 |  1064   -39    61  -116   108    44   505   293   -30  1048   233    73 |
   18 | -2823    82  -171  -179    90  -126  -506 -1053   140 -2794     -   -54 |
   19 |  -748  -257   147   -29   154    67   399   722  -134  -715   258   245 |
   20 |   195  -200   102   -24   225    63   324   594  -133   347   232   155 |
   21 |  -561  -239    18   -23    82    58   -80  -349    56  -773   177    77 |
   22 | -1002   100   171     X   134  -390 -1300   461  -214  -971  -584     X |
   23 | -2999   117  -172  -106    51   -30  -603   706    91 -2923    51   -54 |
   24 |    69   199   -30  -110  -101     5   504 -2557    34   -37   225    -8 |
   25 |   167   178   -31  -138   -28   -29   172   273    34   129   334   -21 |
   26 | -1028   254  -122  -102   -82   -18   216  -271    41  -934   103   -27 |
   27 |  1214   155   -19   -77   -95    94  -763 -5023    60  1028   234   -59 |
   28 |  2119  -228   -54    55   182    81     -  4613     -  2102   177    33 |
   29 |   235  -102    86   -72    96    94   437   156   -25   438   322    66 |
   30 |  -835   247    -5   -23  -110   -20   266   930    18  -601   170  -138 |
   31 |  -944   202   -35   -86   -62    56   451   165     0  -761   209   -13 |
   32 |  -293   120    -3     3   -46   -25  -143  -675   -27  -102   138   -31 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   131   -41   -83     -     -     -     -     -     -    81     - |
 ALGO |     -    77     3   -36   -43     -     -     -     -     -    15     - |
 ALIC |     -  -100     -    17     -     -     -     -    47     -     -     - |
 AREG |     -    34   -43     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -   -57  -140   -73   145     -     -     -    69     - -1673     - |
 ASCG |     -     -     -   508  -307     -     -     -  -183     - -2725     - |
 BADG |     -     -   -33     -   -20     -     -     -    27     -  -306     - |
 BAKE |     -     -     -    26     -     -     -     -   -18     -    43     - |
 BOGT |     -     -     -   -89     -     -     -     -    62     -   240     - |
 BOR1 |     -   -28    35     -     -     -     -     -     -     -    56     - |
 BRUX |     -   -23   -14     -    37     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -     -    89     -     -     -   -49     - -1331     - |
 CAS1 |     -   164     -     -  -175     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -   382  -254     -     -     -  -114     -     -     - |
 CEBR |     -     -   -39    27     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -     -   -53     -     -     -     -    37     -     -     - |
 CHAN |     -     -   -94     -    80     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -   -25     -     -     -     -    18     -   184     - |
 CHTI |     -     -     -   229  -288     -     -     -     -     -   232     - |
 CHUR |     -     -   -25     -    22     -     -     -     -     -   183     - |
 COCO |     -     -     -     9     -     -     -     -    -6     -     -     - |
 CPVG |     -  -206     -   473  -283     -     -     -   -38     -     -     - |
 CRO1 |     -     9   -68     -    49     -     -     -     -     - -2304     - |
 DAEJ |     -    54   128     -  -166     -     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -   -94     -     -     -     -     -     -    55     -     -     - |
 DAV1 |     -     -     -    97  -122     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     6     -   -33  -191     -     -     -   124     -   170     - |
 DRAO |     -   166     2     -  -179     -     -     -     -     -  -267     - |
 DUBO |     -   103     0   -94     -     -     -     -     -     -   182     - |
 FAA1 |     -  -221     -    -5     -     -     -     -   134     -     -     - |
 FAIR |     -    48     -   -34    -8     -     -     -     -     -  -307     - |
 GAMB |     -     -     -   326  -271     -     -     -   -78     -  -248     - |
 GLPS |     -   129     -  -144    66     -     -     -   -13     -   312     - |
 GODE |     -    23   -91     -    54     -     -     -     -     -    28     - |
 GODZ |     -     -   -67     -     -     -     -     -    32     -    99     - |
 GOPE |     -    43   -54     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HARB |     -   -14    18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HERS |     -   384     -     -  -409     -     -     -     -     -   607     - |
 HOB2 |     -   399   443  -358   -38     -     -     -  -179     -     -     - |
 HRAO |     -    38   138   -97   -35     -     -     -     -     - -1935     - |
 IENG |     -   -12    14     -     -     -     -     -     -     -   159     - |
 ISBA |     -     -     -   210     -     -     -     -  -146     -    94     - |
 JFNG |     -     -     -  -208   262     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -     -   -42     -     -     -     -    29     -     -     - |
 KARR |     -   -29     -    24     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KAT1 |     -     -     -   -19    23     -     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -     -     -  -112     -     -     -    62     -   563     - |
 KIRU |     -     -     3  -104   129     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -    48  -100     -   -91     -     -     -    69     -   248     - |
 KOKV |     -     -   -32     2    25     -     -     -     -     -   205     - |
 KOUG |     -    23   -28     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -     -     4   -66    80     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -  -270     -   229     -     -     -     -     -     -   178     - |
 LAUT |     -     -     -   -43    54     -     -     -    -1     -     -     - |
 LCK4 |     -     -  -141   203     -     -     -     -   -63     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   246  -106     -     -     -  -113     -     -     - |
 LMMF |     -   -45     -     -     -     -     -     -    27     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -  -118   149     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   -97     -   -60   176     -     -     -     -     -     -     - |
 MADR |     -     -  -181   -59   224     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -  -144     -   -20    40     -     -     -    77     -     -     - |
 MANA |     -     -     -   188  -300     -     -     -    36     -   431     - |
 MAS1 |     -  -176  -137    99    86     -     -     -    51     -     -     - |
 MATE |     -     -    53     -   -45     -     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -     -     -     -    15     -     -     -    -8     -     -     - |
 MAYG |     -  -318     -   450  -204     -     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -   -43   107     -     -     -   -29     -   100     - |
 MCIL |     -     -   157     -  -134     -     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -    26     -   -36     -     -     -     -    10     -    93     - |
 MDVJ |     -    27    28     -   -52     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -     5   -54    32     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    10     -     -    15     -     -     -   -14     -   161     - |
 NICO |     -  -282     -   239     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NIST |     -   -28    35     -     -     -     -     -     -     -  -249     - |
 NKLG |     -   -99     -   -18   107     -     -     -    12     -   236     - |
 NLIB |     -     -    12     -   -10     -     -     -     -     -   -46     - |
 NNOR |     -     -   -55  -140     -     -     -     -   123     -     -     - |
 NOT1 |     -     -    99     -     -     -     -     -   -46     -     -     - |
 NRC1 |     -   102  -103     -   -20     -     -     -     -     -    27     - |
 NTUS |     -     -     -   173     -     -     -     -  -120     -     -     - |
 NYA2 |     -    92     -     -   -98     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     -   -56    70     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -    91     -     -     -     -     -   -43     -     -     - |
 ONS1 |     -    25   -31     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -33   -65     -    91     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -   -92     -   -71    62     -     -     -    69     -     -     - |
 PIE1 |     -     -   -48     -    41     -     -     -     -     -  -267     - |
 PNGM |     -     -     -   202     -     -     -     -  -140     -     -     - |
 POL2 |     -  -200     -     -   213     -     -     -     -     -     -     - |
 POLV |     -     -     -   102     -     -     -     -   -71     -     -     - |
 POTS |     -    33     -     -   -36     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    73   -92     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -     -  -108   160     -     -     -   -16     -     -     - |
 QAQ1 |     -   164     -  -117  -171     -     -     -    76     -   202     - |
 RAEG |     -     -   175     -     -     -     -     -   -82     -     -     - |
 REDU |     -     -     4    -3     -     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -     -     -     -   -10     -     -     -     6     -   334     - |
 RIO2 |     -   111     -    88  -229     -     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |     -     X     -   259  -337     -     -     -    11     -     -     - |
 SANT |     -   -12     -     -    44     -     -     -   -17     - -1052     - |
 SCOR |     -     -    77     -   -66     -     -     -     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -  -158   180     -     -     -    10     -     -     - |
 SEYG |     -  -140     -    15   164     -     -     -   -18     -     -     - |
 SGOC |     -     -     -  -210   265     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -   -21    26     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 STHL |     -  -131     -   -70   236     -     -     -    -7     -   129     - |
 STJO |     -   -97     -     -   103     -     -     -     -     -  -104     - |
 STK2 |     -   -26    74     -     -     -     -     -   -19     -     -     - |
 SUTH |     -  -152     -     -   -71     -     -     -   129     -   229     - |
 SUTM |     -     -     -  -165   208     -     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -     -    57     -     -     -     -     -   -27     -     -     - |
 SVTL |     -     -    65   -44     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -  -105    14     -     -     -     -     -    55     -     -     - |
 SYOG |     -  -142     3   419  -356     -     -     -     -     -     -     - |
 TASH |     -   -75    28   175  -164     -     -     -     -     -     -     - |
 THTG |     -   -23    29     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -     -  -129    80     -     -     -    42     -   407     - |
 TID1 |     -    26   -33     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -   -23   -58    89     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -44     -   -45    -4     -     -     -    58     -     -     - |
 TUVA |     -   -37     -   -21   118     -     -     -   -29     -     -     - |
 TWTF |     -    38    52     -   -85     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -    38     -  -221   237     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    71  -272     -     -     -   101     -     -     - |
 URUM |     -     -     -  -162   204     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -   -74    52    27     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |     -  -114     -   -58   324     -     -     -   -71     -     -     - |
 WAB2 |     -   -18    23     -     -     -     -     -     -     -   137     - |
 WARK |     -     -   149   246  -436     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    60     -   -10     -     -     -     -   -29     -  -129     - |
 WTZR |     -   -86     5   168  -115     -     -     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -    98     -     -     -     -     -   -46     -     -     - |
 XMIS |     -   115     -     -  -278     -     -     -    86     -     -     - |
 YAKT |     -     -     -     3    -4     -     -     -     -     -   293     - |
 YEL2 |     -   -89     -    75     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -     -   -89     -    76     -     -     -     -     -    27     - |
 YKRO |     -   -44     -   -85    84     -     -     -    36     -   242     - |
 YSSK |     -     -     -   -84   105     -     -     -     -     -   225     - |
 ZAMB |     -    14     -  -120   117     -     -     -    11     -   239     - |
 ZECK |     -     5   -44     4    27     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   381    14    14    16    21    44    59   733    10   344    78    12 |  288    303
    2 |  1236    14    15    15    24    39    72   340    10  1262   136    18 |  288    263
    3 |   743    18    36    17    19    48    75  1381    13   586    87    14 |  288    308
    4 |   277    27    13    16     X    84   125     -    10   210   184    18 |  288    172
    5 |   515    36    35    16    14    35    98   439    16   550   117    21 |  288    527
    6 |   172    12    21    17    24    42    70   993    11   235   145    14 |  288    147
    7 |   728    23    16    16    19    46    86   269     9   704   123    17 |  288    300
    8 |  1436    33    41    15    19    31    93  2390    11  1875    90    14 |  288   1619
    9 |   382    17    13    15    15    71    74   748     9   401   128    13 |  288    170
   10 |   439    18    15    19    16    40    68   729    10   471    87    14 |  288    184
   11 |     X     7     -    14    20   104     -  2179     -     X   129     - |  288    347
   12 |   779    11    23    15    13    45    50   539    10   554    80    16 |  288    404
   13 |   539    24    15    16    16    33    84  1263    11   552   136    14 |  288    446
   14 |   406    14    18    15    17    46    69  1094     9   393    88    13 |  288    275
   15 |   405     X     X    15    21   150   105   695    10   398   251    13 |  288    372
   16 |   514    18    29    21    15    28    79   740    13   511   121    12 |  288    348
   17 |   480    16    16    16    19    43    82   340    10   471   137    14 |  288    353
   18 |   235    14    18    12    11    29    42   371     8   221     -    17 |  288    192
   19 |   383    25    14    15    17    50    83   368    10   353   136    17 |  288    303
   20 |   398    32    20    13    18    44    98   365    15   417   127    19 |  288    357
   21 |   465    16    14    14    27    61    90   347    10   365   155    19 |  288    321
   22 |   505    15    15     X    15    64    86   411    10   657   171     X |  288    240
   23 |   231    22    15    12    14    30   114   704    11   255   122    15 |  288    183
   24 |   413    14    13    19    16    47    79  1572    10   368   179    11 |  288    240
   25 |   194     7    23    14    13    45    87   344     9   203   132    16 |  288    110
   26 |   375    21    38    17    16    24    47   164    13   455   126    16 |  288    138
   27 |   497    16    37    21    12    27    80  3057     9   425   124    13 |  288    483
   28 |   546    22    17    17    18    26     -  1921     -   746   174    18 |  288    360
   29 |   422    19    14    16    18    46    81   275     7   419   155    16 |  288    226
   30 |   746     8    18    15    16    46    74   610     9   758    82    16 |  288    147
   31 |   740    20    19    17    10    31    65   276    12   604   114    14 |  288    272
   32 |   362    23    16    15    18    34    62   276    10   292   112    17 |  288    218
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |     -    11    14    10     -     -     -     -     -     -    95     - |  288   1838
 ALGO |     -    14    17    10    13     -     -     -     -     -   101     - |  288    138
 ALIC |     -    14     -     6     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   3302
 AREG |     -    10    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   6520
 AREQ |     -    11    17    14    18     -     -     -    16     -   166     - |  288   6522
 ASCG |     -     -     -    10    14     -     -     -     8     -   129     - |  288   7574
 BADG |     -     -    21     -    12     -     -     -    10     -    96     - |  285     31
 BAKE |     -     -     -     9     -     -     -     -     6     -    52     - |  268   2303
 BOGT |     -     -     -    15     -     -     -     -    11     -    35     - |  288  10295
 BOR1 |     -     6     7     -     -     -     -     -     -     -    99     - |  288   4687
 BRUX |     -    12    13     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288     42
 BSHM |     -     -     -     -    12     -     -     -     7     -   141     - |  288   2660
 CAS1 |     -     8     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -    13    21     -     -     -    12     -     -     - |  288   4747
 CEBR |     -     -     8     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 CEDU |     -     -     -     8     -     -     -     -     6     -     -     - |  276   2483
 CHAN |     -     -     9     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     49
 CHPI |     -     -     -    10     -     -     -     -     7     -   148     - |  276   2665
 CHTI |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -    25     - |  288   5477
 CHUR |     -     -    19     -    16     -     -     -     -     -    55     - |  283   2129
 COCO |     -     -     -    10     -     -     -     -     7     -     -     - |  276   3045
 CPVG |     -     8     -    12    16     -     -     -    13     -     -     - |  288   7496
 CRO1 |     -    10    29     -    23     -     -     -     -     -   122     - |  288     53
 DAEJ |     -    11    10     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2303
 DARW |     -    15     -     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   2964
 DAV1 |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -     -     - |  242   1908
 DGAR |     -    14     -    18    21     -     -     -    13     -    92     - |  288   1900
 DRAO |     -     8    12     -    11     -     -     -     -     -    48     - |  288   1698
 DUBO |     -     8    11     7     -     -     -     -     -     -    43     - |  288   9227
 FAA1 |     -    19     -    19     -     -     -     -    12     -     -     - |  288  21945
 FAIR |     -     8     -     6     9     -     -     -     -     -    36     - |  288   2420
 GAMB |     -     -     -    16    30     -     -     -    14     -    85     - |  288   8201
 GLPS |     -    13     -    13    20     -     -     -    17     -   101     - |  288   8956
 GODE |     -     6    10     -    11     -     -     -     -     -    30     - |  288     76
 GODZ |     -     -    20     -     -     -     -     -     9     -    61     - |  283  17901
 GOPE |     -     9    11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    331
 HARB |     -    41    51     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  252   2529
 HERS |     -    29     -     -    31     -     -     -     -     -    47     - |  288     68
 HOB2 |     -    19    31    22    23     -     -     -    14     -     -     - |  288    192
 HRAO |     -    13    26    11    19     -     -     -     -     -    83     - |  288    661
 IENG |     -     5     6     -     -     -     -     -     -     -    72     - |  288     29
 ISBA |     -     -     -     9     -     -     -     -     6     -    79     - |  288   3951
 JFNG |     -     -     -    15    19     -     -     -     -     -     -     - |  276   2809
 JPLM |     -     -     -     6     -     -     -     -     4     -     -     - |  276   4296
 KARR |     -    15     -    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  272   2843
 KAT1 |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     -     -     - |  276   3235
 KERG |     -     -     -     -    22     -     -     -    12     -    34     - |  288   2598
 KIRU |     -     -    11     8    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3538
 KOKB |     -     9    14     -    17     -     -     -     9     -    53     - |  288    219
 KOKV |     -     -    15     9    16     -     -     -     -     -    64     - |  288    172
 KOUG |     -    13    16     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   1230
 KOUR |     -     -    26    14    23     -     -     -     -     -     -     - |  288     48
 KRGG |     -    12     -    10     -     -     -     -     -     -   198     - |  276   2535
 LAUT |     -     -     -    29    32     -     -     -    26     -     -     - |  288   3870
 LCK4 |     -     -    20    10     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   2260
 LHAZ |     -     -     -     8    13     -     -     -     8     -     -     - |  288   7150
 LMMF |     -    13     -     -     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   6063
 LPGS |     -     -     -    14    18     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     -    12     -    10    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   2815
 MADR |     -     -    12    14    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     60
 MAL2 |     -    12     -    11    16     -     -     -    11     -     -     - |  288  20123
 MANA |     -     -     -    29    30     -     -     -    27     -    74     - |  287   4648
 MAS1 |     -    11    21    10    16     -     -     -    11     -     -     - |  288   2609
 MATE |     -     -     9     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     45
 MAW1 |     -     -     -     -    12     -     -     -     7     -     -     - |  288   2059
 MAYG |     -    13     -    16    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   6036
 MBAR |     -     -     -    12    17     -     -     -    10     -   106     - |  288   4565
 MCIL |     -     -    17     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  262   8138
 MDO1 |     -    10     -     7     -     -     -     -     6     -    65     - |  288   1554
 MDVJ |     -    10    10     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     34
 MGUE |     -    12    11    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     35
 MKEA |     -    10     -     -    14     -     -     -     8     -    63     - |  288     48
 NICO |     -     8     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4888
 NIST |     -    14    18     -     -     -     -     -     -     -   270     - |  233    114
 NKLG |     -    17     -    19    23     -     -     -    14     -    47     - |  288   3282
 NLIB |     -     -    11     -     9     -     -     -     -     -    81     - |  288     46
 NNOR |     -     -    14     9     -     -     -     -     7     -     -     - |  288    436
 NOT1 |     -     -    15     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288     48
 NRC1 |     -     8    12     -    12     -     -     -     -     -    55     - |  288     27
 NTUS |     -     -     -    16     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   6412
 NYA2 |     -     9     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   3550
 OHI2 |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -     -     - |  276    234
 OHI3 |     -     -    14     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288    233
 ONS1 |     -    10    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1108
 ONSA |     -    10    17     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288     31
 OUS2 |     -    11     -     9    18     -     -     -    10     -     -     - |  288   2303
 PIE1 |     -     -    16     -    14     -     -     -     -     -    31     - |  287     35
 PNGM |     -     -     -    18     -     -     -     -    12     -     -     - |  276   7266
 POL2 |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   6110
 POLV |     -     -     -     7     -     -     -     -     5     -     -     - |  288   5674
 POTS |     -     8     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -     8    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     61
 PTGG |     -     -     -    22    23     -     -     -    17     -     -     - |  288   3937
 QAQ1 |     -     8     -     8    10     -     -     -     7     -    62     - |  288  50564
 RAEG |     -     -    11     -     -     -     -     -     5     -     -     - |  278  11929
 REDU |     -     -    12     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    942
 REUN |     -     -     -     -    29     -     -     -    16     -    90     - |  288   2156
 RIO2 |     -    11     -     6    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   8178
 SAMO |     -     X     -    22    41     -     -     -    16     -     -     - |  288   5669
 SANT |     -     9     -     -    18     -     -     -    11     -    36     - |  288   3122
 SCOR |     -     -    14     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   1996
 SCUB |     -     -     -    17    22     -     -     -    16     -     -     - |  288   4088
 SEYG |     -    11     -    10    15     -     -     -     9     -     -     - |  288   3550
 SGOC |     -     -     -    16    21     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SPT0 |     -    11    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     36
 STHL |     -    10     -    13    15     -     -     -    10     -    83     - |  288   6684
 STJO |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -    37     - |  288   4442
 STK2 |     -     8    12     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   2852
 SUTH |     -     9     -     -    15     -     -     -     8     -    51     - |  288   2083
 SUTM |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SUWN |     -     -    13     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  283   2325
 SVTL |     -     -     8     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  275     48
 SYDN |     -    19    33     -     -     -     -     -    18     -     -     - |  288    866
 SYOG |     -    11    17    10    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   2990
 TASH |     -    10    11     9    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   3815
 THTG |     -    13    17     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   6979
 THU2 |     -     -     -     6    12     -     -     -     7     -    80     - |  288   2286
 TID1 |     -     7     9     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     35
 TIDB |     -     -    14    11    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     41
 TOW2 |     -    18     -    16    17     -     -     -    12     -     -     - |  288   3105
 TUVA |     -     9     -     9    16     -     -     -    10     -     -     - |  288   4038
 TWTF |     -    12    13     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     39
 ULAB |     -    11     -     8    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    19    21     -     -     -    15     -     -     - |  288   7283
 URUM |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 VILL |     -     5     6     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1584
 VOIM |     -    15     -    17    27     -     -     -    18     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     -     6     7     -     -     -     -     -     -     -    92     - |  288     37
 WARK |     -     -    16    12    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   5698
 WHIT |     -     6     -     7     -     -     -     -     6     -    47     - |  288   1879
 WTZR |     -     8    15    10    12     -     -     -     -     -     -     - |  276     30
 WUHN |     -     -    12     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  287   2941
 XMIS |     -    10     -     -    14     -     -     -     9     -     -     - |  288   6750
 YAKT |     -     -     -     9    12     -     -     -     -     -    23     - |  288    >>>
 YEL2 |     -     6     -     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  253     44
 YELL |     -     -    12     -    10     -     -     -     -     -    37     - |  253     36
 YKRO |     -    11     -    15    18     -     -     -    13     -    62     - |  288   5166
 YSSK |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -    67     - |  288    >>>
 ZAMB |     -    12     -    16    24     -     -     -    12     -   103     - |  288   3628
 ZECK |     -     8    17    10     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   561    15    18    14    17    54    81  1087    11   592   107    16 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   288     1   288     3.34     4.27     1.72     1.72   | 1.61e-14  4.89e-15  5.16e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     2.60     4.27     4.25     4.25   | 5.47e-14  5.98e-15  2.47e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.20     4.27     0.32     0.32   | 2.36e-14  8.50e-15  1.94e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.96     4.27     0.24     0.24   | 1.82e-14  9.69e-15  1.90e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     3.37     4.27     1.18     1.18   | 1.72e-14  7.03e-15  2.47e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.80     4.27     4.25     4.25   | 2.06e-14  4.61e-15  2.73e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.09     4.27     3.09     3.09   | 2.52e-14  5.00e-15  2.35e-15 |
 CEBR |   288   287     0   288     3.38     4.27     2.14     2.14   | 2.50e-14  4.55e-15  2.16e-15 |
 TID1 |   288   288     1   288     2.41     4.26     1.13     1.13   | 3.45e-14  1.21e-14  2.28e-15 |
 PIE1 |   287   287     0   287     2.94     4.25     1.63     1.63   | 2.32e-14  5.49e-15  2.66e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.47     4.23     2.70     2.70   | 2.68e-14  5.22e-15  3.52e-15 |
 BADG |   285   282     1   285     2.95     4.22     0.80     0.80   | 4.23e-14  3.92e-15  2.52e-15 |
 MDVJ |   288   286     0   288     2.28     4.20     4.25     4.25   | 3.65e-14  5.34e-15  1.77e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.13     3.73     4.25     4.25   | 3.29e-14  1.24e-14  2.67e-15 |
 YELL |   253   253     0   253     2.29     3.72     3.72     3.72   | 2.82e-14  7.26e-15  2.97e-15 |
 YEL2 |   253   253     0   253     2.35     3.72     0.41     0.41   | 2.53e-14  7.06e-15  5.56e-15 |
 SVTL |   275   273     1   275     1.94     3.26     0.69     0.69   | 5.69e-14  2.12e-14  4.94e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     1.94     3.09     1.40     1.40   | 3.24e-14  6.80e-15  2.59e-15 |
 MADR |   288   288     0   288     1.84     2.79     1.47     1.47   | 3.09e-14  7.50e-15  4.44e-15 |
 WTZR |   276   276     0   276     1.75     2.64     4.05     4.05   | 4.06e-14  6.53e-15  2.05e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     1.79     2.63     3.25     3.25   | 1.72e-14  6.80e-15  7.13e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     1.71     2.41     0.30     0.30   | 3.24e-14  5.51e-15  2.95e-15 |
 NOT1 |   288   288     0   288     1.70     2.40     3.05     3.05   | 4.14e-14  8.35e-15  2.56e-15 |
 KOKB |   288   287     0   288     1.58     2.05     0.49     0.49   | 5.62e-14  1.29e-14  1.64e-14 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.51     1.88     1.51     1.51   | 3.91e-14  8.20e-15  1.77e-15 |
 KOUR |   288   287     0   288     1.48     1.79     0.40     0.40   | 5.61e-14  1.48e-14  4.85e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     1.47     1.79     1.22     1.22   | 8.15e-14  1.32e-14  1.34e-14 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.40     1.62     1.09     1.09   | 4.91e-14  1.15e-14  1.23e-14 |
 MATE |   288   288     0   288     1.33     1.47     0.66     0.66   | 5.84e-14  7.86e-15  3.08e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.24     1.27     0.59     0.59   | 4.77e-14  1.67e-14  4.83e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.70     0.40     0.23     0.23   | 8.09e-14  8.97e-15  4.99e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     0.54     0.24     1.14     1.14   | 4.57e-14  1.68e-14  9.98e-15 |
 G23  |   288   286     0   288     1.07     0.16     4.25     4.25   | 5.53e-14  1.88e-14  2.02e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.23     0.16     4.25     4.25   | 5.31e-14  1.45e-14  1.25e-14 |
 G06  |   288   287     1   288     1.07     0.15     1.48     1.48   | 5.76e-14  2.21e-14  1.13e-14 |
 TIDB |   288   288     1   288     0.42     0.14     0.02     0.02   | 9.95e-14  1.11e-14  2.29e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     4.23     0.14     4.25     4.25   | 8.03e-14  2.00e-14  2.75e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.92     0.14     3.96     3.96   | 6.70e-14  2.28e-14  2.57e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     4.23     0.13     4.25     4.25   | 6.59e-14  3.64e-14  2.92e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.23     0.13     4.25     4.25   | 6.08e-14  2.37e-14  1.45e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     4.23     0.12     4.25     4.25   | 5.33e-14  1.81e-14  1.31e-14 |
 HOB2 |   288   288     1   288     0.34     0.10     0.04     0.04   | 3.42e-14  1.25e-14  9.77e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     1.23     0.09     0.31     0.31   | 6.13e-14  2.37e-14  1.63e-14 |
 G24  |   288   288     0   288     0.64     0.08     0.31     0.31   | 6.42e-14  2.19e-14  4.76e-15 |
 OHI2 |   276   276     0   276     0.29     0.07     0.69     0.69   | 3.01e-14  9.49e-15  1.27e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.21     0.04     0.05     0.05   | 3.85e-13  1.07e-13  3.50e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.25     0.25   | 7.55e-14  2.27e-14  2.48e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.48     0.02     4.25     4.25   | 9.29e-14  2.38e-14  1.30e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.91     0.02     1.56     1.56   | 7.43e-14  2.50e-14  2.49e-14 |
 NIST |   233   227     4     1     0.01     0.02     0.02     0.02   | 1.72e-13  4.09e-14  1.13e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.68     0.68   | 6.09e-13  5.39e-14  3.30e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.58     0.58   | 6.51e-13  6.74e-14  2.52e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.18     0.18   | 6.44e-13  6.23e-14  3.19e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.55     0.55   | 7.24e-13  7.88e-14  4.12e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.82     0.82   | 7.15e-13  7.17e-14  5.50e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.20     0.20   | 6.96e-13  6.62e-14  4.18e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     0.24     0.01     0.40     0.40   | 6.66e-14  3.57e-14  1.85e-14 |
 G16  |   288   288     1   251     0.12     0.01     0.34     0.34   | 6.30e-13  7.04e-14  4.50e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.07     0.07   | 7.78e-13  7.31e-14  2.01e-14 |
 G28  |   288   288     1   251     0.11     0.01     0.15     0.15   | 7.10e-13  7.57e-14  3.73e-14 |
 ALBH |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  2.17e-13  1.18e-13 |
 ALIC |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.37e-12  4.57e-13  4.35e-13 |
 CEDU |   276   258     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.58e-12  3.71e-13  3.46e-13 |
 CHUR |   283   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.70e-12  7.18e-13  2.24e-13 |
 DARW |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 DGAR |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.28e-12  6.49e-13  1.96e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.13e-13  2.08e-13  1.21e-13 |
 FAIR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.48e-14  3.05e-14  4.36e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.14e-13  9.59e-14  6.10e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  3.42e-13  2.06e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.51e-13  7.01e-14  5.85e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-13  1.03e-13  3.91e-14 |
 G19  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.57e-13  9.55e-14  2.24e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.62e-13  9.49e-14  4.51e-14 |
 G21  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.97e-13  9.38e-14  3.02e-14 |
 G27  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.76e-14  3.26e-14  1.68e-14 |
 HRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-13  2.74e-14  1.76e-14 |
 KARR |   272   271     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  3.78e-13  4.66e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-13  4.07e-13  4.34e-13 |
 MAC1 |   288   240    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.62e-12  5.92e-13  2.94e-13 |
 MAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MDO1 |   288   273     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-12  6.07e-13  1.19e-13 |
 NNOR |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  1.77e-13  3.52e-14 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-22  1.23e-23  2.05e-24 |
 SUTH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-12  6.36e-13  1.89e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  4.73e-13  2.31e-13 |
 WHIT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  2.10e-13  1.18e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-14  5.91e-15  1.76e-15 |
 COCO |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-12  4.01e-13  4.55e-13 |
 SUWN |   283   280     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  7.32e-13  2.18e-13 |
 TOW2 |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.40e-12  5.31e-13  3.93e-13 |
 DAEJ |   288   279     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.96e-12  6.46e-13  1.63e-13 |
 HARB |   252   252     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  6.76e-13  2.86e-13 |
 KERG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MAW1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-28  1.17e-29  1.95e-30 |
 DAV1 |   242   201     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-12  6.70e-13  2.66e-13 |
 OUS2 |   288   281     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-12  3.69e-13  2.94e-13 |
 THU2 |   287   156    88     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.75e-11  6.46e-12  1.05e-12 |
 BAKE |   268     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCOR |   288   224    24     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-11  1.08e-12  2.42e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.89e-13  3.31e-13  1.24e-13 |
 STK2 |   288   273     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-12  7.34e-13  2.10e-13 |
 CHTI |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.74e-12  8.09e-13  2.78e-13 |
 BRUX |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-14  1.84e-14  2.12e-15 |
 POLV |   288     0    96     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.81e-12  7.95e-13  5.58e-13 |
 TASH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BSHM |   288   242    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.85e-12  1.03e-12  2.21e-13 |
 KRGG |   276   270     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  7.96e-13  1.80e-13 |
 TUVA |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  4.85e-13  2.68e-13 |
 NYA2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.96e-13  2.05e-13  1.16e-13 |
 KAT1 |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 WARK |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.79e-12  8.29e-13  5.63e-13 |
 JFNG |   276   260     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-12  9.38e-13  2.25e-13 |
 KOUG |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-13  2.87e-13  1.80e-13 |
 ONS1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  4.34e-13  7.12e-14 |
 LCK4 |   288   271     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.19e-12  8.38e-13  1.53e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 7.41e-21  9.00e-19  2.96e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     MAS1      MAS1      FAIR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
