
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2200   Day: 2   MJD: 59646                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 154197    792    -577     270      7      6      9    100     69    133   21.07
 emr |  2880     0 109640    267  203428    -657     11     11     14    128    135     91   11.56
 esa |  2880     0 128907    100    -346     139      7      6     10     90     69    127   20.28
 gfz |  2880     0 134758    188    -227     156     11     10     12     69     61     83   13.22
 grg |  2880     0 123691   3366      -1     104      9      8     11    129    110    171   16.90
 jpl |  2880     0 111233    396    -490    -775      8      8     11     73     73     71   16.97
 mit |  2880     0  99068      7   21523     572     23     23     20   1676   1519   3089    0.00
 igr |   288     0  48499     43    4652   -1199     11     14     10    109     76    115    0.00
 ngs |    96     0   2976      8    -649     386    674    674      0   1618   1618      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -42   -57   -30   -32    62    89 -1912   -25   446     - |
    2 |    49   -76   -23    26    45   -47  2150   -58  -557     - |
    3 |   -59   -81    53    24   -36    82 -1394    78  1051     - |
    4 |   -37  -297   -16   -35   163   131  -843    92 -2676     - |
    5 |   129    43   -29    46  -136   -56 -1559   -19   474     - |
    6 |   -39  -253   113   102   -28    33 -1549     1   394     - |
    7 |    44    17   -28   -30   -39    28  -458    40   905     - |
    8 |    -2  -153   107    96   -31   -65   465   -15  -570     - |
    9 |   -44  -134    68   -33    80    10   467    -6   724     - |
   10 |    -5    61    35    25   -68   -29   126    70  -570     - |
   11 |   -28     -     -     -   126   -90 -1178     -     -     - |
   12 |    69   191    12   -82  -146   -21 -1223   -29   711     - |
   13 |   -49    92    93   -86    46   -91  -371   -66  -781     - |
   14 |    -3  -168   -74   -25    43   185  -892    48 -2105     - |
   15 |   146   124    -8   -28  -172   -62 -1451   -40  -183     - |
   16 |   -27    91    -9    23    29   -64  2143   -72   785     - |
   17 |   105   133  -163    -7   -33    12  -832   -21  2093     - |
   18 |   -32  -247   -30   -50   193    90 -1156   106 -3182     - |
   19 |    27   122   -57    56    -9   -83  3163  -119  -288     - |
   20 |    43    61    19   122  -206    -7  3288    -2   233     - |
   21 |   -46     1   -21    23     X    63  2819   -59   741     - |
   22 |   -96    13    63   -99   103    10   709   -56  -213     - |
   23 |    23  -163   -45   -34    77    86  -985   115 -2692     - |
   24 |   -10   101  -113  -109   157     8 -1516   -29     2     - |
   25 |    21   125   -41   106  -113   -32   922     5  -198     - |
   26 |   -16   119    36    21   -62   -59   219    23   650     - |
   27 |   -11   148   -37    33    46  -114   219   -45  2258     - |
   28 |  -124    12   126    58  -138    88  2450   -91 -1771     - |
   29 |   141   150   -46   -37  -133   -62 -1274    10  3693     - |
   30 |   -66    80    16    15    -4     2  1374    41  -769     - |
   31 |    65   105   -53   -38   -56    -2 -1077    45  1916     - |
   32 |  -127  -162    82   -49   241   -32  -844    79  -562     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     X     -     -    29   -13   -10     -   -30     -     - |
 ABPO |   -33     -     -    52     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |   -28    25     -    22     -     -     -    26     -     - |
 ALGO |   -57   -27    64    17     -     - -4355    10     -     - |
 ALIC |  -154     -    72   -37   134     -     -     -     -     - |
 AREG |   -88     -     -     -   110     -     -   -29     -     - |
 AREQ |   -76    52   -13    29     -    51     -  -142     -     - |
 ASCG |  -443     -   323     -   351  -185     -   -57     -     - |
 AUCK |   -84     -   101   -21     -     -     -     -     -     - |
 BADG |   -31    57     -     -     -     X -1367   160     -     - |
 BAKE |  -123     -    30    -3   119     -     -     -     -     - |
 BARH |  -100     -   150   -74     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |  -120     -   148   -88    87   -46     -     -     -     - |
 BOGT |   -66     -   163   -13  -102    -1     -  -163     -     - |
 BOR1 |   -85   113     -    36     -     -     -   -51     -     - |
 BRAZ |  -103     -   104     6     -     -     -     -     -     - |
 BREW |   -15    28     -     -     -     - -4545     -     -     - |
 BRFT |    -4     -     -     6     -     -     -   -17     -     - |
 BRST |  -218     -    88     -   166     -     -     -     -     - |
 BRUX |  -116     -     -     0   144     -     -   -94     -     - |
 CAS1 |  -234     -   138     -   126     -     -  -252     -     - |
 CCJ2 |  -291     -   201  -198   356   -79     -   -83     -     - |
 CEBR |     -   -46    27     -     -     -     -   -53     -     - |
 CEDU |  -106    23    42   -27     -    86     -    27     -     - |
 CHAN |     -    22     -   -19     -     -  -183    50     -     - |
 CHOF |   -55     -     -     -    69     -     -     -     -     - |
 CHPG |  -252     -     -     -   314     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -34     -     -    54     -     -     -    70     -     - |
 CHTI |  -145     -   202    32   -13   -73     -    -1     -     - |
 CHUR |  -126     0    94    57     -     -     -     3     -     - |
 CKIS |  -282     -   111     -   239   -21     -     -     -     - |
 CKSV |     -     -   120  -183     -     -     -     -     -     - |
 COCO |  -150     -   136     -     -    24     -    44     -     - |
 CORD |     7     -     -   -11     -     -     -    18     -     - |
 CPVG |  -412     -   353     -   280  -195     -   -72     -     - |
 CRO1 |   -61     -    26   100   -34     - -5415    59     -     - |
 CUSV |     -     -     9   -18     -     3     -    50     -     - |
 CZTG |     -     -   167     -     -  -199     -   -52     -     - |
 DAEJ |  -210    30     -  -102   321     -     -  -133     -     - |
 DARW |  -174     -    -4  -112   293    29     -   -84     -     - |
 DGAR |     X     -   -35   -97    75    40     -  -136     -     - |
 DJIG |     -     -     0     -    14   -14     -     -     -     - |
 DLF1 |  -225     -     -     -   280     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -55    57    20     6     -     -     -  -122     -     - |
 DUBO |   -18     -   -34   -30    87     -     -     3     -     - |
 DYNG |  -107     -     -     -   134     -     -  -100     -     - |
 FAA1 |  -149     -   145    51   -22     -     -   -72     -     - |
 FAIR |  -142   118    -4   130   -23    22     -  -139     -     - |
 FALK |     -     -    23     8     -   -33     -     -     -     - |
 FLIN |  -186     -    72  -101   225     -     -     -     -     - |
 FLRS |   -28     -     -    44     -     -     -     -     -     - |
 GAMB |     -     -     2     -    84   -85     -  -184     -     - |
 GAMG |     -     -    94   -74   -55     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -94     -    38    39    67   -24     -    16     -     - |
 GLSV |  -174     -   107   -96   164     -     -     -     -     - |
 GODE |    -6    -3     -    49   -28     - -4304    33     -     - |
 GODZ |    25     -     -     -     -   -31     -     -     -     - |
 GOP6 |   -11     -     -    17     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |  -118     -     -   188     -     -     -    26     -     - |
 GRAC |  -421     -     -   337   292     -     -     -     -     - |
 GRAS |  -134     -   174   -53     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -111    23   120   -27     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |    -3     -     -     4     -     -     -   -35     -     - |
 GUUG |  -155     -   161     -     -     -     -     -     -     - |
 HARB |  -134    51    61    -1   118   -58     -   -90     -     - |
 HERS |  -107   -53    75   102     -     - -4137     -     -     - |
 HERT |  -104     -   108     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -15    27     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |    70     -     -  -111     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |   -79    27     -   102     -     - -4412  -436     -     - |
 HOFN |  -280     -   113   -96   273    15     -     -     -     - |
 HOLB |   -60     -     -    93    -7     9     -   -12     -     - |
 HRAG |   -67     -     -     -    83     -     -   -78     -     - |
 HRAO |    33   -26     -   -29     -     -     -   -44     -     - |
 HYDE |  -141     -    13  -187   307     -     -     -     -     - |
 IENG |    -7    33     -   -17     -     -     -     -     -     - |
 IISC |   -87     -     -    56     -    82     -     4     -     - |
 INVK |  -123     -     -   -19   169     -     -     -     -     - |
 IQAL |   -84     -    88     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKJ |     -   -44   -42   103     -     -  -176     -     -     - |
 ISBA |   -62     -    74     -     -   -12     -   -23     -     - |
 JFNG |   -79     -     -     -    99     -     -   124     -     - |
 JOZ2 |  -120     -   124     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |     6    18     -   -25     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   -22     -    19     -     -     -     -     -     - |
 KARR |   -80     -    29   -29    92     -     -     -     -     - |
 KERG |    12    13   158   -88     -  -141     -  -157     -     - |
 KIR8 |   -62     -     -    98     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |     8   -28    36    11   -41     -     -    41     -     - |
 KIT3 |  -191     -   105   -43   169   -22     -  -201     -     - |
 KOKB |   -53     -     -    85     -     - -4587    16     -     - |
 KOKV |   -35     -    29    -4     -    12     -   -75     -     - |
 KOUC |     -     -    86  -132     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |  -228     -     -     -   284     -     -  -154     -     - |
 KOUR |    30     -    -8   -36     -     - -3794   -42     -     - |
 KRGG |  -252     -     -   -77   375     -     -  -165     -     - |
 LAUT |  -107     -    39     -     -    86     -    56     -     - |
 LHAZ |     -     -    78  -139   129  -113     -   -75     -     - |
 LMMF |  -226     -     -     -   282     -     -     -     -     - |
 LPAL |   -63     -     -     -     -    78     -     -     -     - |
 LPGS |   -41    12   -13     -   104   -46     -    50     -     - |
 MAC1 |  -156     -    13    79    35    80     -    16     -     - |
 MAL2 |   -35     -    45   -47    27     -     -   -76     -     - |
 MANA |   -51     -   148  -121     -   -22     -   -45     -     - |
 MAR6 |   -33   -39    57     -     -     -     -     -     -     - |
 MAR7 |    -6     -     -     9     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -180   -87   106   -46   180     -     -   -75     -     - |
 MATE |   -62    80    59   -61     -     -     -   119     -     - |
 MAUI |   -56     -     -     -    70     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    58     -  -230   -12   213     -     -    19     -     - |
 MAYG |  -474     -   405  -145   219     -     -  -249     -     - |
 MBAR |     -     -    16    41     -   -51     -    10     -     - |
 MCIL |  -286     -   351   -34     -     -     -   -62     -     - |
 MCM4 |   -14   -44     1    46    90   -79     -     3     -     - |
 MDO1 |  -112    39    95     -     -     -     -    35     -     - |
 MDVJ |     -    99    -3  -109     -    33     -  -120     -     - |
 MEDI |   109  -199     -     -     -     -   131     -     -     - |
 METG |    55     -     -     -   -68     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -84     -     4     -    99     -     -   -29     -     - |
 MIZU |   -19    10     -    23     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |   -82     -    88     9     -   -11     -    20     -     - |
 MOBS |  -161     -    31     -   192   -29     -     -     -     - |
 MONP |  -162     -   169     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |   -63     -     -   101     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |  -136     -   141     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -44     -    -7    82     -     -     -     -     -     - |
 NCKU |     -     -     -   -23     -    18     -     -     -     - |
 NICO |  -204     -   195   -80    84     -     -  -111     -     - |
 NIST |    10     -     -   -16     -     -     -   144     -     - |
 NKLG |   -76     -    22     6    54    15     -   -61     -     - |
 NLIB |   -67   -35    32     3    66     -     -    88     -     - |
 NNOR |  -108    18    19     -    99     - -3807    15     -     - |
 NOT1 |     7     -     -     -     -    -8     -     -     -     - |
 NOVM |     -   -34     -    30     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |   -43    -6     -    73     -     - -2151   101     -     - |
 NRMD |     -     -     -  -112    88     -     -     -     -     - |
 NTUS |    -3     -    45   -64     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |  -219     -   163    79     -    16     -     -     -     - |
 NYA2 |   -26     -     -  -169   165     -     -    -4     -     - |
 NYAL |   -46     -     -    73     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     X     -    40   -62     -     -     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -    58     -    82  -150     -  -106     -     - |
 ONS1 |  -278     -     -     -   346     -     -  -281     -     - |
 ONSA |   -68   -56    56    70     -     - -3903   -27     -     - |
 OPMT |     8     5     -   -17     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |    47     -    16   -15   -67     -     -   -34     -     - |
 PADO |  -225     -     -     -   281     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   140  -109     -     -     -     -     - |
 PARC |  -277     -   245    94    -5   -17     -     -     -     - |
 PARK |   -36    66     -     -     -     - -3256     -     -     - |
 PDEL |  -187     -   282  -135     -     -     -     -     -     - |
 PERT |  -147    53    18     -     -   124     -  -224     -     - |
 PIE1 |  -113    47     -    67    56     -  -504     9     -     - |
 PIMO |   -46     -     -  -122   153     -     -     -     -     - |
 PNGM |     -     -    65     -     -   -78     -  -161     -     - |
 POHN |  -152     -    92     -     -    80     -     -     -     - |
 POL2 |   -32     -     -    51     -     -     -    61     -     - |
 POLV |    18     -     -   -29     -     -     -   144     -     - |
 POTS |   178     -  -185     -     -     -     -    78     -     - |
 POVE |  -207     -   238   -36     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |    -1    15     -   -12     -     -  -264    77     -     - |
 PTGG |     -     -   -23     -    28     -     -   -17     -     - |
 QAQ1 |    -3   -20    15    -1     -     -     -   -32     -     - |
 QUIN |   -19     -    20     -     -     -     -    47     -     - |
 RABT |    -3     -     -     5     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |   -25     -    26     -     -     -     -     -     -     - |
 REDU |   -17     -    17     -     -     -     -     0     -     - |
 REUN |   -20     -    17  -110   153   -62     -  -106     -     - |
 REYK |  -161     -     -   -10   208     -     -    31     -     - |
 RGDG |  -329     -     -     -   410     -     -  -119     -     - |
 RIO2 |     9     -     -   -14     -     -     -  -154     -     - |
 RIOP |     4     -     -    -7     -     -     -     -     -     - |
 SALU |    -3     -    42   -60     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |  -256     -   299     -     -   -40     -   320     -     - |
 SANT |    -2     -     -    35     -   -24     -     1     -     - |
 SAVO |   -23     -    74  -144     -    52     -     -     -     - |
 SCH2 |   -19     2   -56    28     -    68     -     -     -     - |
 SCOR |   -51     -  -117   -29   226     -     -  -166     -     - |
 SCRZ |   -82     -     -     -   103     -     -     -     -     - |
 SCUB |   -41     -    -8    24    42     -     -    62     -     - |
 SEYG |   -79     -    97     -   -80    61     -   -21     -     - |
 SFER |     -    -5    16  -131    87     -  -236     -     -     - |
 SGOC |    83     -  -146     -    74     -     -   -87     -     - |
 SPT0 |   -14   -28     -    46     -     -     -   -32     -     - |
 STFU |   -41     -     -     -    52     -     -     -     -     - |
 STHL |    -3     -     2   -53     -    44     -    22     -     - |
 STJ3 |   -49     -     -     -    61     -     -     -     -     - |
 STJO |    -5   -25     -    67   -95    66     -    73     -     - |
 STK2 |  -164     -     -     -   231   -27     -  -126     -     - |
 STR1 |     -    30     -     -   -21     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -98     -     -     7   129   -12     -   -77     -     - |
 SUTM |    24    29    -1     -   -49     -     -    44     -     - |
 SUWN |   -95   146     -    23     -     -     -     9     -     - |
 SVTL |     -  -239  -223     -   433     -     -  -242     -     - |
 SYDN |   -41     -     -    66     -     -     -    95     -     - |
 SYOG |  -240     -   318  -123   128  -115     -   -86     -     - |
 TASH |   -68     -     -    89    15     -     -  -136     -     - |
 THTG |   -28     -     -     -    35     -     -    10     -     - |
 THTI |     3     -    60  -132     -    25     -   -45     -     - |
 THU2 |   -71     -    10    50     -    38     -     9     -     - |
 TIDB |   -39     0     -    63     -     -     -    46     -     - |
 TLSE |  -252    -9   114  -159   308     -     -     -     -     - |
 TLSG |     -     -     -    42   -33     -     -     -     -     - |
 TONG |  -127     -   132     -     X     -     -  -387     -     - |
 TOW2 |  -118     -    94   -75    37    56     -   -21     -     - |
 TRO1 |   -84     -   160    42  -120     -     -     -     -     - |
 TSK2 |  -121     -     -     -   151     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -91   221     -   -48     -     -     -     -     -     - |
 TUVA |  -102     -   106     -     -     -     -    -1     -     - |
 TWTF |   -85     7     -   100    23     -     -     8     -     - |
 UCAL |  -120     -     -     -   150     -     -     -     -     - |
 UFPR |    -7     -   143  -212     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |    37     -  -138     -   119     -     -    26     -     - |
 UNSA |  -118     -    93    44     -     -     -  -150     -     - |
 URUM |   145     -  -151     -     -     -     -    44     -     - |
 USN7 |   -39    10     -    56     -     -     -     -     -     - |
 USUD |   -45    56     -    23     -     - -4139     -     -     - |
 VILL |   -94    -5     8   -19   125     -     -   -77     -     - |
 VIS0 |   -14     -     -    22     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |   -38     -    70     -   -36     -     -   117     -     - |
 WAB2 |    16     -     -   -26     -     -     -   -24     -     - |
 WARK |  -224   130     -     -   190     -     -   -52     -     - |
 WES2 |   -50    90     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |   -55     8    20    51     -     -     -    13     -     - |
 WILL |   -46    27     -    49     -     -     -     -     -     - |
 WIND |   -41     -    43     -     X     -     -    -1     -     - |
 WROC |   253  -461     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |    -8   -49     -    55     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |  -105     -   179  -107     -     -   -48    -9     -     - |
 WUH2 |    12     -     -     -   -15     -     -     -     -     - |
 WUHN |  -229    99   296  -176     -     -     -  -207     -     - |
 XMIS |  -266     -    95  -203   319    57     -     -     -     - |
 YAKT |   -80     -    83     -     -     -     -  -129     -     - |
 YAR2 |  -117   213     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YARR |  -128     -     -     -   160     -     -     -     -     - |
 YEL2 |  -103     -     5     -    96    26   -69    12     -     - |
 YELL |   -17   -15     -   -11    40     - -1749   134     -     - |
 YKRO |    66     -   -63    -7     -     -     -   -55     -     - |
 YSSK |   -19     -    20     -     -     -     -    49     -     - |
 ZAMB |    26     -   -17    -8     -    -5     -    -7     -     - |
 ZECK |    -3   -19    39   -38     -     - -1548    20     -     - |
 ZIM2 |  -233     -   242     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -27     -     -    43     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     6    12     4    12    10     8    14    11   641     - | 2880    197
    2 |     7    12     7     9    10     8    33     8   641     - | 2880    314
    3 |     7    14     4     7     7     9    14    14   482     - | 2880    138
    4 |    10    14     4    15     9    10    18    20   442     - | 2880    190
    5 |     8    14    11     6     8     9    18    10   500     - | 2880    399
    6 |     6    13    11     6     9     7    21    17   274     - | 2880    226
    7 |     7     7     7     8     5     8    16    17   343     - | 2880    277
    8 |     6    10    10    17     8     9    37    21  1281     - | 2880   1173
    9 |     8    11     4     8    10     8    14    14   404     - | 2880    221
   10 |     4     9     5     8     9    10    12     6   380     - | 2880    274
   11 |     6     -     -     -     9     9    32     -     -     - | 2880    363
   12 |     5    11     6    10     7     8    17     9   403     - | 2880    315
   13 |     8    12     7     7     9     8    23    28   952     - | 2880    303
   14 |     6    10     4    16     6     8    25    11   350     - | 2880    218
   15 |     6    11     5    10     9     9    24    14   607     - | 2880    319
   16 |    10    12     7    21    10     6    39     9   643     - | 2880    381
   17 |     5    12     7     9     8     7    24    19   785     - | 2880    469
   18 |     4    12     9    11     8     7    13     9   478     - | 2880    222
   19 |     5    13    10     7     8     7    21    15   353     - | 2880    301
   20 |     8    12     6     9     8     8    16    13   354     - | 2880    248
   21 |     8    12     5    16     X     6    24    10   347     - | 2880    321
   22 |     5     9     6     8     7     8    46    14   497     - | 2880    284
   23 |     5    11     4     5     8     8    18     9   281     - | 2880    175
   24 |     6    10     6     7     8     8    25    16   478     - | 2880    353
   25 |     4    11     7     6     6     9    20    12   334     - | 2880    123
   26 |     8    11     9    12     9     6    18     9   421     - | 2880    135
   27 |     8    10     5    13     9     7    20    14   994     - | 2880    384
   28 |     7    11     6     8     7     8    29    11  1341     - | 2880    653
   29 |     5    11     8     8     7    11    22    19  1607     - | 2880    317
   30 |     7     7     5    12     6     7    21    12   565     - | 2880    174
   31 |     6     9     5     9     7     5    28    17   850     - | 2880    285
   32 |     5     9     6     5     8     6    22    15   511     - | 2880    186
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     X     -     -    21    15    18     -    15     -     - |  282   3678
 ABPO |     9     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   1872
 ALBH |    10    25     -    15     -     -     -    10     -     - |  288   1596
 ALGO |     6     7     5     8     -     -    13     6     -     - |  288     91
 ALIC |     7     -     8    13     9     -     -     -     -     - |  288   2612
 AREG |     5     -     -     -     6     -     -    13     -     - |  288   8475
 AREQ |     8    11     8    12     -     5     -     8     -     - |  288   8664
 ASCG |    10     -    11     -    12    10     -     8     -     - |  288   9437
 AUCK |     8     -     8    12     -     -     -     -     -     - |  288   6859
 BADG |     4     7     -     -     -     X    17     8     -     - |  288     49
 BAKE |     4     -     5     9     8     -     -     -     -     - |  288   3274
 BARH |    11     -    10    12     -     -     -     -     -     - |  287   3370
 BJFS |     5     -     9     9    12     6     -     -     -     - |  288   2328
 BOGT |    10     -    10    15    12     9     -    11     -     - |  288  12929
 BOR1 |     7    17     -     9     -     -     -    10     -     - |  288   1328
 BRAZ |    15     -    15    17     -     -     -     -     -     - |  288  11339
 BREW |     3     6     -     -     -     -    16     -     -     - |  288     17
 BRFT |    13     -     -    20     -     -     -    26     -     - |  285   2340
 BRST |     7     -     9     -    12     -     -     -     -     - |  288   8872
 BRUX |     5     -     -     7     6     -     -     5     -     - |  288     12
 CAS1 |     4     -     6     -     8     -     -     8     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |    10     -    14    15    15    13     -     9     -     - |  288   5332
 CEBR |     -    10     6     -     -     -     -     9     -     - |  288     14
 CEDU |     8     7     6    12     -     7     -     7     -     - |  288   1811
 CHAN |     -    12     -    11     -     -    13    15     -     - |  288     69
 CHOF |     7     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CHPG |    16     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  273   9359
 CHPI |    12     -     -    19     -     -     -    21     -     - |  282   2189
 CHTI |     7     -     8    11    10     7     -     9     -     - |  288   6718
 CHUR |     6     8     5    11     -     -     -     5     -     - |  288   2855
 CKIS |    11     -    16     -     9    11     -     -     -     - |  288   8464
 CKSV |     -     -     5     8     -     -     -     -     -     - |  287   4818
 COCO |     9     -     9     -     -    11     -     9     -     - |  288   5507
 CORD |     9     -     -    14     -     -     -    14     -     - |  286   6774
 CPVG |     6     -    11     -    10    11     -     9     -     - |  288   8413
 CRO1 |    19     -    13    20    18     -    39    18     -     - |  288     42
 CUSV |     -     -     9    10     -    12     -     8     -     - |  288   9012
 CZTG |     -     -    10     -     -    12     -    27     -     - |  102   3839
 DAEJ |     6    15     -    13    11     -     -    11     -     - |  288   2578
 DARW |    18     -    18    24    23    18     -    21     -     - |  288   4575
 DGAR |     X     -    13    14    14    11     -     9     -     - |  288   1589
 DJIG |     -     -    14     -    10    16     -     -     -     - |  288   3667
 DLF1 |     4     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  288   1159
 DRAO |     6    10     7     8     -     -     -     6     -     - |  288   1593
 DUBO |     6     -     6    11    10     -     -     8     -     - |  288  12082
 DYNG |     5     -     -     -     6     -     -     9     -     - |  288   4550
 FAA1 |    16     -    13    18    16     -     -     9     -     - |  288  24131
 FAIR |     8     9    12    15    12    10     -     8     -     - |  288   2098
 FALK |     -     -     6     7     -     9     -     -     -     - |  288   2505
 FLIN |     6     -     5    13    10     -     -     -     -     - |  288   1573
 FLRS |    10     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  285   1965
 GAMB |     -     -    17     -    19    15     -    19     -     - |  287   7263
 GAMG |     -     -     7     8    12     -     -     -     -     - |  288   4565
 GLPS |    12     -    14    23    15     9     -     9     -     - |  288  10743
 GLSV |     5     -     5     6     7     -     -     -     -     - |  288   6338
 GODE |    12    19     -    14    14     -    18    12     -     - |  288    150
 GODZ |    12     -     -     -     -    15     -     -     -     - |  287  39946
 GOP6 |     3     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   3506
 GOPE |     2     -     -     4     -     -     -     6     -     - |  288    760
 GRAC |     7     -     -    17     7     -     -     -     -     - |  288   5687
 GRAS |     3     -     5     7     -     -     -     -     -     - |  288   1257
 GRAZ |     5     9     4     7     -     -     -     -     -     - |  288   4201
 GUAM |    11     -     -    17     -     -     -    17     -     - |  288   2565
 GUUG |    17     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   9381
 HARB |    12     8    10    15    13    11     -     6     -     - |  288   2664
 HERS |     6     9     4     8     -     -    17     -     -     - |  288      8
 HERT |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   3275
 HLFX |     8    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   6344
 HNLC |    13     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  274   4237
 HOB2 |     6     8     -    10     -     -    23     8     -     - |  288     90
 HOFN |     9     -     9     9    12     8     -     -     -     - |  288   2758
 HOLB |     6     -     -    10    10     7     -     6     -     - |  288   1728
 HRAG |     8     -     -     -    10     -     -    14     -     - |  288   1983
 HRAO |    12    15     -    12     -     -     -     7     -     - |  288    515
 HYDE |    10     -     9    12    13     -     -     -     -     - |  288   3002
 IENG |     6    15     -     7     -     -     -     -     -     - |  288     16
 IISC |    11     -     -    14     -    18     -    24     -     - |  288   2983
 INVK |     5     -     -    10     5     -     -     -     -     - |  288   3943
 IQAL |     8     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3219
 IRKJ |     -    16     7    11     -     -    21     -     -     - |  288     60
 ISBA |     4     -     6     -     -     7     -     5     -     - |  288   6264
 JFNG |     6     -     -     -     8     -     -    10     -     - |  288   2742
 JOZ2 |     4     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   5229
 JOZE |     5    11     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   3543
 JPLM |     -    11     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   5549
 KARR |     9     -    12    17    16     -     -     -     -     - |  288   2075
 KERG |    18    22    14    18     -    13     -    13     -     - |  288   4221
 KIR8 |     4     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   1563
 KIRU |     6    13     8     7     7     -     -     7     -     - |  288   3027
 KIT3 |     6     -     8    10    10     7     -     7     -     - |  288   9838
 KOKB |    13     -     -    21     -     -    33    15     -     - |  285     82
 KOKV |    18     -    15    21     -    15     -    12     -     - |  288     82
 KOUC |     -     -     7    11     -     -     -     -     -     - |  285   5467
 KOUG |    15     -     -     -    19     -     -    17     -     - |  282   1299
 KOUR |    16     -    17    14     -     -    30    13     -     - |  288     31
 KRGG |    13     -     -    19    16     -     -    19     -     - |  288   4407
 LAUT |    17     -    18     -     -    13     -    15     -     - |  288   3752
 LHAZ |     -     -    10     9    13     9     -     5     -     - |  288   8586
 LMMF |    11     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   5551
 LPAL |     4     -     -     -     -     5     -     -     -     - |  288   4070
 LPGS |    12    14    12     -    11    13     -    13     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     8     -     9    13    13     9     -     9     -     - |  288   2157
 MAL2 |    12     -    12    13    16     -     -     8     -     - |  288  23604
 MANA |    14     -    14    22     -    16     -    12     -     - |  288   9259
 MAR6 |     6    11     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2358
 MAR7 |     4     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   1105
 MAS1 |    10    28     5     9     8     -     -     8     -     - |  288   4526
 MATE |     5    13     6     6     -     -     -    10     -     - |  288     71
 MAUI |     5     -     -     -     6     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAW1 |     5     -     9     8     9     -     -    12     -     - |  288   3616
 MAYG |    12     -    10    17    16     -     -    11     -     - |  288   7358
 MBAR |     -     -     9    15     -    18     -     8     -     - |  288   6602
 MCIL |    22     -    26    18     -     -     -    20     -     - |  277   5942
 MCM4 |     9    18     9    10    10    12     -    15     -     - |  288   6295
 MDO1 |     7    17     7     -     -     -     -     9     -     - |  287   1889
 MDVJ |     -    31     5    11     -     9     -     8     -     - |  288     18
 MEDI |     7    13     -     -     -     -    20     -     -     - |  288     17
 METG |     4     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  288   2721
 MGUE |     8     -     9     -    12     -     -     9     -     - |  288     21
 MIZU |     6    14     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   4109
 MKEA |    11     -     7    10     -     9     -     9     -     - |  288     65
 MOBS |     5     -     8     -     8     7     -     -     -     - |  288   1632
 MONP |     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   3365
 MORP |     9     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  279   4166
 MQZG |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4981
 NANO |     7     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  288   1572
 NCKU |     -     -     -    20     -    16     -     -     -     - |  277   4194
 NICO |     7     -     9    10     9     -     -     6     -     - |  288   7123
 NIST |     6     -     -     9     -     -     -    10     -     - |  287     15
 NKLG |     9     -    10    12    12    10     -     6     -     - |  288   4630
 NLIB |     9    16     9    15    10     -     -     7     -     - |  288     23
 NNOR |     5    18     8     -     9     -    14     6     -     - |  288    329
 NOT1 |     4     -     -     -     -     5     -     -     -     - |  288     22
 NOVM |     -    20     -    18     -     -     -     -     -     - |  231    134
 NRC1 |     6     9     -     9     -     -    13     8     -     - |  288     16
 NRMD |     -     -     -    14    11     -     -     -     -     - |  109   3556
 NTUS |    10     -     9    14     -     -     -     -     -     - |  288  10175
 NYA1 |     6     -     8    13     -     7     -     -     -     - |  288   2517
 NYA2 |     5     -     -    10     7     -     -     8     -     - |  288   1799
 NYAL |     5     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   1968
 OHI2 |     X     -     4     7     -     -     -     -     -     - |  288     54
 OHI3 |     -     -     8     -    10    10     -     8     -     - |  288     59
 ONS1 |     3     -     -     -     4     -     -     5     -     - |  288   1335
 ONSA |     6    10     5     5     -     -    13     6     -     - |  288      8
 OPMT |     6    13     -    10     -     -     -     -     -     - |  288     15
 OUS2 |     8     -     9    13    17     -     -     8     -     - |  288   2739
 PADO |     4     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  288   4268
 PALM |     -     -     -     9     7     -     -     -     -     - |  288   2418
 PARC |    10     -     8    10    12     8     -     -     -     - |  288   2938
 PARK |     7    13     -     -     -     -    17     -     -     - |  288     32
 PDEL |    16     -    12    16     -     -     -     -     -     - |  288   1845
 PERT |     8    20    11     -     -     8     -     9     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     5    10     -    14    12     -    13    13     -     - |  288     18
 PIMO |    12     -     -    13    13     -     -     -     -     - |  288  12351
 PNGM |     -     -    10     -     -    11     -     7     -     - |  288  10493
 POHN |    14     -    16     -     -    23     -     -     -     - |  288   3647
 POL2 |     3     -     -     6     -     -     -     6     -     - |  288   8785
 POLV |     4     -     -     6     -     -     -     6     -     - |  288   6926
 POTS |     4     -     4     -     -     -     -     5     -     - |  288    >>>
 POVE |     8     -     8    12     -     -     -     -     -     - |  288  14399
 PRDS |     7    26     -    13     -     -    19     6     -     - |  288     38
 PTGG |     -     -    10     -    11     -     -     8     -     - |  288   5518
 QAQ1 |     6     7     5     5     -     -     -     6     -     - |  288  31232
 QUIN |     5     -     6     -     -     -     -     6     -     - |  288   4771
 RABT |     5     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   6449
 RAMO |     7     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REDU |     4     -     4     -     -     -     -     6     -     - |  288   1308
 REUN |    12     -    12    18    16    11     -    10     -     - |  288   2109
 REYK |     9     -     -    13    12     -     -     8     -     - |  288   2255
 RGDG |     6     -     -     -     8     -     -    11     -     - |  288   4673
 RIO2 |     6     -     -    10     -     -     -     8     -     - |  288   9068
 RIOP |     8     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288  12299
 SALU |    13     -    13    18     -     -     -     -     -     - |  288  10671
 SAMO |    13     -    18     -     -    10     -    15     -     - |  288   4582
 SANT |     6     -     -    10     -     8     -     9     -     - |  288   2798
 SAVO |    20     -    15    16     -    14     -     -     -     - |  288  11367
 SCH2 |     6     6     6     7     -    11     -     -     -     - |  288   3119
 SCOR |     6     -     5     6     7     -     -    10     -     - |  288   2163
 SCRZ |    13     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  268  16778
 SCUB |    13     -    11    19    16     -     -    11     -     - |  288   4339
 SEYG |     7     -    10     -    10    10     -     5     -     - |  288   5767
 SFER |     -    10     9    11    12     -    32     -     -     - |  288     38
 SGOC |    15     -    13     -    18     -     -    15     -     - |  288    >>>
 SPT0 |     4     6     -     5     -     -     -     7     -     - |  288     10
 STFU |     6     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 STHL |    12     -    11    15     -    11     -     7     -     - |  288   6464
 STJ3 |    13     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  281   2353
 STJO |    14    12     -    14    14    12     -    13     -     - |  288   3711
 STK2 |     7     -     -     -    10     8     -    10     -     - |  288   2783
 STR1 |     -    12     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   2052
 SUTH |    11     -     -    12     9     9     -     6     -     - |  288   1924
 SUTM |    11    23    10     -    12     -     -    11     -     - |  288    >>>
 SUWN |     5     7     -     9     -     -     -     8     -     - |  288   2503
 SVTL |     -    14    11     -    10     -     -    14     -     - |  288     63
 SYDN |     8     -     -    13     -     -     -    14     -     - |  288    839
 SYOG |     4     -     7     7     7     6     -     6     -     - |  288   4284
 TASH |     4     -     -     9     7     -     -     5     -     - |  288   7973
 THTG |    11     -     -     -    14     -     -    17     -     - |  288   1295
 THTI |    18     -    17    21     -    14     -    15     -     - |  288   8506
 THU2 |     5     -     6     5     -     6     -     4     -     - |  288   2019
 TIDB |     6     7     -    11     -     -     -     9     -     - |  288     40
 TLSE |     5    18     7     7     8     -     -     -     -     - |  288   9066
 TLSG |     -     -     -     5     4     -     -     -     -     - |  288   4052
 TONG |    32     -    33     -     X     -     -    33     -     - |   89   3080
 TOW2 |    15     -    13    16    15    12     -     9     -     - |  288   3551
 TRO1 |     7     -     7     7     8     -     -     -     -     - |  288   5286
 TSK2 |     7     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   2838
 TSKB |     5     8     -    12     -     -     -     -     -     - |  285   4144
 TUVA |    18     -    19     -     -     -     -    14     -     - |  287   3806
 TWTF |     7     7     -    13    11     -     -     9     -     - |  288     20
 UCAL |     5     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   1392
 UFPR |    16     -    15    16     -     -     -     -     -     - |  287   9529
 ULAB |     6     -     9     -    11     -     -     7     -     - |  288    >>>
 UNSA |    14     -    11    17     -     -     -    18     -     - |  288   8725
 URUM |     8     -     8     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 USN7 |    11    17     -    13     -     -     -     -     -     - |  288     33
 USUD |     7    21     -    13     -     -    14     -     -     - |  288     28
 VILL |     6    11     6    10     7     -     -     6     -     - |  288   2350
 VIS0 |     3     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   2996
 VOIM |    10     -    11     -    13     -     -    10     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     4     -     -     6     -     -     -     8     -     - |  288     11
 WARK |     9    13     -     -    12     -     -    11     -     - |  288   7053
 WES2 |    11    21     -     -     -     -     -     -     -     - |  264   3229
 WHIT |     6     8     5     9     -     -     -     4     -     - |  288   1168
 WILL |     4     7     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   1549
 WIND |     7     -     8     -     X     -     -     8     -     - |  288    >>>
 WROC |     9    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   5323
 WSRT |     4    12     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   3304
 WTZR |     4     -     4     6     -     -    17     5     -     - |  288     13
 WUH2 |    10     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WUHN |     7    13     7    12     -     -     -    11     -     - |  288   3251
 XMIS |    11     -     9    15    14    10     -     -     -     - |  288   9380
 YAKT |     5     -     5     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 YAR2 |     4     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YARR |     4     -     -     -     5     -     -     -     -     - |  288   2251
 YEL2 |     5     -     7     -     7     5    19     7     -     - |  288     25
 YELL |     5     7     -     9     8     -    12     7     -     - |  288     38
 YKRO |    13     -    10    15     -     -     -     9     -     - |  288   8855
 YSSK |     4     -     4     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 ZAMB |     9     -    12    12     -     9     -     7     -     - |  288   4428
 ZECK |     6    16     6     9     -     -    16     6     -     - |  288     31
 ZIM2 |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   5514
 ZIMM |     3     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   5636
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     8    12     8    11     9     9    24    11   674     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   GRAC  | 2200-2 17:25:00 |        2746
esa |   DAV1  | 2200-2 13:25:00 |       -2464
esa |   MAW1  | 2200-2 20:25:00 |        2525
grg |   SVTL  | 2200-2  7:05:00 |       -1066



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 BREW |   288   285     1   288     2.88     3.80     3.78     3.78   | 2.27e-14  4.94e-15  1.81e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     2.64     3.80     1.34     1.34   | 3.96e-14  4.14e-15  1.80e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     2.78     3.80     3.07     3.07   | 4.06e-14  5.04e-15  1.06e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     2.72     3.80     0.89     0.89   | 2.42e-14  5.93e-15  3.04e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     3.48     3.80     3.18     3.18   | 1.81e-14  3.13e-15  1.53e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     2.95     3.80     3.78     3.78   | 3.73e-14  4.79e-15  1.71e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.48     3.80     1.86     1.86   | 3.17e-14  7.59e-15  4.75e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.72     3.80     2.79     2.79   | 1.53e-14  3.18e-15  8.64e-16 |
 USUD |   288   288     0   288     2.46     3.80     1.68     1.68   | 2.47e-14  4.09e-15  1.82e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     3.33     3.80     2.19     2.19   | 2.29e-14  3.20e-15  1.57e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     2.60     3.80     2.97     2.97   | 3.50e-14  7.50e-15  1.86e-15 |
 ZECK |   288   287     0   288     2.77     3.80     0.80     0.80   | 2.54e-14  6.02e-15  2.71e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.27     3.80     2.39     2.39   | 2.26e-14  3.35e-15  1.09e-15 |
 CEBR |   288   285     1   288     3.30     3.80     2.15     2.15   | 3.13e-14  5.84e-15  1.90e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     2.50     3.80     1.67     1.67   | 2.27e-14  7.76e-15  2.70e-15 |
 BADG |   288   285     1   288     3.10     3.80     1.88     1.88   | 3.34e-14  6.75e-15  7.20e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     2.14     3.74     3.77     3.77   | 4.22e-14  5.49e-15  1.63e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     1.95     3.18     3.78     3.78   | 4.77e-14  5.20e-15  1.23e-15 |
 NLIB |   288   286     1   288     1.94     3.13     0.38     0.38   | 4.39e-14  4.31e-15  2.79e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     1.79     2.68     2.17     2.17   | 4.98e-14  4.99e-15  1.22e-15 |
 NOT1 |   288   286     1   288     1.76     2.59     3.78     3.78   | 4.11e-14  8.14e-15  1.60e-15 |
 MEDI |   288   285     1   288     1.76     2.58     1.49     1.49   | 4.69e-14  6.32e-15  1.40e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     1.75     2.55     0.80     0.80   | 6.07e-14  1.45e-14  4.51e-15 |
 USN7 |   288   287     0   288     1.66     2.32     0.52     0.52   | 4.86e-14  1.09e-14  2.62e-15 |
 OHI3 |   288   285     1   288     1.64     2.24     0.64     0.64   | 4.63e-14  5.18e-15  3.01e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.64     2.24     1.38     1.38   | 3.65e-14  7.14e-15  1.44e-15 |
 MKEA |   288   288     0   250     1.33     1.71     0.65     0.65   | 2.88e-14  5.90e-15  6.57e-15 |
 SVTL |   288   283     2   288     1.42     1.69     1.89     1.89   | 4.15e-14  2.49e-14  6.20e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     1.33     1.48     1.16     1.16   | 1.34e-14  3.97e-15  1.36e-15 |
 CRO1 |   288   286     1   288     1.28     1.36     0.70     0.70   | 5.94e-14  1.23e-14  2.58e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.22     1.25     0.89     0.89   | 5.69e-14  6.97e-15  7.16e-15 |
 NOVM |   231   226     1   231     0.83     0.73     0.56     0.56   | 1.19e-13  2.32e-14  9.46e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     0.84     0.59     0.50     0.50   | 4.66e-14  1.43e-14  3.97e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     0.82     0.57     0.25     0.25   | 8.36e-14  1.38e-14  7.35e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     0.78     0.51     0.28     0.28   | 1.09e-13  1.01e-14  2.25e-15 |
 ALGO |   236   233     1   236     0.70     0.50     3.08     3.08   | 6.28e-14  5.32e-15  2.46e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.77     0.49     0.08     0.08   | 7.67e-14  9.31e-15  7.74e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     1.07     0.16     3.78     3.78   | 5.52e-14  1.69e-14  2.17e-14 |
 G14  |   288   284     1   288     0.93     0.13     3.78     3.78   | 6.74e-14  1.96e-14  2.18e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     3.80     0.12     3.78     3.78   | 5.83e-14  2.17e-14  2.63e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     3.80     0.11     3.78     3.78   | 5.15e-14  1.67e-14  1.13e-14 |
 HOB2 |   288   288     0   288     0.35     0.10     0.23     0.23   | 2.81e-14  7.21e-15  8.18e-15 |
 G24  |   288   288     0   288     0.66     0.07     0.21     0.21   | 7.07e-14  2.24e-14  2.80e-14 |
 G09  |   288   287     0   288     1.27     0.06     0.23     0.23   | 6.23e-14  2.67e-14  1.81e-14 |
 HERS |   288   288     0   288     0.27     0.06     0.07     0.07   | 1.74e-14  3.26e-15  8.99e-16 |
 G11  |   288   288     0   288     0.37     0.04     0.34     0.34   | 7.86e-14  2.22e-14  3.28e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     1.15     0.03     3.78     3.78   | 6.21e-14  2.29e-14  2.14e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.49     0.03     3.78     3.78   | 6.48e-14  2.49e-14  1.92e-14 |
 G26  |   288   287     1   288     3.80     0.03     3.47     3.47   | 6.76e-14  2.33e-14  1.43e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.18     0.03     0.34     0.34   | 3.75e-13  1.36e-13  4.84e-14 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.18     0.03     0.03     0.03   | 1.08e-13  2.64e-14  2.77e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     1.22     0.02     2.39     2.39   | 6.03e-14  2.29e-14  2.41e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.68     0.68   | 6.25e-13  7.75e-14  1.74e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.14     0.01     0.18     0.18   | 6.48e-13  7.05e-14  3.24e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.46     0.01     0.69     0.69   | 9.67e-14  2.65e-14  2.27e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.13     0.01     0.39     0.39   | 6.25e-13  6.28e-14  5.38e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.37     0.37   | 7.33e-13  6.57e-14  4.25e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.55     0.55   | 6.65e-13  6.81e-14  3.64e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.83     0.83   | 7.32e-13  7.48e-14  4.10e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.19     0.19   | 7.87e-13  7.58e-14  1.82e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.12     0.01     0.07     0.07   | 6.36e-13  7.27e-14  1.57e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.54     0.01     0.19     0.19   | 7.15e-14  2.25e-14  1.57e-14 |
 G28  |   288   288     1   236     0.10     0.01     0.13     0.13   | 6.08e-13  6.10e-14  4.35e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.61     0.01     0.13     0.13   | 6.89e-14  2.32e-14  1.84e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     0.25     0.01     0.37     0.37   | 5.91e-14  2.07e-14  2.71e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.13     0.00     0.06     0.06   | 6.04e-13  9.41e-14  2.96e-14 |
 ABPO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 ALIC |   288   227    30     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-11  1.58e-12  4.73e-13 |
 BJFS |   288   258    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-12  1.20e-12  2.41e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.85e-12  4.06e-13  1.64e-13 |
 CEDU |   288   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-12  3.74e-13  2.46e-13 |
 CHPI |   282   230    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.12e-12  9.03e-13  1.55e-13 |
 CHUR |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 COCO |   288   281     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-11  1.64e-12  3.81e-13 |
 DAEJ |   288   262    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-12  1.05e-12  1.83e-13 |
 DGAR |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-12  6.14e-13  1.72e-13 |
 DRAO |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.26e-13  2.09e-13  1.58e-13 |
 FAIR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FLRS |   285   265     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-12  7.64e-13  1.80e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.72e-13  8.91e-14  5.63e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  2.59e-13  1.62e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.13e-13  1.08e-13  5.27e-14 |
 G19  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.53e-13  8.42e-14  3.14e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.10e-13  9.19e-14  2.04e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.34e-13  1.13e-13  3.83e-14 |
 G32  |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.60e-14  2.47e-14  1.38e-14 |
 GODE |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-14  1.59e-14  1.07e-14 |
 GRAS |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-12  3.88e-13  1.44e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.10e-13  5.70e-13  3.32e-13 |
 JOZE |   288   229    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-12  6.33e-13  3.23e-13 |
 KERG |   288   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-12  7.36e-13  3.75e-13 |
 KIRU |   236   236     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.66e-13  3.21e-13  4.95e-13 |
 MAC1 |   236   214     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-12  4.70e-13  1.75e-13 |
 MAR6 |   236   224     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.28e-12  5.40e-13  4.01e-13 |
 MAW1 |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  3.95e-13  3.43e-13 |
 MDO1 |   287   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-12  7.07e-13  9.37e-14 |
 MOBS |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-12  3.70e-13  1.52e-13 |
 NANO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-12  3.49e-13  1.43e-13 |
 NNOR |   234   209    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.33e-12  2.05e-13  8.78e-14 |
 NYAL |   236   232     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-12  4.07e-13  3.11e-13 |
 PDEL |   288   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.83e-12  8.02e-13  1.84e-13 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 QUIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 STR1 |   286   264     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.28e-12  4.73e-13  1.57e-13 |
 SUTH |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-12  6.83e-13  1.66e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.69e-13  2.66e-13  1.04e-13 |
 TLSE |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  9.67e-13  5.73e-13 |
 TOW2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  3.46e-13  4.90e-13 |
 TRO1 |   236   235     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  3.56e-13  1.47e-13 |
 TSKB |   285     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-26  1.50e-27  2.50e-28 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  4.30e-13  2.18e-13 |
 WHIT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  1.49e-13  1.30e-13 |
 WILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.52e-12  2.82e-13  1.82e-13 |
 WROC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 WSRT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.20e-26  6.00e-27  1.00e-27 |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-14  2.44e-15  1.26e-15 |
 ALBH |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  2.42e-13  1.37e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 THU2 |   288   267     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-12  1.01e-12  1.94e-13 |
 KOKB |   285   282     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.30e-14  1.73e-14  4.54e-15 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-12  3.62e-13  1.63e-13 |
 PADO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PALM |   288   261     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.26e-12  8.68e-13  1.65e-13 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 MONP |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  2.94e-13  8.35e-14 |
 SCOR |   288   250     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.14e-12  9.64e-13  2.07e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PARC |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  6.19e-13  3.29e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-28  1.17e-29  1.95e-30 |
 KOKV |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.47e-14  1.68e-14  4.87e-15 |
 TASH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 YARR |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.70e-12  4.05e-13  3.13e-13 |
 STK2 |   288   267     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.70e-12  7.73e-13  1.50e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MGUE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.55e-14  7.37e-15  2.51e-15 |
 TUVA |   287   271    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.39e-12  9.78e-13  2.07e-13 |
 KOUG |   282   279     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.15e-13  4.12e-13  1.06e-13 |
 JFNG |   288   242    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.92e-12  1.12e-12  2.62e-13 |
 METG |   288   175    71     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-11  3.82e-12  7.90e-13 |
 REDU |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.03e-13  2.64e-13  8.53e-14 |
 NYA2 |   288   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-12  3.51e-13  2.66e-13 |
 TSK2 |   288   261     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.28e-12  8.33e-13  9.86e-14 |
 DYNG |   288   265     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.96e-12  6.03e-13  3.30e-13 |
 PARK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.92e-14  1.27e-14  1.69e-15 |
 CHOF |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HRAG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  3.97e-13  2.20e-13 |
 ONS1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  3.71e-13  1.48e-13 |
 UCAL |   288   261    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  5.79e-13  1.63e-13 |
 THTG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-13  3.22e-13  7.53e-14 |
 LAUT |   288   240    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.89e-12  6.89e-13  2.25e-13 |
 STJ3 |     1     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   |        -         -         - |
 DLF1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-12  3.67e-13  1.31e-13 |
 GOP6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.89e-13  1.85e-13  3.65e-13 |
 MAR7 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  4.21e-13  1.22e-13 |
 GRAC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KIR8 |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.22e-12  6.16e-13  1.53e-13 |
 TLSG |   288   255    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.59e-12  1.57e-12  3.16e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.48e-21  1.71e-20  1.99e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHUR      CHUR      ABPO |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
