
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2205   Day: 2   MJD: 59681                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3072     33    -425     715   1301   1301      0   2334   2334      0    0.00
 cod |   288     0  29063    323   -1019    1039     12     14     10    129    168    106   18.62
 emr |   288     0  22958   1226   -2155    2434     18     19     17     94     75    105   11.85
 esa |   288     0  33068    949   -1139     376     15     17     14     89     74     94   14.38
 gfz |   288     0  34903     13       5    -167     10     10     10    101     71    108   22.74
 iga |    96     0   3072      1     -95     765     49     49      0     92     92      0    0.00
 igc |   288     0   8533     17    -782     938    101    101      0    670    670      0    0.00
 igu |    96     0   2976     40     -92     952    995    995      0   1919   1919      0    0.00
 jpl |   288     0  28267    292   -1279    1195     12     12     12     89     65     97   19.93
 ngs |    96     0   3072     65     -44     107    834    834      0   1827   1827      0    0.00
 usn |   288     0  21895      4   -1802     949     89    127     55    159    212    114    0.00
 whu |   288     0   8928      0    -324     145     16     16      0    135    135      0   12.49

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   448     X   -55    18    19    20   677  1132    39   304    77   -66 |
    2 |   -59  -201    45    10    55    23   100   578    -1   -39     -   146 |
    3 | -3301   158    97  -100     9   -57  -444  3448  -143   -31    82    -1 |
    4 | -2321    -3   -84   -35    55   -73  -172     -     0 -2389  -322    23 |
    5 |   -20   -72     4   -66    49   -97   -19    87    -4    -5   -21    96 |
    6 |  -118   208   -86   -87     -   -42  -554  1317    22   -77  -246  -143 |
    7 |   163  -125    82   -10    50    33    25  -572   -27   454   150    72 |
    8 |  2047   115     X   -28     -    36  -254  3629   -79  2223     4   -14 |
    9 |   819    17    38   -34    65    -1  -350   669   -85   486  -167    -4 |
   10 | -1457   366   -42   -63  -191    10   232 -1568     2 -1256   247   -89 |
   11 | -2410   125  -141   -45     -   -84     - -2665     - -2413  -149     - |
   12 |   117    49    -5    72   -80   104   304   216    88    -7   107  -147 |
   13 |  -211    16   -29    55     -   -50   -86  1012   -34    37    58    -6 |
   14 | -2176    73   -55  -144     5  -123  -292  1638    69 -2253  -195   -10 |
   15 |  1193   -96   154   -69     5   -34    77    80   -33   992   161   113 |
   16 |   933  -198     X     1    32   134   281  1390    12   949   131   217 |
   17 |   705    11   -19  -162    30   -30   334   337    95   426    26   -18 |
   18 | -2596    59   -56   -86    60   -71    56 -1203   -25 -2724     -    -3 |
   19 |  -272  -204   125   -55   -26   -37   402   395    51  -216   108   216 |
   20 |  -546  -169    84  -100    49   -56    67  -952   -38  -628    30   259 |
   21 |  -775  -203    43    -8    62    40   206   163    14  -738    22   137 |
   22 |   461  -107    93    21   -34    92  -180  -185   -33   526    45   163 |
   23 | -2963   129   -47   -93     -  -120   -96   559   -12 -2824  -203   -22 |
   24 |  -421   244    17   -50  -130     6   305 -2188    86  -386   215  -220 |
   25 |  1883   238   -30   -59  -140   154   -34  -458   132  1556   170  -214 |
   26 |  1464   205   -57   -29    -2    32   100   512   -43  1514   -96  -156 |
   27 |   925   142     X    51    14   142   150 -3742   -55   808   152  -208 |
   28 |  8318  -208    14   124    13    73     - -4121     -  7239   -55   130 |
   29 |  -550  -120   -22    20    66    34   396   988    67  -769   115   -52 |
   30 |   428   274   114   -96   -73   100  -474   880  -107   319   370  -105 |
   31 |  3169   216   -12   -48   -61   -61  -121  1038   -12  2443    20  -125 |
   32 |   -98   137   -15   -19   -45   -99  -430  -877   -71   -82  -253    28 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 AJAC |     -   -88     -  -153   170     -     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -    79   -71     -     -     -     -     -   -32     -    -3     - |
 ALGO |     -    37   -82    46   -17     -     -     -     -     -   -44     - |
 ALIC |     -  -171     -    82     -     -     -     -   103     -     -     - |
 AREQ |     -   -12  -101    -5    50     -     -     -    18     -   167     - |
 ASCG |     -     -     -    84   -53     -     -     -     -     -     -     - |
 BADG |     -     -    43    99   -39     -     -     -   -53     -     8     - |
 BAKE |     -     -     -    -5     -     -     -     -     4     -  -131     - |
 BOGT |     -     -     -   -28     -     -     -     -    20     -   110     - |
 BRFT |     -     -     -    78   -49     -     -     -     -     -   -93     - |
 BRUX |     -   -89   -45     -    96     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -   -60   153     -     -     -  -132     -  -103     - |
 CAS1 |     -    71     -     -   -59     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -   198   223     -     -     -  -392     -     -     - |
 CEBR |     -     -   -85    70     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -     -   -27     -     -     -     -    19     -     -     - |
 CHAN |     -     -   -29     -    17     -     -     -    -3     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -   -40     1     -     -     -    27     -   -48     - |
 CHTI |     -     -     -    72   -45     -     -     -     -     -  -159     - |
 CHUM |     -     -     -     -   -84     -     -     -    96     -  -125     - |
 CHUR |     -     -    19     -   -10     -     -     -     -     -    21     - |
 COCO |     -     -     -    79     -     -     -     -   -57     -     -     - |
 CORD |     -    54     -     -     -     -     -     -   -51     -   -17     - |
 CPVG |     -     -     -    96   -61     -     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -   -23  -103   -44    80     -     -     -    23     -  -117     - |
 CUSV |     -     -     -   -89   109     -     -     -   -60     -   -72     - |
 DAEJ |     -  -206   -40     -   190     -     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -   -59     -    54     -     -     -     -    18     -     -     - |
 DAV1 |     -   -87     -     X    72     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -   -36     -    72  -111     -     -     -   108     -   158     - |
 DJIG |     -     -     -   -17    11     -     -     -     -     -     -     - |
 DLF1 |     -   -99     -     -     -     -     -     -    92     -     -     - |
 DRAO |     -   202    60     -  -197     -     -     -     -     -    64     - |
 DUBO |     -    57   -40     -     -     -     -     -   -30     -    -1     - |
 DYNG |     -   -57     -    74     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -  -133     -   115     -     -     -     -    43     -     -     - |
 FAIR |     -    79     -    -9    -4     -     -     -   -62     -   113     - |
 GAMB |     -     -     -    82   -52     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    32   -51     -     1     -     -     -     -     -   -39     - |
 GOL2 |     -     -     9    -7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -   -15    24     -     -     -     -     -     -     -   -67     - |
 GOPE |     -    72  -114     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -    26    12     -     -     -   -31     -    37     - |
 HERS |     -    27     -     -   -22     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   168   279     X  -283     -     -     -     X     -     -     - |
 HOLB |     -    62     -   -80     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -   124    97     -  -106     -     -     -   -53     -    99     - |
 IISC |     -     -     -     -    40     -     -     -   -46     -    18     - |
 JFNG |     -     -     -  -170   108     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRI |     -     -     -   -63    54     -     -     -   -18     -     -     - |
 KIRU |     -   -46    55   -39    34     -     -     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -  -278     -     -     -   317     -     -     - |
 KOKB |     -   111    15     -  -138     -     -     -    45     -   -33     - |
 KOKV |     -     -    87   -22   -32     -     -     -     -     -   -46     - |
 KOUG |     -     1     -   149   -94     -     -     -     -     -     -     - |
 LAUT |     -     -     -    15    40     -     -     -   -56     -     -     - |
 LCK4 |     -     -  -162   134     -     -     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -   -89    57     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -  -134     -   -15   118     -     -     -     -     -     -     - |
 MADR |     -     -   -97   -36    71     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -85     -    81    17     -     -     -     2     -     -     - |
 MANA |     -     -     -  -146   -47     -     -     -   159     -    -9     - |
 MAS1 |     -   -95   -60    36   -13     -     -     -   112     -     -     - |
 MATE |     -     -  -174     -    91     -     -     -     -     -     -     - |
 MAYG |     -  -390     -   219   180     -     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    43    55     -     -     -   -94     -     -     - |
 MCIL |     -     -   -91     -    47     -     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -    44     -   -10     -     -     -     -   -34     -     2     - |
 MDVJ |     -    68   148     -  -129     -     -     -     -     -   -93     - |
 MGUE |     -    16   -52    23     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    16     -     -    63     -     -     -   -86     -  -131     - |
 MRO1 |     -   -84     -     -     -     -     -     -    79     -     -     - |
 NIST |     -    -2     3     -     -     -     -     -     -     -   -76     - |
 NKLG |     -     -     -   -11     7     -     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -   130     -   -68     -     -     -     -     -   -63     - |
 NNOR |     -     -  -113     5     -     -     -     -    63     -     -     - |
 NRC1 |     -   -30  -136     -    95     -     -     -     -     -   -72     - |
 NTUS |     -     -     -   -63    50     -     -     -   -12     -     -     - |
 NYA1 |     -   -47     -    60     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |     -   165     -     -   -35     -     -     -  -114     -     -     - |
 OHI2 |     -     -     -   -59    38     -     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -  -122     -     -   100     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -     X    93     -     -     -  -106     -     -     - |
 PALM |     -     -     -     -   164     -     -     -  -187     -   -35     - |
 PERT |     -     -     -   206  -130     -     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -    89     -   -46     -     -     -     -     -    82     - |
 PNGM |     -     -     -    34     -     -     -     -   -24     -     -     - |
 POTS |     -    92     -     -   -76     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    56   -88     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   127     -    60  -172     -     -     -    36     -   110     - |
 RABT |     -    -8     -     -     -     -     -     -     7     -     -     - |
 REDU |     -     -     1    -1     -     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -   -46     -    41    11     -     -     -     -     -     -     - |
 REYK |     -   -51     -    66     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -   175     -   149  -324     -     -     -    99     -     -     - |
 SAMO |     -     -     -  -110   109     -     -     -   -47     -     -     - |
 SANT |     -    48     -     -    14     -     -     -   -61     -    96     - |
 SCOR |     -     -   149     -   -95     -     -     -    20     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -  -241   170     -     -     -   -20     -     -     - |
 SEYG |     -     -     -   -36    23     -     -     -     -     -     -     - |
 SGOC |     -     -     -   -93    59     -     -     -     -     -     -     - |
 STHL |     -  -128     -   -15    97     -     -     -    19     -   -58     - |
 STJO |     -   -12     -     -    87     -     -     -   -88     -   -11     - |
 STK2 |     -     -   -34     -     -     -     -     -    20     -     -     - |
 SUTH |     -    77     -     -   -63     -     -     -     -     -   134     - |
 SUTM |     -     -     -  -147    69     -     -     -    27     -     -     - |
 SUWN |     -     -  -129     -     -     -     -     -    77     -     -     - |
 SVTL |     -     -    47    -6     -     -     -     -   -23     -     -     - |
 SYDN |     -  -162   -61     -     -     -     -     -   188     -     -     - |
 SYOG |     -  -209  -154   238    32     -     -     -    93     -     -     - |
 TASH |     -     0   179     -   -93     -     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -     -   -26    42     -     -     -   -30     -   -21     - |
 TIDB |     -     -   159   110  -149     -     -     -     -     -     -     - |
 TONG |     -     -     -    62     -     -     -     -   -45     -     -     - |
 TOW2 |     -   -52     -    42    18     -     -     -    -2     -     -     - |
 TUVA |     -   -30     -     X   146     -     -     -  -138     -     -     - |
 TWTF |     -   -30     X     -    24     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -   -59     -     -    49     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   140  -224     -     -     -   156     -     -     - |
 URUM |     -    21     -  -202   110     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -  -128    13    15     -     -     -     -   101     -     -     - |
 VOIM |     -  -236     -    12   186     -     -     -     -     -     -     - |
 WARK |     -     -   110    99  -119     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    41     -   -25     -     -     -     -   -21     -  -160     - |
 WUH2 |     -     -     -     -    87     -     -     -   -99     -     -     - |
 XMIS |     -   -82     -     -     -     -     -     -    76     -     -     - |
 YAKT |     -     -     -    59   -37     -     -     -     -     -   -33     - |
 YELL |     -     -   102     -   -53     -     -     -     -     -    71     - |
 YKRO |     -    59     -   -24   -70     -     -     -    41     -    30     - |
 YSSK |     -     -     -   -10     7     -     -     -     -     -   -73     - |
 ZAMB |     -    11     -   -29   -32     -     -     -    48     -   113     - |
 ZECK |     -    71   113    19  -129     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   205     X    29    31     8    32   194   894     9   237    96    13 |  288    142
    2 |   245    14    18    16     8    51    52   279     9   376     -    25 |  288    265
    3 |  4527     8    14    13     9    53    82  1991    12   357    96    11 |  288    298
    4 |   331    19    16    16     8    43   113     -     9   311   126    13 |  288    197
    5 |   413     8    27    13     9    29    37   396    12   465   108    16 |  288    379
    6 |   437    37    22    14     -    28   222   806    14   281    97    24 |  288     99
    7 |   546     9    17    12     7    44    55   715    12   444   141    12 |  288    418
    8 |  3991    12     X    17     -    20    72  3069    13  3084   103    16 |  288    849
    9 |  1028    10    23    12    12    55    86   511    10   767   117    13 |  288    138
   10 |   457     8     9    17    10    46    64  1000     8   240   108    14 |  288    327
   11 |   287    18    17    19     -    75     -  1772     -   291   210     - |  288    384
   12 |   800     8    13    15     8    53    47   393     9   621   112    16 |  288    378
   13 |   797    21    18    15     -    25    63  1218    14   917   115    22 |  288    505
   14 |   393    15    11    11     9    42   137  1130     8   432   168    16 |  288    194
   15 |   752    30    12    15     9    34    60   198    16   570   119    20 |  288    300
   16 |   395    12     X    13    18    35    51   675    24   384   146    13 |  288    273
   17 |   899     7    18    19     8    57    52   410     8   771   114    17 |  288    428
   18 |   637    14    15    17    12   111   337   623    10   450     -    13 |  288    253
   19 |   233     9    18    24    14    55    65   282     8   294   112    13 |  288    282
   20 |   596     7    15    14    10    26    40   591    12   468   139    19 |  288    314
   21 |   602    15    21    34    11    53    49   446    10   452   120    18 |  288    428
   22 |   534    13    13    15    10    43    79   363     8   486    89    16 |  288    319
   23 |   307    12    13    19     -    44    59   408    12   245   118    17 |  288    128
   24 |   420    24    20    15    14    70    98  1392    13   343   173    16 |  288    383
   25 |   715     9    22    17    10    39    69   200     9   678   115    15 |  288    158
   26 |   504    10    35    16    18    30    46   300    24   507    66    14 |  288    180
   27 |   472     9     X    18    12    25    62  2264     7   317    96    13 |  288    358
   28 |  2226    11    21    16     8    52     -  1221     -  1637   147    25 |  288   2651
   29 |   371    10    15    16     9    50    59   639     8   359   181    14 |  288    323
   30 |  1112    17    25    14    10    40    66   285    16  1004   174    15 |  288    284
   31 |  2247    10    23    24    12    71    37   403     8  1946    80    18 |  288    369
   32 |   684    13    13    16     9    40    74   647     8   424   121    16 |  288    140
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 AJAC |     -     6     -     9     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   5191
 ALBH |     -     8    10     -     -     -     -     -     9     -    72     - |  288   1651
 ALGO |     -    10    13    12    10     -     -     -     -     -    31     - |  288     29
 ALIC |     -    10     -    12     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   2537
 AREQ |     -    11    16     9     8     -     -     -     9     -    46     - |  288   8459
 ASCG |     -     -     -    16    10     -     -     -     -     -     -     - |  274   8574
 BADG |     -     -    26     7     7     -     -     -    13     -    42     - |  288     33
 BAKE |     -     -     -     9     -     -     -     -     7     -    30     - |  288   5504
 BOGT |     -     -     -    15     -     -     -     -    11     -   188     - |  288  14923
 BRFT |     -     -     -    15    10     -     -     -     -     -    73     - |  276   2037
 BRUX |     -     8    16     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     14
 BSHM |     -     -     -    11     8     -     -     -     9     -    73     - |  288   2848
 CAS1 |     -     9     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -    16    12     -     -     -    18     -     -     - |  286   6667
 CEBR |     -     -    11     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 CEDU |     -     -     -     9     -     -     -     -     6     -     -     - |  276   1416
 CHAN |     -     -    12     -    10     -     -     -     7     -     -     - |  288     79
 CHPI |     -     -     -    12    10     -     -     -    13     -    31     - |  288   2017
 CHTI |     -     -     -    13     8     -     -     -     -     -    36     - |  287   4548
 CHUM |     -     -     -     -    12     -     -     -    13     -    56     - |  288   8981
 CHUR |     -     -    11     -     6     -     -     -     -     -    55     - |  285   5774
 COCO |     -     -     -     9     -     -     -     -     6     -     -     - |  276   4375
 CORD |     -    12     -     -     -     -     -     -    11     -    44     - |  288  10242
 CPVG |     -     -     -    10     6     -     -     -     -     -     -     - |  276  15445
 CRO1 |     -    11    27    14    13     -     -     -     9     -    35     - |  288     25
 CUSV |     -     -     -    15    13     -     -     -    17     -    51     - |  288  12890
 DAEJ |     -    10    17     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   3402
 DARW |     -    12     -    23     -     -     -     -    16     -     -     - |  288   4256
 DAV1 |     -     9     -     X     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4936
 DGAR |     -    12     -    12    16     -     -     -    13     -    39     - |  288   2001
 DJIG |     -     -     -    12     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4956
 DLF1 |     -     6     -     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   1150
 DRAO |     -     6    10     -     6     -     -     -     -     -    39     - |  288   1839
 DUBO |     -     6    11     -     -     -     -     -     8     -    26     - |  288  79608
 DYNG |     -     5     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2139
 FAA1 |     -    15     -    27     -     -     -     -    16     -     -     - |  288  23330
 FAIR |     -    10     -     9     6     -     -     -    13     -    36     - |  288   2493
 GAMB |     -     -     -    19    12     -     -     -     -     -     -     - |  288  10710
 GODE |     -    10    13     -    11     -     -     -     -     -    31     - |  288     89
 GOL2 |     -     -    12    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    110
 GOLD |     -     9    14     -     -     -     -     -     -     -    52     - |  288     87
 GOPE |     -     5     8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    492
 GUAM |     -     -     -    16    13     -     -     -    13     -    45     - |  288   2434
 HERS |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 HOB2 |     -    14    14     X    11     -     -     -     X     -     -     - |  288     71
 HOLB |     -     5     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2047
 HRAO |     -    14    19     -    18     -     -     -    14     -    26     - |  288    424
 IISC |     -     -     -     -    11     -     -     -    13     -    64     - |  288   2956
 JFNG |     -     -     -    16    10     -     -     -     -     -     -     - |  285   3022
 KIRI |     -     -     -    15    16     -     -     -    16     -     -     - |  288   5197
 KIRU |     -     9    18     8     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2867
 KIT3 |     -     -     -     -     8     -     -     -    10     -     -     - |  288   3389
 KOKB |     -    10    31     -    12     -     -     -    14     -    49     - |  288     47
 KOKV |     -     -    26    12    12     -     -     -     -     -    40     - |  288     31
 KOUG |     -    13     -    17    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   1672
 LAUT |     -     -     -    11    12     -     -     -    11     -     -     - |  288   1867
 LCK4 |     -     -    11     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  270   3406
 LPGS |     -     -     -    14     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     -    11     -    11    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   2779
 MADR |     -     -    22    14    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 MAL2 |     -    11     -    17    12     -     -     -    11     -     -     - |  288  24833
 MANA |     -     -     -    17    15     -     -     -    15     -    82     - |  288  10818
 MAS1 |     -     7    23    11     8     -     -     -    10     -     -     - |  288   6606
 MATE |     -     -    11     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     95
 MAYG |     -    15     -    17    12     -     -     -     -     -     -     - |  288  14129
 MBAR |     -     -     -    12    11     -     -     -    11     -     -     - |  288   9328
 MCIL |     -     -    17     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  283  10289
 MDO1 |     -     7     -     9     -     -     -     -     6     -    28     - |  288   1466
 MDVJ |     -     7    16     -     9     -     -     -     -     -    83     - |  288     24
 MGUE |     -    14    25     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     17
 MKEA |     -    10     -     -    10     -     -     -    10     -    31     - |  288     57
 MRO1 |     -     9     -     -     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   4878
 NIST |     -    20    32     -     -     -     -     -     -     -    34     - |  287     21
 NKLG |     -     -     -    14     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   6411
 NLIB |     -     -    20     -    11     -     -     -     -     -    97     - |  286     36
 NNOR |     -     -    15    11     -     -     -     -    10     -     -     - |  288    391
 NRC1 |     -     9    14     -    11     -     -     -     -     -    82     - |  288     16
 NTUS |     -     -     -    20    19     -     -     -    25     -     -     - |  288  12363
 NYA1 |     -     5     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   3226
 NYA2 |     -     5     -     -     8     -     -     -     8     -     -     - |  288   1953
 OHI2 |     -     -     -     7     4     -     -     -     -     -     -     - |  276    180
 ONSA |     -     7     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     14
 OUS2 |     -     -     -     X     7     -     -     -     8     -     -     - |  122   1802
 PALM |     -     -     -     -     8     -     -     -     9     -    34     - |  288   2251
 PERT |     -     -     -    13     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     -     -    14     -     7     -     -     -     -     -    27     - |  287     24
 PNGM |     -     -     -    14     -     -     -     -    10     -     -     - |  276  10447
 POTS |     -     6     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    10    15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     35
 QAQ1 |     -     7     -     6     7     -     -     -     7     -    36     - |  288    >>>
 RABT |     -     7     -     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  288  10052
 REDU |     -     -    13    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1325
 REUN |     -    16     -    14    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   3380
 REYK |     -     6     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   5447
 RIO2 |     -    18     -    15    14     -     -     -    22     -     -     - |  288   8403
 SAMO |     -     -     -    39    33     -     -     -    21     -     -     - |  288   7635
 SANT |     -    10     -     -    10     -     -     -     8     -    17     - |  288   2456
 SCOR |     -     -    12     -     7     -     -     -     7     -     -     - |  288   2289
 SCUB |     -     -     -    22    13     -     -     -    15     -     -     - |  288   6921
 SEYG |     -     -     -    16    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   9409
 SGOC |     -     -     -    18    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 STHL |     -    11     -    13    10     -     -     -     9     -    37     - |  288   7491
 STJO |     -     8     -     -     6     -     -     -     6     -    39     - |  288   6499
 STK2 |     -     -    16     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  280   3185
 SUTH |     -     6     -     -     5     -     -     -     -     -    43     - |  288   2383
 SUTM |     -     -     -     8     7     -     -     -     7     -     -     - |  288    >>>
 SUWN |     -     -    18     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  282   2618
 SVTL |     -     -    27    10     -     -     -     -    14     -     -     - |  276    100
 SYDN |     -     8    13     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   1210
 SYOG |     -    12    11    14    10     -     -     -    10     -     -     - |  288   2707
 TASH |     -     9    16     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   4082
 THU2 |     -     -     -     6     8     -     -     -     9     -    24     - |  288   2467
 TIDB |     -     -    12    11     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     32
 TONG |     -     -     -    28     -     -     -     -    20     -     -     - |  273   2112
 TOW2 |     -    17     -    13    12     -     -     -    10     -     -     - |  288   2806
 TUVA |     -    17     -     X    16     -     -     -    17     -     -     - |  288   5492
 TWTF |     -    13     X     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     38
 ULAB |     -     8     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    16    19     -     -     -    24     -     -     - |  288  11434
 URUM |     -    12     -    12     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 VILL |     -     8    24    10     -     -     -     -    13     -     -     - |  288   1205
 VOIM |     -    15     -    20    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WARK |     -     -    19    15    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   3565
 WHIT |     -     5     -     7     -     -     -     -     5     -    28     - |  288   2778
 WUH2 |     -     -     -     -    15     -     -     -    17     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     -    14     -     -     -     -     -     -    13     -     -     - |  288  10985
 YAKT |     -     -     -     9     6     -     -     -     -     -    61     - |  288    >>>
 YELL |     -     -    12     -     6     -     -     -     -     -    26     - |  288     33
 YKRO |     -    14     -    19    21     -     -     -    23     -    77     - |  288  10294
 YSSK |     -     -     -     9     6     -     -     -     -     -    26     - |  288    >>>
 ZAMB |     -    12     -     9     9     -     -     -     8     -    44     - |  288  11191
 ZECK |     -     9    21    11     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     52
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1302    12    18    15    11    49   101   996    12   835    90    17 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   OUS2  | 2205-2  4:15:00 |        1554
jpl |   CCJ2  | 2205-2  7:20:00 |         671
jpl |   BADG  | 2205-2 17:00:00 |         604



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     4.62     4.68     2.79     2.79   | 2.47e-14  9.03e-15  2.05e-15 |
 NRC1 |   288   284     1   288     3.55     4.68     4.66     4.66   | 3.26e-14  7.56e-15  2.18e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.63     4.68     0.53     0.53   | 1.67e-14  5.83e-15  1.69e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     3.32     4.68     4.08     4.08   | 2.69e-14  6.79e-15  3.44e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.47     4.68     4.66     4.66   | 2.56e-14  6.85e-15  2.35e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     3.85     4.68     4.66     4.66   | 2.90e-14  6.04e-15  2.50e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     3.00     4.68     4.66     4.66   | 5.19e-14  6.50e-15  2.63e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     4.28     4.68     3.19     3.19   | 2.26e-14  4.77e-15  1.83e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     4.28     4.68     3.03     3.03   | 2.54e-14  5.96e-15  1.63e-15 |
 BADG |   288   285     1   288     4.20     4.68     1.32     1.32   | 3.26e-14  8.19e-15  1.93e-15 |
 PIE1 |   287   284     1   287     3.96     4.66     2.45     2.45   | 4.29e-14  9.69e-15  4.26e-15 |
 NIST |   287   287     0   287     2.96     4.66     4.64     4.64   | 3.48e-14  9.41e-15  3.80e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     2.69     4.65     0.54     0.54   | 2.88e-14  6.61e-15  5.53e-15 |
 SVTL |   276   269     3   276     2.76     4.48     1.05     1.05   | 4.76e-14  2.24e-14  1.23e-14 |
 GODE |   288   288     0   288     2.54     4.33     4.66     4.66   | 2.97e-14  9.04e-15  3.13e-15 |
 MADR |   288   288     0   288     2.51     4.26     2.24     2.24   | 3.49e-14  1.13e-14  3.25e-15 |
 NLIB |   286   276     4   286     2.50     4.24     2.15     2.15   | 6.51e-14  1.46e-14  4.66e-15 |
 GOLD |   288   286     1   288     2.50     4.22     0.85     0.85   | 3.16e-14  1.01e-14  5.07e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.07     2.87     0.70     0.70   | 2.99e-14  8.14e-15  4.66e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.02     2.74     1.83     1.83   | 4.35e-14  7.46e-15  2.60e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.95     2.55     2.14     2.14   | 4.90e-14  1.10e-14  3.52e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.76     2.10     0.95     0.95   | 5.73e-14  1.33e-14  1.29e-14 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.70     1.94     0.89     0.89   | 3.64e-14  9.52e-15  3.24e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.41     1.34     3.00     3.00   | 7.48e-14  1.28e-14  6.19e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     1.10     0.81     0.39     0.39   | 7.99e-14  1.02e-14  8.95e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     0.79     0.42     1.61     1.61   | 2.92e-14  7.24e-15  1.81e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     0.71     0.34     0.03     0.03   | 1.24e-13  1.28e-14  2.35e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     0.68     0.31     0.09     0.09   | 7.12e-14  1.08e-14  2.06e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     0.63     0.27     0.63     0.63   | 2.67e-14  9.70e-15  3.29e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.63     0.26     1.96     1.96   | 6.02e-14  3.13e-14  2.49e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     1.46     0.24     4.66     4.66   | 6.08e-14  1.92e-14  1.72e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.67     0.23     4.66     4.66   | 5.39e-14  1.71e-14  1.70e-14 |
 G06  |   288   282     2   288     1.42     0.21     2.16     2.16   | 7.93e-14  2.91e-14  1.07e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     1.30     0.21     4.66     4.66   | 6.17e-14  1.95e-14  2.56e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     4.67     0.19     4.66     4.66   | 5.52e-14  2.30e-14  2.72e-14 |
 G24  |   288   286     1   288     1.06     0.14     0.52     0.52   | 7.00e-14  4.74e-14  3.61e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     1.62     0.12     0.42     0.42   | 5.95e-14  1.34e-14  2.47e-14 |
 G27  |   288   288     2   288     1.95     0.09     0.30     0.30   | 4.93e-14  1.59e-14  2.08e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.46     0.06     0.45     0.45   | 7.19e-14  2.27e-14  2.66e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.26     0.05     0.07     0.07   | 3.52e-13  1.16e-13  2.01e-14 |
 G26  |   288   286     1   288     1.29     0.04     4.66     4.66   | 1.06e-13  3.39e-14  1.30e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.04     1.04   | 5.62e-13  6.82e-14  3.00e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.82     0.82   | 7.18e-13  7.06e-14  2.84e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.19     0.01     0.25     0.25   | 6.96e-13  7.26e-14  3.69e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.56     0.56   | 5.62e-13  6.35e-14  4.18e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     0.56     0.01     0.62     0.62   | 6.39e-14  2.08e-14  1.44e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.79     0.79   | 7.15e-13  6.89e-14  3.65e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.17     0.01     1.23     1.23   | 7.05e-13  6.54e-14  5.12e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.10     0.10   | 6.61e-13  6.80e-14  4.01e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.28     0.28   | 7.75e-13  7.80e-14  3.59e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.32     0.32   | 7.35e-13  7.70e-14  2.00e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.28     0.01     0.21     0.21   | 5.85e-14  2.14e-14  8.82e-15 |
 G13  |   288   276     5   288     0.19     0.00     0.14     0.14   | 8.39e-13  1.39e-13  2.52e-14 |
 G28  |   288   288     1   101     0.06     0.00     0.09     0.09   | 6.44e-13  8.38e-14  3.86e-13 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.04e-13  2.31e-13 |
 ALIC |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-12  4.63e-13  1.09e-13 |
 BRFT |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CEDU |   276   275     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-12  3.51e-13  1.00e-13 |
 CHPI |   288   248    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.98e-12  8.76e-13  1.92e-13 |
 CHUR |   285     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 DARW |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DGAR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.26e-12  7.03e-13  1.86e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  2.51e-13  2.31e-13 |
 FAIR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G03  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.10e-14  2.40e-14  1.42e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  1.09e-13  5.30e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  3.37e-13  8.09e-14 |
 G10  |   288   271     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-13  4.07e-14  1.59e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.53e-13  9.60e-14  4.84e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.70e-13  8.56e-14  2.67e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.91e-13  1.08e-13  4.89e-14 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.66e-14  3.97e-14  3.41e-14 |
 G32  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.90e-14  1.77e-14  1.13e-14 |
 GUAM |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-12  8.18e-13  1.13e-13 |
 KIRU |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-13  2.91e-13  6.67e-14 |
 MAC1 |   288   244    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.98e-12  5.86e-13  2.63e-13 |
 MAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MDO1 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  7.41e-13  1.57e-13 |
 NNOR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  1.79e-13  3.22e-14 |
 NYA1 |   276   253    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.70e-12  1.02e-12  1.27e-13 |
 OHI2 |   276   276     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.32e-14  6.31e-15  5.22e-15 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-22  1.23e-23  2.05e-24 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-12  3.59e-13  6.15e-14 |
 WHIT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  1.99e-13  2.11e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.93e-14  4.32e-15  1.96e-15 |
 SUWN |   282     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 TOW2 |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-12  4.61e-13  1.92e-13 |
 DAEJ |   288   276     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-12  6.80e-13  2.17e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 HOLB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-12  2.96e-13  2.83e-13 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CHUM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCOR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-23  6.15e-24  1.02e-24 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.71e-13  2.46e-13  1.13e-13 |
 STK2 |   280     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PALM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 AJAC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TASH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TONG |   273   239     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-12  5.08e-13  1.99e-13 |
 NYA2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-12  3.88e-13  1.22e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-13  2.18e-13  9.34e-14 |
 WARK |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 LAUT |   286   233    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.88e-12  7.72e-13  1.40e-13 |
 DYNG |   288   248    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.98e-11  1.52e-12  2.54e-13 |
 JFNG |   285     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 KOUG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-13  4.13e-13  1.13e-13 |
 DLF1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  4.69e-13  1.27e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.29e-21  2.25e-19  2.36e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRFT      BRFT      MGUE |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
