
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2215   Day: 4   MJD: 59753                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3072     77     -41      14    676    676      0   1605   1605      0    0.00
 cod |   288     0  30132    540    -885     307     14     19     11    125    152    112   15.40
 emr |   288     0  28150    615   -3254    1310     21     22     21    122     91    134    9.96
 esa |   288     0  34417   1080    -767    -230     16     19     15    126     79    140   13.58
 gfz |   288     0  35871     21     271     358     13     13     13    177    127    192   18.91
 iga |    96     0   3072      0    -707      37     30     30      0     86     86      0    0.00
 igc |   288     0   8928     11      34     114     57     57      0    330    330      0    0.00
 igu |    96     0   2976     76    -737    1735    874    874      0   1606   1606      0    0.00
 jpl |   288     0  28347    871    2069     344     11     10     11    131     99    144   23.74
 ngs |    96     0   3072     82       7    -386    634    634      0   1456   1456      0    0.00
 usn |   288     0  20972      7   -3067    1665    110    147     76    173    225    128    0.00
 whu |   288     0   9211    283    -284     142     14     14      0     80     80      0   18.41

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   906    18    78    50  -130    81   325   966    14   751    57    22 |
    2 |   -29  -180    47    81   -46    21   177   843    75   177     -    16 |
    3 |   833   149    75   -44  -140   -77  -449  2297    18   543    99   -12 |
    4 | -2907   -92  -216    33    58   -75  -311     -   143 -2945  -313   -74 |
    5 |   347  -134    46   -30   -71    51    -3  -121   117   372   -18    31 |
    6 |  1599   101   -15    67  -148   -91  -300   914    36  1490  -365   -21 |
    7 | -2157   -25    72    51   -49    94  -254 -1653    16 -1680   -11   -26 |
    8 |  1404    70   -46    68  -115   -38  -372  1886    70   854  -158   -55 |
    9 |   462    20   -42    61     6   -94    79  1178   -45   615  -121    13 |
   10 | -1856   210   -75   -59  -309  -134    13  1868   236 -1641   203   -79 |
   11 | -2643   172   -22     X  -120   -44  -318 -2827    37 -2510  -192   -57 |
   12 |   702   -76   -22    55  -114    65    55   488   123   643    19    -7 |
   13 |  -325    90  -107   172  -103   -32   288   180   -62   167   -12    42 |
   14 | -2044     X  -100     0   -25   -85  -409  1369   126 -2158  -326   -83 |
   15 |   509  -176    56     9   -52   111   467   347   113   335    52    18 |
   16 |  1655   -94    18    26   -46   135   -61  1309     5  1332   182    90 |
   17 |  -268     6    61  -126  -112    18   597  -803    34  -324    60   126 |
   18 | -2283   -49  -162    19    26    24  -280  -513   163 -2387     -  -122 |
   19 |   824  -205    58   -50   -66   -40   265   333    48   573    87   184 |
   20 |  -609  -153    46   -60    -5    39   473    13    54  -514    46    82 |
   21 |   829  -277    51    16   -21   128    57  -172   116   886    32    70 |
   22 |   886  -122   -50    97   -95    11  -299  -448    54   830   108    85 |
   23 | -2023    10  -132    28    35   -10  -190   451    76 -1972  -198   -92 |
   24 |  1201   119    27   -50  -183   -93   107 -1946   108  1147   -21   -26 |
   25 |  1068   203    21  -120  -258   -13   -66   363   176   839   164   -55 |
   26 |   854   254    -6   -35  -187   -49    60  -421     8   802     2    -1 |
   27 |  1361   171    83   -42  -162    40   138 -3509   -25  1212   145    42 |
   28 | -5983  -262     X   199    72   127     - -4607     - -2758  -141     X |
   29 |  -470  -123   -10   -27    -1    93   165  -185   111  -478    52   -15 |
   30 |   938   198   115    47  -135    14   120   351   -98   884   299     2 |
   31 |   881   159   -20     1  -163   -31    92  -737    66  1237    90   -40 |
   32 |  1502   129   -74   115   -91  -164  -194  -899    17  1319  -247   -81 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 AGGO |     -     -  -118     -     -     -     -     -    49     -     -     - |
 AJAC |     -   -65     -  -569   445     -     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -    53   -82     -     -     -     -     -     -     -   -63     - |
 ALGO |     -    48   103   122  -181     -     -     -     -     -   117     - |
 AREG |     -    37   -57     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     X     X     X   -23     -     -     -    18     -   -54     - |
 ASCG |     -     -     -   -88   297     -     -     -  -189     -     -     - |
 BADG |     -     -    28     X  -168     -     -     -   123     -  -124     - |
 BAKE |     -     -     -    36     -     -     -     -   -21     -   -48     - |
 BJCO |     -     -     -  -136   376     -     -     -  -221     -   141     - |
 BOGT |     -     -     -  -102     -     -     -     -    58     -   -24     - |
 BOR1 |     -    43   -67     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -  -227   337     -     -     -  -138     -   123     - |
 BRUX |     -   -38    21     -    20     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -    -1   -23     -     -     -    19     -   -31     - |
 CAS1 |     -    78     -     -   -64     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -     X   304     -     -     -  -242     -     -     - |
 CEBR |     -     -   -51    38     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -     -   -79     -     -     -     -    45     -     -     - |
 CHAN |     -     -    40     -   -21     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -    63   -67     -     -     -    19     -    -7     - |
 CHTI |     -     -     -  -159   376     -     -     -  -209     -    81     - |
 CHUR |     -     -    60     -   -31     -     -     -     -     -    12     - |
 COCO |     -  -222     -   218     -     -     -     -    21     -     -     - |
 CPVG |     -     -     -    -1   225     -     -     -  -179     -     -     - |
 CRO1 |     -     -  -161     4   -88     -     -     -   135     -   -93     - |
 CUSV |     -     -     -    10   -31     -     -     -    19     -  -143     - |
 CZTG |     -     -     -   -27   309     -     -     -  -231     -     -     - |
 DAEJ |     -   -68  -201     -   169     -     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -  -112     -   143    -7     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -   -75     -   127  -159     -     -     -   106     -    -4     - |
 DJIG |     -     -     -    37   -74     -     -     -    39     -     -     - |
 DRAO |     -   212   107     -  -229     -     -     -     -     -   118     - |
 DYNG |     -   -98     -   111     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -   -91     -   103     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -     -   112   -80     -     -     -     -     -   217     - |
 GAMB |     -     -     -  -169   363     -     -     -  -197     -     -     - |
 GODE |     -     -    21     -   -11     -     -     -     -     -    -8     - |
 GODZ |     -     -   -76    56     -     -     -     -     -     -    27     - |
 GOL2 |     -     -    38   -28     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    -3     5     -     -     -     -     -     -     -    44     - |
 GOPE |     -   144  -223     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -   -47     -     -     -    37     -   -52     - |
 HARB |     -  -122   -64     -     -     -     -     -   106     -     -     - |
 HERS |     -   158     -     -  -129     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   372   415  -364  -277     -     -     -     X     -     -     - |
 HOFN |     -   265     -  -114     -     -     -     -  -110     -     -     - |
 HOLB |     -   -39     -     -     -     -     -     -    25     -     -     - |
 HRAG |     -   -21    32     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -   124    73     6  -143     -     -     -     -     -    97     - |
 IENG |     -    -5     8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |     -     -     -  -218   157     -     -     -     -     -     -     - |
 KAT1 |     -     -     -     -   -54     -     -     -    43     -     -     - |
 KERG |     -     -     -     -   306     -     -     -  -244     -     -     - |
 KIRI |     -     -     -   126   -49     -     -     -   -38     -     -     - |
 KIRU |     -   -78    63    65   -16     -     -     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -  -413     -     -     -   329     -     -     - |
 KOKB |     -    32   -28     -  -137     -     -     -   100     -     4     - |
 KOKV |     -     -    10    83   -62     -     -     -     -     -    65     - |
 KOUG |     -    33   -51     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -   -70   -25   123   -98     -     -     -    64     -     -     - |
 KRGG |     -   117     -  -133     -     -     -     -     -     -     -     - |
 LAUT |     -     -     -    29   -78     -     -     -    46     -     -     - |
 LCK4 |     -     -    33   -24     -     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -  -190   405     -     -     -  -219     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -   -36    26     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -  -121     -    93    32     -     -     -     -     -     -     - |
 MADR |     -     -  -158   -12    81     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -99     -   137   -18     -     -     -     -     -     -     - |
 MANA |     -     -     -     -   407     -     -     -  -324     -   -67     - |
 MAS1 |     -   -81   -86   192   -26     -     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -  -388     -   204     -     -     -     -     -     -     - |
 MAYG |     -    58     -   -84   345     -     -     -  -266     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    37    76     -     -     -   -81     -     -     - |
 MCIL |     -     -  -175     -    92     -     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -    44     -   -50     -     -     -     -     -     -    21     - |
 MDO1 |     -   -70     -   116     -     -     -     -   -21     -   -33     - |
 MDVJ |     -    61   116     -  -110     -     -     -     -     -   170     - |
 MEDI |     -     -   288     -     -     -     -     -  -121     -     -     - |
 MGUE |     -   -24   -92    95     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -   -36     -     -   -63     -     -     -    74     -   -94     - |
 NKLG |     -   -63     -    71     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -   -46     -   -61     -     -     -    68     -  -126     - |
 NNOR |     -     -   -40    29     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    11   -98     -    42     -     -     -     -     -  -132     - |
 NYA1 |     -   232     -  -263     -     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -    35     -    66     -     -     -   -67     -     -     - |
 OHI3 |     -     -   168  -123     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ONS1 |     -    56   -87     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -76   -56     -    91     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -   -89     -    49   -93     -     -     -   104     -     -     - |
 PERT |     -     -     -  -253   182     -     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -    60     -   -31     -     -     -     -     -    18     - |
 POTS |     -    14     -     -   -11     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -     2    -3     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -     -    -6     -     -     -     -     3     -     -     - |
 QAQ1 |     -    55     -    95  -167     -     -     -    46     -    15     - |
 RABT |     -   -47     -    53     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RAEG |     -     -   158     -     -     -     -     -   -66     -     -     - |
 REDU |     -     -    23   -17     -     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -     -     -     -   -83     -     -     -    66     -     -     - |
 RGDG |     -   222     -     -     -     -     -     -  -144     -     -     - |
 RIO2 |     -   181     -   215  -299     -     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |     -     -     -  -102   373     -     -     -  -239     -     -     - |
 SANT |     -    53     -     -     4     -     -     -   -38     -   101     - |
 SCH2 |     -   -66     -    74     -     -     -     -     -     -    -9     - |
 SCOR |     -     -   144   121  -159     -     -     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -   -42     -    91   -29     -     -     -     -     -     -     - |
 SGOC |     -     -     -   -25    18     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -   -46    72     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 STHL |     -   -90     -    42    38     -     -     -     5     -    90     - |
 STJO |     -  -195     -   -13   136     -     -     -    26     -   -74     - |
 STK2 |     -     -   109  -102   295     -     -     -  -224     -     -     - |
 SUTH |     -   -97     -     -  -191     -     -     -   215     -    -5     - |
 SUTM |     -     -     -   -59    43     -     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -     -    62     -     -     -     -     -   -26     -     -     - |
 SVTL |     -     -    -8     6     -     -     -     -     X     -     -     - |
 SYDN |     -  -215   -66     -     -     -     -     -   167     -     -     - |
 SYOG |     -   202    -3   -45   183     -     -     -  -250     -     -     - |
 TASH |     -     -   115   287  -267     -     -     -     -     -     -     - |
 THTG |     -    34   -52     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -   355     -     -     -  -283     -   175     - |
 THU2 |     -     -     -   -13   -76     -     -     -    68     -   -21     - |
 TID1 |     -   -16    24     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -    77   155  -147     -     -     -     -     -     -     - |
 TONG |     -     -     -   -11     8     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -  -135     -   190  -143     -     -     -    93     -     -     - |
 TUVA |     -   -40     -    69   -49     -     -     -    26     -     -     - |
 TWTF |     -   -48   197     -   -64     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   125  -295     -     -     -   164     -     -     - |
 URUM |     -   -59     -  -120   134     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -    -9     6     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |     -  -122     -    15    90     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -43    66     -     -     -     -     -     -     -    30     - |
 WARK |     -     -   216  -197   147     -     -     -   -94     -     -     - |
 WHIT |     -   -49     -    44     -     -     -     -     6     -   -55     - |
 WILL |     -    27     -   -31     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WIND |     -     -     -   -85    61     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -10  -222  -368   377     -     -     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -   285     -     -     -     -     -  -120     -     -     - |
 YELL |     -     -  -103    57    13     -     -     -     -     -  -160     - |
 ZAMB |     -    45     -   -23    19     -     -     -   -31     -   190     - |
 ZECK |     -     8    -1     -    -6     -     -     -     X     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   376    20    17    23     8    26    51   536    11   346    55    14 |  288    155
    2 |   534    23    29    24     8    28    33   347    12   524     -    11 |  288    275
    3 |   413    23    16    15    11    20    62  1453     9   356    71    22 |  288    358
    4 |   233    24    14    16    16    20    42     -    13   274    77    13 |  288     93
    5 |   710    10    29    16    27    40    76   505    12   749   127    14 |  288    651
    6 |   274    19    18    43    13    20    47   495    16   437   139    11 |  288    196
    7 |  1221    20    16    16    11    33    38  1022    10  1375   127    17 |  288    299
    8 |  1394    17    34    17    10    27    63  1896    13  1483   188    15 |  288   1613
    9 |   628    11    21    12    12    17    39   839     9   513   110    18 |  288    256
   10 |   701    16    18    16    12    20    43  1134    10   688   203    11 |  288    156
   11 |   735    18    37     X     8    39    88  1637    11   523   287    12 |  288    251
   12 |   783    31    13    17    11    40    54   417     9   772   145    14 |  288    458
   13 |  1149    23    11    14    13    23    35   381    10   737    49    11 |  288    399
   14 |   299     X    16    20    12    34    93   908     8   302   260    11 |  288    279
   15 |   399    26    17    25    16    32    67   251    12   407   114    32 |  288    240
   16 |   392     8    15    14    11    32    50   745     8   344   126    10 |  288    363
   17 |  1198    21    27    18    10    32    63   812    10   938   176    13 |  288    310
   18 |   331    31    29    20    13    24    52   545    10   395     -     8 |  288    233
   19 |   300    19    29    13    10    34    37   425    10   316   151    13 |  288    183
   20 |   790    27    39    34    10    36    81   272     9   687   122    13 |  288    310
   21 |   600    20    26    20    28    65    43   490    11   514    59    10 |  288    395
   22 |   369    13    15    17    11    20    57   248    10   333   112    12 |  288    189
   23 |   299    18    25    14    12    47    58   308     9   315   257    12 |  288    149
   24 |   307    13    22    25     8    21    39  1145    10   182    74    11 |  288    160
   25 |   327     8    14    15    11    19    85   218     9   372   211     9 |  288    237
   26 |   916    11    18    12    11    21    39   315    10   770   104    10 |  288    297
   27 |   301    12    23    16    10    25    38  2131    11   296    85    16 |  288    252
   28 |  2012    28     X    17    15    40     -  2292     -  2369   172     X |  288   2948
   29 |   651    20    31    17    11    36    40   238    12   488   131    12 |  288    300
   30 |   379    13    12    12    15    31    70   112     8   412   156    23 |  288     78
   31 |   795    19    17    14    11    15    68   435     9   721    65    11 |  288    280
   32 |   208    10    16    13    10    12    62   564    10   195   107     9 |  288    107
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 AGGO |     -     -    15     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   1725
 AJAC |     -    18     -    18    19     -     -     -     -     -     -     - |  288   5585
 ALBH |     -     7    11     -     -     -     -     -     -     -    85     - |  288   1049
 ALGO |     -     9    17    12    12     -     -     -     -     -    51     - |  288     50
 AREG |     -     5     8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   5427
 AREQ |     -     X     X     X     8     -     -     -     6     -    61     - |  252   5761
 ASCG |     -     -     -    22    17     -     -     -    16     -     -     - |  288   6398
 BADG |     -     -    31     X    16     -     -     -    11     -    48     - |  288     55
 BAKE |     -     -     -    10     -     -     -     -     5     -    26     - |  270   2456
 BJCO |     -     -     -    13    12     -     -     -     8     -    68     - |  288   5859
 BOGT |     -     -     -    14     -     -     -     -     8     -    85     - |  288   6606
 BOR1 |     -    10    15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 BRFT |     -     -     -    19    18     -     -     -    12     -   123     - |  288   2360
 BRUX |     -    18    21     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     41
 BSHM |     -     -     -    12    11     -     -     -    10     -    97     - |  288   2244
 CAS1 |     -     6     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -     X    12     -     -     -    10     -     -     - |  288   2321
 CEBR |     -     -    10     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 CEDU |     -     -     -     7     -     -     -     -     4     -     -     - |  288   1772
 CHAN |     -     -    17     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     77
 CHPI |     -     -     -    12     9     -     -     -     9     -    57     - |  288  15751
 CHTI |     -     -     -    10     9     -     -     -     8     -    65     - |  288   3126
 CHUR |     -     -    17     -     9     -     -     -     -     -    78     - |  282   2576
 COCO |     -    17     -    17     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   3391
 CPVG |     -     -     -    12     8     -     -     -     7     -     -     - |  288  15849
 CRO1 |     -     -    25    11    12     -     -     -    12     -    58     - |  288     29
 CUSV |     -     -     -    14    16     -     -     -    12     -   141     - |  288   8088
 CZTG |     -     -     -    19    15     -     -     -    13     -     -     - |  288   8371
 DAEJ |     -    19    22     -    22     -     -     -     -     -     -     - |  288   2625
 DAV1 |     -    11     -    19     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2226
 DGAR |     -     9     -    11    10     -     -     -    10     -    65     - |  288   1801
 DJIG |     -     -     -    12    14     -     -     -    13     -     -     - |  288   3549
 DRAO |     -    10    17     -    10     -     -     -     -     -    48     - |  288     33
 DYNG |     -     9     -    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   3739
 FAA1 |     -     8     -    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  11737
 FAIR |     -     -     -    12     9     -     -     -     -     -    39     - |  276   1881
 GAMB |     -     -     -    17    19     -     -     -    15     -     -     - |  288   5099
 GODE |     -     -    16     -     8     -     -     -     -     -    66     - |  288     88
 GODZ |     -     -    20    15     -     -     -     -     -     -    60     - |  288   1987
 GOL2 |     -     -    15    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    106
 GOLD |     -    13    20     -     -     -     -     -     -     -    48     - |  288     86
 GOPE |     -     7    11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    578
 GUAM |     -     -     -     -    20     -     -     -    16     -    57     - |  287   2010
 HARB |     -    14    28     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   1799
 HERS |     -    12     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     32
 HOB2 |     -    16    32    46    20     -     -     -     X     -     -     - |  288    153
 HOFN |     -     7     -     6     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   2877
 HOLB |     -     7     -     -     -     -     -     -     5     -     -     - |  288   2924
 HRAG |     -    14    22     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 HRAO |     -    10    20    12    10     -     -     -     -     -   106     - |  288    223
 IENG |     -    12    19     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     39
 JFNG |     -     -     -    22    16     -     -     -     -     -     -     - |  275   2867
 KAT1 |     -     -     -     -    11     -     -     -     9     -     -     - |  288   2610
 KERG |     -     -     -     -     9     -     -     -     7     -     -     - |  288   8290
 KIRI |     -     -     -    37    35     -     -     -    47     -     -     - |  285   5536
 KIRU |     -     9    13    10    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3125
 KIT3 |     -     -     -     -    14     -     -     -    11     -     -     - |  287   2758
 KOKB |     -    13    30     -    14     -     -     -     9     -    85     - |  288    246
 KOKV |     -     -    25    14    12     -     -     -     -     -    27     - |  288    267
 KOUG |     -     7    11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1670
 KOUR |     -    12    18    16    15     -     -     -    13     -     -     - |  288     34
 KRGG |     -     6     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   8384
 LAUT |     -     -     -    11    11     -     -     -    10     -     -     - |  288   2069
 LCK4 |     -     -    12     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  263   1682
 LHAZ |     -     -     -    13     9     -     -     -     8     -     -     - |  288   5370
 LPGS |     -     -     -     8     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     -    19     -    16    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   1995
 MADR |     -     -    40    17    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     40
 MAL2 |     -    13     -    19    14     -     -     -     -     -     -     - |  288  17609
 MANA |     -     -     -     -    18     -     -     -    14     -    99     - |  288   8954
 MAS1 |     -    10    14    10     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4010
 MATE |     -     -    24     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  286     92
 MAYG |     -    14     -    18    17     -     -     -    14     -     -     - |  288   5563
 MBAR |     -     -     -    12    13     -     -     -    13     -     -     - |  288   7263
 MCIL |     -     -    13     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  285   3563
 MCM4 |     -     7     -     8     -     -     -     -     -     -    52     - |  288   3498
 MDO1 |     -     8     -    10     -     -     -     -     7     -    36     - |  288   1247
 MDVJ |     -     8    18     -    11     -     -     -     -     -    96     - |  288     31
 MEDI |     -     -    23     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  270     29
 MGUE |     -     8    12    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 MKEA |     -    10     -     -     9     -     -     -     6     -    26     - |  288     42
 NKLG |     -    14     -    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  264   4719
 NLIB |     -     -    21     -    16     -     -     -    15     -    83     - |  288     38
 NNOR |     -     -    23    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  238     75
 NRC1 |     -    18    31     -    18     -     -     -     -     -    73     - |  288     43
 NYA1 |     -     7     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   3281
 OHI2 |     -     -    26     -    10     -     -     -    13     -     -     - |  288    108
 OHI3 |     -     -    13    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  276    101
 ONS1 |     -    10    16     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1424
 ONSA |     -    13    29     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     21
 OUS2 |     -    10     -     9     7     -     -     -     7     -     -     - |  288   1612
 PERT |     -     -     -    12     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     -     -    20     -    11     -     -     -     -     -    46     - |  281     40
 POTS |     -     8     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    17    26     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    116
 PTGG |     -     -     -    13     -     -     -     -     8     -     -     - |  276   4433
 QAQ1 |     -    10     -     7    10     -     -     -     8     -    74     - |  288 135031
 RABT |     -     5     -     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   4691
 RAEG |     -     -    11     -     -     -     -     -     5     -     -     - |  275   3891
 REDU |     -     -    26    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2804
 REUN |     -     -     -     -    11     -     -     -     9     -     -     - |  288   2653
 RGDG |     -    10     -     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   3310
 RIO2 |     -    10     -    24    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   9437
 SAMO |     -     -     -    26    25     -     -     -    18     -     -     - |  288   6672
 SANT |     -    11     -     -     9     -     -     -    10     -    52     - |  288   2479
 SCH2 |     -    11     -    12     -     -     -     -     -     -    43     - |  288   3588
 SCOR |     -     -    23    14     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2322
 SEYG |     -    10     -    12     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   5412
 SGOC |     -     -     -    13    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SPT0 |     -    12    19     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 STHL |     -    13     -    17    13     -     -     -     9     -   162     - |  288   8456
 STJO |     -    17     -    16    23     -     -     -    16     -    46     - |  288   4780
 STK2 |     -     -    18    14    13     -     -     -    10     -     -     - |  288   2943
 SUTH |     -    10     -     -     8     -     -     -     7     -   112     - |  288   1856
 SUTM |     -     -     -     8     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SUWN |     -     -    30     -     -     -     -     -    13     -     -     - |  279   2650
 SVTL |     -     -    13    10     -     -     -     -     X     -     -     - |  275     95
 SYDN |     -    14    34     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   1105
 SYOG |     -    10    19    12     8     -     -     -    11     -     -     - |  288   2673
 TASH |     -     -    10     9     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   5432
 THTG |     -    13    20     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1293
 THTI |     -     -     -     -    13     -     -     -    11     -    50     - |  288   6759
 THU2 |     -     -     -     8     7     -     -     -     6     -    52     - |  288   2207
 TID1 |     -    12    18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 TIDB |     -     -    27    15    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     41
 TONG |     -     -     -    60    43     -     -     -     -     -     -     - |  247   2122
 TOW2 |     -    19     -    15    11     -     -     -     9     -     -     - |  288   2029
 TUVA |     -    18     -    22    20     -     -     -    16     -     -     - |  288   4634
 TWTF |     -    18    21     -    19     -     -     -     -     -     -     - |  288     88
 UNSA |     -     -     -    11    11     -     -     -    11     -     -     - |  288   5749
 URUM |     -     8     -    11     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 VILL |     -     -    10     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2068
 VOIM |     -    10     -    11     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     -     8    12     -     -     -     -     -     -     -   113     - |  288     54
 WARK |     -     -    28    11    12     -     -     -    13     -     -     - |  288   3099
 WHIT |     -     7     -     9     -     -     -     -     6     -    29     - |  288  82570
 WILL |     -     6     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1960
 WIND |     -     -     -    12     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WTZR |     -    11    20    10    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   5428
 WUHN |     -     -    24     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  259   3745
 YELL |     -     -    28    19     8     -     -     -     -     -    44     - |  288     31
 ZAMB |     -    10     -     7     8     -     -     -     9     -   127     - |  288   5605
 ZECK |     -    17    32     -    16     -     -     -     X     -     -     - |  288     42
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   676    15    22    17    14    31    58   874    11   634   111    14 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   AREQ  | 2215-4  0:35:00 |       -3653
jpl |   ZECK  | 2215-4 13:00:00 |         532



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 KOKB |   288   288     0   288     2.41     4.45     1.06     1.06   | 3.70e-14  1.33e-14  6.30e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.33     4.45     0.71     0.71   | 2.65e-14  6.31e-15  2.17e-15 |
 PRDS |   288   284     2   288     3.24     4.45     4.41     4.41   | 8.00e-14  1.75e-14  2.77e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.39     4.45     0.48     0.48   | 2.05e-14  8.33e-15  1.47e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.42     4.45     4.41     4.41   | 4.32e-14  8.30e-15  2.02e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.69     4.45     4.41     4.41   | 3.17e-14  1.43e-14  4.57e-15 |
 MDVJ |   288   286     1   288     2.78     4.45     4.41     4.41   | 3.87e-14  6.19e-15  3.37e-15 |
 MADR |   288   285     1   288     2.44     4.45     2.89     2.89   | 5.10e-14  1.06e-14  2.70e-15 |
 TID1 |   288   287     1   288     3.50     4.45     2.38     2.38   | 2.73e-14  5.10e-15  3.08e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     3.78     4.45     3.58     3.58   | 2.62e-14  6.18e-15  2.21e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     3.93     4.45     1.77     1.77   | 3.32e-14  1.27e-14  4.35e-15 |
 KOKV |   288   287     1   288     2.27     4.43     2.82     2.82   | 4.00e-14  1.36e-14  6.68e-15 |
 MKEA |   288   287     1   288     3.20     4.42     0.90     0.90   | 2.84e-14  6.55e-15  2.03e-15 |
 PIE1 |   281   274     2   281     3.62     4.34     3.07     3.07   | 7.13e-14  1.90e-14  3.61e-15 |
 CRO1 |   288   287     1   288     1.98     4.02     1.36     1.36   | 3.89e-14  6.55e-15  1.31e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.92     3.77     0.76     0.76   | 4.17e-14  1.12e-14  2.53e-15 |
 TWTF |   288   287     1   288     1.88     3.61     2.71     2.71   | 6.95e-14  1.63e-14  9.66e-15 |
 OHI3 |   276   276     0   276     1.81     3.52     1.92     1.92   | 5.39e-14  7.60e-15  1.25e-14 |
 WAB2 |   288   281     4   212     3.21     3.27     1.61     1.61   | 6.83e-14  2.74e-14  5.95e-15 |
 MATE |   286   281     2   286     1.74     3.10     1.24     1.24   | 7.79e-14  1.42e-14  1.26e-14 |
 MEDI |   270   270     0   270     1.60     2.81     3.20     3.20   | 5.66e-14  1.30e-14  6.38e-15 |
 NLIB |   288   288     0   153     1.16     2.33     1.25     1.25   | 5.18e-14  8.87e-15  2.21e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.40     2.00     3.96     3.96   | 9.27e-14  1.60e-14  5.14e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     1.14     1.34     0.54     0.54   | 9.26e-14  2.12e-14  1.03e-14 |
 HOB2 |   288   285     1   288     1.14     1.33     0.19     0.19   | 6.37e-14  1.60e-14  6.47e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     1.12     1.29     3.42     3.42   | 7.07e-14  1.72e-14  5.58e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     1.02     1.06     1.31     1.31   | 2.87e-14  6.23e-15  1.47e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     0.92     0.87     0.06     0.06   | 1.11e-13  1.13e-14  3.81e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.38     0.51     4.41     4.41   | 5.98e-14  2.18e-14  2.19e-14 |
 OHI2 |   288   288     0   288     0.64     0.42     1.87     1.87   | 3.17e-14  6.65e-15  1.13e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     1.52     0.38     4.41     4.41   | 6.56e-14  2.15e-14  2.51e-14 |
 G06  |   288   285     1   288     1.46     0.34     2.91     2.91   | 6.20e-14  1.49e-14  1.95e-14 |
 G14  |   288   287     1   288     1.34     0.33     4.41     4.41   | 6.87e-14  2.22e-14  2.61e-14 |
 G24  |   288   285     1   288     1.38     0.24     0.82     0.82   | 6.25e-14  2.36e-14  9.47e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     1.74     0.21     0.60     0.60   | 5.99e-14  1.96e-14  3.68e-15 |
 G26  |   288   282     2   288     4.38     0.16     4.41     4.41   | 7.74e-14  2.62e-14  2.96e-14 |
 NRC1 |   288   281     2    10     0.11     0.15     0.15     0.15   | 4.25e-14  1.41e-14  2.89e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     2.23     0.15     0.43     0.43   | 4.59e-14  2.12e-14  2.33e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.71     0.15     0.87     0.87   | 6.62e-14  2.59e-14  3.56e-14 |
 NNOR |   238   238     0   238     0.30     0.11     0.09     0.09   | 1.08e-13  4.64e-14  9.29e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.26     0.07     0.09     0.09   | 3.84e-13  1.12e-13  4.29e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     4.38     0.05     3.86     3.86   | 5.24e-14  3.18e-14  2.01e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     2.32     0.03     1.05     1.05   | 6.92e-14  1.95e-14  1.69e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.21     0.03     1.34     1.34   | 5.41e-13  6.32e-14  2.17e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.27     0.02     1.08     1.08   | 6.81e-13  6.53e-14  2.34e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.33     0.33   | 6.38e-13  5.70e-14  3.13e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.73     0.73   | 6.65e-13  7.04e-14  4.07e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.18     0.02     1.12     1.12   | 6.91e-13  6.81e-14  2.94e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.14     0.14   | 7.13e-13  6.57e-14  3.29e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.17     0.02     1.71     1.71   | 6.57e-13  6.73e-14  6.41e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.37     0.37   | 6.77e-13  6.63e-14  3.60e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.44     0.44   | 8.28e-13  7.93e-14  1.98e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.52     0.02     0.38     0.38   | 6.21e-14  1.68e-14  8.65e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     0.66     0.01     0.33     0.33   | 7.13e-14  2.67e-14  7.49e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     0.31     0.01     0.41     0.41   | 6.59e-14  1.89e-14  3.53e-15 |
 G10  |   288   288     0   288     0.25     0.01     0.22     0.22   | 8.83e-14  4.33e-14  9.32e-15 |
 G13  |   288   288     0   288     0.22     0.01     0.21     0.21   | 6.22e-13  5.50e-14  5.06e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.14     0.00     0.02     0.02   | 6.12e-13  8.79e-14  4.34e-13 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.79e-14  3.33e-14  8.11e-14 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.75e-14  6.48e-15  4.17e-15 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-14  8.12e-15  1.94e-15 |
 CEDU |   288   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-12  4.36e-13  1.01e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 CHUR |   282     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DGAR |   288   266     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.64e-12  6.89e-13  1.10e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-14  1.02e-14  3.75e-15 |
 FAIR |   276   272     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-12  7.22e-13  1.32e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.76e-13  1.13e-13  8.82e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  3.55e-13  1.37e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.06e-13  9.16e-14  3.70e-14 |
 G18  |   131   131     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.50e-14  2.66e-14         - |
 G20  |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.17e-13  7.82e-14  2.67e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  1.20e-13  4.07e-14 |
 GODE |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.43e-14  1.01e-14  5.06e-15 |
 GUAM |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-12  8.72e-13  1.64e-13 |
 HRAO |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.84e-14  1.69e-14  1.92e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-13  3.31e-13  2.29e-13 |
 MAC1 |   265   201    33     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-11  1.07e-12  1.71e-13 |
 MAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MDO1 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-12  6.00e-13  1.13e-13 |
 NYA1 |   276   274     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.21e-12  8.87e-13  1.86e-13 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-22  1.23e-23  2.05e-24 |
 SUTH |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-12  6.60e-13  1.27e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  4.03e-13  1.74e-13 |
 WILL |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.55e-12  3.97e-13  1.17e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.55e-14  5.67e-15  2.74e-15 |
 COCO |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-12  6.08e-13  3.42e-13 |
 GOLD |   288   282     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.98e-14  1.56e-14  3.10e-15 |
 SUWN |   279   273     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.73e-12  6.72e-13  3.46e-13 |
 TOW2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-12  3.79e-13  1.79e-13 |
 DAEJ |   288   280     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.75e-12  8.16e-13  3.36e-13 |
 ZECK |   288   282     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.31e-14  1.54e-14  3.79e-15 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.30e-13  5.30e-13  2.24e-13 |
 KERG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 OUS2 |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  3.33e-13  7.42e-14 |
 HOLB |   288   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-12  6.12e-13  1.43e-13 |
 BAKE |   270     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCOR |   288   229    25     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.08e-11  2.03e-12  2.67e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.47e-13  2.57e-13  8.49e-14 |
 STK2 |   288   269     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-12  7.95e-13  3.57e-13 |
 AJAC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SVTL |   275   275     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.88e-14  2.17e-14  7.83e-15 |
 CHTI |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.88e-12  8.82e-13  2.23e-13 |
 BRUX |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.28e-14  1.24e-14  3.16e-15 |
 TASH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CCJ2 |   206   178    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.89e-12  7.28e-13         - |
 TONG |   247   202     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.95e-12  6.98e-13  1.46e-13 |
 REDU |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.97e-13  4.25e-13  2.93e-13 |
 KAT1 |   288   256     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-12  5.49e-13  2.02e-13 |
 WARK |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.40e-12  8.71e-13  1.61e-13 |
 LAUT |   288   253     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-12  5.44e-13  1.89e-13 |
 DYNG |   276     0    92     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.60e-12  1.03e-12  1.28e-13 |
 JFNG |   275     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 DJIG |   288   251     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.49e-12  9.30e-13  2.22e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.98e-13  4.55e-13  1.76e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  5.36e-13  1.68e-13 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  4.31e-13  2.92e-13 |
 AGGO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.83e-13  2.92e-13  2.07e-13 |
 THTG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.83e-13  2.90e-13  1.03e-13 |
 HRAG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.84e-14  1.19e-14  3.14e-15 |
 LCK4 |   263   263     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.96e-12  8.47e-13  1.65e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 6.74e-21  6.89e-19  5.75e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHUR      CHUR      CHPI |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
