
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2216   Day: 1   MJD: 59757                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3072     23    -150     203    839    839      0   1919   1919      0    0.00
 cod |   288     0  30130    298    -799      46     15     19     13    124    143    115   13.58
 emr |   288     0  27365     79   -2577     691     22     23     21    125     78    143    9.58
 esa |   288     0  34376    275   -1120     -79     14     14     13    110     91    116   17.33
 gfz |   288     0  36281    513     187    -193     13     12     13    144    107    154   19.49
 iga |    96     0   3072      0      31     -44     35     35      0     81     81      0    0.00
 igc |   288     0   8928      5     -93      11     73     73      0    421    421      0    0.00
 igu |    96     0   2976     19     -30     263   1287   1287      0   2148   2148      0    0.00
 jpl |   288     0  28333   1387     470   -1816     10     10     10    145    100    161   25.57
 ngs |    96     0   3072     19    -104     130    887    887      0   1879   1879      0    0.00
 usn |   288     0  20766    296   -1887    -620    162    183    145    232    252    216    0.00
 whu |   288     0   9216    576    -447      27     16     16      0     79     79      0   14.45

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |    67    63    49   -46  -116   104   346   206    49    51   -13    33 |
    2 |  -986  -167   -27    22     2    48   171  -271    59  -768     -    41 |
    3 |  1002    80    71   -61  -102   -17  -564  1916    24  1362   147    48 |
    4 | -3083  -123  -137    35    55   -91  -475     -    79 -3236  -337   -48 |
    5 |   811   -78    23  -127   -54    47   104   840   132   810     5    50 |
    6 |   323    66    10    39  -114     8  -407   777    69   503  -349   -83 |
    7 |   865   -35    95    -1   -99    87  -284  -284    36   558    76    40 |
    8 |  4845   111    35    -1  -132    56  -436  4547    59  4541  -228   -53 |
    9 |   160   -30   -65    72    30  -127  -254    61   -19    45  -127   -24 |
   10 | -2629   224     3  -172  -212  -140   200  1141   219 -2506   296  -108 |
   11 | -3174   159   -92    97  -132   -41  -438 -2475    11 -3122  -280   -47 |
   12 |   453  -107  -112    29     9   -32   191  -240   115   373  -166   -76 |
   13 |    33   131   -47   118   -81    -1   328  -596   -63   148   -22   -12 |
   14 | -2629    -9  -119    -9    -8  -105  -535  1329   115 -2744  -315   -95 |
   15 |   138  -144    54   -93   -30    60   545  -206   104    39   141    66 |
   16 |   900   -92    38   -42   -24    84   -23   548    30   851    84    89 |
   17 |  -610     0     1  -160     X    57   546  -548   108  -575    46     X |
   18 | -2096    -7  -108   -29    59   -52  -292  -964    67 -2105     -   -85 |
   19 |  -534  -174   -21   -85   -33     0   186  -522   105  -253   104   138 |
   20 |    70     X    68   -23   -13    50   602    71     X    23    12     X |
   21 |  1095  -250    41   -47   -33   170   146   920   125   782    50    87 |
   22 |   622   -10    24   -65   -34   -44  -324    78    21   764   276    81 |
   23 | -2374    70   -84   -11    73   -44  -472   367   -11 -2373   -96   -76 |
   24 |   793   148    58   -84  -154   -11   314 -2091   112   659    26   -67 |
   25 |   592   172    83  -181  -188   -25    79    61   177   739    80   -59 |
   26 |   279   238    59  -107  -192   -55   109  -351    59   274   -58    20 |
   27 |  1167   169   115  -100  -191    61   137 -3290    47  1128    69    60 |
   28 |  -711  -258     3   108   -12    55     - -5228     -   116  -122   128 |
   29 | -1163   -90    45  -148   -13    30   408  -628   109  -973     9    56 |
   30 |   617   177    80    44  -111    33   186   378   -93   567   251    41 |
   31 |  3847   194    47  -117  -140  -102   136  3830   116  3401    48   -90 |
   32 |  1116   149    -6    -9     5   -94  -259  -465   -25   969   -95   -87 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 AGGO |     -     -   -90     -     -     -     -     -    34     -     -     - |
 AJAC |     -     -     -  -322   286     -     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -    39   -55     -     -     -     -     -     -     -   132     - |
 ALGO |     -    24    66    90  -129     -     -     -     -     -   115     - |
 AREG |     -    -4  -100   -19   -46     -     -     -    86     -     -     - |
 ASCG |     -     -     -   292   197     -     -     -  -348     -     -     - |
 BADG |     -     -   -51     -   -98     -     -     -    94     -   243     - |
 BAKE |     -     -     -   -83     -     -     -     -    56     -   -20     - |
 BOGT |     -     -     -  -123     -     -     -     -    83     -   -85     - |
 BOR1 |     -    39   -55     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -   115   300     -     -     -  -307     -    57     - |
 BRUX |     -   -94   -34     -    82     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -   -13    18     -     -     -    -5     -  -272     - |
 CAS1 |     -    49     -     -   -34     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -   115   314     -     -     -  -314     -     -     - |
 CEBR |     -     -    15    -9     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -     -    46     -     -     -     -   -31     -     -     - |
 CHAN |     -     -   -42     -    73     -     -     -   -40     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -   -25   -25     -     -     -    35     -     -     - |
 CHTI |     -     -     -   204   238     -     -     -  -320     -   -84     - |
 CHUR |     -     -    21     -   -10     -     -     -     -     -    89     - |
 COCO |     -  -152     -   109     -     -     -     -    19     -     -     - |
 CPVG |     -   -53     -   222   148     -     -     -  -228     -     -     - |
 CRO1 |     -     -  -144    -2   -73     -     -     -   111     -   -72     - |
 CUSV |     -     -     -   -51    20     -     -     -    19     -  -224     - |
 CZTG |     -     -     -   264   245     -     -     -  -365     -     -     - |
 DARW |     -   -39     -     -    11     -     -     -    12     -     -     - |
 DAV1 |     -     -     -    15   -13     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     4     -    15  -217     -     -     -   152     -  -121     - |
 DJIG |     -     -     -   -25   -66     -     -     -    67     -     -     - |
 DRAO |     -   218   139     -  -220     -     -     -     -     -    46     - |
 DUBO |     -     -   -89     -     -     -     -     -    33     -   -79     - |
 DYNG |     -  -120     -    94     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -  -124     -    97     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -     -    78   -69     -     -     -     -     -   343     - |
 GAMB |     -     -     -   286     X     -     -     -  -194     -     -     - |
 GAMG |     -     -     -    97   -86     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -     2     -    -1     -     -     -     -     -   113     - |
 GODZ |     -     -   -41    23     -     -     -     -     -     -  -113     - |
 GOL2 |     -     -   -67    37     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    -6     9     -     -     -     -     -     -     -   123     - |
 GOPE |     -   156  -222     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAC |     -   154     -     -     -     -     -     -   -82     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -   -85     -     -     -    64     -  -271     - |
 HARB |     -   -71  -105    43     -     -     -     -    48     -     -     - |
 HERS |     -  -316     -     -   220     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   478   548  -276  -177     -     -     -  -153     -     -     - |
 HOFN |     -     -     -   225     -     -     -     -  -152     -     -     - |
 HRAG |     -    15   -22     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -   178    24     -  -136     -     -     -     -     -   241     - |
 IENG |     -   -39    55     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 JFNG |     -     -     -  -163   145     -     -     -     X     -     -     - |
 KARR |     -     -     -    -1     -     -     -     -     1     -     -     - |
 KERG |     -     -     -     -   302     -     -     -  -230     -     -     - |
 KIRI |     -     -     -   -84   -37     -     -     -    76     -     -     - |
 KIRU |     -   -81    48    53   -14     -     -     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -  -380     -     -     -   290     -     -     - |
 KOKB |     -    47   -30     -  -137     -     -     -    90     -    82     - |
 KOKV |     -     -   -31    60   -36     -     -     -     -     -    43     - |
 KOUG |     -   -61   -15     -     -     -     -     -    38     -     -     - |
 KOUR |     -    32    52    64  -104     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -   -20     -    15     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KZN2 |     -     -     -   -13    11     -     -     -     -     -     -     - |
 LAUT |     -     -     -   -15    21     -     -     -    -6     -     -     - |
 LCK4 |     -     -  -260   143     -     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   161   296     -     -     -  -331     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -   -90    80     -     -     -     -     -     -     - |
 MADR |     -     -   -44  -100   107     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -51     -    69   -26     -     -     -     -     -     -     - |
 MANA |     -     -     -     -   264     -     -     -  -201     -   -69     - |
 MAS1 |     -   -30   -26    46    -7     -     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -  -346     -   170     -     -     -     -     -     -     - |
 MAYG |     -  -172     -    11   110     -     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -    17    29     -     -     -   -34     -     -     - |
 MCIL |     -     -  -214     -   105     -     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -    53     -  -132     -     -     -     -    62     -   -13     - |
 MDO1 |     -    -6     -    15     -     -     -     -    -7     -   -64     - |
 MDVJ |     -     3   152     -   -77     -     -     -     -     -   345     - |
 MGUE |     -    45   -83    10     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -   -22     -     -   -57     -     -     -    55     -    68     - |
 NKLG |     -   -58     -    12    30     -     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -   152     -   -75     -     -     -     -     -   186     - |
 NNOR |     -     -   -84   -19     -     -     -     -    45     -     -     - |
 NRC1 |     -   -53   -73     -    73     -     -     -     -     -    39     - |
 NYA1 |     -     9     -    -7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -  -165    36    49     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -   272     -     -     -     -     -  -102     -     -     - |
 ONS1 |     -    88  -124     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -91   -66     -    96     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -  -101     -    40   -64     -     -     -    75     -     -     - |
 PERT |     -     -     -    23   -21     -     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -   -50     -    25     -     -     -     -     -   108     - |
 POL2 |     -  -202     -    -3   143     -     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -   -24     -     -    17     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    15   -21     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -     -   -34     -     -     -     -    23     -     -     - |
 QAQ1 |     -   121     -     3  -183     -     -     -    74     -   124     - |
 RAEG |     -     -   186     -     -     -     -     -   -70     -     -     - |
 REDU |     -     -    36   -20     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RGDG |     -   255     -     -     -     -     -     -  -135     -     -     - |
 RIO2 |     -   183     -   190  -296     -     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |     -   -94     -     X    66     -     -     -     X     -     -     - |
 SANT |     -    54     -     -   -41     -     -     -     3     -   245     - |
 SCH2 |     -     5     -    -4     -     -     -     -     -     -     9     - |
 SCOR |     -     -   213    52  -148     -     -     -     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -   -97    86     -     -     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -  -169     -    63   -29     -     -     -    69     -     -     - |
 SGOC |     -     -     -  -104    93     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -   -54    76     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 STHL |     -  -155     -    -8    81     -     -     -    26     -  -169     - |
 STJO |     -  -143     -     -    46     -     -     -    41     -  -224     - |
 STK2 |     -     -    60   215   235     -     -     -  -341     -     -     - |
 SUTH |     -   -39     -     -  -159     -     -     -   142     -  -158     - |
 SUTM |     -     -     -   -84    75     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   102   -56     -     -     -     -     X     -     -     - |
 SYDN |     -   -26    37     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -     -   -78   278   155     -     -     -  -270     -     -     - |
 TASH |     -    85    99     -  -108     -     -     -     -     -     -     - |
 THTG |     -    -2     3     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -   375     -     -     -  -286     -   151     - |
 THU2 |     -     -     -   -59   -19     -     -     -    52     -    22     - |
 TID1 |     -   -54    77     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -   262    15  -142     -     -     -     -     -     -     - |
 TONG |     -     -     -  -147   130     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -     9     -    47  -177     -     -     -    99     -     -     - |
 TUVA |     -   -24     -    27    -8     -     -     -     1     -     -     - |
 TWTF |     -    -5   149     -   -70     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -    89     -  -155    76     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    38  -368     -     -     -   255     -     -     - |
 URUM |     -    46     -  -177   126     -     -     -     -     -     -     - |
 VACS |     -     -     -   -32     -     -     -     -    22     -     X     - |
 VILL |     -     -    65   -36     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |     -   -89     -  -155   178     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -25    35     -     -     -     -     -     -     -    21     - |
 WARK |     -     -    88   170   165     -     -     -  -273     -     -     - |
 WHIT |     -   -38     -   -34     -     -     -     -    43     -  -123     - |
 WILL |     -    28     -   -22     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WIND |     -   -26     -   -81    91     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -  -110  -300   -83   293     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZZ |     -   -83   118     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -     -  -150     -    74     -     -     -     -     -   -88     - |
 ZAMB |     -     6     -   -52   -10     -     -     -    40     -  -178     - |
 ZECK |     -    71   -13     -   -43     -     -     -     X     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   275    17    13    10    11    28    77   137    12   327   184    22 |  288    159
    2 |   752    26    28    15     9    46    69   312    11   531     -    14 |  288    386
    3 |  1453    27    20    12    11    35    75  1343    10  1254   164    14 |  288    379
    4 |   322    15    17    10    18    27    63     -    11   307   144    14 |  288    109
    5 |   690    30    14    10     9    45    59   726    11   707   159    14 |  288    565
    6 |   525    11    17    10    11    10    66   470    11   454   107    13 |  288    179
    7 |   395    21    19    16     9    38    68   427    13   656   146    21 |  288    408
    8 |  2713    17    26    10    12    31    62  3450    13  2941   193    14 |  288   2077
    9 |   159    15    14    11     9    18    84   344     9   208   143    19 |  288    165
   10 |  1336    13    29    17    14    26   104  1031    12  1262   187    16 |  288    303
   11 |   547    14    42    14    10    19    98  1629    10   589   208    12 |  288    257
   12 |   346    18    37    10    14    61    78   272     9   356   338    13 |  288    343
   13 |   503    18    29    37    20    24    57   269    14   483   181    16 |  288    187
   14 |   366    21    25    10    12    33    71   806    10   328   195    10 |  288    178
   15 |   275    25    18    10    13    20    65   293    13   359   154    21 |  288    202
   16 |   556    36    21    13     9    46    44   476    11   519   214    16 |  288    450
   17 |   830    10    29    10     X    32    87   592    10   715   143     X |  288    480
   18 |   298    19    22    13    10    20    80   562    10   321     -    18 |  288    203
   19 |   712    13    46     8    13    45    61   290    12   625   153    15 |  288    259
   20 |   406     X    12    10     9    28   125   562     X   398   195     X |  288    387
   21 |   475    35    24    21    13    46    62   520    12   447   261    15 |  288    385
   22 |   600    10    14    18    11    26    80   435     8   671   160    16 |  288    307
   23 |   276    16    18    11    15    41    96   386    10   251   193    19 |  288    172
   24 |   613    18    13    14    13    28    39  1374    10   624   119    17 |  288    268
   25 |   442    12    12    12    12    22    94   213     8   537   224    21 |  288    234
   26 |   182    21    17    18    10    43    51   193    10   209   142    15 |  288    163
   27 |   279    14    29    18    16    38    66  2127    12   295   129    15 |  288    348
   28 |  2045    15    19    14    16    49     -  4810     -  2523   219    19 |  288   2810
   29 |   854    13    18    16    10    55    62   614     8   910   191    18 |  288    280
   30 |   562    21    26    15    11    35    67   275    11   573   154    21 |  288    234
   31 |  1185    21    15    16    10    37    59  2131    10  1257   126    14 |  288    253
   32 |   299    21    17    15    11    26    54   450     9   358   209    20 |  288    220
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 AGGO |     -     -    25     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   1512
 AJAC |     -     -     -    14    12     -     -     -     -     -     -     - |  287   5909
 ALBH |     -     6     8     -     -     -     -     -     -     -    83     - |  288    370
 ALGO |     -    16    20    14    14     -     -     -     -     -   284     - |  288    101
 AREG |     -     7    22     7    12     -     -     -     9     -     -     - |  288   7043
 ASCG |     -     -     -    12    13     -     -     -    10     -     -     - |  288   8188
 BADG |     -     -    43     -    19     -     -     -    19     -   134     - |  288    188
 BAKE |     -     -     -    16     -     -     -     -    11     -    60     - |  258   2829
 BOGT |     -     -     -    10     -     -     -     -     7     -    97     - |  288   4981
 BOR1 |     -     9    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     97
 BRFT |     -     -     -    11    15     -     -     -    12     -    78     - |  288   2232
 BRUX |     -    17    19     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 BSHM |     -     -     -    11    13     -     -     -     8     -   184     - |  288   2275
 CAS1 |     -     7     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -    11    14     -     -     -    11     -     -     - |  288   2240
 CEBR |     -     -    20    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 CEDU |     -     -     -     8     -     -     -     -     5     -     -     - |  288   2441
 CHAN |     -     -    17     -    15     -     -     -    11     -     -     - |  288     80
 CHPI |     -     -     -     8    11     -     -     -    11     -     -     - |  288   5170
 CHTI |     -     -     -     9    10     -     -     -     8     -   182     - |  288   4072
 CHUR |     -     -    14     -     7     -     -     -     -     -    42     - |  286   2489
 COCO |     -    16     -    17     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   8752
 CPVG |     -     9     -     9     9     -     -     -     8     -     -     - |  288  13449
 CRO1 |     -     -    20    13    17     -     -     -    12     -   212     - |  288     31
 CUSV |     -     -     -    16    15     -     -     -    17     -    59     - |  288   9531
 CZTG |     -     -     -     8    11     -     -     -     9     -     -     - |  288   7780
 DARW |     -    12     -     -    15     -     -     -    12     -     -     - |  288   2482
 DAV1 |     -     -     -    31    28     -     -     -     -     -     -     - |  259   1950
 DGAR |     -    20     -    14    15     -     -     -    12     -   176     - |  288   2358
 DJIG |     -     -     -    11    15     -     -     -    11     -     -     - |  288   3955
 DRAO |     -     7    14     -     6     -     -     -     -     -   109     - |  288     93
 DUBO |     -     -    19     -     -     -     -     -     7     -    63     - |  288  22861
 DYNG |     -    10     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4140
 FAA1 |     -    16     -    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  11569
 FAIR |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -    55     - |  276   2339
 GAMB |     -     -     -    14     X     -     -     -     9     -     -     - |  226   7443
 GAMG |     -     -     -    12    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   2215
 GODE |     -     -    24     -    12     -     -     -     -     -    56     - |  273    108
 GODZ |     -     -    28    15     -     -     -     -     -     -   131     - |  288   4658
 GOL2 |     -     -    18    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    139
 GOLD |     -     7    10     -     -     -     -     -     -     -    51     - |  287    117
 GOPE |     -     5     7     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    459
 GRAC |     -    14     -     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   5573
 GUAM |     -     -     -     -    14     -     -     -    11     -    64     - |  288   2111
 HARB |     -    12    17     8     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   1625
 HERS |     -    17     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 HOB2 |     -    14    18    17    16     -     -     -    13     -     -     - |  288    110
 HOFN |     -     -     -     9     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   2592
 HRAG |     -    10    15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     36
 HRAO |     -     7    13     -     7     -     -     -     -     -   121     - |  288    382
 IENG |     -     8    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 JFNG |     -     -     -    19    17     -     -     -     X     -     -     - |  285   2876
 KARR |     -     -     -     7     -     -     -     -     5     -     -     - |  276   2231
 KERG |     -     -     -     -    11     -     -     -     8     -     -     - |  288   6428
 KIRI |     -     -     -    60    31     -     -     -    22     -     -     - |  288   6174
 KIRU |     -    11    23    10    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   1987
 KIT3 |     -     -     -     -    12     -     -     -     9     -     -     - |  288   3089
 KOKB |     -    13    20     -    16     -     -     -    10     -    61     - |  288    115
 KOKV |     -     -    20    15    13     -     -     -     -     -   314     - |  288    123
 KOUG |     -    14    23     -     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   1627
 KOUR |     -    20    24    15    19     -     -     -     -     -     -     - |  288     39
 KRGG |     -     7     -     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   6953
 KZN2 |     -     -     -    17    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   6070
 LAUT |     -     -     -    13    16     -     -     -    12     -     -     - |  288   2765
 LCK4 |     -     -    20    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  196   3283
 LHAZ |     -     -     -    10    12     -     -     -    10     -     -     - |  288  12588
 LPGS |     -     -     -    12    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MADR |     -     -    22    15    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     37
 MAL2 |     -    14     -    16    13     -     -     -     -     -     -     - |  288  16288
 MANA |     -     -     -     -    24     -     -     -    18     -   110     - |  285   7486
 MAS1 |     -    10    16     8     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   1438
 MATE |     -     -    21     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     88
 MAYG |     -    18     -    17    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   5876
 MBAR |     -     -     -     9    10     -     -     -    10     -     -     - |  288   7302
 MCIL |     -     -    23     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   3402
 MCM4 |     -     9     -    10     -     -     -     -    10     -   137     - |  288   4561
 MDO1 |     -    15     -    15     -     -     -     -    12     -   272     - |  288   1501
 MDVJ |     -    15    21     -    15     -     -     -     -     -   125     - |  288     26
 MGUE |     -    12    26    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 MKEA |     -    10     -     -    11     -     -     -    11     -    54     - |  288     62
 NKLG |     -     9     -     9     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3134
 NLIB |     -     -    18     -     9     -     -     -     -     -    99     - |  285     32
 NNOR |     -     -    14    16     -     -     -     -    11     -     -     - |  288     84
 NRC1 |     -    20    34     -    18     -     -     -     -     -    56     - |  288     54
 NYA1 |     -     8     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2147
 OHI2 |     -     -    17     8     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     74
 OHI3 |     -     -    24     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  287     87
 ONS1 |     -    10    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   1406
 ONSA |     -    16    30     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     31
 OUS2 |     -    11     -     9     9     -     -     -     9     -     -     - |  288   2558
 PERT |     -     -     -    13    12     -     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 PIE1 |     -     -    13     -     6     -     -     -     -     -    94     - |  287     27
 POL2 |     -    11     -     8     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   5929
 POTS |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -     6     9     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     53
 PTGG |     -     -     -    13     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   4912
 QAQ1 |     -    11     -     8     9     -     -     -    11     -    92     - |  288 233329
 RAEG |     -     -    14     -     -     -     -     -     5     -     -     - |  284   4559
 REDU |     -     -    27    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1239
 RGDG |     -     9     -     -     -     -     -     -     5     -     -     - |  288   2235
 RIO2 |     -     9     -    10     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   7979
 SAMO |     -    33     -     X    23     -     -     -     X     -     -     - |  259   9786
 SANT |     -     9     -     -    14     -     -     -    12     -    28     - |  288   2657
 SCH2 |     -    20     -    16     -     -     -     -     -     -   331     - |  288   4277
 SCOR |     -     -    16    10     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2374
 SCUB |     -     -     -    18    16     -     -     -     -     -     -     - |  240   4724
 SEYG |     -    18     -    17    28     -     -     -    13     -     -     - |  288   3701
 SGOC |     -     -     -    13    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SPT0 |     -    15    21     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     32
 STHL |     -     8     -     9     9     -     -     -     9     -   175     - |  288   7452
 STJO |     -    18     -     -    14     -     -     -    15     -   130     - |  288   4900
 STK2 |     -     -    20    14    15     -     -     -    12     -     -     - |  288   3118
 SUTH |     -     9     -     -     8     -     -     -     9     -   119     - |  288   2246
 SUTM |     -     -     -     7     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SVTL |     -     -    42    23     -     -     -     -     X     -     -     - |  263    130
 SYDN |     -    12    18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  287    597
 SYOG |     -     -    14     9    10     -     -     -     9     -     -     - |  278   3045
 TASH |     -    14    21     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   5108
 THTG |     -     9    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1137
 THTI |     -     -     -     -    18     -     -     -    14     -   101     - |  288   6838
 THU2 |     -     -     -     9    10     -     -     -    10     -   111     - |  288   2441
 TID1 |     -    13    19     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 TIDB |     -     -    37    13    13     -     -     -     -     -     -     - |  281     31
 TONG |     -     -     -    13    11     -     -     -     -     -     -     - |  240   2515
 TOW2 |     -    18     -    11    14     -     -     -    11     -     -     - |  288   2424
 TUVA |     -    18     -    16    20     -     -     -    16     -     -     - |  288   6882
 TWTF |     -    15    22     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     40
 ULAB |     -    10     -     7     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    16    18     -     -     -    16     -     -     - |  288   3581
 URUM |     -    11     -    10    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 VACS |     -     -     -    12     -     -     -     -     8     -     X     - |  288   2310
 VILL |     -     -     9     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1329
 VOIM |     -    12     -    11     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     -     9    13     -     -     -     -     -     -     -    83     - |  288     23
 WARK |     -     -    17    11    13     -     -     -    12     -     -     - |  288   4275
 WHIT |     -     7     -     7     -     -     -     -     5     -   111     - |  288  61918
 WILL |     -     7     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1634
 WIND |     -     8     -    12    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WTZR |     -    16    26    16    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   5664
 WTZZ |     -    40    57     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  211    108
 YELL |     -     -    13     -     6     -     -     -     -     -    69     - |  284     27
 ZAMB |     -     9     -     8    10     -     -     -     8     -   287     - |  288   6144
 ZECK |     -    16    33     -    14     -     -     -     X     -     -     - |  288     37
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   840    16    22    14    13    36    74  1287    11   887   162    17 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
jpl |   ZECK  | 2216-1 20:00:00 |        -586



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MKEA |   288   288     0   288     3.08     4.30     0.84     0.84   | 3.01e-14  6.31e-15  7.66e-15 |
 NRC1 |   288   278     4   288     2.91     4.30     4.28     4.28   | 5.67e-14  1.66e-14  4.58e-15 |
 ONSA |   288   277     2   288     4.05     4.30     0.64     0.64   | 3.92e-14  1.50e-14  2.20e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     3.06     4.30     4.28     4.28   | 3.87e-14  8.98e-15  5.48e-15 |
 SPT0 |   288   287     0   288     4.27     4.30     0.43     0.43   | 3.19e-14  1.29e-14  1.49e-15 |
 IENG |   288   285     1   288     3.43     4.30     4.28     4.28   | 3.70e-14  8.40e-15  2.57e-15 |
 MDVJ |   288   282     2   288     2.65     4.30     4.28     4.28   | 4.93e-14  1.45e-14  2.12e-15 |
 TID1 |   288   287     1   288     3.35     4.30     2.16     2.16   | 2.30e-14  6.03e-15  1.44e-15 |
 CEBR |   288   286     1   288     3.61     4.30     3.25     3.25   | 2.96e-14  9.90e-15  2.60e-15 |
 PIE1 |   287   284     1   287     3.48     4.28     2.70     2.70   | 4.98e-14  1.01e-14  3.55e-15 |
 BADG |   288   283     1   288     3.64     4.27     1.55     1.55   | 3.82e-14  9.81e-15  1.17e-14 |
 YELL |   284   281     1   284     3.14     4.23     4.22     4.22   | 1.27e-13  3.72e-14  1.03e-14 |
 MADR |   288   287     1   288     2.32     4.23     2.62     2.62   | 3.97e-14  1.21e-14  4.33e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.30     4.21     0.96     0.96   | 3.43e-14  2.03e-14  6.84e-15 |
 GODE |   273   272     0   273     2.32     4.05     4.05     4.05   | 1.06e-12  3.29e-13  9.38e-14 |
 KOKV |   288   288     0   288     2.18     3.91     2.50     2.50   | 3.72e-14  1.51e-14  4.66e-15 |
 SVTL |   263   260     1   263     2.40     3.90     1.13     1.13   | 5.34e-14  3.04e-14  1.18e-14 |
 NLIB |   285   284     0   285     1.99     3.33     2.21     2.21   | 7.15e-14  2.01e-14  7.41e-15 |
 WTZZ |   211   197     6   211     2.67     3.05     2.98     2.98   | 1.94e-13  6.53e-14         - |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.87     2.91     1.24     1.24   | 4.95e-14  1.40e-14  2.87e-15 |
 KOUR |   288   285     1   288     1.85     2.85     0.69     0.69   | 5.35e-14  2.21e-14  4.21e-15 |
 OHI3 |   287   287     0   287     1.80     2.72     1.85     1.85   | 1.95e-13  6.06e-14  1.27e-14 |
 TWTF |   288   287     0   288     1.77     2.61     2.43     2.43   | 5.94e-14  1.19e-14  5.72e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.67     2.31     1.12     1.12   | 6.56e-14  1.20e-14  1.00e-14 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.32     1.46     3.53     3.53   | 9.10e-14  1.14e-14  7.71e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     1.11     1.03     0.18     0.18   | 2.51e-14  9.60e-15  4.96e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     1.09     0.99     3.17     3.17   | 3.86e-14  1.47e-14  2.85e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     1.08     0.96     0.49     0.49   | 9.28e-14  1.97e-14  4.18e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     1.00     0.83     1.23     1.23   | 2.42e-14  4.55e-15  1.69e-15 |
 TIDB |   281   280     1   281     0.86     0.64     0.05     0.05   | 1.18e-13  1.19e-14  2.40e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.26     0.39     4.28     4.28   | 4.94e-14  2.15e-14  2.88e-14 |
 OHI2 |   288   288     0   288     0.63     0.33     1.73     1.73   | 2.24e-14  8.38e-15  1.87e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     1.44     0.28     4.28     4.28   | 5.69e-14  2.34e-14  2.43e-14 |
 G06  |   288   287     1   288     1.40     0.25     2.65     2.65   | 5.91e-14  2.38e-14  1.87e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     1.28     0.24     4.28     4.28   | 6.37e-14  1.54e-14  2.45e-14 |
 G24  |   288   285     1   288     1.33     0.18     0.75     0.75   | 7.08e-14  2.17e-14  8.30e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     1.66     0.15     0.55     0.55   | 6.70e-14  1.70e-14  3.43e-15 |
 G26  |   288   283     2   288     4.26     0.12     4.28     4.28   | 8.33e-14  2.43e-14  1.53e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.69     0.11     0.81     0.81   | 6.50e-14  2.92e-14  3.07e-14 |
 G27  |   288   287     0   288     2.12     0.11     0.39     0.39   | 5.15e-14  2.77e-14  2.28e-14 |
 NNOR |   288   288     0   288     0.35     0.10     0.11     0.11   | 4.26e-14  4.35e-14  5.20e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.25     0.05     0.08     0.08   | 3.61e-13  7.64e-14  6.44e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     2.48     0.02     0.98     0.98   | 7.05e-14  1.91e-14  1.92e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.32     1.32   | 5.74e-13  5.95e-14  2.33e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.99     0.99   | 6.37e-13  6.96e-14  1.97e-14 |
 G03  |   288   288     4   128     1.86     0.02     1.37     1.37   | 5.81e-14  3.59e-14  1.90e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.30     0.30   | 6.57e-13  7.34e-14  2.38e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.66     0.66   | 7.02e-13  7.78e-14  5.78e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.02     1.01     1.01   | 6.20e-13  6.43e-14  1.79e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.12     0.12   | 6.91e-13  6.91e-14  3.56e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.01     1.54     1.54   | 8.84e-13  8.15e-14  3.91e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.33     0.33   | 7.69e-13  5.84e-14  5.55e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.40     0.40   | 6.43e-13  6.27e-14  2.57e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.67     0.01     0.31     0.31   | 7.42e-14  2.32e-14  1.61e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.52     0.01     0.35     0.35   | 5.82e-14  1.67e-14  1.09e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.31     0.01     0.37     0.37   | 7.38e-14  2.24e-14  9.02e-15 |
 G10  |   288   288     0   288     0.25     0.01     0.20     0.20   | 1.05e-13  4.38e-14  2.31e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.19     0.19   | 6.03e-13  6.00e-14  1.11e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.14     0.00     0.02     0.02   | 6.80e-13  8.69e-14  4.20e-13 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-13  2.98e-14  2.77e-14 |
 ALGO |   288   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-14  9.17e-15  2.17e-15 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.28e-14  1.52e-14  1.27e-14 |
 CEDU |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  3.93e-13  2.04e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 CHUR |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DARW |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 DGAR |   288   269     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.73e-12  6.54e-13  1.86e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.74e-14  1.42e-14  9.44e-15 |
 FAIR |   276   273     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-12  8.33e-13  1.46e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  1.02e-13  7.54e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  3.97e-13  2.09e-13 |
 G17  |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  1.74e-13  5.73e-14 |
 G18  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.77e-14  2.13e-14  2.79e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.43e-13  9.83e-14  2.85e-14 |
 G21  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.14e-13  4.52e-14 |
 GUAM |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-12  9.46e-13  1.88e-13 |
 HRAO |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.30e-14  1.79e-14  2.85e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-13  2.87e-13  1.67e-13 |
 MAS1 |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.62e-12  5.55e-13  1.33e-13 |
 MDO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-12  6.39e-13  1.39e-13 |
 NYA1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.04e-12  7.84e-13  1.29e-13 |
 PERT |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-22  1.23e-23  2.05e-24 |
 SUTH |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.78e-12  7.38e-13  1.82e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  5.31e-13  1.09e-13 |
 WAB2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-14  1.18e-14  2.27e-15 |
 WILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-12  2.85e-13  2.43e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.14e-14  4.78e-15  9.54e-16 |
 COCO |   288   279     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-12  6.29e-13  1.14e-12 |
 GOLD |   287   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-14  1.05e-14  7.26e-15 |
 TOW2 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-12  3.70e-13  1.54e-13 |
 ZECK |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.07e-14  1.48e-14  4.15e-15 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.30e-13  5.81e-13  1.73e-13 |
 KERG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAV1 |   259   215    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.59e-12  6.59e-13  2.56e-13 |
 OUS2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-12  3.53e-13  6.88e-14 |
 BAKE |   258     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCOR |   128   106     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.72e-12  1.50e-12         - |
 SYDN |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.49e-13  2.38e-13  6.14e-14 |
 STK2 |   288   268     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.72e-12  8.36e-13  3.09e-13 |
 AJAC |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CHTI |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  8.37e-13  1.90e-13 |
 VACS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 BRUX |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.68e-14  1.34e-14  2.56e-15 |
 TASH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BSHM |   288   251     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.20e-12  8.26e-13  2.05e-13 |
 TONG |   240   203     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.77e-12  6.53e-13  1.04e-13 |
 REDU |   288   275     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.07e-12  3.31e-13  7.74e-14 |
 WARK |   288   286     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  1.02e-12  1.79e-13 |
 LAUT |   288   257     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-12  5.08e-13  1.37e-13 |
 DYNG |   288     0    96     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.88e-12  4.68e-13  3.61e-13 |
 JFNG |   285     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 DJIG |   181   130    32     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.26e-11  5.88e-12         - |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-13  3.55e-13  1.77e-13 |
 ONS1 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  5.51e-13  1.72e-13 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  4.37e-13  2.79e-13 |
 AGGO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.77e-13  2.59e-13  1.82e-13 |
 THTG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.62e-13  2.28e-13  8.03e-14 |
 HRAG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.28e-14  5.53e-15  3.39e-15 |
 LCK4 |   196   189     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-12  1.33e-12         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.24e-21  3.44e-19  8.47e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     CHUR      CHUR      CHPI |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
