
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2219   Day: 3   MJD: 59780                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 152102    408    -549    -200      6      4      8     84     71    101   23.01
 emr |  2880     0 110868   1030  202461    -671     11     10     14    161    157    179   11.30
 esa |  2880     0 130296   3483   -1148     810      6      5      9     71     58     95   22.33
 gfz |  2880     0 137707    638     385    -366     11      9     13    101     84    129   11.99
 grg |  2880     0 123488   5062      74    -151     12     11     13    181    143    266   11.53
 jpl |  2880     0 110417    179   -1628   -1155      6      5     10     80     77     94   19.85
 mit |  2880     0  98207      1    -697    -213     19     19     20   1625   1404   3589    0.00
 igr |   288     0  47184     85    1255    -657     12     14     12     98     59    105    0.00
 ngs |    96     0   3072     12    -585     -85    800    800      0   1585   1585      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -23   -30    18   -11   111   -34 -1524   -54   562     - |
    2 |    -4    95   -19     5     1   -32  2095   -40    20     - |
    3 |  -118  -156    39    86    -1   131 -1458   -10  3449     - |
    4 |   -81  -240    20  -102   241   130  -682     3 -3029     - |
    5 |    53   179   -18    57  -229   -42 -1288    39   320     - |
    6 |   -77  -167   114    79    35   -12 -1334    23   254     - |
    7 |    64    59     3   -21  -142   -16  -458    51   364     - |
    8 |  -115  -215    56    18   183    76   479   -70 -1905     - |
    9 |  -112   -65    94    37    34    19   153   -14   431     - |
   10 |   -34  -244   -44   131   196    35  -450    12   691     - |
   11 |   -19  -144    29  -290   306    69  -742    69 -2568     - |
   12 |    22   198    22   -62   -28  -110 -1093    -2   283     - |
   13 |   -11   129     X   -39     X   -37  -340     8   740     - |
   14 |   -52  -265    35   -42   103   137  -762    67 -2471     - |
   15 |   121   223   -25   -59  -299   -29 -1320     4    62     - |
   16 |    66    58   -30   -42    18   -62  1826   -85   550     - |
   17 |    93   169   -58     5  -250     3  -734     9   990     - |
   18 |   -53   -89   -20   -36    63   120 -1069   101 -2294     - |
   19 |    25   257   -60    -3  -153   -16  3061   -37   180     - |
   20 |    26   201   -20   107  -242   -47  2763    -8  -251     - |
   21 |     9   130   -32    65    22  -101  2785  -100  -416     - |
   22 |     5   -93   -29   -13   117    20   522  -141     6     - |
   23 |   -57  -121   -26   -14   178    68  -999    74 -2110     - |
   24 |    31    39   -36    32    37   -58 -1299    39   319     - |
   25 |   -21  -119   -48    90   -45   118  1000   -18   841     - |
   26 |    31   -31    23    -8  -108    24    36   -20  1093     - |
   27 |    61    69   -75    -9   -27    -4   409   -31   988     - |
   28 |   -79   217   116   -98   -56   -71  2738     2  2170     - |
   29 |   149    69   -70    27    32  -168 -1224    12  -762     - |
   30 |   -19    77    27    56   -68   -47   831    80  -135     - |
   31 |    90   -29   -32   -76    -6    -2  -806   -24   959     - |
   32 |    30  -160    47   130   -23   -61 -1114    58   409     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |   -10     -     -    82   -63     -     -     -     -     - |
 ABPO |   -53     -     -   102     -     -     -     -     -     - |
 ADIS |     -     -     -   281  -292     -     -     -     -     - |
 ALBH |   -35   -12     -    78     -     -     -    15     -     - |
 ALGO |   -78   -30     -   192     -     - -3870    15     -     - |
 ALIC |  -168     -   109   -28   153     -     -     -     -     - |
 AREG |   -89     -    62     -    57     -     -   -17     -     - |
 AREQ |     -    -7     -     7     -     -     -     -     -     - |
 ASCG |  -109     -   215     -  -220    12     -   103     -     - |
 AUCK |    90     -  -163   132     -     -     -     -     -     - |
 BADG |   -41    83     -     -     -     -     -   -80     -     - |
 BAKE |  -106     -    41    48    83     -     -   -58     -     - |
 BARH |    54     -   -77    41     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |   123     -    28   156  -459     -     -     -     -     - |
 BOGT |   -59     -    26   -23    93     -     -     -     -     - |
 BOR1 |   160  -586     -   225     -     -    36  -163     -     - |
 BRAZ |    93     -  -138    80     -     -     -     -     -     - |
 BREW |   -16    33     -     -     -     - -2414     -     -     - |
 BRFT |   280     -   -61   120  -495   -43     -    -9     -     - |
 BRST |   119     -    44     -  -327     -     -     -     -     - |
 BRUX |   -72     -     -    18   129     - -3957   -99     -     - |
 CAS1 |   170     -    89     -  -614     -     -    16     -     - |
 CCJ2 |    14     -    82   132  -331     -     -   -50     -     - |
 CEBR |     -   -92    46     -     -     -     -   -34     -     - |
 CEDU |  -136   -36    32   -33     -   162     -   113     -     - |
 CHAN |     -    11     -   -11     -     -     -    77     -     - |
 CHOF |     0     -     -     -    -1     -     -     -     -     - |
 CHPG |   173     -     -     -  -344     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -63     -     -   121     -     -     -    38     -     - |
 CHTI |    70     -     -   183     X  -184     -  -108     -     - |
 CHUR |   -89    51    48    35     -     -     -   -34     -     - |
 CKIS |   114     -    74     -  -499    64     -     -     -     - |
 CKSV |     -     -   -16    29     -     -     -     -     -     - |
 CNMR |    44     -     -    38     -   -73     -     -     -     - |
 COCO |  -105     -    97     -     -    13     -   -29     -     - |
 CORD |    19     -     -   -36     -     -     -     -     -     - |
 CPVG |  -157     -   162     -     X     X     -   -19     -     - |
 CRO1 |  -111   -25    15    69   146     -     -    14     -     - |
 CUSV |     -     -    19    44     -   -48     -    37     -     - |
 CZTG |     -     -   140     -  -332    62     -   131     -     - |
 DAEJ |   191     X     -   228  -557   -32     -   118     -     - |
 DARW |   -94     -   -12  -105   212    62     -   -67     -     - |
 DAV1 |   -54     -    54  -109     X    67     -   -28     -     - |
 DGAR |   -91     -    13   -66   228    -2     -  -110     -     - |
 DJIG |     -     -   -12     -    93   -40     -   -12     -     - |
 DLF1 |   166     -     -     -  -331     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -27    42    11    -7     -     -     -  -181     -     - |
 DUBO |   -79     -   -17    35   164     -     -   -22     -     - |
 DYNG |   -40     -     -     -    79     -     -   -63     -     - |
 FAA1 |  -153     -    68   -96   234     -     -   -13     -     - |
 FAIR |  -186    71    30    92    12    78     -  -225     -     - |
 FALK |     -     -    35    77     -   -86     -     -     -     - |
 FLIN |  -110     -   166   -18   -83     -     -     -     -     - |
 FLRS |   -15     -     -    28     -     -     -   -38     -     - |
 GAMB |     -     -     X     -  -285   166     -   270     -     - |
 GAMG |     -     -   125   -48  -193     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -74     -    22    41   148   -50     -   -72     -     - |
 GLSV |    69     -    17   160  -337     -     -     -     -     - |
 GODE |   -87     -     -     X   174     -     -    -4     -     - |
 GODZ |   -49    20    40     -     -     -     -   -42     -     - |
 GOL2 |    -1     1     -     -     -     -     -    18     -     - |
 GOLD |     6     -     6   -23     -     -     -    -4     -     - |
 GOP6 |   -21     -     -    40     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |   -74     -     -   143     -     -     -  -221     -     - |
 GRAC |   -56     -     -   107     X     -     -     -     -     - |
 GRAS |   -44     -   -35   151     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -136   -72   166    20     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |   -24     -    39   -26     -     -     -   -20     -     - |
 HARB |  -112   -21    92    69    -7     -     -   -74     -     - |
 HERS |   -70   -30   123   -66     -     -     -     -     -     - |
 HERT |    81     -   -83     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -10    36     -     -     -    -9     -     -     -     - |
 HNLC |   -20     -     -    39     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |    -4    52     -   -41     -     - -4154  -312     -     - |
 HOFN |    58     -    63   231  -478     -     -    -1     -     - |
 HOLB |    -4     -     -    87  -139    33     -    13     -     - |
 HRAG |    -4     -     -     -     9     -     -    13     -     - |
 HRAO |    54  -146     -    33     -     - -6661  -105     -     - |
 HYDE |   -15     -     X    30     X     -     -     -     -     - |
 IENG |   -36    25     -    46     -     -     -  -104     -     - |
 IISC |   -88     -     -   195     -   -14     -   -45     -     - |
 IQAL |   -86     -    96     -     -    -8     -     -     -     - |
 IRKJ |    60   105   121   105  -126  -255     -     -     -     - |
 JFNG |   166     -     -     -  -332     -     -   128     -     - |
 JOZ2 |    33     -   -34     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -34    -3     -    68     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   -23     -    22     -     -     -     -     -     - |
 KARR |   -67     -    33   -53   124     -     -    -4     -     - |
 KERG |   202     X   -69    55     -  -190     -  -109     -     - |
 KIR8 |   -69     -     -   132     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |     3  -186    44    13    78     -     -   -47     -     - |
 KOKB |   -47    65     -    28     -     - -4335   -65     -     - |
 KOKV |   -53     -    59    37     -   -26 -3107   -35     -     - |
 KOUC |     -     -   -71   132     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |   -74     -     -     -   -17    96     -     2     -     - |
 KOUR |   -45    20    27    18     -     - -3509   -37     -     - |
 KRGG |   152     -     -   183  -494     -     -    81     -     - |
 LAUT |   -88     -    91     -     -     -     -    75     -     - |
 LHAZ |     -     -    31   192  -260     -     -   107     -     - |
 LMMF |    96     -     -     -  -287    50     -     -     -     - |
 LPGS |    33   -12   -67     -    76     -     -   -62     -     - |
 MAC1 |   -87     -    60    91  -156    69     -   -19     -     - |
 MAL2 |  -155     -    67    45   138     -     -   -67     -     - |
 MANA |    -8     -     -    15     -     -     -     -     -     - |
 MAR6 |  -105   -41   128     -     -     -     -     -     -     - |
 MAR7 |   -52     -     -   100     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -121   -69   115    -2   119   -18     -   -58     -     - |
 MATE |    93     -  -171   139     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -53     -    19   -36    63    26     -     -     -     - |
 MAYG |   -80     -   206   190  -446     -     -   -79     -     - |
 MBAR |     -     -    63    33     -   -91     -    14     -     - |
 MCIL |   -59     -   169   125     -  -197     -  -133     -     - |
 MCM4 |   -80    14     -    18     X    74     -   -26     -     - |
 MDO1 |   -57    73    22     -     -     -     -    14     -     - |
 MDVJ |    -7   -81    80    22     -   -52     -  -123     -     - |
 METG |  -120     -     -     -   240     -     -     -     -     - |
 MGUE |  -115     -    55     -   122     - -3822   -54     -     - |
 MIZU |    -7    57     -   -40     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |   -97     -    70    33     -    14 -3744    13     -     - |
 MOBS |   -59     -    64     -    -5     -     -     -     -     - |
 MONP |    50     -   -52     -     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |   135     -  -140     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -29     -     2    52     -     -     -     -     -     - |
 NICO |    73     -    38   148  -372     -     -     -     -     - |
 NIST |   -92    75     -   105     -     - -4194   -94     -     - |
 NKLG |   -49     -   -10    -5    74    29     -   -43     -     - |
 NLIB |   -77     -     -    35   117     -     -     5     -     - |
 NNOR |   -63    74    48     -   -38     - -3542    85     -     - |
 NOT1 |   156     -     -     -     -  -180     -  -225     -     - |
 NOVM |  -109    -3     -    50     -    98     -     -     -     - |
 NRC1 |   -33    -6     -    68     -     - -2252    51     -     - |
 NRMD |     -     -     -   330  -343     -     -     -     -     - |
 NTUS |   163     -  -196    59     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |   143     -   119  -462     -   -20     -     3     -     - |
 NYA2 |    73     -     -  -139    -1     -     -  -208     -     - |
 NYAL |   232     -     -  -445     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |   -93     -    69    18     -    19     -    91     -     - |
 OHI3 |     -     -   240     -  -465     -     -     -     -     - |
 ONS1 |    78     -     -     -  -156     -     -  -252     -     - |
 ONSA |  -104   -74    92    99     -     - -4304   -81     -     - |
 OPMT |   -91     -     -   175     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |    30     -   -13    21   -55     -     -   -14     -     - |
 OWMG |     -     -   147     -  -285     -     -     -     -     - |
 PADO |   234     -     -     -  -467     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -154   161     -     -   -55     -     - |
 PARC |    26     -  -115   242     X   -48     -     -     -     - |
 PARK |   -25    51     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |   -53     -    45    19     -     -     -     -     -     - |
 PERT |   169  -583    14     -     -    65     -   -61     -     - |
 PIE1 |   -73    11     -   128   105   -59  -736    16     -     - |
 POHN |   -36     -    13     -     -    28     -     -     -     - |
 POL2 |   -72     -     -   139     -     -     -     -     -     - |
 POLV |   -22     -     -    42     -     -     -     -     -     - |
 POTS |   108     -  -112     -     -     -     -   -41     -     - |
 POVE |    77     -  -111    59     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -51    11     -    90     -     -  -907    31     -     - |
 PTGG |     -     -   -27     -    53     -     -   -14     -     - |
 QAQ1 |    30   -80     9     2     -     -     -   -69     -     - |
 QUIN |   -19     -    20     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -40     -     -    76     -     -     -     -     -     - |
 RAEG |     -  -321     -     -     -   183     -     -     -     - |
 REDU |   -41     -    42     -     -     -     -   -26     -     - |
 REUN |   -41     -    48   125  -154     8     -    71     -     - |
 REYK |    79     -     -   240  -409     -     -     -     -     - |
 RGDG |   110     -     -     -  -219     -     -   194     -     - |
 RIO2 |    -9     -     -    17     -     -     -  -116     -     - |
 RIOP |   152     -     -    65     -  -216     -     -     -     - |
 SALU |    40     -     -   -78     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |    29     -   -29     -     -     -     -   148     -     - |
 SANT |    33     -     -    13     -   -44     -    19     -     - |
 SAVO |     X     -   -71   132     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |  -141    15    45   173     -     -     -   -80     -     - |
 SCOR |    19     -   -80     1   152   -22     -   -82     -     - |
 SCRZ |   265     -     -     -  -530     -     -     -     -     - |
 SCUB |    81     -   -55    87  -144     -     -    60     -     - |
 SEYG |   -89     -    25     -     8    69     -   -47     -     - |
 SFER |     -  -419   230   420  -476     -   237     -     -     - |
 SGOC |   129     -  -133     -     X     -     -   -48     -     - |
 SOFI |     4     -   -29    46     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -63    26     -    96     -     - -5804   -82     -     - |
 SSIA |   107     -    33   241  -390   -87     -   -23     -     - |
 STFU |   -96     -     -     -   192     -     -     -     -     - |
 STHL |   -42     -    71    40     -   -55     -    37     -     - |
 STK2 |    79     -   172     -  -377   -73     -  -206     -     - |
 SUTH |   -74     -     -    74    72     -     -   -76     -     - |
 SUTM |   -33    65    37     -   -27   -25     -     -     -     - |
 SUWN |   107  -529     -   302     -     -     -  -184     -     - |
 SYDN |   -31     -     -    60     -     -     -    47     -     - |
 SYOG |     9     -   157    96  -420     -     -    69     -     - |
 TASH |   -67     -     -    85    46     -     -  -173     -     - |
 THTG |   -66     -     -     -   132     -     -    18     -     - |
 THTI |   150     X  -114   151     -  -127     -    38     -     - |
 THU2 |   -40     -     3    72     -     -     -     8     -     - |
 TIDB |   -45    34     -    56     -     -     -    18     -     - |
 TLSE |   125  -514   134   266  -282     -     -     -     -     - |
 TLSG |     -     -     -    16   -17     -     -     -     -     - |
 TONG |  -234     -   176     -   242   -59     -   -98     -     - |
 TOW2 |   -89     -    61  -105   132    22     -   -54     -     - |
 TRO1 |   155     -   139  -411  -156     -     -     -     -     - |
 TSK2 |   295     -     -     -  -589     -     -     -     -     - |
 TSKB |    -3     -     -     6     -     -     -     -     -     - |
 TUVA |   -82     -    85     -     -     0     -   -44     -     - |
 TWTF |    41   -15     -   -26   -39     -     -   -80     -     - |
 UCAL |   142     -     -     -  -284     -     -     -     -     - |
 UFPR |   121     -   -99    88     -   -82     -     -     -     - |
 ULAB |    48     -   -62     -    26     -     -   106     -     - |
 UNB3 |   260     -     -     -  -519     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -91     -    89     9     -     -     -  -111     -     - |
 URUM |    94     -   -97     -     -     -     -    35     -     - |
 USN7 |   -69    77     -    61     -     -     -     -     -     - |
 USUD |    25   -99     -    44     -     -     -     -     -     - |
 VILL |  -138   -40    38    60   184     -     -   -12     -     - |
 VIS0 |   -33     -     -    63     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |  -116     -    45     -   142     -     -    71     -     - |
 WAB2 |   -20     -     -    39     -     -     -   -46     -     - |
 WARK |   175     -     -     -  -349     -     -    35     -     - |
 WHIT |   -82     5    57    47     -     -     -   -14     -     - |
 WILL |   -30     6     -    51     -     -     -   -19     -     - |
 WIND |   -17     -    91     -  -144     -     -    98     -     - |
 WSRT |     1   -44     -    40     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |    28     -   -21   172     -  -111     -    40     -     - |
 WTZS |   -54     -     -   104     -     -     -     -     -     - |
 WUH2 |    48     -     -     -   -96     -     -     -     -     - |
 WUHN |  -144     -   114    73     -     -     -  -531     -     - |
 XMIS |    88     -   111   116  -517     3     -     -     -     - |
 YAR2 |   243  -495     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YARR |   -27     -     -     -    53     -     -     -     -     - |
 YEL2 |  -140     -    78     -   128     - -3413   -65     -     - |
 YELL |  -102   -77     -    26   252     -     -     -     -     - |
 YKRO |    10     -    23    33     -   -56     -     -     -     - |
 ZAMB |    51     -    35    12     -  -106     -   -15     -     - |
 ZECK |   -24   -48    57   -14     -     - -1650    -4     -     - |
 ZIM2 |   -28     -    29     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -46     -     -    89     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     4    10     5     8    12     5    14    13   561     - | 2880    269
    2 |     5     9     5    14    11     7    17    13   364     - | 2880    239
    3 |     5    11     4     9    12     6    23    18  1754     - | 2880    423
    4 |     6    12     6     9     9     6    10    11   226     - | 2880    212
    5 |     4    11     6     5    13     6    29    13   659     - | 2880    541
    6 |     5     8     4     8    12     5    15    10   549     - | 2880    192
    7 |     4    10     4    11    10     6    15     9   421     - | 2880    206
    8 |     4    11     5    15    11     7    27    15  2259     - | 2880   1712
    9 |     5    10     4    10    10     6    15     6   480     - | 2880    158
   10 |     5    10     4    10    15     5    24    10  1555     - | 2880    197
   11 |     4     8     5    10    12     6    21    14   809     - | 2880    167
   12 |     4    12     5    12     9     5    15    10   402     - | 2880    362
   13 |     5    11     X     8     X     6    20     8   379     - | 2880    333
   14 |     5    11     8     6    12     6    19    14   362     - | 2880    163
   15 |     3    11     6     9    10     6    17     7   438     - | 2880    330
   16 |     5    11     5    12     9     7    19    19   433     - | 2880    426
   17 |     6    10     4    10    12     5    20    20   522     - | 2880    378
   18 |     5     9     5    13    14     6    16    12   293     - | 2880    209
   19 |     5    10     4     6    12     5    32    27   435     - | 2880    249
   20 |     4    10     5     7    12     7    16    21   460     - | 2880    276
   21 |     5    11     6     9    12     5    21     8   901     - | 2880    291
   22 |     5    12     6     8    12     6    14    14   399     - | 2880    241
   23 |     7     9     7     9    15     6    29    29   769     - | 2880    179
   24 |     5    12     6    13     9     6    14    11   335     - | 2880    179
   25 |     5    12     7    14     9     5    16     8   253     - | 2880    160
   26 |     5    11     5    10     9     7    18    14   732     - | 2880    114
   27 |     4    11     4    11    12     6    17    12   259     - | 2880    302
   28 |     6    11     6     8    11     7    23    14  1169     - | 2880    210
   29 |     4    10     6     7    13     6    25    12   725     - | 2880    275
   30 |     5    11     5     6    11     5    10    10  1077     - | 2880    123
   31 |     5    12     5    10    10     6    12     7  1179     - | 2880    280
   32 |     4    13     6     9    14     5    20    18   246     - | 2880    143
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     9     -     -    19    14     -     -     -     -     - |  288   3589
 ABPO |     6     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   2366
 ADIS |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     - |  288   8727
 ALBH |     7     7     -    12     -     -     -    10     -     - |  288    549
 ALGO |    14    15     -    25     -     -    33    23     -     - |  288     71
 ALIC |     4     -     8    14     9     -     -     -     -     - |  288   2652
 AREG |     3     -     5     -     6     -     -     5     -     - |  288   5679
 AREQ |     -    28     -    26     -     -     -     -     -     - |   41   2950
 ASCG |    12     -    12     -    16    16     -     9     -     - |  288  11780
 AUCK |    11     -    10    15     -     -     -     -     -     - |  288   4980
 BADG |     4     9     -     -     -     -     -    16     -     - |  288     25
 BAKE |     7     -     8    13    14     -     -    13     -     - |  288   2400
 BARH |    13     -    14    15     -     -     -     -     -     - |  288   3901
 BJFS |    12     -    11    17    13     -     -     -     -     - |  288   2530
 BOGT |     8     -     7    11    11     -     -     -     -     - |  288   5251
 BOR1 |     5    17     -    13     -     -    11    14     -     - |  288     50
 BRAZ |     7     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  288   5703
 BREW |     7    14     -     -     -     -    21     -     -     - |  288     23
 BRFT |     8     -     9    14    15     8     -     8     -     - |  288   2774
 BRST |     9     -    11     -    20     -     -     -     -     - |  288   1280
 BRUX |    10     -     -    17    17     -    26    14     -     - |  288     26
 CAS1 |     8     -     8     -    26     -     -    10     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |    11     -    10    15    18     -     -    14     -     - |  288   4273
 CEBR |     -     9     4     -     -     -     -     9     -     - |  288     23
 CEDU |     5    12     7    14     -     6     -     7     -     - |  288   2141
 CHAN |     -    16     -    15     -     -     -    13     -     - |  288     91
 CHOF |     6     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  287    >>>
 CHPG |     5     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   5104
 CHPI |     4     -     -     7     -     -     -     8     -     - |  288   4841
 CHTI |     9     -     -    14     X     9     -    14     -     - |  288   4479
 CHUR |    11    16    11    16     -     -     -    15     -     - |  288   2823
 CKIS |    15     -    13     -    19    16     -     -     -     - |  288   9620
 CKSV |     -     -     6    12     -     -     -     -     -     - |  288   3247
 CNMR |     9     -     -    19     -    11     -     -     -     - |  288   3194
 COCO |    11     -    12     -     -    13     -     9     -     - |  285   3729
 CORD |     3     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   4166
 CPVG |    21     -    22     -     X     X     -    25     -     - |  148  18876
 CRO1 |    13    12    11    17    14     -     -    16     -     - |  288     32
 CUSV |     -     -    12    17     -    16     -    11     -     - |  287   8963
 CZTG |     -     -    17     -    17    16     -    14     -     - |  284   7576
 DAEJ |    12     X     -    20    16    18     -    20     -     - |  288   2752
 DARW |     9     -    10    21    11    13     -     7     -     - |  288   2708
 DAV1 |     5     -     6    10     X     9     -     6     -     - |  288   2268
 DGAR |     7     -     7    11    13     7     -     4     -     - |  288   2239
 DJIG |     -     -     7     -    16     8     -     9     -     - |  288   5095
 DLF1 |     7     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  284   1188
 DRAO |     6     8     8    10     -     -     -     8     -     - |  288     27
 DUBO |    14     -    15    19    24     -     -    26     -     - |  288  57753
 DYNG |     4     -     -     -     8     -     -     8     -     - |  288   5441
 FAA1 |    14     -    13    20    14     -     -    12     -     - |  288  21898
 FAIR |     8     9     8    11    15     7     -    10     -     - |  288   1946
 FALK |     -     -     7    13     -    10     -     -     -     - |  288   2840
 FLIN |    12     -    12    17    18     -     -     -     -     - |  288   1430
 FLRS |    11     -     -    21     -     -     -    34     -     - |  282   2429
 GAMB |     -     -     X     -    18    11     -    11     -     - |  287  11501
 GAMG |     -     -     9    20    18     -     -     -     -     - |  288   4009
 GLPS |     6     -     5    11    11     6     -    16     -     - |  288   1626
 GLSV |    12     -     9    14    11     -     -     -     -     - |  288   6737
 GODE |     7     -     -     X    13     -     -    14     -     - |  233    146
 GODZ |     9    14    11     -     -     -     -    14     -     - |  288   8152
 GOL2 |     9    18     -     -     -     -     -    15     -     - |  288    128
 GOLD |     7     -    10    14     -     -     -    11     -     - |  288     96
 GOP6 |     5     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   3757
 GOPE |     5     -     -     9     -     -     -    13     -     - |  288    340
 GRAC |     8     -     -    16     X     -     -     -     -     - |  270   7026
 GRAS |     8     -     7    14     -     -     -     -     -     - |  288   1312
 GRAZ |     7    10     6    10     -     -     -     -     -     - |  288   4469
 GUAM |    12     -    12    17     -     -     -    17     -     - |  288   2467
 HARB |     6    16     6     9    12     -     -     6     -     - |  288   1634
 HERS |    25    15    22    13     -     -     -     -     -     - |  276    110
 HERT |     8     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3562
 HLFX |     9     9     -     -     -     7     -     -     -     - |  288 100748
 HNLC |    12     -     -    23     -     -     -     -     -     - |  279   3554
 HOB2 |     5    12     -     9     -     -    14     7     -     - |  288     90
 HOFN |     5     -     6     9    10     -     -     5     -     - |  288   2182
 HOLB |     4     -     -    11    16     5     -     8     -     - |  288   2450
 HRAG |     5     -     -     -    10     -     -     8     -     - |  288     20
 HRAO |     5     8     -     9     -     -    19     9     -     - |  288    178
 HYDE |    13     -     X    25     X     -     -     -     -     - |  247   3672
 IENG |     9    16     -    13     -     -     -    11     -     - |  288     24
 IISC |    12     -     -    18     -    13     -    11     -     - |  288   3629
 IQAL |     9     -     8     -     -     9     -     -     -     - |  288   2642
 IRKJ |     9    21     8    15     9     8     -     -     -     - |  288    136
 JFNG |     8     -     -     -    15     -     -    21     -     - |  228   2937
 JOZ2 |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   5820
 JOZE |     7    12     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   3934
 JPLM |     -    12     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   2879
 KARR |     5     -     5    15     9     -     -     6     -     - |  288   2384
 KERG |     9     X     9    13     -    14     -    10     -     - |  288   8127
 KIR8 |     6     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  282   1339
 KIRU |    11    19    11    16    18     -     -    12     -     - |  287   3041
 KOKB |    11    15     -    13     -     -    25     7     -     - |  288    189
 KOKV |    10     -     8    15     -     9    30     9     -     - |  288    200
 KOUC |     -     -     8    14     -     -     -     -     -     - |  288   6972
 KOUG |     6     -     -     -    12     5     -    12     -     - |  288   1607
 KOUR |     8    26    10    14     -     -    20    11     -     - |  288     19
 KRGG |     7     -     -    11    14     -     -     8     -     - |  288   7578
 LAUT |    12     -    12     -     -     -     -    14     -     - |  287   2992
 LHAZ |     -     -     6    10    12     -     -    11     -     - |  288   6162
 LMMF |    11     -     -     -    18    10     -     -     -     - |  288   5531
 LPGS |     9    12    10     -    14     -     -    12     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     6     -     8    15    12    11     -     7     -     - |  288   1883
 MAL2 |    12     -    11    16    19     -     -    10     -     - |  288  18955
 MANA |    11     -     -    22     -     -     -     -     -     - |  271   6685
 MAR6 |     7    13     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3130
 MAR7 |     6     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   1219
 MAS1 |     8     7     7    16     9     7     -     7     -     - |  288   4872
 MATE |     6     -     7    11     -     -     -     -     -     - |  288     69
 MAW1 |     4     -     7     9    11    10     -     -     -     - |  288   2154
 MAYG |    11     -    10    15    22     -     -     9     -     - |  288   6990
 MBAR |     -     -     5     8     -     6     -     5     -     - |  288   7053
 MCIL |     8     -     9    13     -    10     -    11     -     - |  288   7631
 MCM4 |    17    27     -    14     X     6     -    15     -     - |  284   3769
 MDO1 |    10    27    12     -     -     -     -    10     -     - |  288   1690
 MDVJ |    11    20    10    14     -    10     -    11     -     - |  288     37
 METG |     3     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   3621
 MGUE |     5     -     6     -     9     -    18     6     -     - |  288     16
 MIZU |     9    16     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   4168
 MKEA |     7     -     6    13     -     9    18     6     -     - |  288     67
 MOBS |     5     -     5     -     8     -     -     -     -     - |  288   2251
 MONP |     6     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  126   1168
 MQZG |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   5225
 NANO |     9     -     7    13     -     -     -     -     -     - |  288   2348
 NICO |     8     -     6    12    11     -     -     -     -     - |  288   7901
 NIST |    10    15     -    16     -     -    24    13     -     - |  288     29
 NKLG |     6     -     6    10     9     9     -     4     -     - |  288   6031
 NLIB |    11     -     -    21    17     -     -    27     -     - |  288     25
 NNOR |    13    21    13     -    21     -    20    13     -     - |  288     54
 NOT1 |     5     -     -     -     -     6     -    11     -     - |  288     27
 NOVM |     9     7     -    17     -     6     -     -     -     - |  288     32
 NRC1 |     9    15     -    17     -     -    21    14     -     - |  288     43
 NRMD |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     - |  288   6797
 NTUS |    10     -     9    17     -     -     -     -     -     - |  288   8396
 NYA1 |     6     -     7    10     -     9     -     6     -     - |  288   1950
 NYA2 |     4     -     -     8     8     -     -    12     -     - |  288    932
 NYAL |     4     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   1029
 OHI2 |     5     -     6     7     -    11     -     5     -     - |  288     29
 OHI3 |     -     -     5     -    10     -     -     -     -     - |  288     31
 ONS1 |     4     -     -     -     8     -     -    11     -     - |  288   1249
 ONSA |     8    10     8    11     -     -    24    11     -     - |  288     19
 OPMT |    11     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  274     36
 OUS2 |     6     -     4     9     9     -     -     7     -     - |  288   2059
 OWMG |     -     -     7     -    14     -     -     -     -     - |  283   4579
 PADO |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   4387
 PALM |     -     -     -     6     6     -     -     8     -     - |  288   2620
 PARC |     6     -     7    12     X     8     -     -     -     - |  288   1442
 PARK |     8    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  274    >>>
 PDEL |     8     -     6    18     -     -     -     -     -     - |  288   1944
 PERT |    14    26    17     -     -    20     -    22     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     9     7     -    14    19     9    15    12     -     - |  288     31
 POHN |    11     -    13     -     -    15     -     -     -     - |  288   3471
 POL2 |     5     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   8741
 POLV |     9     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  281   7917
 POTS |     5     -     5     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 POVE |     9     -     9    10     -     -     -     -     -     - |  288   6035
 PRDS |     7    15     -    12     -     -    19    16     -     - |  288     37
 PTGG |     -     -     9     -    17     -     -    16     -     - |  285   4999
 QAQ1 |     7     8     6     8     -     -     -     5     -     - |  288 143327
 QUIN |     7     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   5134
 RABT |     7     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   7382
 RAEG |     -     5     -     -     -     3     -     -     -     - |  288   5580
 REDU |    10     -    11     -     -     -     -    25     -     - |  288   2360
 REUN |     9     -     7    14    13     8     -     9     -     - |  288   3746
 REYK |     8     -     -    12    14     -     -     -     -     - |  288   1895
 RGDG |     6     -     -     -    12     -     -     8     -     - |  288   2704
 RIO2 |     4     -     -     7     -     -     -     8     -     - |  288   7910
 RIOP |     6     -     -    10     -     5     -     -     -     - |  288   6700
 SALU |     7     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   5747
 SAMO |    14     -    14     -     -     -     -    27     -     - |  288  11343
 SANT |     4     -     -     9     -     5     -     7     -     - |  288   2638
 SAVO |     X     -    14    27     -     -     -     -     -     - |  261   6953
 SCH2 |     9    10     8    12     -     -     -     8     -     - |  288   3345
 SCOR |     6     -     5     8     8     6     -     7     -     - |  288   2053
 SCRZ |     5     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  187   9645
 SCUB |    10     -    11    17    15     -     -    15     -     - |  288   4473
 SEYG |     9     -    12     -    13    10     -     7     -     - |  288   5492
 SFER |     -     9     7    11    12     -    18     -     -     - |  288     29
 SGOC |     7     -     7     -     X     -     -     9     -     - |  287    >>>
 SOFI |     8     -     7    12     -     -     -     -     -     - |  288   8346
 SPT0 |     5     9     -    10     -     -    13    15     -     - |  288     24
 SSIA |    10     -     8    16    16    10     -     9     -     - |  288   6158
 STFU |     4     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 STHL |     7     -     7    10     -     8     -     5     -     - |  288  11441
 STK2 |     9     -     7     -    15     8     -    10     -     - |  288   2501
 SUTH |     3     -     -     7     7     -     -     6     -     - |  288   2073
 SUTM |     5     7     6     -     7     7     -     -     -     - |  288    >>>
 SUWN |    11    19     -    20     -     -     -    24     -     - |  288   2622
 SYDN |     8     -     -    15     -     -     -    15     -     - |  282   1048
 SYOG |     5     -     7    12     8     -     -     5     -     - |  276   3571
 TASH |     8     -     -    11    10     -     -     7     -     - |  288   6846
 THTG |     8     -     -     -    17     -     -    22     -     - |  248   1330
 THTI |    18     X    12    17     -    12     -    11     -     - |  288  12091
 THU2 |     4     -     6     7     -     -     -     7     -     - |  288   2288
 TIDB |     5    11     -    11     -     -     -     6     -     - |  288     39
 TLSE |     6    16     8    13    11     -     -     -     -     - |  288   4788
 TLSG |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     - |  288    554
 TONG |    13     -    13     -    21    19     -    13     -     - |  288   2792
 TOW2 |     9     -     9    14    11     9     -     5     -     - |  288   3040
 TRO1 |    12     -     9    13    14     -     -     -     -     - |  288   1434
 TSK2 |     7     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   2418
 TSKB |    10     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  278   4366
 TUVA |    20     -    20     -     -    15     -    16     -     - |  288   4888
 TWTF |    14    16     -    22    14     -     -    16     -     - |  288     53
 UCAL |     7     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   1883
 UFPR |     6     -     5     8     -     7     -     -     -     - |  288   5156
 ULAB |     7     -     9     -    12     -     -    12     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     6     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  283    999
 UNSA |     5     -     5    11     -     -     -     9     -     - |  288   5762
 URUM |     7     -     7     -     -     -     -    12     -     - |  288    >>>
 USN7 |     7    18     -    13     -     -     -     -     -     - |  288     21
 USUD |     8    11     -    15     -     -     -     -     -     - |  288     62
 VILL |     9    11     7    14    10     -     -    16     -     - |  288   1349
 VIS0 |     5     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   3115
 VOIM |     8     -     8     -    13     -     -     6     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     9     -     -    16     -     -     -    16     -     - |  277 927435
 WARK |     8     -     -     -    15     -     -    16     -     - |  288   4848
 WHIT |     6     8     6    10     -     -     -     6     -     - |  288  82666
 WILL |     4     6     -    10     -     -     -     8     -     - |  288   2032
 WIND |     3     -     4     -     6     -     -     6     -     - |  288    >>>
 WSRT |    10    18     -    24     -     -     -     -     -     - |  288   3411
 WTZR |     6     -     8    13     -     9     -    12     -     - |  288   6597
 WTZS |     5     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  284    639
 WUH2 |    10     -     -     -    20     -     -     -     -     - |  279    >>>
 WUHN |    15     -    11    22     -     -     -    25     -     - |  288   3137
 XMIS |    11     -    11    13    14    11     -     -     -     - |  288   7646
 YAR2 |     6    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 YARR |     8     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  287   2067
 YEL2 |     6     -     7     -    12     -    19     6     -     - |  288     28
 YELL |     8     9     -    15    12     -     -     -     -     - |  288     24
 YKRO |     6     -     6    11     -    11     -     -     -     - |  288   8565
 ZAMB |     6     -     6    10     -     7     -     6     -     - |  288   6888
 ZECK |     9    16     5     9     -     -    12     6     -     - |  288     42
 ZIM2 |    14     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  282   6373
 ZIMM |    10     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  272   7402
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    11     7    11    12     7    20    13   801     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   SVTL  | 2219-3 12:10:00 |        -711
grg |   KIRG  | 2219-3  0:10:00 |        1370
grg |   KIRG  | 2219-3  0:35:00 |        2560
grg |   KIRG  | 2219-3  0:55:00 |       -3032
grg |   KIRG  | 2219-3  1:05:00 |         841
grg |   KIRG  | 2219-3  1:10:00 |        1271
grg |   KIRG  | 2219-3  1:15:00 |       -1151
jpl |   CPVG  | 2219-3  8:45:00 |        -675



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MDVJ |   288   285     1   288     2.72     4.10     1.75     1.75   | 4.04e-14  1.17e-14  2.14e-15 |
 MKEA |   288   285     1   288     3.17     4.10     1.87     1.87   | 2.79e-14  5.65e-15  3.65e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     2.69     4.10     4.09     4.09   | 3.10e-14  1.57e-14  1.50e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     3.73     4.10     1.57     1.57   | 6.05e-14  9.80e-15  2.12e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.75     4.10     4.09     4.09   | 1.68e-14  6.25e-15  1.23e-15 |
 PRDS |   288   282     2   288     2.72     4.10     2.55     2.55   | 7.25e-14  1.21e-14  3.00e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.57     4.10     3.61     3.61   | 2.15e-14  6.13e-15  1.70e-15 |
 YELL |   288   286     1   288     3.02     4.10     4.09     4.09   | 3.23e-14  8.94e-15  2.05e-15 |
 BRUX |   288   284     1   288     2.93     4.10     3.24     3.24   | 4.54e-14  1.37e-14  1.77e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     3.58     4.10     2.91     2.91   | 2.11e-14  7.03e-15  1.16e-15 |
 YEL2 |   288   285     1   288     2.83     4.10     2.40     2.40   | 4.61e-14  1.02e-14  2.57e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     3.50     4.10     2.73     2.73   | 2.50e-14  6.58e-15  2.86e-15 |
 NOT1 |   288   288     0   288     2.30     4.07     4.09     4.09   | 3.81e-14  8.27e-15  1.76e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.17     4.06     0.81     0.81   | 4.36e-14  1.24e-14  6.54e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.17     4.06     1.23     1.23   | 4.68e-14  9.64e-15  2.25e-15 |
 OHI3 |   288   285     1   288     2.12     3.98     1.01     1.01   | 7.61e-14  9.56e-15  2.06e-15 |
 OPMT |   274   271     1   274     2.22     3.86     3.89     3.89   | 6.15e-14  1.48e-14  4.78e-15 |
 USN7 |   288   288     0   288     2.01     3.60     0.78     0.78   | 4.03e-14  7.88e-15  1.74e-15 |
 NLIB |   288   285     1   288     2.00     3.57     0.56     0.56   | 6.28e-14  1.44e-14  2.46e-15 |
 TWTF |   288   286     0   288     1.83     2.99     1.94     1.94   | 6.72e-14  1.55e-14  5.07e-15 |
 GODE |   233   233     0   233     1.43     2.24     0.22     0.22   | 3.22e-14  8.60e-15  1.60e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.58     2.21     1.15     1.15   | 3.23e-14  7.22e-15  1.81e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.51     2.04     1.34     1.34   | 6.68e-14  1.16e-14  8.13e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.33     1.59     0.40     0.40   | 8.38e-14  9.41e-15  5.74e-15 |
 IENG |   288   288     0    96     1.09     1.35     1.02     1.02   | 2.95e-14  1.10e-14  1.69e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.18     1.23     1.01     1.01   | 1.11e-13  1.38e-14  2.29e-15 |
 IRKJ |   288   287     1   288     1.15     1.18     0.44     0.44   | 5.22e-14  1.25e-14  1.42e-14 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.06     1.00     1.02     1.02   | 4.54e-14  1.15e-14  6.28e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.04     0.96     0.48     0.48   | 1.19e-13  1.06e-14  3.09e-15 |
 CHAN |   288   282     2   288     1.02     0.93     0.15     0.15   | 1.11e-13  2.38e-14  7.94e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     1.01     0.90     0.77     0.77   | 2.51e-14  4.49e-15  4.79e-15 |
 HERS |   276   276     0   276     0.90     0.76     0.26     0.26   | 5.96e-14  1.82e-14  1.23e-14 |
 PIE1 |   288   288     0   288     0.77     0.53     0.46     0.46   | 3.04e-14  7.51e-15  1.52e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     0.71     0.44     0.43     0.43   | 4.77e-14  1.88e-14  4.29e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     0.69     0.43     0.42     0.42   | 2.49e-14  4.42e-15  1.92e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.59     0.31     0.13     0.13   | 6.32e-14  1.09e-14  1.84e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.54     0.29     3.18     3.18   | 5.43e-14  1.86e-14  2.17e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     4.06     0.29     4.09     4.09   | 5.95e-14  1.34e-14  2.22e-14 |
 G23  |   288   287     0   288     1.40     0.28     4.09     4.09   | 6.09e-14  2.13e-14  2.73e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     1.29     0.26     4.09     4.09   | 6.45e-14  1.82e-14  1.81e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.06     0.22     4.09     4.09   | 5.02e-14  2.04e-14  1.88e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     4.06     0.20     4.09     4.09   | 6.40e-14  2.98e-14  2.15e-14 |
 NNOR |   288   288     0   288     0.42     0.16     0.25     0.25   | 4.80e-14  2.45e-14  4.59e-15 |
 G11  |   288   287     0   288     0.90     0.15     0.96     0.96   | 7.63e-14  2.70e-14  2.38e-14 |
 G24  |   288   288     0   288     1.42     0.15     0.47     0.47   | 5.92e-14  1.81e-14  8.24e-15 |
 G09  |   288   288     0   288     1.71     0.12     0.37     0.37   | 5.52e-14  1.82e-14  2.30e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.06     0.07     4.09     4.09   | 5.97e-14  3.13e-14  1.83e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.23     0.05     0.54     0.54   | 3.72e-13  1.22e-13  2.39e-14 |
 WTZS |   284   284     0   284     0.22     0.05     0.03     0.03   | 3.28e-13  1.11e-13  1.97e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.34     0.03     4.09     4.09   | 6.94e-14  2.10e-14  2.98e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.19     0.02     1.20     1.20   | 5.29e-13  5.89e-14  1.90e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.27     0.27   | 5.82e-13  5.58e-14  1.65e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.60     0.60   | 7.06e-13  6.37e-14  5.43e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.90     0.90   | 6.79e-13  6.49e-14  4.53e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.58     0.58   | 6.56e-13  6.89e-14  2.58e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.82     0.82   | 9.41e-14  2.41e-14  1.17e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.11     0.11   | 6.95e-13  7.62e-14  2.36e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.30     0.30   | 7.47e-13  6.79e-14  2.33e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.01     1.33     1.33   | 6.98e-13  6.57e-14  4.70e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.35     0.35   | 6.95e-13  6.99e-14  1.50e-14 |
 G13  |   288   282     2   288     0.21     0.01     0.11     0.11   | 7.51e-13  1.31e-13  3.00e-14 |
 G10  |   288   288     0   145     0.11     0.00     0.10     0.10   | 9.24e-14  3.98e-14  1.68e-14 |
 ABPO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ALIC |   288   265     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-12  3.66e-13  5.25e-14 |
 AUCK |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  6.47e-13  1.78e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-14  7.74e-15  4.17e-15 |
 BREW |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.40e-14  5.00e-15  1.74e-15 |
 CEDU |   288   251    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.64e-12  4.17e-13  1.09e-13 |
 CHUR |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-12  1.07e-12  2.50e-13 |
 CRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.78e-14  1.51e-14  2.93e-15 |
 DAEJ |   288   273    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.90e-12  1.05e-12  3.04e-13 |
 DARW |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-12  4.25e-13  1.38e-13 |
 DAV1 |   288   231    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.38e-12  6.50e-13  2.05e-13 |
 DGAR |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  6.33e-13  1.68e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.92e-14  7.77e-15  1.43e-15 |
 FAIR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-12  8.03e-13  1.17e-13 |
 FLIN |   288   270     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-12  4.05e-13  1.07e-13 |
 FLRS |   282   253    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.78e-12  1.10e-12  2.12e-13 |
 G03  |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.29e-14  3.63e-14  2.58e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  1.03e-13  6.95e-14 |
 G06  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.81e-14  2.16e-14  1.36e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  3.59e-13  1.68e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.64e-13  9.41e-14  3.69e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.58e-13  9.21e-14  2.65e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.04e-13  1.07e-13  3.67e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.45e-13  6.42e-14  2.89e-14 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.99e-14  2.02e-14  1.34e-14 |
 GLPS |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-12  6.61e-13  1.87e-13 |
 GLSV |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  6.69e-13  2.52e-13 |
 GODZ |   288   281     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  6.81e-13  8.15e-13 |
 GRAS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  4.50e-13  1.54e-13 |
 GUAM |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-12  8.66e-13  2.32e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.95e-13  5.67e-13  1.46e-13 |
 JOZE |   288   241    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-12  5.70e-13  1.39e-13 |
 KARR |   288   279     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.82e-12  5.02e-13  1.06e-13 |
 KIRU |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-13  2.95e-13  2.01e-13 |
 MAC1 |   288   245    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-12  6.54e-13  1.10e-13 |
 MAR6 |   288   269     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  6.66e-13  1.55e-13 |
 MAW1 |   288   282     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-12  3.47e-13  2.18e-13 |
 MDO1 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.37e-12  6.14e-13  1.55e-13 |
 MIZU |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 MOBS |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  3.54e-13  1.31e-13 |
 NANO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.79e-12  3.89e-13  1.35e-13 |
 NRC1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.97e-14  1.52e-14  3.55e-15 |
 NYA1 |   286   279     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.01e-12  9.44e-13  2.25e-13 |
 NYAL |   288   280     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.59e-12  4.73e-13  8.28e-14 |
 OUS2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-12  3.61e-13  1.21e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 QUIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 REYK |   288   240    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.08e-12  6.34e-13  1.57e-13 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SUWN |   288   251    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.19e-12  1.06e-12  3.05e-13 |
 SYDN |   282   282     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.35e-13  1.96e-13  1.17e-13 |
 SYOG |   276   246    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.85e-12  1.57e-12  2.83e-13 |
 TOW2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-12  4.89e-13  1.21e-13 |
 TRO1 |   288   266     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.82e-12  5.81e-13  8.78e-14 |
 TSKB |   278     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-26  1.50e-27  2.50e-28 |
 USUD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-14  8.36e-15  6.17e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  5.28e-13  1.25e-13 |
 WAB2 |   276   217    44     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.75e-11  3.33e-11  5.83e-11 |
 WILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-12  3.09e-13  1.53e-13 |
 WSRT |   288   255     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.81e-12  7.09e-13  1.49e-13 |
 ZECK |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-14  1.62e-14  4.37e-15 |
 ZIMM |   272     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-14  3.85e-15  1.17e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-13  3.63e-14  5.70e-14 |
 GOLD |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-14  6.76e-15  3.91e-15 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 THU2 |   288   253     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.18e-12  9.40e-13  1.95e-13 |
 HOLB |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.82e-12  3.55e-13  1.39e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.74e-12  4.74e-13  1.46e-13 |
 PADO |   288   253     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-12  5.72e-13  1.32e-13 |
 BAKE |   288   281     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  1.00e-12  2.22e-13 |
 MONP |   126   126     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  3.49e-13         - |
 SCOR |   282   101   120     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.19e-11  4.62e-12  5.79e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 VIS0 |   288   238    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.97e-12  7.22e-13  1.45e-13 |
 PARC |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  3.56e-13  1.28e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CHTI |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-12  8.06e-13  1.92e-13 |
 TASH |   288   226    38     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-11  4.79e-12  4.24e-13 |
 YARR |   287   280     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  3.92e-13  1.48e-13 |
 STK2 |   288   272     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.19e-12  6.96e-13  2.53e-13 |
 MQZG |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.16e-12  7.63e-13  1.99e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 UNB3 |   283   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-12  5.01e-13  6.14e-14 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.26e-13  4.17e-13  1.60e-13 |
 METG |   181    72    65     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.75e-11  7.91e-12         - |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.85e-13  3.57e-13  2.58e-13 |
 NYA2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-12  3.46e-13  6.60e-14 |
 PARK |   272   269     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.88e-09  1.06e-09  2.57e-10 |
 CHOF |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HRAG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.30e-14  5.34e-15  2.37e-15 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  4.43e-13  1.41e-13 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.34e-13  4.49e-13  3.25e-13 |
 UCAL |   288   267     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-12  5.03e-13  2.14e-13 |
 WARK |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-12  8.07e-13  1.72e-13 |
 THTG |   248   248     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.86e-13  3.77e-13  1.03e-13 |
 DLF1 |   284   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.99e-12  3.56e-13  1.59e-13 |
 GOP6 |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.73e-13  1.39e-13 |
 CKSV |   288   262    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-12  1.13e-12  3.30e-13 |
 MAR7 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  4.13e-13  1.49e-13 |
 GRAC |   270     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KIR8 |   282   280     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.18e-12  4.47e-13  1.16e-13 |
 TLSG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.74e-13  1.68e-13  6.23e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.26e-21  5.77e-20  4.41e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     ABPO      ABPO      MGUE |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
