
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2224   Day: 3   MJD: 59815                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 155596    365   -1001     -71      6      6      7     94     85    105   23.02
 emr |  2880     0 109235   2952  211875    -102     16     16     15    150    161     91    8.09
 esa |  2880     0 128686    377   -1632     328      7      6      8     82     66    109   23.18
 gfz |  2880     0 130632   4130      90      72     13     12     13     84     85     81   10.63
 grg |  2880     0 122533   4292    -195     186      9      8     12    129    130    127   15.09
 jpl |  2880     0 105044   6003   -2081     -86      7      7      9     77     79     62   19.99
 mit |  2880     0  97217   1612   24331  -16728     25     25     30   1283   1090   3043    0.00
 igr |   288     0  46095     95    6184     603     11     14     11    146     51    160    0.00
 ngs |    96     0   2963     29    -813    -374    681    681      0   1530   1530      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    42   -41    -9    49   -50   -10 -1231     7    99     - |
    2 |    10   121    11    11   -68   -28  1592   -55 -1403     - |
    3 |  -153  -190    -5    66   107   142  -965    33  2275     - |
    4 |   -76  -316    -5   -80   211   100  -509    27 -2323     - |
    5 |   101   205   -49    92  -224   -21 -1058    21   804     - |
    6 |   -75  -189   143    65    58   -82  -970    25   439     - |
    7 |    85    17    31    41  -206    -6  -291    80  -965     - |
    8 |  -156  -284    77   -42   254    36   298   -77  1122     - |
    9 |  -131  -119    73    24   142     -   346   -22   319     - |
   10 |   -50     -     -     X     3    55  -523     -     -     - |
   11 |   -50    33    10  -312   198    49  -514    -9 -2642     - |
   12 |    39   245    37   -64   -12  -144  -809   -11   644     - |
   13 |   -50   141    99   -56  -110    -1  -326   -17  2137     - |
   14 |   -68  -199     1   -20   106    89  -668    46 -2786     - |
   15 |   157   255   -64   -29  -295    29 -1046    26   -94     - |
   16 |    18    -9    -1    39   -37    -9  1484   -49    22     - |
   17 |   155   185   -83    46  -204   -29  -628    29  -663     - |
   18 |   -16  -176   -10   -51   -53   168 -1279    71 -2457     - |
   19 |    69   243   -76    54   -77   -60  2283   -10   177     - |
   20 |   -11   215   -68    78    23   -55  2146   -47  -510     - |
   21 |    60   -47   -17    89     3   -80  1927   -39   544     - |
   22 |   -20   -24    15   109   -66     7   484   -56   341     - |
   23 |   -25  -150   -52   -88    97   124  -751    36 -2458     - |
   24 |    52    25   -23    27    65  -107 -1105     2   732     - |
   25 |   -41     4    40    84   -97    28   815   -33  1061     - |
   26 |   -45   -62    -3   -53   158   -11   214   -24   480     - |
   27 |    32  -106   -20    -2    63   -17   245   -21   408     - |
   28 |   -56    29    88     X   -47   -14  1936   -24  1320     - |
   29 |   204   101   -99   -47   -24  -118 -1005   -31   679     - |
   30 |   -16    29   -22    40   129   -85   884    50  2055     - |
   31 |    48    64   -54   -78   -40    54  -651     4   411     - |
   32 |   -42     X    36     0     X     -  -870    76   659     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    25     -     -    13   -48     -     -     -     -     - |
 ABPO |   -35     -     -    77     -     -     -     -     -     - |
 ADIS |    25     -     -   -15   -28     -     -     -     -     - |
 ALBH |   -59     1     -   127     -     -     -   -48     -     - |
 ALGO |   -91    82    73   -23     -     -     -   -85     -     - |
 ALIC |  -130     -    68   -66   140     -     -     -     -     - |
 AREG |  -129     -    65     -    96     -     -   -46     -     - |
 AREQ |   -28    79     -     -     -     -     -  -140     -     - |
 ASCG |  -263     -   297     -   -58     X     -    80     -     - |
 AUCK |   -84     -    63    44     -     -     -     -     -     - |
 BADG |    19    90     -     -     -   -58 -1311    15     -     - |
 BAKE |  -162     -    48    16   163     -     -     -     -     - |
 BARH |   -54     -    55    -4     -     -     -     -     -     - |
 BHR4 |  -113     -   103     -     -    10     -     -     -     - |
 BJFS |     -     -    78    36  -145     -     -     -     -     - |
 BOGT |  -165     -   140   108   -40     -     -   -56     -     - |
 BOR1 |   -60    91     -    61     -     -  -186  -130     -     - |
 BRAZ |   -20     -    57   -81     -     -     -     -     -     - |
 BREW |   -17    50     -     -     -     - -2439     -     -     - |
 BRST |  -163     -    12     -   231     X     -  -114     -     - |
 BRUX |   -46     -     -   111    -8     -     -   -36     -     - |
 BUCU |   -89     -    88     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |   -98     -   104     -   -10     -     -   -94     -     - |
 CCJ2 |   -33     -     3   -34    70     -     -  -103     -     - |
 CEBR |     -   -83    29     -     -     -     -   -86     -     - |
 CEDU |   -52    53    31     4     -     -     -    49     -     - |
 CHAN |     -    22     -   -16     -     -     -    53     -     - |
 CHOF |    38     -     -     -   -58     -     -     -     -     - |
 CHPG |  -214     -     -     -   326     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -46     -     -   119     -   -11     -    64     -     - |
 CHTI |  -137     -     -    99   140     X     -   -17     -     - |
 CHUR |  -109    45    90     7     -     -     -   -12     -     - |
 CKIS |  -188     -   178     -    14     X     -     -     -     - |
 CKSV |  -251     -   247     5     -     -     -     -     -     - |
 COCO |  -111     -   111     -     -     0     -   -36     -     - |
 CORD |   -23     -     -    51     -     -     -     -     -     - |
 CPVG |  -113     -   112     -     X     X     -   -21     -     - |
 CRO1 |     9     -    20     -     1   -34 -5258    31     -     - |
 CUSV |   -40     -    39    78     -   -39     -   109     -     - |
 CZTG |   -55     -    54     -     -     -     -   -57     -     - |
 DAEJ |   -44   144     -   156  -106     X     -    39     -     - |
 DARW |   -64   -38    11   -13    79    21     -   -66     -     - |
 DAV1 |    13     -     X   -27     X     -     -     -     -     - |
 DGAR |   -48     -    41   -13   -81    76     -   -66     -     - |
 DJIG |   -62     -    20     -    72    -5     -   -27     -     - |
 DLF1 |  -161     -     -     -   246     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -88    36    54    46     -     -     -  -188     -     - |
 DUBO |  -171     -    14    47   205     -     -  -110     -     - |
 DYNG |     9     -     -     -   -13     -     -     -     -     - |
 FAA1 |  -129     -   131    16   -16     -     -    35     -     - |
 FAIR |  -143    87    80     -    82   -26     -  -139     -     - |
 FALK |   -87     -    70     -     -    19     -     -     -     - |
 FLRS |    -9     -     -    20     -     X     -  -372     -     - |
 GAMB |   -53     -   161     -  -172     X     -    88     -     - |
 GAMG |     -     -    21  -188    98     -     -     -     -     - |
 GLPS |  -108     -    73    91    34   -34     -    -5     -     - |
 GLSV |   -52     -    56   -10     X     -     -  -499     -     - |
 GODE |  -120     -    97     -    34     -     -   -39     -     - |
 GODZ |   -21    61     -     -     -     -     -    21     -     - |
 GOL2 |   -19    55     -     -     -     -     -   167     -     - |
 GOLD |  -143     -   106    80     -     - -3118  -145     -     - |
 GOP6 |    -3     -     -     6     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |  -100     -     -   217     -     -     -  -109     -     - |
 GRAC |  -136     -     -    88   146     -     -     -     -     - |
 GRAS |  -139     -   122    33     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -192   -34   196    14     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |    -2     -    57     -     -   -61     -   -27     -     - |
 HARB |  -108   -25     1   -63   261   -30     -   -71     -     - |
 HERS |   -71     6   128  -130     -     - -4178     -     -     - |
 HERT |   -48     -    48     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -29    84     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HNLC |   -37     -     -    80     -     -     -     -     -     - |
 HNUS |  -241     -   239     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |   -17    41     -     7     -     - -4216  -172     -     - |
 HOFN |  -166     -   138    69    -7     X     -  -142     -     - |
 HOLB |     8     -     -   168  -188    44     -     -     -     - |
 HRAG |   -58     -     -     -    88     -     -   -50     -     - |
 HRAO |    64   -92     -   -69     -     -     -  -166     -     - |
 HYDE |    -8     -     -    17     X     -     -     -     -     - |
 IENG |   -42    50     -    54     -     -     -  -156     -     - |
 INVK |   -69     -     -   185   -24     -     -     -     -     - |
 IQAL |  -147     -   139     -     -     5     -     -     -     - |
 IRKJ |   -23    65    87   118  -215     -     -     -     -     - |
 JFNG |    12     -     -     -   -18     -     -   322     -     - |
 JOZ2 |  -103     -   102     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -46    59     -    55     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |   -28    79     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KARR |   -81     -    40    -8   156   -66     -     -     -     - |
 KERG |    22   -47    32   -83     -     X     -  -546     -     - |
 KIR8 |   -84     -     -   182     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |    27  -149    20   -37    33     -     -   -19     -     - |
 KIT3 |  -140     -    22   -63    47   134     -  -212     -     - |
 KITG |  -106     -     -     -   161     -     -     -     -     - |
 KMNM |   -78     -     -   170     -     -     -     -     -     - |
 KOKV |   -83     -    70    52     -   -14     -   -18     -     - |
 KOUC |     -     -    11   -23     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |   -37     -     -     -     1    42     -    45     -     - |
 KOUR |     8     -     5   -28     -     -     -   -14     -     - |
 KRGG |   -49     -     -    75    21     -     -     1     -     - |
 LAUT |  -124     -   123     -     -     -     -     -     -     - |
 LCK4 |  -208     -   206     -     -     -     -    17     -     - |
 LHAZ |     -     -     0  -105    74     -     -    25     -     - |
 LMMF |   -53     -     -     -    81     -     -     -     -     - |
 LPGS |   -26   -35     4     -    52     -     -    62     -     - |
 MAC1 |  -132     -    40    59     5    71     -    -7     -     - |
 MAL2 |   -70     -    60   -65    60     -     -     -     -     - |
 MANA |   -25     -     -    55     -     -     -     -     -     - |
 MAR6 |   -45   -28    55     -     -     -     -     -     -     - |
 MAR7 |   -49     -     -   106     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |  -116     2   142    31  -120    42     -   -17     -     - |
 MATE |   -53    81   -10    75     -     -    38     -     -     - |
 MAW1 |   -34     -    88     6   -79    -6     -    14     -     - |
 MAYG |  -371     -   172     -   302     -     -  -282     -     - |
 MBAR |     -     -    12    16     -   -23     -    32     -     - |
 MCIL |  -236     -   222    27     -     X     -   -30     -     - |
 MCM4 |  -149   -32   -88   -69   298    98     -   -99     -     - |
 MDO1 |   -70    87    39     -     -     -     -    -1     -     - |
 MDVJ |    95   -42   -17  -119     -   -10     -     0     -     - |
 MEDI |    99  -281     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MELI |   -29     -     -    64     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |  -109     -    58     -    77     - -3575    -3     -     - |
 MIZU |     6    29     -   -34     -     -     -   -80     -     - |
 MKEA |   -95     -    91   -23     -    16     -    27     -     - |
 MOBS |   -38     -   119     -  -157    25     -     -     -     - |
 MONP |  -178     -   177     -     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |   -64     -    63     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |   -71     -    46    53     -     -     -     -     -     - |
 NICO |  -131     -   110     7    27     X     -     -     -     - |
 NIST |   -68    67     -   -38     -    73     -  -109     -     - |
 NKLG |   -54     -    -3    -8    27    50     -   -36     -     - |
 NLIB |  -142     -    45    99    82     -     -    52     -     - |
 NNOR |   -75   -60    15     -   125     - -3537     2     -     - |
 NOVM |   -73   -47     -   114     -    43     -     -     -     - |
 NRC1 |   -41    53     -    50     -     -     -    55     -     - |
 NYA1 |  -112     -   110     4     -     X     -  -141     -     - |
 NYA2 |    52     -     -   -88   -18     -     -   -85     -     - |
 NYAL |   -32     -     -    70     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |  -137     -    88    78     -    14     -    91     -     - |
 OHI3 |     -     -    46     -   -70     -  -270     -     -     - |
 ONS1 |  -203     -     -     -   309     -     -  -285     -     - |
 ONSA |  -106   -19    84    62     -     -     -   -65     -     - |
 OPMT |   -43     1     -    92     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |    -6     -    39    23   -81    11     -   -17     -     - |
 OWMG |  -264     -   263     -     -     -     -     -     -     - |
 PADO |   -99     -     -     -   151     -     -     -     -     - |
 PALM |  -104     -     -     -   159     -     -     -     -     - |
 PARC |   -42     -    22   143   -68     X     -     -     -     - |
 PDEL |  -170     -   201   -71     -     -     -     -     -     - |
 PERT |    -6    -5     8     -     -     X     -  -131     -     - |
 PIE1 |  -143    14     -   105   140     -     -    22     -     - |
 POL2 |   -45     -    35    22     -     -     -    26     -     - |
 POLV |   -26     -     -    57     -     -     -     -     -     - |
 POTS |   173     -  -171     -     -     -     -    36     -     - |
 POVE |   -59     -    54    11     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -71    16     -   141     -     - -1034   -17     -     - |
 PTGG |     -     -   -42     -    58     6     -    -8     -     - |
 QAQ1 |    27   -68    10   -29     -     -     -  -135     -     - |
 QUIN |   -80     -    79     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |   -53     -    52     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |   -90     -     -   195     -     -     -     -     -     - |
 RDSD |   -59     -     -   128     -     -     -     -     -     - |
 REDU |    -3     -     3     -     -     -     -  -113     -     - |
 REUN |    59     -     6    27    29  -112     -     -     -     - |
 REYK |  -115     -     -   139    78     -     -  -591     -     - |
 RGDG |  -204     -     -     -   312     -     -  -539     -     - |
 RIO2 |     2     -     -    -3     -     -     -  -140     -     - |
 RIOP |   -37     -     -    80     -     X     -     -     -     - |
 SALU |    33     -   -48    35     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |  -248     -   246     -     -     X     -   543     -     - |
 SANT |    35     -     -     -     -   -41     -    27     -     - |
 SAVO |   -84     -    84     6     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |  -120     9    53   138     -     -     -   -88     -     - |
 SCOR |    29     -   -36     8     6     -     -  -126     -     - |
 SCRZ |    72     -   -86     -    22     -     -     -     -     - |
 SEYG |  -133     -    44     -   183   -36     -   -41     -     - |
 SFER |     -    -4    30   -25   -26     -  -191     -     -     - |
 SGOC |   203     -   -94     -  -165     -     -   -42     -     - |
 SOFI |  -119     -   111    16     -     -     -   155     -     - |
 SPT0 |   -27     8     -    52     -     - -5879   -37     -     - |
 SSIA |   -52     -    -2   -15    96     X     -  -633     -     - |
 STFU |   -97     -     -     -   164    15     -     -     -     - |
 STHL |     1     -    39     -     -   -46     -    33     -     - |
 STJ3 |     3     -     -     -    -4     - -4336     -     -     - |
 STJO |   -48     3     -   118    47   -43 -3113   147     -     - |
 STK2 |  -183     -   182     -     X     X     -  -179     -     - |
 STR1 |   -99    10     -     -   145     -     -     -     -     - |
 SUTH |    34     -     -     -   -53     -     -   -14     -     - |
 SUTM |    -2   -23     -     -    15     -     -    15     -     - |
 SUWN |   -52    74     -    59     -     -     -  -723     -     - |
 SVTL |    23  -105    13     -     X     -     -   -78     -     - |
 SYDN |   -30     -     -    66     -     -     -    18     -     - |
 SYOG |  -275     -   176   -68   197     X     -  -109     -     - |
 TASH |   -68     -     -    42    74     -     -  -209     -     - |
 THTG |   -62     -     -     -    95     -     -     5     -     - |
 THTI |    49   -42   -57    51     -     X     -     -     -     - |
 THU2 |   -40     -    13    58     -     -     -    33     -     - |
 TIDB |   -10   -21     -    38     -     -   301     1     -     - |
 TLSE |  -191    30    94    68    85     -     -     -     -     - |
 TLSG |     -     -     -   -20    14     -     -     -     -     - |
 TONG |   -66     -   157     -  -141     -     -   -76     -     - |
 TOW2 |   -81     -    95   -36   -20    17     -   -23     -     - |
 TRO1 |   -84     -    86   -18     9     -     -     -     -     - |
 TSK2 |    26     -     -     -   -39     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -70    91     -    95     -     -     -     -     -     - |
 TUVA |   -31     -    98     -     -   -78     -   -15     -     - |
 TWTF |   -33    24     -    39    11     -     -     -     -     - |
 UCAL |   -59     -     -     -    91     -     -     -     -     - |
 UFPR |     7     -    12   -41     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |   122     -   -92     -   -46     -     -     -     -     - |
 UNB3 |    83     -     -     -  -126     -     -     -     -     - |
 UNSA |   -55     -    37    38     -     -     -     -     -     - |
 URUM |   193     -  -192     -     -     -     -   148     -     - |
 USN7 |   -62    43     -   102     -     -     -     -     -     - |
 USUD |   -48     -     -   103     -     -     -     -     -     - |
 VILL |  -133   -83    56    40   133     -     -  -178     -     - |
 VIS0 |   -36     -     -    78     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |  -118     -   -39     -   241     -     -    73     -     - |
 WAB2 |    11     -     -   -24     -     -     -   -79     -     - |
 WARK |  -129    68     -     -   160     -     -  -132     -     - |
 WHIT |   -99   -42    92    44     -     -     -   -49     -     - |
 WILL |   -46    48     -    64     -     -     -   -73     -     - |
 WIND |   -26     -    65     -   -61     -     -    81     -     - |
 WSRT |   -20    26     -    23     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |  -173     -   151    45     -     -     -   -21     -     - |
 WTZS |   -22     -     -    48     -     -     -     -     -     - |
 WUH2 |   106     -     -     -    70  -174     -     -     -     - |
 WUHN |  -266  -103   276    49     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |    -3     -     -     6     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |   -31    88     -     -     -     -     -  -110     -     - |
 YEBE |   145  -413     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YEL2 |  -159     -   150     -    11     -     -  -116     -     - |
 YELL |   -19    43     -   230  -156     - -1907   142     -     - |
 YKRO |    52     -   -52     -     -     -     -   -60     -     - |
 ZAMB |    73     -   -22    18     -   -68     -   -14     -     - |
 ZECK |   -21   -10    28    -9     -     - -1513   -40     -     - |
 ZIM2 |  -115     -   114     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -66     -     -   144     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     6    19     6    12     8     8    25    16   433     - | 2880    276
    2 |     7    14     5    11     7     8    22    13   855     - | 2880    305
    3 |     7    18     5     9     7     7    22     8  1182     - | 2880    430
    4 |     7    17     7    14    11     9    37    27   279     - | 2880    155
    5 |     6    15     4    11     7     7    27    11   447     - | 2880    357
    6 |     6    16     5     8     7     7    18    13   342     - | 2880    225
    7 |     5    15     6    16     9     8    30    11   707     - | 2880    277
    8 |     7    16     5     8     9     9    25    17  1506     - | 2880   2096
    9 |     7    17     9    10    10     -    22    20   493     - | 2877    206
   10 |     7     -     -     X     8     8    27     -     -     - | 2880    906
   11 |     6    15     7    10     8     7    18    10   581     - | 2880    240
   12 |     7    15     6    16     8     7    19     7   422     - | 2880    378
   13 |     7    17     8    14     8     7    21    15  1066     - | 2880    337
   14 |     5    16     6    16    11     8    23     9   453     - | 2880    164
   15 |     6    17     5    15     8     6    28    16   463     - | 2880    300
   16 |     5    15     5    10    10     6    28    11   797     - | 2880    402
   17 |     5    16     6     9    10     6    28    22  1805     - | 2880    724
   18 |     6    17     8    19     9     8    22    17   249     - | 2880    227
   19 |     5    16     6    11    10     6    24    22   317     - | 2880    262
   20 |     7    17     7    10     8     7    18    15   614     - | 2880    238
   21 |     7    17     5    12     8     9    25    12   427     - | 2880    309
   22 |     8    20     5     6     9     8    31    17   687     - | 2880    297
   23 |     6    16     7    16     9     8    26    15   203     - | 2880    186
   24 |     7    14     7    19     9     6    25    10   269     - | 2880    272
   25 |     6    16     5    13     9     7    22    11   233     - | 2880    110
   26 |     5    13     6     7    10     6    25    11   383     - | 2880    235
   27 |     6    17     6    12     9     8    20    11   440     - | 2880    285
   28 |     6    16     5     X    11     8    22     9   736     - | 2880    428
   29 |     7    15     5    21     9     7    33    21   567     - | 2880    311
   30 |     5    18     7    10    10     8    34    11   572     - | 2880    182
   31 |     8    17     5    11    10     5    26    10   597     - | 2880    220
   32 |     8     X     8     9     X     -    28    22   324     - | 2489    152
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |    11     -     -    20    16     -     -     -     -     - |  288   3943
 ABPO |     5     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   2332
 ADIS |     9     -     -    15    11     -     -     -     -     - |  288   7065
 ALBH |     6    13     -    10     -     -     -    12     -     - |  288    242
 ALGO |     6    11     5    10     -     -     -     8     -     - |  288    132
 ALIC |     4     -     6     8    10     -     -     -     -     - |  288  36123
 AREG |     5     -     7     -     7     -     -     9     -     - |  288   5137
 AREQ |     6    16     -     -     -     -     -    20     -     - |  257   5333
 ASCG |    12     -    11     -    19     X     -    15     -     - |  288   7982
 AUCK |     9     -     8    15     -     -     -     -     -     - |  288   3353
 BADG |     6     9     -     -     -     9    31    18     -     - |  288     30
 BAKE |     6     -     5     9     9     -     -     -     -     - |  288   3761
 BARH |     7     -     7    11     -     -     -     -     -     - |  288   4294
 BHR4 |     8     -    10     -     -    12     -     -     -     - |  288    415
 BJFS |     -     -     9    18    13     -     -     -     -     - |  288   2690
 BOGT |     6     -     8    14    13     -     -     7     -     - |  288   8265
 BOR1 |     5    13     -     8     -     -    31     9     -     - |  288     32
 BRAZ |     6     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  288   6452
 BREW |     8    22     -     -     -     -    31     -     -     - |  272     38
 BRST |     8     -     8     -    14     X     -     7     -     - |  288   1329
 BRUX |     7     -     -    10    10     -     -     7     -     - |  288    828
 BUCU |     8     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4996
 CAS1 |     5     -     6     -     8     -     -    10     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |    11     -    13    18    17     -     -    14     -     - |  288   4167
 CEBR |     -    12     4     -     -     -     -     8     -     - |  288     31
 CEDU |     7     8     6    10     -     -     -     6     -     - |  288   2236
 CHAN |     -    28     -    21     -     -     -    17     -     - |  280     74
 CHOF |    10     -     -     -    15     -     -     -     -     - |   94    >>>
 CHPG |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   6311
 CHPI |     5     -     -     9     -     7     -     5     -     - |  288   6012
 CHTI |     7     -     -    13    11     X     -    10     -     - |  288   3737
 CHUR |     7     9     4    10     -     -     -    16     -     - |  288   3884
 CKIS |     8     -     7     -    10     X     -     -     -     - |  288   7809
 CKSV |    14     -    11    19     -     -     -     -     -     - |  288   3845
 COCO |    11     -    12     -     -    10     -    13     -     - |  288  41299
 CORD |     6     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   3806
 CPVG |    10     -    10     -     X     X     -    13     -     - |  288   5536
 CRO1 |    10     -    15     -    14    13    23     9     -     - |  288     40
 CUSV |     9     -    11    16     -    10     -     8     -     - |  288   9917
 CZTG |    11     -    11     -     -     -     -    19     -     - |  283   7539
 DAEJ |     8    26     -    19    10     X     -    12     -     - |  288   2212
 DARW |     7    19     9    12    10    11     -     9     -     - |  288  45101
 DAV1 |     4     -     X     9     X     -     -     -     -     - |  247   4098
 DGAR |    10     -    11    17    12     7     -     7     -     - |  288   1972
 DJIG |     9     -     9     -    16    13     -     9     -     - |  288   4605
 DLF1 |     6     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  288    941
 DRAO |     8    10     7    14     -     -     -    10     -     - |  288     24
 DUBO |    10     -     8    13    13     -     -    15     -     - |  288  42027
 DYNG |     9     -     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   3219
 FAA1 |     9     -    12    17    14     -     -     9     -     - |  288  13827
 FAIR |     7    11    10     -    10     8     -    12     -     - |  288   1772
 FALK |     6     -     7     -     -     8     -     -     -     - |  288   2833
 FLRS |     8     -     -    17     -     X     -    35     -     - |  284   1762
 GAMB |     9     -     9     -    15     X     -    16     -     - |  282   8615
 GAMG |     -     -     8    21    15     -     -     -     -     - |  288   3042
 GLPS |     8     -    10    13    13     8     -     6     -     - |  288   1801
 GLSV |    25     -    17    21     X     -     -     9     -     - |  286   4738
 GODE |     6     -     7     -     9     -     -    11     -     - |  288    231
 GODZ |     5    15     -     -     -     -     -    13     -     - |  266  20494
 GOL2 |     8    22     -     -     -     -     -    14     -     - |  273    113
 GOLD |     8     -     8    12     -     -    27    14     -     - |  288     86
 GOP6 |     3     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   2856
 GOPE |     4     -     -     9     -     -     -    10     -     - |  288    373
 GRAC |     6     -     -    17    11     -     -     -     -     - |  288   4559
 GRAS |     6     -     5    10     -     -     -     -     -     - |  288   1291
 GRAZ |     6    13     5     9     -     -     -     -     -     - |  288   3348
 GUAM |    11     -    14     -     -    16     -    20     -     - |  287   2708
 HARB |     7    17     8     9    12     6     -     5     -     - |  288   1335
 HERS |     5    10     5    10     -     -    30     -     -     - |  288     23
 HERT |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3846
 HLFX |     5    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  38864
 HNLC |     7     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   3205
 HNUS |    10     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   6098
 HOB2 |     5     9     -    13     -     -    25     7     -     - |  288    267
 HOFN |     8     -     8    10    15     X     -     7     -     - |  288   2669
 HOLB |     5     -     -    10    11    10     -     -     -     - |  288   2034
 HRAG |     4     -     -     -     6     -     -    11     -     - |  226     35
 HRAO |     5    10     -     9     -     -     -    10     -     - |  288    448
 HYDE |     9     -     -    20     X     -     -     -     -     - |  122   4203
 IENG |     6    16     -    13     -     -     -     8     -     - |  288     33
 INVK |     7     -     -    11    12     -     -     -     -     - |  288   4363
 IQAL |     9     -     9     -     -    10     -     -     -     - |  288   3885
 IRKJ |     7    30     8    14     9     -     -     -     -     - |  288     78
 JFNG |     9     -     -     -    14     -     -    13     -     - |  288   2650
 JOZ2 |     7     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4104
 JOZE |     7    17     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   3005
 JPLM |     6    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KARR |     5     -     6     8     9     7     -     -     -     - |  288  40818
 KERG |     8    18     9    15     -     X     -    14     -     - |  288   8377
 KIR8 |     4     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   1312
 KIRU |     6    18     6     9     9     -     -     6     -     - |  288   1440
 KIT3 |     7     -     8    13    10     9     -    10     -     - |  288   4731
 KITG |     5     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   3828
 KMNM |     8     -     -    17     -     -     -     -     -     - |   95   2926
 KOKV |    14     -    14    22     -    13     -    13     -     - |  288     30
 KOUC |     -     -     6    13     -     -     -     -     -     - |  287   5880
 KOUG |    12     -     -     -    11    11     -    10     -     - |  288   1699
 KOUR |    13     -    10    19     -     -     -    10     -     - |  288     32
 KRGG |     7     -     -    16    13     -     -     9     -     - |  288   8588
 LAUT |     7     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2224
 LCK4 |     5     -     5     -     -     -     -    16     -     - |  288   2047
 LHAZ |     -     -     6    15    11     -     -     9     -     - |  288   9209
 LMMF |    11     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  148   2670
 LPGS |     9    13    10     -    12     -     -    10     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     7     -    10    16    10     8     -     7     -     - |  288   3212
 MAL2 |     8     -     9    12    15     -     -     -     -     - |  288  15731
 MANA |     8     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  281   9780
 MAR6 |     5    20     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2559
 MAR7 |     5     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   1189
 MAS1 |     9     8     8    13    11     7     -     5     -     - |  288   3834
 MATE |     9    11     8    11     -     -    37     -     -     - |  288     69
 MAW1 |     5     -     8    14     9     9     -     6     -     - |  288   4376
 MAYG |     8     -    10     -    16     -     -     9     -     - |  288   6114
 MBAR |     -     -     7    12     -     8     -     7     -     - |  288   6866
 MCIL |    11     -    11    21     -     X     -    16     -     - |  288   6585
 MCM4 |     7    11    10    15     9    10     -     6     -     - |  288   5271
 MDO1 |     6    14     5     -     -     -     -     6     -     - |  288   1859
 MDVJ |     6    12     7    11     -     9     -     8     -     - |  288     34
 MEDI |     4    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     17
 MELI |     8     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  286   7754
 MGUE |     6     -     8     -    10     -    18    10     -     - |  288     14
 MIZU |     8    17     -    20     -     -     -    18     -     - |  288   2861
 MKEA |    10     -     8    13     -     9     -     7     -     - |  288     96
 MOBS |     4     -     7     -    11     7     -     -     -     - |  288  30613
 MONP |    11     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  286   2748
 MQZG |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3958
 NANO |     5     -     5    11     -     -     -     -     -     - |  288   2109
 NICO |    12     -    10    20    14     X     -     -     -     - |  288   5080
 NIST |     5    18     -    14     -     6     -     9     -     - |  288     22
 NKLG |     8     -     9     9    13     9     -     5     -     - |  288   5434
 NLIB |    13     -    14    20    16     -     -    19     -     - |  288     23
 NNOR |     8    16     9     -    11     -    36     8     -     - |  288     67
 NOVM |     8    27     -    16     -     8     -     -     -     - |  288     25
 NRC1 |     7    15     -    17     -     -     -    14     -     - |  288     44
 NYA1 |     5     -     5    10     -     X     -     6     -     - |  288   2306
 NYA2 |     5     -     -     9     7     -     -     7     -     - |  288   1455
 NYAL |     4     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   1550
 OHI2 |     9     -    12    14     -    16     -     6     -     - |  288    519
 OHI3 |     -     -     8     -    12     -    27     -     -     - |  288    525
 ONS1 |     5     -     -     -     8     -     -     7     -     - |  288   1075
 ONSA |     4    11     5     9     -     -     -     6     -     - |  288     15
 OPMT |     6    14     -    12     -     -     -     -     -     - |  288     28
 OUS2 |     8     -     8    15    11     8     -     6     -     - |  288   2599
 OWMG |     8     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4254
 PADO |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   3350
 PALM |     6     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   1922
 PARC |     9     -    12    16    14     X     -     -     -     - |  288   1513
 PDEL |     8     -     8    14     -     -     -     -     -     - |  288   1647
 PERT |     7    13     6     -     -     X     -    10     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     6    11     -    14     8     -     -    10     -     - |  288     27
 POL2 |     6     -     5    10     -     -     -     6     -     - |  288   6099
 POLV |     4     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   5834
 POTS |     6     -     6     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 POVE |     8     -     9    15     -     -     -     -     -     - |  288   5771
 PRDS |     9    17     -    14     -     -    49    14     -     - |  288     63
 PTGG |     -     -     8     -    17    18     -     9     -     - |  288   4405
 QAQ1 |     5     8     4     8     -     -     -     6     -     - |  288 184031
 QUIN |     7     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4652
 RAMO |     7     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     3     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  106   2554
 RDSD |     8     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  288   3931
 REDU |     5     -     5     -     -     -     -    10     -     - |  288    797
 REUN |     5     -     8    12    11     7     -     -     -     - |  288   3052
 REYK |     5     -     -    13    10     -     -     7     -     - |  288   2629
 RGDG |     5     -     -     -     8     -     -     9     -     - |  288   2709
 RIO2 |     6     -     -    13     -     -     -     8     -     - |  288   8043
 RIOP |     4     -     -     9     -     X     -     -     -     - |  288   6508
 SALU |    14     -    13    19     -     -     -     -     -     - |  288   6939
 SAMO |    14     -    14     -     -     X     -    29     -     - |  239   7371
 SANT |     5     -     -     -     -     6     -     8     -     - |  288   3160
 SAVO |     9     -     8    15     -     -     -     -     -     - |  178   6964
 SCH2 |     8    10     7    11     -     -     -     5     -     - |  288   4236
 SCOR |     4     -     4     8     8     -     -     6     -     - |  288   1924
 SCRZ |     7     -     9     -    10     -     -     -     -     - |  288   7922
 SEYG |     8     -    10     -    16    11     -     6     -     - |  288   4156
 SFER |     -    12     8    12    12     -    24     -     -     - |  288     45
 SGOC |    15     -    14     -    24     -     -    13     -     - |  288    >>>
 SOFI |    11     -     9    16     -     -     -    12     -     - |  288   5949
 SPT0 |     4     8     -    10     -     -    30     9     -     - |  288     22
 SSIA |    15     -    15    20    21     X     -     9     -     - |  288   7756
 STFU |     6     -     -     -    17     8     -     -     -     - |  287    >>>
 STHL |     5     -     7     -     -     8     -     5     -     - |  288   6912
 STJ3 |    12     -     -     -    18     -    42     -     -     - |  285     41
 STJO |    14    11     -    18    19     8    36    16     -     - |  288     43
 STK2 |     8     -     8     -     X     X     -    10     -     - |  288   2287
 STR1 |     4    18     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   2465
 SUTH |     6     -     -     -     9     -     -     7     -     - |  288   1798
 SUTM |     7     8     -     -    10     -     -     9     -     - |  288    >>>
 SUWN |     7    14     -    19     -     -     -    19     -     - |  288   2373
 SVTL |    11    22    11     -     X     -     -    11     -     - |  288    128
 SYDN |     7     -     -    14     -     -     -    14     -     - |  288    866
 SYOG |     6     -     5    11     9     X     -     8     -     - |  288   3806
 TASH |     6     -     -    11     9     -     -    10     -     - |  288   2251
 THTG |     6     -     -     -     9     -     -    19     -     - |  288   1863
 THTI |    11    13     9    15     -     X     -     -     -     - |  288   8675
 THU2 |     8     -     7    10     -     -     -     7     -     - |  288   2322
 TIDB |     6     7     -    12     -     -    19    10     -     - |  288     51
 TLSE |     9    15    11    13    12     -     -     -     -     - |  288   7007
 TLSG |     -     -     -    13     9     -     -     -     -     - |  283    449
 TONG |     9     -    11     -    15     -     -    14     -     - |  288   1884
 TOW2 |     8     -     9    14    15     7     -     7     -     - |  288   2603
 TRO1 |     5     -     5     8    10     -     -     -     -     - |  288   1310
 TSK2 |    10     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   2988
 TSKB |    10    30     -    27     -     -     -     -     -     - |  288   4146
 TUVA |    12     -    12     -     -    11     -    11     -     - |  288  15635
 TWTF |    11    15     -    20    15     -     -     -     -     - |  288     50
 UCAL |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   1830
 UFPR |     6     -     6    10     -     -     -     -     -     - |  288   5502
 ULAB |     6     -     5     -     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNB3 |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   1004
 UNSA |     9     -     9    13     -     -     -     -     -     - |  288   5624
 URUM |     6     -     6     -     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 USN7 |     6    14     -    12     -     -     -     -     -     - |  288     32
 USUD |     9     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  288     39
 VILL |     9    15     7    12     9     -     -     7     -     - |  288   2014
 VIS0 |     6     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   2701
 VOIM |     8     -     8     -    10     -     -     7     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     4     -     -     8     -     -     -     9     -     - |  288     23
 WARK |     6    10     -     -    10     -     -    16     -     - |  288   3104
 WHIT |     7    10     7    10     -     -     -     5     -     - |  288  30393
 WILL |     5    10     -    11     -     -     -     7     -     - |  288   1828
 WIND |     5     -     6     -     9     -     -     4     -     - |  288    >>>
 WSRT |     6     9     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   2717
 WTZR |     4     -     4     8     -     -     -     6     -     - |  288     18
 WTZS |     4     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288    443
 WUH2 |    10     -     -     -    17    11     -     -     -     - |  288    >>>
 WUHN |    12    19    10    17     -     -     -     -     -     - |  288   3302
 XMIS |     6     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  285   7512
 YAR2 |     3     7     -     -     -     -     -    13     -     - |  288    >>>
 YEBE |     4    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     89
 YEL2 |     4     -     5     -     6     -     -     6     -     - |  288     37
 YELL |     4    16     -     9     8     -    28     8     -     - |  288     37
 YKRO |     8     -     8     -     -     -     -     9     -     - |  288   6199
 ZAMB |     8     -     7    10     -     7     -     4     -     - |  288   5164
 ZECK |     6    18     6    11     -     -    21     9     -     - |  288    101
 ZIM2 |     5     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   4093
 ZIMM |     5     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   5151
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    16     7    13    10     8    26    12   681     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   DAV1  | 2224-3  8:35:00 |        1568
esa |   DAV1  | 2224-3 19:25:00 |       -2516
esa |   DAV1  | 2224-3 23:20:00 |        3731
gfz |   NRMD  | 2224-3  2:25:00 |        -723
grg |   KIRG  | 2224-3  0:30:00 |        1797
grg |   KIRG  | 2224-3  0:35:00 |       -1592
grg |   KIRG  | 2224-3  0:40:00 |       -1269
grg |   KIRG  | 2224-3  0:50:00 |        1616
grg |   KIRG  | 2224-3  1:05:00 |        -528
grg |   KIRG  | 2224-3  1:10:00 |       -1726



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MDVJ |   288   288     0   288     2.58     3.59     1.47     1.47   | 3.16e-14  6.17e-15  2.98e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     3.12     3.59     1.62     1.62   | 2.93e-14  6.70e-15  6.98e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.49     3.59     2.94     2.94   | 3.56e-14  1.60e-14  2.83e-15 |
 OHI2 |   288   287     0   288     3.53     3.59     1.35     1.35   | 2.60e-14  9.79e-15  2.05e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.36     3.59     3.44     3.44   | 1.67e-14  5.17e-15  2.99e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.20     3.59     3.58     3.58   | 3.78e-14  8.81e-15  4.50e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     2.50     3.59     2.07     2.07   | 3.09e-14  1.19e-14  4.96e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.17     3.59     2.82     2.82   | 1.67e-14  4.24e-15  2.72e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     2.77     3.59     3.50     3.50   | 2.76e-14  7.28e-15  2.61e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.99     3.59     2.40     2.40   | 2.20e-14  7.48e-15  3.12e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     3.39     3.59     2.42     2.42   | 2.28e-14  7.62e-15  4.88e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     2.61     3.59     1.95     1.95   | 3.11e-14  7.21e-15  2.16e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     3.17     3.59     2.18     2.18   | 2.75e-14  5.17e-15  3.05e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     2.07     3.59     1.90     1.90   | 4.01e-14  7.75e-15  2.20e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     2.54     3.58     3.58     3.58   | 2.27e-14  6.53e-15  2.86e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     2.02     3.57     1.52     1.52   | 3.97e-14  1.60e-14  3.53e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.01     3.54     1.02     1.02   | 4.57e-14  7.74e-15  1.22e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     1.96     3.51     0.83     0.83   | 5.42e-14  1.04e-14  1.99e-14 |
 USN7 |   288   288     0   288     1.84     3.09     0.63     0.63   | 4.00e-14  1.10e-14  2.94e-15 |
 NLIB |   288   285     1   288     1.82     3.00     0.45     0.45   | 6.39e-14  8.75e-15  1.57e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     1.72     2.68     0.24     0.24   | 3.40e-14  9.76e-15  8.38e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.70     2.62     1.58     1.58   | 6.59e-14  1.34e-14  6.11e-15 |
 CRO1 |   288   285     1   288     1.66     2.52     1.01     1.01   | 5.56e-14  1.55e-14  3.72e-15 |
 KOUR |   288   286     1   288     1.64     2.43     1.06     1.06   | 4.79e-14  1.08e-14  4.36e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.39     1.76     1.08     1.08   | 7.37e-14  1.97e-14  6.15e-15 |
 GOL2 |   273   270     1   273     1.17     1.31     0.32     0.32   | 1.10e-13  1.35e-14  6.69e-15 |
 HOB2 |   288   286     1   288     1.20     1.30     0.80     0.80   | 3.64e-14  8.92e-15  5.39e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.16     1.22     0.87     0.87   | 8.95e-14  9.11e-15  4.49e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     1.15     1.21     0.29     0.29   | 2.28e-14  6.70e-15  1.89e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.15     1.19     0.97     0.97   | 3.02e-14  1.00e-14  3.36e-15 |
 IRKJ |   288   285     1   288     1.13     1.16     0.38     0.38   | 7.91e-14  2.18e-14  9.55e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     0.99     0.89     0.41     0.41   | 1.02e-13  1.05e-14  5.31e-15 |
 STJO |   288   288     1   288     0.98     0.87     3.58     3.58   | 4.93e-14  1.78e-14  5.40e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.96     0.84     2.26     2.26   | 4.68e-14  5.50e-15  2.94e-15 |
 PIE1 |   288   286     1   288     0.95     0.82     0.50     0.50   | 4.28e-14  1.02e-14  2.18e-15 |
 CHAN |   280   280     0   280     0.91     0.78     0.13     0.13   | 1.11e-13  1.29e-14  1.07e-14 |
 ALGO |   288   287     1   288     0.87     0.69     0.46     0.46   | 2.32e-14  9.61e-15  3.64e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     0.87     0.69     0.46     0.46   | 2.58e-14  5.57e-15  2.60e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.83     0.63     0.87     0.87   | 3.01e-14  6.03e-15  3.73e-15 |
 BREW |   272   272     0   272     0.76     0.56     1.07     1.07   | 3.40e-13  5.55e-14  1.54e-14 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.71     0.46     0.13     0.13   | 5.82e-14  1.40e-14  2.75e-14 |
 ZECK |   288   278     4    25     0.23     0.31     0.08     0.08   | 6.52e-14  1.44e-14  3.02e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     1.34     0.26     3.58     3.58   | 5.46e-14  1.84e-14  2.25e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     3.52     0.25     3.58     3.58   | 4.99e-14  1.65e-14  1.30e-14 |
 NNOR |   288   288     0   288     0.52     0.25     0.27     0.27   | 3.48e-14  2.78e-14  5.61e-15 |
 G14  |   288   285     1   288     1.23     0.24     3.58     3.58   | 8.09e-14  2.41e-14  1.21e-14 |
 G32  |   249   244     1   249     1.20     0.23     2.86     2.86   | 3.30e-12  9.48e-13  1.59e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     3.52     0.20     3.58     3.58   | 6.45e-14  2.09e-14  1.61e-14 |
 G01  |   288   285     1   288     3.52     0.19     3.58     3.58   | 7.06e-14  2.97e-14  3.20e-14 |
 G27  |   288   288     0   186     2.27     0.16     2.30     2.30   | 4.84e-14  2.31e-14  1.56e-14 |
 G11  |   288   287     0   288     0.94     0.16     0.88     0.88   | 7.15e-14  2.05e-14  2.62e-14 |
 GOLD |   288   288     0   288     0.38     0.13     1.38     1.38   | 4.45e-14  1.11e-14  5.43e-15 |
 G09  |   288   281     3   288     1.53     0.11     0.30     0.30   | 1.04e-13  3.87e-14  2.39e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.21     0.04     0.44     0.44   | 3.63e-13  1.13e-13  1.93e-14 |
 WTZS |   288   288     0   288     0.21     0.04     0.03     0.03   | 3.54e-13  1.12e-13  3.86e-14 |
 YEBE |   288   288     0   288     0.20     0.04     0.04     0.04   | 4.41e-14  3.39e-14  8.85e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.49     0.03     3.58     3.58   | 7.58e-14  2.15e-14  3.36e-14 |
 BHR4 |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.18     0.18   | 5.67e-13  1.59e-13  3.14e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.25     0.02     2.28     2.28   | 6.87e-14  2.29e-14  1.62e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.89     0.89   | 5.82e-13  6.66e-14  3.03e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.23     0.23   | 5.70e-13  6.86e-14  2.68e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.38     0.02     0.73     0.73   | 7.07e-14  3.02e-14  1.39e-14 |
 HRAG |   226   226     0   226     0.11     0.02     0.02     0.02   | 2.47e-14  5.80e-15  3.49e-15 |
 G16  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.51     0.51   | 6.78e-13  5.59e-14  5.57e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.24     0.01     0.48     0.48   | 6.97e-13  6.69e-14  2.15e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.72     0.72   | 7.34e-13  7.00e-14  3.32e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.25     0.25   | 6.85e-13  7.04e-14  2.35e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.15     0.01     1.03     1.03   | 7.11e-13  6.96e-14  5.30e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.09     0.09   | 7.05e-13  8.29e-14  3.35e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.29     0.29   | 7.19e-13  8.64e-14  2.15e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.21     0.01     2.17     2.17   | 5.52e-13  6.29e-14  2.30e-14 |
 G10  |   288   208    53     5     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.37e-12  5.50e-13  1.78e-13 |
 ABPO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ALIC |   288   257    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.55e-11  8.21e-12  4.66e-12 |
 AUCK |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  6.03e-13  1.84e-13 |
 BJFS |   288   271     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.77e-12  1.31e-12  2.76e-13 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-14  8.21e-15  2.81e-15 |
 CEDU |   288   270     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.10e-12  5.35e-13  2.20e-13 |
 CHUR |   288   284     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.59e-12  1.01e-12  3.83e-13 |
 DAEJ |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.48e-12  7.99e-13  2.07e-13 |
 DARW |   288   214    45     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-10  1.47e-11  5.06e-12 |
 DGAR |   288   278     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.80e-12  6.73e-13  1.50e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-14  8.71e-15  3.24e-15 |
 FAIR |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-12  7.45e-13  1.34e-13 |
 FLRS |   284   270     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.65e-12  6.78e-13  1.08e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.95e-14  2.68e-14  4.51e-14 |
 G04  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.90e-14  2.37e-14  1.85e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  9.93e-14  4.25e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  3.24e-13  1.51e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.54e-13  7.89e-14  2.98e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.15e-13  9.74e-14  5.02e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.33e-13  1.01e-13  1.38e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.87e-13  1.13e-13  3.57e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.33e-14  1.84e-14  2.30e-14 |
 GLPS |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.88e-12  6.44e-13  2.19e-13 |
 GLSV |   286   272     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-11  2.41e-12  6.93e-13 |
 GRAS |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.03e-12  5.71e-13  8.33e-14 |
 GUAM |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.64e-13  5.39e-13  1.21e-13 |
 KARR |   288   234    38     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.43e-11  9.86e-12  5.69e-12 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-13  3.04e-13  1.37e-13 |
 MAS1 |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  6.28e-13  4.13e-13 |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MIZU |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.47e-12  3.84e-13  3.15e-13 |
 MOBS |   288   263    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.34e-11  8.46e-12  3.82e-12 |
 NANO |   288   278     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-12  3.93e-13  2.32e-13 |
 NYA1 |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.04e-12  7.86e-13  1.49e-13 |
 NYAL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.71e-12  3.32e-13  5.54e-14 |
 OUS2 |   286   245    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.37e-12  1.36e-12  2.88e-13 |
 PDEL |   288   277     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.65e-12  6.45e-13  1.16e-13 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 QUIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 SANT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 STR1 |   288   264     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-12  4.61e-13  1.39e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 SUWN |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.57e-12  9.13e-13  2.67e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.59e-13  3.27e-13  8.43e-14 |
 TLSE |   288   283     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  8.44e-13  1.93e-13 |
 TOW2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-12  3.41e-13  2.25e-13 |
 TRO1 |   101    93     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.31e-12  4.93e-13         - |
 TSKB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-26  1.50e-27  2.50e-28 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  3.66e-13  9.80e-14 |
 WILL |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.54e-12  2.97e-13  2.47e-13 |
 WSRT |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.20e-26  6.00e-27  1.00e-27 |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.93e-14  3.91e-15  1.69e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-13  2.17e-14  2.28e-14 |
 BARH |   288   264     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.35e-12  6.35e-13  5.05e-13 |
 THU2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-23  3.07e-24  5.12e-25 |
 HOLB |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BRST |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  4.77e-13  1.09e-13 |
 PADO |   286   267     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.89e-12  5.50e-13  4.37e-13 |
 PALM |   288   255    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-12  8.90e-13  1.18e-13 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MONP |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  4.00e-13  2.42e-13 |
 SCOR |   285   128   106     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.65e-11  5.11e-12  4.84e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 PARC |   288   266     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-12  6.56e-13  1.74e-13 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BUCU |   288   222    30     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.53e-11  4.49e-12  6.44e-13 |
 SVTL |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.76e-14  3.18e-14  6.72e-15 |
 CHTI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  5.83e-13  1.34e-13 |
 TASH |   288   275     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.45e-12  7.09e-13  1.52e-13 |
 ABMF |   288   250     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.72e-12  6.67e-13  1.82e-13 |
 MQZG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 BRUX |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.44e-13  1.48e-13  6.73e-14 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 UNB3 |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.18e-12  5.09e-13  7.18e-14 |
 TONG |   288   259     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-12  6.07e-13  2.36e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-13  3.46e-13  1.65e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.06e-13  2.74e-13  6.38e-14 |
 NYA2 |   288   277     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.46e-12  3.27e-13  5.39e-14 |
 DYNG |   288   267     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.01e-12  5.98e-13  3.51e-13 |
 CHOF |    94     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  4.58e-13  6.61e-14 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  6.17e-13  2.99e-13 |
 UCAL |   288   244    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.56e-12  5.40e-13  1.04e-13 |
 WARK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  5.27e-13  1.75e-13 |
 THTG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.97e-13  2.74e-13  1.11e-13 |
 LAUT |   288   261     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.01e-12  6.44e-13  2.62e-13 |
 OWMG |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  5.88e-13  1.63e-13 |
 STJ3 |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.27e-14  2.00e-14  7.74e-15 |
 LCK4 |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.42e-12  7.61e-13  1.89e-13 |
 DLF1 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.09e-12  4.70e-13  6.20e-14 |
 GOP6 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.25e-13  1.70e-13  4.21e-13 |
 MAR7 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.46e-12  4.59e-13  7.42e-14 |
 GRAC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KIR8 |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  5.07e-13  7.43e-14 |
 KMNM |    95    81     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.70e-12  1.14e-12         - |
 TLSG |   283   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.10e-13  1.16e-13  2.96e-14 |
 RDSD |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  5.16e-13  9.05e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.01e-20  1.36e-18  4.37e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     ABPO      ABPO      HRAG |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
