
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2227   Day: 4   MJD: 59837                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3037     16     -66     109    955    955      0   1928   1928      0    0.00
 cod |   288     0  30165     10    -730     152     10     13      9    103    129     89   22.13
 emr |   288     0  26609     88   -1888    1083     22     26     20    104    101    105    8.60
 esa |   288     0  34290    289   -1814    -302     12     14     12     89     78     93   18.71
 gfz |   288     0  35614    314     363    -250     12     11     12    106    103    107   20.06
 iga |    96     0   3035      0    1011   -1491     26     26      0     62     62      0    0.00
 igc |   288     0   8564     39     374    -446     92     92      0    416    416      0    0.00
 igu |    96     0   2747      7     949   -1410   1040   1040      0   2280   2280      0    0.00
 jpl |   288     0  26399    900   -1661     862     14     11     16     83     79     85   17.82
 ngs |    96     0   2976     27    -358     479    756    756      0   1759   1759      0    0.00
 usn |   288     0  19460    291   -1896     595    132    169     94    193    215    175    0.00
 whu |   288     0   8928      0     374     244     16     16      0     89     89      0   12.68

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   695   108    56   -18   -64    70   350  1186   -56   731    30   -20 |
    2 |   770  -142    45    28    68    21   331  2058    14   445     -    49 |
    3 |  -949   158  -102  -232    18  -197  -570 -8551    65   -91    87    15 |
    4 | -2520   -59  -195    -6    82   -30  -531     -   120 -2723  -156   -52 |
    5 |   323   -40    13  -102    91   -10   112   175    -4   254    33    71 |
    6 |   890   100     -   -14     -    31  -405  -977  -109     -  -130     - |
    7 |  3012   -53    14   -14    95    32   119   929   -47  2689    17    18 |
    8 | -3097    90   -30   -51   -82   -41  -491 -2271    86 -2422  -152   -54 |
    9 |    36    69   -16   -21    20   -63   -90   954   -82    85    77     4 |
   10 | -2796   279   -71   -34  -210     0    -8  1049    44 -2292   114  -118 |
   11 | -2416    89   -40    15  -147   -37  -208 -1967    75 -2601  -116   -22 |
   12 |  1716   -20    74   -11     5    55   220   180    30  1363    17   -49 |
   13 |  2533   114   -36    34   -38     8   167  2711   -80  2692   -46   -52 |
   14 | -2355    38  -185   -54    48   -86  -297  1834    48 -2649  -174    -3 |
   15 |   400   -44    65  -116    53    -4    96   611    59   216   148    36 |
   16 |   438   -43    77  -111    14    13   319   938    33   318  -181   117 |
   17 |  2214     6    97  -151    98    18   352  1246   -83  1627   116   109 |
   18 | -2564   -22  -151   -21    55   -27  -245  -791   108 -2573     -   -66 |
   19 |  -509  -113   173  -107    81    15   309  -220   -45  -429   154   174 |
   20 |   991  -123    61   -71   116    35   106  1222   -13  1084   142   111 |
   21 |   626  -208    -9   -23   112    54   120   374   150   446  -135    16 |
   22 |   900    -8   -34   -14    12    13   191   949   -27   843   -83    75 |
   23 | -3509    39     -   -17    80    39     -     -     - -3270     -  -169 |
   24 |   233   172   184   -53  -107    40  -135     -  -106     4    71   -29 |
   25 |  1976   164   217   -94  -196    43   -82   884   -23  1889    78    47 |
   26 |   432   249    46   -85  -191   -52   164    91   -28   602   -47     1 |
   27 |    95   106    77   -49  -111    44   101 -2494    33    95   -59   -37 |
   28 |   860  -202    69    49    96    49     - -2514     -   769  -105    82 |
   29 |  -333   -40    -5   -65    28    71   400  1149    95   373   154    -8 |
   30 |   761   204   -53   -94   -79    -6    60   374     -   936   153   -57 |
   31 |  -289   168     6   -70  -140   -18   -42    91    44  -440  -102   -34 |
   32 |  1118   121   -34    -6     7   -75  -466  -252   -20  1221  -240  -162 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -     8     -     -     -     -    -8     -     -     - |
 AGGO |     -     -   -78     -     -     -     -     -    38     -     -     - |
 ALBH |     -    47  -120     -     -     -     -     -     -     -   -20     - |
 ALGO |     -    46    71    39  -118     -     -     -     -     -   255     - |
 AREG |     -    38   -64   -16     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     -     -     -   332     -     -     -  -374     -   -42     - |
 ASCG |     -     -     -   158   -97     -     -     -   -58     -     -     - |
 BADG |     -     -    24    27   -36     -     -     -     X     -     0     - |
 BOGT |     -     -     -   -58     -     -     -     -    61     -   171     - |
 BOR1 |     -   -25    64     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -   -66    -9     -     -     -    80     -  -241     - |
 BRUX |     -   -70    21     -    68     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    27     -   122  -143     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -   131   -90     -     -     -   -30     -     -     - |
 CEBR |     -     -   -70    32     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -     -   -57     -     -     -     -    60     -     -     - |
 CHAN |     -     -    42     -   -18     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -    -4    23     -     -     -   -22     -    57     - |
 CHUR |     -     -     6     -   -31     -     -     -    33     -   117     - |
 CKIS |     -   -31     -     -    35     -     -     -     -     -     -     - |
 COCO |     -   -38     -     X     -     -     -     -    47     -     -     - |
 CRO1 |     -     -   -30     -    13     -     -     -     -     -   -27     - |
 CUSV |     -     -     -   -48    44     -     -     -     X     -    70     - |
 CZTG |     -     -     -    51  -100     -     -     -    60     -     -     - |
 DAEJ |     -   -85   -17     -   101     -     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -   -17     -     -     -     -     -     -    22     -     -     - |
 DAV1 |     -   -29     -    -1    23     -     -     -    12     -     -     - |
 DGAR |     -    27     -    68  -168     -     -     -    84     -   -12     - |
 DJIG |     -     -     -   -37    -4     -     -     -    44     -     -     - |
 DRAO |     -   204    78     -  -259     -     -     -     -     -   143     - |
 DYNG |     -   -62     -    74     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -   -86     -   102     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     8     -    22   -29     -     -     -     -     -    96     - |
 FLRS |     -     -     -    30     -     -     -     -   -32     -     -     - |
 GAMB |     -     -     -    79     X     -     -     -   -83     -     -     - |
 GLPS |     -     -     -    46   -76     -     -     -    37     -     X     - |
 GODE |     -     8   -18     -    -1     -     -     -     -     -    93     - |
 GODZ |     -     -   -27    12     -     -     -     -     -     -    48     - |
 GOL2 |     -     -   -20     9     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    26   -68     -     -     -     -     -     -     -   -10     - |
 GOPE |     -    -9    22     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -   -30     -     -     -    34     -   229     - |
 HARB |     -   -42   -67    45     -     -     -     -    38     -     -     - |
 HERS |     -   -79     -     -    88     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   329   341  -377  -149     -     -     -     -     -     -     - |
 HOFN |     -  -152     -   180     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HRAG |     -    -5    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -   146     -   -63     -     -     -     -     -   249     - |
 IENG |     -   -21    54     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -   -88     -     -     -    99     -  -345     - |
 ISBA |     -     -     -    27     -     -     -     -   -28     -  -218     - |
 JFNG |     -     -     -    36   -33     -     -     -     -     -     -     - |
 KAT1 |     -     -     -    80   -75     -     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -     -     -   -82     -     -     -    92     -     -     - |
 KIRI |     -     -     -   -24    23     -     -     -    -3     -     -     - |
 KIRU |     -   -17   150   -33   -15     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -   -60     -   -84     -     -     -   124     -   -53     - |
 KOKV |     -     -     8   -13     8     -     -     -     -     -    29     - |
 KOUG |     -   -26    24     -     -     -     -     -    21     -     -     - |
 KOUR |     -     5    60    -7   -25     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -   -83     -    98     -     -     -     -     -     -     -     - |
 LCK4 |     -     -  -264   121     -     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   -15   -23     -     -     -    40     -     -     - |
 MAC1 |     -  -122     -     6   149     -     -     -   -22     -     -     - |
 MADR |     -     -  -134   -71   120     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -  -109     -    81    50     -     -     -    -5     -     -     - |
 MAS1 |     -     -   -62    60   -49     -     -     -    22     -     -     - |
 MATE |     -     -  -260     -   112     -     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -     -     -     -    -4     -     -     -     4     -     -     - |
 MAYG |     -  -203     -   151    83     -     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -   -18    17     -     -     -     -     -     -     - |
 MCIL |     -     -     3     -    -1     -     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -    33     -   -39     -     -     -     -     -     -    31     - |
 MDO1 |     -     0     -     0     -     -     -     -     -     -   -78     - |
 MDVJ |     -     -   163     -   -70     -     -     -     -     -   159     - |
 MGUE |     -     4   -79    32     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -     -   -59     -     -     -    67     -  -180     - |
 NIST |     -    28   -72     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -55     -   -12    71     -     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -     1     -     0     -     -     -     -     -   -34     - |
 NNOR |     -     -   -36    21     -     -     -     -    -5     -     -     - |
 NRC1 |     -   -48   -99     -    96     -     -     -     -     -  -133     - |
 NYA1 |     -   -56     -    67     -     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -   128   -40    79     -     -     -  -110     -     -     - |
 ONS1 |     -    -5    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -77   -70     -   114     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -    31     -    -6   -28     -     -     -     -     -     -     - |
 OWMG |     -     -     -   103     -     -     -     -  -108     -     -     - |
 PERT |     -     -     -   162  -151     -     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -    12     -    38     -     -     -   -48     -   -54     - |
 POHN |     -   -31     -   -34    66     -     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -     5     -     -    -5     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    39  -101     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -     -     4     -     -     -     -    -5     -     -     - |
 QAQ1 |     -    71     -    37  -113     -     -     -     2     -   205     - |
 REDU |     -     -    39   -18     -     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -     -     -    51   -10     -     -     -   -42     -     -     - |
 RGDG |     -   -94     -     -     -     -     -     -   116     -     -     - |
 RIO2 |     -   251     -    40  -314     -     -     -     -     -     -     - |
 ROTH |     -     -     -     -    41     -     -     -   -46     -     -     - |
 SAMO |     -     -     -   102   116     -     -     -  -232     -     -     - |
 SANT |     -    46     -     -    -6     -     -     -   -51     -   -38     - |
 SCOR |     -     -   124    48   -92     -     -     -    -4     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -   -61   213     -     -     -  -176     -     -     - |
 SEYG |     -  -106     -    41    42     -     -     -    41     -     -     - |
 SGOC |     -     -     -  -110   102     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -   -28    72     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -     -     -    39     -     -     -     -   -41     -    92     - |
 STHL |     -   -64     -   -12   121     -     -     -   -45     -   -79     - |
 STJO |     -   -83     -     -   124     -     -     -   -36     -     0     - |
 STK2 |     -     -    95     -   -63     -     -     -    26     -     -     - |
 SUTH |     -   -12     -     -  -103     -     -     -   130     -     8     - |
 SUTM |     -     -     -  -129   120     -     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -     -   -35     -     -     -     -     -    17     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -16     7     -     -     -     -     X     -     -     - |
 SYDN |     -   -14    37     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -  -179  -227   283    -6     -     -     -    48     -     -     - |
 TASH |     -     9   144   159  -220     -     -     -     -     -     -     - |
 THTG |     -    11   -29     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -    40     -     -     -   -45     -     -     - |
 THU2 |     -     -     -   -31    29     -     -     -     -     -   -46     - |
 TID1 |     -    21   -53     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -    57   -73    46     -     -     -     -     -     -     - |
 TONG |     -     -     -   -56    97     -     -     -   -51     -     -     - |
 TOW2 |     -    -7     -    48   -38     -     -     -     1     -     -     - |
 TUVA |     -  -118     -    90    34     -     -     -    16     -     -     - |
 TWTF |     -    67    22     -   -83     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -   -49     -     -    54     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   175  -163     -     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -    68     -  -210   121     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -   -31    14     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |     -     -     -  -155   145     -     -     -     -     -     -     - |
 WARK |     -     -   105   127  -163     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -24     -   -32     -     -     -     -    63     -  -115     - |
 WILL |     -    36     -   -43     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WIND |     -  -123     -     -   136     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -  -223  -142   101   218     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZZ |     -   -22    58     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WUH2 |     -     -     -     -   144     -     -     -  -162     -     -     - |
 YEL2 |     -   -62     -    74     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -   -59  -193     -   148     -     -     -     -     -  -155     - |
 ZAMB |     -    32     -   -70    63     -     -     -   -37     -   -18     - |
 ZECK |     -    19     6   -27     0     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   343    12    40    15    12    18    90   956    11   400   113    12 |  288    317
    2 |  1082    10    16    16     8    18    74   663    12   842     -    17 |  288    177
    3 |  2181    11    31    10    11    22   111  3188     9  1280   199    16 |  288    565
    4 |   418    12    21    10    12    53    83     -    12   328   229    20 |  288    184
    5 |   753    10    36    13     9    16    49   368    11   699   121    17 |  288    467
    6 |   401    28     -    23     -    40    87   511    14     -    87     - |  288    264
    7 |   839     8    25    12    10    29   115   538    11   909   141    12 |  288    320
    8 |  2255    14    18    11     9    17    84  2386    13  1762   174    18 |  288   1201
    9 |   375    16    14    12     9    28   114   614     9   368   206    10 |  288    242
   10 |  1740    17    24    13     7    18    77   784    11  1724   205    12 |  288    792
   11 |   495     8    34    12     8    41    94  1196    11   361   263    14 |  288    297
   12 |   665    13    10    17    12    23    84   213    11   692    87    16 |  288    320
   13 |  1268    15    14    13    12    21    74  1190    10  1102   204    16 |  288    349
   14 |   882     9    21    14    12    16    79  1060    10   732   223    19 |  288    146
   15 |   380    12    46    12    14    23    57   306    10   397   135    11 |  288    328
   16 |   877    11    38    15    11    21    48   542    14   754   110    20 |  288    359
   17 |  1262     8    15    13    11    22    82   834     9   969   149    15 |  288    367
   18 |   340    12    27    17    16    49    86   390    11   340     -    13 |  288    206
   19 |   581     7    16    13    10    12    83   268     9   535   158    16 |  288    253
   20 |   519     8    34     9     8    20    61   524    15   467    96    14 |  288    273
   21 |   567    14    35    13    13    24    80   655    12   580   118    12 |  288    492
   22 |   570    17    27    15     7    18    59   986    12   629    87    14 |  288    420
   23 |  1107    12     -    20    11    51     -     -     -   780     -    13 |  288    175
   24 |   570    19    10    18    12    27   100     -    12   438   168    15 |  288    249
   25 |   384    12    19    14    11    25    85   353    11   419   216    17 |  288    117
   26 |   283    11    38    12    12    21    53   175    15   272    52    20 |  288    108
   27 |   419    13    21    12     9    24    68  1538    12   388   212    16 |  288    331
   28 |   385    10    27     9    15    23     -  1772     -   368   123    28 |  288    333
   29 |  1765    13    22    13    15    23    96   540    14   430   221    17 |  288    356
   30 |   732    13    16    18    16    30   254   334     -   704   220    21 |  288    344
   31 |   494    15    19    13    10    25    69   251    14   506   175    19 |  288    215
   32 |   662    16    24    16     8    14   106   181    10   423   180    16 |  288    154
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -    14     -     -     -     -    15     -     -     - |  287   7284
 AGGO |     -     -    12     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  288    764
 ALBH |     -     5    14     -     -     -     -     -     -     -    80     - |  288    617
 ALGO |     -     9    19    10    12     -     -     -     -     -    46     - |  288     75
 AREG |     -     8    18     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   9243
 AREQ |     -     -     -     -    11     -     -     -    12     -    28     - |  141   7488
 ASCG |     -     -     -    10     9     -     -     -    12     -     -     - |  288   8199
 BADG |     -     -    32    14     8     -     -     -     X     -   134     - |  288     21
 BOGT |     -     -     -    11     -     -     -     -    11     -    92     - |  288  11972
 BOR1 |     -     5    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     54
 BRFT |     -     -     -    11    13     -     -     -    12     -   107     - |  288   2833
 BRUX |     -     8    13     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    677
 CAS1 |     -     9     -     9     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -    18    18     -     -     -    19     -     -     - |  288   3646
 CEBR |     -     -    10     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 CEDU |     -     -     -    10     -     -     -     -    10     -     -     - |  276   3170
 CHAN |     -     -    18     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     39
 CHPI |     -     -     -    11    13     -     -     -    15     -    35     - |  288   6813
 CHUR |     -     -    10     -    10     -     -     -    10     -    69     - |  288   3764
 CKIS |     -    12     -     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   7518
 COCO |     -     7     -     X     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   6178
 CRO1 |     -     -    28     -    12     -     -     -     -     -   117     - |  271     57
 CUSV |     -     -     -    11    10     -     -     -     X     -   126     - |  288  13967
 CZTG |     -     -     -    16    14     -     -     -    14     -     -     - |  286   9818
 DAEJ |     -    11    24     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   2675
 DARW |     -    13     -     -     -     -     -     -    16     -     -     - |  288   5087
 DAV1 |     -    10     -    10     9     -     -     -    14     -     -     - |  288   4269
 DGAR |     -    15     -    22    23     -     -     -    26     -    67     - |  288   1747
 DJIG |     -     -     -    14    13     -     -     -    18     -     -     - |  288   4323
 DRAO |     -     7    18     -     8     -     -     -     -     -   122     - |  288     30
 DYNG |     -     6     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4545
 FAA1 |     -    13     -    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  22908
 FAIR |     -     8     -     8    10     -     -     -     -     -    91     - |  288   2144
 FLRS |     -     -     -    26     -     -     -     -    27     -     -     - |  287   2087
 GAMB |     -     -     -    14     X     -     -     -    14     -     -     - |  282   5677
 GLPS |     -     -     -     8    11     -     -     -    10     -     X     - |  288   1963
 GODE |     -    10    28     -    12     -     -     -     -     -    89     - |  288     66
 GODZ |     -     -    15     7     -     -     -     -     -     -   132     - |  288   8792
 GOL2 |     -     -    25    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  287    111
 GOLD |     -     9    24     -     -     -     -     -     -     -    46     - |  287     69
 GOPE |     -     5    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    375
 GUAM |     -     -     -     -    21     -     -     -    24     -   131     - |  276   2324
 HARB |     -     9    17     7     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   1704
 HERS |     -     6     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 HOB2 |     -    11    23    14    14     -     -     -     -     -     -     - |  280    112
 HOFN |     -     5     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2884
 HRAG |     -     5    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     46
 HRAO |     -     -    15     -     6     -     -     -     -     -    37     - |  288    552
 IENG |     -     7    17     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     35
 IISC |     -     -     -     -    10     -     -     -    11     -   107     - |  147   2132
 ISBA |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -    99     - |  288  10130
 JFNG |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2858
 KAT1 |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   5334
 KERG |     -     -     -     -    12     -     -     -    14     -     -     - |  288   8658
 KIRI |     -     -     -    29    24     -     -     -    27     -     -     - |  288   4929
 KIRU |     -     7    12     7     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   1324
 KOKB |     -     -    22     -    13     -     -     -    11     -    78     - |  288     59
 KOKV |     -     -    30    10    15     -     -     -     -     -    93     - |  288     43
 KOUG |     -     9    21     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   1050
 KOUR |     -     9    26    13    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 KRGG |     -    10     -    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   9093
 LCK4 |     -     -    20     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  270   2741
 LHAZ |     -     -     -     9     7     -     -     -     9     -     -     - |  288  10636
 MAC1 |     -    10     -     8     7     -     -     -    12     -     -     - |  288   3601
 MADR |     -     -    30    14    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     73
 MAL2 |     -    10     -    14    14     -     -     -    18     -     -     - |  288  21592
 MAS1 |     -     -    22     9    11     -     -     -    10     -     -     - |  288   4282
 MATE |     -     -    19     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     85
 MAW1 |     -     -     -     -     9     -     -     -    10     -     -     - |  288   4879
 MAYG |     -     9     -     9    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   7936
 MBAR |     -     -     -    12    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   6021
 MCIL |     -     -    17     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  277   4505
 MCM4 |     -     8     -    10     -     -     -     -     -     -    84     - |  288   6024
 MDO1 |     -     9     -    11     -     -     -     -     -     -   133     - |  288   1977
 MDVJ |     -     -    15     -     7     -     -     -     -     -    85     - |  288     21
 MGUE |     -    10    17    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 MKEA |     -     -     -     -    10     -     -     -    12     -   153     - |  288    131
 NIST |     -     6    15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     16
 NKLG |     -     8     -    13    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   4303
 NLIB |     -     -    23     -    10     -     -     -     -     -    95     - |  286     30
 NNOR |     -     -    14    10     -     -     -     -    11     -     -     - |  288     82
 NRC1 |     -     7    10     -     9     -     -     -     -     -   100     - |  288     17
 NYA1 |     -     4     -     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2844
 OHI2 |     -     -    14    10     9     -     -     -    13     -     -     - |  288    631
 ONS1 |     -     5    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1353
 ONSA |     -     8    16     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 OUS2 |     -    10     -     9     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   2157
 OWMG |     -     -     -     9     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   2863
 PERT |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     -     -    22     -    14     -     -     -    13     -    70     - |  288    118
 POHN |     -    14     -    13    17     -     -     -     -     -     -     - |  288   4089
 POTS |     -     8     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -     5    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     90
 PTGG |     -     -     -    19     -     -     -     -    20     -     -     - |  288   7449
 QAQ1 |     -     7     -     8    10     -     -     -     7     -    54     - |  288 104600
 REDU |     -     -    27    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1373
 REUN |     -     -     -    11    11     -     -     -    10     -     -     - |  288   4412
 RGDG |     -     7     -     -     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   4618
 RIO2 |     -     8     -     9     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   6723
 ROTH |     -     -     -     -    28     -     -     -    32     -     -     - |  264   3700
 SAMO |     -     -     -    22    39     -     -     -    36     -     -     - |  288   7826
 SANT |     -     7     -     -     8     -     -     -    11     -    89     - |  288   2600
 SCOR |     -     -     9     8     8     -     -     -    10     -     -     - |  288   2890
 SCUB |     -     -     -    13    16     -     -     -    15     -     -     - |  288   6193
 SEYG |     -     8     -     8    12     -     -     -    13     -     -     - |  288   5572
 SGOC |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SPT0 |     -     4    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 SSIA |     -     -     -    10     -     -     -     -    11     -    63     - |  276   8257
 STHL |     -     7     -     9     7     -     -     -    11     -    43     - |  288   4761
 STJO |     -    13     -     -    18     -     -     -    14     -   122     - |  288     45
 STK2 |     -     -    24     -    12     -     -     -    11     -     -     - |  288   2373
 SUTH |     -     8     -     -     8     -     -     -    11     -    65     - |  288   1577
 SUTM |     -     -     -     7     6     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SUWN |     -     -    18     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  285   2431
 SVTL |     -     -    19     9     -     -     -     -     X     -     -     - |  276     75
 SYDN |     -    13    34     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  281   1000
 SYOG |     -     9    19     9     9     -     -     -    11     -     -     - |  288   7936
 TASH |     -     8    17     6     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   9123
 THTG |     -     9    23     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  285   1763
 THTI |     -     -     -     -    12     -     -     -    14     -     -     - |  288  10571
 THU2 |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     -   117     - |  276   2202
 TID1 |     -    11    28     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  286     37
 TIDB |     -     -    29    14    16     -     -     -     -     -     -     - |  287     40
 TONG |     -     -     -    18    19     -     -     -    23     -     -     - |  288   2887
 TOW2 |     -    13     -    10    15     -     -     -    12     -     -     - |  288   4564
 TUVA |     -    21     -    34    18     -     -     -    51     -     -     - |  288   6513
 TWTF |     -    13    41     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     35
 ULAB |     -    13     -     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   8303
 URUM |     -     8     -     8    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 VILL |     -     -    15     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2063
 VOIM |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -     -     - |  285    >>>
 WARK |     -     -    18    10     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   3326
 WHIT |     -     7     -     8     -     -     -     -    10     -   103     - |  288  31277
 WILL |     -     5     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1319
 WIND |     -     6     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WTZR |     -    14    21    15    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 WTZZ |     -     8    20     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  235     35
 WUH2 |     -     -     -     -    11     -     -     -    12     -     -     - |  288    >>>
 YEL2 |     -     5     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     35
 YELL |     -     8    13     -    10     -     -     -     -     -    95     - |  288     25
 ZAMB |     -     8     -     8     8     -     -     -    12     -    58     - |  288   6937
 ZECK |     -     8    23     7    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   955    11    22    13    12    27    92  1040    15   756   132    16 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   TUVA  | 2227-4  9:30:00 |       -1355
esa |   TUVA  | 2227-4  9:35:00 |        1302
jpl |   BADG  | 2227-4  3:00:00 |         680
jpl |   CZTG  | 2227-4 16:15:00 |        -592
jpl |   BADG  | 2227-4 19:00:00 |        -768
jpl |   CZTG  | 2227-4 20:40:00 |         624



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.37     4.19     2.38     2.38   | 1.79e-14  6.21e-15  2.60e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     3.07     4.19     0.87     0.87   | 3.83e-14  6.68e-15  7.74e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     2.80     4.19     4.17     4.17   | 2.64e-14  7.81e-15  2.65e-15 |
 IENG |   288   285     1   288     3.09     4.19     3.88     3.88   | 5.16e-14  1.06e-14  4.14e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.56     4.19     4.17     4.17   | 3.37e-14  6.12e-15  2.91e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     3.26     4.19     2.76     2.76   | 2.52e-14  9.82e-15  2.78e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     3.37     4.19     1.41     1.41   | 2.28e-14  6.79e-15  2.49e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     2.93     4.16     4.17     4.17   | 2.31e-14  5.78e-15  2.00e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.20     4.16     0.85     0.85   | 3.95e-14  1.51e-14  3.30e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     3.05     4.16     0.80     0.80   | 2.50e-14  7.63e-15  2.37e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.10     4.16     0.40     0.40   | 2.35e-14  1.04e-14  2.92e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     2.82     4.16     3.87     3.87   | 3.05e-14  8.73e-15  8.15e-15 |
 PIE1 |   288   287     1   288     2.91     4.16     2.02     2.02   | 3.34e-14  1.07e-14  4.28e-15 |
 GOLD |   287   287     0   287     2.66     4.14     1.08     1.08   | 2.51e-14  6.59e-15  2.93e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.12     4.01     2.24     2.24   | 6.75e-14  1.56e-14  2.09e-15 |
 MADR |   288   285     1   288     2.09     3.91     2.30     2.30   | 6.60e-14  1.87e-14  6.64e-15 |
 WTZZ |   235   233     1   235     2.95     3.42     3.18     3.18   | 8.93e-11  8.04e-12  4.33e-12 |
 NLIB |   286   286     0   286     1.84     3.08     1.78     1.78   | 7.06e-14  1.48e-14  1.94e-15 |
 HOB2 |   280   277     1   280     1.78     2.95     0.29     0.29   | 1.47e-13  1.14e-14  2.83e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     1.74     2.74     1.97     1.97   | 2.44e-14  5.88e-15  1.16e-15 |
 CRO1 |   271   261     3   271     1.59     2.45     1.05     1.05   | 9.83e-14  2.58e-14  1.48e-14 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.62     2.37     2.03     2.03   | 6.56e-14  9.66e-15  2.97e-15 |
 MATE |   288   286     0   288     1.56     2.20     0.97     0.97   | 6.58e-14  1.34e-14  1.34e-14 |
 GODE |   288   288     0   288     1.45     1.91     2.36     2.36   | 3.17e-14  8.04e-15  2.94e-15 |
 TID1 |   286   276     9   118     1.33     1.66     0.76     0.76   | 1.32e-13  2.30e-14  5.34e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     1.34     1.64     3.75     3.75   | 2.70e-14  1.58e-14  3.33e-15 |
 GOL2 |   287   287     0   287     1.26     1.45     3.03     3.03   | 7.51e-14  1.20e-14  5.04e-15 |
 CHAN |   288   286     1   288     1.07     1.05     0.46     0.46   | 8.94e-14  1.14e-14  2.49e-15 |
 TIDB |   287   287     0   287     0.98     0.89     0.06     0.06   | 1.30e-13  1.32e-14  4.13e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     0.98     0.87     2.03     2.03   | 2.17e-14  5.44e-15  4.09e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     0.94     0.81     1.42     1.42   | 4.22e-14  1.37e-14  3.22e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     0.80     0.59     1.07     1.07   | 2.23e-14  6.24e-15  3.15e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.78     0.55     3.97     3.97   | 5.19e-14  1.20e-14  3.25e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     0.70     0.47     0.46     0.46   | 3.15e-14  2.75e-14  7.30e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.11     0.46     4.17     4.17   | 5.24e-14  1.51e-14  1.32e-14 |
 NNOR |   288   288     0   288     0.57     0.30     0.16     0.16   | 4.48e-14  3.84e-14  6.73e-15 |
 G06  |   288   287     0   288     1.49     0.29     2.54     2.54   | 5.15e-14  1.75e-14  2.74e-14 |
 G14  |   288   286     2   288     1.32     0.28     4.17     4.17   | 7.74e-14  2.16e-14  1.87e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.11     0.23     4.17     4.17   | 6.12e-14  1.89e-14  5.40e-15 |
 G24  |   288   288     0   288     1.61     0.21     0.78     0.78   | 6.56e-14  2.09e-14  2.16e-14 |
 G11  |   288   287     0   288     0.97     0.18     1.01     1.01   | 6.69e-14  2.56e-14  4.35e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     1.61     0.16     0.48     0.48   | 6.29e-14  2.08e-14  1.99e-14 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.35     0.11     0.19     0.19   | 6.52e-14  2.06e-14  2.64e-14 |
 G09  |   288   288     5    68     0.94     0.06     0.96     0.96   | 5.69e-14  2.07e-14  3.50e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.24     0.05     0.07     0.07   | 4.07e-13  1.21e-13  2.26e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     4.11     0.03     1.87     1.87   | 7.76e-14  2.87e-14  3.87e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.19     1.19   | 5.35e-13  5.80e-14  1.62e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     0.31     0.02     2.93     2.93   | 6.05e-14  1.55e-14  3.53e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.90     0.90   | 6.80e-13  6.46e-14  3.35e-14 |
 G30  |   288   288     1   288     3.59     0.02     0.57     0.57   | 6.01e-14  2.27e-14  3.48e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.28     0.28   | 5.47e-13  6.31e-14  1.56e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.63     0.63   | 6.41e-13  6.19e-14  5.17e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.62     0.02     0.68     0.68   | 6.49e-14  2.38e-14  3.11e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.88     0.88   | 7.16e-13  6.80e-14  3.59e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.02     1.34     1.34   | 6.66e-13  6.39e-14  4.23e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.11     0.11   | 7.07e-13  6.29e-14  4.10e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.31     0.31   | 6.81e-13  7.33e-14  3.24e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.37     0.37   | 6.89e-13  7.37e-14  1.74e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.88     0.01     0.41     0.41   | 5.00e-14  1.98e-14  2.35e-14 |
 G13  |   288   280     3   288     0.21     0.01     0.18     0.18   | 7.57e-13  1.30e-13  3.26e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.18     0.00     0.02     0.02   | 6.60e-13  5.77e-14  2.29e-14 |
 G03  |   288   288     1    68     0.06     0.00     0.65     0.65   | 5.91e-14  2.34e-14  2.19e-14 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-13  3.93e-14  3.10e-14 |
 BOR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.25e-14  1.47e-14  6.64e-15 |
 CEDU |   275   259     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.67e-12  5.73e-13  3.40e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 CHUR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 DGAR |   288   278     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.26e-12  7.50e-13  1.60e-13 |
 DRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.44e-14  6.60e-15  3.27e-15 |
 FAIR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.90e-13  1.17e-13  6.64e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-12  3.94e-13  1.05e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.95e-13  2.05e-13  7.79e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.21e-13  1.01e-13  3.61e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.82e-13  9.54e-14  2.82e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.66e-13  1.30e-13  5.39e-14 |
 G23  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.42e-14  1.71e-14  1.06e-14 |
 GLPS |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-12  5.72e-13  1.74e-13 |
 GUAM |   276   275     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-12  7.77e-13  2.26e-13 |
 KIRU |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.79e-13  3.23e-13  1.43e-13 |
 KOUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.06e-14  1.07e-14  2.93e-15 |
 MAC1 |   288   264     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  3.78e-13  2.79e-13 |
 MAS1 |    93    89     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-12  6.94e-13         - |
 MDO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.54e-12  6.42e-13  1.52e-13 |
 NYA1 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-12  8.40e-13  1.67e-13 |
 OHI2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.56e-14  9.22e-15  1.36e-14 |
 ONSA |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-14  8.48e-15  2.78e-15 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SANT |   288   216    37     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.09e-11  5.90e-12  1.27e-12 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-12  4.00e-13  1.03e-13 |
 WILL |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.56e-12  3.50e-13  8.28e-14 |
 GPST |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-14  5.98e-15  2.91e-15 |
 COCO |   288   262     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-12  6.44e-13  3.54e-13 |
 SUWN |   285   268     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.62e-12  8.97e-13  1.73e-13 |
 TOW2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-12  4.47e-13  6.67e-13 |
 DAEJ |    93    80     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  1.52e-12         - |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.56e-13  5.69e-13  1.12e-13 |
 IISC |   147     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 KERG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MAW1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 DAV1 |   144    85    41     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.01e-11  2.44e-12         - |
 OUS2 |   288   282     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-12  3.44e-13  2.22e-13 |
 THU2 |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SCOR |   288   260    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.03e-12  5.46e-13  1.22e-13 |
 SYDN |   281   281     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.64e-13  2.53e-13  5.61e-14 |
 STK2 |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.68e-12  6.12e-13  1.71e-13 |
 GODZ |   288   251    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.94e-12  7.08e-13  1.11e-12 |
 FLRS |   287   274     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.75e-12  8.05e-13  1.22e-13 |
 BRUX |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.26e-13  1.92e-13  5.66e-14 |
 TASH |    93    71    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-11  4.41e-12         - |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.30e-13  2.82e-13  1.08e-13 |
 KAT1 |   288   257     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.49e-12  7.53e-13  7.81e-13 |
 WARK |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.98e-12  7.99e-13  3.87e-13 |
 OWMG |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-12  6.99e-13  3.31e-13 |
 JFNG |   288   246    24     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.69e-12  1.18e-12  2.67e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-13  3.61e-13  1.07e-13 |
 ONS1 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.79e-12  6.18e-13  1.12e-13 |
 RGDG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  5.58e-13  4.58e-13 |
 AGGO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  2.67e-13  9.08e-14 |
 THTG |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.96e-13  3.16e-13  7.05e-14 |
 HRAG |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-14  6.96e-15  3.61e-15 |
 LCK4 |   270     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.13e-20  9.45e-19  2.51e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     FAIR      FAIR      CHUR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
