
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2230   Day: 6   MJD: 59860                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     28      37      -2    894    894      0   1912   1912      0    0.00
 cod |   288     0  28998     31    -606     228     10     10     10    108    154     77   21.92
 emr |   288     0  25815   1171   -1878     702     20     23     18     90    104     83    8.88
 esa |   288     0  32917    499     210    -417     11      9     12     83     81     84   21.08
 gfz |   288     0  33094     48      78     -17     12     12     12    122    106    128   17.76
 iga |    96     0   2976      1     110      80     39     39      0     90     90      0    0.00
 igc |   288     0   8803     89    -286     -27     62     62      0    398    398      0    0.00
 igu |    96     0   2880      3      88     115    904    904      0   1911   1911      0    0.00
 jpl |   288     0  27537   1251    -779    -340     12     10     13     89     90     89   19.40
 ngs |    96     0   2976     11     141     -25    757    757      0   1585   1585      0    0.00
 usn |   288     0  19224    460   -1332     -92    161    176    149    220    233    209    0.00
 whu |   288     0   8921      1      22     100     17     17      0     88     88      0   10.96

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   462    79    52     0   -15    38   608  1410   -98   506    50    -2 |
    2 |  -422  -202     4   101    36    86   627   256    60  -334     -    42 |
    3 |  4823   148   -72  -222    15     -  -936     -    89     -     -     - |
    4 | -2143   -99   -67   -50   147   -76  -636     -    90 -2184  -172   -49 |
    5 |     -   -29     X  -102   111    52   274   728   -21    43    87   111 |
    6 |  1144   209    70   -51    19   -47  -262 -1579  -181  1102   -73   -86 |
    7 |   497   -44    80   -17    10    22  -473  -524    13   638   172    16 |
    8 | -3957    95    -3   -99   -50   -52  -337 -6299    88 -2980    51   -73 |
    9 |   250    82   -20   -30    57  -134  -321   409   -69   425    19   -62 |
   10 |   593   264    42   -41  -180    57   396   367   -68   529   241   -71 |
   11 | -1562   118  -155    50   -80   -57    71 -1661   -12 -1635  -229   -56 |
   12 |   541   -66    21    54   -37    33    67   474    30   823   -41    17 |
   13 |  2957   108     X    92   -40   -28    38  3284  -139  2942  -150   -93 |
   14 | -2497    98  -168  -111   122  -184  -439  2423    10 -2323  -130   -60 |
   15 |   252  -156   102   -22    82   126    34   888    26   418    33   107 |
   16 |   770  -103    63   -42    40    53   106  2319    32   829    50   115 |
   17 | -2370    96    95  -140    68     1   578  -918  -137 -1564   221   132 |
   18 | -2476  -117  -129   -28   157  -138  -145  -853    92 -2415     -   -25 |
   19 |   773   -80   122   -51    88    -9   566   773   -83   539   287   165 |
   20 |  -728   -54    51   -65   118    65   375   990   -53  -359   181   103 |
   21 |  -619  -230    51     5   132    51   352   179    75  -366   -12    63 |
   22 |   593   -52    49    55   -12    88    -2   255   -30   524    43    32 |
   23 | -1612     8  -153   -53    59  -107   -62   435   114 -1673  -184   -88 |
   24 |   455   172   100   -44  -137   -15  -272 -1333     X   489   -36   -72 |
   25 |  2387   272   249   -53  -246   102  -255   479  -161  2396    60    58 |
   26 |    24   267    81   -38  -186   -43    44   390  -105   253     1   -40 |
   27 |  -115    21   140     6   -83   123   235 -1966   -47   -91     7    50 |
   28 |   861  -233     X   139   126    86     - -1967     -   986   115    -7 |
   29 |   -94  -101    81   -18    -6    59   458   714    62   -86   148    71 |
   30 |  2194   241    73  -129   -53   -26  -561   837   -55  2251   357  -110 |
   31 |  -650   249    69   -91  -134   -29  -355  -132   -74  -542   -23   -24 |
   32 |   936   156   -75   -14    27  -117  -485  -601   -44   861  -167  -189 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 AIRA |     -     -     -     -   -89     -     -     -    82     -     -     - |
 AJAC |     -     -     -  -153   181     -     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -    23   -57     -     -     -     -     -     -     -   101     - |
 ALGO |     -    43   -30    69  -121     -     -     -     -     -    12     - |
 AREG |     -    34   -69    -7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ASCG |     -     -     -   176  -103     -     -     -   -97     -     -     - |
 BADG |     -     -   -34     6   -14     -     -     -    26     -    13     - |
 BOGT |     -     -     -   -92     -     -     -     -   100     -   420     - |
 BOR1 |     -   -16    40     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -   -78   -10     -   102     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -    70   -29     -     -     -   -46     -     -     - |
 CEBR |     -     -   -56    23     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -    30     -   -44     -     -     -    27     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -   -15    64     -     -     -   -43     -   -59     - |
 CHTI |     -     -     -    47   -56     -     -     -     -     -   -22     - |
 CKIS |     -   -14     -     -    17     -     -     -     -     -     -     - |
 COCO |     -   -30     -     X     -     -     -     -    34     -     -     - |
 CPVG |     -    44     -   132    -8     -     -     -  -218     -     -     - |
 CRO1 |     -     -  -115     -    66     -     -     -    -8     -   -66     - |
 CZTG |     -     -     -   104  -124     -     -     -     X     -  -438     - |
 DAEJ |     -   -92   -44     -   135     -     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -   -59     -    62     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -     -     -    35   -41     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -   -19     -    49  -103     -     -     -    63     -    64     - |
 DJIG |     -     -     -    30   -15     -     -     -   -14     -     -     - |
 DRAO |     -   142    85     -  -217     -     -     -     -     -    71     - |
 DUBO |     -     -   -81     -    40     -     -     -     -     -  -132     - |
 DYNG |     -   -92     -    87     -     -     -     -     9     -     -     - |
 FAA1 |     -   -98     -   115     -     -     -     -   -15     -     -     - |
 FAIR |     -    49     -    39  -104     -     -     -     -     -    64     - |
 FLRS |     -     -     -    92     -     -     -     -  -100     -     -     - |
 GAMB |     -     -     -    62   -41     -     -     -   -30     -     -     - |
 GLPS |     -     -     -    85   -80     -     -     -   -20     -     X     - |
 GODE |     -    58   -44     -   -49     -     -     -     -     -  -122     - |
 GODZ |     -     -   -35    15     -     -     -     -     -     -   -64     - |
 GOL2 |     -     -    12    -5     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -     8   -19     -     -     -     -     -     -     -  -119     - |
 GOPE |     -    -8    20     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -    53     -     -     -   -48     -   283     - |
 HARB |     -   -68    33    36     -     -     -     -    22     -     -     - |
 HOB2 |     -   141   173     -  -431     -     -     -   156     -     -     - |
 HOFN |     -  -165     -   171     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HRAG |     -   -18    45     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IENG |     -   -27    66     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ISBA |     -     -     -   -18     -     -     -     -    19     -  -381     - |
 JFNG |     -     -     -    -2  -366     -     -     -   396     -     -     - |
 KERG |     -     -     -     -   -78     -     -     -    71     -     -     - |
 KIRU |     -   -32   138   -36    13     -     -     -     -     -     -     - |
 KITG |     -     -     -     2     -     -     -     -    -3     -     -     - |
 KOKB |     -     -    23     -   -98     -     -     -    79     -    86     - |
 KOKV |     -     -    18    29   -42     -     -     -     -     -   -44     - |
 KOUG |     -    27    22     -     -     -     -     -   -41     -     -     - |
 KOUR |     -    37     7   -39    -2     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -  -162     -   168     -     -     -     -     -     -     -     - |
 LCK4 |     -     -  -207    87     -     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -     1    12     -     -     -   -12     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -   -47   150     -     -     -   -87     -     -     - |
 MAC1 |     -   -64     -     0    79     -     -     -     -     -     -     - |
 MADR |     -     -   -53   -86   121     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -76     -    57    37     -     -     -   -11     -     -     - |
 MAS1 |     -   -25    -4    16   -49     -     -     -    58     -     -     - |
 MATE |     -     -  -220     -   110     -     -     -     -     -     -     - |
 MAYG |     -  -210     -   184    40     -     -     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -   -64    72     -     -     -     3     -     -     - |
 MDO1 |     -     8     -    -8     -     -     -     -     -     -  -197     - |
 MDVJ |     -   106     -     -  -131     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -    28   -67    -1     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    25     -     -  -103     -     -     -    66     -   -42     - |
 NIST |     -    23   -57     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -20     -    -9    22     -     -     -    13     -     -     - |
 NLIB |     -     -    88   -23   -96     -     -     -    72     -   144     - |
 NNOR |     -     -   -35    35     -     -     -     -   -22     -     -     - |
 NRC1 |     -    12   -85     -    27     -     -     -     -     -   -18     - |
 NTUS |     -     -     -    67     -     -     -     -   -73     -     -     - |
 NYA1 |     -   -56     -    58     -     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -   -28    36   113     -     -     -  -129     -     -     - |
 ONS1 |     -   -16    39     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -73   -51     -   116     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -   -24     -    23    -2     -     -     -     3     -     -     - |
 PERT |     -     -     -   107  -127     -     -     -     -     -     -     - |
 PICL |     -     -     -    18     -     -     -     -   -19     -  -182     - |
 PIE1 |     -     -   -80     -    27     -     -     -    12     -  -187     - |
 POL2 |     -     -     -   -46    55     -     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -   -18     -     -    22     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    10   -26     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -     -     5     -     -     -     -    -6     -     -     - |
 QAQ1 |     -    83     -    28  -134     -     -     -     -     -   -51     - |
 REDU |     -     -   -26    11     -     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -     -     -    -8    -1     -     -     -     9     -     -     - |
 RGDG |     -  -112     -     -     -     -     -     -   127     -     -     - |
 RIO2 |     -   183     -    84  -325     -     -     -     -     -     -     - |
 SAMO |     -     -     -     -     8     -     -     -    -8     -     -     - |
 SANT |     -    77     -     -    26     -     -     -  -110     -   109     - |
 SCH2 |     -    42     -   -43     -     -     -     -     -     -  -129     - |
 SCOR |     -     -   151    -4  -160     -     -     -    81     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -  -168   199     -     -     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -   -83     -    -6    77     -     -     -    30     -     -     - |
 SGOC |     -     -     -  -112   133     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -   -24    60     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -     -     -    95     -     -     -     -  -103     -   -59     - |
 STHL |     -   -53     -   -53   172     -     -     -   -43     -     1     - |
 STJO |     -   -93     -     -   150     -     -     -   -33     -   -48     - |
 STK2 |     -     -   -67     -     1     -     -     -    29     -     -     - |
 STR1 |     -     -   -27     -     -     -     -     -    12     -     -     - |
 SUTH |     -     -     -     -  -157     -     -     -   144     -   -17     - |
 SUTM |     -     -     -  -152   180     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -     7    -3     -     -     -     -     X     -     -     - |
 SYOG |     -     -   -43     -    21     -     -     -     -     -     -     - |
 TASH |     -     -   153     -   -76     -     -     -     -     -     -     - |
 THTG |     -    12   -29     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -     -   -47    56     -     -     -     -     -   -40     - |
 TIDB |     -     -   -22   -87   114     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -35     -     X   -29     -     -     -    65     -     -     - |
 TRO1 |     -   -69   -34     -     -     -     -     -    93     -     -     - |
 TWTF |     -   -32    33     -    23     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -   -62     -     -    77     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   153  -306     -     -     -   114     -     -     - |
 URUM |     -   105     -  -209   118     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -   -16     7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |     -     -     -  -114   153     -     -     -   -16     -     -     - |
 WAB2 |     -   -26    64     -     -     -     -     -     -     -    86     - |
 WARK |     -     -    19    -3   -42     -     -     -    33     -     -     - |
 WHIT |     -   -40     -     1     -     -     -     -    45     -    55     - |
 WILL |     -    20     -   -21     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WIND |     -   -49     -  -155   244     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -  -237  -161   156   196     -     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -   -13     -     -    16     -     -     -     -     -     -     - |
 YEL2 |     -   -96     -    99     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -     -  -139     -   139     -     -     -   -63     -  -157     - |
 YKRO |     -   -23     -    41     -     -     -     -   -19     -  -155     - |
 ZAMB |     -    34     -  -138    81     -     -     -    37     -     5     - |
 ZECK |     -   -25   -48    16    36     -     -     -     X     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   269    17    21     8    15    40    75   849    10   268    87    15 |  288    207
    2 |   325    10    14     8    18    46   101   180     8   368     -    14 |  288    176
    3 |  2976     8    18     7    10     -    66     -    10     -     -     - |  288    478
    4 |   581    10    24     7     9    47    37     -    10   417   126    18 |  288    103
    5 |     -     9     X     6     7    30    46   531     9   627   216    17 |  288    454
    6 |   506    11    22     5     5    26    72  1299    11   407   147    17 |  288    168
    7 |   554    14    15     7     8    37    70   560    10   561   180    17 |  288    338
    8 |  1493     6    18     5    10    29    73  1647     7  2218    98    11 |  288   1598
    9 |   257     9    13     7    17    43    80   443    11   305   103    19 |  288    201
   10 |  2683    10    17    12    16    81    48  1839    18  2289   176    18 |  288   1806
   11 |   473    14    30     8     7    71    69  1098    12   490   244    22 |  288    265
   12 |   480     9    19     8     9    18    60   286     7   424   250    18 |  288    319
   13 |  1693    13     X     8    12    46    53  1578    12  1377   130    15 |  288    378
   14 |   348     8    19    11     9    39    42  1317    12   318   155    19 |  288    143
   15 |   424    14    36    11    14    41    31   445    11   417    99    11 |  288    239
   16 |   585    10    17     8    12    32    45  1238     9   565   151    16 |  288    366
   17 |  1157     8    16     8     7    30    53   871     9   924   192    13 |  288    534
   18 |   317    15    19    10    19    55    66   474     8   233     -    18 |  288    166
   19 |   331    11    23     7     6    35    43   256     9   528   226    15 |  288    217
   20 |   374     8    38     8    10    32    32   359     9   863   130    21 |  288    219
   21 |   475    16    24     6    19    31    69   334     9   522   115    13 |  288    406
   22 |   425    11    26    14    13    34    49   229    12   362   123    19 |  288    190
   23 |   236     8    18    15     8    37    43   300     9   356   165    17 |  288    176
   24 |   537    15    37    15    15    58    80  1040     X   458   195    24 |  286    359
   25 |   447    11    40     9    24    23    71   242     9   552    87    19 |  288    165
   26 |   351    11    14     6    11    27    61   210     7   339    95    16 |  288    210
   27 |   341     9    23     6    11    30    62  1559     9   357    94    13 |  288    270
   28 |   654     8     X     9    13    40     -  1492     -   455   452    20 |  288    287
   29 |   370    13    14     7    11    35    51   387    10   341   228    19 |  288    285
   30 |   357     9    14    11    10    21    56   729    11   369   168    17 |  288    217
   31 |   597     7    34    15    11    28    48   242    10   600   124    23 |  288    286
   32 |   214     8    30    14    13    22   106   516    11   217   137    21 |  288    105
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 AIRA |     -     -     -     -    10     -     -     -     9     -     -     - |  288  10784
 AJAC |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   5707
 ALBH |     -     5    12     -     -     -     -     -     -     -   358     - |  288    613
 ALGO |     -    12    19     7    10     -     -     -     -     -   211     - |  288   1340
 AREG |     -     4    17     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  10501
 ASCG |     -     -     -    10    10     -     -     -    10     -     -     - |  288  13387
 BADG |     -     -    15    10     8     -     -     -     9     -    34     - |  288     38
 BOGT |     -     -     -    10     -     -     -     -    11     -   177     - |  287  16438
 BOR1 |     -     9    22     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     51
 BRUX |     -     9    27     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    729
 CCJ2 |     -     -     -    15    19     -     -     -    16     -     -     - |  288   6701
 CEBR |     -     -    11     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     16
 CHAN |     -     -    21     -    12     -     -     -    10     -     -     - |  288     57
 CHPI |     -     -     -     9    10     -     -     -    11     -   167     - |  288  13565
 CHTI |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -   141     - |  288  12240
 CKIS |     -    14     -     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  288   9541
 COCO |     -     9     -     X     -     -     -     -    10     -     -     - |  288  11455
 CPVG |     -    16     -    20    16     -     -     -    25     -     -     - |  288  12337
 CRO1 |     -     -    24     -    15     -     -     -    12     -    59     - |  288     35
 CZTG |     -     -     -     8    10     -     -     -     X     -   115     - |  288   9403
 DAEJ |     -     7    24     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   7913
 DARW |     -    26     -    27     -     -     -     -     -     -     -     - |  228   6220
 DAV1 |     -     -     -    19    22     -     -     -     -     -     -     - |   76   1718
 DGAR |     -    12     -    10    12     -     -     -    11     -    42     - |  288   1691
 DJIG |     -     -     -    15    20     -     -     -    21     -     -     - |  288   8368
 DRAO |     -    11    18     -     8     -     -     -     -     -   146     - |  288     34
 DUBO |     -     -    12     -     6     -     -     -     -     -    33     - |  288  18015
 DYNG |     -     8     -     7     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   4126
 FAA1 |     -    15     -    18     -     -     -     -    12     -     -     - |  288  30930
 FAIR |     -     8     -     9    10     -     -     -     -     -   154     - |  288   2099
 FLRS |     -     -     -    15     -     -     -     -    16     -     -     - |  272   2404
 GAMB |     -     -     -    18    20     -     -     -    15     -     -     - |  288  12120
 GLPS |     -     -     -     9    11     -     -     -    11     -     X     - |  288   1972
 GODE |     -    12    26     -    11     -     -     -     -     -    99     - |  288    187
 GODZ |     -     -    18     8     -     -     -     -     -     -    65     - |  288  24673
 GOL2 |     -     -    20     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  284     66
 GOLD |     -    11    28     -     -     -     -     -     -     -   208     - |  288     74
 GOPE |     -     6    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    436
 GUAM |     -     -     -     -    25     -     -     -    23     -   138     - |  288   2442
 HARB |     -    12    17    13     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   2223
 HOB2 |     -     8    19     -    10     -     -     -     9     -     -     - |  288    224
 HOFN |     -     5     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4169
 HRAG |     -     6    15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  282     32
 IENG |     -     5    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  269     50
 ISBA |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -   194     - |  288   7974
 JFNG |     -     -     -    17    18     -     -     -    21     -     -     - |  288   6731
 KERG |     -     -     -     -    11     -     -     -    10     -     -     - |  288   7323
 KIRU |     -     5    14     5     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   5110
 KITG |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   5496
 KOKB |     -     -    24     -     8     -     -     -    10     -   103     - |  288     42
 KOKV |     -     -    22    13    15     -     -     -     -     -    40     - |  288     38
 KOUG |     -     9    25     -     -     -     -     -    14     -     -     - |  288   1102
 KOUR |     -    10    18    10    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 KRGG |     -    14     -    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   7979
 LCK4 |     -     -    10     4     -     -     -     -     -     -     -     - |  268   4831
 LHAZ |     -     -     -     9     9     -     -     -     9     -     -     - |  288  21729
 LPGS |     -     -     -    15    17     -     -     -    18     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     -    20     -    34    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   3558
 MADR |     -     -    33    13    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     85
 MAL2 |     -    14     -    19    23     -     -     -    18     -     -     - |  288  33022
 MAS1 |     -    12    25    13    13     -     -     -    11     -     -     - |  288   5225
 MATE |     -     -    14     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     64
 MAYG |     -     9     -    11    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   8199
 MBAR |     -     -     -    12    17     -     -     -    20     -     -     - |  288  11618
 MDO1 |     -     8     -     8     -     -     -     -     -     -    75     - |  288   2270
 MDVJ |     -     7     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     32
 MGUE |     -    11    15    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     16
 MKEA |     -    12     -     -    16     -     -     -    11     -    62     - |  288     74
 NIST |     -     6    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     10
 NKLG |     -    13     -    11    13     -     -     -    18     -     -     - |  288   7999
 NLIB |     -     -    27    13    12     -     -     -    13     -   229     - |  288     22
 NNOR |     -     -    22     9     -     -     -     -    10     -     -     - |  288     68
 NRC1 |     -    10    15     -     9     -     -     -     -     -   134     - |  288     40
 NTUS |     -     -     -    27     -     -     -     -    29     -     -     - |  269  13507
 NYA1 |     -     6     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4643
 OHI2 |     -     -    12     9    11     -     -     -    14     -     -     - |  288     65
 ONS1 |     -     5    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   1403
 ONSA |     -     7    19     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 OUS2 |     -    11     -     9    10     -     -     -     9     -     -     - |  288   5040
 PERT |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PICL |     -     -     -     8     -     -     -     -     9     -    99     - |  288   1245
 PIE1 |     -     -    12     -     7     -     -     -     8     -   104     - |  288     21
 POL2 |     -     -     -     5     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   9237
 POTS |     -    12     -     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 PRDS |     -     5    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     82
 PTGG |     -     -     -    35     -     -     -     -    38     -     -     - |  260   8989
 QAQ1 |     -     8     -     6     7     -     -     -     -     -    61     - |  288    >>>
 REDU |     -     -    24    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   1431
 REUN |     -     -     -    11    11     -     -     -     8     -     -     - |  288   4799
 RGDG |     -     8     -     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   7342
 RIO2 |     -    10     -    10    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   8704
 SAMO |     -     -     -     -    27     -     -     -    25     -     -     - |  287   7341
 SANT |     -     8     -     -     8     -     -     -     9     -   182     - |  288   2348
 SCH2 |     -     9     -     9     -     -     -     -     -     -    57     - |  288   5944
 SCOR |     -     -    10     5     8     -     -     -    10     -     -     - |  288   2979
 SCUB |     -     -     -    23    27     -     -     -     -     -     -     - |  211   6423
 SEYG |     -    15     -    12    19     -     -     -    15     -     -     - |  288   7646
 SGOC |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SPT0 |     -     8    19     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 SSIA |     -     -     -    10     -     -     -     -    11     -    97     - |  288  13744
 STHL |     -     8     -    10     9     -     -     -     8     -    98     - |  288  10023
 STJO |     -     8     -     -     9     -     -     -     8     -   151     - |  288     23
 STK2 |     -     -    30     -    13     -     -     -    10     -     -     - |  288   1502
 STR1 |     -     -    16     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  286   3202
 SUTH |     -     -     -     -     6     -     -     -     6     -    65     - |  288   2178
 SUTM |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 SVTL |     -     -    18     7     -     -     -     -     X     -     -     - |  276     99
 SYOG |     -     -    17     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  282   8508
 TASH |     -     -     9     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288   2616
 THTG |     -    10    24     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1477
 THU2 |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -    87     - |  276   2327
 TIDB |     -     -    20     9    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     40
 TOW2 |     -     9     -     X    11     -     -     -    10     -     -     - |  288   4107
 TRO1 |     -    10    10     -     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   2369
 TWTF |     -    10    11     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 ULAB |     -     6     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    13    13     -     -     -    15     -     -     - |  288  14424
 URUM |     -     8     -     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 VILL |     -     -    14     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1379
 VOIM |     -     -     -     7     8     -     -     -     8     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     -     8    19     -     -     -     -     -     -     -   179     - |  288     18
 WARK |     -     -    21     9    12     -     -     -    10     -     -     - |  288  11939
 WHIT |     -     8     -    10     -     -     -     -    11     -   329     - |  288  39441
 WILL |     -     7     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3282
 WIND |     -     8     -    10     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WTZR |     -     6    16     9    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 YAR2 |     -     7     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YEL2 |     -     5     -     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     41
 YELL |     -     -    10     -    12     -     -     -    10     -   100     - |  288     33
 YKRO |     -    13     -    15     -     -     -     -    18     -   189     - |  288  16996
 ZAMB |     -    14     -    13    15     -     -     -     8     -   155     - |  288   8705
 ZECK |     -    10    18     7    11     -     -     -     X     -     -     - |  288     43
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   894    10    20    11    13    40    62   904    13   757   162    17 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 KOKV |   288   285     1   288     2.31     4.35     2.56     2.56   | 5.03e-14  8.24e-15  3.47e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.42     4.35     0.97     0.97   | 3.43e-14  7.27e-15  3.01e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     3.19     4.35     0.96     0.96   | 2.98e-14  1.14e-14  1.87e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     3.20     4.35     4.35     4.35   | 1.75e-14  3.45e-15  2.13e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.79     4.35     0.61     0.61   | 2.90e-14  8.58e-15  2.49e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.05     4.35     2.25     2.25   | 2.48e-14  5.83e-15  9.41e-16 |
 PRDS |   288   288     0   288     3.07     4.35     4.35     4.35   | 2.49e-14  5.27e-15  6.53e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.30     4.35     0.45     0.45   | 2.36e-14  1.01e-14  2.23e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     2.94     4.35     4.35     4.35   | 2.87e-14  6.40e-15  2.76e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     2.94     4.35     1.27     1.27   | 2.38e-14  9.74e-15  5.68e-15 |
 MDVJ |   288   286     1   288     2.70     4.35     4.35     4.35   | 3.78e-14  7.58e-15  2.68e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     3.19     4.35     0.89     0.89   | 3.25e-14  6.96e-15  3.86e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     3.58     4.35     3.17     3.17   | 2.02e-14  5.43e-15  2.61e-15 |
 BADG |   288   288     1   288     3.65     4.35     1.62     1.62   | 2.60e-14  1.34e-14  6.16e-15 |
 MADR |   288   288     0   288     2.24     4.24     2.46     2.46   | 3.56e-14  1.09e-14  8.59e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.13     3.85     0.76     0.76   | 4.33e-14  6.69e-15  4.70e-15 |
 HOB2 |   288   285     1   288     2.08     3.67     0.35     0.35   | 4.40e-14  1.23e-14  6.08e-15 |
 MGUE |   288   285     1   288     2.02     3.47     2.38     2.38   | 3.46e-14  7.93e-15  3.13e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     1.95     3.22     1.91     1.91   | 4.35e-14  7.18e-15  1.57e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.71     2.48     2.15     2.15   | 5.75e-14  1.05e-14  3.02e-15 |
 CRO1 |   288   285     1   288     1.71     2.47     1.09     1.09   | 7.05e-14  1.61e-14  3.01e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     1.67     2.36     2.82     2.82   | 3.31e-14  9.07e-15  9.35e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.59     2.13     1.02     1.02   | 7.36e-14  9.26e-15  6.96e-15 |
 GOL2 |   284   284     0   284     1.31     1.47     3.53     3.53   | 7.77e-14  9.69e-15  4.13e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     1.18     1.18     0.52     0.52   | 8.14e-14  1.15e-14  5.48e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.14     1.10     2.47     2.47   | 6.29e-14  1.65e-14  4.45e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.10     1.02     1.72     1.72   | 2.75e-14  8.74e-15  3.44e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.04     0.91     0.07     0.07   | 1.09e-13  1.31e-14  2.52e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     0.98     0.81     1.35     1.35   | 2.48e-14  6.48e-15  3.62e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.95     0.77     4.11     4.11   | 4.49e-14  7.18e-15  2.83e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     0.85     0.64     0.57     0.57   | 3.02e-14  1.47e-14  9.44e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     0.80     0.54     0.65     0.65   | 2.58e-14  7.42e-15  5.38e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.33     0.54     4.35     4.35   | 5.77e-14  2.10e-14  1.44e-14 |
 NNOR |   288   288     0   288     0.68     0.39     0.19     0.19   | 3.58e-14  4.74e-14  7.44e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     1.53     0.32     4.35     4.35   | 5.51e-14  1.50e-14  2.32e-14 |
 G14  |   288   286     0   288     1.39     0.28     4.35     4.35   | 5.86e-14  1.60e-14  1.97e-14 |
 G26  |   288   280     3   288     4.33     0.22     4.35     4.35   | 8.55e-14  3.06e-14  1.97e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     1.06     0.19     1.14     1.14   | 7.20e-14  2.95e-14  3.62e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     1.71     0.16     0.53     0.53   | 6.80e-14  2.23e-14  1.05e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     4.34     0.13     4.35     4.35   | 7.17e-14  3.24e-14  1.62e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.38     0.12     0.10     0.10   | 2.15e-14  1.12e-14  2.97e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     4.33     0.06     4.35     4.35   | 6.18e-14  3.40e-14  2.06e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.24     0.05     0.07     0.07   | 3.95e-13  8.30e-14  4.16e-14 |
 DRAO |   288   288     0   288     0.18     0.03     0.01     0.01   | 2.34e-14  6.77e-15  4.75e-15 |
 BOR1 |   288   288     0   288     0.18     0.03     0.02     0.02   | 3.65e-14  2.02e-14  6.25e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     0.42     0.02     3.43     3.43   | 6.06e-14  1.59e-14  1.87e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.25     1.25   | 5.74e-13  6.41e-14  1.83e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.97     0.97   | 6.71e-13  6.31e-14  2.08e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.30     0.30   | 5.95e-13  7.97e-14  2.87e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.69     0.69   | 5.94e-13  6.07e-14  5.31e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.91     0.02     0.76     0.76   | 5.65e-14  2.78e-14  2.69e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.49     0.02     0.51     0.51   | 6.06e-14  1.69e-14  1.71e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.96     0.96   | 6.34e-13  6.42e-14  2.14e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.12     0.12   | 6.96e-13  5.95e-14  3.03e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.33     0.33   | 7.39e-13  7.25e-14  3.92e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.40     0.40   | 7.59e-13  6.17e-14  2.07e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.21     0.00     0.02     0.02   | 6.51e-13  7.69e-14  2.50e-14 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-13  2.78e-14  3.54e-14 |
 ALGO |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  3.43e-13  1.13e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 DGAR |   288   279     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.30e-12  5.67e-13  1.40e-13 |
 FAIR |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-12  8.46e-13  1.47e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.07e-14  2.29e-14  1.95e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  9.64e-14  5.93e-14 |
 G06  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.77e-14  3.09e-14  7.60e-15 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.23e-12  3.75e-13  8.20e-14 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.26e-14  1.71e-14  1.54e-14 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.66e-13  2.75e-13  9.61e-14 |
 G12  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.08e-13  6.97e-14  3.49e-14 |
 G13  |   288   272     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.44e-13  1.71e-13  4.13e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.77e-13  9.31e-14  6.21e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  9.58e-14  2.01e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  1.30e-13  3.82e-14 |
 G24  |   286   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-12  5.29e-13  2.68e-13 |
 GLPS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-12  6.13e-13  2.28e-13 |
 GUAM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 MAC1 |   288   255     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-12  6.63e-13  2.76e-13 |
 MDO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.34e-12  7.09e-13  1.59e-13 |
 NYA1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 PICL |   288   279     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.80e-12  3.99e-13  1.36e-13 |
 SANT |   288   256     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-12  6.18e-13  1.61e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  3.53e-13  9.48e-14 |
 WILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.65e-12  3.07e-13  1.34e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.81e-14  6.98e-15  2.37e-15 |
 TOW2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-12  6.28e-13  5.85e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.04e-13  4.67e-13  1.74e-13 |
 KERG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 OUS2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  3.28e-13  2.33e-13 |
 THU2 |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-23  3.07e-24  5.12e-25 |
 IENG |   269   266     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.42e-14  1.05e-14  3.90e-15 |
 SCOR |   288   262     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.89e-12  5.71e-13  3.98e-13 |
 STK2 |   288   277     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-12  7.73e-13  9.31e-14 |
 AJAC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 CHTI |   288   268     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.61e-12  1.19e-12  5.65e-13 |
 BRUX |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.49e-13  1.38e-13  7.99e-14 |
 TRO1 |   288   245    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.02e-12  1.28e-12  2.38e-13 |
 TASH |   288   275     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.97e-12  7.00e-13  2.04e-13 |
 REDU |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.23e-13  2.98e-13  6.17e-14 |
 WARK |   288   280     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.22e-12  9.01e-13  6.59e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.49e-13  4.03e-13  1.31e-13 |
 ONS1 |   286   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.85e-12  6.37e-13  1.26e-13 |
 RGDG |   288   284     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.74e-12  6.65e-13  3.20e-13 |
 THTG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.64e-13  3.79e-13  1.01e-13 |
 HRAG |   282   282     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-14  1.01e-14  5.22e-15 |
 LCK4 |   268     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.52e-12  3.98e-12  2.05e-12 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     KERG      KERG      SUTH |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
