
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2231   Day: 5   MJD: 59866                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   3072      1      13      13    681    681      0   2104   2104      0    0.00
 cod |   288     0  30502    379    -544    -278     13     17     11    127    179     96   15.15
 emr |   288     0  27281    161   -1758    -199     19     20     18    110     85    121   10.12
 esa |   288     0  32686    583    -974     192     10      9     10     79     72     81   24.43
 gfz |   288     0  34923    315      13    -197     12     11     12    112     90    118   19.20
 iga |    96     0   2976      2      20      12     36     36      0     84     84      0    0.00
 igc |   288     0   8871    187    -295     846    111    111      0    611    611      0    0.00
 igu |    96     0   2976      0      12      15    857    857      0   1518   1518      0    0.00
 jpl |   288     0  26607    582     189      75     13     12     14     96     88     99   16.40
 ngs |    96     0   2976     11     -28     100    701    701      0   1951   1951      0    0.00
 usn |   288     0  20858    685   -1300    -134    128    164     97    192    227    165    0.00
 whu |   288     0   8914     12     166      43     14     14      0     85     85      0   14.69

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   543   141    25    32   -90   115   602   453   -36   432   115   -59 |
    2 |   269  -232    39    65    41    14   546   787    29   312     -    18 |
    3 | -1118   249   -49  -197    -1  -145  -305  2751   113  -734   109   -20 |
    4 | -2279    31   -90   -42    68   -54  -829     -    70 -2174  -229   -69 |
    5 |  -450   -97   116   -89    26    25    98   474    48  -505    97    80 |
    6 |  1034   153    78    -7     1     7  -271 -1929   -79   954  -182  -105 |
    7 |   664   -41    49    -4    10   -22  -205   365     0   763    65     2 |
    8 |  5951    91    50   -34  -100    55  -256   313    78  5779    46   -29 |
    9 |   -68   195    12   -56   -26  -129  -398  -159   -41   129    45   -37 |
   10 |  -116   360    83   -57  -171    70   504  1168   -71   110   415   -31 |
   11 | -3358   118   -85    18   -46     7  -339 -2326    67 -3189  -242  -107 |
   12 |  -157   -71    -2     7     9   -38  -100  -357    55    31     5   -10 |
   13 |  3369   142  -103   105    -5     2    20  1402  -107  3333   -75  -124 |
   14 | -2891    75  -129   -77   121  -178  -546  1569    36 -2821  -228   -58 |
   15 | -1131  -147    79   -52    67     9  -106  -189    -4  -668   104    98 |
   16 |  1158   -82    63   -33     4    59    99   965    22  1054    65    69 |
   17 | -2620    61   106  -140    66    10   632  -837   -67 -1678   104    86 |
   18 | -3383   -51   -75   -10   106  -108  -208 -1044    69 -3396     -   -96 |
   19 |  -789  -167   101   -77    93   -61   615  1460   -21  -466   153   132 |
   20 |  1250  -162    43   -79   161   -21   285   403   -21  1376   147    83 |
   21 |   256  -252    30    -4     X    32   302  -211   112   201   -47   127 |
   22 |   400   -32    52   -23    30    60    45   415   -35   359    -1    36 |
   23 | -2315   -14   -85    10    86   -74  -115   624    66 -2268  -120  -128 |
   24 |   -83   246    97     3   -95    72  -499 -1643  -177   179   141    -3 |
   25 |  2222   298   185   -85  -143   102  -199    97  -126  2073   112    35 |
   26 |  2228   307    57   -35  -166    40   148   153   -45  1533     1   -30 |
   27 |  -513    98   105    -1  -133   130   360 -2484   -19  -312   110    25 |
   28 |   737  -239   -49    89    50    -2     - -2914     -   743  -111    42 |
   29 | -1562  -106    77   -93     6   -47   533    95    80 -1381    59   115 |
   30 |  2378   294    40  -101   -85     - -1414  1159   -46     -     -     - |
   31 | -1288   187    30   -71   -86    34  -119  -202    21  -817     6    25 |
   32 |  1697   165    -9   -63    15     3  -161  -385    16  1694   -92   -98 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 AGGO |     -     -   444     -     -     -     -     -  -274     -     -     - |
 AJAC |     -  -219     -     -   172     -     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -    18   -26     -     -     -     -     -     -     -    10     - |
 ALGO |     -    52    32     -   -58     -     -     -     -     -    50     - |
 ALIC |     -    -1     -     1     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREG |     -    56   -67    -7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     -  -126     -    67     -     -     -     -     -    87     - |
 ASCG |     -     -     -   158  -114     -     -     -  -102     -     -     - |
 ASPA |     -     -     -    33   -61     -     -     -    24     -     X     - |
 BADG |     -     -   -23    40   -38     -     -     -     X     -  -159     - |
 BOGT |     -     -     -   -44     -     -     -     -    66     -   221     - |
 BOR1 |     -   -19    29     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -   -79   -33     -    80     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -     -    44     -     -     -   -51     -  -122     - |
 CAS1 |     -   -46     -   123  -120     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -    35   -35     -     -     -   -10     -     -     - |
 CEBR |     -     -  -392   163     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -   -70     -    66     -     -     -   -34     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -   -67    98     -     -     -   -17     -   -14     - |
 CHTI |     -     -     -     -    28     -     -     -   -33     -    16     - |
 CHUR |     -     -    27     -   -14     -     -     -     -     -    43     - |
 CKIS |     -   -33     -     -    26     -     -     -     -     -     -     - |
 CPVG |     -     -     -    74   -94     -     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -    14   -23     -    44     -     -     -   -50     -   -86     - |
 CUSV |     -     -     -    24   138     -     -     -  -197     -  -192     - |
 CZTG |     -     -     -   105  -150     -     -     -    14     -     -     - |
 DAEJ |     -   -53   -20     -    52     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -   -20     -    41  -122     -     -     -   100     -    48     - |
 DJIG |     -     -     -   -13    34     -     -     -   -20     -     -     - |
 DRAO |     -   178   174     -  -232     -     -     -     -     -    36     - |
 DYNG |     -   -56     -    35     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -   -93     -    58     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -    85     -    31  -106     -     -     -     -     -   153     - |
 FALK |     -     -     -    20     -     -     -     -   -30     -   -50     - |
 FLRS |     -     -     -   111     -     -     -     -  -166     -     -     - |
 FTNA |     -     -     -     -   -14     -     -     -    16     -     -     - |
 GAMB |     -     -     -     X    59     -     -     -   -69     -     -     - |
 GLPS |     -     -     -    96   -97     -     -     -   -30     -     X     - |
 GODE |     -     6   -28     -    10     -     -     -     -     -   -66     - |
 GODZ |     -     -    -9     4     -     -     -     -     -     -   -35     - |
 GOL2 |     -     -    69   -29     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    20   -29     -     -     -     -     -     -     -    -9     - |
 GOPE |     -   -13    19     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HARB |     -     X   -50    22     -     -     -     -    -1     -     -     - |
 HERS |     -  -163     -     -   129     -     -     -     -     -     -     - |
 HOFN |     -     -     -    21     -     -     -     -   -32     -     -     - |
 HRAG |     -   -33    50     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -    79    77     -  -103     -     -     -     -     -   196     - |
 IENG |     -   -24    35     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -  -131     -     -     -   154     -  -132     - |
 ISBA |     -     -     -    -1     -     -     -     -     1     -  -257     - |
 KAT1 |     -     -     -    44   -56     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRI |     -     -     -    15   -19     -     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -   -47    62    -6    12     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -   146    -9     -  -158     -     -     -    55     -    40     - |
 KOKV |     -     -    12    14   -24     -     -     -     -     -   104     - |
 KOUG |     -    16   -23     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -    39     5     X     -     -     -     -   -40     -     -     - |
 KRGG |     -  -245     -    34     -     -     -     -   175     -     -     - |
 LAUT |     -     -     -   376  -479     -     -     -     -     -     -     - |
 LCK4 |     -     -  -273   113     -     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   -12   -24     -     -     -    45     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -   -70    89     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -     -     -   -56    71     -     -     -     -     -     -     - |
 MADR |     -     -   -91   -55   118     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -64     -    14    32     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -67   -38    88   -39     -     -     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -  -192     -   101     -     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -     -     -   -30    38     -     -     -     -     -     -     - |
 MAYG |     -  -314     -   168   -23     -     -     -    67     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -   -41    42     -     -     -    12     -     -     - |
 MDO1 |     -     7     -    -5     -     -     -     -     -     -   -99     - |
 MDVJ |     -    99     -     -   -78     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -    33   -76    11     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -    69     -     -   -67     -     -     -    14     -    14     - |
 NIST |     -    -1     1     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -48     -    12    40     -     -     -   -20     -     -     - |
 NLIB |     -     -   214     -  -113     -     -     -     -     -   157     - |
 NNOR |     -     -    45   -18     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -   -79  -157     -   144     -     -     -     -     -  -233     - |
 NTUS |     -     -     -    37     -     -     -     -   -55     -     -     - |
 NYA1 |     -  -103     -    64     -     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -  -142   -46    55   121     -     -     -   -63     -     -     - |
 ONS1 |     -   -14    21     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -64   -43     -    73     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -    14     -   -19   -22     -     -     -    42     -     -     - |
 PERT |     -     -     -   -30  -130     -     -     -   197     -     -     - |
 PICL |     -     -     -    -1     -     -     -     -     1     -   -59     - |
 PIE1 |     -     -   -35     -    -6     -     -     -    28     -  -177     - |
 POHN |     -     -     -   -43    54     -     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -   -20     -     -    16     -     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    -1     1     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -     -   -88    86     -     -     -    30     -     -     - |
 QAQ1 |     -   114     -    22  -149     -     -     -    37     -    61     - |
 REDU |     -     -   112   -46     -     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -     -     -   -16   -23     -     -     -    50     -     -     - |
 RGDG |     -  -156     -     -     -     -     -     -   144     -     -     - |
 RIO2 |     -   265     -     -  -209     -     -     -     -     -     -     - |
 ROTH |     -     -     -     -    35     -     -     -   -41     -     -     - |
 SANT |     -    16     -     -    77     -     -     -  -105     -    14     - |
 SCH2 |     -    -1     -     1     -     -     -     -     -     -   -38     - |
 SCOR |     -     -   250    15  -142     -     -     -     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -   -60    76     -     -     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -   -54     -    12    -1     -     -     -    34     -     -     - |
 SGOC |     -     -     -   -97   124     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -   -20    29     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -     -     -    33     -     -     -     -   -49     -  -120     - |
 STHL |     -  -129     -   -78   210     -     -     -   -15     -   -59     - |
 STJO |     -  -153     -     -   202     -     -     -   -95     -  -127     - |
 STK2 |     -     -   -82     -   -68     -     -     -   130     -     -     - |
 SUTH |     -   -28     -     -  -111     -     -     -   156     -    60     - |
 SUTM |     -     -     -  -125   159     -     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -     -  -127     -     -     -     -     -    78     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -18     7     -     -     -     -     X     -     -     - |
 SYDN |     -    42    55     -     -     -     -     -   -70     -     -     - |
 SYOG |     -     -  -101     -    53     -     -     -     -     -     -     - |
 TASH |     -    -1    71   177  -262     -     -     -     -     -     -     - |
 THTG |     -    -7    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -    15     -     -     -   -18     -    10     - |
 THU2 |     -     -     -   -41    52     -     -     -     -     -  -109     - |
 TID1 |     -    22   -32     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -  -283    46    91     -     -     -     -     -     -     - |
 TONG |     -     -     -     -    42     -     -     -   -49     -     -     - |
 TRO1 |     -   -18    27     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -   -12  -106     -    66     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -   -56     -     -    45     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    99  -205     -     -     -    92     -     -     - |
 URUM |     -    78     -  -177   164     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -   -97    70    31     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |     -     -     -  -108   137     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -37    55     -     -     -     -     -     -     -   118     - |
 WARK |     -     -   -81   122   -98     -     -     -   -19     -     -     - |
 WHIT |     -   -50     -    -4     -     -     -     -    52     -   134     - |
 WILL |     -    47     -   -29     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WIND |     -   -85     -  -112   209     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -  -242  -132    78   165     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZZ |     -    -8    11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -  -173     -     -     -     -     -   107     -     -     - |
 YELL |     -     -   -85     -   126     -     -     -   -95     -  -228     - |
 YKRO |     -   -53     -    47     -     -     -     -   -21     -   -11     - |
 ZAMB |     -    38     -   -86    64     -     -     -    19     -   188     - |
 ZECK |     -    25   -29     9   -16     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   248    14    14     8    10    30    99   687     9   195   107    13 |  288    198
    2 |   621    15    19     9     8    26   112   353    15   712     -    13 |  288    215
    3 |   699    23    11     9    11    49   126  2002    11   704    88    13 |  288    312
    4 |   491    16    11     7     9    57    72     -    11   501   147    15 |  288    108
    5 |   496    11    17     7    13    30    67   402    12   493    73    13 |  288    427
    6 |   331    15    22     7     8    27    72  1191    13   312   124    10 |  288    247
    7 |   920    23    15    13     9    42    81   796    13   838   178    17 |  288    371
    8 |  1704    11    17     5    10    18   105  1746    10  1862   187    11 |  288   1720
    9 |   396    17    17    11     6    33    63   304    12   423   120    14 |  288    230
   10 |   868    12    13     8     8    23    76   621    13   772   127    17 |  288    749
   11 |   281    26    24    13     7    50   154  1378    18   452   297    19 |  288    290
   12 |   404    18    15     9     9    58    85   199     9   371   244    15 |  288    327
   13 |   753    20    13    10    28    28    54   576    18   872   121    14 |  288    537
   14 |   210    15    10    15    11    35    70  1137    14   214   123    13 |  288    250
   15 |   553    22    15     9     9    35    58   348    15   729   132    11 |  288    304
   16 |   456    13    41    11    14    38    63   888    12   460   160    18 |  288    295
   17 |  1616     9    20     7    12    43    79   542    11  1691   149    10 |  288    399
   18 |   434    20    20    14    16    59   129   626    13   493     -    14 |  288    228
   19 |   396     8    22     7     9    44    62   498    10   255   165    12 |  288    198
   20 |   516    20    24     7     7    36    48   253    12   525    95    13 |  288    281
   21 |   503    14    11     6     X    28   111   489    12   575   155    17 |  288    401
   22 |   317    11    19     6     8    36    70   482    11   262   157    14 |  288    252
   23 |   181    15    16    10    13    27    87   499    11   229   111    17 |  288    172
   24 |   556    13    17    10     9    25    55   829    14   493   140    19 |  288    229
   25 |   323    10    27    10    15    14   141   189    11   300   196    14 |  288    190
   26 |  1315     7    30     7    10    25    64   188    11  1076   131    15 |  288    199
   27 |   337    15    20    10    12    22    54  1605     9   293   171    18 |  288    246
   28 |   462    22    33     9    15    31     -  1515     -   515   284    17 |  288    199
   29 |   897    12    17     9     9    22   116   356    13  1093   232    13 |  288    362
   30 |   521    19    19    13    10     -   366   717    13     -     -     - |  288    301
   31 |   520    41    22     9     9    52   292   298    12   547   198    16 |  288    264
   32 |   235    11    22     7     8    13   216   412    14   242   123    18 |  288     93
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 AGGO |     -     -    22     -     -     -     -     -    14     -     -     - |  266    811
 AJAC |     -    13     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288  12961
 ALBH |     -     8    11     -     -     -     -     -     -     -    48     - |  288    914
 ALGO |     -    10    16     -    10     -     -     -     -     -    66     - |  288   1887
 ALIC |     -    13     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3641
 AREG |     -     7    26    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   9134
 AREQ |     -     -    14     -     8     -     -     -     -     -    23     - |  240    >>>
 ASCG |     -     -     -    11    10     -     -     -    10     -     -     - |  288  10931
 ASPA |     -     -     -    18    20     -     -     -    23     -     X     - |  288   4315
 BADG |     -     -    20     8     5     -     -     -     X     -    46     - |  288     18
 BOGT |     -     -     -     7     -     -     -     -    11     -    55     - |  288  20010
 BOR1 |     -     6     9     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     14
 BRUX |     -    11    14     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 BSHM |     -     -     -     -    10     -     -     -    12     -    64     - |  288   2536
 CAS1 |     -    10     -     7    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -    11    12     -     -     -    15     -     -     - |  288   7118
 CEBR |     -     -     9     4     -     -     -     -     -     -     -     - |  203     13
 CHAN |     -     -    14     -    10     -     -     -    10     -     -     - |  288     40
 CHPI |     -     -     -    13    17     -     -     -    18     -   111     - |  288  15431
 CHTI |     -     -     -     -     9     -     -     -    11     -   170     - |  288   8191
 CHUR |     -     -    38     -    20     -     -     -     -     -    45     - |  261   4045
 CKIS |     -    13     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288  10945
 CPVG |     -     -     -     7    10     -     -     -     -     -     -     - |  272  10148
 CRO1 |     -    10    17     -    12     -     -     -    13     -    60     - |  288     41
 CUSV |     -     -     -    12    14     -     -     -    14     -   183     - |  288  18457
 CZTG |     -     -     -    13    21     -     -     -    22     -     -     - |  288  11592
 DAEJ |     -    11    15     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4455
 DGAR |     -    13     -    10    10     -     -     -    14     -   118     - |  288   1631
 DJIG |     -     -     -    11    15     -     -     -    13     -     -     - |  288   9600
 DRAO |     -     8    13     -     7     -     -     -     -     -    75     - |  288     49
 DYNG |     -    12     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   6075
 FAA1 |     -    22     -    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  23151
 FAIR |     -    10     -    10     9     -     -     -     -     -   127     - |  288   1948
 FALK |     -     -     -     8     -     -     -     -    12     -   224     - |  288   2184
 FLRS |     -     -     -     9     -     -     -     -    14     -     -     - |  288   2433
 FTNA |     -     -     -     -    10     -     -     -    12     -     -     - |  288  11580
 GAMB |     -     -     -     X    14     -     -     -    16     -     -     - |  288  11254
 GLPS |     -     -     -     6     9     -     -     -     8     -     X     - |  288   1672
 GODE |     -    10    23     -    12     -     -     -     -     -    43     - |  288     89
 GODZ |     -     -    22     9     -     -     -     -     -     -    55     - |  288  15958
 GOL2 |     -     -    12     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     76
 GOLD |     -     8    12     -     -     -     -     -     -     -    66     - |  288     51
 GOPE |     -     7    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    399
 HARB |     -     X    20     6     -     -     -     -    12     -     -     - |  288   2890
 HERS |     -    10     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 HOFN |     -     -     -     6     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   6972
 HRAG |     -    11    16     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     38
 HRAO |     -     9    15     -    11     -     -     -     -     -    63     - |  288    370
 IENG |     -     7    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 IISC |     -     -     -     -    15     -     -     -    17     -   109     - |  195   2167
 ISBA |     -     -     -     7     -     -     -     -    10     -    82     - |  288  11822
 KAT1 |     -     -     -    12    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   6403
 KIRI |     -     -     -    22    28     -     -     -     -     -     -     - |  245   5580
 KIRU |     -     8    11     7     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   6062
 KOKB |     -    12    26     -    13     -     -     -    12     -    30     - |  288     50
 KOKV |     -     -    28     8    15     -     -     -     -     -    90     - |  288     37
 KOUG |     -    10    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  280    893
 KOUR |     -    15    31     X     -     -     -     -    14     -     -     - |  287 326092
 KRGG |     -    20     -    11     -     -     -     -    18     -     -     - |  288   7884
 LAUT |     -     -     -    11    14     -     -     -     -     -     -     - |  271   4091
 LCK4 |     -     -    20     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  274   6403
 LHAZ |     -     -     -     7     8     -     -     -    10     -     -     - |  288  22799
 LPGS |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     -     -     -    11    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   3175
 MADR |     -     -    26    10    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     53
 MAL2 |     -    14     -    13    13     -     -     -     -     -     -     - |  288  34349
 MAS1 |     -    11    17     8    13     -     -     -     -     -     -     - |  288   4934
 MATE |     -     -    19     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     85
 MAW1 |     -     -     -     7    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3311
 MAYG |     -    15     -    15    15     -     -     -    13     -     -     - |  288  14695
 MBAR |     -     -     -    11    14     -     -     -    12     -     -     - |  288  12686
 MDO1 |     -    10     -     6     -     -     -     -     -     -    64     - |  288   2000
 MDVJ |     -     8     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 MGUE |     -     9    26    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 MKEA |     -     9     -     -     9     -     -     -    11     -    54     - |  288    452
 NIST |     -    13    20     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 NKLG |     -    19     -    16    15     -     -     -    14     -     -     - |  288   6656
 NLIB |     -     -    15     -     8     -     -     -     -     -    61     - |  286     30
 NNOR |     -     -    13     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     84
 NRC1 |     -    14    31     -    14     -     -     -     -     -    59     - |  288     54
 NTUS |     -     -     -     9     -     -     -     -    13     -     -     - |  288  17085
 NYA1 |     -     7     -     4     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3826
 OHI2 |     -    12    20    10    12     -     -     -    15     -     -     - |  288    180
 ONS1 |     -     7    11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1495
 ONSA |     -    10    15     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 OUS2 |     -     8     -     9    10     -     -     -    14     -     -     - |  288   3228
 PERT |     -     -     -     8    11     -     -     -    14     -     -     - |  288    >>>
 PICL |     -     -     -     7     -     -     -     -    11     -    72     - |  288   2002
 PIE1 |     -     -    11     -    10     -     -     -    13     -    76     - |  288     42
 POHN |     -     -     -    16    21     -     -     -     -     -     -     - |  288   6269
 POTS |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -     9    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     48
 PTGG |     -     -     -    13    17     -     -     -    18     -     -     - |  288   7845
 QAQ1 |     -     9     -     5     7     -     -     -    12     -    69     - |  288  45202
 REDU |     -     -    20     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2303
 REUN |     -     -     -     9    12     -     -     -    12     -     -     - |  288   7004
 RGDG |     -    11     -     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   7203
 RIO2 |     -    13     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   8589
 ROTH |     -     -     -     -    11     -     -     -    13     -     -     - |  262   3737
 SANT |     -    10     -     -     9     -     -     -    10     -    65     - |  288   2569
 SCH2 |     -     9     -     6     -     -     -     -     -     -    28     - |  288   3144
 SCOR |     -     -    21     7    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   2773
 SCUB |     -     -     -    40    51     -     -     -     -     -     -     - |  165   9904
 SEYG |     -    14     -    15    15     -     -     -    14     -     -     - |  288  10444
 SGOC |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SPT0 |     -     4     6     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 SSIA |     -     -     -     9     -     -     -     -    14     -    23     - |  288  16010
 STHL |     -    13     -     8     9     -     -     -     8     -    91     - |  288   7631
 STJO |     -    11     -     -     8     -     -     -    12     -    54     - |  288     28
 STK2 |     -     -    25     -    11     -     -     -    11     -     -     - |  288   2227
 SUTH |     -    14     -     -     8     -     -     -    12     -    62     - |  288   2155
 SUTM |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SUWN |     -     -    21     -     -     -     -     -    13     -     -     - |  287   4878
 SVTL |     -     -    12     5     -     -     -     -     X     -     -     - |  273     17
 SYDN |     -    20    40     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   1098
 SYOG |     -     -    28     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  202   5807
 TASH |     -     9    11     6     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   1936
 THTG |     -     8    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1133
 THTI |     -     -     -     -    12     -     -     -    14     -   257     - |  288  10135
 THU2 |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -    59     - |  276   1812
 TID1 |     -    15    22     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     34
 TIDB |     -     -    16    10    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     42
 TONG |     -     -     -     -    24     -     -     -    29     -     -     - |  282   4737
 TRO1 |     -     6     8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  283   3195
 TWTF |     -    17    21     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     41
 ULAB |     -    10     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -     8    10     -     -     -    12     -     -     - |  288  14568
 URUM |     -    10     -     8     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 VILL |     -    11    20     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1362
 VOIM |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     -    12    17     -     -     -     -     -     -     -    62     - |  288     23
 WARK |     -     -    15     7    11     -     -     -    15     -     -     - |  288  10048
 WHIT |     -    15     -    11     -     -     -     -    27     -   242     - |  288 159924
 WILL |     -     9     -     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1731
 WIND |     -    14     -    11    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WTZR |     -     9    17     7    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 WTZZ |     -     8    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     24
 WUHN |     -     -    12     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  287   4052
 YELL |     -     -    15     -    12     -     -     -    18     -   100     - |  288     34
 YKRO |     -    15     -    15     -     -     -     -    24     -    97     - |  288  11898
 ZAMB |     -    12     -    10    10     -     -     -    11     -    50     - |  288   9503
 ZECK |     -     9    10     7     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     49
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   681    13    19    10    12    36   111   858    14   702   129    15 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 KOKB |   288   288     0   288     2.39     4.05     0.87     0.87   | 2.67e-14  8.32e-15  5.39e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     3.10     4.05     0.85     0.85   | 3.10e-14  7.98e-15  2.18e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.64     4.05     0.53     0.53   | 2.10e-14  8.23e-15  1.94e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     2.99     4.05     2.00     2.00   | 2.38e-14  4.78e-15  2.30e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     2.85     4.05     4.00     4.00   | 3.90e-14  8.75e-15  1.86e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     2.62     4.05     4.00     4.00   | 6.48e-14  7.00e-15  2.64e-15 |
 BADG |   288   285     1   288     3.52     4.05     1.43     1.43   | 3.45e-14  5.16e-15  1.57e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     2.25     4.03     2.30     2.30   | 2.61e-14  7.77e-15  4.45e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     3.10     4.02     4.00     4.00   | 1.96e-14  5.92e-15  2.23e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     2.94     4.02     3.78     3.78   | 2.65e-14  8.57e-15  4.36e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.16     4.02     3.64     3.64   | 2.04e-14  8.26e-15  2.61e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.95     4.02     0.40     0.40   | 1.70e-14  6.54e-15  2.16e-15 |
 TID1 |   288   285     1   288     3.32     4.02     1.84     1.84   | 3.60e-14  1.37e-14  3.03e-15 |
 GOLD |   288   288     0   288     2.84     4.02     1.10     1.10   | 2.51e-14  6.64e-15  3.72e-15 |
 MADR |   288   288     0   288     2.16     4.02     2.19     2.19   | 3.14e-14  8.94e-15  3.04e-15 |
 WTZZ |   276   276     0   276     3.47     3.85     3.54     3.54   | 2.83e-14  9.53e-15  1.74e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.03     3.60     2.15     2.15   | 2.65e-14  4.29e-15  1.35e-15 |
 KOUR |   287   281     2   287     2.01     3.56     0.65     0.65   | 2.24e-10  6.88e-11  2.05e-11 |
 NLIB |   286   286     0   286     1.86     3.10     1.72     1.72   | 6.17e-14  1.32e-14  6.20e-15 |
 CEBR |   203   200     1   203     2.40     2.82     1.86     1.86   | 8.60e-11  4.96e-12         - |
 TWTF |   288   288     0   288     1.68     2.47     1.98     1.98   | 6.12e-14  1.09e-14  1.84e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     1.66     2.44     2.54     2.54   | 2.82e-14  8.09e-15  3.03e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.64     2.38     0.95     0.95   | 3.99e-14  1.18e-14  2.44e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.51     2.05     0.86     0.86   | 6.62e-14  1.69e-14  1.03e-14 |
 HERS |   288   285     1   288     1.46     1.89     3.63     3.63   | 5.18e-14  1.75e-14  2.49e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.28     1.45     2.85     2.85   | 7.37e-14  8.90e-15  5.74e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     1.16     1.20     0.47     0.47   | 7.52e-14  9.80e-15  3.73e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.14     1.15     2.23     2.23   | 5.75e-14  1.73e-14  2.75e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.09     1.06     1.55     1.55   | 2.78e-14  9.27e-15  2.98e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.00     0.90     0.06     0.06   | 1.02e-13  1.38e-14  3.31e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     0.98     0.87     1.23     1.23   | 3.62e-14  1.05e-14  7.07e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.96     0.82     3.71     3.71   | 4.58e-14  7.94e-15  2.05e-15 |
 SVTL |   273   273     0   273     0.83     0.65     0.50     0.50   | 2.83e-14  6.30e-15  2.31e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     0.81     0.59     0.60     0.60   | 2.62e-14  6.43e-15  9.32e-15 |
 NNOR |   288   288     0   288     0.67     0.40     0.17     0.17   | 3.34e-14  3.78e-14  4.82e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     1.48     0.32     4.00     4.00   | 5.47e-14  1.51e-14  2.41e-14 |
 G06  |   288   284     1   288     1.52     0.29     2.42     2.42   | 6.32e-14  3.13e-14  2.11e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     1.35     0.28     4.00     4.00   | 6.08e-14  1.94e-14  2.06e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     3.97     0.23     4.00     4.00   | 5.49e-14  1.94e-14  2.73e-14 |
 G11  |   288   287     1   288     1.04     0.19     1.01     1.01   | 7.75e-14  2.65e-14  2.74e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     1.66     0.16     0.46     0.46   | 6.19e-14  1.77e-14  1.16e-14 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.42     0.16     0.22     0.22   | 7.58e-14  2.53e-14  1.34e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.38     0.13     0.09     0.09   | 2.13e-14  8.82e-15  1.68e-15 |
 G30  |   288   286     1   288     3.95     0.11     4.00     4.00   | 7.18e-14  5.37e-14  2.93e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.23     0.05     0.06     0.06   | 4.31e-13  1.01e-13  1.92e-14 |
 G01  |   288   286     2   288     3.97     0.04     2.20     2.20   | 7.05e-14  3.73e-14  1.72e-14 |
 DRAO |   288   288     0   288     0.18     0.03     0.01     0.01   | 2.48e-14  7.49e-15  3.65e-15 |
 BOR1 |   288   288     0   288     0.18     0.03     0.02     0.02   | 1.95e-14  5.22e-15  9.66e-16 |
 G27  |   288   288     0   288     0.44     0.02     3.04     3.04   | 5.81e-14  1.99e-14  1.91e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.05     1.05   | 5.18e-13  5.96e-14  2.27e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.85     0.85   | 6.38e-13  7.01e-14  3.07e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.26     0.26   | 5.97e-13  7.13e-14  2.23e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.97     0.02     0.69     0.69   | 7.08e-14  2.45e-14  3.19e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.60     0.60   | 6.34e-13  5.64e-14  3.30e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.83     0.83   | 6.19e-13  6.79e-14  3.52e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.68     0.02     0.46     0.46   | 5.56e-14  1.52e-14  1.10e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.11     0.11   | 6.83e-13  7.77e-14  3.97e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.02     1.34     1.34   | 7.15e-13  6.59e-14  4.61e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.29     0.29   | 7.16e-13  6.96e-14  2.76e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.35     0.35   | 7.40e-13  6.22e-14  1.54e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.25     0.01     1.46     1.46   | 5.96e-14  1.94e-14  2.21e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.20     0.00     0.02     0.02   | 6.00e-13  7.09e-14  1.36e-14 |
 HRAG |   288   288     0     7     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.70e-14  1.54e-14  4.41e-15 |
 ALBH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-13  3.67e-14  3.92e-14 |
 ALGO |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.77e-12  7.30e-13  1.94e-13 |
 ALIC |   286   266     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-12  7.51e-13  4.27e-13 |
 CHPI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 CHUR |   261     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 DGAR |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-12  6.53e-13  1.71e-13 |
 FAIR |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  9.38e-13  1.15e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.39e-13  8.91e-14  5.91e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  3.49e-13  1.77e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.33e-13  1.90e-13  5.23e-14 |
 G13  |   288   270     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.69e-13  1.86e-13  4.68e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.53e-13  9.08e-14  5.12e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.77e-13  9.42e-14  3.31e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.85e-13  1.32e-13  4.46e-14 |
 G24  |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.10e-14  4.04e-14  2.84e-14 |
 G25  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.71e-14  2.48e-14  2.11e-14 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.68e-14  2.67e-14  1.18e-14 |
 GLPS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MAC1 |   286   104   129     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.90e-11  4.96e-12  1.19e-12 |
 MDO1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NYA1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 PICL |   288   271     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-12  6.92e-13  1.28e-13 |
 SANT |   288   250     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.18e-12  1.05e-12  1.68e-13 |
 SUTH |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-12  8.94e-13  2.65e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  3.77e-13  7.16e-14 |
 WILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.82e-12  3.51e-13  1.03e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.30e-14  5.58e-15  1.47e-15 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.29e-13  5.66e-13  2.60e-13 |
 IISC |   195     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00         - |
 MAW1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 OUS2 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-12  3.55e-13  2.49e-13 |
 THU2 |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-23  3.07e-24  5.12e-25 |
 SCOR |   288   251     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.99e-12  6.54e-13  2.25e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.31e-13  2.85e-13  1.13e-13 |
 STK2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 FLRS |   286   274     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.68e-12  9.47e-13  1.74e-13 |
 AJAC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 CHTI |   288   276     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-12  1.23e-12  4.09e-13 |
 BRUX |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-14  8.28e-15  2.45e-15 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TASH |   288   281     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.82e-12  7.64e-13  9.96e-14 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.75e-13  2.64e-13  1.22e-13 |
 WARK |   288   279     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-12  1.16e-12  7.57e-13 |
 KOUG |   280   280     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-13  2.90e-13  1.19e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  5.37e-13  1.63e-13 |
 AGGO |   266   266     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.07e-13  2.97e-13  7.28e-14 |
 THTG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-13  3.44e-13  6.62e-14 |
 LCK4 |   274     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 9.72e-21  1.16e-18  2.80e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     GLPS      GLPS      CHUR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
