
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2231   Day: 4   MJD: 59865                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 154264   3089    -517    -234      6      5      8     92     82    103   25.53
 emr |  2880     0 105686   2781  213196    1033     16     15     17     83     83     84    8.97
 esa |  2880     0 127482    133   -1302     265      8      6     10     84     71    109   21.00
 gfz |  2880     0 132148   4001      56      18     14     13     15     87     86     90   10.92
 grg |  2880     0 119072   6758     -29     171     10      9     12    120    114    135   16.77
 jpl |  2880     0 104134   1029    -792    1039      9      7     13     96    101     70   16.81
 mit |  2880     0  97361   2423    9277    1171     32     32     30   2082   1900   3361    0.00
 igr |   288     0  39516     68   10620    1021     12     15     11     94     70     99    0.00
 ngs |    96     0   2948      0    -579    -227    854    854      0   1677   1677      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    80   -60   -12   -14  -109    43 -2057   -18  1066     - |
    2 |   -41   -26    88    -8    46   -75  3076   -79   586     - |
    3 |   -94    37   -98    83   -13   204 -1945    -5  -273     - |
    4 |   -62    29  -107   -17    52   172 -1178     9 -2420     - |
    5 |    37    57    52   109  -150   -73 -1564    28   460     - |
    6 |  -131    -7    57   110    73   -13 -2203    43  1339     - |
    7 |     4    22   -27   -68   173  -111  -557   -52   910     - |
    8 |   -98   -80     0    27   103    71   480   -85  2578     - |
    9 |  -104    31    33     2   156   -57   193   -72   781     - |
   10 |    -9   -16    63    87  -163    50  -623    70 -3081     - |
   11 |   -43    25    47  -168    17    86 -1387   156 -1903     - |
   12 |     4    29    53  -161     4    11  -947    75   255     - |
   13 |   -90    42   149     X     X   -72  -554     9   645     - |
   14 |   -80     7  -114   -43   196    93 -1334    15 -2961     - |
   15 |   156    74   -18   -34  -176   -56 -1730    45   743     - |
   16 |    58    57   -66    25    39   -92  2492  -122   970     - |
   17 |   177   -56     2    66  -167  -117  -848    26  1142     - |
   18 |   -66  -112    40   -54    18   128 -1636   109 -2609     - |
   19 |   101    88     4   133  -119  -173  4280    18  -136     - |
   20 |   -40   188    -4    99    22  -120  4081   -15  -481     - |
   21 |    73   -10   -58    63     X   -73  3653  -118   151     - |
   22 |     8   120    58    73  -166   -31   982   -75   771     - |
   23 |   -64   -23   -17  -124    84   128  -801    66 -2012     - |
   24 |    70     -    43     7  -158    -8 -1676    81  -134     - |
   25 |    -2  -195    34    -8    42    29  1373   -47  1679     - |
   26 |   -31   -85   -24   -47    83    70   225   -19  2160     - |
   27 |    45   -45   -22   -70   -83   111   323   -48  -156     - |
   28 |   -63    68   122    58    20  -143  2565   -37   290     - |
   29 |   141  -104   -55   -52     4   -60 -1027    14  -192     - |
   31 |    65   -50   -83   -67    -1    76 -1310   -21  -942     - |
   32 |     X     X  -196     -   246     -     X    84  1090     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |    -1     -     -    69   -44     -     -     -     -     - |
 ABPO |   -46     -     -   108     -     -     -     -     -     - |
 ADIS |     -     -     -   151   -98     -     -     -     -     - |
 ALBH |    -9    23     -     3     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |  -103    67    62    66     -     -     -   -30     -     - |
 ALIC |   -26     -     -    61     -     -     -     -     -     - |
 AREG |   -34     -   107     -   -82     -     -    34     -     - |
 ASCG |  -289     -   241     -   147    -8     -    56     -     - |
 ASPA |   -64     -     5   140     -     -     -     -     -     - |
 AUCK |  -114     -   116    44     -     -     -     -     -     - |
 BADG |   -21    60     -     -     -     - -1285   -12     -     - |
 BAKE |  -127     -    42    11   133     -     -     -     -     - |
 BARH |   -77     -    94    -1     -     -     -     -     -     - |
 BHR4 |   -35     -    54     -   -63    49     -     -     -     - |
 BJFS |   -93     -    51   -30    65    32     -     -     -     - |
 BOGT |   -77     -    34     7    81     -     -  -267     -     - |
 BOR1 |   -64   105     -    63     -     -  -138     -     -     - |
 BRAZ |    81     -     1  -194     -     -     -     -     -     - |
 BREW |   -14    41     -     -     -     - -3052     -     -     - |
 BRST |  -228     -    99     -   226     -     -     -     -     - |
 BRUX |   -52     -     -    88    21     - -4152   -42     -     - |
 BUCU |   -94     -   115     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |   -25     -   139     -  -136     -     -   -90     -     - |
 CCJ2 |   -75     -    21    92    10    21     -    17     -     - |
 CEBR |     -   -20     9     -     -     - -3957     -     -     - |
 CEDU |   -55    56     -    82     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -    78     -   -64     -     -     -    11     -     - |
 CHOF |    39     -     -     -   -59     -     -     -     -     - |
 CHPI |   -29     -     -    35    21     -     -     9     -     - |
 CHTI |  -132     -     -   -21   197    18     -   -70     -     - |
 CHUR |  -123   -33   163     -     -     -     -   346     -     - |
 CKIS |  -209     -   130     -   104    51     -  -132     -     - |
 CNMR |    18     -     -   -42     -     -     -     -     -     - |
 COCO |   -60     -    73     -     -     -     -    25     -     - |
 CORD |   -21     -     -    50     -     -     -     -     -     - |
 CPVG |  -112     -    26     -   156     -     -    63     -     - |
 CRO1 |   -36    62    -4    92   -31     -     -   -13     -     - |
 CUSV |    -6     -    13   -10     -     X     -   103     -     - |
 CZTG |  -176     -    91     -   189     X     -   -26     -     - |
 DAEJ |  -188   -83     -    31   309     -     -     -     -     - |
 DARW |   -26     -    76   -64    -9     -     -     -     -     - |
 DAV1 |   -66     -   104   -47     -     -     -     5     -     - |
 DGAR |   -81     -     7    -7    71    51     -   -63     -     - |
 DJIG |   -50     -    41     -     4    22     -     4     -     - |
 DLF1 |  -100     -     -     -   152     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -64    44    65   -11     -     - -4230  -203     -     - |
 DUBO |  -142     -    46   -76   215    -8     -     -     -     - |
 DYNG |   -30     -     -     -    45     -     -   -45     -     - |
 EBRE |    -4     -     -     -     -     6     -     -     -     - |
 FAA1 |  -182     -   204    91   -33     -     -    -7     -     - |
 FAIR |  -195    72    49    43   130    38     -  -155     -     - |
 FALK |   -91     -    69    79     -     -     -     -     -     - |
 FLRS |   -94     -     -    51     -   110     -   197     -     - |
 GAMB |  -131     -   109     -   124   -79     -    -3     -     - |
 GAMG |     -     -    92   -69   -70     -     -   -58     -     - |
 GLPS |  -116     -     8   -12   163    12     -   -77     -     - |
 GLSV |  -134     -    77    25    92     -     -     -     -     - |
 GODE |   -48     -     -    34    52     - -4408    35     -     - |
 GODZ |   -27    76     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |   -34    96     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |  -101     -    80    84     -     -     -     -     -     - |
 GOP6 |   -42     -     -    74    15     -     -     -     -     - |
 GOPE |  -105     -     -   246     -     -     -     -     -     - |
 GRAC |     X     -     -   302  -197     -     -     -     -     - |
 GRAS |  -199     -   200    80     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |  -192    32   219     1     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |   -86     -     -   -37   189   -29     -   -94     -     - |
 GUUG |  -147     -   179     -     -     -     -     -     -     - |
 HARB |  -102     3    22   -26   146     -     -   -87     -     - |
 HERS |  -113    32   124     X     -     - -4066   222     -     - |
 HERT |   -18     -    22     -     -     -     -     -     -     - |
 HKSL |   -79     -    96     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |   -40   131     -     -     -    -9     -    10     -     - |
 HNLC |    29     -     -   -67     -     -     -     -     -     - |
 HNUS |  -219     -   266     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |   -17   -13     -    49     -     - -4683  -319     -     - |
 HOFN |  -200     -   157    -8   112     -     -   -54     -     - |
 HOLB |   -57     -     -    43    40    19     -   -72     -     - |
 HRAG |   -85     -     -     -   129     -     -     -     -     - |
 HRAO |   169   -61     -     4  -228     - -6458    28     -     - |
 HYDE |     X     -   -14   -27    11    27     -     -     -     - |
 IENG |   -86    45     -   -14   116     -     -     -     -     - |
 INVK |  -153     -     -    49   201     -     -     -     -     - |
 IQAL |   -69     -   101     -     -   -21     -     -     -     - |
 IRKJ |     6    62   -41    13     -     -     -     -     -     - |
 ISBA |   -30     -    37     -     -     -     -   -33     -     - |
 JOZ2 |  -112     -   136     -     -     -     -     -     -     - |
 JOZE |   -51    94     -    42     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |   -44    77     -    39     -     -     -     -     -     - |
 KARR |   -46     -    50    10     -     -     -     -     -     - |
 KERG |   -45  -103   124    13     -   -39     -     -     -     - |
 KIR8 |   -87     -     -   204     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |    42   -21    -3   -45   -19     -     -   -42     -     - |
 KIT3 |  -107     -    99    60     -     -     -  -139     -     - |
 KOKB |  -117   -48     -    -5   207     -     -   -80     -     - |
 KOKV |   -70     -    26    51     -    41 -2871   -43     -     - |
 KOUC |     -     -    37   -72     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |    -7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -24     -    10    31     -     4 -3360   -55     -     - |
 KRGG |  -197     -     -    50   267     -     -   -30     -     - |
 LAUT |   -67     -   112     -     -   -31     -    42     -     - |
 LCK4 |  -127     -   155     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -   -23   -92   101   -13     -   -25     -     - |
 LMMF |  -171     -     -     -   281   -20     -     -     -     - |
 LPGS |   -26     8    -6     -    43     -     -     6     -     - |
 MAC1 |   -41     -     -    95     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |  -151     -    85    28   105     -     -   -71     -     - |
 MANA |   -23     -     -    54     -     -     -     -     -     - |
 MAR7 |   -71     -     -   166     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |   -95    99    92   -42   -16    18     -   -48     -     - |
 MATE |   -53   159    40    77  -103     -    11     -     -     - |
 MAW1 |    -1     -   -47   -19    89   -16     -     -     -     - |
 MAYG |  -248     -   199  -102   194     -     -  -288     -     - |
 MBAR |     -     -    -6     0     -     7     -    -3     -     - |
 MCM4 |   -87   -70   -35   -91     X   272     -     -     -     - |
 MDO1 |     0    53   -22     -     -     -     -    28     -     - |
 MDVJ |    55     X   -41   -56     -     3   -34   -60     -     - |
 MEDI |    59  -167     -     -     -     -    66     -     -     - |
 MELI |   -26     -     -    61     -     -     -     -     -     - |
 METG |   -80     -     -     -   121     -     -     -     -     - |
 MGUE |   -56     -    75     -    -8     -     -    44     -     - |
 MIZU |     8   -19     -    -4     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |   -83     -    67   -71     -    88 -3575   -14     -     - |
 MONP |  -187     -   227     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |  -106     -     -   248     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |   -30     -    36     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |    21     -    55    56  -138     -     -     -     -     - |
 NICO |  -194     -   121   -17   148     6     -  -186     -     - |
 NIST |   -63   148     -    26     -     - -3929     -     -     - |
 NKLG |   -88     -    35    19    90    -9     -   -74     -     - |
 NLIB |  -142     -    33   -99   239     -     -     -     -     - |
 NNOR |   -54    57   -49     -    25    87 -3670     -     -     - |
 NOVM |   -93    75     -   157     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |   -49    86     -    45     -     -     -    70     -     - |
 NTUS |    -6     -   -32    74     -     -     -   130     -     - |
 NYA1 |  -161     -   170    57     -    -4     -  -133     -     - |
 NYAL |   -25     -     -    58     -     -     -     -     -     - |
 OHI2 |  -115     -   131    17     -     -     -    94     -     - |
 OHI3 |     -     -    -4     -    90   -85     0     -     -     - |
 ONS1 |  -222     -     -     -   338     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -87    57    54    53     -     - -4282   -35     -     - |
 OPMT |   -80    59     -   142     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |    32     -    30     5   -87    -3     -   -62     -     - |
 OWMG |  -260     -   253     -    79     -     -     -     -     - |
 PADO |    -9     -     -     -    14     -     -     -     -     - |
 PALM |  -170     -     -  -152   359     -     -     -     -     - |
 PDEL |  -127     -   187   -61     -     -     -     -     -     - |
 PERT |  -132   -32   175     -     -     -     -    36     -     - |
 PIE1 |   -68    50     -    24    61     -  -604    37     -     - |
 PIMO |    -5     -     -    12     -     -     -     -     -     - |
 POHN |   -63     -    76     X     -     -     -    48     -     - |
 POL2 |   -49     -   127    73   -20  -112     -    75     -     - |
 POLV |    -6     -     -    14     -     -     -   -66     -     - |
 POTS |   105     -  -128     -     -     -     -    45     -     - |
 POVE |  -273     -   215   219     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -44    50     -    63     -     -     -     -     -     - |
 PTGG |     -     -    21     -     X   -26     -   -49     -     - |
 QAQ1 |     X   -48    45   -47     -     -     -   -84     -     - |
 QUIN |   -56     -    68     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -13     -     -    30     -     -     -     -     -     - |
 RAEG |   -12    33     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |    17     -   -21     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |  -103     -     -   241     -     X     -     -     -     - |
 RDSD |   -40     -     -    93     -     -     -     -     -     - |
 REDU |   -31     -    37     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     8     -    22    -8   -45     9     -   -18     -     - |
 REYK |  -196     -     -    46   168   100     -     -     -     - |
 RGDG |  -161     -     -     -   245     -     -   111     -     - |
 RIO2 |    15     -   -10   -23     -     4     -  -100     -     - |
 RIOP |    12     -     -    92     -   -79     -     -     -     - |
 SALU |  -142     -   106   154     -   -12     -     -     -     - |
 SAMO |   -71     -     -     -     -   108     -   257     -     - |
 SANT |   -28     -     -    10     -    35     -   -43     -     - |
 SAVO |  -126     -   150     7     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -96    79    28   107     -     -     -   -26     -     - |
 SCOR |    14     -     8    85   -86     -     -   -28     -     - |
 SCRZ |   -43     -   -40     -   118     -     -     -     -     - |
 SCUB |     X     -     -   -12     8     -     -   -57     -     - |
 SEYG |   -24     -    29     -   -30    30     -   -53     -     - |
 SFER |     -    38   113     2  -164     -  -134     -     -     - |
 SGOC |   125     -  -160     -     9     -     -  -115     -     - |
 SOFI |   -69     -   105   -42     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -39    72     -    32     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |   -77     -   102   138    24  -121     -    77     -     - |
 STFU |   -59     -     -     -    89     -     -     -     -     - |
 STHL |   -38     -    40   -24     -    25     -    25     -     - |
 STJ3 |   -51     -     -     -    78     - -4897     -     -     - |
 STJO |   -71   106     -    79     -     -  -362   114     -     - |
 STK2 |   -85     -   212     -  -100   -35     -  -130     -     - |
 STR1 |   -12    35     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -51     -     -    29     -    58     -  -128     -     - |
 SUTM |    -9   -16     -     -    22     -     -    20     -     - |
 SUWN |   -95    54     -   109     -    47     -     -     -     - |
 SVTL |   -47    16    50     -     X     -     -     -     -     - |
 SYDN |    -8     -     -    19     -     -     -   -28     -     - |
 SYOG |  -279     -   227   -58   189   -11     -     -     -     - |
 TASH |   -85     -     -   103    62     -     -  -120     -     - |
 THTG |    20     -     -     -   -30     - -3905     -     -     - |
 THTI |   -19    11    75   -55     -   -35     -     -     -     - |
 THU2 |   -38     -    41    11     -     -     -   -16     -     - |
 TID1 |   -10     -    12     -     -     - -4727     -     -     - |
 TIDB |    35    83     -    82     -  -150     -    31     -     - |
 TLSE |  -265   -22   257   -90   151     -     -     -     -     - |
 TLSG |     -     -     -  -116    76     - -5153     -     -     - |
 TONG |   -99     -    74     -    63     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -41     -   110  -115     -     -     -   -44     -     - |
 TRO1 |  -150     -   102    -1   102     -     -  -140     -     - |
 TSK2 |   -57     -     -     -    86     -     -     -     -     - |
 TSKB |   -52     -     -   121     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |   -31    44     -    52    -9     -     -   -11     -     - |
 UCAL |   -96     -     -     -   146     -     -     -     -     - |
 UFPR |   -40     -    43   -73     -    55     -     -     -     - |
 ULAB |    82     -   -77     -   -29     -     -    98     -     - |
 UNSA |   -79     -   108   -23     -     -     -  -142     -     - |
 URUM |   149     -  -181     -     -     -     -    30     -     - |
 USN7 |   -80    84     -   119     -     -     -     -     -     - |
 USUD |   -13     -     -    29     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -97    46    64    85   -13     -     -  -110     -     - |
 VIS0 |   -40     -     -    95     -     -     -     -     -     - |
 VNDP |   -62     -     -     -     -    94     -     -     -     - |
 VOIM |   -50     -    75     -   -18     -     -    75     -     - |
 WAB2 |    22     -     -   -52     -     -     -     -     -     - |
 WARK |  -199    11     -     -   297     -     -   -21     -     - |
 WHIT |   -66    13    79    -9     -     -     -   -49     -     - |
 WILL |   -28    24     -    46     -     -     -     -     -     - |
 WIND |   -73     -   -63     -   191     -     -   -78     -     - |
 WSRT |   -23    23     -    38     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |  -135     -   154    19     -     -   -69     0     -     - |
 WTZS |   -39     -     -    91     -     -     -     -     -     - |
 WTZZ |   -47     -     -     -    71     -     -     -     -     - |
 WUH2 |   104     -     -     -  -158     -     -     -     -     - |
 WUHN |  -139    67   190   -97     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |   -94     -   111     8     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |   -43    46     -     -    41     -     -     -     -     - |
 YEBE |   119  -339     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YEL2 |  -162     -   140     -    71     - -3952   -45     -     - |
 YELL |   -96    33     -   -70   174     - -1750    29     -     - |
 YKRO |   -18     -    18    37     -   -21     -    -2     -     - |
 ZAMB |    55     -     0   -80     -   -32     -   -65     -     - |
 ZECK |    20   -55    33   -65     -     - -1434   -22     -     - |
 ZIM2 |  -171     -   207     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -73     -     -   170     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   jpl   mit   igr   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     5    17    11    15    10    10    30     9   321     - | 2880    176
    2 |     6    14    10    11     8     9    38    19   479     - | 2880    257
    3 |     5    16     8    11     9     8    29    12   567     - | 2880    216
    4 |     5    15     6     9    11     8    36    16   268     - | 2880    138
    5 |     5    15     4    10     7     6    29    14   622     - | 2880    378
    6 |     3    19     6     9     7     6    32    25   308     - | 2880    172
    7 |     7    14     7    12    10    12    35    18   480     - | 2880    349
    8 |     5    17     5    11    10     7    25    13  2200     - | 2880   1285
    9 |     4    14     8    24    10     7    34    12   331     - | 2880    187
   10 |     7    15    12    12    12     8    26    19  2202     - | 2880    959
   11 |     4    17     5    10     7     6    35    29   400     - | 2880    302
   12 |     4    14     7     9     7     6    31     9   420     - | 2880    359
   13 |     5    15     6     X     X     6    42    16   658     - | 2880    453
   14 |     6    15     6     9     8     7    28    16   468     - | 2880    214
   15 |     4    16     4    10     9     7    29    15   691     - | 2880    271
   16 |     7    18     7    23    10     8    32     9   399     - | 2880    303
   17 |     4    18     5     9     7     8    34    15  1446     - | 2880    421
   18 |     5    17     5     7     9     7    27    29   307     - | 2880    161
   19 |     5    19     5     9     7     8    43    18   608     - | 2880    193
   20 |     5    15     3    10     7     6    36    11   446     - | 2880    303
   21 |     5    17     7    14     X     9    42    11   572     - | 2880    475
   22 |     4    12     5     8    10     9    31    12   451     - | 2880    230
   23 |     5    19     5    13    10     6    26    13   378     - | 2880    149
   24 |     4     -     7    15    10     9    39    20   465     - | 2880    265
   25 |     5    14     5    10     8     8    25    15  1964     - | 2880    223
   26 |     4    16     6    10    11     9    28    11   760     - | 2880    215
   27 |     6    18     5    14     9     7    27    11   174     - | 2880    325
   28 |     6    18    11    28     7     9    45    14   572     - | 2880    377
   29 |     5    14     7    20     7     9    22    10   999     - | 2880    292
   31 |     5    13     7    15    13     8    35    14   545     - | 2880    366
   32 |     X     X     6     -     7     -     X    16   268     - | 2039     96
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     9     -     -    17    14     -     -     -     -     - |  288   7902
 ABPO |     5     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   2319
 ADIS |     -     -     -    14     9     -     -     -     -     - |  288  13397
 ALBH |    11    28     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   1007
 ALGO |     9    13    11    15     -     -     -     6     -     - |  288   2131
 ALIC |     5     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   3428
 AREG |     5     -     7     -     9     -     -    10     -     - |  288   8042
 ASCG |    12     -    17     -    11     8     -     8     -     - |  288  12940
 ASPA |    12     -    12    19     -     -     -     -     -     - |  286   5152
 AUCK |    12     -    11    15     -     -     -     -     -     - |  288   8348
 BADG |    10    28     -     -     -     -    27     9     -     - |  288     16
 BAKE |     7     -     8    12    14     -     -     -     -     - |  288   3321
 BARH |    15     -    14    19     -     -     -     -     -     - |  288   3754
 BHR4 |     8     -    14     -    14    10     -     -     -     - |  288   1291
 BJFS |     8     -     9    15    10     7     -     -     -     - |  288   2906
 BOGT |    13     -     9    20    13     -     -    15     -     - |  240  18769
 BOR1 |     7    19     -    12     -     -    31     -     -     - |  288     47
 BRAZ |     8     -    10    14     -     -     -     -     -     - |  287  14773
 BREW |     8    22     -     -     -     -    35     -     -     - |  288     93
 BRST |     8     -    10     -    10     -     -     -     -     - |  288   1194
 BRUX |     7     -     -    11    11     -    34     8     -     - |  288     26
 BUCU |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   5702
 CAS1 |     4     -     7     -    10     -     -     8     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |    17     -    16    26    20    26     -    15     -     - |  288   9877
 CEBR |     -    21     9     -     -     -    30     -     -     - |  284     18
 CEDU |     7    15     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   3003
 CHAN |     -    18     -    15     -     -     -    12     -     - |  288     48
 CHOF |    17     -     -     -    26     -     -     -     -     - |  286    >>>
 CHPI |     9     -     -    19    14     -     -    11     -     - |  288  14928
 CHTI |     8     -     -    15    11    10     -    15     -     - |  288   8381
 CHUR |    11    16    12     -     -     -     -    16     -     - |  263    >>>
 CKIS |     9     -    11     -    12     9     -    11     -     - |  288  10180
 CNMR |    10     -     -    22     -     -     -     -     -     - |  284  10558
 COCO |     7     -     8     -     -     -     -    10     -     - |  288   8685
 CORD |     8     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  288   9898
 CPVG |    10     -     8     -    14     -     -     9     -     - |  288  12586
 CRO1 |    11    31    15    19    13     -     -    13     -     - |  288     27
 CUSV |    10     -    10    12     -     X     -     8     -     - |  288  15997
 CZTG |    11     -    11     -    21     X     -    11     -     - |  288   7382
 DAEJ |     6    20     -    22     8     -     -     -     -     - |  288   5213
 DARW |    15     -    17    22    22     -     -     -     -     - |  288   6573
 DAV1 |    21     -    17    20     -     -     -    49     -     - |  286   4966
 DGAR |     8     -    13    16    15    17     -     8     -     - |  288   1560
 DJIG |    11     -    10     -    12    11     -     8     -     - |  288   8446
 DLF1 |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  287   1120
 DRAO |     6     8     7    11     -     -    25     8     -     - |  288     30
 DUBO |     9     -     9    10     9    10     -     -     -     - |  288  41581
 DYNG |     6     -     -     -     9     -     -    11     -     - |  288   5547
 EBRE |     5     -     -     -     -     8     -     -     -     - |  288   8207
 FAA1 |    14     -    14    18    15     -     -     6     -     - |  288  30346
 FAIR |     8    11     8    15     8     8     -     6     -     - |  288   2255
 FALK |     6     -     5    18     -     -     -     -     -     - |  288   2240
 FLRS |     7     -     -    20     -    10     -    10     -     - |  288   2976
 GAMB |    38     -    23     -    18    18     -    27     -     - |  288   9174
 GAMG |     -     -     8    16     8     -     -     7     -     - |  288   3770
 GLPS |     8     -     8    11     7     6     -     8     -     - |  288   2027
 GLSV |     5     -     9    11     9     -     -     -     -     - |  288  10207
 GODE |    13     -     -    18    16     -    32    10     -     - |  288     64
 GODZ |     5    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2164
 GOL2 |     7    20     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     80
 GOLD |     7     -     6    16     -     -     -     -     -     - |  288     70
 GOP6 |     5     -     -    10     9     -     -     -     -     - |  288   4510
 GOPE |     4     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288    551
 GRAC |     X     -     -    11     7     -     -     -     -     - |  288   5356
 GRAS |     7     -     7    12     -     -     -     -     -     - |  288   1257
 GRAZ |     6    27     7    10     -     -     -     -     -     - |  288   4994
 GUAM |    16     -     -    25    23    16     -    19     -     - |  288   2107
 GUUG |    19     -    23     -     -     -     -     -     -     - |  271  18976
 HARB |     7    11    10    16    15     -     -     6     -     - |  288   2195
 HERS |     8    11     8     X     -     -    26     8     -     - |  288     29
 HERT |     7     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   3364
 HKSL |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288  16498
 HLFX |     6    11     -     -     -     7     -    13     -     - |  288  32791
 HNLC |    10     -     -    24     -     -     -     -     -     - |  288   7146
 HNUS |     6     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   5842
 HOB2 |     7    13     -    15     -     -    27    12     -     - |  288    271
 HOFN |     8     -     6    16    10     -     -     6     -     - |  288   4261
 HOLB |     8     -     -    20    13     7     -     7     -     - |  288   1910
 HRAG |     8     -     -     -    12     -     -     -     -     - |  288     85
 HRAO |    10    19     -    14    14     -    25    17     -     - |  288    371
 HYDE |     X     -    14    24    15    17     -     -     -     - |  288   3629
 IENG |     7    27     -    13    10     -     -     -     -     - |  288     24
 INVK |     8     -     -    13     9     -     -     -     -     - |  288   4857
 IQAL |    11     -    10     -     -    13     -     -     -     - |  288   2733
 IRKJ |     8    31    11    13     -     -     -     -     -     - |  288     44
 ISBA |     6     -     7     -     -     -     -     8     -     - |  288  12138
 JOZ2 |     4     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   8433
 JOZE |     6    16     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   5250
 JPLM |    10    17     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   2772
 KARR |     7     -     7    12     -     -     -     -     -     - |  288   2353
 KERG |    12    11    13    18     -     9     -     -     -     - |  288   7033
 KIR8 |     5     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   1909
 KIRU |     8    14     8    12    10     -     -     7     -     - |  288   2185
 KIT3 |     5     -     8    14     -     -     -     6     -     - |  288   9339
 KOKB |     9    12     -    16    10     -     -    12     -     - |  288     51
 KOKV |    10     -     9    19     -    11    34    10     -     - |  288     48
 KOUC |     -     -     7    14     -     -     -     -     -     - |  264   8158
 KOUG |     9     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   1771
 KOUR |    15     -    16    20     -    18    49    14     -     - |  288     37
 KRGG |    10     -     -    17    13     -     -     8     -     - |  288   7108
 LAUT |    14     -    20     -     -    19     -    29     -     - |  288   3790
 LCK4 |     8     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   5934
 LHAZ |     -     -     9    13    10    10     -     7     -     - |  288  17148
 LMMF |     8     -     -     -    11    11     -     -     -     - |  288   6434
 LPGS |    10    16    10     -    14     -     -    12     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     3     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   2861
 MAL2 |     9     -    12    13    16     -     -    10     -     - |  288  31174
 MANA |     7     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  282  15063
 MAR7 |     6     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  285   1448
 MAS1 |    10    15    12    18    14    14     -     8     -     - |  288   6448
 MATE |     9    11     8    12    11     -    28     -     -     - |  288     46
 MAW1 |     7     -    11    12     6    11     -     -     -     - |  288   4937
 MAYG |    12     -    12    18    16     -     -     8     -     - |  288   8655
 MBAR |     -     -     8    16     -    13     -     8     -     - |  288  11801
 MCM4 |     7    19    15    20     X    30     -     -     -     - |  288   7192
 MDO1 |     5    15     8     -     -     -     -     7     -     - |  288   1789
 MDVJ |     6     X     8    22     -    10    34     8     -     - |  288     20
 MEDI |     4    11     -     -     -     -    27     -     -     - |  288     19
 MELI |     6     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288  10911
 METG |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   4543
 MGUE |     7     -     8     -    12     -     -    11     -     - |  288     24
 MIZU |     8    12     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   3732
 MKEA |    11     -     9    14     -    10    34     9     -     - |  288     57
 MONP |     8     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   3408
 MORP |     9     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  280   6685
 MQZG |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   5966
 NANO |     6     -     7    12    10     -     -     -     -     - |  288   2004
 NICO |    10     -    10    17    15    11     -     9     -     - |  288   7552
 NIST |     6    14     -    10     -     -    34     -     -     - |  288     15
 NKLG |    11     -    18    20    16    17     -    16     -     - |  288   6060
 NLIB |    14     -    16    21    18     -     -     -     -     - |  288     51
 NNOR |     6    20    11     -    13     9    31     -     -     - |  288     66
 NOVM |     7    13     -    15     -     -     -     -     -     - |  288     33
 NRC1 |     7    12     -    15     -     -     -    11     -     - |  288     47
 NTUS |    12     -    13    16     -     -     -    17     -     - |  288  15497
 NYA1 |     5     -     6    10     -     9     -    10     -     - |  288   6181
 NYAL |     4     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   4834
 OHI2 |    10     -     7    21     -     -     -    13     -     - |  288     89
 OHI3 |     -     -    10     -    14    15    28     -     -     - |  288     98
 ONS1 |     7     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   1305
 ONSA |     8    16    10    13     -     -    25     8     -     - |  288     16
 OPMT |     7    16     -    16     -     -     -     -     -     - |  288     25
 OUS2 |     6     -     7     9    10     8     -     6     -     - |  288   3537
 OWMG |     8     -     8     -     9     -     -     -     -     - |  288   7979
 PADO |     4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   2752
 PALM |     7     -     -    19     9     -     -     -     -     - |  288   2279
 PDEL |     5     -     8    12     -     -     -     -     -     - |  288   1727
 PERT |     8    23     5     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     6     9     -     9     9     -    31     6     -     - |  288     29
 PIMO |     9     -     -    22     -     -     -     -     -     - |  284  15318
 POHN |    11     -    14     X     -     -     -    16     -     - |  288   4757
 POL2 |     5     -     5    16     8     6     -     6     -     - |  288   6564
 POLV |     4     -     -     9     -     -     -     7     -     - |  288  11008
 POTS |     7     -     8     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 POVE |    10     -    10    18     -     -     -     -     -     - |  285  18652
 PRDS |     9    30     -    11     -     -     -     -     -     - |  288    151
 PTGG |     -     -    29     -     X    37     -     9     -     - |  238   7674
 QAQ1 |     X    11     5     8     -     -     -     5     -     - |  288   8944
 QUIN |     6     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4706
 RABT |     6     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   7679
 RAEG |     3     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4739
 RAMO |     7     -     9     -     -     -     -     -     -     - |   55    >>>
 RBAY |     9     -     -    20     -     X     -     -     -     - |  270   4932
 RDSD |     8     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  288   4769
 REDU |     7     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   1626
 REUN |     8     -    12    13    10    10     -     6     -     - |  288   3655
 REYK |     5     -     -    12     7     7     -     -     -     - |  288   4367
 RGDG |     7     -     -     -    11     -     -    12     -     - |  287   8613
 RIO2 |     7     -     7    19     -    10     -     7     -     - |  288   9830
 RIOP |     6     -     -    14     -     8     -     -     -     - |  288  13498
 SALU |     8     -    15    23     -    18     -     -     -     - |  288  12957
 SAMO |    10     -     -     -     -    15     -    40     -     - |  288   8047
 SANT |     7     -     -    22     -     9     -     8     -     - |  288   2298
 SAVO |     9     -     8    17     -     -     -     -     -     - |  288  12977
 SCH2 |     9    15    12    15     -     -     -     9     -     - |  288   5298
 SCOR |     5     -     8     8     9     -     -     6     -     - |  288   2706
 SCRZ |    10     -    15     -    15     -     -     -     -     - |  288  18987
 SCUB |     X     -     -    17    11     -     -    13     -     - |  136   7500
 SEYG |    13     -    17     -    16    12     -     6     -     - |  288   8511
 SFER |     -    13     7    12     7     -    36     -     -     - |  288     52
 SGOC |    17     -    21     -    33     -     -    18     -     - |  287    >>>
 SOFI |     7     -     6    14     -     -     -     -     -     - |  288   5863
 SPT0 |     5    10     -    15     -     -     -     -     -     - |  288     24
 SSIA |    15     -    16    19    19    20     -    11     -     - |  288  11507
 STFU |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 STHL |     6     -     9    14     -     7     -     6     -     - |  288  11977
 STJ3 |     3     -     -     -     5     -    28     -     -     - |  288     17
 STJO |     5    11     -     9     -     -    27     8     -     - |  288     26
 STK2 |     6     -     7     -     8     7     -    11     -     - |  288   1974
 STR1 |     9    25     -     -     -     -     -     -     -     - |  285   3288
 SUTH |     5     -     -    16     -     8     -    10     -     - |  288   1719
 SUTM |     7    21     -     -     9     -     -     8     -     - |  288    >>>
 SUWN |     6    22     -    17     -     8     -     -     -     - |  288   3849
 SVTL |     5    17     9     -     X     -     -     -     -     - |  288    102
 SYDN |     8     -     -    19     -     -     -    19     -     - |  282   1268
 SYOG |     7     -     8    14     8     7     -     -     -     - |  288   6198
 TASH |     5     -     -    13     9     -     -     7     -     - |  288   2242
 THTG |     8     -     -     -    13     -    33     -     -     - |  287    733
 THTI |    12    15    14    22     -    11     -     -     -     - |  288  12879
 THU2 |     4     -     5     9     -     -     -     6     -     - |  288   3129
 TID1 |     9     -    12     -     -     -    30     -     -     - |  288     26
 TIDB |    11    14     -    20     -    20     -    20     -     - |  288     43
 TLSE |     9    16     9    13    13     -     -     -     -     - |  288   1380
 TLSG |     -     -     -    11     7     -    31     -     -     - |  288    617
 TONG |    12     -    18     -    16     -     -     -     -     - |  288   3748
 TOW2 |     8     -     8    13     -     -     -     7     -     - |  288   3736
 TRO1 |     9     -    10    14    14     -     -     6     -     - |  288   2484
 TSK2 |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   2905
 TSKB |     9     -     -    22     -     -     -     -     -     - |  282   4451
 TWTF |    11    17     -    17    10     -     -    13     -     - |  288     54
 UCAL |     7     -     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   2175
 UFPR |     7     -     9    18     -    14     -     -     -     - |  288  10765
 ULAB |     4     -     6     -     7     -     -     8     -     - |  288    >>>
 UNSA |     9     -     8    22     -     -     -    12     -     - |  288  11221
 URUM |     4     -     5     -     -     -     -     6     -     - |  288    >>>
 USN7 |     8    18     -    16     -     -     -     -     -     - |  288     28
 USUD |     8     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  262    >>>
 VILL |     5    20     8    14     8     -     -     9     -     - |  288   1545
 VIS0 |     6     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   4748
 VNDP |     5     -     -     -     -     8     -     -     -     - |  288   3134
 VOIM |    11     -    15     -    13     -     -     7     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     4     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288     39
 WARK |     8    14     -     -    14     -     -    12     -     - |  288   8542
 WHIT |     9    12     9    16     -     -     -     8     -     - |  288  14240
 WILL |     4     9     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   2047
 WIND |     5     -     7     -    10     -     -    10     -     - |  288    >>>
 WSRT |     6    16     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   4523
 WTZR |     9     -     9    12     -     -    30     8     -     - |  288     18
 WTZS |     5     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288    455
 WTZZ |     5     -     -     -     8     -     -     -     -     - |  168     18
 WUH2 |     6     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WUHN |     7    21    11    12     -     -     -     -     -     - |  288   5337
 XMIS |    10     -    10    14     -     -     -     -     -     - |  288  12347
 YAR2 |     5    10     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YEBE |     8    22     -     -     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 YEL2 |     6     -     6     -    10     -    30     7     -     - |  288     30
 YELL |     6    11     -    13    11     -    24     9     -     - |  288     23
 YKRO |    12     -    15    17     -    13     -    13     -     - |  287  13151
 ZAMB |     7     -     9    14     -     9     -     5     -     - |  288   5451
 ZECK |     5    14     9    10     -     -    22     6     -     - |  288     38
 ZIM2 |     5     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   8170
 ZIMM |     5     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   8640
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     7    16     8    14    10     9    33    13   854     - |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 GODE |   288   285     1   288     2.29     3.46     0.33     0.33   | 4.93e-14  1.45e-14  2.39e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     3.43     3.45     1.90     1.90   | 2.70e-14  5.82e-15  7.58e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     3.07     3.45     3.43     3.43   | 2.51e-14  4.42e-15  1.31e-15 |
 NRC1 |   288   284     2   288     2.75     3.45     3.36     3.36   | 4.27e-14  1.25e-14  2.62e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     3.45     3.45     1.62     1.62   | 2.46e-14  7.83e-15  3.87e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     3.45     3.45     3.43     3.43   | 2.81e-14  8.82e-15  1.60e-15 |
 OPMT |   288   288     1   288     2.39     3.45     3.43     3.43   | 4.47e-14  1.27e-14  1.92e-15 |
 PRDS |   288   286     1   288     2.93     3.45     2.52     2.52   | 3.47e-14  7.20e-15  7.39e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.45     3.45     3.41     3.41   | 2.19e-14  9.14e-15  3.23e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.07     3.45     3.43     3.43   | 2.40e-14  7.41e-15  1.78e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.14     3.45     2.60     2.60   | 2.19e-14  5.86e-15  1.74e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     2.89     3.45     2.24     2.24   | 3.04e-14  7.53e-15  3.06e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     2.28     3.45     2.15     2.15   | 4.59e-14  6.66e-15  1.52e-15 |
 KOKB |   288   286     1   288     2.32     3.43     0.79     0.79   | 2.99e-14  7.31e-15  5.19e-15 |
 BADG |   288   288     0   288     3.42     3.43     2.58     2.58   | 2.61e-14  6.88e-15  1.77e-15 |
 CEBR |   284   284     0   284     3.40     3.40     2.77     2.77   | 2.13e-14  6.14e-15  9.19e-16 |
 USN7 |   288   288     0   288     2.19     3.32     0.78     0.78   | 4.41e-14  1.64e-14  2.62e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.14     3.20     1.13     1.13   | 4.43e-14  8.53e-15  2.75e-15 |
 OHI3 |   288   285     1   288     2.11     3.11     0.93     0.93   | 5.06e-14  7.36e-15  4.33e-15 |
 USUD |   262   256     2   262     2.09     3.11     1.72     1.72   | 5.48e-08  1.64e-08  7.00e-09 |
 NLIB |   288   288     0   288     2.01     2.82     0.54     0.54   | 4.27e-14  7.93e-15  1.45e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.93     2.60     1.31     1.31   | 4.49e-14  1.02e-14  3.83e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.80     2.26     1.73     1.73   | 5.79e-14  1.39e-14  4.72e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     1.72     2.07     0.43     0.43   | 2.05e-14  1.36e-14  2.20e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.68     1.99     1.05     1.05   | 4.46e-14  1.21e-14  1.91e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.63     1.87     1.41     1.41   | 2.47e-14  6.85e-15  3.88e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     1.55     1.68     1.06     1.06   | 3.20e-14  9.62e-15  9.64e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.50     1.57     1.20     1.20   | 7.31e-14  2.46e-14  4.39e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     1.42     1.42     0.78     0.78   | 2.40e-14  5.25e-15  1.49e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.38     1.34     0.39     0.39   | 7.67e-14  1.09e-14  5.54e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     1.37     1.32     0.75     0.75   | 2.77e-14  5.65e-15  1.24e-15 |
 IRKJ |   288   285     1   288     1.35     1.28     0.47     0.47   | 5.92e-14  1.13e-14  2.69e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.32     1.21     3.22     3.22   | 4.23e-14  7.15e-15  1.22e-15 |
 STJO |   288   287     1   288     1.25     1.10     3.43     3.43   | 2.58e-14  5.60e-15  3.30e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.22     1.04     1.60     1.60   | 1.97e-14  3.97e-15  3.33e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.19     0.99     0.92     0.92   | 8.36e-14  1.59e-14  1.79e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     1.14     0.91     0.18     0.18   | 8.35e-14  8.61e-15  4.35e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.07     0.81     0.45     0.45   | 1.07e-13  1.81e-14  2.84e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.94     0.62     0.18     0.18   | 7.03e-14  1.98e-14  1.51e-14 |
 MDVJ |   288   286     4    47     0.46     0.54     0.28     0.28   | 3.74e-14  4.48e-15  2.05e-15 |
 NNOR |   288   288     0   288     0.74     0.39     0.40     0.40   | 3.18e-14  3.12e-14  5.59e-15 |
 WTZZ |   168   168     2    47     0.26     0.33     0.11     0.11   | 2.54e-14  4.45e-15         - |
 SVTL |   288   288     0   288     0.60     0.26     2.82     2.82   | 2.42e-14  2.13e-14  1.14e-14 |
 GOLD |   288   288     0   288     0.59     0.25     1.73     1.73   | 3.02e-14  7.83e-15  4.08e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     1.49     0.24     3.43     3.43   | 5.90e-14  1.76e-14  1.94e-14 |
 G32  |   204   198     2   204     1.11     0.17     2.01     2.01   | 8.39e-14  2.11e-14         - |
 G11  |   288   281     3   288     1.13     0.16     1.07     1.07   | 8.08e-14  2.74e-14  3.89e-14 |
 G25  |   288   265    13    97     1.11     0.13     1.12     1.12   | 2.12e-13  2.33e-14  2.60e-14 |
 TID1 |   288   287     2    30     0.12     0.11     0.34     0.34   | 3.25e-14  1.22e-14  2.25e-15 |
 G09  |   288   280     3   288     1.70     0.10     0.33     0.33   | 7.74e-14  1.95e-14  2.96e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.29     0.06     0.06     0.06   | 2.56e-14  6.20e-15  2.60e-15 |
 WTZS |   288   288     0   288     0.23     0.04     0.03     0.03   | 4.00e-13  1.13e-13  4.22e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.23     0.04     0.47     0.47   | 3.85e-13  9.04e-14  4.02e-14 |
 HRAG |   288   288     0   288     0.23     0.04     0.04     0.04   | 2.94e-14  9.96e-15  8.31e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.99     0.03     3.43     3.43   | 7.31e-14  2.59e-14  2.32e-14 |
 YEBE |   287   168    77   146     0.14     0.03     0.03     0.03   | 2.06e-09  6.31e-10  3.90e-10 |
 DRAO |   288   288     0   288     0.21     0.03     0.05     0.05   | 2.72e-14  8.35e-15  1.23e-15 |
 ALBH |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.01     0.01   | 9.93e-14  3.02e-14  5.87e-14 |
 BOR1 |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.02     0.02   | 2.63e-14  8.29e-15  1.95e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     0.38     0.02     3.09     3.09   | 6.47e-14  2.15e-14  7.75e-15 |
 BHR4 |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.20     0.20   | 5.00e-13  1.47e-13  6.87e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.40     0.02     2.66     2.66   | 6.93e-14  3.68e-14  1.30e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.36     0.02     1.40     1.40   | 6.63e-14  4.01e-14  1.89e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.99     0.99   | 5.80e-13  6.13e-14  2.31e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.69     0.02     0.88     0.88   | 7.08e-14  3.65e-14  1.30e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.26     0.26   | 6.46e-13  8.53e-14  4.09e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.58     0.58   | 5.60e-13  6.30e-14  2.99e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.26     0.01     0.54     0.54   | 6.67e-13  6.52e-14  2.92e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.80     0.80   | 5.89e-13  5.53e-14  3.74e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.10     0.10   | 7.47e-13  7.27e-14  3.20e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.16     0.01     1.21     1.21   | 7.03e-13  7.07e-14  4.65e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.28     0.28   | 7.71e-13  7.24e-14  3.41e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.33     0.33   | 7.23e-13  7.36e-14  1.14e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     0.28     0.01     0.66     0.66   | 5.09e-14  1.42e-14  2.24e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.23     0.01     2.55     2.55   | 5.52e-13  6.82e-14  1.33e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.13     0.00     0.01     0.01   | 6.39e-14  2.16e-14  1.59e-14 |
 ABPO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ALGO |   288   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-12  3.65e-13  1.72e-13 |
 AUCK |   101   101     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  4.29e-13         - |
 CEDU |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.38e-12  5.28e-13  4.07e-13 |
 CHUR |   263     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 DGAR |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-12  7.41e-13  8.85e-14 |
 FAIR |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-12  1.03e-12  1.39e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  1.05e-13  4.00e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  4.05e-13  1.18e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.93e-13  2.57e-13  9.43e-14 |
 G13  |   288   275     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.26e-13  1.66e-13  5.79e-14 |
 G14  |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.22e-14  2.29e-14  2.43e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.13e-13  9.11e-14  5.05e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.30e-13  9.76e-14  3.14e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.19e-13  5.58e-14 |
 G24  |   288   282     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.47e-14  3.82e-14  3.05e-14 |
 GLPS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 GODZ |   288   260    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.49e-12  6.35e-13  1.47e-13 |
 GRAS |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.03e-12  5.04e-13  1.60e-13 |
 GUAM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-13  7.31e-13  1.58e-13 |
 JOZ2 |   101   101     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-12  7.73e-13         - |
 KARR |   288   269     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-12  6.55e-13  1.97e-13 |
 KIRU |   288   286     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.04e-13  4.40e-13  2.22e-13 |
 MDO1 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.96e-12  5.88e-13  1.22e-13 |
 NANO |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.99e-12  4.66e-13  1.89e-13 |
 NYA1 |   288   270    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.94e-12  1.58e-12  6.47e-13 |
 OUS2 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  3.70e-13  3.06e-13 |
 PDEL |   101   101     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  7.27e-13         - |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 QUIN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 SANT |   288   252     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-12  8.53e-13  1.68e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 SUTH |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  6.91e-13  1.83e-13 |
 SYDN |   282   282     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.53e-13  2.28e-13  1.01e-13 |
 TLSE |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.99e-12  4.90e-13  1.38e-13 |
 TOW2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 TRO1 |   288   240    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.38e-12  9.84e-13  1.87e-13 |
 TSKB |   282     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-26  1.50e-27  2.50e-28 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  5.89e-13  1.20e-13 |
 WILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-12  3.62e-13  2.39e-13 |
 WSRT |    96    28    50     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.71e-11  5.49e-12         - |
 ZECK |   288   277     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.97e-14  1.07e-14  1.99e-15 |
 ZIMM |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.59e-14  5.21e-15  1.64e-15 |
 THU2 |   288   251    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.93e-12  7.37e-13  2.35e-13 |
 HOLB |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-12  3.68e-13  1.89e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.75e-12  4.53e-13  1.23e-13 |
 PALM |   217   133    62     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.11e-11  4.74e-12  1.72e-13 |
 BAKE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MONP |   288   274     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-12  7.04e-13  2.21e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 CHTI |   288   284     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-12  7.55e-13  4.18e-13 |
 TASH |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-12  6.83e-13  2.07e-13 |
 STK2 |   288   277     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-12  7.23e-13  1.00e-13 |
 MQZG |   288   281     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.20e-12  6.27e-13  4.78e-13 |
 BRUX |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.23e-14  8.70e-15  1.35e-15 |
 VNDP |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.44e-12  4.28e-13  1.82e-13 |
 ZIM2 |   288   286     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-12  5.82e-13  7.52e-13 |
 FALK |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KOUG |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.84e-13  5.33e-13  2.28e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-13  3.35e-13  1.25e-13 |
 TSK2 |   288   270     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-12  1.03e-12  1.83e-13 |
 CHOF |   286     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  4.94e-13  1.40e-13 |
 RGDG |    47    47     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  5.24e-13         - |
 UCAL |   288   256     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-12  5.67e-13  2.60e-13 |
 WARK |   101   101     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  6.62e-13         - |
 THTG |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-13  3.09e-13  4.67e-14 |
 LAUT |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 OWMG |    97    97     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-12  6.85e-13         - |
 STJ3 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.49e-14  6.21e-15  8.22e-16 |
 DLF1 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.10e-12  3.93e-13  1.23e-13 |
 GOP6 |   288   273     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-12  8.93e-13  5.41e-13 |
 MAR7 |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-12  6.10e-13  1.60e-13 |
 GRAC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KIR8 |   288   270    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.26e-12  8.18e-13  1.64e-13 |
 TLSG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-13  1.82e-13  4.11e-14 |
 RDSD |   288   272     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-12  7.72e-13  5.57e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.36e-21  6.61e-19  2.40e-17 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     ABPO      ABPO      BOR1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
