
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 2237   Day: 2   MJD: 59905                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0       2       2    835    835      0   1912   1912      0    0.00
 cod |   288     0  28753    335    -591      60     13     17     11    109    129     99   14.21
 emr |   288     0  25597    509   -2074     805     19     22     17     89     90     88    9.48
 esa |   288     0  32544    847    -242     -57     12     10     12     84     89     82   20.05
 gfz |   288     0  34068    476     469    -122     11     10     12     92     92     92   20.09
 iga |    96     0   2976      0       2       2     40     40      0     82     82      0    0.00
 igc |    96     0   2976      2       2       2     58     58      0    385    385      0    0.00
 igu |    96     0   2880      2     -11      23    873    873      0   1701   1701      0    0.00
 jpl |   288     0  27356    564      38    1528     10      8     11     71     80     66   23.81
 ngs |    96     0   2976      4       7     -12    773    773      0   1749   1749      0    0.00
 usn |   288     0  20656    939    -362    -738    114    154     72    184    224    147    0.00
 whu |   288     0   8928     58     457      55     16     16      0     92     92      0   12.37

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   679   180    24    50   -94     1   161   912   -14   293    72  -125 |
    2 |   958  -158   -42   -22    85    -8    13   452    12   925    56    86 |
    3 |    76    87   -14  -171   -21   -56  -525  3324   161   329   248   -90 |
    4 | -2300    15  -102  -115    57  -110  -103     -    95 -2419  -293   -28 |
    5 |   211   -71   105  -122    69     0    -1   115   -38  -305   113   159 |
    6 |  1926    90    71   -60   -15   -11  -662 -1732    66  1680  -120  -164 |
    7 | -1089   -96    62   -31    61    20   278 -1942    14  -629     5   -14 |
    8 | -5204     9    -9     6   -37    87  -645 -4380    70 -4358  -151   -89 |
    9 |  1272   107   -42   -33    70   -77   113   958   -69  1170  -209   -23 |
   10 | -2631   158   154   141  -146   167   395  -432  -175 -2318   456    46 |
   11 | -2437   209   -32   -48   -70    -1  -249 -1414    37 -2456  -200   -95 |
   12 |  1149    34    35    10    27   -25  -181   341    -5  1271    96  -115 |
   13 |  2492   130   -51    70    34    29   537  2752  -158  2701    74    23 |
   14 | -1149   123  -166  -163   147  -160  -825  1838    52 -1286  -185   -88 |
   15 |   542    -2   106  -129    -8     4   263   771   -28   423   250   196 |
   16 |   810   -58    36   -58    47   129   424   594    18   836   -61    21 |
   17 | -1984    39    41  -154   137     4  -163  -938   -91 -1400    68   125 |
   18 | -1741     X     X   -75    38  -128  -455  -481    42 -1881     -   -22 |
   19 |  1076  -106   132  -118   220    13   123   149   -92   933   153    32 |
   20 |   147   -15    30   -79   125    16   213     5   -37    90    33    -8 |
   21 |  -825  -101   -43   -25    21    50   176  -883    44  -692   -46    72 |
   22 |  1594     6    51    22   -24    84   593   496   -34  1401    21    24 |
   23 | -1907    85  -105   -47    14   -93   146   886    32 -1964  -184   -20 |
   24 |   399   137   118    -4   -73    -9   191 -1391  -176   323   230   216 |
   25 |  2413   285   157   -70   -85    33   -70   215   -78  2157   154   -46 |
   26 |   513   283   106   -57  -133    -6   -67   201   -53   461     9     3 |
   27 |   941    69    33    89  -101    81  -182 -2097   -25   821   -35   -36 |
   29 |   141  -132   140   -85    70    -2   202   778    63   249   162   -27 |
   30 |  1930    84   117  -117   -35   -54    11   738    66  1545    96   -67 |
   31 |   947   186    -3   -52  -130   -22   323   542    34   959    56    20 |
   32 |  1048    74    32    82  -118    40   -32  -472   -37   950   -78    21 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 AGGO |     -     -  -127     -     -     -     -     -    50     -     -     - |
 AJAC |     -   -95     -     -    67     -     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -    38   -57     -     -     -     -     -     -     -   -93     - |
 ALGO |     -   102   -33     -   -57     -     -     -     -     -   153     - |
 ALIC |     -  -153     -   109     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREG |     -    18   -75    23     -     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     -   -27     -     X     -     -     -    11     -   379     - |
 ASCG |     -     -     -   153   -43     -     -     -   -93     -     -     - |
 ASPA |     -     -     -   -31   106     -     -     -   -63     -     X     - |
 BOGT |     -     -     -   -78     -     -     -     -    66     -   137     - |
 BOR1 |     -   -12    18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -   -42   -37     -    47     -     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -   -36    87     -     -     -   -44     -  -138     - |
 CAS1 |     -    60     -     -   -42     -     -     -     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -   -60   -38     -     -     -    81     -     -     - |
 CEBR |     -     -    -1     1     -     -     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -     -    -1     -     -     -     -     1     -     -     - |
 CHAN |     -     -     2     -    -1     -     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -   -12     -     -     -     -    10     -   -63     - |
 CHUR |     -     -    12     -    -6     -     -     -     -     -    60     - |
 CNMR |     -     -     -    31   -31     -     -     -     -     -     X     - |
 COCO |     -  -185     -    71     -     -     -     -    60     -     -     - |
 CPVG |     -     -     -     X    26     -     -     -   -22     -     -     - |
 CRO1 |     -     -   -81     -   115     -     -     -   -65     -  -100     - |
 CUSV |     -     -     -   -11   109     -     -     -   -83     -   -84     - |
 CZTG |     -     -     -   114  -114     -     -     -     X     -     -     - |
 DAEJ |     -   -47    43     -    13     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -   -58     -   101   -56     -     -     -     4     -  -118     - |
 DJIG |     -     -     -   -19    34     -     -     -   -14     -     -     - |
 DRAO |     -   225   118     -  -215     -     -     -     -     -    90     - |
 DUBO |     -     -    31   -20     -     -     -     -     4     -  -107     - |
 DYNG |     -   -42     -    30     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -   -35     -    24     -     -     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -     -     6    -6     -     -     -     -     -   185     - |
 FLRS |     -     -     -   172     -     -     -     -  -145     -     -     - |
 GAMB |     -     -     -    64    21     -     -     -   -70     -     -     - |
 GLPS |     -     -     -    26   -80     -     -     -    46     -     X     - |
 GODE |     -     -   -39     -    18     -     -     -     -     -    64     - |
 GODZ |     -     -   -25    12     -     -     -     -     -     -   -69     - |
 GOL2 |     -     -   -10     5     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |     -    10   -15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HARB |     -   -49     -    35     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -     -   336     -  -158     -     -     -     -     -     -     - |
 HOFN |     -  -100     -   116     -     -     -     -   -38     -     -     - |
 HRAG |     -   -40    60     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -   101     -   -17     -     -     -   -25     -   130     - |
 IISC |     -     -     -     -  -159     -     -     -   134     -  -108     - |
 IQAL |     -     -     -    -6     -     -     -     -     5     -     8     - |
 KAT1 |     -     -     -    78   -78     -     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -     -     -  -114     -     -     -    97     -     -     - |
 KIRI |     -     -     -     X    37     -     -     -   -31     -     -     - |
 KIRU |     -    -7    43   -26    10     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    21     -  -124     -     -     -    96     -    18     - |
 KOKV |     -     -    57    31   -57     -     -     -     -     -   -68     - |
 KOUG |     -   -26   -24     -     -     -     -     -    25     -     -     - |
 KOUR |     -   -13   -36   -17    41     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -  -245     -   174     -     -     -     -     -     -     -     - |
 LAUT |     -     -     -    -5     5     -     -     -     -     -     -     - |
 LCK4 |     -     -  -173    82     -     -     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   -57    20     -     -     -    30     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -  -130   130     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -  -138     -   -36    53     -     -     -    65     -     -     - |
 MADR |     -     -  -137   -58   118     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -73     -    15   -41     -     -     -    65     -     -     - |
 MAS1 |     -  -141   -59    85     1     -     -     -    35     -     -     - |
 MATE |     -     -  -148     -    70     -     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -     -     -     -   -73     -     -     -    62     -     -     - |
 MAYG |     -  -299     -   221    -9     -     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   -13     -     9     -     -     -     -     -     -  -250     - |
 MDVJ |     -    63     -     -   -44     -     -     -     -     -   270     - |
 MGUE |     -    -4   -47    18     -     -     -     -     6     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -     -   -36     -     -     -    30     -   -55     - |
 NIST |     -    82  -123     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -94     -    33    47     -     -     -   -11     -     -     - |
 NLIB |     -     -   -20     -     9     -     -     -     -     -  -111     - |
 NNOR |     -     -     5   -26     -     -     -     -    19     -     -     - |
 NOT1 |     -     -   210     -     -     -     -     -   -84     -     -     - |
 NRC1 |     -   -35  -108     -    75     -     -     -     -     -  -175     - |
 NYA1 |     -   -12     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA2 |     -   150     -     -  -106     -     -     -     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -   -55    53    81     -     -     -   -90     -     -     - |
 ONS1 |     -     3    -5     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -14   -64     -    40     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -   -49     -    13     8     -     -     -    11     -     -     - |
 OWMG |     -     -     -    52     -     -     -     -   -44     -     -     - |
 PERT |     -     -     -    26   -26     -     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -    17     -   -75     -     -     -    57     -   -93     - |
 POHN |     -     -     -    17   -11     -     -     -    -4     -     -     - |
 POTS |     -    81     -     -   -57     -     -     -     -     -     -     - |
 PTAG |     -     -     -     9    -9     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   188     -    -1  -133     -     -     -     -     -    78     - |
 REDU |     -     -    -9     4     -     -     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -     -     -    20   -25     -     -     -     5     -     -     - |
 RGDG |     -  -177     -     -     -     -     -     -   106     -     -     - |
 RIO2 |     -   163     -   121  -236     -     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -    -7     -     -     5     -     -     -     -     -   148     - |
 SCH2 |     -    81     -   -57     -     -     -     -     -     -  -106     - |
 SCOR |     -     -   141    46  -110     -     -     -     -     -     -     - |
 SCUB |     -     -     -  -127   127     -     -     -     -     -     -     - |
 SEYG |     -   -54     -    53     X     -     -     -   -10     -     -     - |
 SGOC |     -    36     -  -134   108     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -   -25    38     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -     -     -    53     -     -     -     -   -45     -    16     - |
 STHL |     -   -65     -  -171   162     -     -     -     4     -   -75     - |
 STJO |     -   -12     -     -   122     -     -     -   -96     -    -4     - |
 STK2 |     -     -  -110     -   -42     -     -     -    79     -     -     - |
 SUTH |     -   -83     -     -   -58     -     -     -    98     -   -21     - |
 SUWN |     -     -   -88     -     -     -     -     -    35     -     -     - |
 SYDN |     -   -17    26     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -  -210  -149   278   -74     -     -     -    80     -     -     - |
 TASH |     -    15   112   175  -239     -     -     -     -     -     -     - |
 THTG |     -    40   -60     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     -     0     -     -     -     0     -   -53     - |
 THU2 |     -     -     -   -36    36     -     -     -     -     -   -58     - |
 TIDB |     -     -   -75   -61    91     -     -     -     -     -     -     - |
 TONG |     -     -     -     -    92     -     -     -   -77     -     -     - |
 TOW2 |     -   -44     -   123   -82     -     -     -    -5     -     -     - |
 TUVA |     -  -107     -    61    99     -     -     -   -57     -     -     - |
 TWTF |     -   -13   -23     -    20     -     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -    22     -     X   140     -     -     -  -132     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    84  -178     -     -     -    80     -     -     - |
 URUM |     -   -68     -   -52    99     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -    23   -11     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VOIM |     -     -     -   -79    79     -     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   -18    26     -     -     -     -     -     -     -     8     - |
 WARK |     -     -   -65   108   -55     -     -     -   -19     -     -     - |
 WHIT |     -    -4     -   -19     -     -     -     -    19     -  -191     - |
 WILL |     -   103     -   -73     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WIND |     -  -159     -   -81   194     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -  -139   -94    66    80     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZZ |     -    14   -21     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -  -141     -     -     -     -     -    56     -     -     - |
 YEL2 |     -     0     -     0     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -   -42   -72     -    64     -     -     -     -     -  -185     - |
 YKRO |     -    34     -   -35     -     -     -     -     8     -    67     - |
 ZAMB |     -  -120     -  -103    80     -     -     -    87     -   -52     - |
 ZECK |     -    46    31     -   -47     -     -     -     X     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   491    24    18    10     8    35    64   596     7   488   141    17 |  288    331
    2 |   443    18    31    10    11    23    75   512     9   296   184    17 |  288    198
    3 |   963    15    23     8     9    33    96  2062     7   946   183    13 |  288    234
    4 |   726     8    11     7    12    61    51     -     8   719   234    12 |  288    139
    5 |  1074    19    22     8     9    28    30   355     7   834    95    18 |  288    450
    6 |   381     8    13     9     8    40    39  1153     8   359   120    14 |  288    237
    7 |   757    20    11     8     8    27    42  1201    10   732   115    10 |  288    319
    8 |  2543    16    17    20    12    35    71  1874     7  2569   171    30 |  288   1798
    9 |   248     9    19    10    11    33    44   589     8   314    76    10 |  288    165
   10 |  1639    21    18     9     8    37    78  1119     8  1148   218    20 |  288   1021
   11 |   401    18    19    10    10    75    46  1047    10   353   201    14 |  288    289
   12 |   703    36    18     7    12    31    76   356    11   565   189    27 |  288    397
   13 |  1528    12    18     6     8    20    43  1376     7  1283   114    15 |  288    282
   14 |   440    16    16    11    11    74    60  1022     6   542   204    14 |  288    146
   15 |   353    16    12     7    11    25    55   244     8   345   237    17 |  288    228
   16 |   664    12    21     6    10    53    45   604     9   683   103    13 |  288    542
   17 |  1201     7    20     8    10    56    65   770     7  1291    59    15 |  288    370
   18 |   342     X     X     7    10    52    69   269    11   240     -    14 |  288    159
   19 |   466    12    16     8     9    61    58   289     8   426   185    16 |  288    258
   20 |   397    17    17     7     9    42    32   259     7   483   150    13 |  288    286
   21 |   440    19    18    10    10    33    72   383     6   525   151    19 |  288    353
   22 |   520    16    42     8     9    33    49   294     9   420    68    13 |  288    177
   23 |   470    32    15    14    10    43    43   680     6   375   206    18 |  288    176
   24 |   305    14    16     8    10    29    76  1004    11   253    95    11 |  288    302
   25 |   479    22    38     9     8    17    72   213     9   465   197    22 |  288    270
   26 |   797    20    21    24    14    27    33   355    12   621   101    13 |  288    343
   27 |   387    13    23     8    10    40    58  1591     6   509   128    14 |  288    425
   29 |   435    10    21    10     8    24    60   445     8   383   150    16 |  288    313
   30 |   988    14    20     6    13    25    66   369     8   946   127    10 |  288    289
   31 |   393    22    36     8     8    42    54   304    12   362   116    12 |  288    260
   32 |   329    13    39     6    16    29    40   244     9   302    94    12 |  288    142
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 AGGO |     -     -    14     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   1216
 AJAC |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   5779
 ALBH |     -     5     8     -     -     -     -     -     -     -    31     - |  288    537
 ALGO |     -     6    10     -     5     -     -     -     -     -    61     - |  288   1615
 ALIC |     -    11     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   4029
 AREG |     -    10    14     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   6237
 AREQ |     -     -    12     -     X     -     -     -     5     -    71     - |  174   5286
 ASCG |     -     -     -    15    14     -     -     -    11     -     -     - |  288  11388
 ASPA |     -     -     -    19    24     -     -     -    24     -     X     - |  288   4958
 BOGT |     -     -     -    11     -     -     -     -     9     -    55     - |  284  10138
 BOR1 |     -     6     9     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     38
 BRUX |     -     8     8     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     14
 BSHM |     -     -     -    13    17     -     -     -    14     -    53     - |  288   2569
 CAS1 |     -     6     -     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CCJ2 |     -     -     -    10    11     -     -     -    10     -     -     - |  288   3546
 CEBR |     -     -    15     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 CEDU |     -     -     -     7     -     -     -     -     6     -     -     - |  276   3283
 CHAN |     -     -    10     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     43
 CHPI |     -     -     -    12     -     -     -     -    10     -   200     - |  276  20614
 CHUR |     -     -     9     -     4     -     -     -     -     -    52     - |  287   3919
 CNMR |     -     -     -    11    11     -     -     -     -     -     X     - |  288   5236
 COCO |     -    12     -    12     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   4272
 CPVG |     -     -     -     X    11     -     -     -     9     -     -     - |  175   6379
 CRO1 |     -     -    25     -    27     -     -     -    17     -    96     - |  288     54
 CUSV |     -     -     -     9    14     -     -     -    11     -    57     - |  288   7198
 CZTG |     -     -     -    13    13     -     -     -     X     -     -     - |  288   6007
 DAEJ |     -     8    10     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   2160
 DGAR |     -    11     -     9    15     -     -     -    10     -    66     - |  288   1689
 DJIG |     -     -     -     8    10     -     -     -     8     -     -     - |  288   4899
 DRAO |     -     6    10     -     5     -     -     -     -     -    32     - |  288     30
 DUBO |     -     -    10     6     -     -     -     -     6     -    90     - |  288  70901
 DYNG |     -    10     -     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4057
 FAA1 |     -    20     -    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  23618
 FAIR |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -    63     - |  276   2141
 FLRS |     -     -     -    13     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   1892
 GAMB |     -     -     -    19    19     -     -     -    17     -     -     - |  288   6838
 GLPS |     -     -     -     8     9     -     -     -     5     -     X     - |  288   1929
 GODE |     -     -    13     -     6     -     -     -     -     -    51     - |  288     68
 GODZ |     -     -    19     9     -     -     -     -     -     -    87     - |  264  24856
 GOL2 |     -     -    14     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    106
 GOPE |     -     5     8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    610
 HARB |     -    13     -     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   2321
 HOB2 |     -     -    21     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  181   1746
 HOFN |     -     9     -     7     -     -     -     -     7     -     -     - |  288   3730
 HRAG |     -    16    24     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  286     52
 HRAO |     -     -    27     -    13     -     -     -     9     -    40     - |  288    379
 IISC |     -     -     -     -    14     -     -     -    12     -    82     - |  288   3454
 IQAL |     -     -     -     8     -     -     -     -     7     -    75     - |  288   3039
 KAT1 |     -     -     -    22    22     -     -     -     -     -     -     - |  261   5103
 KERG |     -     -     -     -     8     -     -     -     7     -     -     - |  288   3878
 KIRI |     -     -     -     X    11     -     -     -    10     -     -     - |  288  60900
 KIRU |     -     8     9     4     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3527
 KOKB |     -     -    23     -    12     -     -     -    14     -    77     - |  288     72
 KOKV |     -     -    18    11    11     -     -     -     -     -    47     - |  288     35
 KOUG |     -    20    29     -     -     -     -     -    11     -     -     - |  288   1862
 KOUR |     -    17    30    17    20     -     -     -     -     -     -     - |  288     56
 KRGG |     -    11     -     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4518
 LAUT |     -     -     -    14    14     -     -     -     -     -     -     - |  276   5943
 LCK4 |     -     -     6     3     -     -     -     -     -     -     -     - |  259   9727
 LHAZ |     -     -     -     7     8     -     -     -     7     -     -     - |  288   6771
 LPGS |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     -    12     -    38    14     -     -     -    18     -     -     - |  288   2720
 MADR |     -     -    24    13    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 MAL2 |     -     9     -    11    12     -     -     -     9     -     -     - |  288  22497
 MAS1 |     -    10    19    11    10     -     -     -    13     -     -     - |  288   4073
 MATE |     -     -    16     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     39
 MAW1 |     -     -     -     -     8     -     -     -     7     -     -     - |  288   3397
 MAYG |     -    12     -    10    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   8664
 MDO1 |     -     7     -     5     -     -     -     -     -     -    80     - |  288   2049
 MDVJ |     -     8     -     -     6     -     -     -     -     -    52     - |  288     14
 MGUE |     -    10     8     7     -     -     -     -     6     -     -     - |  288     10
 MKEA |     -     -     -     -    13     -     -     -    11     -    65     - |  288    102
 NIST |     -     4     6     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     16
 NKLG |     -    11     -    16    17     -     -     -    11     -     -     - |  288   4989
 NLIB |     -     -    26     -    12     -     -     -     -     -    36     - |  288     45
 NNOR |     -     -    21    18     -     -     -     -    12     -     -     - |  288    110
 NOT1 |     -     -    16     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  288     33
 NRC1 |     -     5    15     -     6     -     -     -     -     -    33     - |  288     35
 NYA1 |     -     6     -     4     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4519
 NYA2 |     -     4     -     -     3     -     -     -     -     -     -     - |  288   3025
 OHI3 |     -     -    18     8    11     -     -     -    11     -     -     - |  288    101
 ONS1 |     -     7    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1207
 ONSA |     -     6     8     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 OUS2 |     -    17     -    13    17     -     -     -    17     -     -     - |  288   2336
 OWMG |     -     -     -    19     -     -     -     -    16     -     -     - |  273   6522
 PERT |     -     -     -    13    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PIE1 |     -     -    19     -     7     -     -     -    10     -    46     - |  288     14
 POHN |     -     -     -    25    17     -     -     -    20     -     -     - |  288   7171
 POTS |     -     7     -     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PTAG |     -     -     -    18    18     -     -     -     -     -     -     - |  276   5639
 QAQ1 |     -     9     -     8     5     -     -     -     -     -    57     - |  288   8525
 REDU |     -     -     9     4     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2318
 REUN |     -     -     -    11    11     -     -     -     8     -     -     - |  288   4641
 RGDG |     -    15     -     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  288   8434
 RIO2 |     -    15     -    13    14     -     -     -     -     -     -     - |  288  10611
 SANT |     -     8     -     -     6     -     -     -     -     -    63     - |  288   2334
 SCH2 |     -     7     -     5     -     -     -     -     -     -    90     - |  288   3681
 SCOR |     -     -     8     6     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   2452
 SCUB |     -     -     -    15    15     -     -     -     -     -     -     - |  213   5749
 SEYG |     -    15     -    14     X     -     -     -    13     -     -     - |  288   4611
 SGOC |     -    12     -    13    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SPT0 |     -     7    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     13
 SSIA |     -     -     -     8     -     -     -     -     7     -    75     - |  288   7403
 STHL |     -     9     -    16    10     -     -     -    10     -    62     - |  288   8863
 STJO |     -    10     -     -    11     -     -     -    12     -    83     - |  288     18
 STK2 |     -     -    18     -     9     -     -     -     8     -     -     - |  288   1753
 SUTH |     -    13     -     -    13     -     -     -     8     -    67     - |  288   2124
 SUWN |     -     -    16     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  286   2138
 SYDN |     -    11    16     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  279   3198
 SYOG |     -    14    20    20    11     -     -     -    11     -     -     - |  288   6803
 TASH |     -     8     9     7     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   1970
 THTG |     -    13    20     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    880
 THTI |     -     -     -     -    22     -     -     -    19     -    96     - |  287   9569
 THU2 |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     -    40     - |  276   1718
 TIDB |     -     -    39    15    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     51
 TONG |     -     -     -     -    17     -     -     -    14     -     -     - |  288  27848
 TOW2 |     -    22     -    17    16     -     -     -    20     -     -     - |  288   5425
 TUVA |     -    18     -    13    16     -     -     -    13     -     -     - |  288 167147
 TWTF |     -    15    27     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 ULAB |     -     9     -     X     6     -     -     -     5     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    12    13     -     -     -    16     -     -     - |  288   4485
 URUM |     -    11     -    12     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 VILL |     -     -    18     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1959
 VOIM |     -     -     -    27    27     -     -     -     -     -     -     - |  282    >>>
 WAB2 |     -     4     6     -     -     -     -     -     -     -    56     - |  288     39
 WARK |     -     -    30    22    20     -     -     -    18     -     -     - |  288   8029
 WHIT |     -     8     -     7     -     -     -     -     6     -    91     - |  288  16962
 WILL |     -     7     -     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2209
 WIND |     -     8     -    11     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WTZR |     -     9     9     7     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 WTZZ |     -    24    36     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     46
 WUHN |     -     -    11     -     -     -     -     -     5     -     -     - |  286   2452
 YEL2 |     -     7     -     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 YELL |     -    10    18     -     4     -     -     -     -     -    37     - |  288     24
 YKRO |     -    14     -    13     -     -     -     -    12     -   103     - |  288   8137
 ZAMB |     -    14     -    18    15     -     -     -    10     -    43     - |  288   7434
 ZECK |     -    10    17     -     7     -     -     -     X     -     -     - |  288     39
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   836    14    19    12    12    41    59   873    11   774   114    16 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 KOUR |   288   280     3   288     2.18     4.37     0.69     0.69   | 8.03e-14  1.48e-14  5.76e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     3.26     4.37     0.92     0.92   | 3.24e-14  7.94e-15  1.09e-14 |
 NIST |   288   288     0   288     3.81     4.37     4.35     4.35   | 2.03e-14  4.45e-15  4.34e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.01     4.37     0.58     0.58   | 1.95e-14  5.90e-15  4.28e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.46     4.37     2.26     2.26   | 2.89e-14  4.99e-15  4.20e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.35     4.37     0.44     0.44   | 1.56e-14  6.14e-15  3.81e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.24     4.37     4.35     4.35   | 2.43e-14  5.99e-15  5.25e-15 |
 MADR |   288   288     0   288     2.26     4.37     2.21     2.21   | 3.61e-14  9.13e-15  5.13e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.48     4.37     2.60     2.60   | 2.19e-14  5.06e-15  3.20e-15 |
 NLIB |   288   288     0   288     2.19     4.37     1.91     1.91   | 3.55e-14  6.97e-15  3.61e-15 |
 YEL2 |   288   288     0   288     3.42     4.37     0.87     0.87   | 2.46e-14  6.08e-15  4.77e-15 |
 CEBR |   288   288     0   288     3.48     4.37     2.73     2.73   | 2.16e-14  9.95e-15  4.58e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     2.01     4.35     1.74     1.74   | 5.09e-14  8.92e-15  1.16e-14 |
 MDVJ |   288   287     1   288     2.94     4.34     4.35     4.35   | 3.41e-14  6.21e-15  3.62e-15 |
 NOT1 |   288   286     1   288     2.30     4.34     4.07     4.07   | 5.60e-14  1.63e-14  5.26e-15 |
 GODE |   288   288     1   288     1.99     4.29     2.95     2.95   | 1.86e-14  6.80e-15  6.58e-15 |
 WTZZ |   276   273     1   276     3.74     4.14     3.72     3.72   | 5.90e-14  2.01e-14  9.39e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     1.88     3.85     2.15     2.15   | 5.18e-14  1.54e-14  3.44e-15 |
 MATE |   288   285     1   288     1.68     3.07     0.95     0.95   | 7.47e-14  1.62e-14  4.86e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.53     2.56     2.91     2.91   | 2.93e-14  1.04e-14  3.05e-15 |
 STJO |   288   285     1   288     1.45     2.28     1.99     1.99   | 5.83e-14  8.19e-15  4.59e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.43     2.23     3.11     3.11   | 7.89e-14  9.59e-15  5.05e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     1.38     2.07     1.67     1.67   | 2.46e-14  6.50e-15  4.13e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     1.37     2.04     0.54     0.54   | 6.52e-14  1.01e-14  3.20e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.24     1.68     4.35     4.35   | 4.07e-14  6.46e-15  4.11e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.09     1.29     0.07     0.07   | 9.22e-14  1.55e-14  5.54e-15 |
 NNOR |   288   288     0   288     0.89     0.86     0.22     0.22   | 4.12e-14  7.33e-14  1.04e-14 |
 G23  |   288   285     1   288     1.60     0.44     4.35     4.35   | 6.88e-14  2.03e-14  2.47e-14 |
 G06  |   288   285     1   288     1.58     0.39     2.44     2.44   | 5.77e-14  1.84e-14  1.86e-14 |
 G14  |   288   285     1   288     1.45     0.39     4.35     4.35   | 7.22e-14  2.56e-14  1.54e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.55     0.33     0.12     0.12   | 2.72e-14  9.15e-15  2.66e-15 |
 G26  |   288   285     1   288     4.34     0.31     4.35     4.35   | 6.09e-14  4.74e-14  4.32e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.34     0.30     4.35     4.35   | 5.54e-14  2.05e-14  3.41e-14 |
 G24  |   288   284     2   288     1.71     0.30     0.76     0.76   | 5.87e-14  2.31e-14  1.42e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     1.16     0.27     1.08     1.08   | 6.96e-14  2.76e-14  2.33e-14 |
 HRAO |   288   288     0   284     0.49     0.26     0.25     0.25   | 1.05e-13  2.52e-14  7.41e-15 |
 G32  |   288   287     1   288     4.34     0.25     4.35     4.35   | 5.95e-14  2.10e-14  6.79e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     1.79     0.23     0.49     0.49   | 5.72e-14  2.10e-14  6.60e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     0.28     0.09     0.01     0.01   | 2.58e-14  8.60e-15  3.21e-15 |
 BOR1 |   288   288     0   288     0.26     0.08     0.02     0.02   | 2.12e-14  6.57e-15  6.96e-15 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.25     0.07     0.07     0.07   | 4.08e-13  1.00e-13  2.54e-14 |
 G01  |   288   285     1   288     4.34     0.05     2.51     2.51   | 6.81e-14  2.59e-14  4.23e-14 |
 HRAG |   286   286     0   286     0.20     0.04     0.01     0.01   | 3.46e-14  1.47e-14  5.02e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     0.80     0.04     3.52     3.52   | 6.62e-14  2.31e-14  2.92e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.18     0.04     0.02     0.02   | 2.08e-14  7.35e-15  2.39e-15 |
 ALBH |   288   288     0   288     0.18     0.03     0.01     0.01   | 1.10e-13  3.87e-14  3.10e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     2.94     0.03     0.93     0.93   | 6.22e-14  1.61e-14  2.32e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.22     0.03     1.12     1.12   | 5.87e-13  6.21e-14  1.65e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.20     0.03     0.28     0.28   | 6.92e-13  7.51e-14  3.55e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.19     0.02     0.61     0.61   | 6.15e-13  7.44e-14  7.83e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.18     0.02     1.23     1.23   | 6.74e-13  6.51e-14  2.31e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.30     0.30   | 7.06e-13  7.03e-14  1.64e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.18     0.02     0.11     0.11   | 6.98e-13  6.47e-14  4.29e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.17     0.02     1.34     1.34   | 7.27e-13  7.31e-14  4.91e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.36     0.36   | 6.76e-13  6.92e-14  2.20e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.32     0.02     1.55     1.55   | 6.43e-14  2.41e-14  1.84e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     0.29     0.02     0.39     0.39   | 7.35e-14  2.01e-14  1.63e-14 |
 ALGO |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  3.56e-13  1.75e-13 |
 ALIC |   276   262     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.59e-12  5.22e-13  3.75e-13 |
 CEDU |   276   270     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  4.01e-13  2.14e-13 |
 CHPI |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 CHUR |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 CRO1 |   288   280     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.10e-14  2.53e-14  5.05e-15 |
 DGAR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  5.05e-13  1.65e-13 |
 FAIR |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  9.80e-14  5.48e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  3.74e-13  2.25e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.99e-13  1.99e-13  5.17e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.99e-13  6.06e-14  2.20e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.50e-13  8.88e-14  4.89e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.69e-13  1.11e-13  2.14e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.90e-13  1.23e-13  3.02e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.51e-13  5.86e-14  1.76e-14 |
 G25  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.36e-14  4.05e-14  2.89e-14 |
 GLPS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.79e-12  6.46e-13  9.75e-14 |
 HOB2 |   181   177     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.24e-12  4.02e-13         - |
 KOKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.97e-14  1.03e-14  2.23e-15 |
 MAC1 |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-12  5.10e-13  2.57e-13 |
 MDO1 |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-12  6.92e-13  1.80e-13 |
 NYA1 |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.27e-12  9.38e-13  3.42e-13 |
 PERT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 SANT |   288   254     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.97e-12  9.42e-13  2.15e-13 |
 SUTH |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-12  6.19e-13  2.34e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  3.74e-13  1.77e-13 |
 WILL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.75e-14  6.74e-15  3.26e-15 |
 SUWN |   286   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.84e-12  5.54e-13  1.71e-13 |
 TOW2 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 DAEJ |   288   277     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.62e-12  7.80e-13  1.56e-13 |
 HARB |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.30e-13  6.46e-13  2.93e-13 |
 IISC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KERG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 MAW1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 OUS2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.48e-12  3.64e-13  1.54e-13 |
 THU2 |   276   201    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  6.25e-13  1.55e-13 |
 SCOR |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 STK2 |   288   276     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-12  5.63e-13  9.22e-14 |
 IQAL |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 AJAC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KOKV |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.58e-14  9.34e-15  1.76e-15 |
 TASH |   288   278     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  6.39e-13  2.22e-13 |
 BSHM |   288   250     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.27e-12  9.14e-13  2.09e-13 |
 NYA2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.78e-12  3.43e-13  3.41e-13 |
 REDU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.57e-13  2.85e-13  1.45e-13 |
 OWMG |   273   273     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.29e-12  8.53e-13  4.43e-13 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.87e-13  3.64e-13  1.31e-13 |
 ONS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  5.16e-13  1.54e-13 |
 AGGO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.93e-13  3.20e-13  1.56e-13 |
 THTG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.79e-13  3.17e-13  7.38e-14 |
 LCK4 |   259     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.18e-21  9.84e-23  1.64e-23 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     FAIR      FAIR      CHUR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
